입찰안내서 기재사항

▶ 계약상대자는 공사현장대리인 및 공사현장 근로자가 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 가로수 가지치기 교육을 이수토록 조치하여야 하며, 교육비는 계약상대자가 납부하여야 한다.

▶ 가로수 전정은 약전정을 원칙으로 한다. 계약상대자가 사전에 교육 받은대로 약전정을 하지 않고 임의로 강전정을 하거나 가로수 원수형을 훼손하였을 경우, 발주기관은 ‘서울시 가로수 조성 및 관리조례’ 제20조제4항에 의한 원인자부담금을 부과·징수하여야 한다.

※ 원인자부담금 산정기준 : 수목비의 20% + 보호시설 재료비 및 작업비

▶ 가로수를 강전정 하였을 경우 공사감독관은 공사를 일시정지하여야 하며, 공사의 정지사유가 해소되었을 경우에 한하여 이를 해제할 수 있다.

▶ 특고압선과 근접하였거나 전력선에 접촉된 수목가지를 가지치기 할 경우에는 활선바켓 트럭을 이용하여야 하며, 안전모·활선접근경보기, 절연장비 등 개인 안전장구를 착용하고 작업에 임하여야 한다.

※ 충전부 접근한계거리 90cm(충전부선로전압 22.9kV 기준)

▶ 가로수 가지치기 공사 중 전력선 접촉 등 안전거리유지 소홀로 인한 선로고장

유발 시에는 사고배상금을 납부하여야 한다.

▶ 종합건설사업자가 전문공사 입찰에 참여하거나 전문건설사업자가 종합공사 입찰에

참여하는 경우 원칙적으로 하도급이 제한되어 직접 시공해야함.