<입찰 안내서>

제1장 일괄입찰공사 일반

1.1.4 유의사항(p1-3)

3) 본 사업은 설계·시공 일괄입찰방식으로 추진되므로 계약목적을 달성할 수 있도록 입찰자가 자기 책임으로 필요한 조사, 확인, 검토, 기타 조치를 취하여야 하며, 발주기관에 의해 제시되는 기본계획 및 지침을 성실히 검토하고, 제공자료의 오류나 설계와 상이한 경우에도 시설의 결함 및 비정상 가동에 따르는 책임과 기타 계약상 제반 책임을 진다.

4) 입찰자는 필요시 지반조사 및 각종 현황조사를 시행하여야 한다.

1.2.13 현장조사(p1-9)

본 사업의 입찰안내서 및 기본계획 보고서 등 관련도서를 검토한 후 현장확인 및 조사를 수행하여야 하며, 이때 입찰자의 판단에 의해 추가적인 측량 및 지반조사 등을 수행할 수 있으며 이에 따른 경비는 입찰자 부담으로 한다.

제4장 기술지침

4.1 일반지침, 4.1.3 사업범위

가. 기본사항(p4-7)

1) 계약상대자는 이 공사에 필요한 조사, 본 사업의 기본계획 검토, 기본설계 및 실시설계와 공사시행, 종합시운전 및 운전교육 업무을 수행하여야 한다.

2) 본 사업은 설계·시공 일괄입찰방법으로 추진되므로 계약목적을 달성할 수 있도록 입찰자가 자기책임으로 필요한 조사, 확인, 검토, 기타 조치를 하여야 한다. 또한 계약상대자는 발주기관에 의해 제시되는 기본계획 및 지침을 성실히 검토하고, 제공 자료의 오류나 실제와 상이한 경우에도 시설의 결함 및 비정상 가동에 따르는 책임과 기타 계약상 제반 책임을 진다.

나. 대상 시설물 및 설비

본 공사의 주요 시설물 및 설비는 다음과 같다.

구분	사업개요	비고
시설용량(㎥/일)	4,000㎥/일
주요시설계획	· 분뇨처리시설 증설 및 재구축(4,000㎥/일) · 악취저감시설(밀폐·포집방법을 원칙으로 하되 추가적인 공법은 입찰자가 정함) 도입 · 시설물 현대화 및 지상층 공원화 · 기존 분뇨처리시설(2,000㎥/일) 철거 및 상부 공원화

주) 1) 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업은 2020년 기준 계획분뇨량을 적정 처리할 수 있도록 토목, 기계, 전기, 계측제어, 건축, 조경 및 부대시설물의 공사와 악취처리, 슬러지 처리공사 등에 대한 모든 사업을 의미한다.

다. 공사범위(p4-8)

1) 4.1.3 나. 항에 명시된 설계에 관련된 모든 공사

4.2 설계지침, 4.2.2 설계조건

나. 설계기준(p4-18)

1) 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

가. 시설용량                                            (단위 : ㎥/일)

구 분	용 량	비고
시설용량	4,000	일평균 계획분뇨반입량
계획처리용량	4,400	최대주간평균 계획분뇨반입량

주) 계절별, 요일별, 시간별 분뇨반입량을 검토하여 최대분뇨 반입시에도 원할한 대응        및 안정적인 처리가 가능하도록 계획처리용량을 제시한다.(Q=4,400㎥일 이상 계획       처리용량 확보)