자동염수살포장치 설치 신청서

기 관 명	남부도로사업소		연 락 처	☏ 3284-5441
신청내용	위 치	반포대교 북단 (강변북로 광진 또는 마포방향 진출램프)
	규 모	도로현황 : 폭 6m, 연장 150m 시설규모 : 염수탱크 5,000ℓ
	제설기관	남부도로사업소
	신청사유	강변북로 진입램프 제설에 차량이동시간 많이 소요되고 제설작업차량 진입이 곤란
검토사항	1. 중앙제어실(염수탱크, 조작반) 설치부지 확보가능 여부				가능
	2. 염수보충이 가능토록 염수공급차량 주정차 가능여부				가능
	3. 전기수전이 가능한지 여부				가능
	4. 시설규모 및 형태 ① 고정형 ② 박스형 ③ 이동식				고정형
위 치 도			현장사진
반포대교북단

자동액상 살포장치 비교

구분	① 고정형 자동살포장치	② 박스형 자동살포장치	③ 이동형 자동살포장치
형식	○ 염수탱크에 저장된 염수를 모터펌프에 의해 가압하여 배관을 통해 15m 간격으로 설치된 노즐을 통해 분사되는 방식 ○ 자동 염수살포 원격제어 시스템	○ 컨드롤 박스형태에 액상 제설재를 넣어 자동분사 장치를 통해 제설작업	○ 이동식 박스형태에 액상 제설재를 넣어 자동분사 장치를 통해 제설작업
장점	○ 고압을 이용하여 최대 10m 분사 및 제설 ○ 용액통이 대형이며, 일정 구역에 설치함으로 충전시 용이	○ 필요한 구역, 지역에 설치 용이 ○ 액상탱크 설치 공간확보시 많은 양 탱크 설치 가능	○ 필요한 구역, 지역에 설치 용이 ○ 필요구간 및 지역에 개별 분사 가능 ○ 이동 설치가 가능하며 비 제설기간 동안 철거 가능
단점	○ 배관하나에 여러 노즐 부착으로 시스템 문제 발생 시 유지보수 어려움 ○ 시스템 설비에 많은 공간이 필요 (비 제설기간에도 공간확보)	○ 분사거리가 약함 ○ 탱크 용량이 적어 잦은 충전 관리가 필요	○ 분사거리가 약함 ○ 탱크 용량이 적어 잦은 충전 관리가 필요
설치비	○ 100m 기준 약 1억원 ※ 탱크용량 : 5,000~10,000ℓ	○ 70m 기준 약 5백만원 ※ 탱크용량 : 600ℓ(공간확보에 따라 확대가능)	○ 개소당(20m) 4백만원 ※ 탱크용량 : 500ℓ