도장용페인트·신너 및 엔진오일 취급

자동차수리업소 위험물안전관리 안내

평소 소방의 발전과 화재예방에 관심을 기울여 주심에 대하여 감사하오며, 귀 업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

자동차 수리 및 정비를 위해 사용되는 페인트·신너 및 엔진오일은 일정수량 이상 저장·취급시 위험물안전관리법 및 서울시 위험물안전관리조례에 저촉될 수 있으므로 관계법령과 기준을 안내하오니 영업에 참고하시기 바랍니다.

❖ 자동차수리(정비)시 사용되는 위험물의 종류

○ 경유, 등유 - 제4류제2석유류 : 차체도장, 난방용

○ 유성페인트(신나, 페인트류 - 제4류제1,2석유류) : 차체도장

○ 오일(엔진, 미션등 - 제4류제4석유류) : 차량정비용

❖ 저장소 또는 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상 위험물 사용

○ 위험물안전관리법 제5조제1항

○ 지정수량(일정수량) 이상의 위험물은 소방서에 허가를 득한 후 저장 취급

(위험물안전관리법 제35조 제1항 : 3년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금)

❖ 자동차수리(정비)시 사용되는 위험물 및 지정수량(허가수량)

○ 엔진, 미션오일 등 - 제4류제4석유류 : 6,000ℓ

○ 신나(희석제) – 제4류제1, 2석유류 : 제1석유류(200ℓ), 제2석유류(1,000ℓ)

○ 유기성페인트, 경유· 등유 - 제4류제2석유류 : 1,000ℓ

※ 지정수량 이상 저장 취급하고자 하는 경우 소방서에 허가를 득하여야함

❖ 지정수량미만 및 소량위험물 위험물의 저장 및 취급의 제한

○ 서울시 위험물안전관리조례 제3조(지정수량 미만 위험물의 저장·취급기준)

○ 서울시 위험물안전관리조례 제4조(소량위험물의 저장·취급장소의 시설기준)

위반시 → 서울시 위험물안전관리조례 제8조 : 과태료 30만원

※ 지정수량 미만(소량위험물)의 위험물을 저장·취급하고자 하는 경우

→ 소량위험물의 저장·취급장소의 시설기준에 맞는 저장소 확보하여야 함

❖ 위험물의 운반에 관한 기준(위험물안전관리법시행령 제50조 관련)

○ 위험물은 운반용기 외부에 위험물의 품명, 위험등급·화학명, 및 수용성 표시

○ 위험물 수량, 주의사항(화기엄금, 물기엄금 등) 표시한 제품만 유통가능

송  파  소  방  서  장