자동차전용도로 시설별 안전진단 및 사고 조사결과

(2014년)

연번	구분	시설명	안전진단 및 사고 발생 현황			보수현황			비고
			진단기간	사고일	진단(사고조사)결과	보수규모	기간	보수금액 (천원)
1	터널	홍지문	‘14.4.30.~ ‘15.2.23	없음	안전진단 시행중 ※시설물안전관리에 관한 특별법 제7조에의거 1 종시설물 정기안전진단 (4~6년) 시행토록 규정 됨

(2013년)

연번	구분	시설명	안전진단 및 사고발생 현황			보수현황			비고
			진단기간	사고일	진단(사고조사)결과	보수규모	기간	보수금액 (천원)
1	터널	구룡	‘13.6.18.~ ‘14.2.25	없음	∙평가등급 : B등급 ∙진단결과 -구조적, 기능적 문제가 될만한 결함 이나 손상은 조사 되지 않았음. -내구성 유지차원의 보수로 터널의 기능적 유지에 문제가 없을 것으로 판단됨. -터널 라이닝 균열 및 박락, 타일손상 등에 대한 일부보수 필요 -정기 안전진단 실시 결과임	∙터널라이닝 균열 보수 70m ∙벽체타일 교체 455ea ∙콘크리트 단면 보수 6.75㎡ ∙아스팔트 균열 보수 224m 등	‘14.8.10.~’14.9.30	8,900
2	지하차도	경인1	‘13.6.4~ ‘13.12.27	없음	∙평가등급 : B등급 ∙진단결과 -보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장없음 -기 점검보고서와 비교시 일부 손상이 추가적으로 발생된 상태로 구조적인 결함에 의한 손상은 조사 되니 않음 -시설물에 발생한 손상들로 인해 지하차도 안전서에는 영향이 없을 것으로 판단 되나, 내구성 확보를 위한 보수가 필요할 것으로 판 단됨 -정기 안전진단 실시결과임	∙물끊기공 설치 76m ∙박스하부 표면 보수 20㎡ ∙배수구 뚜껑 정비 194m ∙옹벽구간 배수로 정비 21m ∙박스내 콘크리트 보수 4㎡	‘14.3.20~ ‘14.9.30	22,691