제8차 한양도성자문위원회 자문의견

자문일자	2014. 6. 18(수) 08:00
안 건 명	북한산성 4단계 보수‧정비 설계
【의견 내용】 ○ 성곽 보수는 최소한의 개념으로 시행하는 것을 원칙으로 함. - 붕괴된 성벽 보수는 흩어진 성돌을 최대한 활용하되, 신재를 사용할 경우 구재와 신재사이에 구별이 되는 방안 등을 검토할 것 ‧ 예) 유럽에서는 원형과 신재 사이에 목재를 넣어 구분한 사례도 있음. - 여장이 훼손된 성벽 보수는 상부 빗물 유입 방지를 위해 강회몰탈 마감을 하는 것은 진정성 훼손우려가 있으므로 재검토 필요 ‧ 보고자료(P19) 좌측하단의 사진처럼 여장의 윤곽이 나오도록 여장을 정비하되, 상단은 토양 표면을 강화하는 방법 등으로 검토 ○ 우회 탐방로 설치 관련 - 문수봉~승가봉 능선 탐방(통행)을 위해 목재데크 설치계획은 문화재 보존관리 차원 에서 불합리하므로 그 취지를 국립공원에 전달하고, 주변 대남문 또는 청수동 암문으로 우회하는 동선 등을 협의할 것 - 우회 탐방로에 성벽 쪽으로 통행을 제한하기 위해 설치하는 ‘목줄’은 가급적 지양하고, 통행이 우려되는 부분에 한하여 일부 구간만 설치하고, 차단시설 또는 안내판 등을 설치토록 할 것 ○ 수목정비는 다음 사항 등을 고려하여 향후 공사 발주 후 현장에 정비대상을 전부 표시하고 전문가 현장 자문 등을 거쳐 최종 결정될 수 있도록 조치할 것 - 수목에 의한 성벽의 변형 여부가 있는 지, 뿌리가 급속하게 자라나는 수종인 지 등