금천구 안양천 구간 경관사업 착수보고회 위원별 자문의견

<현황 분석>

○ 자연환경에 대한 학습콘텐츠, 문화 환경에 대한 콘텐츠가 고려되지 않은 점은 아쉬움. 추가적으로 이용문화와 함께 시설계획 검토

○ 식생 등 관련사업(공원녹지과)과 연계하여 자연환경분야 개선, 정비 부분에 대한 방향성 제시 계획 필요

○ 자연학습 공간 지정 등으로 자연학습 테마를 설정한 공간 구성 필요

○ 관련부서(하천관리, 공원녹지 분야)의 하천 관련계획을 검토해서 연계할 수 있는 계획 필요

○ 하천 변 토지이용을 고려, 구간을 구분하여 구간별 성격을 부여한 후 선택과 집중 필요하며, 규모가 너무 커서 단계적 사업시행 계획 마련

○ 서부간선도로 지하화 사업에 따라 하천과의 관계를 고려한 단면 제시 필요

○ 안양천 이용 동선체계 분석 우선하여 대안 마련 필요

<공간별 계획>

○ 접근로 개선을 위해 접근로의 위치, 디자인 등 고려 검토

○ 제방산책로의 지속적인 연결성 확보

○ 정온하고 쾌적한 주거환경 유지와 생태환경에 기여할 수 있도록 확실한 정비가 되게 추진

○ 교량 하부 등 구조물과의 관계를 고려한 활용방안 제시

○ 여러 차례의 주민참여 및 전문가 의견 수립 병행 필요

<야간경관 계획>

○ 야간환경에 이용하는 주민들의 안전 및 경관개선을 위한 전체적인 가이드라인을 세우는 것 필요

○ 안양천 전체의 밝기나 색온도는 어떻게 가지고 가야할지에 대한 계획 필요

○ 각 조명 시설의 컬러사용은 쾌적한 야간환경을 고려하여 전체 야간 조명의 계획 중 집중과 선택 필요

○ 천변의 녹지를 비춰주면서 조도확보를 위해 ‘공원등’은 세미컷오프 스타일 사용 권장

○ 생태하천이므로 과한 조명시설은 자연생태에 영향을 끼칠 수 있고, 빛공해의 문제가 발생하지 않도록 보도, 자전거도로, 생태하천 주변의 조도나 색온도 계획 수립 필요

○ 고가하부 경관조명은 가급적 배제하고 차분하게 조성

○ 야간조명은 빛공해 유발 방지를 위해 바닥에서 보행안전 유도 수준으로 제한적 적용

<시설물 계획>

○ 보행자 계단 램프 시설개선은 내구성, 안전, 정교한 마감위주로 하고 색채사용이 과다하지 않도록 설계

○ 여러 가지 시설을 통합pole을 설치, 보행을 편하게 할 수 있도록 권장