도봉구 노해로 주변 경관사업 착수보고회 자문의견

<계획 방향>

❍ 현재의 지장물과 조성 후 지장물의 위치는 변화가 없으므로 계획과정에서 지장물이 경관사업에 미치는 영향을 보다 면밀하게 분석해서 디자인에 반영 필요(분전함, 가판시설, 그늘막 설치 등)

○ 보행패턴 및 자전거 통행량의 기초조사 필요

○ 주민설명회는 형식적인 것 보다는 관계자(건물주, 아파트입주대표자)와 실질적 협의로 협업 발굴 추진 필요(도봉구청 주도)

<공간별 계획>

○ 다음 보고회때는 녹지(띠녹지, 가로수) 정비 부분을 좀 더 구체적으로 계획 제시

○ 지역 특성 상 지하차도와 창동역사이 공간 활용 경관요소 발굴

(예: 지하차도 벽면, 난간, 담장 등)

○ 현재의 풍부한 녹지는 유지하고 주변 도로와의 결절점 고려

○ 현재 설치되어 있는 기초시설물 및 가로등, 보안등의 전체 수직적인 선들이 정확하게 보여줘야 하고, 주변 건물의 수직적인 선과 컬러와 어우러지도록 계획을 수립하는 것이 바람직함

○ 보행로와 자전거의 통행로가 섞여 있는 것은 양측 모두의 안전을 위해 컬러나 패턴이 확연하게 차이가 있도록 검토

○ 한국 마사회 측과 협의하여 상생형 가로경관 및 건물 전면 공간조성  필수사항으로 검토

○ 중앙부 교차로의 각 코너(4면 모두)내 녹지 공간 설치와 보도측은 벤치를 전면으로 확대 설치 검토

<포장 계획>

❍ 보도블럭 패턴은 서울시 공공디자인 패턴을 적용하는 것이 좋을 듯함 갈대를 너무 강조하여 도식화 하는 것은 피하고 정온하고 단순한 패턴 지양

❍ 보도구간 중 순수 보행구간과 가로수·분전함 등 시설물 배치구간을 분리하는 패턴 디자인 검토

○ 유모차나 여성들, 시약자 및 훨체어 등 누구나 사용 가능하도록 보도의 패턴이나 마감이 이루어져야 하며, 햇빛에 너무 강하게 반사되는 마감재는 피하는 것을 권장

❍ 보도 단차 없애고 불가시 경사로 설치하거나 전체를 동일 레벨로 하여 단이 없게 하는 방안 검토

<시설물 계획>

❍ 분전함 커버는 갈대를 형상화하는데 치중하지 말고 기능위주의 튀지 않은 단순한 디자인 필요

❍ 가로수 보호대는 기성품 보다는 나무의 형상에 맞춘 제품 설치 필요