「세검정로 6나길 일대 및 창경궁로 21길 일대」 경관사업 최종보고회(’19.10.22) 자문 의견

□ 세검정로 6나길 일대 마을경관 개선사업

- 전체 비전과 공간 구분 관련하여 보다 공동체의식이 드러날 수 있는 ‘네이밍’이 되었으면 함

- 구간별 단위구분 예시(안)_ 검토하여 필요하다고 판단될 경우시 적용

· A구간 ‘맞음공간 또는 맞이공간’,  B구간 ‘여유공간’,  C구간 ‘조망공간’ 또는 ‘휴게공간’,  D구간 ‘마음공간’

- 텃밭 외 화단 등도 주민들이 관리·운영할 수 있도록 지원방안, 프로그램 고려 필요함

- 계단부분과 화단경계 등은 앉을 수 있는 처리를 할 수 있도록 검토 필요

- 주변 환경의 색채를 분석하여 주변과 배치되는 색채도 중요하지만 공간이 좀 더 활기차 보이도록 구간별 악센트 색채가 들어가는 것이 좋을 듯함

- 석재 의자의 부분은 끝 부분과 높이는 사용자의 연령대가 높으므로 높이는 낮고 끝단부분은 둥글게 처리 필요함

- 계단 부분의 끝부분은 안전사고 방지를 위해 높낮이 차이가 보이도록 확실하게 컬러감이 다른 마감재를 사용하도록 하여야 함

□ 창경궁로 21길 일대 마을경관 개선사업

- 디자인 콘셉트 화단디자인이나 핸드레일, 포장패턴 색채계획 등에 충분히 활용하여 경관사업 후 시각적으로 개선 뿐 아니라 통일감 있는 동네가 되도록 조형성에 신중하고 세심한 검토 요함

- 조경공간은 특별한 기능이 없도록 지면을 이용하고 수목이 없더라도 기능 없는 화단이 되지 않아야 하며 기본적으로 민·관이 책임 있는 태도로 조경공간을 유지·관리할 수 있도록 하여야 함

- 주민설명회(’19.9.26)가 개최된 장소에 대하여 지역 주민이 활용할 수 있도록 커뮤니티공간을 조성하면 좋을 듯함

- 연결되어 있는 계단이나 경사로는 색상이나 명도차이가 확실하게 나서 안전사고를 방지하도록 하여야 함(P28. P29)

- 건물의 측면의 컬러에 비해 바닥면이 지나치게 밝아 명도차이가 심하게 나는 것 보다 자연스럽게 건물과 어울리도록 하는 것이 좋을듯함(특히 여름철 바닥면 빛 반사는 안전사고의 우려가 있으므로 컬러를 눌러주는 것 필요)

- 자투리 공간을 활용할 때 가능하면 화단조성, 화단이 불가능하면 띠녹지 적용 등과 같은 원칙 정하시기 바람

- 화단은 면적확대도 중요하지만 작은 휴게공간을 추구하기 바람

- 화단의 패턴은 화강석 돌쌓기 등으로 통일하는 것이 좋을 듯함