물순환총괄계획단 자문결과

□ 자문의견

❍ 개포주공4단지 주택재건축정비사업

□ 투수성포장 관련

- 침투시설 및 투수성 포장의 경우 조경공간 등으로부터 토사유입으로 인한 막힘현상이 발생할 수 있기에 이에 관한 대책을 수립하여야 함. 특히 조경녹지공간으로부터 토사가 유입되지 않도록 하기 위해 조경녹지 일부를 표고를 낮출 필요가 있음

- 투수포장(자연지면)일 경우 포장재 자체보다는 포장재와 포장재 사이의 이음새(줄눈)을 통한 빗물의 침투가 보다 효과적이므로 실시설계도면에도 이에 대한 고려가 필요. 현재는 하나로 표시되어 있음. 이음새의 간격, 충전재 등등을 설계도면 시방서에서 언급

- 잔디블럭포장의 경우 유지 관리에 어려움이 있음. 기능적이고 미적 측면을 고려해 잔디 대신 마사나 자갈 등으로 틈새를 충전할 수도 있을 것임

□ 침투통, 침투측구, 침투트렌치 관련

- 침투형 집수정 경우 측면에도 자갈이 충전되어 있는 것이 침투에 효과적임. 이에 대해서도 검토

□ 기타

- 녹지공간에는 저류, 침투시설을 조경시설물로 활용하는 방안을 검토하도록 함

- 녹지공간 조성시 마운딩은 블록형이 아닌 오목형으로 빗물이 녹지공간에 저류, 침투될 수 있도록 고려. 이에 대한 단면 필요

- 배식계획도가 없어 도입 식생 확인 어려움. 기존의 식생구조 형태에서 벗어나 새로운 형태의 식생구조를 도입할 수 있을 것임. 습지에 잘 견디는 식물 중심으로 빗물정원의 특색을 드러내는 식생구조에 대한 검토 필요

- 수공간의 경우 저류와 투수기능은 갖고 있지 못함. 이에 대한 검토 필요