물순환총괄계획단 자문결과

□ 주요자문의견

❍ 공통사항

- 현장에서 발생하는 강우를 가능한 침투 및 저류시키고 배출되는 양을 최소화 하도록 계획

- 투수포장의 경우 입자의 유입에 의하여 막힘현상이 발생 가능하기에 조경녹지보다 낮은 투수포장의 경우 확실하게 격리 토사유입을 원천적으로 차단하여야 함

- 녹지조성시 일부구간의 표고를 포장지역보다 낯춤으로써 물의 저류와 침투 기능을 확보하도록 할 필요가 있음

- 녹지공간에는 저류, 침투시설을 조경시설물로 활용하는 방안을 검토

- 각 연결점에서의 침투통의 용량 등 재 검토

- 빗물이용시설(2개소)의 집수면적이 얼마나 되는지 명확히 제시 하고 사용용도별, 계획수량 등의 제시요망

- 단지 저장 빗물의 활용을 위한 급수전의 개수 등의 제시 요망 (이용편의 고려)

- 침투통과 침투트렌치에 대한 연계 집수면적이 얼마나 되는지 제시 요

- 침투형집수정의 경우 측면에도 자갈이 충전되어 있는 것이 침투에 효과적임. 시방서에 이에 대한 언급 필요

- 배식계획도가 없어 도입 식생 확인 어려움. 기존의 식생구조 형태에서 벗어나 새로운 형태의 식생구조를 도입할 수 있을 것임. 습지에 잘 견디는 식물 중심으로 빗물정원의 특색을 드러내는 식생구조에 대한 검토 필요

❍ 중화1재정비 촉진구역 주택재개발정비

- 사업개요의 구역면적이 대지면적과 녹지면적과의 합보다 작은데 정확한 면적 제시바람

- 틈새블록의 경우 담배꽁초 등에 의한 막힘을 고려하여 유지관리 대책 마련

- 전체 대지면적 대비 45%의 녹지면적에 빗물유입 가능하도록 유도

❍ 대치동 제3지구 주택재건축정비사업

- 투수포장(자연지면)일 경우 포장재 자체보다는 포장재와 포장재 사이의 이음새(줄눈)을 통한 빗물의 침투가 보다 효과적이므로 실시설계도면에 이에 대한 고려가 필요. 현재는 하나로 표시되어 있음. 이음새의 간격, 충전재 등등을 설계도면, 시방서에서 언급

❍ 은평뉴타운 1-15BL 연립주택 신축공사

- 투수포장(자연지면)일 경우 포장재 자체보다는 포장재와 포장재 사이의 이음새(줄눈)을 통한 빗물의 침투가 보다 효과적이므로 실시설계도면에 이에 대한 고려가 필요. 현재는 하나로 표시되어 있음. 이음새의 간격, 충전재 등등을 설계도면, 시방서에서 언급