자문 의견서

• 안건

- FWD를 활용한 프리캐스트 공법 추적조사 방법

의  견

2016년  12월     일

자문위원 :               (서명)

자문 의견서

• 안건

- 프리캐스트 공법 포장 상태평가 방법(관리대장 작성)

※ 아래의 표본은 아스팔트 포장용 관리대장으로서 프리캐스트에 적용 가능한 관리대장으로 작성해주시기 바랍니다.

□ 기존포장 상태조사

○ 표면상태 및 코어채취

표면상태(2016.00.00.)		코어채취(2016.00.00.)
균열률(%)	00.00	기존포장두께	00 cm
소성변형량(mm)	0.00	균열깊이(비)	0.0cm(0.0)
IRI(m/km)	0.00	수분손상여부
SPI	0.00	소성변형 절삭깊이	00 mm

○ FWD 지지력 측정

FWD 지지력 측정
측정일 / 시간			2016. 00. 00. / PM 00
대기 / 표층 온도(℃)			00.0 / 00.0
역산 탄성계수(MPa)	아스팔트층	온도보정 전	0000,00
		온도보정 후(21℃)	0000,00
	노상층		00,00

□ 신규 포장 - 설계 및 시공

설 계					시 공
신규	표 층(a)	00cm			시공사
신규	중간층(b)	00cm			감리사
기존	기 층(c)	00cm			플랜트사

□ 신규 포장 - 혼합물 정보(공급원 승인서 배합설계표)

표 층
종 류								골재최대크기/등급
아스팔트 등급								아스팔트 함량(%)
이론최대밀도(g/㎤)								밀도(g/㎤)
공극률(%)								동적안정도(회/mm)
박리방지제								첨가제
합성입도		체통과 질량 백분율(%)
		40㎜	30㎜		25㎜	20㎜	13㎜		10㎜	5㎜	2.5㎜	0.6㎜		0.3㎜	0.15㎜	0.08㎜
13mm SMA	기준	100	100		100	100	93~ 100		40~ 55	16~ 30	12~ 23	10~ 18		8~ 15	7~ 14	7~ 12
	결과

중 간 층
종 류								골재최대크기/등급
아스팔트 등급								아스팔트 함량(%)
이론최대밀도(g/㎤)								밀도(g/㎤)
공극률(%)								동적안정도(회/mm)
박리방지제								첨가제
합성입도		체통과 질량 백분율(%)
		40㎜	30㎜		25㎜	20㎜	13㎜		10㎜	5㎜	2.5㎜	0.6㎜		0.3㎜	0.15㎜	0.08㎜
13mm SMA	기준	100	100		100	100	93~ 100		40~ 55	16~ 30	12~ 23	10~ 18		8~ 15	7~ 14	7~ 12
	결과

□ 신규 포장 - 관리시험 결과

○ 시방기준 적합 여부(적합, 부적합)

시험 항목 포장층	혼합물관리시험				시공관리시험
	아스팔트함량(%)	최대이론 밀도(g/㎤)	실측밀도 (g/㎤)	공극률 (%)	두께 (cm)	코어밀도 (g/㎤)	다짐도 (%)
표 층
중간층

※ 시방기준(표층, 중간층 SMA-13mm)

: 함량(6.2% 이상, 배합설계표 ± 0.3% 이내), 공극률(2~4%),
두께(공칭 최대치수의 3배 이상), 다짐도(97%이상)

붙 임 : 연도별 성능추적조사

붙임

: 연도별 성능추적조사

□ 2017년도(1차년도)

○ 상반기 육안조사 결과(도로사업소)

전경사진	파손사진(필요 시)
[상반기] - 조 사 일 : 2017.00.00 - 조사위치 : - 방향/차로: - 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과 :	[상반기] - 조 사 일 : - 파손위치 : - 방향/차로: - 파손형태 : - 조사결과 :

○ 하반기 육안조사 결과(도로사업소)

전경사진 상반기와 동일 위치	파손사진(필요 시)
[하반기] - 조 사 일 : 2017.00.00 - 조사위치 : - 방향/차로: - 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과 :	[하반기] - 조 사 일 : - 파손위치 : - 방향/차로: - 파손형태 : - 조사결과 :

○ 표면상태조사 및 FWD 지지력 측정결과(도로포장연구센터)

[표면상태조사] - 조 사 일 : 2017.00.00 - 조사장비 : 로드스캐너 - 조사결과 : SPI 00 · 균열 00, 소성변형 00, 평탄성 00		[지지력측정] - 측 정 일 : 2017.00.00 - 측정장비 : FWD - 측정결과 :

○ 코어채취 후 시험결과(포장 파손 발생 시 - 균열, 소성변형 등)

포장 파손 사진	코어사진
[코어채취] - 채 취 일 : 2017.00.00 - 시험결과 : 바인더함량 00, 공극률 00

□ 2018년도(2차년도)

○ 상반기 육안조사 결과(도로사업소)

전경사진 2017년도와 동일 위치	파손사진(필요 시)
[상반기] - 조 사 일 : 2018.00.00 - 조사위치 : - 방향/차로: - 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과 :	[상반기] - 조 사 일 : - 파손위치 : - 방향/차로: - 파손형태 : - 조사결과 :

○ 하반기 육안조사 결과(도로사업소)

전경사진 2017년도와 동일 위치	파손사진(필요 시)
[하반기] - 조 사 일 : 2018.00.00 - 조사위치 : - 방향/차로: - 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과 :	[하반기] - 조 사 일 : - 파손위치 : - 방향/차로: - 파손형태 : - 조사결과 :

○ 표면상태 조사결과

[표면상태조사]

- 조 사 일 : 2018.00.00

- 조사장비 : 로드스캐너

- 조사결과 : SPI  00

· 균열 00, 소성변형 00, 평탄성 00

○ 코어채취 후 시험결과(포장 파손 발생 시 - 균열, 소성변형 등)

포장 파손 사진	코어사진
[코어채취] - 채 취 일 : 2018.00.00 - 시험결과 : 바인더함량 00, 공극률 00

2016년  12월     일

자문위원 :               (서명)