		자양취수장을 활용한 구의·뚝도정수장 취수원 이중화(안)

강북취수장 집중화 방지 및 대체 취수원 확보를 위해 자양취수장을  구의․뚝도정수장의 이중 취수원으로 구축하여 안정적 정수생산 추진

□ 취수원 이중화 배경

○ 강북취수장으로 취수원을 통합 이전함에 따라 시설 집중화(전체 47%)

○ 정전, 도수관로 누수 등 돌발사고 시 대체 취수시설로 활용

○ 취수장 기득사용물량(80만㎥/일) 유지로 원수구입비 절감(146억원/년)

○ 취수원 조류 및 오염물질 유입시 탄력적인 취수시설 운영

[자양취수장 전경사진]

□ 자양취수장 현황

○ 위    치 : 광진구 강변북로 292(자양동 701)

○ 시설용량 : 1,450천㎥/일(취수량 250천㎥/일)

- 청계천유지용수 130천㎥/일 별도(150HP×4대)

○ 공급관로 : D=2200㎜×2열, L=4.5㎞

□ 추진계획

○ 자양취수장 노후시설 개선 (80만㎥/일)

- 강북(뚝도)관로를 활용하여 공급 : 구의(30만㎥/일), 뚝도(50만㎥/일)

○ 구의계통 도수관로 연결공사 추진

- 별도의 배관을 부설하지 않고 기존시설을 연결하여 공급관망 형성

- 공사개요 : 밸브 및 전동설비설치(D=1650~2200㎜, 3개소)

○ 자양취수장 노후 건축물(안전진단 C등급) 리모델링 추진

- 지진재해대책법에 따른 내진설계를 반영하여 리모델링

○ 펌프시설을 재배치하여 뚝도 및 구의정수장 원수 공급

○ 구의 및 뚝도정수장 취수원 이중화 용수공급 계통도

① 강북(뚝도) 도수관 2열중 1열을 자양취수장에서 구의정수장 공급관로 활용

② 강북(뚝도) 도수관1열 및 자양취수장 1열을 뚝도정수장 공급관로 활용

□ 향후 계획

○ ‘14. 2.     : 구의․뚝도정수장 취수원 이중화 계획 수립

○ ‘14. 2~3.  : 구의․뚝도정수장 도수관로 정비공사 설계

○ ‘14. 3~12. : 도수관로 밸브설치 및 기전설비 용역(정비)

○ ‘15년 이후~ :  자양취수장 기전설비개량 및 건축물 리모델링 추진