자연재난 복구비용 산정기준(단가)

1. 이재민의 구호를 위한 지원

품목별	규 격	단위	단가(원)	비고
가. 사망·실종·부상자 구호
(1) 구호금	사망·실종자(세대주)	인	10,000,000
	사망·실종자(세대원)	인	5,000,000
	부상자(세대주)	인	5,000,000
	부상자(세대원)	인	2,500,000
나. 이재민 구호 및 생계지원
(1) 구호비	응급구호비	1인1일	7,000
	장기구호비	1인1일	7,000
(2) 생계지원	양곡 5가마(80kg)	5가마	910,000
다. 학자금(수업료)
(1) 비전문계	특급지(서울)	6개월	725,400
	1급지 “가”(평준화지역)	6개월	703,200
	1급지 “나”(비평준화지역)	6개월	501,000
	2급지 “가”(읍지역)	6개월	590,400
	2급지 “나”(면지역)	6개월	552,000
	3급지(도서벽지)	6개월	350,000

2. 재난복구사업을 위한 지원

품목별	규 격	단위	단가(원)	비고
가. 주택복구(국토교통부)
(1) 주택파손	전파/유실	동	30,000,000
	반파	동	15,000,000
(2) 주택침수	침수주택수리비	세대	600,000
(3) 세입자보조(소방방재청)	입주보증금	세대	3,000,000
	임대료	세대	3,000,000
나. 농경지 복구(농림축산식품부)
(1) 농경지 유실매몰	농경지 유실	㎡	2,651
	농경지 매몰	㎡	876
다. 농림시설·농작물 및 산림작물 복구 (농림축산식품부)
(1) 농림시설 파손·유실
- 비닐하우스	철골펫트온실	㎡	82,715
	철골유리온실	㎡	117,390
	철골유리온실(유리만)	㎡	8,760
	자동화비닐하우스(610평기준)	㎡	30,800
	철재파이프하우스(A-G형)	㎡	7,940
	철재파이프하우스(H-K형)	㎡	9,400
	철재파이프하우스(A-1형)	㎡	3,330
	철재파이프하우스(B-1형)	㎡	3,550
	목재하우스(지붕형-300평기준)	㎡	3,420
	죽재하우스(반원형-300평기준)	㎡	2,280
	내재해형-자동화(07,08형)	㎡	34,600
	내재해형-자동화(10형)	㎡	48,080
	내재해형-단동(정부)	㎡	15,000
	내재해형-단동(딸기)	㎡	16,790
	내재해형-단동(참외)	㎡	5,700
	내재해형-단동(광폭 아치형)	㎡	20,760
	내재해형-단동(광폭 트러스형)	㎡	35,280
	내재해형-단동(민간1,2형)	㎡	15,000
	내재해형-단동(민간3,4형)	㎡	25,000
	내재해형-단동(민간 8)	㎡	18,040
	내재해형-단동(민간광폭형)	㎡	45,000
	내재해형-연동하우스	㎡	40,000
	내재해형-과수하우스	㎡	25,000
- 인삼재배시설	내재해형-철재시설(민간)	㎡	4,700
	차광시설A형-연목240×3.6×3.0㎝	㎡	2,910
	차광시설B형-연목180×3.6×3.0㎝	㎡	2,750
- 버섯재배사	병버섯재배사	㎡	403,000
	판넬재배사	㎡	151,000
	간이재배사	㎡	75,000
- 과수재배시설	덕시설	㎡	1,720
	지주시설	㎡	883
	방조망	㎡	1,600
	관수시설	㎡	980
	방풍망시설	㎡	1,020
	간이비가림시설	㎡	1,270
- 창고 등 부대시설	농산물저장창고(일반)	㎡	300,000
	농산물저장창고(예냉및저온저장)	㎡	800,000
	농산물건조시설(저장능력기준)	톤	562,500
	농기계보관창고(마을공동보관)	㎡	177,000
	퇴비제조시설	㎡	177,200
- 양액재배시설	내부시설	㎡	10,800
- 염전시설(해양수산부)	염전 소금창고	㎡	208,500
	염전 해주	㎡	69,500
	결정지(유실)	㎡	377
	결정지(매몰)	㎡	188
- 산림시설(산림청)	표고재배사(표준모델 표고양묘)	㎡	27,008
	표고재배사(톱밥배지 표고양묘)	㎡	34,900
	대추비가림-개량형(개폐기없음)	㎡	6,605
	대추비가림-개량형(수동개폐기)	㎡	6,827
	대추비가림-연동형(자동개폐기)	㎡	8,899
	대추비가림-우산형(수동개폐기)	㎡	9,738
	대추비가림-우산형(자동개폐기)	㎡	10,162
- 농림시설 철거비	(필요할 경우)	지수		과수목포함
- 임업시설 철거비(산림청)	(필요할 경우)	지수
(2) 농작물 및 산림작물 복구
① 대파대
- 농작물	일반작물(무,배추기준)	ha	2,204,286
	시설채소(엽채류)	ha	2,968,000
	시설채소(과채류)	ha	3,920,000
	시설채소(토마토,풋고추,가지)	ha	2,841,108
	시설채소(오이,딸기)	ha	6,852,692
	시설채소(파프리카)	ha	9,017,292
	인삼(묘삼기준)	ha	15,051,400
	과수(묘목기준)-사과	ha	12,385,219
	과수(묘목기준)-배	ha	2,707,105
	과수(묘목기준)-복숭아	ha	2,179,520
	과수(묘목기준)-포도	ha	2,204,895
	과수(묘목기준)-단감	ha	1,960,000
	과수(묘목기준)-감귤	ha	3,645,361
	과수(묘목기준)-참다래	ha	3,073,284
	화훼-백합(생육초기)	ha	40,870,435
	화훼-장미(생육초기)	ha	29,800,295
	화훼-선인장(생육초기)	ha	27,739,079
	화훼-심비디움(생육초기)	ha	32,092,530
	화훼-안개초(생육초기)	ha	12,000,000
	화훼-국화(생육초기)	ha	12,957,280
	화훼-카네이션(생육초기)	ha	42,315,200
	화훼-글라디올러스(생육초기)	ha	19,586,000
	화훼-호접란(생육초기)	ha	65,765,978
	버섯류(종균기준) - 식용류	ha	42,000,000
	버섯류(종균기준) - 약용류	ha	43,124,400
	녹차(묘목기준)	ha	6,586,640
	구기자(종묘기준)	ha	2,571,108
	당귀(종묘기준)	ha	2,649,296
	산약(종묘기준)	ha	4,183,120
	뽕나무(누에 사육용)	ha	15,750,000
	뽕나무(오디 생산용)	ha	8,150,000
- 산림작물(산림청)	표고자목(1.2m)	본	2,200
	잔디(파종생산비)	㎡	432
	조경수분재(묘목기준)-조경수	㎡	2,482
	조경수분재(묘목기준)-분재	㎡	2,482
	유실수(묘목기준)-밤	ha	1,067,000
	유실수(묘목기준)-대추	ha	1,986,800
	유실수(묘목기준)-떫은감	ha	1,745,200
	유실수(묘목기준)-호도	ha	1,543,750
	유실수(묘목기준)-은행	ha	1,471,692
	야생화(종자대, 비료대)	㎡	335
	산림작물(묘목기준)-약용류	㎡	876
	산림작물(묘목기준)-복분자	㎡	655
	산림작물(묘목기준)-머루	㎡	740
	산림작물(묘목기준)-다래	㎡	618
	산림작물(종자대)-도라지	㎡	399
	산림작물(종자대)-더덕	㎡	391
	산림작물(종자대)-두릅	㎡	640
	산림작물(종자대)-취나물	㎡	206
	산림작물(종자대)-산양삼	㎡	1,119
	산림작물(종자대)-약초류	㎡	340
	산림작물(종자대)-표고톱밥배지	㎡	15,240
② 농약대 - 농림작물	병해충방제(일반작물-수도작기준)	ha	99,880
	병해충방제(채소류)	ha	302,145
	병해충방제(과수류)	ha	471,836
	병해충방제(인삼)	ha	166,234
	병해충방제(약용류)	ha	516,808
	병해충방제(화훼류)	ha	2,175,327
- 산림작물(산림청)	병해충방제(산채류)	ha	286,500
	병해충방제(수실류)	ha	471,836
	병해충방제(산양삼, 약초류)	ha	166,234
	병해충방제(약용류)	ha	516,808
	병해충방제(야생화)	ha	2,175,327
라. 축산물 증식시설의 복구와 가축 등의 입식(농림축산식품부)
(1) 축사파손·유실	우사-한육우사	㎡	121,000
	우사-유우사	㎡	158,000
	돈사-번식돈사	㎡	239,500
	돈사-비육돈사	㎡	165,000
	계사-산란계사	㎡	200,500
	계사-육계사	㎡	168,500
	계사-육용종계사	㎡	180,000
	토사-육토사	㎡	70,000
	종오리사	㎡	130,000
	육용오리사	㎡	130,000
	부화장	㎡	504,000
	간이축사-철재(파이프보온덮개형)	㎡	39,000
(2) 축산분뇨시설	분뇨처리시설-한육우	㎡	78,500
	분뇨처리시설-젓소	㎡	78,500
	분뇨처리시설-돼지	㎡	78,500
	분뇨처리시설-닭(평사)	㎡	78,500
	분뇨처리시설-닭(케이지)	㎡	78,500
	분뇨처리시설-오리	㎡	78,500
(3) 초지유실·매몰	초지복구(경운초지)	ha	3,854,000
	초지복구(불경운초지)	ha	2,763,000
(4) 잠실파손	치잠공동사육사(케리아잠실)	㎡	480,000
	애누에공동잠실(브럭및패널형)	㎡	348,000
	일반잠실(브럭형)	㎡	190,000
	조상육잠실(조립식)	㎡	92,000
(5) 가축입식	한우-송아지(3∼4개월령)	마리	1,400,500
	한우-육성우	마리	1,560,000
	젖소-송아지(분유떼기)	마리	341,728
	젖소-육성우	마리	1,102,000
	돼지-자돈(30∼35일령)	마리	62,000
	돼지-육성돈	마리	139,000
	육계-병아리(감별추)	마리	427
	육계-중추	마리	740
	산란계-병아리(감별추)	마리	611
	산란계-중추	마리	1,877
	종계-병아리(육용)	마리	1,123
	종계-병아리(산란용)	마리	3,400
	종계-병아리(토종닭)	마리	2,533
	토종닭-병아리	마리	229
	토종닭-중추	마리	1,036
	염소-자양(3개월령)	마리	89,000
	토끼-새끼(무감별)	마리	3,730
	오리-새끼(육종용)	마리	664
	오리-중추	마리	2,564
	종오리-새끼	마리	4,786
	원종오리-새끼	마리	39,500
	꿀벌-개량종(1군)	군	140,760
	꿀벌-토종(1군)	군	160,000
	인공사육(꿩)-병아리(2-4개월령)	마리	1,665
	사슴-자록	마리	510,033
	사슴-자록(엘크)	마리	688,000
	사슴-자록(꽃사슴)	마리	140,000
	사슴-자록(레드디어)	마리	180,000
	말(조랑말,망아지포함)	마리	528,000
	말(경주마 망아지)	마리	7,026,400
	말(경주마)	마리	12,824,400
	개(강아지)	마리	29,000
	칠면조-병아리	마리	3,760
	거위-병아리	마리	4,631
	메추리-새끼	마리	137
	지렁이	㎡	13,332
	금계-병아리	마리	30,000
	은계-병아리	마리	74,980
	백한-병아리	마리	40,000
	공작-병아리	마리	250,000
(6) 누에 유실·폐사	유실/폐사-봄누에	㎏	11,000
	유실/폐사-가을누에	㎏	11,000
(7) 곤충	천적(무당벌레, 풀잠자리, 흑파리, 꽃등에)	마리	99
	천적(노린재, 반날개)	마리	44
	천적(이리응애)	마리	3
	환경 사료용(등애등에류)	마리	32
	학습용(사슴벌레류, 장수풍뎅이류)	마리	1,400
마. 어선과 어망·어구의 복구 (해양수산부)
(1) 선박	동력선-강선	톤	7,000,000
	동력선-FRP	톤	8,440,000
	동력선-목선	톤	7,000,000
	무동력선-FRP	톤	5,023,000
	무동력선-목선	톤	3,484,000
(2) 어망어구-정치망류	대모망(대)-남해	통	52,376,000
	개대망(대)-남해	통	53,655,000
	개대망(중)-남해	통	48,051,000
	개대망(소)-남해	통	46,041,000
	낙망(대)-남해	통	53,166,000
	낙망(대)-동해	통	112,700,000
	낙망(중)-동해	통	46,150,000
	낙망(소)-남해	통	29,080,000
	낙망(소)-서해	통	11,632,000
	각망(대)-남해	통	43,409,000
	각망(중)-동해	통	17,697,000
	각망(중)-남해	통	1,462,400
	각망(중)-서해	통	600,000
	소대망(대)-남해	통	58,111,735
	소대망(중)-남해	통	37,612,300
	소대망(소)-남해	통	29,740,000
	죽방렴(대)-남해	통	34,284,000
	죽방렴(소)-남해	통	27,366,000
- 정치성어구류	낭장망-서해	통	2,750,000
	낭장망-남해	통	2,900,000
	각망-남해	통	1,065,400
	삼각망-서해	통	1,450,000
	호망-동해	통	11,210,000
	호망-남해	통	4,140,000
	건망-동해	통	29,260,000
	건망-남해	통	9,790,000
	승망-남해	통	1,727,000
	근해안강망	통	4,736,800
	연안개량안강망	통	4,060,000
	각망-내수면	통	190,000
	돌추 낭장망 200코(대형)	통	148,000
	닻자망-서해	틀	7,139,324
- 유자망류	꽁치-동해(1척기준:400폭)	폭	66,000
	오징어-동해(1척기준:50폭)	폭	55,000
	멸치-남해(1척기준:25폭)	폭	368,120
	삼치-남서해(1척기준:230폭)	폭	72,410
	참조기-서해(1척기준:350폭)	폭	44,850
	학꽁치-동남해(1척기준:15폭)	폭	55,890
	방어-동해(1척기준:20폭)	폭	133,460
	명태-동해(1척기준:150폭)	폭	70,840
	양미리-동해(1척기준:20폭)	폭	209,000
	꽃게(1척기준:240폭)	폭	30,000
	청어-동해(1척기준:30폭)	폭	87,000
	도루묵-동해(1척기준:50폭)	폭	40,000
	아귀-동남해(1척기준:25폭)	폭	72,000
	넙치-동해(1척기준:30폭)	폭	32,000
	가자미-동해(1척기준:50바스켓)	바스켓	32,000
- 고정자망류	꽃게-서해(1척기준:1000폭)	폭	18,973
	자망-내수면(1척기준:3폭)	폭	22,000
- 인망류	멸치권현망-남해(1척기준)	통	26,461,500
- 통발류	붉은대게-동해(1척기준:1,200개)	개	10,725
	붕장어(그물)-전해역(1척기준:1,000개)	개	4,760
	붕장어(플라스틱)〃5,000개	개	1,229
	골뱅이-동해(1척기준:2,000개)	개	4,770
	꽃게-서해(1척기준:1500개)	개	8,234
	꽃게(1척기준:2500개)	개	2,800
	물메기-남해(1척기준:1500개)	개	4,483
	쭈꾸미-서해(1척기준:10,000개)	개	358
	통발-내수면(1척기준:100개)	개	5,500
	낙지(1척기준:2500개)	개	1,822
	도다리(그물)-동남해(1척기준:80개)	개	16,000
	쥐치(그물)-동남해(1척기준:80개)	개	16,000
	문어단지	개	700
	문어통발-남해	개	3,200
	통발-남해	개	2,540
	소라(1척기준:1,000개)	개	172
- 낚시류:주낚	명태-동해(1척기준:50바스켓)	바스켓	3,245
	넙치-남해(1척기준:10바스켓)	바스켓	23,840
	농어-서해(1척기준:10바스켓)	바스켓	37,510
	붕장어-남해(1척기준:3바스켓)	바스켓	25,840
	옥돔-남해(1척기준:70바스켓)	바스켓	17,580
	문어-동해(1척기준:30바스켓)	바스켓	9,750
	가자미-동해(1척기준:50바스켓)	바스켓	11,413
	주낚-내수면(1척기준:3바스켓)	바스켓	32,000
	주낚-농어(1척기준:10바스켓)	바스켓	15,080
	삼치-동남해(1척기준:6개)	개	33,200
	장어-동남해(1척기준:20바스켓)	바스켓	40,000
	도다리-동남해(1척기준:20바스켓)	바스켓	40,000
바. 수산물 증식·양식시설의 복구와 수산생물의 입식(해양수산부)
(1) 수산물 증식·양식시설의 파손·유실
- 패류	굴(간석지투석식)	ha	11,477,000
	굴(연승수하식)-100m당	줄	403,879
	굴(수평망식)-3.6㎡당	대	220,000
	굴채묘(연승수하식)-100m당	줄	602,305
	굴채묘(간이수하식)-25×2m당	대	349,112
	피조개(천해살포식)	ha	582,820
	피조개채묘(연승수하식)-100m당	줄	401,958
	바지락(간석지살포식)	ha	553,000
	홍합(연승수하식)-100m당	줄	416,750
	새고막(천해살포식)	ha	746,000
	새고막채묘(지주수평식)-100m당	대	159,000
	고막(간석지살포식)	ha	423,500
	가무락(간석지살포식)	ha	1,130,000
	동죽(간석지살포식)	ha	230,000
	백합(간석지살포식)	ha	2,163,200
	전복(천해투석식)	ha	2,444,000
	전복(연승수하식)-100m당	줄	1,532,500
	전복(육상수조식3.3㎡)	㎡	115,252
	전복(해상가두리-내파성 2.4×2.4m)	칸	252,058
	전복종묘생산(육상수조식3.3㎡)	㎡	117,975
	가리비(연승채롱식)-100m당	줄	4,332,000
	가리비(연승귀매달이식)-100m당	줄	2,595,000
	가리비(천해살포식)	ha	250,000
	가리비채묘(연승수하식)-100m당	줄	2,244,550
	진주조개(연승수하식)-100m당	줄	762,575
	키조개(천해이식)	ha	1,428,800
	꼬시래기(연승수하식 100m)	줄	64,200
- 해조류	김(지주망홍식)-2.2×40m당	책	325,000
	김(부류망홍식)-2.2×40m당	책	454,800
	김(지주죽홍식)-1.8×40m당	책	177,000
	미역(연승수하식)-100m당	줄	230,572
	다시마(연승수하식)-100m당	줄	165,000
	톳(연승수하식)-100m당	줄	118,000
	참모자반(연승수하식)-100m당	줄	96,525
	청각(연승수하식)-100m당	줄	89,306
	매생이(2.2m×40m)	책	92,800
	파래(2.2m×40m)	책	33,264
- 어류	어류양식(육상수조식)	㎡	125,537
	어류양식(해상가두리)-5×5m당	칸	1,461,000
	어류양식(해상가두리)-내파성5×5m당	칸	2,587,000
	어류양식(외해표층가두리)-내파성Ø40m	칸	48,823,856
	어류양식(외해표층가두리)-내파성Ø25m	칸	25,882,825
	종묘생산(육상수조식)	㎡	74,787
	다중보온하우스-철재파이프형	㎡	31,654
- 기타류	우렁쉥이(연승수하식)-100m당	줄	783,812
	성게(연승수하식)-100m당	줄	1,373,000
	새우(축제식)	ha	13,000,000
	미더덕류(판그물 100m)	줄	344,775
	미더덕류(봉그물 100m)	줄	651,630
- 내수면양어장	양어장(철근콘크리트)	㎡	102,070
	가두리양어장(5×5m×4칸)	조	2,748,570
	관리사	㎡	139,150
	양어장판넬지붕형-철골구조	㎡	121,550
	다중보온하우스-철재파이프형	㎡	31,654
	일반비닐하우스-철재파이프형	㎡	3,176
- 기타시설	해상가두리양식어업관리시설(4m×6m)	㎡	833,333
	양식어업용저온저장시설(4.2m×2.4m)	㎡	2,480,159
	양식수산물처리시설(18m×22m)-간이	㎡	202,020
	소각식분료처리시설	㎡	4,000,000
	외해어류가두리 양식용 어망(PE무결, Ø40mX16m)	㎡	26,400,000
	외해어류가두리 양식용 어망(PE무결, Ø40mX16m)	㎡	11,920,000
	외해어류가두리 양식용 어망(낫셀 Ø40mX16m)	㎡	6,880,000
- 철거비	수산증양식시설철거	지수	재난지수의10%
(2) 수산생물 등의 입식
- 패류	굴(단련종패142연)-수하식 100m	줄	568,000
	전복(2㎝미만)-투석식:2만미/㏊,수하식:1천미/100m,육상수조식	마리	350
	전복(2㎝이상)-투석식:2만미/㏊,수하식:1천미/100m,육상수조식	마리	770
	피조개(각장2㎝내외,1톤)-살포식	ha	6,000,000
	바지락(각장1∼2㎝,3톤)-살포식	ha	3,750,000
	홍합(각장2∼3㎝,142연)-수하식	100m	137,500
	새고막(각장2㎝내외,2톤)-살포식	ha	1,650,000
	고막(각장2㎝내외,3톤)-살포식	ha	6,000,000
	가무락(각장2.5㎝내외,3톤)-살포식	ha	6,000,000
	동죽(각장1∼2㎝,3톤)-살포식	ha	900,000
	백합(각장1∼3㎝,3톤)-살포식	ha	15,000,000
	가리비(각장5∼7㎝,13천미)-수하식	100m	1,050,000
	가리비(각장5∼7㎝,15천미)-채롱식	100m	1,050,000
	가리비(각장5∼7㎝,38천미)-귀매달이식	100m	2,660,000
	가리비(각장3∼5㎝,100천미)-살포식	ha	3,500,000
	진주조개(각고5㎝내외,8,820미)-수하식	100m	2,500,000
	진주조개(직경7mm,핵2관)	핵	1,400,000
	키조개종패(이식, 각장 15~20cm)	ha	20,000,000
	굴(각장 1㎝내외, 수평망식)	마리	16
	굴(각장 7~10cm내외, 수평망식)	마리	140
- 해조류	김(50개/상자,2상자)-건홍식	책	10,000
	미역(종묘수량150m)-수하식만기산	100m	12,500
	미역(종묘수량150m)-조기산	100m	17,500
	다시마(종묘수량150m)-수하식	100m	20,000
	톳(5∼20㎝,15㎏)-수하식	100m	100,000
	참모자반(종묘수량160m)-수하식	100m	100,000
- 기타류	우렁쉥이(종묘량14,200m)-수하식,줄	100m	1,841,400
	우렁쉥이종묘-연승수하식,줄	100m	468,600
	성게(체장2∼3㎝,1,500미)-수하식	100m	900,000
	새우(체장2㎝내외,200천미)-축제식	ha	1,225,000
	새우(체장2㎝내외)-육상수조식	마리	10
	다슬기-각고0.7~1.4cm내외	kg	74,250
	해삼(5cm미만)	마리	176
	갯지렁이(치충-1년생미만)	마리	32
	갯지렁이(성충-1년생미만)	마리	80
- 해면양식어류	방어(작은고기5∼7㎝)	마리	600
	방어(큰고기)	마리	1,708
	넙치(작은고기5∼7㎝)	마리	521
	넙치(큰고기)	마리	2,900
	우럭(작은고기5∼7㎝)	마리	402
	우럭(큰고기)	마리	1,880
	도미(작은고기5∼7㎝)	마리	410
	도미(큰고기)	마리	3,040
	농어(작은고기5∼7㎝)	마리	400
	농어(큰고기)	마리	3,280
	노래미(작은고기5∼7㎝)	마리	341
	노래미(큰고기)	마리	1,925
	볼락(작은고기5∼7㎝)	마리	360
	볼락(큰고기)	마리	3,850
	능성어(작은고기5∼7㎝)	마리	1,650
	능성어(큰고기)	마리	15,890
	쥐치(작은고기7∼8㎝)	마리	350
	쥐치(큰고기)	마리	3,280
	숭어(작은고기5∼8㎝)	마리	400
	숭어(큰고기)	마리	1,920
	고등어(작은고기5∼8㎝)	마리	200
	고등어(큰고기)	마리	1,750
	전어(작은고기5∼7㎝)	마리	32
	전어(큰고기)	마리	250
	강도다리(작은고기5∼7㎝)	마리	1,580
	강도다리(큰고기)	마리	4,515
	쏨뱅이(작은고기 5~7cm)	마리	180
	쏨뱅이(큰고기)	마리	2,800
	황점볼락(작은고기 5~7cm)	마리	213
	황점볼락(큰고기)	마리	4,150
	복어(작은고기)	마리	240
	복어(큰고기)	마리	2,000
	민어(작은고기)	마리	200
	민어(큰고기)	마리	1,000
	감성돔(작은고기5∼8㎝)	마리	160
	감성돔(큰고기)	마리	2,680
	돌돔(작은고기5∼7㎝)	마리	160
	돌돔(큰고기)	마리	1,400
	참다랑어(작은고기 30cm이하)	마리	40,000
	참다랑어(큰고기 80cm이상)	마리	400,000
- 내수면양식어류	송어(작은고기4∼5㎝)	마리	228
	송어(큰고기)	마리	2,320
	잉어(작은고기3∼5㎝)	마리	66
	잉어(큰고기)	마리	8,000
	뱀장어(작은고기4∼5㎝,0.2g)	마리	1,500
	뱀장어(큰고기)	마리	2,750
	향어(작은고기3∼5㎝)	마리	66
	향어(큰고기)	마리	1,565
	가물치(작은고기5∼7㎝)	마리	280
	가물치(큰고기)	마리	8,000
	메기(작은고기5∼7㎝)	마리	143
	메기(큰고기)	마리	806
	틸라피아(작은고기5∼6㎝)	마리	240
	틸라피아(큰고기)	마리	2,800
	은어(작은고기3∼4㎝)	마리	210
	은어(큰고기)	마리	1,160
	미꾸리(작은고기3∼4㎝)	마리	40
	미꾸리(큰고기)	마리	80
	자라(작은고기3∼4㎝)	마리	3,200
	자라(큰고기)	마리	20,000
	산천어(작은고기4∼5㎝)	마리	560
	산천어(큰고기)	마리	3,200
	동자개(작은고기5∼6㎝)	마리	137
	동자개(큰고기)	마리	260
	붕어(작은고기3∼5㎝)	마리	69
	붕어(큰고기)	마리	400
	우렁이(각고1.3㎝내외)	kg	3,395
	대농갱이(작은고기 5~7cm)	마리	110
	대농갱이(성어 1/2고기)	마리	360
	철갑상어(작은고기 10~15cm)	마리	1,600
	철갑상어(성어 1/2고기)	마리	9,000
	쏘가리(작은고기 3~5cm)	마리	580
	쏘가리(성어 1/2고기)	마리	12,000
	버들치(작은고기 2~3cm)	마리	12
	버들치(성어)	마리	60
	비단잉어(성어)	마리	10,000
	열대어 구피(드래곤해드-3cm)	마리	100
	열대어 구피(브론즈-3cm)	마리	160
	열대어 구피(점원-3cm)	마리	280
	열대어 구피(슈퍼화이트-3cm)	마리	1,200
	열대어 구피(플레드-3cm)	마리	1,200
	열대어 플레티(2cm)	마리	100
	열대어 엔젤(3cm)	마리	280
	열대어 고리도라스(2cm)	마리	60
	열대어 제부라(3cm)	마리	40
	열대어 블랙데트라(2cm)	마리	60
	황복(작은고기 4~5cm)	마리	200
	황복(성어 25cm)	마리	12,000
	꺽지(작은고기 3~4cm)	마리	320
	꺽지(성어 10~20cm)	마리	800

3. 공공시설

공종별	규격	단위	복구단가(원)	비고
가. 공통사항
(1) 떼	줄떼	㎡	5,592
	평떼	〃	13,997
(2) 석축	메쌓기(H=3m미만)	〃	90,734
	(H=3m∼6m)	〃	114,380
	찰쌓기(H=3m미만)	〃	100,476
	(H=3m∼6m)	〃	126,137
(3) 콘크리트	철근콘크리트(σ28=210kg/㎠)-레미콘	㎥	138,959
	(σ28=180kg/㎠)- 〃	〃	124,920
	(σ28=210kg/㎠)-인력비빔	〃	327,537
	(σ28=180kg/㎠)- 〃	〃	321,114
	무근콘크리트(σ28=210kg/㎠)-레미콘	〃	128,503
	(σ28=180kg/㎠)- 〃	〃	122,015
	(σ28=135kg/㎠)- 〃	〃	117,196
	(σ28=180kg/㎠)-인력비빔	〃	298,010
	(σ28=135kg/㎠)- 〃	〃	293,190
(4) 철근가공조립	보통	톤	1,484,145
(5) 거푸집	4회사용(수로,측구 등 비교적 간단한 구조)	㎡	28,950
(6) 견치블럭쌓기	스톤무늬견치	㎡	150,852
(7) 돌망태옹벽	게비온 설치(1.0*1.0*2.0)	㎥	217,466
	게비온 설치(1.0*1.0*1.5)	〃	220,140
(8) 식생매트	침식방지 식생매트(18mm)	㎡	31,071
	침식방지 식생매트(25mm)	〃	31,071
	친환경 PLA섬유 식생매트(ES-301)	〃	21,885
	친환경 PLA섬유 식생매트(ES-302)	〃	25,405
나. 도로 및 교량
(1) 도 로	확포장(비포장→2차선), 노폭=9m	m	6,281,385
	(2→4차선), 노폭=18.5m	〃	10,678,355
	신 설(2차선), 노폭=11m	〃	6,909,524
	(4차선), 노폭=18.5m	〃	12,201,590
(2) 시군도 및 농어촌도로	시군도	m	1,884,416
	농어촌도로	〃	890,217
(3) 자전거도로
- 일반도로	평지부 편측설치(B=3.0m)	m	397,558
	평지부 양측설치(B=1.5m x 2)	〃	562,100
	성토부 편측설치(B=3.0m)	〃	534,506
	성토부 양측설치(B=1.5m x 2)	〃	721,532
	절토부 편측설치(B=3.0m)	〃	591,738
	절토부 양측설치(B=1.5m x 2)	〃	814,534
- 제방도로	하천(B=3.0m)	〃	216,664
	방조제(B=3.0m)	〃	380,184
- 도로다이어트(도시지역)	편측(B=3.0m)	〃	321,930
	양측(B=1.5m x 2)	〃	522,242
	* 도로다이어트 : 기존도로의 차선조정 및 갓길포장
(4) 교 량	Slab교(확대기초,교각6m) -2차선(10m)	〃	16,500,808
	(파일.우물통기초,교각6m)- 〃	〃	18,112,823
	Slab교(확대기초,교각6m) -4차선(19.5m)	〃	28,290,914
	(파일.우물통기초,교각6m)- 〃	〃	30,318,408
	P.CBeam교(확대기초,교각7m) -2차선(10m)	〃	16,127,109
	(파일.우물통기초,교각7m)- 〃	〃	17,816,881
	P.CBeam교(확대기초,교각7m) -4차선(19.5m)	〃	28,162,092
	(파일.우물통기초,교각7m)- 〃	〃	31,823,651
	P.CBox교(파일.우물,교각15m)-4차선(19.5m)	〃	31,823,651
	Steel Box교(확대,교각10m) -4차선(19.5m)	〃	48,589,068
	(파일.우물통기초,교각10m)- 〃	〃	51,315,217
	강합성 및 SRC합성구조의 결합을 통한 경량구조의 장경간라멘교 제작 및 설치기술 (확대기초,B=6.9m,H=9.6m)	〃	14,861,182	신기술
	벽체에 설치된 강재부와 단절점부에 설치된 프리플렉스거더를 볼트로 연결한 합성라멘교량제작기술(확대기초,B=5.0m,H=5.5m)	〃	9,627,601	신기술
	홍수 시 개폐 가능한 회전형 인도교(확대기초,B=3.0m,H=1.2m)	〃	14,056,523	신기술
(5) 가설교량	재해복구용 H형강에 고강도 강판을 부착한 프리스트레스거더 가설교량 제작시공(B=8.0m, H=15.0m)	〃	10,936,580
	재해복구용 H형강에 고강도 강판을 부착한 프리스트레스거더 가설교량 제작시공(B=8.0m, H=10.0m)	〃	10,596,401
	소규모 하천용 접이식 임시가설 보도교(B=0.5m, H=1.0m, L=6.0m)	개소	5,353,597
	소규모 하천용 접이식 임시가설 보도교(B=0.5m, H=1.0m, L=12.0m)	〃	28,693,912
다. 도로시설물
(1) 토공	도로사태	㎥	9,798
	침식 및 유실	〃	24,354
(2) 포장공	아스콘포장 (B.B기층)	a	6,595,454
	콘크리트포장(T=28cm, 보조기층:32cm)	〃	5,934,780
(3) 구조물공	옹벽 : 중력식(H=2m)	m	459,608
	(H=3m)	〃	803,197
	(H=4m)	〃	1,249,805
	역 T형(H=4m)	〃	1,336,991
	(H=5m)	〃	1,924,277
	(H=6m)	〃	2,410,103
	(H=7m)	〃	3,360,106
	자생토낭 보강토옹벽(H=3m)	〃	1,056,300
	자생토낭 보강토옹벽(H=5m)	〃	2,090,323
	암거 : 구 체(1.0 ×1.0m)	〃	1,045,251
	(1.5 ×1.5m)	〃	1,554,046
	(1.5 ×1.5m ×2련)	〃	2,276,871
	(1.5 ×2.0m)	〃	1,524,089
	(2.0 ×2.0m)	〃	2,205,253
	(2.0 ×2.0m ×2련)	〃	2,897,223
	(2.0 ×2.0m ×3련)	〃	3,901,235
	(2.5 ×2.5m)	〃	2,752,831
	(2.5 ×2.5m ×2련)	〃	3,752,267
	(3.0 ×3.0m)	〃	3,527,159
	(3.0 ×3.0m ×2련)	〃	4,738,493
	(3.5 ×3.5m ×2련)	〃	6,301,335
	날개벽(1.0 ×1.0m)	개소	1,661,821
	(1.5 ×1.5m)	〃	3,165,435
	(2.0 ×2.0m)	〃	5,024,905
	(2.5 ×2.5m)	〃	7,751,794
	(3.0 ×3.0m)	개소	11,513,152
	배수관 : 흄관(D= 600mm)	m	230,000
	(D= 800mm)	〃	365,000
	(D=1,000mm)	〃	555,000
	(D=1,200mm)	〃	775,000
(4) 배수구조물	측 구 L형 (B=50cm)	〃	44,279
	L형 (B=100cm)	〃	81,723
	L형측구 옹벽(B=45cm)	〃	152,472
	산마루 측구(H=45cm)	〃	153,952
(5) 부대시설	낙석 방지책(H=3m)	〃	194,250
	방 호 벽 (콘크리트)	〃	116,812
	가 드 레 일 (L=4m)	〃	81,779
	SA볼트를 이용한 방사형 낙석방지망	㎡	125,472
(6) 위험사면 조기예측기술	암반사면 내부에 설치된 AE센서를 이용한 사면계측(시스템 구축)	공	90,278,192
	암반사면 내부에 설치된 AE센서를 이용한 사면계측(1공추가)	〃	12,557,706
(7) 구조물 보강	PEEL-PLY TYPE 아라미드 스트립 부재사용 철근콘크리트 구조물 보강(T=1.2mm, B=50mm)	m	138,531
	PEEL-PLY TYPE 아라미드 스트립 부재사용 철근콘크리트 구조물 보강(T=1.4mm, B=50mm)	〃	147,303
	PEEL-PLY TYPE 아라미드 스트립 부재사용 철근콘크리트 구조물 보강(T=1.2mm, B=100mm)	〃	193,213
	PEEL-PLY TYPE 아라미드 스트립 부재사용 철근콘크리트 구조물 보강(T=1.4mm, B=100mm)	〃	207,247
	PEEL-PLY TYPE 아라미드 스트립 부재사용 철근콘크리트 구조물 보강(T=2.4mm, B=100mm)	〃	269,531
	PEEL-PLY TYPE 아라미드 스트립 부재사용 철근콘크리트 구조물 보강(T=5.0mm, B=100mm)	〃	353,481
(8) 사면보강	클러치세트(WT)를 이용한 네일링 공법(토사천공)	m	130,637
	(리핑암천공)	〃	108,298
	(연암천공)	〃	121,749
라. 하천제방
(1) 하천제방축조	국가하천(축제+블럭)	m	2,756,752
	(축제+블럭+돌망태)	〃	2,941,441
	(축제+블럭+사석)	〃	3,767,278
	지방1급하천(축제+블럭)	〃	2,140,025
	(축제+블럭+돌망태)	〃	2,324,714
	(축제+블럭+사석)	〃	2,595,600
	지방2급하천(축제+블럭)	〃	1,191,729
	(축제+블럭+돌망태)	〃	1,376,418
	(축제+블럭+사석)	〃	1,843,986
(2) 하천제방보강	교반날개 부착형 분사방식 차수보강용 심층교반고화처리	㎡	134,953
	교반날개 부착형 프랜트 및 파일드라이브 설치해체	식	12,923,046
마. 하천시설물
(1) 토공 및 호안공	성 토	㎥	12,096
	돌망태(8-95cm×45)	㎡	45,060
	호안블럭(40×25×12)	〃	47,819
	돌붙임(공장35cm)	〃	76,437
	(공장45cm)	㎡	103,391
	상하철망 고정볼트 스톤매트리스(일반형)	㎡	74,354
	사 석	㎥	102,800
	사다리꼴형상 블록 개비온 제작 및 시공	㎡	102,660	신기술
(2) 구조물공	배수문 - 구 체(1.5 ×1.5m)	m	1,240,677
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	34,988,368
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	8,595,000
	날개벽 ( 〃 )	〃	3,744,455
	배수문 - 구 체(1.8 ×1.8m)	m	1,486,020
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	42,986,393
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	10,681,500
	날개벽 (1.8 ×1.8m)	〃	4,729,111
	배수문 - 구 체(2.0 ×2.0m)	m	1,732,507
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	48,045,222
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	12,780,000
	날개벽 ( 〃 )	〃	5,550,863
	배수문 - 구 체(2.0 ×2.0m) ×2련	m	2,932,266
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	94,669,050
	날개벽 ( 〃 )	〃	6,237,116
	배수문 - 구 체(2.5 ×2.5m)	m	2,290,331
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	64,556,646
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	16,980,000
	날개벽 ( 〃 )	〃	8,101,802
	배수문 - 구 체(2.5 ×2.5m) ×2련	m	4,316,421
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	125,631,901
	날개벽 ( 〃 )	〃	8,101,802
	배수문 - 구 체(2.5 ×2.5m) ×3련	m	6,099,262
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	187,416,822
	날개벽 ( 〃 )	〃	11,231,921
	배수문 - 구 체(3.0 ×3.0m)	m	3,222,608
	문 비 - 핀잭형(3.0 ×3.0m)	개소	69,131,509
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	20,533,500
	날개벽 ( 〃 )	〃	12,541,820
	배수문 - 구 체(3.0 ×3.0m) ×2련	m	5,478,688
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	134,781,626
	날개벽 ( 〃 )	〃	13,908,522
	배수문 - 구 체(3.0 ×3.0m) ×3련	m	7,505,357
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	201,141,410
	날개벽 ( 〃 )	〃	15,333,235
	권양대 : (2 ×2)m ×2련, H=6m기준	식	17,756,213
(3) 간이배수펌프시설	펌프일체형 수문 Ø500 - 구체 1.5×1.5, 28톤/분	〃	305,989,125
	〃 Ø600 - 구체 1.5×1.5, 36톤/분	〃	319,654,575
	〃 Ø700 - 구체 1.8×1.8, 50톤/분	〃	351,108,225
	〃 Ø800 - 구체 2.0×2.0, 70톤/분	〃	425,505,750
	〃 Ø900 - 구체 2.5×2.5, 90톤/분	〃	458,884,500
	〃 Ø1000 - 구체 2.5×2.5, 115톤/분	〃	519,015,125
	〃 Ø1200 - 구체 3.0×3.0, 150톤/분	〃	635,259,425
	저수위 운전 펌프수문(D1000 × 130톤/분)	〃	377,485,148
	(D1350 × 220톤/분)	〃	498,561,774
바. 상하수도시설
(1) 상수도시설	펌프모터 : 20HP(양정 30~40m기준)	대	2,941,900
	30HP	〃	5,500,000
	40HP	〃	6,600,000
	50HP	〃	7,700,000
	75HP	〃	11,000,000
	100HP	〃	16,254,000
	150HP	〃	21,147,000
	200HP	〃	28,897,000
	250HP	〃	34,165,000
	송배수관 : 300mm - 강관 (토사구간)	m	202,800
	350mm	〃	197,600
	400mm	〃	235,300
	450mm	〃	260,000
	500mm	〃	295,100
	600mm	〃	356,200
	700mm	〃	431,600
	800mm	〃	529,100
	900mm	〃	607,100
	1,000mm	〃	709,800
	1,100mm	〃	767,000
	1,200mm	〃	976,300
	1,350mm	〃	1,098,500
	1,500mm	〃	1,296,100
	1,650mm	〃	1,474,200
	1,800mm	〃	1,623,700
	2,000mm	〃	1,929,200
	2,200mm	〃	2,197,000
	2,400mm	〃	2,523,300
	100mm - 주철관	〃	40,861
	150mm	〃	60,316
	200mm	〃	74,658
	250mm	〃	95,954
	300mm	〃	117,417
	350mm	〃	142,169
	400mm	〃	169,454
	450mm	〃	196,033
	500mm	〃	224,754
	600mm	〃	280,769
	700mm	m	354,471
	800mm	〃	436,106
	900mm	〃	541,811
	1,000mm	〃	649,451
	75mm - PE관	〃	7,930
	100mm	〃	13,000
	150mm	〃	27,300
	200mm	〃	45,500
	250mm	〃	62,400
	300mm	〃	89,700
	350mm	〃	110,500
	400mm	〃	122,200
(2) 하수도시설	측구(L 형, B=50cm)	〃	33,000
	(U 형, B=45cm)	〃	102,000
	(LU형, B=45cm)	〃	121,000
	콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장	m	304,000
	(D=300mm)	〃	343,000
	(D=350mm)	〃	354,320
	(D=400mm)	〃	362,560
	(D=450mm)	〃	394,490
	(D=500mm)	〃	464,000
	(D=600mm)	〃	559,000
	(D=700mm)	〃	684,000
	(D=800mm)	〃	819,000
	(D=900mm)	〃	922,000
	(D=1000mm)	〃	1,106,000
	(D=1100mm)	〃	1,216,000
	(D=1200mm)	〃	1,442,000
	(D=1350mm)	〃	1,771,000
	콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트	m	473,000
	(D=300mm)	〃	502,640
	(D=350mm)	〃	522,210
	(D=400mm)	〃	545,900
	(D=450mm)	〃	575,770
	(D=500mm)	〃	664,000
	(D=600mm)	〃	771,000
	(D=700mm)	〃	909,000
	(D=800mm)	〃	1,056,000
	(D=900mm)	〃	1,172,000
	(D=1000mm)	〃	1,368,000
	(D=1100mm)	〃	1,491,000
	(D=1200mm)	〃	1,729,000
	(D=1350mm)	〃	2,078,000
	콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트	m	497,490
	(D=300mm)	〃	527,360
	(D=350mm)	〃	548,990
	(D=400mm)	〃	572,680
	(D=450mm)	〃	600,490
	(D=500mm)	〃	712,000
	(D=600mm)	〃	822,000
	(D=700mm)	〃	963,000
	(D=800mm)	〃	1,113,000
	(D=900mm)	〃	1,232,000
	(D=1000mm)	〃	1,417,280
	(D=1100mm)	〃	1,557,000
	(D=1200mm)	〃	1,799,000
	(D=1350mm)	〃	2,151,000
	강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장	m	350,200
	(D=300mm)	〃	401,700
	(D=350mm)	〃	455,260
	(D=400mm)	〃	525,300
	(D=450mm)	〃	590,190
	(D=500mm)	〃	656,110
	(D=600mm)	〃	786,920
	(D=700mm)	〃	951,720
	(D=800mm)	〃	1,153,600
	(D=900mm)	〃	1,405,950
	(D=1000mm)	〃	1,646,970
	(D=1100mm)	〃	1,881,810
	(D=1200mm)	〃	2,149,610
	강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트	m	498,520
	(D=300mm)	〃	555,170
	(D=350mm)	〃	613,880
	(D=400mm)	〃	692,160
	(D=450mm)	〃	761,170
	(D=500mm)	〃	833,270
	(D=600mm)	〃	975,410
	(D=700mm)	〃	1,152,570
	(D=800mm)	〃	1,365,780
	(D=900mm)	〃	1,630,490
	(D=1000mm)	〃	1,881,810
	(D=1100mm)	〃	2,130,040
	(D=1200mm)	〃	2,410,200
	강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트	m	520,150
	(D=300mm)	〃	577,830
	(D=350mm)	〃	636,540
	(D=400mm)	〃	716,880
	(D=450mm)	〃	786,920
	(D=500mm)	〃	859,020
	(D=600mm)	〃	1,004,250
	(D=700mm)	〃	1,181,410
	(D=800mm)	〃	1,397,710
	(D=900mm)	〃	1,662,420
	(D=1000mm)	〃	1,915,800
	(D=1100mm)	〃	2,166,090
	(D=1200mm)	〃	2,447,280
	플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장	m	276,000
	(D=300mm)	〃	312,000
	(D=350mm)	〃	355,000
	(D=400mm)	〃	433,000
	(D=450mm)	〃	484,000
	(D=500mm)	〃	583,000
	(D=600mm)	〃	700,000
	(D=700mm)	〃	819,000
	(D=800mm)	〃	1,003,000
	(D=900mm)	〃	1,166,000
	(D=1000mm)	〃	1,409,000
	(D=1200mm)	〃	1,808,000
	플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트	m	444,000
	(D=300mm)	〃	486,000
	(D=350mm)	〃	536,000
	(D=400mm)	〃	620,000
	(D=450mm)	〃	678,000
	(D=500mm)	〃	783,000
	(D=600mm)	〃	912,000
	(D=700mm)	〃	1,044,000
	(D=800mm)	〃	1,241,000
	(D=900mm)	〃	1,415,000
	(D=1000mm)	〃	1,671,000
	(D=1200mm)	〃	2,096,000
	플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트	m	485,000
	(D=300mm)	〃	528,000
	(D=350mm)	〃	579,000
	(D=400mm)	〃	665,000
	(D=450mm)	〃	724,000
	(D=500mm)	〃	831,000
	(D=600mm)	〃	964,000
	(D=700mm)	〃	1,098,000
	(D=800mm)	〃	1,298,000
	(D=900mm)	〃	1,476,000
	(D=1000mm)	〃	1,734,000
	(D=1200mm)	〃	2,165,000
	맨홀(H=2.0m, D=1.2m)	개소	946,000
	(H=2.0m, D=1.5m)	〃	1,367,000
(3) 우수저류조	세라믹 코팅 리브강관을 이용한 우수저류조 제조(3,000ton-펌프제외)	ton	372,175
	샌드위치 Hajf PC WALL 구조 빗물저류조(8,500ton-펌프제외)	〃	286,591
	PE블럭 모듈형 빗물저류조(4,500ton-펌프제외)	〃	384,299
	파형강관을 이용한 우수저류조(2,200ton-펌프제외)	〃	398,833
	허니컴셀 노면우수저류 및 침투시설	㎡	111,312
사. 국립공원시설
	국립공원 탐방로(B=1.5m)	km	456,348,100
아. 농업시설(수리)
(1) 저수지	성 토	㎥	14,214
	중심점토	〃	14,222
	돌 붙 임(메붙임)	㎡	113,084
(2) 용배수로	토공수로	㎥	25,744
(3) 방조제	성 토	㎥	26,373
(4) 구조물공	개 거(0.5×0.5m)	m	301,013
	(0.6×0.6m)	〃	363,938
	(0.8×0.8m)	〃	448,669
	(1.0×1.0m)	〃	542,635
	유 공 관(D= 600mm)	〃	903,897
	(D= 800mm)	〃	1,087,580
	(D= 900mm)	〃	1,229,269
	(D=1,000mm)	〃	1,387,735
- 배수갑문	구체 L=20m(1.5×1.5m)-날개벽포함	개소	63,878,318
	(1.8×1.8m)- 〃	〃	91,341,821
	(2.1×2.1m)- 〃	〃	124,997,099
	자동문비(1.5×1.5m)	〃	3,039,740
	(1.8×1.8m)	〃	3,634,953
	(2.1×2.1m)	〃	4,410,199
	비상문비(1.5×1.5m)	〃	10,085,548
	(1.8×1.8m)	〃	14,075,905
	(2.1×2.1m)	〃	16,069,015
- 취입보	언 체(H=0.8m)	m	3,422,275
	(H=1.0m)	〃	3,432,879
	(H=1.5m)	〃	4,692,482
	취입수문(0.6×0.6m) - 문비포함	개소	5,463,230
자. 항만어항시설
(1) 사석운반투하	0.015∼0.03㎥급(육상수상)	㎥	41,870
	0.015∼0.03㎥급(육상수중)	〃	56,200
	0.015∼0.02㎥급(해상수상)	〃	60,600
	0.015∼0.03㎥급(해상수중)	〃	57,300
	0.2∼0.5㎥급(육상수상)	〃	51,780
	0.2∼0.5㎥급(육상수중)	〃	66,120
	0.2∼0.5㎥급(해상수상)	〃	85,950
	0.2∼0.5㎥급(해상수중)	〃	99,190
	0.6∼1.0㎥급(육상수상)	〃	52,890
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	㎥	68,320
	0.6∼1.0㎥급(해상수상)	〃	90,370
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	〃	101,380
(2) 피복석고르기	0.2∼1.0㎥급(육상수상)	㎡	46,280
	0.2∼0.5㎥급(육상수중)	〃	117,920
	0.2∼0.5㎥급(해상수중)	〃	131,140
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	〃	137,760
	0.6∼1.0㎥급(해상수중)	〃	196,170
(3) 속고르기	0.015∼0.03㎥급(수상)	〃	19,830
	0.015∼0.03㎥급(수중)	〃	57,300
	0.2∼1.0㎥급(수상)	〃	42,980
	0.2∼0.5㎥급(육상수중)	〃	105,800
	0.2∼0.5㎥급(해상수중)	〃	116,810
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	〃	121,230
	0.6∼1.0㎥급(해상수중)	〃	174,130
(4) T.T.P	제작운반거치 (4 톤급) - 수상	개	430,930
	〃 (5 톤급) - 〃	〃	522,400
	〃 (6.3 톤급) - 〃	〃	651,350
	〃 (8 톤급) - 〃	〃	775,890
	〃 (10 톤급) - 〃	〃	946,730
	〃 (12.5톤급) - 〃	〃	1,168,260
	〃 (16 톤급) - 〃	〃	1,399,710
	〃 (20 톤급) - 〃	〃	1,693,970
	〃 (25 톤급) - 〃	〃	2,058,780
	〃 (32 톤급) - 〃	〃	2,499,630
	〃 (40 톤급) - 〃	〃	3,073,850
	〃 (50 톤급) - 〃	〃	3,670,100
	〃 (64 톤급) - 〃	〃	4,551,810
	제작운반거치 (4 톤급) - 수중	개	584,120
	〃 (5 톤급) - 〃	〃	691,030
	〃 (6.3 톤급) - 〃	〃	848,640
	〃 (8 톤급) - 〃	〃	969,880
	〃 (10 톤급) - 〃	〃	1,212,350
	〃 (12.5톤급) - 〃	〃	1,542,980
	〃 (16 톤급) - 〃	〃	1,774,440
	〃 (20 톤급) - 〃	〃	2,072,010
	〃 (25 톤급) - 〃	〃	2,467,670
	〃 (32 톤급) - 〃	〃	2,927,260
	〃 (40 톤급) - 〃	〃	3,536,740
	〃 (50 톤급) - 〃	〃	4,166,060
	〃 (64 톤급) - 〃	〃	5,133,730
	제작운반거치 (6.3톤급) - 수중 - 미끄럼방지용 평탄면과 와이어로프 연결용 관통홀이 설치된 테트라포드	〃	848,640
	〃 (8 톤급) - 〃	〃	969,880
	〃 (10 톤급) - 〃	〃	1,212,350
	〃 (12.5톤급) - 〃	〃	1,542,980
	〃 (16 톤급) - 〃	〃	1,774,440
	〃 (20 톤급) - 〃	〃	2,072,010
	〃 (25 톤급) - 〃	〃	2,467,670
	〃 (32 톤급) - 〃	〃	2,927,260
	〃 (40 톤급) - 〃	〃	3,536,740
차. 학교시설
(1) 담 장	벽돌담장	㎡	250,400
	블럭담장	〃	226,200
	철망휀스	〃	122,000
카. 산림시설
	산 사 태	ha	109,060,520
	야계사방	km	297,167,000
	사 방 댐(L 〉50m)	개소	361,601,000
	(L : 40m~50m)	개소	298,769,310
	(L : 30m~40m)	개소	267,388,410
	(L : 20m~30m)	개소	251,734,500
	(L〈 20m)	개소	220,217,880
	임 도(B=4m)	km	209,111,836
	자연휴양림시설물 - 숲속의집	㎡	1,512,000
	- 화 장 실	〃	1,026,000
	수목원시설 - 묘포장	㎡	5,087
	- 유리온실	〃	104,000
	- 초 본 원	〃	173
	- 교관목원	〃	1,560
	- 생태관찰로	km	163,148,700
	- 휴게실	㎡	1,907,751
	- 화장실	〃	1,333,800
	가로수(활엽수류,왕벚나무 흉고직경 8㎝) - 14cm미만 적용	본	230,673
	가로수(활엽수류,왕벚나무 흉고직경 15㎝) - 15cm이상 적용	〃	736,937
	가로수(침엽수류,소나무 흉고직경 8㎝) - 14cm미만 적용	〃	277,673
	가로수(침엽수류,소나무 흉고직경 15㎝) - 15cm이상 적용	〃	645,937
타. 철도시설
	궤도유실(단선)	m	499,320
	둑 유 실	㎥	133,300
	노반침하	〃	65,490
	깍기비탈붕괴(토사)	〃	71,330
	(암석)	〃	143,840
	궤도매몰(단선)	〃	84,190
	도상유실	〃	307,540
	교대, 교각도괴(H=8m, B=12m)(단선)	기	89,104,010
	교대 및 교각도괴(복선) (H=11.0m)	〃	264,078,750
파. 소규모시설
(1) 농로	토공	㎥	8,790
	콘크리트포장(T=20cm)	a	4,453,670
(2) 소교량	상부(Slab) : B=3m, H=3m	m	2,151,710
	H=5m	〃	2,314,820
	B=4m, H=3m	〃	2,700,100
	상부(Slab) : B=4m, H=5m	〃	2,924,390
	B=5m, H=3m	〃	3,095,020
	H=5m	〃	3,542,540
	B=6m, H=3m	〃	3,875,220
	H=5m	〃	4,166,060
	하부(교대) : B=3m, H=3m	기	3,660,590
	H=5m	〃	4,840,010
	B=4m, H=3m	〃	4,844,300
	H=5m	〃	6,427,240
	B=5m, H=3m	〃	6,055,920
	H=5m	〃	7,973,690
	B=6m, H=3m	〃	7,140,890
	H=5m	〃	9,574,860
	하부(교각) : B=3m, H=3m	기	2,031,510
	H=5m	〃	3,158,350
	B=4m, H=3m	〃	3,023,120
	H=5m	〃	4,409,670
	B=5m, H=3m	〃	3,758,250
	H=5m	〃	5,479,620
	B=6m, H=3m	〃	4,448,300
	H=5m	〃	6,548,500
	세 월 교 : B=5m, Φ 600mm	m	1,187,990
	Φ 800mm	〃	1,690,240
	Φ1,000mm	〃	2,070,150
하. 소하천
(1) 소하천정비	소하천정비	m	1,084,075
(2) 기존구조물철거	석축헐기(찰쌓기)/기계깨기 및 집토	㎡	11,207
	석축헐기(메쌓기)/기계깨기 및 집토	㎡	8,540
	호안블럭 헐기	㎡	7,170
	돌망태 헐기	㎡	6,670
(3) 토목용섬유부설	필터매트부설/하천호안용(350g/㎡)	㎡	2,130
	필터매트부설/하천호안용(500g/㎡)	㎡	3,730
(4) 비탈면보호공	씨앗뿜어붙이기(Seed spray)/성토면	㎡	2,230
	거적덮기	㎡	2,812
(5) 호안시공	블록붙임/장방형(400×250×120mm)	㎡	35,570
	블록붙임/환경블록(400×400×120mm)	㎡	29,650
	식생블록 쌓기	㎡	62,130
	식생매트 붙임	㎡	16,768
	자연석 쌓기(300×400×500)	㎡	117,740
	" (500×700×800)	〃	143,350
거. 군 시 설
(1) 병영건물	통합막사(철근콘크리트조, 3,300㎡)	㎡	1,375,000
	( 〃 , 1,650㎡)	〃	1,532,000
	( 〃 , 660㎡)	〃	1,689,000
	취사식당(철근콘크리트조, 363㎡)	〃	1,653,000
	목 욕 탕(철근콘크리트조, 165㎡)	〃	2,500,000
	창 고(철근콘크리트조, 297㎡)	〃	1,135,000
	체 육 관(철근콘크리트조, 165㎡)	〃	1,394,000
	화 장 실(조적 스라브조, 24㎡)	〃	1,397,810
(2) 기타시설	탄 약 고(이그루대형, 208㎡)	〃	1,543,000
	(소 형, 50㎥)	〃	1,111,000
	무 기 고(반지하형, 66㎥)	〃	1,021,469
	정 비 고(철근콘크리트조-차량, 119㎡)	〃	1,467,000
	검 문 소(철근콘크리트조, 66㎡)	〃	1,041,780
	위병및면회시설(철근콘크리트조, 100㎡)	〃	1,100,324
	고가초소(철근콘크리트조, 12㎡)	〃	940,223
	울 타 리(블록담장, 6〃×13단)	m	182,780
	(철책울타리 Y형, 3.3 ×3m)	〃	229,380
	(쇠고리철조망, 2.65 ×3m)	〃	134,996
	(철조망, 2.65 ×3m)	〃	43,003
	심 정(150m, 100톤/일)	개소	123,352,000
너. 문화재시설
(1) 건물보수	다포계(해체보수,부식재교체,단청)	㎡	10,168,106
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	5,287,413
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	3,103,158
	익공계(해체보수,부식재교체)	〃	5,725,460
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	4,404,205
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,717,637
	민가등 일반와가(해체보수,고색가칠)	〃	3,567,747
	〃 (도리이상 해체보수)	〃	1,783,868
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,430,178
(2) 건물신축	다포계(한식목조, 단청)	〃	11,730,256
	익공계(한식목조, 단청)	〃	7,564,879
	민가, 일반와가(한식목조, 고색가칠)	〃	3,957,039
	누각, 정자(한식목조, 고색가칠)	〃	8,266,629
	보호각(한식목조, 고색가칠)	〃	6,677,866
	전시관(절충식기와)	〃	7,068,362
	일각문, 협문	〃	8,451,281
	사주문	〃	4,593,082
	초가집	〃	2,613,595
(3) 기타시설
- 기단, 계단	신설(막돌 시공)	㎡	335,430
	〃 (장대석시공)	〃	1,419,546
	보수(막돌 시공)	〃	261,334
	〃 (장대석시공)	〃	993,680
- 담장	신설(막돌 담장)	m	796,086
	〃 (사고석담장)	〃	4,136,954
	〃 (토 담)	〃	590,988
	〃 (돌 담)	〃	596,897
	보수(막돌 담장)	〃	557,257
	〃 (사고석담장)	〃	2,895,864
	〃 (토 담)	〃	531,887
	〃 (돌 담)	〃	417,829
- 배수로	신설(자 연 석)	〃	354,591
	〃 (장 대 석)	〃	1,205,621
	〃 (흄관 매설)	〃	176,114
	보수(자 연 석)	〃	248,214
	〃 (장 대 석)	〃	602,804
	〃 (흄관 보수)	〃	123,277
- 성곽	재축(완전인멸부분,H=4.1,B=5.3m)	〃	8,343,444
	보수(성석보충해체보수,H=4.1,B=5.3m)	〃	4,113,311
- 석축	신설(자연석, h=2m)	〃	864,329
	보수(자연석, h=2m)	〃	454,715