자율방화점검표(시민용)

주택구분	1. 일반주택. 2. 연립주택 3. 아파트. 4. 기 타	점검자	1. 주부. 2. 자녀. 3. 기타
점 검 항 목		점 검 결 과
1. 화기취급 시설 ① 가스렌지의 점검 ② 보일러의 관리상태 ③ 화기주변에 탈 수 있는 물건 보관 2. 가스시설 ① 가스배관의 누설점검 ② 안전장치 및 밸브의 정상 작동 ③ 가스통의 보관 상태 3. 전기시설 ① 전기배선의 상태 ② 콘센트의 설치 및 사용상태 ③ 안전장치 및 배전반 4. 유류취급에 관한 사항 ① 보관장소 및 저장용기 ② 취급의 안전관리 5. 외출시 안전점검과 일일점검 생활화 6. 소화기 비치 7. 어린이 불장난 예방을 위한 관심		➜ 연소기를 정기적으로 청소한다 ( ) ➜ 사용중 연소상태를 수시 확인한다 ( ) ➜ 화기 주변에는 두지 않았다 ( ) ➜ 배관의 연결부분을 점검하고 있다 ( ) ➜ 중간잠금밸는 사용후 잠근다 ( ) ➜ 옥외에 보관함을 만들어 보관한다 ( ) ➜ 배선과 콘센트가 정비되어 있다 ( ) ➜ 1개의 콘센트에 3～4개 이상 분기하여 사용하지 않는다 ( ) ➜ 과전류차단기나 스위치는 정상 작동한다 ( ) ➜ 용기는 안전한 별도의 장소에 둔다 ( ) ➜ 난로에 연료를 넣을 때는 불을 끈다 ( ) ➜ 항상 많은 양을 비축하여 둔다 ( ) ➜ 집을 비울 때는 가스차단, 전원차단 등 안전점검을 실시한다 ( ) ➜ 취침 전후 전기, 가스시설의 이상여부를 확인한다 ( ) ➜ 소화기를 비치하고 있으며 사용방법을 알고 있다 ( ) ➜ 소화기가 사용 가능한 상태이다 ( ) ➜ 라이타, 양초, 성냔등은 어린이가 손댈수 없는 곳에 보관한다 ( ) ➜ 어린이만 집에두고 외출할 때는 주의를 주거나 집안을 꼭 확인한다 ( )