자율점검요령 및 안전수칙, 점검표

시민 여러분 이것	꼭!	확인	하세요

가스차량의 출발은 충전호스 분리 확인 후 출발！

	가스 충전 후 충전호스를 분리하지 않고 차량이 출발하면 당해 충전기를 가동, 다량의 가스가 누출되어 가스폭발 및 화재 발생 가스충전 후 출발시 충전호스 분리를 꼭 확인 후 출발함을 생활화 합시다

이동식 가스연소기의 가스사고를 예방 합시다.

	큰 불판을 사용하거나, 2개 이상의 연소기를 연결해서 사용하면 폭발할 수도 있으니, 사용하지 않도록 합시다. 추운 날씨에 가스가 잘 나오지 않는다고 가스용기를 화기로직접 열을 가하거나 뜨거운 물에 넣지 않도록 합시다. 가스용기는 화기와 근접하게 보관하지 않도록 하고, 사용한가스용기는 소각하지 않도록 합시다.

LP가스 점검은 전문가에게 .....

	이사할 때에는 반드시 LP가스 판매업소나 도시가스회사 지역관리소에 연락, 규정된 자격을 소지한 전문가에게 의뢰하여 하고 마감조치를 철저히 하여 가스사고를 예방합시다. 보일러에서 과열, 소음, 진동, 냄새 등 이상이 발생하면 보일러를 끄고 보일러 제조사(A/S센터)에 연락하여 점검 받은 후에 사용하셔야 합니다.

LP가스차량 내 화기취급은 안전이 확보된 후.....

	LPG자동차 운전자가 가스를 충전하고 도로에 진입하던 트렁크 내 용기와 연결되지 않은 배관에서 가스가 누출, 담배를 피우기 위해 라이터를 켜는 순간 실내로 유입된 가스에 화재가 발생 LPG자동차는 점검을 생활화하여 가스누출로 인한 화재 예방 에 최선의 노력을 다해야 합니다.

매월   4일  은 가스안전 총 점검의 날입니다

가스시설 자율안전 점검표

일일 점검결과 (양호 ○ ․ 불량 ×)

번호	점 검 항 목	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회
1	LPG용기는 옥외에 보관되어 있는가?
2	배관의 도색 및 부식방지상태는 양호한가?
3	가스누설경보차단기 작동상태는 양호한가?
4	배관의 고정상태는 양호한가?
5	가스 계량기 설치주위에 화기는 없는가?
6	중간밸브의 설치위치는 적정한가?
7	배관의 이음부 등 가스누설되는 곳은 없는가?
8	호스를 3m이상 사용하거나 호스T를 사용하지 않았는가?
9	가스온수기 및 보일러 설치장소의 환기상태 및 배기구의 밀폐상태는 적정한가?
10	소화기 등 관리상태는 적정한가?

점 검 일 자	2014년 월 일부터 2014년 월 일까지
공급자 확인	공급자명 : 전화(☏) 확 인 자 : 성 명 (서명)

▣ 위 내용을 점검하신 후 가스가 새거나 이상이 발견되면 즉시 가스밸브를 잠그시고, 가스회사로  (도시가스회사 - 대륜E&S 950-5050, (주)예스코 2210-7510, LPG판매소 - 유공 912-5040, 린나이 915-2000, 양심가스 918-7337 )연락하시여 확인점검을 받은 후 사용하시기 바라며,

▣ 긴급상황이 발생한 경우에는 국번없이 119(소방서 02-922-0119)에 연락하시여 대형사고를 미연에 방지합시다.