자재관리 안전수칙

□ 작업장 내 준수사항

- 작업형태에 따라 필요한 안전보호구를 반드시 착용한다.

- 적치장 통로를 보행할 때에는 항상 장비 및 차량의 움직임을 잘

살피고 조심한다.

- 차량이동시는 20㎞/h이내 저속을 유지하고, 작업자 등의 안전에

유의한다.

- 상․하차 장비의 작업반경내에는 절대 접근하지 않는다.

- 크거나 무거운 물건을 운반할 때에는 무리하게 다루지 말고 동료

의 협력을 얻거나 장비를 이용한다.

- 위해 요인이 있다고 판단될 시에는 유도자를 배치하고 상호 신호

나 연락을 정확히 하여 호흡을 맞추어 작업한다.

□ 장비취급 시 준수사항

- 모든 장비는 담당자 및 업무대행자 이외에는 취급하지 않는다.

- 작업전 브레이크, 와이어로프, 후크 등 안전장치의 이상유무를

점검 후 조작한다.

- 장비는 평탄한 지역에 정지하고 작업하되, 항상 주위 경계를

소홀히 해서는 안된다.

- 중량물을 적재할 때에는 규정중량을 초과하지 말고 편하중 및 불

안정한 높이로 쌓아 올리지 않는다.

- 자재 상․하차시는 항상 정확한 무게중심을 유지시키고 미끄러짐

등에 의한 낙하사고가 발생하지 않도록 한다.

- 작업 후에는 반드시 시동을 끄고 핸드브레이크를 체결한다.

□ 기타 준수사항

- 자재 입․출고시에는 해당전표를 소지하고 관계자의 확인을 받는다.

- 입․출고 전표의 자재 외에는 반입․반출을 금한다.

- 적치장 내 전구역이 CCTV 감시 장치에 의해 감시․녹화되고 있음을

유의한다.

- 위해 요인이 있거나 악천후에는 작업을 중지한다.

- 음주 후 작업은 절대 금한다.