▢ 자전거도 계획 노선의 관련기관 협의 사항

구 분	협의내용	관련부서	비고
시점부 옹벽구간	- 자전거도로 연결구간 옹벽 철거 후 도로폭 확보 (기존폭 2,0m ➜ 옹벽 1.7m 철거 후 3.7m 확보)	-서울지방국토관리청 하천계획과 -성동구 치수과
장안유지지 휀스구간	- 휀스이설 (장안유수지 배면부)	-서울지방국토관리청 하천계획과 -동대문구 치수과
자동차검사소 측구구간	- 성동구 자동차 검사소 측구 및 집수정 간섭	-서울지방국토관리청 하천계획과 -중랑물재생센터 -서울시차량정비센터
전신주	- 전신주 이설 ․ 한전수탁공사(3개소) : 이설 2개소, 철거 1개소 ․ 금회수행공사(5개소) : 철거 3개소, 이설 2개소	-중랑물재생센터 -한국전력공사(협의완료) -성동구청 청소행정과
센터 출입문	- 출입문(자바라) 신설 ․ 기존 출입문 철거 후 자바라 설치(1500×500 L=11m)	-중랑물재생센터 관리과
센터부지내 식재	- 식재이식 ․ 측구주변 교목 및 관목 식재이식	-중랑물재생센터 관리과
교통시설	- 자전거도로 설치 후 작업차량 통행관련 ․ 일부 병목구간 도로폭 축소 (재활용선별장입구~차량정비센터 : 5.8m→5.0m) ․ 교통안전간판 설치 (반사경, 과속방지턱 등)	-성동구청 청소행정과 (성동구재활용선별장) -서울시차량정비센터
컨테이너이설	- 중랑물재생센터 게스트하우스 앞 컨테이너 이동 ․ 서울시 풍물시장 유물보관 컨테이너	-서울시소상공인지원과 -중랑물재생센터관리과