자전거‧보행자겸용도로 정비대상 실태조사 계획

□ 추진배경

○ 생활형 자전거 이용이 많은 자전거‧보행자 겸용도로의 대부분이 노폭협소, 노상장애물 등으로 통행불편 및 사고발생 우려

- 특히, 전기자전거 등 개인이동수단(Personal Mobility)의 자전거도로 통행 증가에 따른 사고위험 증대 및 통행불편 가중이 예상

○ 생활 속에서의 자전거이용을 활성화를 위해 지속적이고 체계적인 도로정비 및 시설개선을 통해 안전한 자전거 이용환경 조성 필요

- 실태조사를 통해 이용현황 및 정비대상과 유형, 시범사업대상 선정

□ 조사개요

○ (기간‧대상) ’15.3.7~3.25/ 도시지역 내 자전거‧보행자 겸용도로

○ (내용‧방법) 겸용도로 실태조사 및 정비대상 선정 등

- ’14년도 자전거‧보행자 겸용도로 전수조사 및 실태조사 결과를 토대로 노선 연장 또는 폐지, 변경사항 등을 업데이트

- □자전거‧보행자 겸용도로 정비지침(’15.2월)□에 따른 정비유형별 정비대상 선정, 정비내용과 사업순위 등 실태조사서 작성*

* 노선(시‧종점, 연장), 이용실태, 정비내용 및 위치, 현장사진, 사업비 등

□ 추진일정

○ 겸용도로 실태조사 현황 및 정비대상 제출 : ~ 3.31

○ 겸용도로 정비 및 시범사업* 추진 : 4월~

* 사고위험, 사업성과 등 고려해 사업대상지 선정(10개소, 특교세 30억원)

○ 추진성과 보고회 개최 : 7월, 12월 예정

- 지자체별 정비실적, 우수‧미흡사례 공유‧확산 추진

- 정비실적 및 우수사례 등 자전거 활성화 시책평가에 반영

서식		자전거‧보행자 겸용도로 정비대상

□ 총 괄 표

【 서울특별시 】

일련 번호	자치구	구간명	소요사업비 (백만원)	정비유형	주요 정비내용	자전거 통행량 (일/대)	비고
계
1	종로구
2	중구
3	용산구
4	성동구
5	광진구
6	동대문구
7	중량구
8	성북구
9	강북구
10	도봉구
11	노원구
12	은평구
13	서대문구
14	마포구
15	양천구
16	강서구
17	구로구
18	금천구
19	영등포구
20	동작구
21	관악구
22	서초구
23	강남구
24	송파구
25	강동구

□ 관리카드

우선순위		1
개요	사 업 명	OOO 자전거보행자 겸용도로 정비사업
	위 치	OO동 OO사거리 ~ OO동 OO사거리
	관 리 청	OOO시군구 OOO과 담당자 : OOO (사무실 전화번호, 이메일)
도로현황	자전거도로 유 형	자전거보행자 겸용도로(비분리)
	정비연장	3km		도로폭	3m (가로수 1m, 자전거도로 1m 보도 1m)
	자전거 통행량 (대/일)	OO대		사고건수 (최근3년) 사고내용	4건(사망 1명, 사상자 3명)
정비 계 획	소요사업비	000백만원		사업기간	OO년 ~ OO 년
	【 필요성 】 □ □
	【 정비 방향 】 □ 기존의 자전거보행자겸용도로를 보도로 환원 □ 차선폭을 축소하여 별도의 자전거 전용차로 확보
	【 정비내용 】 □ 안전시설 정비 : 안전표지판 설치 및 노면표시, 표지병 정비, 보도턱 낮춤 □ 자전거도로 보수 : 노후․불량 기존 자전거도로 보수(120a) 300백만원

현황사진
	거여역 ⇔ 개롱역 구간	올림픽로 ⇔ 잠실로 구간
	삼전로1․2길, 삼학사로 1길	백제고분로 구간

참고		자전거‧보행자 겸용도로 정비대상 선정방법

□ 선정절차

1) 노선 검토

- 도시지역 내 겸용도로 전체에 대한 이용실태 및 문제점 조사

2) 노선별 정비여건 조사

- 도로의 물리적 환경, 기하구조, 토지이용여건 등 공간여건과 자전거 및 보행자 통행량, 차량 교통량, 통행속도 등 조사

- 도로유효폭원, 경사, 가로시설물(가로수, 화단, 환기구, 안전표지판, 전봇대 등) 조사

- 자전거 사고통계 및 유형, 건물진출입구, 주민불편사항 등 조사

3) 정비대상 선정 및 유형 결정

- 도심 내 자전거‧보행자 통행량이 많은 사고위험지역 우선 검토

- 보행자와 자전거이용자 통행 시 고려대상인 노약자, 장애인 이용 검토

- 기타 사업여건, 예상되는 문제점 등을 검토

□ 정비유형 결정

❍ 유효폭원에 따른 차로분리(2.7m 이상) 또는 보도환원(2.0m 미만)형

❍ 주행 방해시설 정비형

- 전봇대, 가로수, 불법 가로시설(상품전시대, 불법광고물) 등

- 보도 턱 낮춤, 차로일치 등 주행차로 안전성‧연속성 확보

- 버스승강장, 지하철 입구 등 우회차로(자전거전용차로) 설치

- 도로모퉁이나 건물입구 등에 반사경 및 안전표지판 설치

❍ 기존 도로 정비형(표지판, 노면포장, 안전시설 등)

❍ 확장형(차로 Diet후 전용차로 설치, 녹지 축소 후 폭원확장 등)