[별지 5호 서식]

공공기관 소방시설 외관 점검표

[서울특별시 차량정비센터]

정상:○ 불량:× 요정비:△						확 인 자
소 화 기
점 검 내 용		점 검 자	이길용
		점검월일	2014.12.23
수동식	․점검표에 검사기일이 기재되어 있는가		○	자동식	․소화약제용기 지시압력치는 적정한가		○
	․소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가		○		․가스누설 시험시 감지기의 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치위치 인가		○
	․사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가		○
	․용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가		○		․가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 계폐되는가		○
	․설치장소에 소화기표시는 되어 있는가		○
	․밸브 및 패킹이 노후되거나 탈락되지 않았는가		○
	․노즐등에 이물질이 끼어 있지는 않는가		○
옥내 소화전 설비
점 검 내 용		점 검 자	이길용
		점검월일	2014.12.23
․소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가			○	․소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가			○
․소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가			○
․소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할수 있는 장소에 설치되어 있는가			○	․결합부 등에서 누수되지 않았는가			○
				․각 밸브의 개폐조작은 용이한가			○
				․수동밸브의 경우 개폐상태를 알수 있도록 표시가 되어 있는가			○
․수원은 정량 확보되어 있는가			○
․소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가			○

정상:○ 불량:× 요정비:△			확 인 자
피 난 설 비
점 검 내 용	점 검 자	김형태
	점검월일	2014.12.23
․비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가				○
․통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가				○
․유도등 및 유도표지는 파손,변형,탈락되지 않았으며,유도 등의 전원은 항상 점등되어 있는가(3선배선식은 예외)				○
소화 용수 설비
점 검 내 용	점 검 자	이길용
	점검월일	2014.12.23
․저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가				○
․소화용수는 만수되어 있는가				○
․사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가				○
위험물 저장 취급 시설
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․외인의 출입이 통제되고 있는가
․불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가
․전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상없는가
․차광 및 환기 설비는 이상없는가
․용기의 전도 및 배관의 충격,마찰또는 가열의 위험성은 없는가
․보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호액 속에 보관되어 있는가
․기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가
․제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가
․위험물 안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가

정상:○ 불량:× 요정비:△			확 인 자
가연성 가스 시설
점 검 내 용	점 검 자	이길용
	점검월일	2014.12.23
․가스누설경보기가 설치되어 있는가				○
․용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가				○
전 기 시 설
점 검 내 용	점 검 자	김형태
	점검월일	2014.12.23
․개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가				○
․전선은 규격 전선을 사용하고 있는가				○
․전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가				○
․각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가				○
․방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가				○
․전기주임 등이 상주 근무하고 있는가				○

[별지 제6호 서식]

소방시설 자체 점검 기록부

①점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고

점검 담당자 :              (서명 또는 인)

관리 책임자 :              (서명 또는 인)

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))