⦁자체안전점검 일지

자체안전점검 일지
실시일자 : 2019. 00. 00. ~ 2019. 00. 00 안전점검 책임자 : 000
현장 조사는 노선별 기준으로 하며 구간 내의 지반침하 징후에 대해 조사한다.
안전점검항목	세부점검 내용	지적사항	조치사항	비고
도로침하 : 주변에 안정한 지반을 기준으로 침하 지점에 대한 침하량을 조사
도로균열 : 노면의 균열이 발생되 지 않는 상태를 기준 으로 손상정도를 평가 하여 체크
패칭수(보수흔적) : 패칭이란 포장의 손상에 대하여 응급 처치를 실 시한 것으로써 평가단 위 구간 내의 패칭수를 파악
도로습윤정도 : 도로의 일부가 젖어 있 거나 물이 솟아오르는 지를 관찰하고 정도를 표시
경계석 기울기 : 지반침하가 진행 중 일 경우 도로 가장 자리 경계석의 기울어짐을 동반할 수 있으므로 경계석이 기울어진 정도를 정량적으로 체크

※ 1. 조치사항은 사진을 첨부할 것