□ 자체 정밀점검 관련 착수보고회(2014.4.11) 주요내용

○ 기 점검 보고서 세밀 분석후 중점점검사항을 파악한후 외관조사 실시

○ 외관조사시 출입 불가 지역 등 점검 사각지대가 없도록 하고 점검이 불가한 곳은 우리사업소에 즉시 보고하여 대책 수립후 조사실시

○ 긴급하게 정비가 필요하거나 위험 요인 부분에 대해서는 외관조사시 현장에서 사진 촬영후 콘크리트 박리, 박락등을 제거하고 시설물 담당에게 즉시 보고

○ 손상 원인분석에서는 피상적이고 점검이 되지 않도록 하고 보고서 작성에 있어서도 현실적인 보수대책 등을 반영한 보고서를 작성

○ 고소차 사용, 포장면 상태 조사, 코어채취 등 별도의 비용이 발생되는 사항은 시설물 담당자와 상의하여 추진

- 필요시 우리사업소 일상유지보수업체 지원 가능

○ 외관조사시 안전사고 발생하지 않도록 점검시 주의해서 실시

○ 외부전문가 책임기술자가 시설물에 관심을 갖고 열성적으로 점검 실시 요청

○ 점검시 불편한 사항이나 시설물 개선사항이 필요한 사항은 중간보고시 보고요망

○ 보고서는 외부에 공개되므로 보고서 작성시 결함, 손상, 열화 등 용어 사용의 적합한지를 사전 확인 등 보고서 문구 사용에 신중을 기할것

○ 도로부속시설 등이 관련 규정에 적합 한지를 확인하여 보고서에 수록할것

○ 외관조사시 우기시(후)에 반드시 1회이상 점검을 실시하여 노면체수, 슬래브 하면 누수 등을 조사 확인 할 것

○ 상태 평가시 부재별 취약부분(c, d등급)은 별도 보고서에 명기하고, 시설물별 붕괴유발부재 현황 및 사진을 목록화하여 보고서에 수록

○ 자료 확보, 추가 비용 등의 문제는 시설물 담당자와 상의해서 추진