송파구 관련부서 사업계획승인 조건 및 안내사항

(위례택지개발사업지구 A1-3BL)

연번

협의부서

협 의 조 건

비고

1

정보통신과

-감리대상임

-설계검토 결과통보서는 향후 정보통신공사 사용전검사 시 기초자료로   사용되니 검토된 내용이 설계도에 반영되도록 설계사무소에 반드시   전달 바람

2

노인복지과

-고령화로 노인여가시설의 수요가 늘어남에 따라 다양한 노년   계층을 흡수할 수 있도록 경로당의 설치 및 『주택건설기준 등에   관한 규정』 제 55조의2, 제3항 및 서울특별시 주택조례 제8조의   4의 2항의 규정에 적정한 면적과 설계가 필요하며,

-또한 서울시에서는 『유니버설디자인 프로젝트』의 일환으로 『복지시설 유니버설디자인 가이드라인』을 개발, 보급하니 장애인,   어르신 등 사회적 약자의 이용자 행태와 특성을 반영한 복지시설   유니버설 디자인(진입로, 실내공간, 마감재 및 색채, 조명, 가구,   사인 등)을 적극 반영하고

-화재 및 재난 대비한 안전설비에 철저한 검토 요함

3

여성보육과

-전체 단지 세대수 560세대가 모두 임대주택이며, 39㎡ 202세대,   59㎡ 358세대 등 소형 세대임을 고려할 때 신혼부부 및 자녀가   있는 세대의 비율이 높아 보육수요가 높을 것이 예측되어 보육   시설의 설치가 반드시 필요함. 현재 법정 최소 면적을 약간 상회한   수준으로 계획하고 있으나 면적을 400㎡로 확장을 요청함.   현재의 계획면적 상으로는 실 배치 후 보육인원이 66명정도    수준일 것으로 다소 작다고 판단되고, 400㎡정도이상 확보    되어야 72명 정도의 정원을 수용할 수 있을 것임.

-현재 세부 설계도면을 확인할 수 없으나, 영유아보육법상의 설치   기준 및 기타 어린이시설 관련 법령에 적합하도록 설계할 것.   또한 시설 사용 승인 전 환경보건법에 의한 『어린이활동공간   확인검사』를 통과하여야 하므로 검사에 적합한 자재로 설계,   시공 할 것.

-0세~5세까지의 전 연령 반이 편성될 수 있도록 보육실 면적   기준을 준수하여 연면적범위 내 최대 정원에 가깝도록 반배치   안을 먼저 수립한 후 설계할 것

-보육실 및 화장실: 영유아보육법상 반편성기준을 반드시 숙지   하여 보육실을 배치하고, 영아(만0세~만2세) 보육실 내에는   기저귀 갈이용 소형 싱크대를 배치, 보육실과 인접하도록 화장실   배치(총 정원대비 영유아 변기 적정 수 확보). 보육실 문, 화장실 문,   원장실 문 등 모든 문은 공간활용이 쉽도록 미닫이문으로 설계바람.

-비상재해대피시설 확보: 주출입구 외에 안전한 지상과 바로 연결   되는 출구(양방향 대피로)확보에 있어서 출구는 건물 장변길이의   1/2 이상 이격하여 양방향 대피로를 확보 할 것.

-조명기구는 전체 LED로 설계바라며, 건물 입구에는 국공립CI   적용한 간판를 설치할 수 있도록 조명배선 필수 설계, 방문자   확인 벨, CCTV, 보안장치 등을 설치 할수 있도로 전기 및 조명의   선을 적절히 설계요망.

-조리실: 연면적을 고려한 정원 규모를 고려할 때 조리실내에는   업소용냉장고, 업소용 가스레인지(3구 이상)식기세척기, 식기   건조 및 살균기, 30인이상 밥솥용 거치대, 수납장, 조리대 등   필수적이므로 이를 놓을 공간배치 계획, 배선계획에 대하여 세심한   설계가 필요하며, 식기세척기는 싱크대 수전(급수시설)과 가깝게   배치되어야 하므로 이를 고려하여 주시기 바람.

-영유아보육법상의 설치기준, 설비기준(cctv포함) 외 관련법령을   준수하여 어린이집 설계관련 아래 요청사항을 준수하여 세부설계   하시기 바람. 단, 반편성안과 실배치, 설비와 관련해서는 여성   보육과와 반드시 설계 전, 설계 진행시 지속적으로 협의바람.

-놀이터 설치 : 영유아보육법상의 설치 면적, 놀이기구 설치기준   등 준수하여 면적산정 및 놀이기구 설치할 것.

- 설치근거: 영유아보육법 제15조

-입지조건: 위험시설로부터 수평거리 50m이상 떨어진 곳에 배치

-옥외 놀이터 확보: 정원50명 이상인 경우 옥외 놀이터 확보    필수(100m이내)

-비상재해대비시설의 비상구 설치기준 준수 및 양방향 대피로   확보 되도록 설계

-반드시 연령별 최소 반구성인원 및 교사배치를 고려하여 보육실   설계 요망. 상위반으로 승급시 감원이 되지 않도록 반편성     되어야 함.

(0세반-3명, 1세-5명, 2세-7명, 3세-15명, 4~5세-20명)

※동일연령의 혼합반 구성하여 1개의 보육실로 설치 가능함.

-화장실은 보육실과 가깝게 설계, 유아변기 적정 수 확보

(영유아 10~15명당 1개 확보)

-영아반(0~2세) 교실 기저귀 갈이용 싱크대 설치 요망

-영유아보육법 제15조, 동법시행규칙 별표1, 별표1의 2, 별표2의    설치기준에 맞게 설계하고, 보건복지부 「2016년 보육사업안내」   지침의 설치기준 부분을 반드시 참조하여 설계요망.

※보건복지부 「2016년 보육사업안내」는 보건복지부 사이트에서    다운로드 가능함.

4

교육협력과

작은도서관 설치시 도서관법 시행령 제3조에 의거 작은도서관 법적 기준에 해당할 경우 사립 작은도서관으로 등록가능 함

5

일자리경제과

사업계획에 포함된 사회적기업 사무실 95.17㎡설치에 대해 사전 수요 파악 및 예측이 어려움으로 준공시점에 재 협의바람

6

공원녹지과

❚ 수목식재 분야

-수목의 정상적인 생육을 위하여 암거배수층을 설치하고 이에   대한 도면과 시공과정 현황사진을 사용승인시 제출 할 것

-조경식재공간 중 지면 노출로 인한 흙먼지발생 예방을 위해   잔디(평떼)또는 숙근야생초화류 식물매트 등을 이용하여 완전   피복처리하도록 할 것

-교목, 소교목, 관목을 다양하게 이용하여 다층식재가 되도록 할 것

-인공지반 상부는 가능하면 경량토를 사용할 것

-어린이놀이터 주변으로는 어린이들의 안전을 위해 가시가    있는 수종(매화, 대추, 살구,모과,중국단풍 등)의 식재를 지양   하도록 할 것

-단지 내 건물벽면 및 벽구조물(옹벽, 방음벽 등)에 덩굴성   식물(담쟁이, 송악, 능소화, 줄사철 등)을 이용하여 벽면녹화   시행을 검토할 것

-소나무 식재 시에는 소나무재선충감염여부를 확인 후 식재토록   하고, 준공 시 반출허가증을 제출하도록 할 것

❚ 시설물 및 포장분야

-조경시설물(어린이놀이터, 휴게소, 주민운동시설등) 자재는   친환경적이고 인체에 무해한 소재를 선정하여 사용하도록    하고 준공전까지 설치안전검사를 득하도록 할 것

-보행로 및 휴게공간 내 포장재는 복사열이 적은 재료를    사용하고, 야간 통행시 주민 편의를 위한 태양광 유도블럭   또는 보완등 설치등을 검토하도록 할 것

-단지내 주출입구 입구광장은 입구성 강조와 더불어 지역성을   상징할 수 있는 시설(환경조형물등)을 도입 할 것

-주요시설(수경시설, 환경조형물 등) 설치 시에는 다양한    조명을 설치하여 공간 이용율을 높이고, 야간의 다양한    경관을 연출할 수 있도록 검토할 것

-어린이놀이시설은 어린이놀이시설안전관리법규에 의거 설치   검사를 득한 후 준공처리토록 할 것

❚ 기타 조경 분야

-단지 주변에 기 조성된 주요 녹지축과 단지 내 새로 형성될   녹지체계가 서로 연계되도록 계획 할 것

-단지 외곽 경계 부분과 접한 지역은 불가피한 경우를 제외   하고는 가급적 담장(휀스 포함) 설치를 지양하고, 띠녹지대   또는 생울타리 조성을 검토할 것

-도로변 단지인접 외곽부에는 도로에서 발생하는 매연 등을   차단하기 위한 수림대 형태의 녹지공간 확보를 검토할 것

-단지내 식재 수목 및 초화류 등에 표찰(안내판 등)을 부착   하여 주민들에게 교육효과를 제공하고, 체육∙놀이시설에는   이용 안내판을 설치하여 안전사고 등을 예방할 것

-기타 조경에 관한 사항은 「건축법」, 「서울특별시조례」   및 「국토부고시 조경기준」,「주택건설기준등에 관한 규정」, 「서울시 건축위원회 공동주택건축심의에 관한 규칙」에 따라   시공할 것

7

토지관리과

-도로명주소: 사용승인 신청 예정일 1개월 전까지 「도로명   주소법」 시행령 제19조 제2항의 규정에 따라 도로명주소   (건물번호) 부여신청 후 건물번호판을 설치할 것.

-외국인토지취득허가: 외국인이 토지를 취득할 경우 반드시   계약전 허가를 받아야 함(제한보호구역으로 외국인토지취득   허가 구역임)

8

교통과

-주출입구 위치 및 교차로는 A1-2블럭 출입구 형태를 고려   하여 교차로 면적이 최소화되도록 계획

-지상주차장 위치 변경 검토 : 차량출입구 인접지점 주차장   배치로 진출입동선 불량, 특히 장애인주차장 이용불편

-출구지점 우회전대기차로 연장 검토 : 최소 2∼3대이상    차량이 대기할 수 있도록 조치.

-사업지내 자전거주차장 설치(주차대수의 20%이상)

9

주차관리과

-자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위한 경보   장치 설치 계획이 반영되어야 함.

(주차장법 시행규칙 6조1항10호)

10

도로과

-차량출입구는 보행동선이 단절되지 않도록 험프식 횡단보도로   설치하되 보행자 안전을 위해 험프식횡단보도의 연장이 최소화   될 수 있도록 하고, 험프식  횡단보도 설치 전 상세 도면    (규격 및 재질, 패턴 등)을 첨부하여 도로과와 협의 바람.

-붙임 ‘도로분야 일반승인조건’을 이행하되 도로 및 도로시설물   정비필요시 세부사항을 반드시 도로과와 협의 후 공사 시행

-보도공사 시 ‘서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼’을 준수하되   공공보도와 접하는 전면공지는 공공보도와 높이차가 없도록   하고, 공공보도의 재료 및 패턴을 준용 또는 그 이상으로 설치

11

치수과

▢ 검토의견(보완사항)

-우․오수 수리계산서 산정 오류에 따른 수정

-우․오수종단면도 작성(공공하수관로 접합지점의 유출관저   고도 명기)

-사업부지 내 우수가 공공하수도로 유출되는 지점을 공공   하수도 A-012 Line의 1/2~2/3 지점으로 변경 검토토록   하며, 이때 공공하수도에 접합되는 배수관은 공공 하수의    흐름방향에 둔각이 되도록 하고 공공하수도 접합 지점에는   맨홀 신설

-사업부지 내 노면수가 도로(보도 포함) 및 하천부지로 유출   되지 않도록 사업부지 내부 포장경사 조정 및 사업지 외곽에   원형수로관 등 적용 검토

12

환경과

□에너지, 녹색건축 분야

-「서울시 녹색건축물 설계기준」적용할 것

-「환경진화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에  의거   해당시설에 환경친화적 자동차 충전시설을 설치하여야 함

-충전시설 설치대상 시설 : 500세대 이상의 아파트(주차단위   구획 100개 이상 갖춘 시설)

□수질 분야

-수질오염총량관리기본방침에 따라 수질오염총량제 서울시    물순환정책과의 협의 대상임

-「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조 규정에    따른 빗물이용시설 설치 대상 임

□대기분야(소음, 진동, 실내공기)

-소음․먼지 부문

·비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설 설치 및 필요한 조치를 강구하여 사업시행전에 비산먼지 발생사업 신고하여야 함.

·굴삭기 등 특정장비(소음진동관리법 시행규칙 별표9)를 5일이상 사용하는 특정공사를 하고자 하는 자는 공사시행전까지 특정공사 사전신고를 하여야 함

·소음진동관리법 시행규칙 별표10에서 정하는 방음시설 설치기준에 준하는 방음시설을 설치하여야 함

·생활소음 규제기준을 준수하여야 하며 소음으로 인한 민원발생시 민원을 처리한 후 공사 시행할 것

·공사장에서 발생하는 소음을 상시 측정할 수 있도록 원격소음측정기를 설치하여 적정하게 관리하여야 함

-실내공기질

·시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 측정하여야 하며, 측정결과를 주민 입주 7일전 까지 제출하고 주민입주 7일전부터 60일동안 주민이 잘 볼 수 있도록 관리사무소 및 각동 게시판에 공고하여야 함

□지하수, 정화조 분야

-지하수 부문

·공사시 유출지하수가 발생할 경우 서울시 하수도사용조례 제21조 규정에 따라 발생일로부터 30일 이내 신고하여야 함.

·건축물 1동에서 1일 30톤 이상의 유출지하수가 발생하는 경우 유출되는 사실을 안 날로부터 1개월 이내에 저감대책을 신고하여야 하며 준공 후에는 이용계획을 제출하여야 함.

·사업부지내 지하수 관정 설치시 지하수법 제7조 및 제8조 규정에 따라 신고하여야 하고, 종료 시에는 종료신고 후 적정 폐공하여야 함

·지하수법 제9조의4 규정에 따라 지하수의 수량 또는 수질에 영향을 미치는 행위로서 굴착지름 75㎜이상의 시추공을 사용하여 지질(지반), 지하수 조사행위를 하기 위하여 토지를 굴착할 때 사전에 신고하여야 함.

-정화조 부문

·분류식 하수관거로 배수설비를 연결하여 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는 지역으로 정화조 협의 비대상

-공중화장실 등 부문

·부대복리시설의 화장실의 경우, 남·녀출입구를 구분하여 설치하고 남자소변기 설치시 외부에서 보이지 않게 칸막이를 설치할 것

13

자원순환과

-생활폐기물 분야

·생활폐기물(종량제규격봉투 및 음식물류 폐기물) 혼합배출 금지 및    배출･보관을 위한 적정한 공간 확보

·폐기물 배출･보관 장소는 수집･운반차량(5톤) 출입이 가능한곳에    설치 및 작업 공간 확보, 악취저감 방안 마련

·「송파구 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집 · 운반 및 재활용에 관한    조례」14조에 따라 적정규모의 전용수거용기(기계식 상차가 가능한    규격) 및 종량기기(RFID) 설치

(공동주택의 경우 60세대 기준 1대 설치)

·음식물류폐기물 다량배출 사업장은 관련 조례규정에 따라 적정한    배출 및 처리방법으로 음식물류 폐기물을 처리하여야 하며, 의무    사항을 준수하여야 함

-재활용 분야

·자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제12조의3에 따라 시설    규모 및 재활용가능 품목의 발생 형태 등을 고려하여 분리수집이    용이한 장소에 적정규모의 재활용품 분리수거함 설치

※ 분리수거함 품목별 색상은 별첨 안내문 참고

·폐형광등, 폐건전지, 폐식용유 수거함 등 별도 설치

-건설폐기물 분야

·순환골재 및 순환골재 재활용제품의 사용계획서 제출(순환골재     의무사용 공사 해당시)

·건설폐기물 처리계획 신고 후 반출시마다 전자인계서 작성,      대장작성, 처리실적 제출

·건설폐기물 배출 현장내 성상별 분리배출 이행, 보관기준 및     처리기준 준수

※생활폐기물은 혼합건설폐기물과 반드시 별도 분리･배출하여 적정     하게 처리되도록 할 것

(종량제 규격봉투 사용 및 음식물류폐기물 배출방법 준수)

-공통사항

·모든 폐기물은 종류별로 발생 단계부터 적정 관리되고, 자원이 재활용    될 수 있도록 시설 설치(클린하우스) 및 관리계획 수립 시행

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제25호서식]
정보통신공사 착공전 설계도 확인결과 통보서
***************송파구-2016-334
발주자(건축주)		SH공사		전화번호	02-3410-7964
주 소		강남구 개포로621
용역업체		(주)신우디엔씨		설계자(연락처)	김정환(02-3434-8800)
주 소		송파구 오금로11길38
건축허가 번호		-		건축현장명 (소재지)	위례A1-3블럭
검토의견		정보통신공사 감리대상 (본 결과서를 건축사사무소 및 설계사무소, 시공업체에 반드시 전달 요망)
		1. 정보통신공사업법 제36조 및 동법 시행령 제35조 의한 감리대상 2. 최신 관련 규정 및 기술기준을 적용하여 설계 및 시공하시기 바랍니다. 3. 감리업체를 선정하고 최신 관련 규정 및 기술기준을 적용하여 시공하시기 바라며, 4. 향후 감리결과보고서 제출 시 신청서류, 세부 시공사진, DATA 측정값 등을 구비하여 제출해 주시기 바랍니다. [참고] 정보통신공사업법 시행령이 제개정됩니다. (2016.6.21.시행) <신 설> 제35조의2(착공전 설계도 확인) ① 법 제36조제1항에 따라 설계도의 확인을 받으려는 자는 정보통신공사 착공전 설계도 확인 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 공사의 설계도 사본(전자문서로 된 설계도를 포함한다)을 첨부하여 (생 략). * 세움터에 정보통신 설계도 제출 시, 정보통신공사 착공전 설계도 확인 신청서도 같이 첨부하여 제출하시기 바랍니다. (2페이지 참고)
관련근거 (기술기준등)		1. 전기통신기본법 및 정보통신공사업법 2. 접지설비 구내통신선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 3. 전기통신설비의 기술기준에 관한 규정 4. 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 규칙, 등
확인자	소속		성명	(서명 또는 인)		연락처
※ 기술기준에 적합하지 않은 설계 또는 감리수행시「정보통신공사업법」제76조에 따라 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있으며, 정보통신공사 사용전검사시 재시공 등의 불이익이 있으니 반드시 보완 후 착공하기 바랍니다. 2016년 8월 2일
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제24호의2서식]	(앞 쪽)
정보통신공사 착공전 설계도 확인 신청서
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호		접수일자		처리일자		처리기간	14 일
발주자 (건축주)	성명(기관 또는 법인명)		대 표 자
전화번호
주 소
건축현장 명칭 및 주소
공사의 종류		연면적/규모(층)
건축허가번호		건축허가일자
착공예정일자		준공예정일자
설계자	상 호		정보통신 관련 분야 엔지니어링업 신고번호 (기술사사무소 등록번호)
대 표 자	(서명 또는 인)	전 화 번 호
영업소소재지
도급계약일자
시공자	상 호		정보통신공사업 등록 번호
대 표 자	(서명 또는 인)	전 화 번 호
영업소소재지
도급계약일자
감리자	상 호		정보통신 관련 분야 엔지니어링업 신고번호 (기술사사무소 등록번호)
대 표 자	(서명 또는 인)	전 화 번 호
영업소소재지
도급계약일자
「정보통신공사업법」제36조 및 같은 법 시행령 제35조의2에 따라 착공전 설계도 확인을 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 (서명 또는 인) 특별자치시장․특별자치도지사․시장․군수․구청장 귀하
신청인 제출서류	공사의 설계도 사본 1부	수수료 없 음
담당공무원 확인사항	설계자 등록(신고)증
작 성 방 법
o 연면적 및 규모 : 건축허가서상의 연면적 및 규모(지하/지상 층수) 기재 o 감리자는 「정보통신공사업법 시행령」 제8조에 따른 감리대상 공사만 작성합니다.
행정정보 공동이용 동의서
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. (※ 동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출하여야 합니다.)
		설계자		주민등록번호 (외국인등록번호)		(서명 또는 인)
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

건축허가시 도로분야 일반승인조건

사업부지 인접 공공도로(보도, 차도) 및 도로시설물에 대하여 착공 전에 초기점검(균열, 침하, 파손 등) 및 사진촬영을 실시하고, 공사 진행 중에는 중차량 통행 및 공사로 인해 손괴(損壞)가 발생하지 않도록 본 공사 준공 시까지 안전 및 품질관리에 철저를 기하여야 합니다.

2. 1항에도 불구하고 인접 공공도로(보도, 차도) 및 도로시설물이 손괴될 경우에는 우리 구(도로과)와 협의 후 원인자 부담으로 원상 복구하여야 하며, 특히 도로의 파손, 침하로 정비가 필요한 경우에는 정비공사 1개월 전까지 시공 상세도를 첨부하여 우리 구(도로과)와 협의 후 시행하여야 합니다.

3. 공공보도를 정비 및 굴착복구(이하 ‘보도공사’라 함)할 경우에는 시민보행에 불편이 발생하지 않도록 보행통로 확보, 보행안전도우미 교육과정을 이수한 보행안전도우미 배치, 안전펜스 및 보행 안내간판 설치, 공사구간 안전시설 설치 및 자재정리 등 공사구간에 대한 사전 안전조치 후 시행하여야 합니다.

※ 보행안전도우미 배치기준(공사 착공 전 ‘보행안전도우미 배치기준’ 확인 후 시행)

- 보행통로 10m이상~30m미만 : 1인, 30m이상 : 2인

- 단, 교차로, 학교주변 등 보행안전에 위험이 있을 경우, 임시보행로 연장에 따른 배치기준에 추가하여 현장 여건에 따라 적정인원 배치

〔보행안전도우미 교육 운영기관 : 한국건설안전도우미 협동조합(www.한국건설안전도우미.com)〕

4. 보도공사 시에는 ‘보도포장 전문기술교육’과정을 이수한 기능 인력을 활용하고,「서울특별시 보도공사 설계시공 매뉴얼」을 준수하여 평탄성 확보, 줄눈폭 유지, 단부 및 맨홀 ․ 가로등주 등 시설물 주변 정밀 마감, 1/2이하 조각블록 사용 금지, 점자블록 설치 기준 준수 등 내구성이 있고 정밀하게 시공하여야 합니다.

5. 공공도로를 정비 및 굴착복구(이하 ‘도로공사’라 함)하는 경우에는 도로포장공사 전문기술교육과정을 이수한 기능 인력을 활용하고, 「서울특별시 아스팔트콘크리트포장 유지보수 공사시방서」를 준수하여 품질 및 시공관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 특히 간선도로 포장공사는 기존 포장공사(코어채취) 후 포장두께를 결정하여 시행하여 주시기 바랍니다.

6. 보도공사 시 현장 여건상 당일에 완료할 수 없을 때에는 주변과의 단차 없이 평탄성 확보 후 임시복구하고, 고무판 또는 동일기능을 가진 상위 재질(단 부직포는 사용금지)로 덮어 보행통로를 확보하여야 합니다.

7. 6항에서 임시복구 완료 후에는 임시복구 구간에 복구완료 예정기간 및 임시포장임을 명시하여 임시복구 안내표지판을 설치하여야 합니다.

8. 아래의 도로공사(보도, 차도) 구간에는 공사실명제판을 설치하여야 합니다.(공사실명제)

(1) 보도포장 : 연장 100m이상 전폭 보도 정비 시에는 공사구간의 시 ․ 종점에 화강석 재료를 사용하여 공사명 ․ 공사구간 ․ 공사기간 ․ 시공사 ․ 감독자 등이 기재된 공사실명제판 (규격 : 가로 30㎝×세로 30㎝)을 설치

(2) 차도포장 : 연장 100m 이상 굴착복구공사와 도로포장이 주 공종인 공사(포장면적이 30a인 공사 등)는 공사구간의 시․종점 가로등에 공사명 ․ 공사기간 ․ 시공사 ․ 제품생산회사 등이 기재된 공사실명제판(규격 : 가로 10㎝×세로 15㎝)을 설치

-  -

9. 건축물 사용승인(준공) 예정일이 겨울철(12월 1일~다음해 2월 28일)일 경우, 11월 말까지 도로(보도 포함) 정비 공사를 완료하여야 하므로 반드시 10월 말까지 우리 구(도로과)와 사전협의하여야 합니다. (보도공사 Closing 11)

10. 보도공사 시공 상태가 극히 조잡하여 10%이상 재시공이 필요하거나 공사장 안전관리 상태가 극히 조잡하여 안전사고가 우려되는 경우, 시공사와 공사 관련자(현장대리인, 감리자, 기능공 포함)는 일정기간 공사참여 제한 처분을 받게 됩니다. (원스트라이크 아웃제)

11. 각종 지하매설물 설치(연결)를 위해 도로(차도, 보도)를 굴착할 필요가 있는 경우에는 도로굴착공사가 한번(동시)에 이루어질 수 있도록 통합하여「서울특별시 도로굴착복구 업무처리규칙」제10조에 따른 도로점용(굴착․복구) 허가를 득하여 공사를 시행하시기 바랍니다.

(1) 도로굴착을 제한하는 도로인지 여부, 도로굴착 및 복구 시기, 공사의 적정성 등의 검토를 위하여 굴착행위 2개월 전에 공사계획을 수립하여 우리 구(도로과)와 협의하여 주시기 바랍니다.

(2) 지하매설물 설치를 위한 도로굴착 이후 복구의 범위는 도로 가로방향으로는 굴착된 해당 차로의 전체 폭, 세로방향으로는 굴착 면으로부터 0.5미터입니다. 다만, 차선 표시가 없는 도로로서 포장된 폭이 5미터 미만인 경우에는 전체를 한 개 차로로 보며, 포장된 폭이 5미터 이상 8미터 미만인 경우에는 포장된 폭 중앙에 차선이 있는 것으로 봅니다.

12. 보도에 보도횡단 차량출입시설을 설치 및 변경(철거)하는 경우에는 우리 구(도로과 건설관리팀)에 도로법 제61조에 따른 도로점용허가를 득하고 도로법 시행령 별표3의 제10호에 따른 도로점용료를 납부하여야 합니다.

13. 12항에 의한 차량출입시설은 서울시 ‘보도횡단 차량출입시설 허가처리 지침’에 따라 설치하여야 하며, 시공 전에 설계 도서를 첨부하여 우리 구(도로과) 및 경찰서와 사전 협의하여야 합니다.

14. 가각부, 턱낮춤부, 횡단보도, 건축후퇴 부분에는 우리 구(도로과)와 협의하여 필요시 차량 진․출입 방지를 위한 차량출입 방지시설(볼라드)을 설치하여야 합니다.

15. 건축물 신·개축에 수반하여 비 관리청(건축주)이 조성하는 보도에 대하여 건축주가 사업시행 초기단계(설계단계)에 자율적으로 보도입양제에 참여할 수 있도록 권장합니다.(보도입양제)

※ 보도입양제 : 건축주가 보도포장 유지보수 및 재포장, 쉼터 ․ 화단 조성, 보도상 청소 및 제설 등을 시행(단, 보도상 보행자 사고 등 처리는 도로관리청에서 수행) 하는 제도

16. 보행이 편한 거리조성을 위하여 ‘보도 위 시설물 설계 및 관리기준’(붙임 참고)을 준수하여야 합니다.

(1) 가로수 등 가로시설물을 제외한 보도의 유효 폭은 최소 2m 이상 확보

(2) 가로시설물은 서울시 ‘보도 위 시설물 설계 및 관리기준’에 따라 배치도를 작성하여 우리 구(도로과)와 사전 협의

(3) 보도 위 시설물 설치는 최소화하고, 보행 연속구간에 턱, 돌출시설물이 없도록 해야 함

(4) 보행편의를 위해 건축물과 보도의 단차를 줄이고, 건축 설계단계에서부터 사업부지와 보도의 단차 및 횡단경사를 판단할 수 있도록 설계도면에 위치별 계획고를 표기(필요시 현황측량을 시행하고 결과 제출)하여야 하며, 보도의 횡단경사 2%이하 준수.(다만, 지형상황 및 주변건축물 등으로 인하여 부득이한 경우 4% 이하로 설치할 수 있음)

(5) 횡단보도 턱 낮춤은 횡단보도 전체 폭 턱 낮춤하고, 점자블록(점형)은 턱 낮춤 전체구간에 설치하며, 턱 낮춤 부의 보도와 차도의 접속 부는 교통약자의 통행 불편이 없도록 단차없이(0㎝) 설치하고 낮춤경계석은 모따기 없는 자재를 사용

(6) 한전 지상기기는 계획․설계 단계에서 위치선정 등에 대해 한전과 사전협의하여 설치하되, 사유지내 설치를 우선 검토 시행하고 사유지내 설치가 어려울 경우 이면도로·공원의 유휴 공간·띠 녹지 등에 배치

17. 지하수위 이하 깊이로 굴착할 경우, 지하수 및 토립자 유출 등으로 인하여 굴착공사 인접 공공도로(보도 및 도로)의 침하, 함몰 등 안전사고가 발생되지 않도록 대책을 수립 시행하여야  합니다.

(1) 1일 2회 공사장 주변 도로(보도 및 차도)에 이상이 없는지 순찰하고 그 결과를 순찰일지에 기록해야 함. 순찰시 이상이 있을 경우, 즉시 안전펜스 설치 등 응급조치 및 우리 구 건축허가부서와 도로부서 등 관련부서에 보고하고 조치계획을 수립 시행하여야 함

(2) 공사 착공 전에는 지반변동을 점검할 수 있는 계측기(지하수위계, 기타 필요 계측기) 및 지반탐사계(GPR 등)를 설치(또는 배치)하여 초기치 측정 후 착공하여야 함

(3) 공사 중에는 분기별로 계측내용을 분석하여 계측보고서에 기록하고 비치하여야 함

18. 집중호우 및 장마기간에는 공사시행여부에 대하여 우리구와 사전협의 절차를 이행하여야 합니다.

19. 측구 정비시 콘크리트 강도는 24Mpa를 준수하고 수축줄눈(6m 간격)을 설치해야 합니다.

음식물쓰레기 다량배출사업장의 준수사항 등 안내

① 다량배출사업장

- 식품접객업소 : 신고한 영업장 면적이 250㎡이상인 일반음식점 및 휴게음식점

(다류, 아이스크림 등을 조리판매하는 사업장은 제외)

- 집단급식소   : 1일 평균 연 급식인원 100인 이상인 집단급식소

- 대규모 점포  : 유통산업발전법 제2조의 규정에 의한 대규모 점포를 개설한 자

- 관광숙박업소 : 관광진흥법에 의거 등록 ․ 허가받은 호텔업

- 농수산물도매시장 : 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 제2조

② 다량배출사업장의 준수사항

- 음식물류폐기물 발생억제 및 처리계획 신고

: 사업개시일부터 1개월 이내 신고 (위탁처리계약서 사본첨부)

- 발생억제 및 처리계획 변경신고 : 사유가 발생한 날부터 1개월 이내 (증빙서 등 관련 서류첨부)

- 발생억제 및 처리실적 : 다음해 2월말까지 제출

- 관리대장 : 2년간 보존

* 위의 서식은 송파구청 홈페이지 종합민원의 “민원안내 및 서식”에서도 받아 보실 수 있습니다.

③ 배출 · 처리 방법 등

- 음식물쓰레기의 물기를 제거하여 전용수거용기에 배출

- 음식물쓰레기를 재활용하는 폐기물처리업자, 폐기물재활용신고자 또는 폐기물처리시설의 설치 ․ 운영자에게 위탁하여 재활용하거나 스스로 사료·퇴비 등으로 재이용·재활용

- 이물질이 혼합되지 않도록 하며 전용용기에 배출

- 배출용기는 항상 청결하게 관리

④ 관련근거

- 폐기물관리법 및 같은법 시행령

- 서울특별시 송파구 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집·운반 및 재활용에 관한 조례

붙임 : 1. 음식물류폐기물 발생억제 및 처리계획 신고서 1부.

2. 다량배출사업장 음식물류 폐기물 관리대장 1부.

3. 음식물류 폐기물 발생억제 및 처리실적 보고 1부.

4. 재활용가능 음식물류 폐기물 및 배출 방법 1부.

문 의 : 송파구청 자원순환과 (담당자 : 문상만,  ☎ 2147-2868, 팩스 2147-3875)

송 파 구 청 장

서울특별시 고시 제2009-469호

재활용가능자원 분리수거용기 품목별 색상

재활용가능자원 분리수거용기의 식별을 용이하게 하고 효과적인 분리배출을 도모하기 위하여 『자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률』 제13조 및 『재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침』 제6조제2항의 규정에 따라 재활용가능자원 분리수거용기의 품목별 색상을 다음과 같이 고시합니다.

2009년  11월  26일

서 울 특 별 시 장

1. 재활용가능자원 분리수거용기 품목별 색상

○ 캔  류 : 회색	○ 유리병 : 주황색

○ 종이팩 : 녹색	○ PET병 : 노랑색

○ 플라스틱류 : 파랑색	○ 비닐(필름)류 : 보라색

2. 재질 및 규격

○ 재활용가능자원 분리수거용기의 재질 및 규격은 설치장소의 특성 및 여건에 맞게 자율적으로 적용

3. 품목별 색상 : 별 첨

≪별 첨≫

분리수거함 품목별 색상(제6조제2항 관련)

품 목	색 상	적용사례
		전체적용	뚜껑적용	라벨적용	뚜껑,라벨, 모형 적용	걸이형 레이블 적용
캔류	회색
유리병	주황색
종이팩	녹색
PET병	노랑색
플라스틱류	파랑색
비닐(필름)류	보라색
소형가전류	빨강색

※ 분리수거 용기의 식별이 용이하도록 가급적 품목별 그림 또는 모형 등을 용기에 표시하고, 수거용기 또는 설치장소에 품목별 분리배출요령 안내문 부착

폐형광등·폐건전지 분리수거함

▣ 순환골재 등의 의무사용 대상 건설공사

(1) 의무사용 대상기관 : 국가, 지방자치단체, 공공기관, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」제2조제7호에 따른 사업시행자

(2) 순환골재 등 의무사용 건설공사의  순환골재․순환골재 재활용제품 사용용도 및 사용량

가. 순환골재 의무사용용도 및 사용량

순환골재 의무사용건설공사	사용용도	순환골재 의무사용량 적용기간
		2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지	2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지	2016년 1월 1일 이후
「농어촌도로 정비법」제2조에 따른 농어촌도로, 「도로법」제2조 또는 제7조에 따른 도로 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제2조제2항제1호에 따른 도로 중 다음 각 목에 해당하는 공사 가. 공사구간이 1킬로미터 이상의 신설 또는 확장공사 나. 포장면적이 9,000제곱미터 이상인 신설 또는 확장공사	도로보조 기층용	골재 소요량의 30%이상	골재 소요량의 35%이상	골재 소요량의 40%이상
「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제6호의 규정에 의한 산업단지개발사업 중 면적이 15만 제곱미터 이상인 용지조성사업	도로보조 기층용
「하수도법」에 따른 공사 중 다음 각 목에 해당하는 공사 가. 제2조제6호에 따른 하수관거의 설치공사 나. 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설의 설치공사 다. 제2조제10호에 따른 분뇨처리시설의 설치공사	기초다짐용 또는 채움용 도로보조 기층용 도로보조 기층용
「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공공처리시설의 설치공사	도로보조 기층용
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설의 설치공사	도로보조 기층용
「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업 중 면적이 30만 제곱미터 이상인 용지조성사업	도로보조 기층용
「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조제2호 및 제6호에 따른 물류터미널의 건설공사 및 물류단지의 개발공사	도로보조 기층용
「주차장법」제2조제1호 가목 및 나목에 따른 노상주차장 및 노외주차장의 설치공사	표토용 또는 노반용

나. 순환골재 재활용제품 의무사용용도 및 사용량

순환골재 재활용제품 의무사용건설공사	사용용도	순환골재 재활용제품 의무사용량 적용기간
		2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지	2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지	2016년 1월 1일 이후
「농어촌도로 정비법」제2조에 따른 농어촌도로, 「도로법」제2조 또는 제7조에 따른 도로 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제2조제2항제1호에 따른 도로 중 다음 각 목에 해당하는 공사 가. 공사구간이 1킬로미터 이상의 신설 또는 확장공사 나. 포장면적이 9,000제곱미터 이상인 신설 또는 확장공사	아스팔트콘크리트포장용	제품 소요량의 25%이상	제품 소요량의 30%이상	제품 소요량의 40%이상
「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제6호의 규정에 의한 산업단지개발사업 중 면적이 15만 제곱미터 이상인 용지조성사업	아스팔트콘크리트포장용
「하수도법」에 따른 공사 중 다음 각 목에 해당하는 공사 가. 제2조제6호에 따른 하수관거의 설치공사 나. 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설의 설치공사 다. 제2조제10호에 따른 분뇨처리시설의 설치공사	아스팔트콘크리트포장용
「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공공처리시설의 설치공사	아스팔트콘크리트포장용
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설의 설치공사	아스팔트콘크리트포장용
「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업 중 면적이 30만 제곱미터 이상인 용지조성사업	아스팔트콘크리트포장용
「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조제2호 및 제6호에 따른 물류터미널의 건설공사 및 물류단지의 개발공사	아스팔트콘크리트포장용
「주차장법」제2조제1호 가목 및 나목에 따른 노상주차장 및 노외주차장의 설치공사	아스팔트콘크리트포장용

(3) 의무사용 예외

가. 공사현장에서 직선거리 40km이내에 순환골재 품질기준에 적합한 순환골재 및 건폐법 시행령 제17조에 따른 의무사용대상 순환골재 재활용제품을 공급할 수 있는 업체가 없는 경우

나. 순환골재 및 순환골재 재활용제품 공급량이 부족한 경우(이 경우 공급 가능한 범위에서 순환골재 및 순환골재 재활용제품을 최대한 사용하여야 함)

다. 순환골재 및 순환골재 재활용제품의 가격이 같은 용도의 다른 골재 및 제품의 가격보다 비싼 경우

라. 순환골재 및 순환골재 재활용제품의 사용으로 인하여 건설공사의 품질확보가 곤란한 경우

(4) 순환골재 등 의무사용계획서 제출

가. 발주자가 순환골재 및 순환골재 재활용제품 의무사용 건설공사를 발주하는 경우 사용용도, 예상사용량 등이 포함된 ‘순환골재 및 순환골재재활용제품 사용계획서’를 작성하여 공사착공일로부터 3개월 이내에 시‧도지사에게 제출해야 한다.

나. ‘순환골재 및 순환골재 재활용제품 사용계획서’ 제출시 순환골재 및 순환골재 재활용제품 공급계약서, 순환골재 품질기준 또는 의무사용대상 순환골재 재활용제품임을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다.

【해 설】

발주자는 순환골재 등 의무사용 건설공사를 발주할 때에는 건설업자에게 건폐법 제35조에 따른 품질기준에 맞는 순환골재 및 건폐법 시행령 제17조에 따른 품질규격에 적합한 순환골재 재활용제품을 사용하게 하여야 한다.

하수관거의 설치공사시 기초다짐 또는 채움용으로 순환골재를 사용하는 경우 순환골재 품질기준에 따른‘하수관거 설치용 모래대체 잔골재’를 사용할 수 있다.

순환골재 등의 의무사용 대상기관은 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관, 「정부출연기관 등의 설립‧운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 정부출연연구기관, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립‧운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관, 특별법에 따른 공기업, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」제2조제7호에 따른 사업시행자 등이 해당된다.

이러한 기관들이 순환골재 등의 의무사용 대상공사를 발주하는 경우에는 ‘순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재‧순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시’(환경부 고시 제2012-198호, 국토해양부 고시 제2012-652호, 2012.9.28)에서 규정된 의무사용용도 및 사용량에 따라 공사설계에 반영하거나 직접 사용하여야 한다. 다만, 공사현장에서 직선거리 40km이내에 순환골재 품질기준에 적합한 순환골재 및 건폐법 시행령 제17조에 따른 의무사용대상 순환골재 재활용제품을 공급할 수 있는 업체가 없는 경우, 순환골재 및 순환골재 재활용제품 공급량이 부족한 경우, 순환골재 및 순환골재 재활용제품의 가격이 같은 용도의 다른 골재 및 제품의 가격보다 비싼 경우, 순환골재 및 순환골재 재활용제품의 사용으로 인하여 건설공사의 품질확보가 곤란한 경우 등에는 건설기술심의위원회 또는 설계자문위원회 등의 심의를 통하여 의무사용을 하지 않을 수 있다.

이러한 예외사항이 아님에도 순환골재 및 순환골재 재활용제품을 의무적으로 사용하지 않은 해당 건설공사의 발주자는 건폐법 제66조제1항제14호에 따라 1,000만원 이하의 과태료 처분을 받을 수 있다.

당초 발주 시 순환골재 의무사용 건설공사에 해당되지 않았으나, 설계변경으로 인하여 순환골재 의무사용 건설공사에 해당되는 경우라면 순환골재 의무사용 건설공사에 해당한다.

순환골재 재활용제품의 의무사용규정이 개정‧시행된 ’10.6.10 이전에 발주된 장기계속공사라 하더라도 연차별로 공사내역 등의 갱신을 위해 별도 발주하는 경우에는 의무사용공사에 해당되므로 의무사용규정에 따라 순환골재 및 순환골재 재활용제품을 사용하여야 한다.

순환골재 및 순환골재 재활용제품 의무사용대상 건설공사를 발주하는 경우에는 ‘순환골재 및 순환골재 재활용제품 사용계획서’에 순환골재 및 순환골재 재활용제품 의무사용 건설공사에서의 사용용도, 예상사용량 등을 기재하여 순환골재 및 순환골재 재활용제품 등의 공급여건을 확인할 수 있는 서류 및 품질확인 증명 서류 등을 첨부하여 해당 시‧도지사에게 공사 착공일부터 3개월 이내에 제출하여야 한다.

‘순환골재 및 순환골재 재활용제품 사용계획서’를 제출하지 않은 자는 건폐법 제66조제2항제14호에 따라 300만원 이하의 과태료 처분을 받을 수 있다.

4. 순환골재 구매 및 시공방법 등

(1) 순환골재 구매 및 설계기준

가. 발주자는 골재원 조사 시 해당 현장으로부터 반경 40km 이내, 운반시간 1시간 이내에 순환골재 및 순환골재 재활용제품을 공급받을 수 있는 경우 우선 이용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 건설공사 시 순환골재를 사용하여 설계‧시공하는 경우에는 안정성과 환경관련 규정의 적합여부 등의 조사와 확인을 실시하고 순환골재의 특성, 시공방법을 파악한 후 시행하여야 한다.

(2) 품질관리

가. 공사감독자 또는 책임감리자는 순환골재 등의 품질이 공사시방서 등에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

나. 순환골재 생산 및 사용자는 순환골재 용도별 품질기준에 적합하게 품질을 관리하며, 품질관리 담당자를 선임하여 해당 제품의 품질을 확인토록 한다.

(3) 순환골재 운반 및 보관

가. 순환골재의 운반 및 저장은 가능한 골재의 종류, 품종별로 분리하며, 대소의 입자가 분리되지 않도록 한다. 또한 프리웨팅(Pre-Wetting)이 가능하도록 살수설비를 갖추는 것이 필요하다.

나. 콘크리트용 골재 저장시설의 바닥은 콘크리트 등으로 하고 적당한 경사를 두어 배수를 고려한다.

다. 순환골재 사용 시 골재의 혼입률을 확인할 수 있는 별도의 계량 및 관리방안을 마련해야 한다.

【해 설】

발주자는 건설공사 설계 단계에서 다음 어느 하나에 해당하지 않는 경우 순환골재 및 순환골재 재활용제품을 우선 반영하여 적용하도록 하여야 하며, 설계에 포함되지 않은 경우라도 시공자로 하여금 순환골재 등의 사용이 될 수 있도록 적극 권고하여야 한다.

1) 공사현장에서 직선거리 40km이내에 순환골재 품질기준에 적합한 순환골재 및 건폐법 시행령 제17조에 따른 의무사용대상 순환골재 재활용제품을 공급할 수 있는 업체가 없는 경우

2) 순환골재 및 순환골재 재활용제품 공급량이 부족한 경우, 순환골재 및 순환골재 재활용제품의 가격이 같은 용도의 다른 골재 및 제품의 가격보다 비싼 경우

3) 순환골재 및 순환골재 재활용제품의 사용으로 인하여 건설공사의 품질확보가 곤란한 경우

또한 순환골재 등을 사용할 경우에는 당해 용도의 순환골재 품질인증 또는 GR, 환경마크, 성능인증 등을 받은 자(관련 인증서 보유여부 확인), 건폐법 제35조의 순환골재 품질기준 또는 공사시방에 적합한 순환골재 등을 생산하는 자(공인기관 품질시험성적서 확인),양질의 재생아스콘을 생산하는 자가 생산하는 제품을 우선 사용하여야 한다.

아울러 발주자는 순환골재 구입 시 관련 폐기물처리용역 내역에 포함하여 입찰을 진행하는 것(무상공급 요구 등)은 지양하고, 공급업체와 직접 구매계약을 체결하여 순환골재를 사용하여야 한다.

특히, 순환골재 판매권한 문제는 현행 국가계약법 시행령 제9조(예정가격 결정기준)과 기획재정부 계약예규 제109호(’12.9.22) 「예정가격 작성기준」 제9조(재료비) 제4항에서 계약목적물에서 발생되는 부산품 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하는 재료비로부터 공제하도록 규정하고 있어 건설폐기물처리용역을 수탁 받은 폐기물처리업체에 권한이 있다고 판단되는 바 이 같은 부당한 요구조건은 지양하여야 한다.

순환골재를 도로공사용으로 사용할 경우에는 순환골재 품질기준, 공사시방서, 건설공사 품질시험 기준 등에 적합하게 시험을 실시하여야 한다.

성토, 복토용 재료로 사용 시에는 안정성 여부 등 현장조건에 대해서 충분한 조사를 실시한 후 토양오염 등 환경오염 우려가 없다고 판단되는 경우 적용할 수 있으며, 목재, 천조각 등 유기이물질이 부피기준으로 1%를 초과하여서는 아니 된다.

각 용도별 순환골재의 입도는 품질기준을 표준으로 하되, 현장여건, 공사의 종류에 따라 감독관의 승인을 받아 입도를 조정할 수 있다.(미립분 부족 시 연속입도분포를 형성하지 못하는 경우가 있는데 이 경우 모래나 비소성 재료를 첨가하여 규격에 맞게 합성할 수 있다)