도로포장 작업자 안전수칙 매뉴얼

1. 안전수칙

< 작업 전 안전 수칙 >

❍ 작업구간 도착 후 조종원은 작업장 구간 전방에 정차

➡ 전광판 및 방향지시등 작동

➡ 작업원 안전하차 및 차량흐름 통제

➡ 차량 유도 라바콘 설치

➡ 작업구간 전방 50m지점 안내간판 설치 및 작업공간 확보

< 작업 중 안전 수칙 >

❍ 작업후방에 반드시 안전요원(반장, 조종원)배치 및 차량 통제

❍ 아스콘 절단 및 파쇄 등 작업 시 보안경, 반드시 안전모 및 안전화 착용

❍ 안전사고 유발 방지 조치

< 작업  후 안전 수칙 >

❍ 작업 후 아스콘 온도 저하 시(60℃ 이하)까지 최소 공간

(아스콘 1시간 양생중 안내 적극  시행)

❍ 안전요원 배치 후 안내간판 및 라바콘 철거

❍ 차량흐름 확인 후 신속 철수

2. 작업장 교통통제 안전시설 배치도

50m

공

사

구

간

진행방향

싸인보드 차량

보수차량

및 덤프

신호수

안내

간판

안내

간판

(보도상)