노후포장도로 정비공사 품질확보를 위한 작업시간 확보

서울시 노후포장도로 정비공사시 작업시간 부족으로 품질관리에 많은 어려움이 있어 관련기관인 경찰청과 협의를 통해 작업시간을 확보하여 포장공사 품질을 확보하고자 함.

□ 대  상

대 상	대상건수 (연 평균건수)	필 요 작업시간	사 유	비고
○포장두께가 20cm이상 공사 -서울형 포장 시공구간 -노후포장구간	20~30건	10~12 시간	3층 이상 다짐으로 야간작업(약 8시간)으로 공사완료에 어려움이 있는 등 교통사고 위험이 있음

□ 현재 8시간에서 작업시간을 늘릴 경우 작업시간 증가로 인한 경찰청 반대 설득논리

○ 교통량(중차량) 증가에 따른 부족한 포장두께 확보로 시민통행 안전 확보.

- 포장도로 설치(30~40년전)시보다 교통량 및 중차량 증가로 포장두께가 부족하여 도로파손이 빈번하게 발생되는 등 시민 통행에 위험하여,

- 유지보수공사로 부족한 포장두께를 확보하고자 하였으나, 현 작업시간으로는 공사시행에 어려움이 있어,

- 포장두께가 15cm 이하의 포장은 현재와 같이 시행하고 15cm 이상 포장에 대해서는 작업시간을 충분히 확보하여 포장도로 품질향상 및 시민통행 안전 확보 필요

□ 상기 사유로 인한 작업시간 증가시 교통처리대책

○ 교통처리계획을 철저히 수립하고 아울러 감독, 감리 , 신호수 등을 현장 상시 배치        하고 교통 혼잡 발생 시 작업 일시 중단하고 교통상황을 감안하여 탄력적으로 작업        재개 예정.

□ 기타 건의 및 의견

○ 일률적인 하루 작업시간 8시간 미만 적용을 지양하고 교통량 등 전반적인 도로상황        을 고려하여 노선별로 구분하여 작업시간 확보(증가)가 필요함.

○ 도로 재포장 공사 시 도로품질을 향상시키기 위하여 노면절삭, 재포장, 양생 등에 충       분한 시간이 필요하나 일부 경찰서에서 교통정체 등 불편사항을 사유로 공사시간을 8       시간/일 이하로 제한하는 경향이 있어 품질확보에 어려움이 있음