작 업 요 청 서(7차)

요청번호 : 2016 - 제7차

공 사 명 : 2016년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)

시 공 사 : 유일환경건설(주) 대표 박정식

작업요청 내역

○ 개략 소요금액 :  17,000천원

시설명	위 치	작업요청내역	단위	수 량	비고(금액)
이수고가	AP14	신축이음부 유도배수 고무판 교체 설치	개소	1	1,000
	AP14	비둘기 출입차단 그물망 교체 설치	개소	1	400
	AP14	스틸박스 내부에 적치되어 있는 비둘기 오물 정비	개소	1	200
	A라인 AS02-03	파손 점검등 교체 정비	개	1	100
	AP14	AP14 신축이음장치 교체 정비 (2차선 외측 2개)	개	2	7,500
	CP9	비둘기 출입차단 그물망 설치	개소	1	300
	BA1	교각 코핑부 적치오물 제거, A라인 점검구 하부에 점검구 출입이 가능한 시설 설치	개소	1	400
	B라인	교통표지판 지주 도색 정비	개소	1	500
	B라인	신축이음장치 토사 제거	개소	1	100
	B라인	종점부 옹벽구간 난간연석 단면보수(철근노출 및 박리)	개소	1	1,000
	D라인 (P1~P17)	하부 배수관로 단락으로 우기시 빗물이 보행로로 유입되니 관로 정비	개소	1	5,000
사당고가	P3	차량충격흡수시설 교체 정비	개	1	500

기타사항

- 보수 작업 중 교통통제 필요시 사전에 교통통제계획을 발주처에게 제출하여 교통통제 홍보 후 작업시행, 일일공사 추진현황 메일로 제출

- 작업전 싸인카, 신호수, 공사중 안내간판 등 안전시설을 설치한 후 작업시행

- 작업에 따른 문제점, 하자발생 여부 등이 판단되는 경우 사전에 작업방법에 대해 시설물 담당자와 협의한 후 작업시행

- 작업기한 연기가 필요한 경우에는 연기사유를 명기하여 작업기한 종료 5일전에 연기요청 할 것

- 신축이음장치 보수 작업시 교통통제 관련기관과 사전협의 완료

- 안전관리 및 품질관리 철저

첨부 : 세부작업요청 내역(현황사진 포함) 1부. 끝.

안전총괄본부(교량안전과장)