시설물 보수 작업지시서(1차)-변경

□ 수   신   자 : 종정종합건설(주) 현장대리인 임거로

□ 시  설  물  명 : 개화지하차도 외 8개 시설물

□ 작업지시 번호 : 1차-1~6

□ 작업 예정 기간 : 2014. 4. 23 ~ 2014. 5. 31

□ 작업지시현황

시설물명	손상현황 및 위치	수량산출	수량	작업방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
개화 지하차도	포장상태 불량 및 소성변형	(360m×9.3m/100) +(60m×9m/100)	38.88a	절삭후아스팔트덧씌우기		○	1차-1
		180m×8.0m 13m×5열	1,440㎡ 65m	미끄럼방지(종그루빙) 미끄럼방지(횡그루빙)		○
		(18.6m×3열)+(9.3m×8열)	130.2m	신축이음보수 (GUSS B=30㎝, T=5㎝)		○
지하차도 집수정	등촌지하차도	집수조:6m×12m×0.2m 침사조:6m×4m×0.35m	14.4㎥ 8.4㎥	집수정 흡입준설		○	1차-3
	오목지하차도	집수조:4m×10.4m×0.2m 침사조:4m×1.6m×0.35m	8.32㎥ 2.24㎥			○
	고척2지하차도	집수조:3.8m×12m×0.2m 침사조:3.8m×3m×0.35m	9.12㎥ 3.99㎥			○
	구로역(구)지하차도	집수조:4m×10m×0.4m 침사조:4m×5m×0.55m	16.0㎥ 11.0㎥			○
	구로역(신)지하차도	집수조:4m×6.5m×0.2m 침사조:4m×3.5m×0.45m	5.2㎥ 6.3㎥			○
	외발산지하차도	집수조:7.9m×21m×0.3m 침사조:3m×21m×0.3m	49.77㎥ 18.9㎥			○
	개화지하차도	집수조:3m×10m×0.4m 침사조:3m×5.8m×0.5m	12.0㎥ 8.7㎥			○
지하차도 배수로	구로지하차도	0.3m×0.1m×370m×2열	22.2㎥	배수로 협착물 인력 준설	○		1차-4
	등촌지하차도	0.2m×0.1m×680m×2열	27.2㎥		○
	고척2지하차도	0.25m×0.1m×263m×2열	13.15㎥		○
	외발산지하차도	0.3m×0.1m×1,015m×2열	30.45㎥		○
영등포R IC교	A1 켄틸레버부 콘크리트박락	(1.5×1.0)+(1.0×1.0)	2.5㎡	콘크리트 단면보수 (T=30㎜)	○		1차-5
양평교	램프 시점부 교명주 이탈		1개소	콘크리트 단면보수 후 교명주 이동설치	○		1차-6

□ 조치사항

- 시설물 보수 공사 시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고, 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

- 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

- 공사완료 보고 시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것

- 집수정 준설 물량은 과년도 완료 물량 기준이며 작업 시 실측하여 추후 완료

보고 시에 적용한다.

- 신규공종은 보수 후 차기 설계변경 시 반영 할 것. 끝.