작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2018 - 2차

공 사 명 : 2018년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서

계 약 자 : 서강이엔씨(주) 대표 홍왕선

지시일자 : 2018. 05. 03.

작업기간 : 2018. 05. 07. ~ 2018. 05. 21.

작업근거 : 2017 하반기 및 겨울철대비 정기점검, 2018 해빙기대비

안전점검 결과

지시내용 : 구로역 지하차도 시설물에 대하여 다음과 같이 작업 지시하니

작업완료 후 전․중․후 사진 첨부하여  완료보고서를 제출하여

주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 :  7,827천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위 치	작업내용(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	구로역 지하차도	지하보도 양방향	장애인유도및점자블럭 파손교체	4.50	㎡	○
2			소운반	6.21	ton	○
3		지하차도 구로구청방향	유도배수관 탈락 설치 , 스테인레스 잡철물 제작설치	59.5	kg		○
4			배수로 이물질 퇴적, 배수로청소	60	㎡		○
5		지하보도 구로구청방향	연석부 콘크리트 파손 단면제거,소형 브레이커,30mm	0.18	㎡	○
6			콘크리트단면보수 주간,벽체,t=30mm	0.18	㎡	○
7			고압물세척,주간	0.18	㎡	○
8	부대공	작업구간	트럭 탑재형 크레인	1	일		○
9			교통 정리원,주간	1.5	일	○
10			교통정리원,야간	1.0	일		○
11			안전시설비,조인트공사	310	m	○	○
12			싸인보드	8	hr		○
13			일일노무	1.5	일	○

공사방법 적용

* 구로역 지하차도

- 장애인 유도 및 점자블럭 파손 : 유도 및 점자블럭 교체시행

- 유도 배수관 탈락 : 유도배수관 - 스테인레스 잡철물 제작설치 시행

- 배수로 이물질 등 퇴적 : 배수로 청소 시행

- 방호연석부 콘크리트 파손 : 콘크리트 단면보수 시행

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록

충분한 안전시설 설치 후 시행토록 할 것

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록 할 것

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록

할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

1. 구로역 지하차도

지하보도정비구간

배수로 정비구간

연석부단면보수구간

유도배수관탈락정비구간

공사장 교통처리도 (1안 : 차도 통제시)

500m

300m

200m

100m

0m 공사시점

1

2

3

4

5

공사안내

전방 500m

보수공사중

(09:00~18:00)

공사안내

전방 300m

보수공사중

(09:00~18:00)

교통안내

전방 200m

공사안내

전방 100m 공사중

(09:00~18:00)

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:서강이엔씨(주)

정 동 진 (*************))

교통안내

전방 0m

통제구간 안전시설 설치도 (1안)

공사장 교통처리도 (2안 : 보차도 통제시)

50m

0m 공사시점

공사안내

oo공사중입니다.

빠른시일안에 완료하겠습니다

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:(서강이엔씨주)

정 동 진 (*************)

통제구간 안전시설 설치도 (2안)