작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2018 - 5차

공 사 명 : 2018년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서

계 약 자 : 서강이엔씨(주) 대표 홍왕선

지시일자 : 2018. 06. 14.

작업기간 : 2018. 06. 15. ~ 2018. 07. 25.

작업근거 : 긴급업무지시 – 1호 및 우기대비 안전점검 결과

지시내용 : 외발산 지하차도 외 2개소 시설물에 대하여 다음과 같이

작업 지시하니 작업완료 후 전․중․후 사진 첨부하여  완료

보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 :  17,921천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위 치	작업내용(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	외발산지하차도	내부 배수로 양방향	배수로 청소	420	m2	○		긴급업무 지시(1호)
2	목동교 서측 지하차도	지핯도내부 – 염창교 방면	스틸 그레이팅 파손 교체	1	개소	○		우기대비
3	도림천(좌안)복개구조물	하류 오거리 주변	인력 터파기	0.96	m3	○		우기대비
4			콘크리트타설	0.96	m3	○		〃
5			잔토정리	0.96	m3	○		〃
6			갈매기 표지만 파손교체	8.0	개	○		〃
7			갈매기 표지판 높이조절 재설치	12.0	개	○		〃
8		P 24(자전거도로)	교통안전표지(초고휘도 반사지)	1.24	m2	○
9	부대공	교통정리원	주간	3	일	○
10		싸인보드	주간	33	hr	○
11		안전시설비	조인트공사,도면참조	40	m	○
12		긴급출동	외발산 지하차도 양방향	1	회	○

공사방법 적용

* 외발산 지하차도

- 내부 배수로 낙엽 및 이물질 퇴적 : 스틸 그레이팅 철거후 배수로 내

의 이물질 청소 시행.

* 목동교 서측 지하차도

- 배수로 스틸 그레이팅 파손 : 스틸 그레이팅 교체시행.

* 도림천(좌안) 복개 구조물

- 하류 오거리 주변 갈매기 표지판 파손 : 갈매기 표지판 정비(기초보안,

지주크기조절, 표지판높이 조절)시행.

- 하부 자전거도로 P24 : 교통안전표지판(초 고휘도 반사지) 철거 및 재

설치 시행

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록

충분한 안전시설 설치 후 시행토록 할 것

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록 할 것

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록

할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

1. 외발산 지하차도

신월동 방면

행주대교 방면

2. 목동교 서측 지하차도

3. 도림천(좌안)복개구조물

공사장 교통처리도 (1안 : 차도 통제시)

500m

300m

200m

100m

0m 공사시점

1

2

3

4

5

공사안내

전방 500m

보수공사중

(09:00~18:00)

공사안내

전방 300m

보수공사중

(09:00~18:00)

교통안내

전방 200m

공사안내

전방 100m 공사중

(09:00~18:00)

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:서강이엔씨(주)

정 동 진 (*************))

교통안내

전방 0m

통제구간 안전시설 설치도 (1안)

공사장 교통처리도 (2안 : 보차도 통제시)

50m

0m 공사시점

공사안내

oo공사중입니다.

빠른시일안에 완료하겠습니다

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:(서강이엔씨주)

정 동 진 (*************)

통제구간 안전시설 설치도 (2안)