시설물 보수 작업지시서(8차)

□ 수   신   자 : 종정종합건설(주) 현장대리인 임거로

□ 시  설  물  명 : 화곡고가차도외 11개 시설물

□ 작업지시 번호 : 8차-1~10

□ 작업 예정 기간 : 2014. 10. 17 ~ 2014. 11. 30

□ 작업지시현황

시설물명	손상현황 및 위치	수량산출	수량	작업방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
화곡 고가차도	고가상부 포장부 소성변형 (신정동방향 2차선)	3m×10m	30㎡	소규모긴급도로복구		○	8차-1
	교각부 콘크리트 파손 (교각 P2 배면)	3m×10m	0.8㎡	콘크리트단면보수 (T=20㎜)	○
도림교	신축이음 고무재파손, 누수 (A1, A2 신축이음)	30m×2개소	60m	신축이음장치교체 (NEW M/C #50)		○	8차-2
	콘크리트 수직균열 발생 (교대 A2)		7m	곤크리트 균열보수 (건식)	○
등촌 지하차도	콘크리트 균열발생 (박스 내부 천정, 벽체)	도면참조	442m	곤크리트 균열보수 (건식)		○	8차-3
	옹벽구간 판석 들뜸 (지하차도 상부 옹벽부)		1회	일일노무 (들뜸부 고정)	○
오목교	연석부 단면파손 (목동방향 보도부 연석)		15m	교량난간 연석부보수	○		8차-4
국회앞 지하차도	콘크리트 균열발생 (박스 내부 천정, 벽체)	도면참조	135.6m	곤크리트 균열보수 (건식)		○	8차-5
	콘크리트파손, 철근노출 (박스 내부 천정, 벽체)	도면참조	12.2㎡	콘크리트 단면보수 (T=30㎜, 철근노출)		○
개봉교	종조인트하부 낙하물발생 (S1, S2 종조인트하부)	15m×2개소	30m	종조인트 하부 덮개판 설치	○		8차-6
화곡터널	측구배수로 연석부파손 (하행구간 신정동방향)		415m	측구배수로 연석보수 (무수축몰탈), 그레이팅앵글설치		○	8차-7
목동교	아스팔트 포장 균열 (교량 상부))		20m	아스팔트 균열보수		○	8차-8
	콘크리트 표면박리 (교대 A1 벽체)		40㎡	콘크리트 표면보수 (EG프로텍터, T=0.6㎜)	○
	콘크리트파손, 철근노출 (P4측 슬래브하면, 점검통로 교각코핑부)	20㎡+25㎡	45㎡	콘크리트 단면보수 (T=30㎜, 철근노출)	○
	P4 교량받침 부식, P4측 신교 박스 하부 부식	5㎡+4㎡	9㎡	강재재도장	○
	신축이음 후타재 파손		20m	후타재보수(초속경)		○
가마산 지하차도	공동구 내부 토사물 퇴적		40.5㎥	인력준설	○		8차-9
양평교	콘크리트 균열발생 (바닥판 하면, 교대)	도면참조	40m	곤크리트 균열보수 (건식)	○		8차-10

□ 조치사항

- 시설물 보수 공사 시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고, 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

- 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

- 공사완료 보고 시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것

- 신규공종은 보수 후 차기 설계변경 시 반영 할 것

사 진 대 지

화곡고가차도 신정동방향 아스콘 포장구간 파손 및 소성변형	화곡고가차도 교각 P2 배면 단면 파손
도림교 신축이음장치 고무재파손 및 누수	도림교 교대 A2 벽체 수직균열 발생
등촌지하차도 박스 내부 천정 및 벽체 콘크리트 0.3㎜이상 균열 발생	등촌지하차도 상부 옹벽부 판석 밀림

사 진 대 지

오목교 목동방향 보도구간 난간연석부 파손	국회앞지하차도 박스 내부 천정 및 벽체 콘크리트 0.3㎜이상 균열 및 철근노출 발생
개봉교 S1, S2 하면 종조인트부 이격으로 인한 낙하물 발생 위험	화곡터널 신정동방향 하행구간 측구배수로 연석부 파손
목동교 교각 P4측 바닥판 하면 콘크리트 박락 및 철근노출	목동교 P4측 교각코핑부 콘크리트 박락 및 철근노출

사 진 대 지

목동교 P4측 교량받침 부식	목동교 P4 교각 철판보강부 부식
가마산지하차도 공동구 내부 토사물 퇴적	양평교 바닥판 하면 및 교대등 콘크리트 0.3㎜이상 균열 발생