시설물 보수 작업지시서(9차)

□ 수   신   자 : 종정종합건설(주) 현장대리인 임거로

□ 시  설  물  명 : 화곡고가차도외 13개 시설물

□ 작업지시 번호 : 9차-1~14

□ 작업 예정 기간 : 2014. 11. 20 ~ 2014. 12. 31

□ 작업지시현황

시설물명	손상현황 및 위치	수량산출	수량	작업방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
화곡 고가차도	포장부 망상균열,소성변형 (신월동측 토공부 양방향)		498㎡	절삭후아스팔트덧씌우기		○	9차-1
오목 지하차도	포장부 망상균열,소성변형 (목동방향 박스내부)	7.6m×280m	21.28a	절삭후아스팔트덧씌우기		○	9차-2
행주2교	포장부 파손, 소성변형 (행주대교방향 1차선)	2m×3m	6㎡	소규모긴급도로복구		○	9차-3
가리봉 철도고가	조인트부 균열발생 (보도와 육교 이음부)		4m	신축이음장치설치 (NEW M/C #30)		○	9차-4
영등포R 고가차도	콘크리트 균열발생 (교각 P7 코핑부 하면)		2m	콘크리트 균열보수(건식)	○		9차-5
	콘크리트 백태, 보수재들뜸 (A1측 G1~G2, G7~G8 , P2,3,5,6 교각코핑부)	1.5m×2.0m×2개소, 5m×8m×4개소	166㎡	콘크리트 표면보수	○
	콘크리트 박리박락 (A1측 G3 하면)	0.4m×0.5m	0.2㎡	콘크리트 단면보수 (T=20mm)	○
	배수홈통 파손 및 노후화 (P2,P3,P5,P6 교각부)	26m×4개소	104m	강관배관(STS, 150A)	○
		4EA×4개소	16EA	강관배관(STS, 150A)	○
		4EA×4개소	16EA	레듀샤(STS, 150A)	○
	빗금무늬 고무재 파손 (교각 P3,P4,P5,P6)		1회	일일노무 (빗금무늬고무재 제거)	○
		(π×2×2.5)×4개소	62.8㎡	빗금도색(콘크리트면)	○
화곡터널	콘크리트 균열발생 (터널내부 라이닝구간)	점검보고서 참조	34.8m	콘크리트 균열보수(건식)		○	9차-6
	조인트부 이격 (터널내부 라이닝구간)	30m+15m	45m	조인트이격부보수 (수밀코킹)		○
오금교	콘크리트 누수균열발생 (A1, P5측 바닥판하면)	점검보고서 참조	12m	콘크리트 균열보수(습식)	○		9차-7
	콘크리트 파손, 철근노출 (A1측 바닥판하면)	점검보고서 참조	2.5㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	○
	강구조물 도장 부식 (강박스 내부등)	점검보고서 참조	109.5㎡	강재재도장 (조합페인트칠)	○

시설물명	손상현황 및 위치	수량산출	수량	작업방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
오금교	콘크리트 잔재물 퇴적 (강박스 내부 P5측)		1회	일일노무 (콘크리트잔재물청소)	○		9차-7
	강재 횡리브 틈새 누수 (목동방향 박스내부)		1회	일일노무 (틈새 실리콘실링)	○
	배수홈통 고정불량 (A1측 강박스 외부)		1회	일일노무 (배수홈통 고정)	○
등촌 지하차도	유도배수로 길이부족 (오금교방향 박스내부)		6m	유도배수로설치(STS)		○	9차-8
개봉 고가차도	높이제한표지판 시인성 부족(개봉동측 고가 옆)		6EA	빗금무늬 고무판설치 (500×1,000)	○		9차-9
국회앞 지하차도	지하차도 환기구 추락위험 (구 여의도공원내 환기구)		2개소	위험안내표지판설치 (앙카식, 매립식)	○		9차-10
신도림 지하차도	지하보도입구 반사경부재 (3, 4번 출입구 입구)		2개소	도로반사경설치 (Ø600㎜, 앙카식)	○		9차-11
고척2 지하차도	경계석(화강석) 이탈 (지하차도 상부 U턴구간)		1회	일일노무	○		9차-12
행주1교	콘크리트 파손 (S2 하면 배수구 주변)	0.5m×2.0m	1㎡	콘크리트 단면보수 (T=30mm)	○		9차-13
	배수관 접합불량 (A1 우측 배수관)		1회	일일노무	○
도림천좌안 복개구조물	배수관 탈락 (교각 P240측 하부)		1회	일일노무	○		9차-14

□ 조치사항

- 시설물 보수 공사 시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고, 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

- 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

- 공사완료 보고 시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것

- 신규공종은 보수 후 차기 설계변경 시 반영 할 것