작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2018 - 9차

공 사 명 : 2018년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서

계 약 자 : 서강이엔씨(주) 대표 홍왕선

지시일자 : 2018. 09.  28.

작업기간 : 2018. 10.  01. ~ 2018. 11.  03.

작업근거 : 도로시설물 현장점검 보고서

지시내용 : 등촌 지하차도(목동아파트 14단지) U-type 구간의 포장면 노후 및

파손, 염창IC 복개구조물의 시설물의 노화로 인한 전면 재포장 등에

대하여 다음과 작업 지시하니 작업완료 후 전․중․후 사진 첨부하여 완료

보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 :  231,455천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위 치	작업내용(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	등촌지하차도	오금교 방면 U-type 구간	아스팔트 포장면 절삭후 재포장(32개소)	1.13	a		○	현장 보고서
2			교량 상판 보수공	33.90	m2		○	현장 보고서
3	염창IC 복개구조물	전 구 간	아스팔트 포장면 절삭후 재포장	19.8	a		○	현장 보고서
4			교면방수 - 도막식	990	m2		○	현장 보고서
5			신축이음장치보수	25.0	m		○	현장 보고서
6			신축이음장치 철거(폐기)	5.0	m		○	현장 보고서
7			교량상판 보수공	49.5	m2		○	현장 보고서
8			방호벽 차수 보수공	26.1	m		○	현장 보고서
9			배수용 강관배관	3	m		○	현장 보고서
10			물 끊기공 설치	168.0	m		○	현장 보고서
11	부대공		공사 홍보물	11.0	ea		○
12			교통정리원(야간)	8.0	일		○
13			싸인보드(야간)	36.0	hr		○
14			안전시설비(조인트공사)	170.0	m		○
15			안전시설비(포장공사)	9.9	a		○

공사방법 적용

* 등촌 지하차도

- 포장면 노후 : 부분 파손된 포장면을 절삭하고 콘크리트층의 열화부위

를 속경성 콘크리트(콘크리트층 열화부 보수는 추후 물량 정산함)

로 보수후 아스팔트 포장 시행.

* 염창IC복개구조물

- 포장면 노화 : 포장면 절삭 후 도막식 방수 후 전면포장 시행.

- 교면 콘크리트 노화 : 포장면 평삭 후 콘크리트층의 열화부위를 속경성 콘크

리트(콘크리트층 열화부 보수는 추후 물량 정산함)보수 시행.

- 신축이음 : 신축이음 파손부위 교체 및 토공부 폐기 시행

- 방호벽 차수 보수 : 파손 및 노후된 방호차수 조인트 철거후 재설치 시행.

- 교면 하부 : 물끊기공 미설치로 인한 콘크리트의 우수 유입을 방지하기 위한

물끊기공 설치 시행.

- 우수 체수부위 : 배관을 위한 구멍 뚫기 및 강관배관 설치 시행.

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록

충분한 안전시설 설치 후 시행토록 할 것

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록 할 것

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록

할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

1. 등촌지하차도

2. 염창ic복개 구조물

공사장 교통처리도 (1안 : 차도 통제시)

500m

300m

200m

100m

0m 공사시점

1

2

3

4

5

공사안내

전방 500m

보수공사중

(09:00~18:00)

공사안내

전방 300m

보수공사중

(09:00~18:00)

교통안내

전방 200m

공사안내

전방 100m 공사중

(09:00~18:00)

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:서강이엔씨(주)

정 동 진 (*************))

교통안내

전방 0m

통제구간 안전시설 설치도 (1안)

공사장 교통처리도 (2안 : 보차도 통제시)

50m

0m 공사시점

공사안내

oo공사중입니다.

빠른시일안에 완료하겠습니다

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:(서강이엔씨주)

정 동 진 (*************)

통제구간 안전시설 설치도 (2안)