작  업  지  시  서

(2014년 해빙기 및 정기점검 지적사항)

수    신 : ㈜세다건설 귀하

작업지시번호 : 2014 – 8호

작업교량 : 잠원고가

작업기간 : 2014년 08월 01일 ~ 2014년 09월 15일

작업지시내역 : 작업시행전 보수계획서(공법 및 공사시행 방법 등) 보고후 시행

연번	시설물명	위치	공종	수량 규모	작업방법 (공법)	작업조건		비고
						주간	야간
1	잠원고가	P13 주변 배수구	배수구 재정비	1개	그레이팅 재정비	○
2	잠원고가	P12 방호벽 측	아스콘 패임	160m	주입줄눈 설치	○
3	잠원고가	P10 방음판	일부 탈락	1개소	쐐기설치	○
4	잠원고가	P10 신축이음장치	커버 볼트 탈락	1개소	볼트 재체결	○
5	잠원고가	P4,P13,P16,P19 받침	강재 녹발생	4개소	받침 재도장	○
6	잠원고가	P11~P122차로	아스콘 패임	30m	아스콘 균열보수	○
7	잠원고가	A1~P10, P16~A2	도로표지병	300개	도로표지병설치	○

추정 공사비 : 7,800천원

공 종 명	개략산출내역	금 액(원)	비 고
계		7,800,000원
배수구 재정비	0.3인 × 72,382원/인	21,714원	계약단가
주입줄눈 설치	160m × 19,200원/m	3,072,000원	계약단가
쐐기 설치	0.3인 × 72,382원/인	21,714원	계약단가
신축이음 커버 볼트 설치	0.3인 × 72,382원/인	21,714원	계약단가
받침강재 도장	4개 × 36,825원/개	147,300원	계약단가
아스팔트 균열보수	30m × 10,237원/m	307,110원	계약단가
도로표지병 설치	300개 × 7782원/개	2,334,600원	신규단가
순공사비		5,619,042원
제 경 비	40% 이하	2,180,958원

조치사항

○ 시설물 보수공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고 교통

통제가 필요할 경우 관련기관과 사전협의 및 인•허가를 득하여 시행

○ 보수공사 시행중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물보수 알림표시를 설치

○ 공사완료 보고시 동일위치에서 보수 전•중•후 사진을 촬영후 첨부할 것

○ 순찰중 긴급사항 발생시 선조치 후보고 할 것.  끝.