시설물 보수 작업 지시서

□ 수  신   자 : 자동차전용도로시설물 일상유지보수공사 현장대리인

□ 작업지시번호 : 2014-04

□ 작업지시근거

- 도로시설물 정기점검, 우기대비 점검(2014.4.20~5.9)

□ 작  업  기  간 : 작업지시일로부터 ～ 2014. 06. 30까지

□ 작업지시내역

시설물명	작업공종	위 치	수량	작업방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
북부간선고가교	방음판(투명) 교체 등	MP35,42(구리방향) MP42(정릉방향)	5개	교체	○
	배수구 주변 누수 방지	P5주변 (화랑대 공영주차장)	3개소	보수	○
북부고가	방음판(투명) 및 지주 교체	P21, 정릉힐스테이트 인근	4개소	교체	○
하계교	원형교각 단면보수	P3~P4(2개소), 갈말대 부근 (원형교각, 하류측)	10㎡	보수	○
	교각 단면보수	P2 교각 측면 이음부	1㎡	보수	○
	슬래브 단면보수	P4~A2	1㎡	보수	○

※ 상기 작업지시 내용중 작업공종, 보수 물량은 현장여건에 따라 다소 상이 할 수 있음

□ 조치사항

- 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고, 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

- 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

- 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것