잠원 청소보조선 한강3호 선체 수리요청서

엔진 실린더 홈통(캡) 제작작업

연료탱크 및 밧데리 고정작업(목재 30*30싸이즈)

깃봉 교체작업(길이1,500mm)

무중신호음 전기혼 설치작업(12v용 혼, 릴레이, 수위치, 밧데리 연결 터미널)

구명부환 걸이 부착작업(2개)

야간 항해등 위치 변경 2개소 보수작업(선미에서 조타장치 전면창 중앙 상부 이동 설치)

7. 연료탱크 칸 뚜껑 장석 교체작업

※ 잠원 청소보조선 한강에서 수리