개발장비 설명서

장비명 : 포획망(입구덮개)

(실물사진)
개발자	소 속	서교119안전센터		계급․성명	지방소방사 안지혁
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2014.05		제작비	약 50만원
제 원	○총 길이 183cm - 머리 61cm(망 입구 부분) - 몸통 122cm - 덮개 몸체너비 5cm
사용법 및 조작법	○동물을 포획하여 덮은 상태에서 그대로 철망덮개 손잡이를 잡고 내려 덮개 입구를 봉쇄하여 포획 한다. ○포획망에서 이동장으로 동물을 옮겨 넣을시 철망덮개를 일부분만 개방 하여 안전하게 동물 이동시킴
개 선 효 과	○기존 포획망의 단점을 보완하여 동물 포획시 좀더 쉽고 편리하며 동물의 도주를 차단, 동물을 이동장으로 옮길시 구조 동물의 부상을 경감시킨다.

개발장비 설명서

장비명 : 동물구조망

개발자	소 속	서교119안전센터		계급․성명	지방소방사 김윤환
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2014.05		제작비	약 150천원
제 원	○총 길이 : 170cm - 머리 : 지름50cm(원형부분) - 몸통 : 120cm
사용법 및 조작법	○기존의 구조망과 동일하게 동물을 구조한 후 구조망 윗부분에 적용한 지퍼를 이용하여 동물구조망에서 그물만 따로 분리하여 손쉽게 동물을 이송함으로 이동시킨다.
개 선 효 과	○ 기존의 동물구조망은 동물 포획 후 이송함으로 이동할 때 그물을 풀고 구조망을 뒤집거나, 구조망과 이송함을 마주대고 동물을 밀어 넣는 식으로 작업하여 작업 속도가 느리며, 힘이 들고, 자칫 다칠 수 있었다. 새로 개발한 동물구조망은 그물이 분리가 되어 손쉽게 이송함으로 구조한 동물을 이동할 수 있음.

개발장비 설명서

장비명 : 혹서기 휴대용 착탈식 선풍기

개발자	소 속	마포소방서 서교119안전센터			계급․성명	지방소방장 유재혁
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2014. 5.			제작비	2 만원
제 원	- 가로 7cm × 세로 11cm 선풍기(건전지형)케이스로 방화복에 부착하여 혹서기 화재현장 잔화정리 및 화재진압시 체온 상승 방지로 대원보호 가능함. - 탈부착이 용이하고 방호복에도 설치가능하다.
사용법 및 조작법	- 소형 건전지형 선풍기로서 내장되어 있는 선풍기에서 바람이나오며 방화복 편리한곳에 클립을 부착하여 작업현장에서 사용함. - 더운여름 화재현장에서 방화복을 입고 잔화정리 및 활동시 대원의 체온상승에 의한 탈진방지,작업능력 향상이 가능함.
개 선 효 과	- 더운여름(혹서기) 활동시 대원의 보호가 가능하다. - 탈부착 기능이 좋아 방호복 등 기타 다른 장비에 설치가 가능하다.