붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 소방사다리 걸쇠 보조장치

○ 기존 걸쇠				○ 보조고정장치(평상시 보관 상태)
○보조고정장치를 난간에 연결한 모습				○지퍼연결부위(벽고정용 벨크로(찍찍이) 별도)
개발자	소 속	용산소방서 후암119안전센터			계급․성명	지방소방장 정 승 현
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없 음
내 역	제작일시	2014년			제작비	개당 10만원(추정)
제 원	- 구성 및 재질 1. 지퍼연결용 고정장치 : 나일론 재질 20㎝ × 80㎝ - 상하 지퍼 및 벨크로 한면 부착, 벽면부착용 벨크로 수납공간 2. 벽면부착용 벨크로 : 나일론 재질 30㎝ × 30㎝ - 뒤쪽 면 고접착성 본드 및 보호시트지(1회용) - 지지력 : 지퍼 사용시 100kg 이상, 벨크로 사용시 40kg(예상)
사용법 및 조작법	○ 안정성을 높이기 위해 사다리를 전개하여 위로 올라간 후 넘어가기 전에 지퍼를 이용 난간 등에 연결한다. ○ 난간 등 연결할 부위가 없고 벽면일 경우, 먼저 접착식 벨크로를 벽면에 붙이고 지퍼연결용 고정장치 후면에 있는 벨크로로 고정한다.

현 황 및 문제점	○ 현 황 : 현행 고리로 되어 있는 사다리 고정장치(걸쇠)는 사용할 수 있는 장소가 한정되어 있어, 실제로 현장에서 걸쇠를 건 후에 사다리를 안전하게 고정한 후 화재진화 및 구조활동을 하는 모습을 보기가 힘듦. ○ 문제점 1. 기존 사다리 안전장치인 걸쇠는 사다리에 고정되어 있어 높이나 거리가 맞지 않으면 사용이 불가함. 2. 사다리가 고정되지 않은 상태에서 사다리를 이용시 안전사고의 위험이 높음.
개 선 효 과	지퍼 및 벨크로를 이용 쉽고 간편하게 사다리를 고정할 수 있음. 2. 지지대와 40cm 정도 높낮이가 차이가 나도 사용할 수 있고 기존에는 불가능했던 벽면 등에도 고정할 수 있음. 3. 사다리가 고정된 상태에서 현장활동을 하게 됨으로 안정성이 높아져 안전사고의 위험이 현저하게 개선됨.