장비개발 양식

길동119안전센터

추진목적

지하식소화전 특성상 습도가 높고 환기가 잘 되지 않아 관구 및 스핀들       부분이 부식되어 관리 및 유사 시 사용에 어려움이 있음.

소화전의 사용 및 관리가 용이하도록 부식이 잘 되는 부분에 오일 및        윤활유를 주입하기 위함

추진내용

관의 폭이 좁은 지상식소화전 제수변 및 관의 깊이가 150cm이상인        지하식소화전은 내부로 진입하기가 어려움.

관리가 소홀해질 수 있는 소화전 관구, 스핀들 개폐 및 연결 부분에 소화전오일       주입기를 이용하여 지면에서 오일 및 윤활제를 분사하여 관리하기 위한 목적.

추진효과

부식으로 인하여 소요되는 예산을 절감할 수 있다.

오일을 주기적으로 주입하여 관구 및 스핀들 부분에 부식을 방지함으로써       유사 시 신속한 현장 활동을 가능케 한다.

사진 및 제원

제 원	○ 재질 및 구성: 기존 벌집 제거기를 이용