장 비 규 격 서

품 명	이동식발전기	구매수량
		33
용 도	○ 화재현장 및 인명구조 현장에 전기 공급이 불가한 상황에서 안전하게 전기 를 안전하게 공급하여 각종 장비가 원활하게 작동을 유지하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 형 식: 인버터/무 소음 ○ AC출력정격전압: 220V 60Hz ○ DC출력정격전류: 8A/12V ○ 최대출력: 2.0KVA 이상 ○ 정격출력: 1.6KVA 이상 ○ 전압변동(순간): 10% 이내 ○ 전압변동(셋팅): 3% 이내 ○ 전압변동(셋팅시간): 2초 ○ 전압안정율: ±1% 이내 ○ 주파수안정율: ±1% 이내 ○ 정격엔진회전수: 5000 RPM 이상 ○ 소 음: 81~91dB(4m) 이내 ○ 엔진형식: 강제공랭식 4행정 OHV 단기통 ○ 배기량: 98cc 이상 ○ 엔진최대출력: 3.47PC/5000RPM 이상 ○ ECO-Throttle 기능 내장됨 ○ 시동방식: 리코일 ○ 연료탱크용량: 3.5ℓ 이상 ○ 연속운전: 10시간(1/4부하) ~ 4시간(정격) ○ 외 형: 510(L)×290(W)×425mm(H) 이내 ○ 무 게: 21kg 이내 ○ 엔진모델 : GX-100
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	수중펌프	구매수량
		75
용 도	○ 지하실 또는 침수 장소의 청수, 오수를 신속하게 배출하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 정격출력: 0.5HP 이상 ○ 전 원: 단상220V 60Hz ○ 전양정: 10m ○ 양수량: 200ℓ/min (전양정7m시) 이상 ○ 최대양수량: 400ℓ/min 이상 ○ 흡상고: 0m ○ 압상고: 10m ○ 중 량: 12kg 이내 ○ 토출직경: 50A 이내 ○ 용 도: 청수 및 오수용 ○ 크 기: 200×260×450mm 이내 ○ 특 징: 자동장치 부착(Float Switch) ○ 구성품: 수중펌프 본체, 본체와 소방호스 연결구(아답터,알루미늄)-(40A)
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	공기호흡기용 보관대	구매수량
		6
용 도	○ 일선 소방관서에서 충전 완료된 공기호흡기를 안전하고 사용이 간편하도록 보관하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 재 질: 합성수지, 고무, 금속 ○ 용기적재량: 8ℓ 45개 이상 ○ 특 징: 충격 방지용 고무부착, 운반이 용이하게 회전바퀴 부착할 것 ○ 규 격: 1740×530×1875m/m(길이×폭×넓이) 이내 ○ 중 량: 185㎏ 이내
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	에어콤프레셔(5HP)	구매수량
		33
용 도	○ 이동형으로 제작되어 화재 및 구조현장에서 AC전원을 사용하여 각종 장비에 신속하게 에어를 공급하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 모터출력: 5HP 이상 ○ 소비전력: 3.7Kw ○ 전 원: 단상220V 60Hz ○ 에어탱크용량: 70ℓ 이상 ○ 사용압력: 8kg/㎠(MAX) 이상 ○ 토출량: 255ℓ/min 이상 ○ 모터회전수: 3450RPM 이상 ○ 펌프회전수: 960RPM 이상 ○ 소음도: 74 DB 이내 ○ 사용온도: 0~40℃ ○ 크 기: 780mm×(W)410mm(D)×730mm(H) 이내 ○ 중 량: 67kg 이내 ○ 설 치: 소방재난본부에서 지정하는 소방서에 설치 및 시험가동을 완료할 것 ○ 구성품: 본체, 코일호스, 에어건
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	에어콤프레셔(10HP)	구매수량
		7
용 도	○ 고정식으로 소방차량 차고에 설치하여 각종 장비에 신속하게 에어를 공급하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 모터출력: 10HP 이상 ○ 소비전력: 7.5Kw ○ 전 원: 3상 220/380V 60Hz ○ 에어탱크용량: 200ℓ 이상 ○ 사용압력: 12kg/㎠(MAX) 이상 ○ 토출량: 1200ℓ/min 이상 ○ 펌프회전수: 720RPM 이상 ○ 사용온도: 0~40℃ ○ 크 기: 1500mm×(W)550mm(D)×1000mm(H) 이내 ○ 중 량: 230kg 이내 ○ 설 치: 소방재난본부에서 지정하는 소방서에 설치 및 시험가동을 완료할 것 ○ 구성품: 본체, 코일호스, 에어건
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	소방자동차 정비공구	구매수량
		11
용 도	○ 다양한 종류의 공구로 구성되어 화재진압 소방차량의 긴급정비 및 예방정비 에 사용하는 장비세트임.
규 격 및 성 능	○ 모 델: 전문가용 종합공구세트 ○ 공구함 크기: 410(W)×220(D)×156(H)mm 이내 ○ 공구함 재질: 철재 ○ 총중량: 13kg 이내 ○ 세트구성: 55 PCS 이상 - 육각소켓: 8,10,12,13,14,17,19,21,22,24 - 라디오뺀치: RP-150 - 육각플러그소켓: 16/20.6 - 콤비네이션플라이어: CP-200 - 라쳇핸들(홀드타입): RH40K - 강력니퍼: KN-150 - 연결대: 320(75mm) 321(150mm) - 파워드라이버(관통): PMD-075, 100 - 롱스패너세트: 45M(LS-5,507,0810,1012 PPD-001,002,003,1417,1921,2224 - 파워스터비 드라이버: PSD-M2, PSD-P2 - 숏옵셋렌치: M46-1012(45°) - 해비튜티스크류 드라이버: YMD-150 - 플레어넛렌치: M26-1012 - 블럭샤프트해머: BH-10 - 몽키렌치(눈금부착): MW-300 - 블레이크쇼툴: BST-110 - 볼포인트L렌치: BPL-900 - 평평한 정(툴): 19×165mm(FC165) (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10) - 스크래퍼: 25×16mm - 펀치: 125mm(CP125) - 툴케이스
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	자동그리스 주입기	구매수량
		2
용 도	○ 화재진압차량의 원활한 작동을 위한 에어식 그리스주입 장비임.
규 격 및 성 능	○ 용 량: 20ℓ 이상 ○ 펌프비율: 45:1 ○ 최대토출량: 320g/min 이상 ○ 최대토출압: 250kg/㎠ 이상 ○ 사용공기압: 2~7kg/㎠ 이상 ○ 공기입구: PT1/4 ○ 그리스호스: PT1/4 3m 이상 ○ 중 량: 11kg 이내
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시