장 비 규 격 서

품 명	다목적칼	구매수량
		116
용 도	○ 나이프, 플라이어 등 다기능이 포함된 접이식 공구로서 휴대 및 사용이 간편하여 각종 안전사고 및 현장 활동에 적합한 장비임
규 격 및 성 능	○ 재 질: 스테인레스 스틸 바디, 티타늄 핸들, S30V 나이프 ○ 크 기: 접었을 때 – 10.5cm 이내 / 날 길이 – 8cm 이내 ○ 기 능 와이어 커터, 크림퍼, 니들 로우즈 플라이어, 서레이션 나이프, S30V 나이프, 나무톱, 다이아몬드 코팅 줄, 커팅 훅, 썸홀, 라이너락, 가위, 자(mm/inch), 일자드라이버(대), 교체용 드라이버비트(일자,십자), 교체용 안경 드라이버비트 (일자,십자), 와이어스트리퍼, 따개(깡통, 병) ○ 특 징 - 외부 및 내부에 안전잠금장치 내장 - 서레이션 나이프에 커팅 훅이 달려있어 안전벨트 절단 가능 - 교체형 비트 10가지 이상 포함 ○ 구 성 - 본체 1 , 탈부착이 용이한 허리벨트용 파우치 1
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	함마드릴	구매수량
		16
용 도	○ 회재진압 및 인명구조 활동 시 현장에 진입하기 위하여 벽돌, 콘크리트 등의 장애물 제거나 진입로 확보할 때 타격력을 제공하여 파괴하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 전 원: 220V 60Hz ○ 소비전력: 1.3Kw ~ 1.5Kw ○ 타격력: 6~17J(MAX) 이상 ○ 타격율: 900~2000 / MIN ○ 툴 홀더: SDS max 또는 TE-S ○ 중 량: 11kg 이내 (케이블 제외) ○ 크 기: 270mm×600mm 이내 (치즐 제외 길이) ○ 특 징 - 작동 시 저 진동, 무 부하 - 낮은 피드 압력, 피로도가 방지되는 작업 - 서비스 디스플레이 - 먼지 방지 시스템이 집적된 SDS-max 공구 홀더 또는 DRS-B 먼지 제거 시스템 - 편리하게 켜고 끌 수 있는 넓은 슬라이딩 스위치 - 부피가 큰 운반 케이스 - 컷오프 카본 브러시 - 왼손잡이에도 적합함 ○ 구성품: 본체, 보조손잡이, 평치즐(400mm), 하드케이스, 사용설명서.
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	무선충전드릴	구매수량
		17
용 도	○ 화재진압 및 인명구조 활동 시 현장에 진입하기 위하여 철재나 비철금속의 타공 또는 고정된 나사를 풀 때 사용하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 드릴본체 - 무부하 속도: 1단=0~500 / 1,700rpm - 최대 토르크: 50 / 31Nm - 최대 스크루 직경: 10mm - 최대 드릴링 직경: 목재38mm / 철재13mm / 석재13mm 이내 ○ 무선충전 배터리 및 충전기 - 배터리 전압: 18V - 배터리 용량: 2.0Ah - 배터리 크기: 165×115×40mm 이내 - 배터리 중량: 550g 이내 - KC인증 및 방송통신 기자재 등의 적합등록을 필한 제품 ○ 구성품: 본체, 충전기 거치대, 무선충전 배터리(18V×2EA), 무선충전기, 다목적 드릴날 세트(50pcs), 보관 케이스, 사용설명서.
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	전동식 반지절단기	구매수량
		10
용 도	○ 손가락에 끼는 반지나 기타 장식물이 빠지지 않을 때 손가락을 다치지 않고 안전하게 절단하여 제거하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 특 징 - 일체형의 구조로서 사용하기 편리하고 휴대가 간편해야 한다. - 어떠한 금속이라도 자를 수 있어야 한다. - 환자와 작동자에게 모두 안전한 장비이다. - AA형 건전지를 사용하고, 날을 교환할 수 있는 구조이어야 한다. - 다이아몬드 날(붉은색)은 단단한 금속, 즉 강철종류를 자를 때 사용하다. - 카바이드 날(푸른색)은 연한 금속, 즉 금이나 은 종류를 자를 때 사용한다. - 링을 자를 때에 열이 발생할 수 있으므로 KY젤리나 이와 유사한 윤활제를 사용한다. - 잠금장치가 되어있어 안전하게 사용할 수 있다. ○ 구성품 - GEM II RING CUTTER - 실습용 모의 손과 반지 - 건전지 케이스와 AA형 건전지 4개 - 날을 교체할 수 있는 도구 - 손가락 보호대 - 다이아몬드 날 2개 이상 - 단단한 플라스틱 케이스 - 카바이드 날 4개 이상 - 반지제거요령 안내책자와 훈련용 동영상 파일제출
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	도끼	구매수량
		48
용 도	○ 화재진압 현장의 장애물을 제거하기 및 파괴를 위한 필수품이며 절연체 손잡이에 실리콘 코팅을 추가하여 사용하기에 매우 편리한 제품임.
규 격 및 성 능	○ 기 능: 빠루, 도끼, 지렛대, 망치 및 갈퀴, 파괴기 등 ○ 전 장: 570mm 이내 ○ 재 질: 열처리 단조합금 ○ 무 게: 1.5kg~2.0kg 이내 ○ 자 루: 절연체로 코팅되어 있고 안전 고리 끈을 부착할 것
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	다용도 빠루	구매수량
		60
용 도	○ 각종 재난사고 현장에서 대원이 항시 휴대하고 있다가 구조물의 진입 및 통로개척 등 용도별로 사용하는데 적합한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 재 질: 특수 열처리 단조 합금 재질에 분말코팅 ○ 크 기: 760mm(전체길이) × 170mm(헤드부분) ○ 무 게: 3.9 kg 이내 ○ 기 능: 4가지 이상 망치, 빠루, 급수전 개폐, 렌치기능 등
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	도어오프너	구매수량
		23
용 도	○ 화재 발생 혹은 건물붕괴 시 철재 출입구를 신속히 파괴하여 인명을 구할 수 있는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 재 질: 알루미늄 + 스틸 (아노다이징 코팅) ○ 본체길이: 630mm 이내(접었을 때) ○ 본체 중량: 4.3kg 이내 ○ 총 중 량: 11kg 이내(교체팁 5종 포함) ○ 구 성 품 - 본체 1대 - 넓은끌: 330~420mm 이내 - 일자정(장): 300~400mm 이내 - 정(장): 300~400mm 이내 - 장도리: 300~350mm 이내 - 정절단기: 300~350mm 이내
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	문개방 공구세트	구매수량
		18
용 도	○ 각종 화재, 구조출동 시 방화문을 신속하게 열수 있는 장비로 안전센터의 신속한 대응으로 대민 재산피해를 최소화 하고, 신속한 인명구조를 목적 으로 한 구조장비.
규 격 및 성 능	○ 제원 및 특징 - 무 게: 약 1.2 kg 이내 - 재 질: 크롬 도금된 특수합금강 - 크 기: 약 25cm × 35 cm 이내 - 구성품: 휴대용 하네스, 문개방기, 파이프렌치(14“), 일자드라이버(400mm) 일자드라이버(200mm), 롱로즈 프라이어 - 특 징: 특수 설계에 의한 고성능 문개방기로 더욱 더 신속, 정확, 간단하게 모든 문등을 개방하며 누구나 손쉽게 운용 할 수 있는 장비
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	안전벨트	구매수량
		32
용 도	○ 각종 재난사고 및 고층건물에서 구조활동 시 구조대원이 사용 목적에 따라 서 상,하 분리형으로 착용 할 수 있으며 고탄력 패드를 허벅지 및 허리부분 어깨부분에 부착하여 요구조자를 이송 하거나 급격한 충격및 추락으로부터 대원을 보호 할 수 있는 장비임
규 격 및 성 능	○ 색 상: 블랙 ○ 웨빙슬링 폭: 1.¾ inch ○ 인장강도: 웨빙슬링 약 3,000kg. 견인고리 : 약 25KN 이상 ○ 패드폭: 4 inch(폭) X ½ inch(두께) 이내 ○ 허리벨트: 70~120㎝ 이내 ○ 다리고리: 50~65㎝ 이내 ○ 높 이: 160~180㎝ 이내 ○ 중 량: 1.9 kg 이내 ○ FAST 자동 버클이 장착되어 있을 것 ○ 상하 일체형으로 상하 분리가 가능할 것 ○ 제품성능: 소방대원의 안전성을 위해 CE 승인(EN361, 358,813 및 NFPA 1983 ClassIII 기준을 통과한제품일 것
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함, 고장 시 신품으로 교체)조건 납품 ○ 납품일 기준 1년 이내 생산제품일 것(생산제품인증서 제출) ○ 제출서류: 제작사(자) 공급증명서, 사후관리증명서 ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	요구조자용 안전벨트	구매수량
		34
용 도	○ 요구조자의 안전한 운반을 위한 이중 덧대기 버클이 어깨끈에 있는 최근 개발된 요구조자용 삼각천 안전벨트로 허리와 어깨끈 조절이 가능하며 협곡 또는 맨홀에서 가장 이상적으로 사용 할 수 있는 제품임.
규 격 및 성 능	○ 웨빙슬링폭: 약 45mm 이내 ○ 웨빙슬링 인장강도: 약 3,000kg 이상 ○ 웨빙슬링 재질: 폴리아미드계 나이론사 ○ 무 게: 약 400g 이내 ○ 형 태: 방수 처리된 삼각천에 테이프슬링을 덧붙이기 하여 양쪽 어깨부분과 이탈이 되지 않도록 하체 부분고리와 양쪽 가슴부분에 견인 고리를 제작하여 안전성을 극대화 함 ○ 제품성능: CE, UIAA, EN12277에서 승인된 제품
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	개인로프(8MM)	구매수량
		55
용 도	○ 열 및 화학물질에 강한 로프로서 각종 현장에서 인명구조시 사용하는 장비임
규 격 및 성 능	○ 재 질: 폴리아미드계 나일론 이중직조에 방수성 재질 ○ 로프직경: 8mm ○ 로프길이: 100m ○ 인장강도: 1600daN(kg) 이상 ○ 충격력: 1000daN(kg) 이상 ○ 무 게: 40g/m 이내 ○ CE, UIAA 규격에 인증된 제품.
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	구조용로프(11MM)	구매수량
		62
용 도	○ 열 및 화학물질에 강한 로프로서 각종 현장에서 인명구조시 사용하는 장비임
규 격 및 성 능	【주요제원】 ○ 재 질: 외피는 속심은 아라미드계 나이론 직조 ○ 로프직경 및 길이: Φ11mm X 200meter ○ 인장강도: 2,800 daN(kg) 이상 ○ 8자 매듭 마감한 강도: 1,500daN(kg) 이상 ○ 사용가능 최대온도: 300℃ (장시간 최대사용 할 온도 150℃) 이상 ○ 표피비율: 47% 이내 ○ 표피밀림: 1% 이내 ○ 수축율: 3.3% 이내 ○ 무 게: 80g / meter 이내 ○ 제품인증: CE, EN, 또는 UIAA 승인 된 제품 【구성품】 ○ 로프 1, 로프 보호대 1
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ CE, UIAA 기준에 적합하게 제작된 제품 ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	로프보관용 가방	구매수량
		66
용 도	○ 화재진압과 구조 활동 시 로프 또는 관련 장비를 보관하여 이동이 용이 하도록 제작된 BUCKET 배낭임.
규 격 및 성 능	○ 용 량: 45L 이상 ○ 무 게: 1.2kg 이내 ○ 색 상: 옐로우+블랙 ○ 재 질: TPU(PVC-Free) / 웨빙-폴리에스터 / 패딩-밀폐 폼 ○ 특 징 - 탁월한 내마모성을 보장하기 위해 전체적으로 접합한 TPU 구조 - 파손 불가한 알루미늄 더블백 조절 버클 장착 - 바닥 및 측면에 물 배출구가 많아 배수가 원활함 - 로프 끝 연결을 위한 가방 내부의 두가지 다른 색상의 링 - 마스크 보관을 위한 배낭의 덮개 안쪽에 메쉬포켓 구조
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	안전매트리스	구매수량
		3
용 도	○ 인명구조 및 낙하 훈련 현장의 지면에 설치하여 충격을 완화하고 구조자 및 요구조자를 보호하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 크 기: 1800mm(W)×1050mm(D)×500mm(H) 이내 ○ 재 질: 폴리에스테르(특수 방수천), 스펀지(발포우레탄) ○ 색 상: 검정색 ○ 기 타 - 측면에 내부의 공기를 방출하기 위하여 배출구를 설치함 - 이동시 편리하도록 손잡이 부착(4개소)
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)

장 비 규 격 서

품 명	라이트라인	구매수량
		62
용 도	○ 지하철이나 터널, 지하공동구, 건물에서 화재가 발생 시 소방대원이 진입로를 확보하고 요구조자의 구조활동 및 안전한 대피유도를 위해 사용하는 장비
규 격 및 성 능	○ 사용모드: 3채널 타입(점등, 점멸, 진행방향표시) 방향전환, 광량, 광속 조절기능, 배터리 잔량확인 및 케이블 풀림방지 기능 ○ 배터리: NiMH 또는 리튬이온 충전식(사용 중 항시 잔량확인 가능한 방식) ○ 배터리사용시간: 약 2시간(min) ~ 8시간(max) 이상 ○ 점멸지속시간: 4시간 이상 ○ 케 이 블 : Mesh타입 ○ 길이구성 : 200m 이상 ○ 직 경 : ∅6mm( EL Wire) 이내 ○ 무 게 : 18.5 Kg 이내(구성품을 포함한 총무게) ○ 인 장 력 : 85 kgf 이상(공인시험성적서 기준) ○ 방수등급 : IP 67등급 이상(케이블) ○ 구성품 : 본체, 이동식 케이스, 어깨끈, 전용 충전기, 사용설명서
납품조건	○ 1년 이내 생산된 제품납품(증명서 제출) ○ ********************************** ○ 납품 시 사용설명서 제출(한글 설명서) 및 사용자 순회교육 실시 ○ 납품 후 3년간 품질보증(자체결함으로 인한 하자, 고장 시 즉시 교체) ○ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출 ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출) ○ KCA 한국방송통신전파진흥원 등 국·내외 공인 인증기관이 발급한 전파에 대한 인체 안전사용에 대한 시험성적서 또는 인증서 등