장 비 규 격 서

품 명	동력절단기(충전식)	구매수량
용 도	○ 구조작업 시 철판과 철근, 아스팔트, 콘크리트, 철근콘크리트, 건축물 벽과 바닥, 벽돌 등 건축용 자재, 내화벽돌, 화강암, 대리석, 테라조 등 인조판재 등의 절단을 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 전원: 36V 4.9AH 고출력 리튬이온 배터리 ○ 제품 중량: 3.9 kg 이내(배터리제외) ○ 배터리 충전상태 표시 및 전자식 속도제어 브레이크 장착 ○ 9 inch (230mm) 블레이드 장착으로 최대 절단깊이 70mm 확보 ○ 콘크리트, 목재, 철재 등 다목적 절단 가능 ○ 생활방수 이상의 방수성능 ○ 매연, 소음 등 공해발생이 현저히 낮을 것. ○ 배터리 잔량체크, 별도의 제품점검 테스트 등 유지보수가 용이할 것. ○ 기존 절단공구와 차별화된 구조상황에 대응 가능할 것. ○ 구성품: 충전동력절단기, 배터리 2개, 충전기, 절단석 2장, 복합날 2장, 배터리파우치 확보어깨끈(실용신안 제20********호), 안전띠, 날 교체공구, 카라비너, 수납가방
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 한글 본 사용설명서와 KC, CE, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관한 국내·외 검증기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 (국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의해 국내인증이 필요한 경우에는 국내, 국외 인증서류 모두 제출) ○ 제조사의 제작년도 1년 미만 확인서(제품에 제작년도가 표시된 경우 생략)