화재진압장비 사용 설명서(안내서)

동력절단기	이동식발전기
①조작전 보안경과 안전장갑을 착용한다. ②절단 날의 장착상태와 연료량을 확인한다. ③트로틀레버 고정 핀을 눌러 고정하고 초크레버 및 감압밸브를 조작한다. ④손잡이 하단을 오른발로 밟고 왼손으로 운반 손잡이를 잡고 오른손으로 시동줄을 당겨 시동을 건다. ⑤시동되면 쵸크를 완전히 밀어 넣고 트로틀레버 고정핀을 해제한다.	①시동전 구성품 상태를 확인한다. ②연료를 확인하고 작동스위치를 on위치로 한다. ③한 발로 고정하고 시동줄을 힘차게 잡아당겨 시동을 건다. ④엔진이 가열되면 엑셀레이터를 조절하여 원하는 엔진회전수를 맞춘다. ⑤조명 또는 전원이 필요한 물품을 연결하여 사용한다.
이동식송배풍기	공기호흡기
①송풍기와 송풍관을 연결한다. ②on 위치로 작동스위치를 돌린 후, Close 위치로 쵸크레버를 돌리고 연료를 Open 위치로 한다 ③엑셀레이터를 시동위치로 이동하여 시동줄을 당겨 시동을 건다. ④엔진이 가열되면 서서히 초크레버를 OPEN 위치로 움직인다. 엑셀레이터를 조절하여 원하는 엔진회전수를 맞춘다. ⑤송풍관을 들고 10m 연장한다.	①면체를 양압호흡 상태에서 기밀시험 후 대기호흡 상태로 전환한다 ②실린더 개폐밸브를 개방(완전 개방 후 반 바퀴를 잠금) 후 경보음, 점멸등 및 압력게이지를 확인한다. ③면체를 목에 건 후 등지게를 착용하고 벨트(어깨→허리→가슴)를 신체에 맞게 조정한다. ④면체를 착용 후 머리끈을 조절(가운데→아래→위)한다. ⑤양압호흡으로 전환 후 면체스트랩에 손을 넣어 양압작동 상태를 확인한다. ⑥바이패스를 개방하여 작동상태를 확인한다. ⑦안면보호두건, 헬멧(보안렌즈 내림), 공기호흡기 허리벨트 좌측 앞부분에 인명구조경보기를 장착 하고, 방수장갑을 착용한다.

화재진압장비 사용 설명서(안내서)

공기충진기(MSF-1600KF) 운전방법

① 운전준비가 완료된 후 충전절차를 진행한다.

② 용기 사용압력을 확인 후 적정 압력을 선택한다.

③ 역류방지를 위해 공기충전기를 먼저 300㎏/㎤ 까지 가동 후 가동정지됨을 확인한다.

④ 실린더에 주입기를 결합한다.

- 설정압력에 맞추어 자동정지가 되는지 확인한다.

- 제품가동 중 및 정지 후 드레인이 되는지 확인한다.

- 반드시 용기충전은 폭발 및 파손을 방지하기 위하여 거치대에 장착 후 실시한다.

⑤ 충전이 완료되면 주입기밸브 및 실린더밸브를 닫는다.

⑥ 주입기에 있는 잔압제거밸브를 연 후 주입기를 용기에서 분리한다.

⑦ 금일 충전이 완료되면 충전기내 잔압을 10㎏/㎤ 정도 남기고 제거한다.