119지령망 방송시스템 파워앰프 장비 사양서

㈜인터엠	▣ 종류 : 파워앰프 ▣ 출력단자형식 : Double ▣ 정격출력 : 300×2W ▣ 주파수응답 : 50~20000Hz ▣ 신호대잡음비 : 103dB 이상 ▣ 출력임피던스 : 33.3, 16.3, 8Ω ▣ 사용전압 : AC220~240/DC24V ▣ 무게 : 7.1kg ▣ 크기 : 482×397×88 ▣ SMPS와 CLASS-D 앰프로 설계되어 있고 DC-DC 회로를 적용한 앰프
(PNPA-D30, 600W)
㈜인터엠	▣ 종류 : 파워앰프 ▣ 출력단자형식 : Double ▣ 정격출력 : 600×2W ▣ 주파수응답 : 50~20000Hz ▣ 신호대잡음비 : 103dB 이상 ▣ 출력임피던스 : 16.6, 8.1, 8Ω ▣ 사용전압 : AC220~240/DC24V ▣ 무게 : 8.1kg ▣ 크기 : 482×450×88 ▣ SMPS와 CLASS-D 앰프로 설계되어 있고 DC-DC 회로를 적용한 앰프
(PNPA-D60, 1200W )