수문관측소 점검사항

2015. 8. 25.

관측장비	점검대상	점 검 상 태	필요조치
하천수위	증산교	랜컨버터 불량	보수 및 교체
	기아대교	음파식 수위계 콘트롤러 불량
	노원교	음파식 수위계 센서 불량
	계성교	낙뢰 유입에 따른 음파식 수위계(콘트롤러, 센서), 밧데리, 밧데리충전기, DC/AC 인버터, 랜컨버터 불량
	성동교	전원용 낙뢰 보호기 불량
	노원교	DC/AC 인버터 불량
하천영상	상도교	피뢰침(방사형) 분실

점검자 : 지방공업주사   김 희 송 (인)

지방전산주사   국 정 화 (인)