□ 장비현황

계	건설기계(8종)								특수차량(4종)				일반차량(3종)			행정차량 (3종)
	아스팔트 피니셔	도로 보수차	덤프 트럭	페이 로더	스키드 로더	롤러	노면 파쇄기	굴삭기	트레일러	다목적 트럭	고소 작업차	경정비차량	덤프 트럭	더블캡	포터 봉고	스타 렉스	렉스턴	리오
34	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	5	4	5	1	3	1	1

□ 양수기 및 보속자재 현황

펌프형식	수량	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	총토출량 (㎥/분)	사용전압 (V) 및 연료	호스		비고
							구경 (mm)	길이 (m)
수중	4	10	15	1.2	4.8	380	100	120
엔진	5	5.5	32	1	5	휘발유	75	150
수중	1	75	50	3.5	3.5	380	200	6
수중	2	20	15	3	6	380	150	10
수중	2	5	20	0.5	1	380	75	10
엔진	3	5	20	0.5	1.5	휘발유	65	10