장애인용 승강기 기종 선정 자료

□  승강기 현황

	경사형휠체어리프트(기존형)	경사형휠체어리프트(전동휠체어가능형)	수직형휠체어리프트	비고
제원	허용하중:225kg 폭800*길이1,150 운행거리 12m 속도 8m/min	허용하중:300kg 폭800*길이1,350 운행거리 12m 속도 8m/min	허용하중:340kg 폭945*길이1,450 운행거리 4m이하 속도 7m/min
현황 사진
주요기능	일반휠체어만 탑승	전동스쿠터도 탑승	모두 가능
장점	-가격 저렴 -기존 시스템 유지	-전동스쿠터 가능 -추락방지 전자동 스터퍼 내장형	-경제적이고 효율적임 -기존 승강기 활용가능하고 최소공간으로 노약자,장애인 사용가능
단점	-전동스쿠터 불가 -기존 난간 활용불가	-고가 -기존 난간 활용불가	-출입문이 여닫이 방식으로 진출입시 대기공간 필요
설치사례	-우리센터외 다수	-서울시인재개발원 외 다수	서울시인재개발원 서울시립대학교 잠실운동장외 다수	비교적 잔고장없이 운영되고 있음
소요비용	33,517천원	49,082천원	39,500천원	외부설치시 건축·전기설치비용포함

□  결정사항 : 수직형휠체어리프트

※ 결정의견 : 장애인용 승강기를 건물 외벽에 설치 접근성을 높이고 기존 실내계단을 유지할 수 있으며 장애인·노약자 등도 사용할 수 있는 수직형 휠체어리프트가 적정하다고 판단됨.