<장애인 안전벨 사용법>

▶안전벨 충전하기◀ → 컴퓨터 USB포트 + 전용케이블 사용

안전벨 충전 시 안내 음성메시지
전원 ON 상태일 때	충전중
전원 OFF 상태일 때	갱신모드

1. 안전벨의 배터리가 부족할 때 ‘충전이 필요합니다’       라는 음성메시지가 나옵니다.

2. 초기사용 시 충전이 필요하며, 4시간 정도 충전하면,      최상의 건전지 수명을 유지할 수 있습니다.

3. 컴퓨터 USB포트에 안전벨 USB케이블을 연결하면      충전이 됩니다.

※ 핸드폰 충전기로도 충전 가능하나 가능하면 컴퓨터 USB포트, 전용케이블 사용하여 충전 바랍니다.

▶안전벨 사용방법 요약◀

전원 켜기	삐 소리가 날 때까지 3초간 Z버튼을 누릅니다.
전원 끄기	삐 소리가 날 때까지 3초간 Z버튼을 누릅니다.
경보음 울리기	Z버튼을 6초 동안 누릅니다. ‘도와주세요~ 도와주세요~’라는 음성 멘트가 나옵니다.
비상전화 연결하기	Z버튼을 9초 동안 누릅니다. ‘긴급전화번호로 연결됩니다~’라는 음성이 들리면 Z버튼을 놓아줍니다. 119로 연결시 “긴급 전화이오니 끊지 마십시오. 음성녹음이 끝난 후 발신자로부터 응답이 없을 시 휴대전화의 위치로 긴급지원을 보내주시기 바랍니다” 라는 음성메시지가 해당 종합방재센터 119상황실로 전송됩니다.
비상전화 끊기	휴대폰의 종료 버튼을 누릅니다.
전화 수신하기	Z버튼을 한번 누릅니다.(스피커폰)
전화 수신거부하기	Z버튼을 두 번 누르면 음성사서함으로 연결됩니다.(스피커폰)
통화 끊기	Z버튼을 두 번 누릅니다.(스피커폰)
스피커폰 볼륨 조절하기	휴대폰의 음량 키를 조절하면 가디 스피커 볼륨이 조절됩니다.(스피커폰)
휴대폰 통화 중 안전벨 스피커폰으로 통화 이동하기	Z버튼을 한번 누릅니다.(스피커폰)

▶ 휴대폰 Bluetooth에 안전벨 연결 119긴급구조 기능 사용◀

1. 휴대폰에서 Bluetooth 기능을 켭니다.

2. Z버튼을 3초 동안 눌러 안전벨을 켭니다.(삐 소리와 함께 조명이 깜빡입니다.)

3. 휴대폰 Bluetooth 장비 검색에 Guardi를 선택합니다.

4. 휴대폰과 가디(안전벨)가 연결이 완료되면, 4초에 한번씩 Z버튼에 약한 조명이 들어옵니다.