SOP100(지휘통제절차)	SOP200(재난유형별)	SOP300(화재유형별)	SOP400(대응단계별)
<2절 43조> 101 지휘통제운영 -1 현장지휘소(긴급구조통제단)운영기준 -2 지휘권이양절차 -3 지휘활동기준 -4 내근ㆍ비번자운용절차 -5 위험구역 진입절차 -6 대원긴급탈출절차 -7 일반 전략선택 기준 -8 현장 지휘절차 -9 지휘형태의선택기준 -10피해주민긴급복지서비스 -11 헬리콥터이용수행절차 -12 공중보건임무수행절차 -13현장전술검토회의운영절차 -14 긴급대피절차 -15 현장지휘관의자원 요청 -16 건물 긴급대피 -17 현장지휘관 식별 -18 유관기관통합지휘절차 -19 현장교대조 운영절차 102 ICS 점검표 -1 ICS 점검표활용기준 -2 현장지휘관 점검표 -3 │연락공보담당 -4 │안전담당 -5 │유관기관 연락관 -6 │대응계획부장 -7 │상황분석반장 -8 │작전계획반장 -9 │상황보고반장 -10│작전계획반 철수팀장 -11│현장지휘대장 -12│자원대기소장 -13│현장지휘대 반/중대장 -14│현장지휘대 소대장 -15│분대장/TF팀장 -16│자원지원부장 -17│자원지원반장 -18│시설지원팀장 -19│장비지원팀장 -20│서비스지원반장 -21│운영지원(급식)팀장 -22│수송지원팀장 -23│통신지원팀장 -24│응급의료소장	<7절 27조> 201 사고상황별표준작전절차 -1 전기사고 비상대응절차 -2 차량사고 인명구조절차 -3 안전로프 활용절차 -4 기계장치사고 구조절차 -5 에스컬레이터사고 -6 │엘리베이터사고 -7 │맨홀사고 -8 │건축물 붕괴사고 -9 │건축물 화재 인명검색 202교통사고유형별대응절차 -1 │고가도로상에서의사고 -2 │철도사고 대응절차 -3 │공항내 항공기 사고 203 위험물사고유형별 절차 -1 │일반적 위험물사고 -2 │가연성연료 누출사고 -3 │LPG사고 -4 │유독가스사고 -5 │폭발물사고 -6 │폴리염화비페닐사고 -7 │살충제 누출사고 -8 │방사능 누출사고 -9 │건물내 LNG 누출사고 -10│건물내 LNG 화재 -11│건물외부가스누출화재 -12│가스관파열시대응절차 204 대규모재난 대응절차 -1 │대형화재표준대응절차 205 사법기관 협조절차 -1 │경찰 협조절차 206 유형별 주민보호절차 -1 │주민보호서비스 지원 207 실험시설 위험물사고 -1 │위험물사고 대응절차(○○대학/○○연구소)	<6절 59조> 301│화재시임무별표준절차 -1 │구조작전절차 -2 │대원고립상황 대응 -3 │화재시 낙하물위험 -4 │화재시 붕괴위험 -5 │화재시 대원 추락사고 -6 │방화범 위협 -7 │화재시 방수임무수행 -8 │화재시 방수포 활용 -9 │소방호스 연장 -10│발화점 탐색절차 -11│잔화정리절차 -12│화재시 사다리 활용 302 화재특수현상대응절차 -1 │플래시오버(Flashover) -2 │백드래프트(Backdraft) -3 │풀 파이어(Pool fire) -4 │파이어볼(Fire ball) -5 │보일오버(Boilover) -6 │증기운폭발 -7 │비등액체팽창증기폭발 303│건물소방시설이용절차 -1 │스프링클러설치 -2 │연결송수관 -3 │굴절 및 고가사다리차 -4 │방재센터 304│대상물별표준작전절차 -1 │일반건축물화재 -2 │아파트화재 -3 │주택화재 -4 │지하철화재 -5 │지하가화재 -6 │지하층화재 -7 │지하공동구화재 -8 │터널화재 -9 │지하 압기공사장 화재 -10│금속화 -11│고층건물 화재 -12│임야화재 -13│차량화재 -14│산업쓰레기장 화재 -15│잔화정리 후 관리절차 -16│방사선 사고 -17│고층화재진압장비보급 -18│궁현트러스구조물화재 -19│일산화탄소사고 305화재시특수장비활용절차 -1 │열화상 카메라 306구급비상상황대응절차 -1 │진압차량의 구급지원 -2 │진압대원의 구급지원 -3 │심실제세동기 사용 -4 │응급의료소 설치 -5│응급의료(구급)활동기준 -6 │중증도분류시스템운영 -7 │전염병및유해물질노출대원 보호절차 -8향정신성의약품남용환자 -9 │동물교상 사고대응 -10│개인 의료정보 활용 -11│자살사고발생시 대응 -12│살인혐의자 처리 -13│사망환자 관리 -14│아동학대피해자 보호 -15│성폭력피해자 보호 -16│다수사상자 병원통보	<14절 36조> 401신고접수,상황관리절차 -1 │상황실 표준운영절차 -2 │상황실 신고접수절차 -3 │상황실 지령절차 -4 │상황실 무선통신절차 -5 │비상경고수준별 대응 -6 │응원출동 기본지침 402 │출동중 조치절차 -1 │출동대기절차 -2 │차고출발절차 -3 │긴급출동절차 -4 │출동장비 점검절 403 │현장도착시 조치절차 -1 차량대기및분대명지정 -2 │재난현장상황정보수집 -3 │재난현장상황판단절차 -4 │재난현장 차량부서기 -5 │재난현장임무부여절차 404 │현장안전관리절차 -1 │안전장구 착용절 -2 │안전담당관 지정절차 -3 │긴급대응팀 운영절차 -4 │현장안전지침 -5 대원후생복지서비스운영 405 출동대 복귀절차 -1 │지휘관의철수조치절차 -2 │출동대복귀전인원점검 -3 │출동대복귀전장비점검 -4 │현장 잔류장비 관리 -5 │복귀전 현장 인계 -6 │복귀시 도로주행기준 -7 │복귀 후 장비수리절차 406 │분대 표준운영기준 407지휘관대응우선순위선정 408선착대도착임무수행절차 409비상시자원봉사자참여 410자체화재조사 운영기준 411배연작전절차 412개인안전경보장치사용 413대원ID 관리시스템 414 2 IN 2 OUT
			표준보고절차
			<1절 12조> SRP 1 │재난현황보고서 -1 │재난현황보고서 -2 │대응목표 -3 │지휘체계 임무배정표 -4 │중대임무 배정 -5 │무선통신계획 -6 │안전메시지 -7 │현장도착 보고 관리표 -8 │활동기록 -9 │작전임무현황표 -10│지원차량목록 -11│귀소기록표 -12│병원별 수용능력표 -13│사상자 이송현황

<별첨7>

소방공무원 교육훈련 관련규정(발췌)

제Ⅰ장 SOP 100  지휘통제절차

제1절 SOP 101

지휘통제 절차

SOP 101-1  현장지휘소(긴급구조통제단) 운영기준

1.01 목적

현장지휘소 운영을 위한 표준절차를 모든 대원들이 숙지하여 효율적인 긴급구조통제활동 및 긴급구조관련기관들의 유기적인 협력을 증진함을 목적으로 한다.

1.02 방침

현장지휘관은 사고 현장에서 다수의 출동대 또는 자원의 조정을 위한 현장지휘소를 설립한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 약식통제단을 우선 구성하고 상황에 따라 정식통제단으로 개편한다.

① 약식통제단 :  지휘차 + 상황판 + 소방공무원 등

② 정식통제단 : [기능별 표준작전절차 참조]

③ 소방서장 또는 소방재난본부장은 재난의 규모나 재난수습 소요시간 등을 고려하여 약식통제단을 정식통제단으로 개편한다.

2.  현장의 인력, 소방서 잔류자, 상황실 근무자, 비번자 별로 긴급구조통제단 구성에 필요한 임무를 분담시킨다.

① 현장 인력 : 약식 통제단 구성

② 잔류자 및 비번자 : 소요 물품 및 장비를 수집하여 현장으로 이동·설치

③ 상황실 근무자 : 유관기관 통보, 자원동원

3. 재난의 규모와 양상에 따라 전진지휘소를 설치할 수 있다.

① 전진지휘소 : 소방간부 + 통신장비 + 헬멧․호흡기 등 방호장비 등

4.  현장지휘소(통제단) 운영위치는 다음 사항을 충족하는 위치로 정한다. 위치선정시 현장의 조건, 통제단의 기능 발휘 등을 충분히 고려하여 설치 위치를 선택한다.

① 재난 대상물은 물론 그 주변까지도 조망할 수 있는 곳(가시성)

② 붕괴·낙하물·폭발력·열복사·소화수·소음·연기 등의 영향이 적은 곳

③ 통신과 전력공급을 원활하게 할 수 있는 곳

④ 오염되거나 지반이 약하지 않은 곳

⑤ 차량·장비·인원의 활동을 방해하지 않는 곳

⑥ 현장과 외부로의 출입이 용이한 곳

⑦ 차폐성(구경꾼 등 여러 요소로부터의 차폐)이 좋을 것

⑧ 부서별 독립 공간성(현장지휘체계 부서별로 적절한 작업공간이 확보될 수 있는 곳)이 있는 곳

⑨ 확장성(비상상황의 확대에 따라 현장지휘체계를 적절히 확장할 수 있는 곳)이 용이한 곳

5. 재난현장으로 접근하는 헬기의 하향풍에 의해 현자지휘소가 파손또는 훼손 되지 않도록 한다.

6. 비·바람에 의해서 통제단 기능이 정지 또는 저하되지 않도록 한다.

7. 일반군중, 언론관계자 등으로부터 통제단을 분리·보호하는 방안을 강구한다.

8. 통제단 임을 명확히 표시한다.

1.04 표준운영절차

1. 초기 임무

① 사고현장에 가장먼저 도착하는 지휘관은 현장지휘관의 지휘권을 갖게 된다. 상급 지휘관이 정식으로 지휘권을 이양할 것을 지시할 때까지 권한을 이행하게 된다.

② 비상상황이 추가 자원(인원 및 소방차)을 요청하는 시점 이전에 종료되거나 단기간 내에 상황이 종료될 것으로 예상되는 경우 정식 현장지휘소 설치는 필요하지 않다.

③ 비상상황이 추가 인원과 소방차를 필요로 하는 경우이거나 장기간 지속될 것으로 예상되는 대규모 재난인 경우 현장지휘관은 정식 현장지휘소를 수립한다. 이는 현장지휘소내의 조명을 활성화하고 누가 현재 지휘를 담당하고 있는지와 지휘소 위치를 상황실에 통보함으로서 정식 지휘소 기능을 수행한다.

④ 현장 현장지휘소는 일반적으로 사고 현장 근처에 가시성이 좋은 위치에 설치하지만 사고의 종류와 위치에 따라 적절한 위치 정하여 설치한다.

⑤ 현장지휘소는 명령통일의 원칙에 따라 하나의 현장 현장지휘소를 설치하는 것을 원칙으로 한다. 단일의 현장지휘소는 전체사고의 모니터링과 조직화를 통해 상황을 체계적으로 통제하기 위해 필요하다.

2. 지휘위치에 지휘차량 설치 절차

① 가시적인 지휘위치에 차량을 위치시켜 최대한 사고 현장을 볼 수 있도록 한다. 소방차가 전개되는 곳과 거리를 두도록 한다. 예하 인원에게 위치를 통보한다.

② 모든 지휘관과 상황실에 지시사항을 전달하고 필요시 상호 교신을 한다. 지휘명령권은 정식으로 위임되거나 위임된 것으로 간주되며 그렇지 않은 경우 혼란이 야기된다.

③ 현장지휘소 조명을 설치하고 통신장비들을 설치하며 가능하다면 휴대용 테이블과 지도, 경방계획도를 설치한다.

④현장지휘관은 초기출동에서는 이동지휘와 고정지휘 중 하나를 선택할 수 있으나, 추가 출동을 요청한 경우 현장지휘소에 고정위치를 하면서 작전중인 각 단위대에서 전달되는 정보를 취합한다.

SOP 101-2  지휘권 이양절차

1.01 목적

재난현장에서 지휘의 공백이 발생하지 않도록 하며 책임을 명확히 한다.

1.02 방침

재난현장에서 상황별·출동규모별 지휘관간의 지휘권을 규정된 절차에 따라 인계·인수한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 현장지휘권은 공식 지휘계통을 따라 순차적으로 이양되는 것을 원칙으로 한다.

① 공식 지휘계통 : 선착대장[119안전센터장(부센터장), 구조대장 등] → 진압·현장지휘대장 → 대응관리과장 → 소방서장 → 방면본부장 → 소방본부장

2. 재난현장의 선착·하위지휘관은 후착·상위지휘관에게 지휘권을 인계하여야 하며 후착·상위지휘관은 선착·하위지휘관에게 지휘권을 인수하여야 한다.

① 상황별/출동규모별 현장지휘관은「소방재난업무지침」등의 규정을 따른다.

② 지휘권을 인수할 지휘관이 재난현장에 도착하면 지휘권을 이양한다.

③ 상위지휘관이 재난현장을 떠나야 하거나 직접적인 지휘임무를 수행하기 곤란할 경우, 상위지휘관은 하위지휘관 또는 동급지휘관에게 지휘권을 이양할 수 있다.

④ 상위지휘관은 재난상황이 완화·축소된 경우 하위지휘관에게 지휘권을 이양할 수 있다.

⑤ 공식 지휘계통상 상위지휘관이 현장도착전 또는 부재중인 경우「○○시(도) 광역출동지침」등에 규정된 업무대행자가 지휘권을 인수한다.

⑥ 지휘권을 인수하지 않은 상위지휘관은 하위지휘관의 지휘권 행사에 개입할 수 없다.

3. 지휘권은 공식적인 절차를 통해서 이양한다.

① 인수인계 지휘관이 서로 대면하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 현장상황상 부득이할 경우 무선통신 등을 활용하여 인수인계할 수 있다.

② 지휘권을 인계하는 지휘관은 재난상황, 대응활동현황, 동원된 자원현황 등 제반사항을 지휘권을 인수하는 지휘관에게 보고한다.

③ '지휘권 이양' 후 그 사실을 무선통신 등을 통하여 선언하고 전파한다.

"00시00분부터 현장은 ○○가 지휘한다. 지휘소 위치는 ○○이다."

⑤ 상황이 급박할 경우, 지휘권을 인수한다는 후착·상위지휘관의 간단·명료한 의사표시만으로도 지휘권이 이양될 수 있다. 이 경우에도 지휘권 이양사실은 무선통신을 통하여 전파하여야 한다.

4. 지휘권을 인계한 지휘관은 지휘권을 인수한 지휘관의 직근에서 또는 무선통신을 통해서 지휘권 행사를 지원해야 한다.

5. 공식 지휘계통 이외의 간부는 현장도착 즉시 그 사실을 지휘소에 보고하고 임무를 수행한다.

① 사전에 지정된 임무를 수행함을 원칙으로 하되, 지휘관이 현장에서 별도 임무를 부여하는 경우 이를 수행한다.

② 단위지휘관 또는 지원참모의 임무를 부여받아 활동하는 경우 부여된 임무 이외의 다른 지휘관의 지휘권한에 관여할 수 없다.

③ 현장을 이탈하여 임무수행에 지장이 있는 경우 지휘소에 보고하여 승인을 받아야 한다.

SOP 101-3  지휘활동기준

1.01 목적

재난현장에 동원된 모든 자원이 유기적이고 효율적으로 활동할 수 있도록 함으로서 인명과 재산의 피해를 최소화하고 재난을 조기에 수습하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방침

긴급구조통제단장 등 재난현장 지휘관이 재난현장에 동원된 모든 자원을 조직하고 활동 동기를 부여하며 각종 문제에 대한 해결방안을 제시한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 모든 지시는 수령자에게 확실히 전달하고 전달여부 및 그 내용을 재확인한다.

2. 음성으로 지시하는 것을 원칙으로 한다. 단, 명확히 하거나 보존이 필요한 경우 문서나 컴퓨터파일로 지시할 수 있다.

3. 지시된 사항이 실행되고 있는지 수시로 확인한다.

4. 활동목표는 구체적으로 제시하고, 이행상황을 수시로 확인한다.

5. 지휘방침(전술)에 따라 일관성을 유지한다.

6. 인명구조와 대원의 안전확보를 가장 우선한다.

7. 임무단위와 대원들의 활동이 상충되거나 중복되지 않게 한다.

8. 모든 자원은 공정하게 배분되도록 한다.

9. 모든 자원이 균등하게 부하를 받도록 조정한다.

10. 대응활동에 있어 공백부분이 없도록 한다.

11. 비전문적이며 감정적이거나 즉흥적인 외부인(구경꾼, 기자, 정치인 등)의 부당한 관여를 차단한다.

12. 활동목표, 실행방법, 재난정보 등에 대해서 수시로 재평가 한다.

13. 대두되는 난제와 위기를 해결할 수 있는 방안을 제시하거나 해결할 수 있도록 동기를 부여한다.

14. 지휘업무를 지원할 참모를 두고 이들을 적극 활용한다.

15. 무선통신을 통한 원격지휘를 원칙으로 한다. 단, 필요에 따라 현장을 직접 확인하거나 대응활동에 참여할 수 있다.

16. 지휘위치(긴급구조통제단)에서의 고정된 지휘를 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 현장을 이동하면서 지휘할 수 있다.

17. 무선통신을 녹음하거나 일지 또는 상황판에 기록하는 방법으로 지휘·지시 내용을 기록․정리하도록 조치한다.

∘ 기록사항 : 시간, 수명자, 전달방법, 지시내용 등

18. 실패하거나 역량이 부족하거나 피로한 대원(임무단위)을 적시하여 교체 또는 배제한다.

19. 대원들의 불평불만, 위험확산 등으로 인해서 동요가 발생하지 않도록 유의한다.

20. 대외적으로 통제되어야 정보와 신속히 전파되어야 할 정보를 명확히 구분하여 관리하도록 한다.

21. 재난의 원인규명이나 범죄수사에 필요한 증거가 훼손되지 않도록 유의한다.

22. 재난의 원인․피해조사가 초기부터 이루어질 수 있도록 한다.

SOP 101-4  내근․비번자 운용절차

1.01 목적

재난현장에서 필요한 인력자원을 효율적으로 보충․활용하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방침

내근․비번 소방공무원 및 관할 의용소방대원들을 재난현장으로 비상소집하여 임무를 부여하고 관리한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 상황책임관, 재난대응과장, 서장은 재난현장에서 추가 인력자원(소방공무원)이 필요하다고 판단되면 비상소집 대상자(범위)를 정하여 상황근무자에게 비상소집을 하도록 명한다.

2. 상황근무자(상황실, 본서, 119안전센터)는 비상소집 명을 받는 즉시 각 소집대상자에게 비상소집 명을 전달한다.

3. 비상소집 명을 전달한 자는 소집대상자의 수명․응소여부를 추가 확인한다.

4. 비상소집 명에는 그 사유와 장소를 반드시 포함시켜야 하며 소집되어 수행해야 할 개략적인 임무를 추가시킬 수 있다.

5. 지휘관은 응소자 확인 및 임무부여 담당참모를 지정한다.

6. 응소자는 복장, 개인안전장구, 신분증을 갖추고 긴급구조통제단의 자원대기소에 응소신고(신분확인 및 응소부 서명)를 한다. 다만, 부득이한 경우로서 동료대원에 의한 신분이 확인된 경우에는 현장에 비치된 임시신분증으로 갈음할 수 있다.

7. 자원대기소에는 응소부를 비치하고 응소시간 및 응소자서명, 부여임무, 배속 부서 및 지휘관, 귀가시간 및 응소자서명, 확인자서명 등을 기재한다.

8. 응소자는 임의로 현장활동을 하거나 대기소를 이탈할 수 없다.

9. 상황책임관, 재난대응과장, 서장은 귀가시킬 대상자(범위)와 귀가시간을 정하여 담당참모에게 귀가조치를 명할 수 있다.

10. 귀가 명을 받은 자는 자원대기소에서 귀가신고(신분확인 및 응소부 서명)를 한다.

SOP 101-5  위험구역 진입절차

1.01 목적

재난현장의 위험구역으로 진입할 때 준수해야 할 기본절차를 규정함으로서 대원의 안전을 확보하고 활동목적을 달성한다.

1.02 방침

중대한 위험요소가 잠재 또는 발현된 구역에서 인명구조․진압 등을 위해서 진입하는 절차이다.

1.03 징후

1. 유독가스, 위험물, 유해물질 등이 누출․확산되고 있거나 그럴 수 있는 위험성이 크다.

2. 폭발, 비산, 붕괴, 열복사 등이 발생할 위험성이 크다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 유해물질의 존재여부, 종류, 농도, 확산범위를 탐색․분석한다.

2. 폭발․비산․붕괴․열복사 등의 위험요소를 평가한다.

3. 위험구역 임을 표시하고 통제선(위험표시)을 설치한다.

4. 유해성, 제독․제거방법 등에 관한 정보를 검색한다.

5. 활동 목표와 절차, 조치방법, 긴급탈출방법, 통신방법, 교대방법 등을 결정한다.

6. 적응 안전장구(신체보호장구)나 장비를 결정한다.

7. 오염제거 부스가 필요하면 설치한다.

8. 진입팀과 별도의 긴급대응팀을 구성한다.

9. 임무를 분담하고 활동목표, 조치방법 등에 대해서 교육한다.

10. 지휘관과 안전담당관의 최종 지시․승인을 받고 진입한다.

① 진입구가 2개 이상일 경우, 진입구마다 안전담당요원을 배치하여 진입대원사항, 진입시간, 장비이상유무 등을 확인한다.

② 되도록 진입 경로를 단순화 한다.

11. 위험구역 안에서 활동하는 팀은 밖의 지휘관에게 필요시(임무성공, 임무실태, 추가지원 또는 작전필요) 다음의 내용을 포함하여 진행상황을 보고한다.

① 현재위치

② 주변상황

③ 대응내용

④ 대응진행경과

⑤ 추가지원 또는 작전필요 여부

⑥ 대원 이상여부

12. 지휘관과 안전담당관은 진입팀을 활동을 지속․집중적으로 관찰한다.

13. 유해물질과 위험요소에 대한 정보를 계속 검색하여 진입팀에게 전달한다.

14. 진입팀이 위기에 직면하면 즉시 긴급대응팀을 투입한다.

15. 위험구역에서 30분 이상 작업을 계속하지 않도록 진입팀과 대응팀을 교대시킨다.

16. 위험구역에서 나오는 대원에 대해서는 오염제거 부스를 우선 통과시킨 후, 오염도측정․제독․건강체크를 실시한다.

SOP 101-6  대원긴급탈출절차

1.01 목적

재난현장에 투입된 대원들에게 위험을 경고하고 탈출시키는 절차와 방법을 확립하여 대원들의 생명과 신체를 보호하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방침

재난현장에서 활동하는 대원들에게 긴박한 위험이 있음을 알림과 동시에 탈출을 명하면 이를 인지한 대원들이 신속하고 안전하게 위험구역에서 탈출한다.

1.03 징후

폭발, 붕괴, 가스누출 등 중대한 위험이 발생하였거나 임박하였다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 재난현장 투입 전에 전 대원에게 긴급탈출 방법을 교육한다.

∘ 교육내용 : 긴급탈출 명의 전파방법, 탈출경로, 탈출 후 집결․인원점검장소 등

2. 붕괴, 폭발, 유독가스확산 등과 같은 긴박한 위험이 발생하는지를 지속적이고 집중적으로 감시․분석할 참모(안전담당관)를 지정한다.

3. 긴박한 위험이 감지되는 즉시 긴급탈출을 명한다.

① 재난현장 전체에 대한 긴급탈출 명은 총괄 지휘관이 내린다.

② 일부분을 담당하는 단위부대에 대한 긴급탈출 명은 단위부대 지휘관이 내릴 수 있다. 단위부대 지휘관은 총괄 지휘관에게 긴급탈출 사실을 즉시 보고한다.

③대원 개인이 직접적인 위험을 느끼는 경우 개인 판단하에 탈출을 시도할 수 있으며, 이를 지휘관이나 안전담당관에게 즉시 보고한다.

4. 무전기, 지휘차의 방송장비, 소방차의 사이렌을 모두 동시에 사용하여 긴급탈출 명을 전파한다. 1차 전파 이후, 2분 이내에 2차로 전파한다. 2차 전파 이후 5분 이내에 인원점검을 실시한다. 인원점검 결과 탈출하지 못한 대원이 확인되면 즉시 3차로 전파한다.

① 무전기, 지휘차 방송장비를 이용한 전파 : 음성으로『긴급탈출』을 연속 5회 반복

② 사이렌을 이용한 전파 :『 (5초 취명) <5초 간격> (5초 취명) <5초 간격> (5초 취명) <5초 간격> (5초 취명) <5초 간격> (5초 취명) 』을 3회 반복

③ 인원점검은 안전담당관 또는 각 단위부대 지휘관이 실시하여 구두나 무전으로 지휘관에게 보고한다.

5.  3차 긴급탈출 명을 전달하고, 추가적인 위험요소를 확인한 후 수색조(긴급대응팀)를 투입한다. 다만 긴급한 경우 위험요소가 있더라도 긴급대응팀을 투입할 수 있다.

6. 위험이 해소되거나 오인인 경우 임무복귀 명을 내린다.

∘ 복귀전에 안전장구, 복장, 임무를 재확인하도록 한다.

SOP 101-7  일반 전략선택 기준

1.01 목 적

1. 전체 대원의 공통된 이해를 바탕으로 사고대응활동의 전체적 효과성을 제고하기 위해 사용한다.

2. 비상상황(문제)에 대한 해결대책을 효과적, 효율적으로 수립 운영하기 위한 표준전략선택 기준을 제시한다.

3. 전략과 관련된 표준용어들의 개념을 일반화 하여 상호의사 소통체계를 효율화함을 목적으로 한다.

4. 현장대응시 대응활동(작전)계획에 대한 기준을 제시한다.

1.02 개 념

전략선택이란 재난현장의 환경에 따라 적합한 한 가지 전략형태를 선택하여 전체 단위지휘관 및 대원에게 알려줌으로서 전체적으로 목표에 부합하는 활동을 가능하게 하는 것을 말한다.

1.03 방 침

서울소방재난본부 소속 현장지휘관은 건축물화재, 산불화재 등 전략선택이 가능한 사고대응 시 자원을 효과적으로 배치 운영하기 위해 이 절차를 적용하여야 한다. 이 절차는 진압대장급 이상의 현장지휘관이 지휘할 경우에는 반드시 적용하여야 한다.

1. 대응목표의 우선순위 결정

① 우선순위는 비상상황의 현장 상황분석 결과에 따라 설정된다.

② 비상상황의 각 대응목표들이 동시다발적으로 진행될 경우 한정된 자원으로 어떤 대응목표부터 최우선적으로 대응할 것인지 중요하거나 긴급한 목표를 분석해낸다. 비상상황이 역동적으로 변화하거나 현재의 대응활동에 따라 상황이 변화하여 대응우선순위 변동이 발생되는지 수시로 평가하고 판단한다.

③ 우선순위는 대응목표에 대한 구체적 임무목적이 무엇인지 인식하는 기초가 된다.

2. 대응목표의 우선순위는 일반적으로 다음의 3가지로 나누어진다. 중요성에 따른 기본 우선순위는 다음과 같다.

① 인명 안전 : 안전 및 비상상황에 관여된 사람의 안위에 영향을 끼치는 모든 요인과 임무이다. 비상상황에 관여된 대상에는 피해자, 목격자, 활동대원(요원)을 포함된다.

② 위험상황 통제 : 비상상황의 확산을 방지하고 마무리하여야 한다.

③ 재산 보호 : 재산의 추가적인 손실을 줄이거나 보호하여야 한다.

3.  상황에 따라 2이상의 우선순위 상황이 중복되는 경우 피해총량(인적/물적), 현 비상상황의 해소가능성, 소요시간 등을 복합적으로 고려하여 우선순위를 결정한다.

4. 대응목표 부여 및 관리

① 대응목표는 우선순위에 따라 명확히 제시하고 현재 활용 가능한 자원을 가지고 달성될 수 있는 현실적 목표여야 한다.

② 대응목표는 짧고 쉽게 이해할 수 있는 용어로 전달(무선통신)되어야 한다.

③ 소대단위이상의 대응목표는 가능한 현장지휘소에 소집하여 전술 상황표를 이용하여 부여하는 것을 원칙으로 하되 부득이한 경우 무선통신을 통해 전달한다.

④ 대응목표가 둘 이상인 경우에는 우선적 조치사항의 순위에 따라 순차적으로 부여한다.

5. 비상상황은 대응활동이 전개됨에 따라 그 우선순위가 변한다. 현장지휘관은 대응목표의 우선순위가 변함에 따라 배치자원을 전체적으로 조정․통제한다.

1.04 절차

1. 전략

① 전략의 선택은 이미 정해진 목표에 의거한다. 우선순위와 목표에 따라, 선택된 전략은 비상상황의 변화에 따라 선택적으로 활용 한다.

② 다음 4가지 전략형태 중 적합한 전략을 선택한다. 전략의 4가지 기본적 형태와 개념은 다음과 같다.

㉮ 공격 : 신속한 문제해결을 위한 적극적 공격 중심(예: 화점을 진압하는 것)

㉯ 공격적 방어 : 우선적으로 진압을 위주로 함과 동시에 방어활동을 위한 예비수단을 준비하는 것 (예: 화점을 진압함과 동시에 화재의 확산을 막을 방어선을 준비하는 것)

㉰ 방어적 공격 : 우선적으로 화재확산방지를 위주로 함과 동시에 화점을 공격할 진압자원을 배치하는 것

㉱ 방어 : 화재 확산을 방지하는 것에 한정하여 자원을 활용하는 것 (예 : 화점은 진압하지 않고 확산가능부분을 보호하기 위해 자원을 중점 활용하는 것)

1.05 계획 및 의사 결정

1. 현장 대응활동(작전) 계획과 지휘의사결정은 다음 순서와 기준을 활용한다.

① 상황의 분석 → 상황의 예측 → 대응우선순위 결정 → 대응목표와 전략 결정 → 평가 및 수정

② 다음 사항은 현장 응급 대책 계획 및 의사 결정을 위한 지침이다.

㉮ 현 비상상황이 가지는 문제의 본질과 범위를 결정한다.(규모 설정)

㉯ 크기와 잠재적 확산 가능성을 추정한다.

㉰ 현 상황(현재 존재하고 있는 상황조건)과 예측상황(예측되는 상황조건)에 기초하여 대응 우선순위를 결정한다.

- 현 상황의 이해 : 현재의 개괄적 상황 판단

- 예측상황 : 잠재적 위험성 예측(위험상황의 잠재적 확산가능성과 범위)

㉱ 우선순위와 가용 자원을 고려하여 구체적 대응목표를 결정한다.

㉲ 대응목표에 기초하여 전략을 결정한다.

㉳ 대응목표와 전략에 기초하여 대응활동(작전) 계획을 수립한다.

㉴ 대응활동계획 완수 시간(작전기간)과 계획이 문제없이 진행되는지 모니터할 평가요점(중점체크사항)을 정리한다.

㉵ 평가에 따라 계획 또는 대응활동을 수정한다.(계획의 중점체크사항과 시간의 경과에 따른 진압효과를 바탕으로 전체적 계획의 평가 및 수정을 계속 한다.)

SOP 101-8  현장 지휘절차

1.01 목 적

현장 지휘절차는 전 출동대원, 지휘관, 각 단위조직의 전력을 효과적으로 통합하는 것을 목적으로 한다. 이것은 자원을 조직화하고 전략적 대응이 가능하도록 하며 각각의 분리된 자원을 통합적으로 관리함으로서 대응노력을 최적화 시키게 된다.

1.02 방 침

서울소방재난본부 소속 전 직원은 모든 비상상황 시 본 지휘절차에 따라 임무를 수행하여야 한다.

1.03 절 차

1. 현장에 제일 먼저 도착하는 선착 지휘관은 상급 지휘관에 의해 지휘권이 이양될 때까지 현장에 대한 지휘권을 갖게 되며 다음 사항을 포함한 초기 무선 통신 보고를 취해야 한다.

① 소속 119안전센터 또는 구조대 : ◦◦119안전센터 (◦◦번) 펌프차 현장도착

② 도착시 현장상황에 대한 간단한 설명; 건축물 등 대상물에 대한 개요, 거주자, 화재의 확산 및 규모정도

③ 지휘권을 갖는 선착대장

2. 상급 지휘관이 현장에 도착하면 지휘권을 이양한다. 단, 상황이 종결되었거나 규모가 미미하여 현 선착대장이 지휘권을 계속 유지하는 것이 효과적인 경우 상급지휘관의 판단에 따라 지휘권 이양은 유보된다.

3. 현 화재상황에 대한 주요정보는 현장지휘관으로부터 모든 대에 통보된다. 필요 시 현장지휘관과 각 출동대의 교신이 가능하다.

4. 지휘권을 갖는 현장지휘관(선착대장을 포함)은 다음 사항을 이행할 책임을 갖는다.

① 효과적이고 가시적인 지휘(통솔)위치를 정하고 위치한다.

② 상황을 신속하게 평가한다. (규모 판단)

③ 사고 현장에 대한 초기계획을 수립한다.

④ 필요시 각 대를 배치한다.

⑤ 상황실에 진행상황을 보고한다.

⑥ 전력을 리뷰하고 평가하며 필요한 경우 계획을 수정한다.

⑦ 필요한 경우 추가적인 출동대를 요청하고 배치한다.

⑧ 선착대장의 지휘권 이양이 이행되면 소속 출동대로 복귀한다. 현장지휘관이 모니터하며 선착대장과의 교신이 필요한 경우를 대비하여 양방향 채널을 열어둔다. 무선통신을 통한 지휘는 명령으로 간주한다.

5. 다수의 출동대가 현장에 참가하는 사고의 경우 소대 또는 중대개념의 표준단위조직개념이 사용된다. 단위조직의 명칭은 사고발생장소 주변의 거리, 건물 및 사고 현장 주변의 독특한 특징의 명칭을 활용하여 명명하고 대응활동계획에 기록한다. 이 지침은 다수 출동대를 효과적으로 조직화하고 각대의 혼란을 방지하기 위해 현장지휘관과 상황실에 의해 이용된다.

6. 무선통신 채널.

다수의 출동대가 현장에 참가하는 사고의 경우 현장에 도착한 각 출동대는 채널 2로 명령이 하달되며 단독 출동대의 작전이거나 지휘관과 상황실간의 통신은 채널 1로 이루어진다.

7. 비상상황의 복잡성 또는 규모를 고려하여 사고현장관리를 효율적으로 이행하기 위해 현장지휘관은 대원들을 다음 부서로 배치한다.

① 작전기능(현장지휘대장).

현장지휘대장은 사고 현장으로 이동해야 하며 현장지휘관에게 직접 보고해야 한다. 현장지휘대장은 채널 2로 통신을 하며 명칭은 "지휘대장"으로 칭한다.

② 자원지원기능(자원지원부).

자원지원부의 기능을 수행하는 지휘관은 현장지휘관을 지원하는 모든 활동과 기능(계획기능 제외)에 책임을 갖는다. 필요한 경우 추가 요원에 대한 임명권을 갖는다. 지원기능을 수행하는 지휘관은 상황의 복잡성과 규모에 따라 필요한 “반”과 “팀”을 확장하여 운영할 수 있다. 자원지원기능은 서비스지원반과 자원지원반의 두 가지 기능으로 확장된다. 이들 부서에 배정된 대원은 명칭에 해당 임무를 수행하며 무선 명칭은 서비스지원반장, 자원지원반장으로 지칭하며 자원지원부장에게 직접 보고한다. 자원지원부장의 무선 명칭은 “지원부장”으로 지칭한다. 자원지원부장은 현장지휘관에게 지정채널로 직접 보고한다.

( 예 : “현장지휘관” 여기는 “ 자원지원부장”)

③ 연락공보.

연락공보담당은 현장지휘관에게 유관기관 연락 및 정보지원기능을 수행한다. 연락공보담당의 무선 명칭은 “연락공보담당”으로 지칭한다. 연락공보담당은 현장지휘관에게 채널1로 직접 보고한다.

(예: “현장지휘관” 여기는 “연락공보담당”)

④ 안전담당.

안전담당은 안전 유지 관점에서 현장 임무의 모니터링을 담당한다. 안전 책임자는 현장지휘관에게 직접 보고하지만 비상상황 발생 시 안전 책임자는 현장지휘관과의 협의 없이, 대원들이 위험에 노출된 상황으로 간주된 활동을 즉시 중지하는 권한을 갖는다. 이러한 일이 발생하면 안전담당은 관련 사항을 현장지휘관에게 즉시 보고하고, 필요시 적절한 행동을 취할 수 있다. 안전담당은 채널 2로 교신하며 무선 명칭은 "안전담당"으로 지칭한다.

(예 : “현장지휘관” 여기는 “안전담당”)

8. 단위조직 명명법 및 배치법.

사고를 효과적으로 관리하고 각 출동대를 조직적으로 운영하기 위해 사고 현장을 “지역(구역)” 또는 “기능”별로 구분하여 관리 하여야 한다. “지역(구역)”개념은 구역[천장 구역, 내부 구역, 구역 3(건물의 좌, 우, 후면), 지하 1층, 지상 7층 등)]별로 임무를 수행하는 분대를 조직화하기 위한 것이며“기능”개념은 임무를 기능(응급처치, 분류, 응급처치, 배연, 구출 등)별로 나누어 분대를 조직화하기 위한 것으로 각 출동대를 배치 운영할 경우 이 기준에 따라 조직화하여야 한다. 배정된 단위조직의 지휘책임자는 다음사항을 이행한다.

① 작업 진행을 모니터링 한다.

② 필요한 경우 특정 활동의 지시

③ 관련 활동과 구역의 조정

④ 대원들의 안전을 모니터링 한다. 단위지휘책임자는 현장지휘대장(또는 현장지휘관)에게 직접 보고한다. 하위단위(섹터)지휘 책임자는 채널 2로 교신하며 구역 또는 기능 명칭에 따라 지칭한다.

9. 분대(각 출동대)

분대는 배정된 특정 임무의 수행을 담당한다. 구역 또는 기능에 따라 조직된 소대에 배정된 분대는 소대 책임자에게 직접 보고한다. 분대는 채널 2로 소대 책임자와 직접 교신한다.

10. 모든 대원은 무선 통신을 최대한 효율적으로 유지하기 위해 가능한 대면하며 통신하도록 한다.

SOP 101-9  지휘형태의 선택기준

1.01 목적

현장지휘관 및 단위대의 지휘관이 선택할 수 있는 지휘기준을 제시하고  체계적인 지휘권이동절차를 준수토록 하여 통일된 지휘체계를 확립한다.

1.02 방침

이 절차는 사고대응의 복잡성과 규모가 일상적 대응능력을 초과하는 사고에 적용한다.

1.03 지휘형태 및 선택지침

1. 지휘관이 활용할 수 있는 지휘형태는 다음 3가지이다.

① 전진지휘

② 이동지휘

③ 고정지휘

2. 지휘형태의 선택지침

① 전진지휘 : 최 일선에서 지휘하는 것을 의미하며 고정지휘의 반대의미이다. 전진지휘는 임무에 기인한(임무중심지휘)지휘방식으로 다음과 같은 경우에 사용한다.

㉮ 즉각적이고, 공격적인 활동이 필요하고 지휘권을 이양하는 것이 부적절한 경우 선착대장이 사용할 수 있다.

㉯ 배연, 검색구조, 내부수관관리 등과 같은 실제임무를 이행하는 단위지휘관이 사용할 수 있다.

② 이동지휘 : 지휘관이 재난현장주위를 돌아다니며 지휘하는 것으로, 원칙적으로 방면지휘관만 사용할 수 있다.

③ 고정지휘 : 공식화된 지휘위치에서 단위지휘관을 총괄지휘 하는 것으로 다수의 단위대를 총괄조정 할 경우 고정지휘를 원칙으로 한다. 고정지휘소는 지휘차 또는 현장지휘소가 된다.

SOP 101-10  피해주민 긴급복지서비스 절차

1.01 목 적

화재, 붕괴사고 등 각종 사고로 피해를 당한 시민들에게 서울재난본부의 서비스 차원을 초과하는 구호와 복지지원을 긴급히 제공함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

피해 주민이 거주지의 주거 공간에 심각한 손실을 야기한 모든 사고(거주민이 임시적으로 의식주를 해결할 수 없는 상태 등)인 경우 현장지휘관은 적십자 단체, 구세군 및 적절한 구호 지원단체에 연락을 취한다.

1.03 책 임

현장지휘관과 종합방재센터 상황실장은 화재조사팀 등 현장조사팀이 파악한 피해 주민의 상황을 적절한 구호지원기관과 연락을 취해야 할 책임이 있다.

1.04 절차

대한적십자, 구세군에 연결이 필요한 경우 현장지휘관은 상황실에 통보하여 상황실에서 관리하는 연락체계를 통해 적절한 기관으로의 연결을 도모한다. 상황실 연락담당자는 지원 가능한 유관기관이나 구호지원기관 단체가 제공할 수 있는 긴급구호서비스를 현장지휘관에게 통보하여야 한다.

SOP 101-11  헬리콥터를 이용한 임무수행절차

1.01 목 적

헬리콥터를 운용할 시 서울재난본부 소속 대원들에 의해 사용되는 안전 기준을 제공함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

유관기관(경찰, 해경, 군, 산림청 등)의 헬리콥터를 이용해 임무를 수행하거나 지원임무를 수행할 경우 현장지휘관은 본 운용지침을 준수하여 안전하게 임무를 수행하도록 하여야 한다.

1.03 안전 기준

1. 헬리콥터의 25M 주변에는 안개나 연기가 없어야 한다.

2. 항상 정면에서 헬기로 접근한다.

3. 헬리콥터의 꼬리 쪽으로 절대 접근하지 않는다.

4. 헬리콥터의 25M 주변에서는 달리지 않는다.

5. 헬리콥터의 25M 주변에는 차랑 또는 대원이 없어야 한다.

6. 날개의 회전으로 인해 발생한 먼지 등으로부터 눈을 보호해야 한다.

7. 헬리콥터 주변에서 작전을 수행할 때는 헬멧을 착용하지 않는다.

1.03 절 차

1. 착륙 장소 요건

① 최소 100 x 100 피트, 야간에는 120 x 120 피트

② 최대 15에서 30도 경사각

③ 전기선이나 나무, 건물, 전신주, 응급차량, 파편 및 그 밖의 장애물이 없어야 한다.

④ 표지판, 전신주, 전기선은 공중에서 보기 어렵거나 불가능하다. 착륙장 주변에 그러한 것들이 있을 시에는 조종사에게 착륙 전에 통보해야 한다.

⑤ 고속도로가 착륙장이 되는 경우 적어도 양방향으로 150 피트 주변의 차량을 정지시켜 두어야 한다.

⑥ 헬리콥터는 일반적으로 바람 속에서 착륙을 시도하며 90도 직각 바람에서는 착륙 할 수 없다.

⑦ 일상적으로 수직 이착륙은 시행되지 않으며 약간의 각을 유지한 체 이착륙을 시도한다.

2. 헬리콥터 접근 시

① 모든 접근은 정면에서 측면으로 이루어져야 한다. 절대로 후면에서 접근해서는 안 된다.

② 헬리콥터로 접근하기 앞서 조종사의 신호를 항상 기다려야 한다.

③ 헬리콥터의 한 쪽 측면에서 다른 쪽 측면으로 이동이 필요한 경우 항상 정면을 경유해 돌아가야 하며 절대 후면이나 꼬리 쪽으로 가서는 안 된다. 항상 후면은 아무것도 없도록 해야 한다.

④ 주 로터 블레이드의 유연성 때문에, 접근하는 인원은 웅크린 자세로 헬리콥터에 접근해야 한다.

⑤ 헬리콥터가 경사각을 가진 땅에 착륙을 해야만 한다면 접근하는 인원은 언덕아래서 접근해야 한다.

⑥ 착륙지점 주변 출입금지 및 경계요원을 배치한다.

⑦ 저공비행이나 선회 비행 시 구조장비가 날아가지 않도록 하여야한다.

3. 헬리콥터 주변에서의 작전

① 대원은 헬리콥터가 착륙했을 시와 엔진이 구동중인 경우 항시 주변에서 떨어져 있어야 한다. 다음과 같은 경우에만 헬리콥터에 접근한다.

㉮ 환자를 태우거나 내리는 것을 지원하기 위해 승무원을 동반하는 경우

㉯ 헬리콥터의 승객을 구출하거나 의료 지원을 제공하기 위한 필요가 있는 경우

② 헬리콥터가 환자를 이송할 준비를 완료할 때 까지 환자는 헬리콥터로부터 안전하게 떨어져 있어야 한다. 구급대원 또는 응급의료관(응급의사)은 헬리콥터로 이송하기 앞서 환자가 들것에 먼저 실리는 것을 감독한다.

③ 환자가 태워지는 동안 정맥주사가 공급된다. 수송 시 헬리콥터 블레이드를 주의 하여 적절한 높이로 이동해야 한다.

④ 탑승하는 대원이나 동반하는 승객은 항공기의 문을 열거나 닫으려는 시도를 해서는 안 된다. 출동대원이 헬리콥터에 탑승한 경우 승무원이 항공기 출구로 안내하기 전까지 제자리에 있어야 한다.

SOP 101-12 : 공중보건임무 수행절차

1.01 목 적

1. 공중 보건을 해칠 수 있는 상황의 판별을 목적으로 한다.

2. 공중 보건 위협 상황이 판별되는 경우 유관기관에 통보할 수 있도록 한다.

1.02 방 침

1. 출동대원은 사고현장에서 임무를 수행하거나 사고발생지역 주변을 순찰할 때 공중 보건 유해상황에 주의하며 판별할 수 있어야 한다.

2. 아래 고려사항에 따라 공중 보건 위협요인이 확인되는 경우 또는 유해의 정도가 공중 보건(다수의 개인 주거지를 포함한 다수 주민)을 해칠 수 있다고 판단되는 경우 현장지휘관은 재난안전대책본부가 설치된 경우 자치단체상황실, 소규모 사고인 경우에는 지역보건소, 식약청, 질병관리부서, 기타 보건관련 연구소에 연락을 취한다.

1.03 책 임

1. 사고발생지역 순찰 임무 또는 현장지휘관은 아래 고려사항에 따라 공중보건 유해상황 또는 위해요인을 발견한 경우 재난안전대책본부(설치운영시), 서울특별시 보건복지부서(일상적 소규모 사고시) 등 관계기관에 연락을 취해야 한다.

2. 공중 보건 위협요인을 확인하거나 그와 관련된 잠재적 위협요인을 발견한 출동대원은 지휘관(상관)에게 보고해야 한다.

1.04 고려사항(기준)

다음 사항은 유관기관(또는 부서)에 통보하기에 앞서 그 유해 여부를 판별할 때 고려되는 사항이다.

1. 다음은 사항은 공중보건 위협 요소 사례를 나타낸다.

① 하수도가 누수 되는 경우

② 출처 불명의 먼지와 기름이 확인되는 경우 또는 불결한 상태로 집을 관리하는 경우

③ 전염병의 존재

④ 비정상적인 설치류(예: 쥐)의 존재

⑤ 비정상적인 벌래 개체의 수

⑥ 유독 물질의 누출

⑦ 산화물질에 노출된 음식

2. 거주인의 유형 판별

① 공중집회

② 일반 대중들이 관여되는 업종, 상품, 식품

③ 종업원들의 건강이 좋지 않은 상황

④ 주거밀집지역이거나 길목

⑤ 다수의 거주인 지역 예) 호텔, 모텔, 아파트 (유해 상황의 파급효과가 단독 거주 지역 보다 큰)

1.05 절 차

공중 보건 위협요인이 확인되고 그 위협이 상기에서 명시한 고려사항(기준)에 해당할 경우 또는 명백하게 공중보건에 위협을 가할 수 있다고 판단되는 경우 다음과 같은 기준에 따라 처리한다.

1. 현장지휘관은 상황실에 연락을 취하고 유관기관에 통보할 것을 요청한다.

2. 공중보건에 유해한 상황이 주거 지역에서 발견되는 경우 유관기관에의 통보에 앞서, 이러한 여건이 현 거주지 외의 사람들에게까지 영향을 끼칠 수 있는지 여부를 판별해야 한다.

SOP 101-13  현장 전술검토회의 운영절차

1.01 목적

1. 사고대응활동의 객관적 분석을 통하여 현장대응체계의 지속적인 개선과 발전의 기회를 제공한다.

2. 비상상황 후의 대응작전을 객관적으로 분석하는 수단을 제공한다.

3. 반복적인 검토 과정을 통해 대응방법과 작전을 향상 시킨다.

1.02 방 침

1. 정식 검토회의는 소방재난본부의 관할구역 내에서 일어나는 주요 사고에 대해 수행된다.

2. 주요 사고는 다음과 같은 사고를 말한다.

① 유관기관단체의 지원이 필요한 사고

② 다수 출동대의 출동으로 인한 전반적 자원통제가 필요한 사고

③ 분석을 통한 교훈적가치가 있는 사건 등 비 일상적 사건

④ 시민이 부상 또는 사망한 사고

⑤ 활동대원이 심각하게 부상을 입거나 순직한 사고

⑥ 작전상 안전관리의 필요성이 심각하게 고려되었던 위험한 사고

3. 비공식 및 약식 검토회의는 소방재난본부 지휘관에 의해 수행되며 이를 통해 소방 임무 향상에 기여를 할 수 있다.

1.03 책 임

1. 현장지휘관은 상기 주요 사고에 해당하거나 소방재난본부장 또는 소방서장의 업무상 지시에 의해 정식 검토회의절차를 발의한다.

2. 현장지휘대장(책임 지휘관 또는 대리 책임 지휘관)은 비공식 검토회의 또는 약식 검토회의에 대한 발의를 담당한다. 이러한 검토회의를 통해 예하 대원들은 여러 질문을 제기할 수 있으며 (책임 지휘관 또는 대리 지휘관의 의견 수렴을 통해) 교훈적 사실을 공식화하여 훈련 과정에 반영하는 기회가 될 수 있다.

3. 119안전센터장(또는 구조대장)은 약식 현장 검토회의의 발의를 담당한다. 예하 대원들은 여러 질문을 제기 할 수 있으며 (중대 지휘관의 의견으로) 값진 훈련 과정을 얻는 기회가 될 수 있다.

4. 현장지휘대장은 모든 공식 검토회의에서 의장으로 참석할 의무가 있다.

5. 현장지휘대장은 공식 검토회의에서 얻어진 정보를 바탕으로 요약 보고서를 준비해야 하며 이를 소방재난본부장과 소방서장에 보고하고, 각 단위지휘관들에게 요약 보고서의 사본을 배포하여야 한다. 현장지휘대장은 공식 검토회의 요약 보고서의 파일을 관리할 의무가 있다.

1.04 절 차

1. 약식 검토회의
약식 검토회의는 사고 현장에서 발생한 사건에 대한 간략한 토의를 포함한다.

① 약식 검토회의는 작전에 참여한 119안전센터 단위 출동대 수준에서 대응했던 작전이행사항을 검토하고 개선하는데 활용될 수 있다.

② 작전에 참여한 119안전센터단위 출동대의 대원들은 가볍게 119안전센터에 모여 현장에 관한 다양한 관점을 비공식적으로 토의한다.

③ 119안전센터장(또는 구조대장)은 약식 검토회의의 의장으로서 참여하여야 한다.

④ 사고를 통해 얻은 교훈을 토대로 훈련과정에 반영하도록 토의 중에 공론화 한다.

⑤ 검토회의의 주안점은 전반전 작전 향상에 초점을 맞추고 누군가를 처벌하거나 난처하게 만드는 목적으로 활용되어서는 안 된다.

2. 비공식 검토회의
비상상황에 관한 비공식 검토회의는 주로 현장지휘대 또는 현장지휘체계의 부 단위로 이루어진다.

① 빠른 시일 내로 지난 비상상황 대응활동에 관하여 작전에 참여한 소대의 책임 지휘관과 대리 지휘관이 비공식 검토회의를 발의한다.

② 책임 지휘관과 대리 지휘관이 검토회의를 위한 시간과 장소를 결정하며 참여한 현장지휘관(소방서장)에게 서면으로 보고한다. 책임 지휘관과 대리 지휘관은 작전에 참여한 유관기관 관련부서 지휘관이나 직원을 초청할 수 있다.

③ 책임 지휘관과 대리 지휘관은 비공식 검토회의에서 의장으로 참여하게 된다.

④ 회의 시 간략하게 작성한 작전개요(도상계획)를 검토회의 장소에서 제공한다.

⑤ 토의는 다음 사항을 포함하는 여러 작전상의 요인을 검토한다.

㉮ 사고의 날짜

㉯ 시간

㉰ 위치

㉱ 기상 상황

㉲ 건물 구조 (가능한 경우)

㉳ 거주인 (가능한 경우)

㉴ 지형도 (가능한 경우)

㉵ 소방용수 공급

⑥ 검토회의 시 작전토의는 사고 현장에 처음 도착한 지휘관에 의해 시작하며 도착 시 사고 상황 조건과 그에 따라 취한 활동을 설명한다. 이 후 각 임무를 수행했던 지휘관들로부터 당시 조사했던 부분과 특정 “대”의 행동들을 설명한다.

⑦ 외부 유관기관 또는 부서에서 온 직원과 회의를 진행할 경우 그들의 사고 현장 참여에 대한 관점과 의견을 듣는다.

⑧ 상황 설명과 작전에 대한 설명이 완료되면 질의 응답시간을 갖게 되며 여러 관점의 의견들을 공유한다.

⑨ 주안점은 전반적인 작전 향상에 두어야 하며 개인이나 그룹을 난처하게 하는 목적을 가져서는 안 된다.

3. 공식 검토회의
공식 검토회의는 소방재난재본부 또는 소방서 수준에서 운영되며 관련되는 모든 부서가 참여해야 한다. 대형재난 또는 주요 비상상황의 세부적인 분석 방법으로서 활용된다.

① 비상상황에 기초하여 책임 지휘관과 대리 지휘관은 공식 검토회의를 발의한다.

② 소방재난본부장 또는 소방서장은 책임 지휘관과 대리 지휘관에게 공식 검토회의 발의를 지시한다.

③ 책임 지휘관과 대리 지휘관은 검토회의가 수행될 시간과 장소를 조율하게 된다.

④ 검토회의가 열릴 시간과 장소를 소방재난본부장 또는 소방서장에 보고하고 모든 부서에 통보하게 된다. 소방재난본부장 또는 소방서장은 비상상황에 참여한 모든 외부 기관 및 부서에 참여해 줄 것을 통보한다.

⑤ 사고현장에서 이행한 작전계획을 종합 정리하여 도상계획으로 시각화하고 기타 비디오자료 등 다른 시각 자료를 현장지휘관과 조율하여 검토회의 과정에서 발표 또는 제공한다.

⑥ 현장지휘관은 검토회의 내에서 의장의 자격으로 참석하며 서기를 임명하여 검토회의에서 나오는 내용들을 기록하도록 한다. 서기는 작전에 직접적으로 참여한 지휘관외에 일반 대원중에서 임명한다.

⑦ 검토회의는 다음 사항을 포함하는 사실적인 기술과 함께 시작한다.

㉮ 날짜

㉯ 시간

㉰ 위치

㉱ 기상 상황

㉲ 지형도

㉳ 소방용수 공급

㉴ 거주인(가능한 경우)

㉵ 건물 구조(가능한 경우)

㉶ 특별한 조건(교통상황. 인파)

⑧ 작전 진행사항에 대한 토의는 일어난 사건의 시간적 순서에 따라 진행하여야 하며 작전에 임한 단위 지휘관들로부터 설명을 듣고 그들의 관점과 현장에 도착하여 취한 행동에 대해 토의를 한다.

⑨ 유관기관의 지휘관 및 직원으로부터 사고에 관련한 그들의 관점과 의견을 듣는다.

⑩ 작전에서 이행된 사실들과 설명이 완료되면 토의는 질의 응답시간을 갖게 되며 여러 관점의 의견들을 공유하게 된다.

⑪ 주안점은 전반적인 작전 향상에 두어야 하며 개인이나 그룹을 난처하게 하는 목적을 가져서는 안 된다.

⑫ 현장지휘관은 작전에 적용된 주요 착안점과 교훈적 사실들을 언급하고 개선사항에 대한 반영여부 등을 언급하고 검토회의를 끝마쳐야 한다.

⑬ 현장지휘관은 사고 관련 검토회의의 요약서를 준비하며 사본 한부는 파일로 보관하고 다른 사본들은 각 단위지휘관에게 제공한다.

SOP 101-14  긴급대피절차

1.01 목 적

비상상황으로 인해 인명 안전이 위협을 받거나 그러한 상황에 놓일 수 있는 지역을 폐쇄하여야 할 필요가 있는 경우 사람들을 해당 지역으로부터 소개(이동)시키는 수단의 제공을 목적으로 한다.

1.02 방 침

상황의 여러 가능성을 감안하여 도시 지역에 대피 명령을 내릴 필요성이 있다. 한 건물 이상의 대피 명령인 경우 신속하고 완벽한 이동을 위해 현장에서의 소방, 경찰 자원의 감독을 통한 조정이 요구된다. 이러한 경우 확실한 대피작전계획과 진행상황을 보고하는 방법이 필요하다.

1. 급박한 위험 사항으로 인해 대피 지역이 결정되는 경우 대피 지역의 범위는 일반적으로 현장의 경찰 현장지휘관과 소방의 현장지휘관의 협의에 의해 결정된다. 동원 가능한 자원현황과 당면한 위험상황의 정도에 따라 대피지역 지정 범위를 결정한다.

2. 현장지휘관은 대피의 필요성 여부를 현장의 경찰 현장지휘관과 계획을 조정하고 해당지역(또는 대상물)에 대한 대피를 실행한다.

3. 각 출동대는 임무의 우선순위와 긴박성 등을 고려하여 대피작전에 참여할 수 있으나 인명구조 또는 위험상황 진압 등 긴박하고 직접적인 임무가 있는 경우 대피작전에 배치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 각 출동대 자원은 또한 주변지역 통제 작전에는 참여하지 않는 것을 원칙으로 한다.

1.03 책 임

1. 경찰청 또는 ◦◦◦ 경찰서는 대피 지역의 주변경계를 담당하며 대피의 진행 통제에 책임을 진다. (서울시 긴급구조대응계획 참조).

2. 소방재난본부 또는 ◦◦◦ 소방서 현장지휘관은 위험정도와 대피의 필요성에 대한 평가를 담당하며 대피 지역 내에서 작전을 수행하는 인원의 물리적 안전에 책임을 진다.

1.04 범위

이 방침의 적용범위는 인명 위협 조건이 해당 지역(또는 대상물)에 현존하는 경우에 한한다.

1.05 대중 정보

주요 대피는 매스미디어를 통해 실시한다. 연락공보담당은 무선통신과 방송국과 연결하여 가능한 빨리 현 상황이 정확히 어떻게 진행 중이며 사람들이 무엇을 해야 하는지 통보하여야 한다.

1.06 재난안전대책본부

재난안전대책본부가 활성화 된 경우 긴급구조통제단(현장지휘소)은 관련정보를 재난안전대책본부로 보고하고 전반적 활동방향을 지시받는다.

1.07 긴급대피소

1. 대부분의 재난상황에서, 대피작전이 이행될 경우 대피인원이 이동해야 하는 위치를 지정해주어야 한다. 긴급대피소는 가능한 빨리 확정되어 통보되어야 한다.

2. 시민 또는 구민 회관이나 학교는 대피소로 지정 이용된다. (긴급구조대응계획 2006 참조).

3. 긴급대피소의 개방과 배치의 최종 결정은 긴급구조통제단의 긴급복구부장 또는 대책본부 구호관련 부서에 의해 이루어지며 부재중인 경우에는 상황실 조정자를 통해 결정된다.

1.08 대피담당 조직

대피 지역과 작전지역이 설정되면 실질적인 대피를 실행하기 위한 계획이 필요하다. 이는 가용 자원과(소방, 경찰, 그 밖의 기관) 상황의 여건에 따라 결정된다. 한 개 또는 그 이상의 기관으로부터의 동원된 대피인력이 시민들에게 경보를 통보하거나 대피를 지원하는 역할로 참여하게 된다.

1. 소방, 경찰, 응급의료 작업을 위한 현장지휘소를 수립한다. 지역지도를 활용하여 작전지도상에 자원을 배정하고 유관기관이 합동으로 진행상황을 보고하여 중복이나 빼먹은 사항이 없도록 한다. 소방, 경찰, 응급의료를 위한 현장지휘소를 동시에 수립할 수 없는 경우에는 긴급구조통제단(통합지휘소)에 연락관을 파견한다.

2. 자원배치는 표준단위 조직 명칭을 활용하여 특정 목표(건물, 구간, 거리)별로 대피임무를 할당하고 대피임무가 완료되는 즉시 대피사항을 보고한다.

3. 가장 위험이 높은 지역을 기점으로 시작한다. 위험도에 따라 대피 우선순위를 결정하여 자원을 배치한다.

4. 대피하는 사람이 지정된 대피소로 이동하도록 인도한다.

5. 시민들에게 경보를 보내기 위해 사이렌을 취명하거나 확성기를 사용하고 동시에 집집마다 대피여부를 확인한다. 급박한 상황인 경우에는 특정소음을 내거나 시민의 이목을 집중하기 위한 다양한 시도를 한다.

1.09 긴급대기상황 대응절차

긴급히 대피할 시간적 여유가 없거나 안전한 실내에서 대기하는 것이 효율적일 경우 대피보다는 긴급히 대기할 것을 조치한다.

1. 유독물질은 공기 중에 확산되어 사람들에게 노출될 수 있다. 자극적인 증기나 가스는 바람을 통해 문제를 야기 시킬 수 있다. 이러한 경우 최선의 대안은 창문을 닫고 에어콘이나 환기장치를 끈 상태에서 집안에 머물러 있는 것이다.

2. 주의사항 통지 : 잠재적 위험요인에 노출될 가능성을 시민들에게 통보하고 현재의 불편을 감수해야 함을 알려야 한다. 예를 들어 도로의 침수가 예상되는 경우 물리적 안전에 대한 즉각적인 위협은 나타나지 않으므로 추가적인 위험이 낮은 경우 출입을 삼갈 것을 조치한다.

SOP 101-15  현장지휘관의 자원 요청

1.01 목 적

외부 기관으로부터 비상 상황을 통제하기 위한 자원을 마련하는 수단의 제공을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 비상상황이 소방재난본부의 자원 역량을 초과할 경우 현장지휘관은 외부 기관에 연락을 취하여 추가적인 자원을 얻게 된다.

2. 추가 자원 수요에 대한 요청은 서울종합방재센터 상황실(통합지휘조정통제센터)을 통하여 현장지휘관에 의해 이루어진다.

3. 특별 장비나 소방차에 대한 요청은 상황실을 통하여 이루어져야 한다.

4. 현장지휘관은 비상상황과 재난현장지휘체계에 따라 도착하는 자원의 배정을 담당한다.

1.03 절 차

1. 추가 소방 자원 요청에 따라, 서울종합방재센터 상황실(통합지휘조정통제센터)은 각 소방서 및 긴급구조지원기관으로부터 출동한 자원(인적/물적)을 자원집결지를 거쳐 자원대기소로 이동시킨다.

2. 추가 인력의 현장출동을 위해 수송수단을 확보하고 배치한다.

3. 분대편성기준에 따라 최소 인력 기준 및 기타 적정인력운용기준을 고려하여 대기자원을 관리한다.

4. 특별 자원과 장비에 대한 요청은 상황실에 있는 자원동원체계와 매뉴얼을 통해 이루어진다.

SOP 101-16  건물 긴급대피

1.01 목 적

비상 상황 시 건물의 대피를 위한 시스템 제공을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 현장지휘관은 필요에 따라 명백한 인명 안전의 위협이 있을 경우 대피하는 거주인의 이익을 고려하여 건물 대피 명령을 내린다.

2. 요청이 필요한 추가적인 자원은 대피 작업 시 인명 안전 목표를 고려하여 현장지휘관에 의해 요청된다.

3. 폭탄 위협 상황 시 건물의 대피 결정은 건물 관리인과 경찰관서의 결정에 따라 이루어진다.

1.03 책 임

현장지휘관은 비상상황이 발생한 건물에 거주인이 있는 경우 대피 작전을 가동할 책임이 있다.

1.04 적용범위

이 방침의 적용범위는 비상상황 발생시 잠재적인 인명 위협이 있는 건물들에 대한 대피를 주 고려대상으로 한다.

1.05 절 차

1. 계획을 수립한다. 대피 계획을 세우고 지시를 내린다. 계획에 관련한 보고를 진행한다.

2. 가장 위험에 노출된 사람들을 먼저 대피시킨다. 가장 위험에 노출된 사람들은 바로 위험요인과 가장 인접한 지역에 있거나 그 바로 위에 있는 사람들을 의미한다.

3. 특정 지역을 대피 지역으로 지정한다. 각 출동대는 대피 우선순위에 따라 특정 지역, 구역, 층에 배정되어 대피유도를 하고 대피완료시 "완료" 사항을 보고한다.

4. 안전한 대피 경로를 확인한다. 일반적으로 대피 작전은 거주인을 위험 지역에 있지 못하게 하는 것이나 확인된 안전 경로를 통해 안전한 지역으로 이동시키는 것도 포함한다. 각 출동대는 대피경로의 안전을 유지하도록 배치된다.(안전선과 배연 시스템 사용). 일반적인 이동수단을 사용하여 출구로 이동한다.(예. 복도, 계단, 엘리베이터). 고가사다리와 비상구는 출구로 이동하는 대체수단으로 사용한다. 대피 경로가 안전하지 못한 경우 거주인들을 상황이 좋아지는 시점까지 제자리에 머물게 한다.

5. 비상계단을 확인한다. 다수의 계단을 가진 건물인 경우에는 한 쪽 계단은 대피를 위해 이용하고 다른 쪽 계단은 소방관과 배연을 위해 사용한다.

6. 안전한 지역으로 대피한다. 고층 빌딩인 경우에는, 화재 지역으로부터 2층 또는 3층 아래 있는 장소가 안전하다. 대피인원을 그 이상 멀리 이동시키는 경우에는 상황을 더 복잡하게 만들 소지가 있다. 선정된 지역은 안전해야 한다.

7. 경보와 통신 시스템을 사용한다. 이를 통해 사람들에게 대피의 필요성을 경고할 수 있다. 긴급 시에는 대피하는 팀과 이동하면서 함께 사용한다. (상황이 급박하지 않은 경우 대면 접촉을 이용하도록 한다.)

8. 공황 상태를 막는 것이 중요하다. 대원들은 거주민을 안심시키고 공황상태가 발생하는 것을 막기 위해 노력해야 한다. 문제가 어디에 있으며 현 상황을 타파하기 위해서는 무엇을 해야 하는지 설명한다.

9. 대피를 위한 충분한 자원을 배정한다. 건물의 신속한 대피는 중대의 주요 임무목표로 설정된다. 중대는 이동 불가능한 대피인원과 물리적 지원을 필요로 하는 사람들에 제공할 수 있는 충분한 자원을 확보하여야 한다. 대피한 거주인을 보호자나 대원의 동행 없이 남겨놓지 않는다.

10. 비상용 엘리베이터를 이용한다. 고층 빌딩에서 엘리베이터는 유용한 대피 수단이므로, 긴급 제어 기능을 가지고 있는 경우 소방요원이 통제하여 작동시키게 된다. 엘리베이터는 승강기 통로가 안전하다고 확인되는 경우에만 사용되어야 한다.

11. 불필요하게 대피하지 말아야 한다. 상황이 유해성이 없다고 판단되면 대피는 불필요하다. 상황을 평가하고 대피 여부를 판단하는 대원을 보낸다.

1.06 검색된 방의 표시

1.  발광 처리된 황색계통의 끈(리본용) 두루마리를 모든 구조대와 각 진압분대(펌프차)가 보관한다. 추가적으로, 필요한 경우 모든 진압 요원들은 방화복 주머니에 10M 가량의 발광처리된 황색 계통의 끈(리본용)을 보관한다.

2. 각 구간마다 주요 검색 대상(공간)에 대한 검색을 완료하면 리본의 일부를 손잡이에 부착한다. 두 번째 리본은 보조 조사가 완료된 후 부착하게 된다.

3. 문에 손잡이가 없는 경우에는, 문은 리본이 붙여진 채로 닫혀있어야 하며 손 높이와 비슷한 위치에 붙여놓는다.

4. 리본의 길이는 20센티미터 가량으로 한다. 비상상황이 종료되면 소방 요원에 의해 리본은 제거된다.

SOP 101-17  현장지휘관 식별

1.01 목 적

야광봉의 빛을 통해 현장지휘관을 확인하는 방침과 절차의 수립을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 야광봉은 야간 시간에 현장지휘관의 조끼에 부착하여 사용하게 된다.

2. 지휘관 위치는 다음에 따라 판별한다.

① 현장지휘관 : 녹색

② 현장지휘대장(작전책임자) : 적색

③ 단위지휘관 : 노란색

④ 대기분대장 : 백색

1.03 절 차

1. 현장지휘관과 기타 야광봉 지급대상자는 야간 작전 시 야광봉을 지급받는다.

2. 야광봉을 지급받는 개인은 소방복의 정면 또는 후면에 착용하여야 한다.

3. 야광봉은 항상 지휘차에 보관해야 한다.

SOP 101-18  유관기관 통합지휘절차

1.01 목적

긴급구조 유관기관단체의 출동자원을 소방자원과 총체적으로 관리함으로서 현장대응상의 전반적 효과성을 제고한다.

1.02 방침

유관기관의 통합지휘는 연락관을 통해 간접 지휘하는 것을 원칙으로 한다.

1.03 절차

1. 각 유관기관단체의 연락관은 현장도착 즉시 현장지휘소의 연락담당에게 소속기관단체, 직책, 성명, 연락(휴대)전화번호를 통보하고 무전기를 지급 받은 후 현장지휘소에 상시 대기하여야 한다.

2. 현장지휘관 또는 연락담당은 각 유관기관단체의 연락관에게 임무를 부여할 필요가 있는 경우 해당 유관기관의 연락관을 현장지휘소에 즉시 소집한다.

3. 현장지휘관 또는 연락담당은 각 유관기관의 임무를 부여할 경우 미리 전술상황표 및 작전도를 참고하여 각 유관기관단체의 임무종류, 임무수행장소, 임무완수 요구시간 등을 결정하고 연락관회의를 통해 분담시킨다.

4. 각 유관기관단체의 연락관은 현장지휘소의 연락담당 또는 현장지휘관으로부터 임무를 지정 받아 소속기관단체의 현장지휘관에게 보고하여 수행토록 조치하고 임무수행이 종결된 경우 그 결과를 현장지휘소 연락담당 또는 현장지휘관에 즉시 보고해야 한다.

5. 유관기관단체의 연락관은 현장 철수시 연락담당 또는 현장지휘관에 통보하고 분배받은 무전기를 반납 후 철수한다.

SOP 101-19  현장 교대조 운영절차

1.01 목 적

공기호흡기를 착용 후 위험현장 투입 시 투입대원의 공기호흡기사용 시간을 점검하고 최적의 체력조건을 지속적으로 유지하도록 하여 대원 안전사고를 예방한다.

1.02 방 침

각 대의 단위지휘관은 각 대별 투입시간을 체크하고 공기호흡기 사용시간 및 체력조건을 충분히 고려하여 교대 조를 편성 투입토록 하는 체계를 지속적으로 유지해야 한다.

1.03 절 차

1. 위험지역 진입조는 진입승인을 받은 후 무전으로 “00 소대 13시10분 투입, 작업가능시간 30분”이라고 각 대 상급지휘관에 보고한다.

2. 상급지휘관은 전술상황표에 투입한 대의 투입시간과 철수예정시간을 기록하고 즉시 대기분대장에게 교대조를 편성하여 교대투입를 준비토록 한다.

3. 교대조의 순환은 상급지휘관의 판단에 따라 2교대 또는 3교대로 편성 운영할 수 있다.

4. 대기분대장은 편성한 교대조를 요청한 상급지휘관이 있는 장소로 신속히 이동시키고 도착여부를 확인해야한다.

5. 상급지휘관은 도착한 교대조를 투입장소로의 이동시간을 충분히 감안하여 개인안전장구를 착용하고 안전한 최단거리내의 대기위치로 이동시킨다.

6. 상급지휘관은 대기위치의 교대조에게 “교대투입”라고 지시하면 현장으로 진입하여 관창을 인수인계한다.

7. 철수조는 안전한 장소로 철수한 후 상급지휘관에게 교대보고를 한 후 자원대기소로 복귀하여 공기호흡기 예비용기 교체 및 재투입을 위한 휴식을 취한다.

8. 상급지휘관은 철수조의 자원대기소 복귀를 통보 및 확인한 후 동일한 방법으로 지속적 교대활동이 이루어지도록 조치한다.

9. 공기호흡기를 착용할 필요가 없는 각 대에 대하여도 작업조건과 대원의 피로도 등을 감안하여 위의 절차에 준하여 일정시간을 주기로 교대조를 편성 운영해야한다. 이 때의 교대조는 가능한 비번자(비상출동인원) 또는 내근자, 인근소방서 출동대원 중에 지정한다.

SOP 102 ICS 점검표

SOP 102 ICS 점검표(CHECK LISTS)

SOP 102-1  ICS 점검표 활용기준

1.01 목 적

ICS 운영시 현장지휘관과 각 임무별 단위지휘관의 점검표를 사용함으로서 지휘활동을 체계적이고 효율적으로 수행한다.

1.02 방 침

현장지휘관과 각 단위지휘관(지휘참모를 포함한다)은 현장지휘활동을 할 경우 다음 점검표를 사용한다.

1.03 ICS 점검표 사용전 유의사항

1. 현장지휘관은 전략의 수립과 수행을 포함한 재난현장의 모든 활동을 전반적으로 관리하거나 명령을 승인하고 자원을 활용하는 것에 대한 책임을 진다.

2. 다중 관할구역의 사고에 있어서, 현장지휘 임무는 사고에 대해 행정상 혹은 직무상의 책임을 갖는 기관들에 의해 공동으로 확립된 현장지휘체계(긴급구조통제단)의 통합지휘팀에 의해 수행된다.

3. 유관기관이 중요한 자원으로 참여하는 단독 관할구역의 사고에 있어서는, 소방관서 단독으로 현장지휘소를 조직하여 통합 지휘를 확립하거나 혹은 유관 기관의 인력을 현장지휘조직 구조상의 적절한 위치에 배치하여 공동으로 운영한다.

4. 현장지휘권을 이양 받을 때는 새 현장 지휘관이 이전 현장지휘관으로부터 최신 정보에 근거한 현장 브리핑을 자세하게 받는다.

5. 이것은 기존의 지휘관이 새 지휘관으로 하여금 이양 시점의 현황을 제대로 전달해줘야만 이루어질 수 있다.

6. 따라서 기존의 지휘관이 새 지휘관에게 현장 브리핑(SRP 양식201 혹은 해당 지역 서식)을 가능한 한 완벽하게 하는 것이 중요하다.

7. 현장 지휘관은 전반적인 상황이 재조명된 후 지휘권을 이양 받는다.

8. 브리핑에 우선하여, 기존의 현장 지휘관은 자원을 확실히 파악해 두어야 한다.

9. 기존의 현장지휘관은 새 지휘관에게 브리핑을 하는 동안 현장지휘 대리인을 지명하여 현장지휘관의 공백으로 인한 문제를 사전에 막도록 한다.

SOP 102-2  현장지휘관 점검표 및 임무별 세부점검사항

SOP 102-2-1  현장지휘관 점검표

○ 지시사항 : 아래의 점검표는 모든 현장지휘관에 대한 최소한의 요구사항을 제시하였다. 어떤 활동은 일회적으로 완료인데 반해,  지속되거나 반복되는 활동이 있다.

√	업무
□	기존의 지휘관으로부터 재난 브리핑과 브리핑 양식(SRP 양식201)을 받는다.
□	재난현장의 상황을 평가한다.
□	현장 대응목표와 전략 목표를 설정한다.
□	당면 우선순위를 세운다.
□	현장지휘소를 설치한다.
□	초기 브리핑을 수행한다.
□	현장지휘체계의 단위조직을 편성한다.
□	지휘참모와 부장들에게 브리핑한다.
□	통합지휘회의가 진행되도록 확인한다.
□	대응활동계획의 실행을 승인하고 허가한다.
□	적절한 안전장치가 적재적소에 마련되도록 확인한다.
□	필요한 정보를 결정하여 지휘요원들에게 정보를 제공한다.
□	부의 활동을 순서있게 정리한다.
□	주요 인원과 관리자를 정리한다.
□	현장대응활동을 감독한다.
□	추가 자원 요청과 자원 운용 요청을 허가한다.
□	현장에서 견습생의 활용을 허가한다.
□	뉴스 매체에 대한 정보 공개를 허가한다.
□	현장상황요약(SRP 양식201-6 혹은 해당 지역 서식)이 완성되어 상황실로 회송되도록 확인한다.
□	철수계획을 허가한다.
□	자원 및 지원장비를 전개한다.

SOP 102-2-2  현장 지휘관 주요 임무별 세부점검사항

○  현장 지휘관의 주요 역할이 아래 목록에 제시되어 있다. 각 역할에 덧붙여진 것이 주요역할을 수행하기 위한 세부직무이다.

역할	직무
초기 브리핑의 이행	□ 재난 브리핑 양식(SRP 양식201 혹은 해당 지역 서식)을 받고 재검토한다. □ 기존의 현장지휘관과 지휘참모들을 만난다. □ 현장 활용을 위한 계획과 통합지휘회의 이전에 도착할 출동자원을 검토하고 준비한다.
현장조직체계 결성	□ 출동지령을 확인하고 요청된 중대의 도착을 확인한다. □ 브리핑을 열어 지휘참모와 일반참모에게 업무를 할당한다. 이 브리핑은 다음의 내용을 포함해야 한다. ∘ 재난 브리핑 양식의 내용. ∘ 재난현장 체계의 개괄. ∘ 재난현장 현 활동의 검토 ∘ 출동 자원 에 대한 요약. ∘ 초기 통합지휘회의의 시점과 위치. ∘ 특수한 대응활동을 수행하기 위한 권한의 위임을 포함특별 지시사항. □ 기존의 현장지휘관에게 현장조직 내에서 적당한 지위를 부여한다. □ 표준 신속 채널을 통해 추가 필요자원을 요청한다. □ 각 위치에 배정된 인원의 이름을 포함하여 편성된 지휘참모와 구성요원을 작전계획반에 알린다.
통합지휘회의 진행 확인	□ 회의의 시간과 장소를 정한다. □ 아래와 같은 참석자들에게 알린다. ∘ 기존의 현장지휘관 (초기 통합지휘회의에서 필요함) ∘ 지휘요원과 지휘참모 ∘ 다른 이(예를 들어, 통신지원반, 작전계획반, 상황분석반, 현장지휘반). □ 대응활동계획의 전반적인 목표를 설정한다. □ 다음 작전기간을 위한 대응활동계획 개발에 참여한다. □ 자원지원 준비에 참여하고 대응활동계획과 관련된 필요사항을 지원해 준다 (예를 들어, 통신지원계획). □ 안전담당과 안전 고려사항을 검토한다. □ 다음에 대해 결정된 사항을 간추린다. ∘ 선별된 전반적인 전략. ∘ 다음 작전기간을 위해 선별된 목표. ∘ 필요 자원. ∘ 필요 서비스와 장비지원.
대응활동계획의 이행에 대한 승인과 허가	※ 주의: 어떤 경우에서 업무가 구두로 처리될 수도 있다. □ 완전성과 정확성을 위해 대응활동계획을 재검토한다. □ 필요하다면 변경하고 계획의 이행을 승인한다.
참모들의 필요 정보를 판별	□ 각 부장들로부터 요망되는 모든 정보를 확인한다. □ 각 부와 지휘참모 구성원에게 맞는 정보 항목의 목록을 준비한다. □ 적절한 대원이나 기지에 정보 목록을 제공한다. (주의: 어떤 상황에서는 구술로 처리될 수도 있다.)
현장 대응활동의 감독	□ 현장상황, 현장에서 발생 가능한 행동, 날씨 혹은 자원 상태의 추이를 고려하여 정보를 재검토한다. □ 현장지휘부장으로부터 전달된 대응활동계획 현황의 변경사항을 재검토한다. □ 당장에 필요한 현장대응활동에 중요한 변경사항이 있는지 확인한다.
추가자원 요청의 승인	□ 추가자원 요청을 재검토한다. □ 휴식자원을 전개하는 일의 조건과 타당성을 판별한다. □ 휴식자원이 전개될 경우, 임무할당을 위해 대응계획부장으로 하여금 자원 목록을 제공하도록 한다. □ 현장 외곽으로부터 추가 자원을 확보하기 위해, 자원지원부장이 표준채널을 통해 요청작업을 진행하도록 지시한다.
정보 공개의 허가	□ 언론에 공개하기 위해 공보담당이 제출한 자료를 재검토한다. □ 관계 관할기관의 정보 공개 정책과 제약사항을 확인한다. □ 최종판의 공개를 허가한다.
현장상황보고	□ 현장상황분석보고(SRP 201-6 또는 해당서식)를 준비시킨다. □ 현장상황분석이 지역 상황실로 제출됨을 확인한다.
철수계획의 승인	□ 자원과 지원장비의 편성에 대하여 철수계획팀의 권고를 검토한다. □ 철수계획회의를 준비한다. □ 현재와 차후의 필요 자원 및 지원장비가 가깝게 추산됨을 확인한다. □ 전반적인 지원 서비스와 장비의 필요사항을 설정한다. □ 일반참모와 지휘참모에 대한 특수업무 할당을 변경한다. □ 처리된 활동을 요약한다. □ 대응계획부장이 철수계획을 작성하도록 한다.
지휘참모 활동의 조정	□ 지휘참모는 물론이고 자원지원부, 대응계획부, 현장지휘부, 경리/행정부에 할당된 업무의 진척상황을 정기적으로 확인한다. □ 대원들의 전반적인 복지와 안전이 충분한지를 확인한다. □ 각 위치에 배정된 인원의 이름을 포함하여 지휘참모와 구성요원에 대한 변경사항을 작전계획반에 알린다.
자원과 서비스의 전개	□ 자원과 지원장비의 전개에 대한 지휘참모들의 권고를 재검토한다. □ 전개 제안을 승인한다. □ 지역상황실에 자원과 지원 장비의 전개에 대해 알린다. □ 대응계획부장으로 하여금 자원 전개를 위한 임무 할당 목록을 준비하도록 지시한다. □ 자원지원부장으로 하여금 자원을 전개하도록 지시한다.

SOP 102-3  연락공보담당 점검표 및 주요 임무별 세부점검사항

※ 주의사항 : 연락공보담당이 연락담당과 공보담당의 임무를 동시에 수행할 경우 연락담당 및 공보담당의 점검표를 동시에 점검수행하여야 함

SOP 102-3-1  연락담당 점검표  및 주요 임무별 세부점검사항

SOP 102-3-1-1  연락담당 점검표

연락담당은 소방서, 적십자, 법률기관, 정부기관(시`구청), 기술자 회사(건설, 토목 회사)를 포함한 유관기관 및 협력기관과 접촉하여 조율하는 역할을 맡고 있다. 각 기관들이 재난현장에 대표를 보내면, 연락공보담당은 그들의 역할을 조정해야 할 것이다. 지휘참모의 일원으로서 연락공보담당은 현장지휘관에게 보고한다.

※ 지시사항 : 아래 점검표는 연락공보담당에 대한 최소한의 요구사항이 제시되어 있다. 어떤 항목은 일회적인 데 반해, 다른 항목은 재난현장 과정동안 지속적이거나 반복적임을 표시하라.

√	업무
□	현장지휘관으로부터 브리핑을 받는다.
□	협력기관 및 유관기관의 각 대리인들에게 연락한다.
□	각 유관 기관의 대표를 확인하고, 연락수단 및 위치를 확인한다.
□	현장을 지원하는 기관들에 현장상황을 지속적으로 주지시킨다.
□	현장 대원의 기관 간의 협력 요청에 응한다.
□	재난현장 활동을 시찰하여 기관 간 문제의 현 사항과 잠재적 사항을 가늠한다.
□	통합지휘회의에 참여하여 보조기관 자원의 수용력과 한도를 포함한 현 자원 상황을 알린다.
□	기록일지(SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)를 관리한다.

SOP 102-3-1-2  연락담당 주요 임무별 세부점검사항

연락공보담당의 주요 역할이 아래 목록에 제시되어 있다. 각 역할에 덧붙여진 것이 역할을 수행하기 위한 직무이다.

역할	직무
브리핑 청취	□ 현장지휘관에게 브리핑을 받아 다음을 얻는다. ∘ 재난 브리핑 보고(SRP 양식201 혹은 해당 지역 서식) ∘ 현장 조직의 개괄 ∘ 유관기관의 이름 ∘ 현장지휘관의 특별 지시 □ 필요시 대응활동계획을 얻는다.
유관기관에 연락망 제공	□ 다음으로부터 유관기관을 확인한다. ∘ 재난 브리핑 보고서(SRP 양식201 혹은 해당 지역 서식) ∘ 지역 상황실 □ 유관기관이 기관 대표를 배정해 놓았는지 확인한 다음, 다음과 연락하여 그 대표의 이름, 위치, 통신수단을 확인한다. ∘ 유관기관 ∘ 현장지휘관 ∘ 현장에 있는 유관기관의 선임자 □재난현장 대원과 유관기관 대원 간의 연락 요청을 받는다. □연락할 적임자를 확인한다. □적임 대원에 연락 수단을 세운다. □요청에 응하기 위한 필요한 조치를 취한다. □관련된 대원에게 알린다.
기관 간 문제의 현 사항과 잠재적 사항에 대한 확인	□ 자원지원의 부족, 불충분한 통신, 인력문제와 같은 문제와 관련한 고충을 확인한다. □ 재난현장 활동을 시찰하여 기관간 문제를 확인한다. □ 문제에 대하여 적임대원에게 알린다.
기록일지 관리	□ 기록일지(SRP 양식 혹은 해당 지역 서식)에 주요 활동을 기록한다. □ 각 작전기간이 끝날 때 필요한 기록을 수집하여 상황보고반에 전송한다.

SOP 102-3-2 공보담당 점검표 및 주요임무별 세부점검사항

SOP 102-3-2-1 공보담당 점검표

공보담당은 지휘참모의 일원으로서 재난현장 관련 정보를 수집하고 언론, 해당 기관 및 조직에 공개하는 역할을 맡고 있다. 공보담당은 현장지휘관에게 보고한다.

※ 지시사항 : 아래 점검표는 공보담당에 대한 최소한의 요구사항이 제시되어 있다. 어떤 항목은 일회적인 데 반해, 다른 항목은 재난현장 과정동안 지속적이거나 반복적임을 표시하라.

√	업 무
□	공적 정보 활동과 조화되도록 관할기관과 접촉한다.
□	언제든 이용가능한 통합정보센터(JIC, Joint Information Center)를 세운다.
□	정보 공개에 대해 어떠한 제약이 있는지를 현장지휘관을 통해 판별한다.
□	필요 업무 공간, 자료, 전화, 대원들을 배치한다.
□	현장지휘관의 상황분석보고를 받는다. (SRP 201-6 혹은 해당 지역 서식)
□	도착 후 가능한 빨리 초기 정보요약을 준비한다.
□	현장지휘관에 의해 지시된 정보 공개와 관련하여 제약사항을 살펴본다.
□	현장지휘관으로부터 정보공개 승인을 받는다.
□	언론에 정보를 공개하고 현장지휘소와 다른 적절한 장소에 정보를 게시한다.
□	언론과 재난현장 대원 간의 회의에 참석한다.
□	언론과 현장 대원 간 회의를 마련한다.
□	언론과 귀빈(VIP)을 수행하는 서비스를 제공한다.
□	언론과 귀빈에게 보호 의류를 제공한다.
□	정보에 대한 특별 요구에 답변한다.
□	기록일지(SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)를 관리한다.

SOP 102-3-2-2 공보담당 주요임무별 세부점검사항

공보담당의 주요 역할이 아래 목록에 제시되어 있다. 각 역할에 덧붙여진 것이 역할을 수행하기 위한 직무이다.

역할	직무
공보담당 활동확인	□ 관할 책임기관과 연락하여 이 사고에 대해 외부의 어떠한 공적 정보활동이 진행되고 있는지를 판별한다. □ 정보 취득과 유포에 관해 통일성을 확립한다. □ 정보를 집계하고 기록을 보존한다.
필요시 정보센터 설치	□ 현장지휘소의 활동에 방해가 되지 않는 인접구역에 정보센터(information center)를 세운다. □ 각 기지에 연락하여 정보센터를 세우는데 필요한 도움을 얻는다.
대(對)언론 브리핑 준비	□ 현장지휘관에게서 정보 공개와 관련한 제약사항을 알아낸다. □ 공개될 정보를 선별한다(예를 들어, 사고의 규모, 관련 기관 등). □ 자료를 준비한다(재난 브리핑[SRP 양식201 혹은 해당 지역 서식]이나 상황 분석 보고로부터 알아낸 자료). □ 정보공개에 대해 현장지휘관의 승인을 받는다(주의: 현장 지휘관은 전면적인 공개 권한을 줄 것이다.). □ 언론에 배포할 정보를 공개한다. □ 통합정보센터(JIC)의 언론 대표에게 정보를 공개한다. □ 정보 사본을 현장지휘소와 다른 적당한 장소에 게시한다(예를 들어 기지, 야영지 등).
현장 정보의 수집과 정리	□ 현재 상황과 화재의 진행예상을 상황분석반장에게서 알아낸다. □ 현장 대응활동을 관찰한다. □ 재난현장 대원과 회의를 연다. □ 특별한 사건 정보를 확인한다(예를 들어, 피난, 부상 등). □ 추가 정보를 위해 외부 기관과 연락한다. □ 대응활동계획(SRP 양식201-1 혹은 해당 지역 서식) 현황을 재검토한다. □ 언론의 필요에 부합할 만큼 위의 과정을 반복한다.
언론 미디어와 재난현장 대원과의 통신 제공	□ 언론으로부터 재난현장 대원을 만나게 해달라는 요청 혹은 그 반대의 요청을 받는다. □ 요청을 받은 쪽을 확인해본다(예를 들어, TV 인터뷰어가 요청한 현장지휘관 등). □ 요청을 조정할 수 있도록 방침을 결정하여 그에 따라 절차를 밟는다. □ 요청을 이행하기 위해 필요한 허가를 얻는다.(즉, 현장지휘관의 허가) □ 상황에 따라 요청을 이행하거나 이행불가함을 요청자에게 알린다. □ 재난현장의 범위에 언론미디어의 헬기가 접근하는데 대해 현장지휘관과 필요한 조정을 한다.
정보에 대한 특별 요청에 대응	□ 정보에 대한 요청을 받는다. □ 요청된 정보가 현재 사용가능 여부를 결정하여, 가능한 경우에 요청자에게 제공한다. □ 사용 불가능한 정보가 재난현장 대원에 의해 사리에 맞게 판단된 것인지를 결정한다. □ 사용가능한 요청 정보를 정리하여 요청자에게 제공한다.
기록일지 관리	□ 공보담당의 활동을 기록일지(SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)에 기록한다. 연락 공보 담당의 활동을 팀 별 일지(SRP 201-7혹은 해당 지역 서식)에 기록한다. □ 각 작전기간의 마지막에 상황보고반으로 정보요약과 기록일지를 수집하여 전송한다.

SOP 102-4  안전담당 점검표 및 주요임무별 세부점검사항

SOP 102-4-1 안전담당 점검표

안전담당은 지휘참모의 일원으로서 위험하고 불안정한 상황에 대한 감시와 평가를 하고 대원들의 안전을 확보하는 수단을 개발하는 역할을 갖는다. 안전담당은 정식 집행계통에 따라 불안정한 상황이나 행동을 수정하겠지만, 즉각적인 대처가 필요한 경우에는 긴급 권한을 발휘하여 위험한 활동을 제지할 수 있다. 안전담당은 활동이 진행중인 상황을 인지하여 응급의료 계획을 승인하고 각 대응활동계획에 안전 메시지를 포함시킨다. 안전담당은 현장지휘관에게 보고한다.

※ 지시사항 : 아래 점검표는 안전담당에 대한 최소한의 요구사항이 제시되어 있다. 어떤 항목은 일회적인 데 반해, 다른 항목은 재난현장 과정동안 지속적이거나 반복적임을 표시하라.

√	업무
□	현장지휘관으로부터 브리핑을 받는다.
□	재난현장과 관련된 위험한 상황을 확인한다.
□	통합지휘회의에 참석한다.
□	대응활동계획을 검토한다.
□	잠재적으로 위험한 상황을 확인한다.
□	긴급권한을 발휘하여 위험한 행위를 제지한다.
□	재난현장 내에서 일어난 사고를 조사한다.
□	필요한 보조인력을 배정한다.
□	응급의료 계획을 재검토하고 승인한다.
□	기록일지(SRP 201-7혹은해당 지역 서식)를 관리한다.

SOP 102-4-2 안전담당 주요임무별 세부점검사항

안전담당의 주요 역할이 아래 목록에 제시되어 있다. 각 역할에 덧붙여진 것이 역할을 수행하기 위한 직무이다.

역할	직무
현장지휘관으로부터 브리핑청취	□ 현장지휘관에게 브리핑을 받아 다음을 파악한다. ∘ 기존 현장지휘관의 재난 브리핑(SRP 양식 201 혹은 해당 지역 서식) ∘ 재난현장 조직의 개괄 ∘ 특별 지시사항 □ 현장지휘관으로부터 대응활동계획 사본을 얻는다.
초기 통합지휘회의 이전에 재난현장 환경과 관련된 위험한 상황 확인	□ 사고현장 구역의 위험한 상황을 확인하고 해결한다(예를들어, 불안전한 휴식 구역, 보호 의복의 부재) . □ 통합지휘회의에서 발표할 위험하거나 잠재적으로 위험한 상황들을 수집하여 기록한다.
통합지휘회의에 참석하여 안전문제에 관해 조언	□ 통합지휘회의에서 제안된 전략과 제시된 통제 활동을 검토한다. □ 제안된 계획과 전략과 관련된 잠재적 위험상황 여부를 확인한다. □ 위험 상황에 대해 일반 참모들에게 주의시킨다.
잠재적으로 위험한 상황 확인	□ 대응활동계획을 검토한다. □ 안전문제와 관련된 사고현장 대원으로부터 보고를 받는다. □ 보고를 검토하여 환경상, 대응활동 상의 위험 상황을 확인한다. □ 사고현장 환경과 대응활동을 개인적으로 조사한다. □ 상황보고반의 정보를 검토하여 위험상황 여부를 확인한다.
대원의 안전에 영향을 미치는 문제에 대해 사고현장 대원들에게 조언	□ 잠재적으로 위험한 상황을 확인한다. (이전의 직무 참고) □ 대원의 안전을 확보하기 위한 적절한 대응책을 결정한다. □ 사고현장 감독요원과 필요한 조정을 한다. □ 사고현장 대원에게 적절한 대응책에 관하여 조언한다.
긴급 권한을 발휘하여 위험한 활동 제지	□ 잠재적으로 위험한 상황을 확인한다. (이전의 직무 참고) □ 상황의 심각성을 판별한다. □ 긴급 권한이 필요한 상황이라고 판단되면, 긴급권한을 발휘하여 작업을 제지한다. □ 적절한 감독요원과 조정을 한다.
재난현장 내에서 발생한 사고에 대한 조사(혹은 조정)	□ 사고에 대한 소식을 듣는다. □ 다음으로부터 사고와 관련된 정보를 얻는다. ∘ 대원과 면담 ∘ 사고현장 방문 ∘ 현장 사진 취재 ∘ 증거 수집 ∘ 관련 대원이 준비한 보고를 수집 □ 사고를 재구성한다. □ 사고의 원인을 규명한다. □ 바람직한 대응활동을 제시한다. □ 사고 보고서를 준비하여 현장지휘관에게 제출한다.
응급의료 계획 검토	□ 응급의료반과 응급의료계획(SRP 양식206 혹은 해당 지역 서식)을 조정한다. □ 완결성을 위해 계획을 재검토한다. □ 응급의료반 참모와 관련구역에 대해 논의하여 바람직한 지시사항을 제시한다.
기록일지 관리	□ 안전담당의 활동을 기록일지에 기록한다. □ 각 작전기간이 끝날 때 필요한 기록을 수집하여 상황보고반에 전송한다.

SOP 102-5  유관기관 연락관 점검표

기관 대표는 유관기관으로부터 재난현장에 배정되어, 재난현장에서의 유관기관 관계사항에 대한 전권을 갖고 있다. 기관 대표는 연락공보담당에게 보고한다. 연락공보담당이 없을 경우에는 현장지휘관에게 보고한다. 재난현장에 배정된 유관기관의 대표는 단 한명뿐이다.

※ 지시사항 : 아래 점검표는 기관 대표자에 대한 최소한의 요구사항이 제시되어 있다. 어떤 항목은 일회적인 데 반해, 다른 항목은 재난현장 과정동안 지속적이거나 반복적임을 표시하라.

√	업무
□	현장지휘소에서 수속한다. 수속표(SRP 양식211 혹은 해당 지역 서식)를 작성한다. 기관의 모든 자원이 수속이 된 것을 확인한다
□	연락공보담당 혹은 현장지휘관에게서 브리핑 양식을 얻는다.
□	작업 위치를 설정한다. 기관 대원들에게 재난현장에서 기관대표자의 빈자리는 항상 보충되어야 함을 주지시킨다.
□	통합지휘회의에 참여한다.
□	배정된 전문인력이 없을 경우 기관 자원을 투입한다.
□	현장지휘관 및 지휘참모와 기관의 역할에 대해 완벽하게 조정한다.
□	현장에 배정된 대원들의 안전과 복지를 확인한다.
□	연락공보담당에게 특별한 요구사항을 전달한다
□	특별한 문서나 보고가 필요한지 파악한다.
□	기관 상황실과 본부에 예정된 일정에 대해 보고한다.
□	출발 전에 모든 기관 인력과 장비에 대해 주지사항이 숙지되었는지 확인한다
□	출발 전에 기관의 모든 필요 양식, 보고, 문서 등이 완비되었는지 확인한다.
□	출발전에 연락공보담당 혹은 현장지휘관과 브리핑 회의를 연다.

SOP 102-6  대응계획부장 점검표 및 주요임무별 세부점검사항

SOP 102-6-1 대응계획부장 점검표

대응계획부장은 지휘참모의 일원으로서 대응활동계획의 개발 및 자원상태 등과 관련한 정보를 수집, 평가하고 분배하는 역할을 갖는다. 다음을 위해 정보가 필요하다.

○ 현 상황을 이해한다.

○ 재난현장 과정을 예상한다.

○ 전략과 현장대응활동의 대안을 준비한다.

대응계획부장은 현장지휘관에게 직속으로 보고한다. 대응계획부장은 위임권을 가질 수 있다. 대리인의 역할은 대응계획부장에 의해 위임된 것과 같다. 부 기능은 작업량이 허락하는 한 겸해질 수 있다.

※ 지시사항 : 아래 점검표는 대응계획부장에 대한 최소한의 요구사항이 제시되어 있다. 어떤 항목은 일회적인 데 반해, 다른 항목은 재난현장 과정동안 지속적이거나 반복적임을 표시하라.

√	업무
□	현장지휘관에게서 브리핑을 받는다.
□	대응계획부를 편성한다.
□	재난현장의 상황정보를 수집하고 분석한다.
□	재난현장 위치에 초기의 대원들을 재배정한다.
□	정보 요구사항과 보고 일정을 확립하여 모든 ICS 조직 중대가 대응활동계획을 준비하는데 용이하도록 한다.
□	자원분석팀에 대응계획부의 편성 소식과 함께 배정된 대원들의 이름과 위치를 알린다.
□	필요시 날씨 정보시스템을 확립한다.
□	대응활동계획의 준비를 감독한다.(계획진행 점검표 참고)
□	대안 전략 상의 정보를 정리한다.
□	현장에 배정되지 않은 타격대를 소집 및 해제한다.
□	특수 자원의 필요사항을 확인한다.
□	대응계획부의 작업계획을 수행한다.
□	재난현장의 잠재상황 대한 예상을 주시적으로 제공한다.
□	참모들에게 현장상황 정보를 수집하여 보여준다.
□	재난 현장 교통 계획을 제공한다.
□	현장상황과 관련한 중요한 변경사항을 지휘참모들에게 전달한다.
□	필요시, 현장에 배정되지 않은 타격대나 기동대를 소집 및 해제한다.
□	대응계획부를 감독한다.
□	현장지휘관의 지시사항을 준비하여 배포한다.
□	재난현장 정보를 어떻게 배포할 것인지에 관하여 대응계획부에 지시한다.
□	기관에서 수집된 정보와 보고 요망사항이 일치하도록 확인한다.
□	현장철수계획의 준비를 감독한다.
□	(현장지휘관에게 제출할) 자원의 전개와 관련하여 조언사항을 준비한다.

SOP 102-6-2  대응계획부장 주요임무별 세부점검사항

대응계획부장의 주요 역할이 아래 목록에 제시되어 있다. 각 역할에 덧붙여진 것이 역할을 수행하기 위한 직무이다.

역할	직무
현장지휘관의 브리핑 청취	□ 현장지휘관에게 브리핑을 받고 다음을 얻는다. □ 현장지휘관의 재난 브리핑(SRP 양식201 혹은 해당 지역 서식) □ 재난현장에 출동한 자원 요약 □ 작업 활동과 관련한 초기 제약사항
대응계획부 편성	□ 현장지휘관의 브리핑을 듣고 대응계획부 어떤 대원이 출동할 것인지 결정한다. □ 대응계획부 대원의 출동을 승인한다. □ 대응계획부의 예비 조직을 계획한다. □ 대응계획부의 편성을 확인한다. □ 필요한 인력을 측정한다. □ 출동 인원과 예비 계획을 비교평가한다. □ 남는 시간을 이용하여 정보를 제공되도록 한다. □ 대응계획부 대원들에게 작전 위치를 배정하고 업무를 할당한다. □ 추가 인력을 요청한다. □ 자원분석팀에 대응계획부의 편성소식과 함께 대원들의 이름과 위치를 알린다.
재난현장 위치에 선착 대원의 배정	□ 상황을 검토하여 재난현장에 익숙한 대원이 필요한지 확인한다. □ 재난현장에 가장 익숙한 대원을 확인한다. □ 위의 대원들을 재난현장 위치에 우선 배정한다. □ 충분한 대응계획부 인력이 준비되도록 하여 작전계획표를 완성한다. (SRP 201-8 혹은 해당 지역 서식)

역할	직무
대응활동계획 준비 감독	□ 정보 요망사항과 보고 일정을 확정하여 모든 ICS 조직 중대가 대응활동계획을 준비하고 적용하는데 용이하도록 한다. □ 대안을 포함하여 재난현장 지휘목표를 제공한다. □ 특정 작업에 대한 회의에 참여하여 다음과 관련한 상세 정보를 제공한다. ∘ 자원의 유효성 ∘ 현장 상황 ∘ 상황에 대한 전망 ∘ 날씨 ∘ 통신 가능성 ∘ 자원 이용에 대한 환경적 영향 □ 다음 작전기간의 작전 목표를 선별하는데 참여한다. □ 대응활동계획에 포함되는 보고서식 및 첨부물을 모은다. □ 대응활동계획을 전개하기 전에 모든 작전 지원과 서비스 요망사항이 자원계획부와 조정되도록 확인한다 □ 대응활동계획을 작성하여 현장지휘관, 부장, 반장, 소대장, 감독요원, 지휘참모, 타격대/기동대장에게 배분한다. □ 현장지휘부장으로부터 대응활동계획의 변경사항을 전달받는다. □ 대응활동계획을 수령대상자에게 배분한다. 주의: 대응계획부장은 필요하다고 생각되는 대응계획부의 전문인력을 회의에 포함시킬 것이다.
대안 전략상의 정보 취합	□ 현장 상황, 자원 상태, 날씨, 현장 예상 보고 등을 재검토한다. □ 전문인력과 작전 대원을 활용하여 대안전략을 개발한다. □ 대안 작전 목표를 이행하는데 필요한 자원을 확인한다. □ 유관기관 상황실에 연락하여 가용자원상태를 확인한다. □ 현장지휘관 및 참모들에게 설명할 대안전략을 작성한다.
현장에 배정되지 않은 타격대/기동대 소집	□ 각 통합지휘회의 이전에 현장지휘부에 배정되지 않은 개인 자원을 확인한다. □ 주기적으로 대응활동을 재검토하여 개인 자원을 활용하여 추가적인 타격대/기동대를 조성한다. □ 타격대/기동대의 유형, 위치, 타격대장을 결정한다. □ 각 타격대/기동대에 할당할 상세 자원 및 지정인을 자원분석팀에 요청한다. □ 타격대/기동대와 자원이 배정된 대로 소집되도록 하기 위해 지정사항을 준비하고 통신지원부에 지정사항을 제출한다. 주의: 각 타격대/기동대에 대한 구체사항이 덧붙여져야 하며 모든 중대가 공통의 통신연락선을 확보해야 한다. 필요한 경우, 통신지원팀을 통해 무전기를 추가로 배정한다.

역할	직무
재난 사건에서 발생 가능한 상황을 꾸준히 예측한다.	□ 가장 최근의 예측정보와 대응활동계획을 얻는다. □ 상황분석팀 으로부터 현재 상황을 요약한 정보를 얻는다. □ 현재 위험 상황과 발생 가능한 위험 등을 확인한다. □ 예측 기간 동안 달성할 작업을 추정한다. □ 재난 사건 발생기간 중 예측한 내용을 문서화 한다. □ 통합 지휘 회의에서 예측 상황을 발표하고 현장 지휘소 영역 내부에 게시한다. □ 현장 지휘관의 지정한 시간 간격에 맞춰서 혹은 주요 사건 발생 빈도에 따라서 이와 같은 과정을 반복한다. □ 재난 사고 진행 중에 예측한 상황에 중대한 변화가 나타나면, 즉각적으로 현장 지휘관과 현장 지휘부대장에게 알린다.
재난 현장 상황 정보를 수집하고, 보여준다.	□ 재난 현장 상황정보를 현장 지휘소 내부 공용 장소에 공시한다. 필요할 경우 중복해서 게시한다. □ 상황분석 팀, 작전계획 반에서 제공하는 정보와, 재난 현장 예측과 목표 완료를 위한 검토 자료 등을 얻는다. 공시 장소와 방법 등을 정한다. □ 모든 보고 사항을 확실하게 공시한다. □ 현장 지휘관이 지정한 시간 간격에 맞춰서 혹은 주요 사건 발생 빈도에 따라서 이와 같은 과정을 반복한다.
지휘참모에게 재난 현장 상황의 중대한 변화에 대해서 알린다.	□ 재난 현장에서 나타나는 주요 상태 변화를 지휘참모에게 즉시 보고한다. □ 지휘 참모에게 재난 현장 상태 정보를 제공할 것을 요청 받는다. □ 적절한 정보 출처에서 재난 상황 정보를 얻는다. □ 요청받은 정보를 적절한 형식으로 요약해서 모은다. □ 정보를 지휘참모에게 전달한다.
재난 현장 교통 계획을 준비하여 제공한다.	※ 주의: 교통 계획에는 다음과 같은 것들이 포함될 것이다. □ 재난 현장에 투입할 자원을 보고 장소로 운반할 때 이용할 운송로 정보 □ 재난 지역 내부 전반의 도로 정보 □ 재난 현장 지휘체계 시설 내부의 교통 흐름 □ 교통 계획을 준비하기 위해서는 □ 계획된 작업 활동 지점과 모든 재난 현장 시설의 위치 등을 결정하는 관리 작업을 검토한다. □ 상황 분석 팀 또는 상황실에서 얻은 정보를 검토해서 기존의 도로, 도로 특성, 가능한 통행량 등을 결정한다. □ 연락관들과 함께 통행량 분산 대책과 교통 흐름 조정방안을 수립한다. □ 교통 계획을 문서화 하고 대응활동 계획에 추가한다. □ 수송지원팀에게 교통 계획 사본을 반드시 전달한다.
대응 계획부를 관리한다.	□ 대응계획부원들과 정보를 주고 받는다. □ 모든 대응계획부 팀들의 활동을 조정한다. □ 대응계획부원들의 복지와 일반적인 안전을 보장한다.

역할	직무
타격대 해체	※ 주의 : 타격대는 특정한 자원을 필요로 하거나 한 개의 타격대보다 적은 자원이 필요해서 전체 타격대를 유지할 필요가 없을 때, 해체 된다. 재난 사고에서 타격대가 해체 되었을때는 각각의 팀들을 파악해서 자원 팀에 의해서 운반해야 한다. □ 철수 작업을 위해서 타격대 (T/F 팀) 을 해체한다. □ 철수이외의 목적으로 해체된 타격대를 가능한 빠른 시간 안에 집합시킨다. □ 대안적인 작업 목표들을 검토하고, T/F 팀 에 따라서 어떠한 개별적인 자원이 필요할지를 결정한다. □ 개별적인 자원과 현장 지휘부에 배치되지 않은 타격대(개별 팀장을 포함한다)를 파악한다. □ 재난 현장의 수요를 충족할 만큼의 충분한 수의 개별 자원이 있는 지를 확인한다. □ 해체할 수 있는 타격대를 결정한다. □ T/F 팀을 관리하기 위해서 타격대 팀장의 재배치에 대비하여 작전 계획반을 요청한다. □ 특정한 목표 달성을 위해 사용하거나 자원 대기소, 기지, 야영지 내부의 다른 팀에 배치하면서 자원을 재배치하기 위한 작전 계획반을 요청한다. □ 타격대와 T/F 팀장 들에게 자원의 해체와 재배치에 관해서 알려줄 작전 계획반을 요청한다.(필요할 경우)
특수 자원의 수요 파악	□ 대응 계획 기능의 일환으로서, 기술전문가의 수요를 파악한다. □ 특수한 지식 혹은 경험을 갖춘 인력을 대응계획부에 배치해 줄 것을 요청한다. ※ 주의 : 전문가들 중 일부는 일시적이거나 짧은 기간 동안만 임무를 부여 받는다.
대응 계획부 작업계획을 세운다.	□ 대응 활동 계획을 대응 계획부장과 검토 한다. □ 활용할 팀과 필요 인원의 수를 파악해서 대응 계획부 조직구성 계획을 한다. □ 작전계획반에 필요한 추가 인원을 요청한다. □ 작전계획반에서 인력을 지원받을 수 없다면 자원지원부에 직접 요청한다. □ 작업위치를 알려주는 등의 특수 업무를 대응계획부 원에게 전달한다.

역할	직무
현장 지휘관 지시를 준비하고 전달한다.	□ 현장지휘관이 지시한 명령을 확인한다. □ 현장지휘관이 지시한 모든 공식적인 작업명령을 문서화 한다. □ 지시한 명령을 수행해야 하는 모든 관련된 하부 조직을 확인 한다. □ 지역 정책에 위배되지 않게 지시를 전달한다.
대응계획부에 재난 현장 정보에 대해서 지시한다.	□ 대응계획부에서 자동적으로 보고 받을 주요 정보 영역를 결정할 지휘참모와 부대장과 접촉한다. □ 정보를 통합해서 개별 팀에 제공할 목록을 작성한다.
배치 자원 건의서를 작성한다.	□ 현재 자원 상황 정보를 검토해서, 휴식 자원과 인력의 수를 파악한다. □ 가장 최신의 현장 상태와 재난 현장 예측 정보를 검토한다. □ 현재와 미래의 자원 수요를 대강 예측한다. □ 과잉 공급될 수 있는 자원을 파악하고 목록을 작성한다. □ 현장 지휘부원과 자원 지원부 장과 함께 과잉공급된 자원의 목록을 검토한다. □ 필요할 경우 과잉 공급 자원 목록을 수정한다. □ 현장지휘부 장과 자원지원부 장의 승인을 받아서 현장 지휘관에게 투입되는 자원의 추천 목록을 발표한다. □ 승인 받은 철수 계획을 문서화 한다. □ 투입될 자원의 세부 사항이 기재된 배치 목록을 준비하여, 자원지원부 장에게 제출하여 관련된 자원이 무엇인지 알려준다. □ 지휘참모, 재난 현장 지휘 체계 대원들, 개별 기관의 상황실 등에 철수 계획을 전달한다.
상황보고반에 문서 자료를 전달한다.	□ 모든 문서 자료를 개별 작전기간이 끝나는 시점에 상황보고반에 제출한다.

SOP 102-7  상황분석반장 점검표

상황분석팀의 주요 목적은 재난 현장 지휘 체계 구성원들이 사용할 수 있도록 재난 현장 상태와 상황정보를 수집하여 평가, 분석, 공시한다.

※ 지시사항 :  아래 나타나 있는 점검표는 상황분석팀장 최소 필요사항이다. 몇 개의 항목은 한 번에 해결할 수 있는 것이지만, 다른 항목들은 재난 발생 기간에 꾸준히 반복적으로 실행해야 하는 것들이다.

√	업무
□	도착했을 때, 계획 활동을 담당하는 직원으로부터 특별한 지시사항과 요약 보고를 받아 전달한다.
□	현장 지휘소에 공시할 자료를 준비하고 게시물을 관리한다.
□	현장 상황 관리 직원에게 임무를 할당한다.
□	상황직원부원 과 추가적인 대원들(혹은 초과 인원)의 출동과 예상도착시간을 확인 한다.
□	재난 사건 발생 기간 동안 계속해서 가능한 빠른시간에 모든 재난 관련 정보를 수집한다.
□	팀과 현장지휘소 작업을 보여줄 게시물을 공시하고. 지정된 시간 간격 혹은 현장지휘소 대원의 요청에 따라서 팀과 현장지휘소 작업을 보여줄 게시물을 공시한다.
□	현장 지휘관이 요청할 경우, 재난 현장 통합지휘 회의에 참석한다.
□	작업의 책임 소재를 명확히 하고, 대원과 자원에 관련된 안전과 보안 점검 사항을 만든다.
□	통합 지휘 회의에 참석하기 전에 재난 현장 요약 서식을 준비한다.
□	사진 촬영 장비와 필요할 경우 지도를 얻는다.
□	세부적인 요구사항에 맞춰서 자원과 재난 상황 정보를 얻는다.
□	상황분석팀 기록을 관리한다.
□	상황분석팀 해체 명력을 받는다.
□	상황분석팀 게시물을 철거하고 창고에 저장한다.
□	공급받을 소모성 지원물품들의 목록을 작성해서 장비지원팀에 제출한다.
□	팀 일지를 관리한다. (SRP 201-7 혹은 해당 지역 형식)

SOP 102-8  작전계획반장 점검표

다음내용은 작전계획반의 주요 역할이다.

○ 재난 현장 자원이 제대로 현장 도착 및 확인 작업을 거쳤는지 확인한다.

○ 자원 상태 변화 정보를 준비하고 처리한다.

○ 현재 상태와 작업 자원의 위치, 운송, 수송차량의 상황을 보여줄 목록, 그림 도표, 게시물 등을 준비하고 관리한다.

○ 현장에 배치된 자원의 현장 도착 및 확인 목록 또는 파일 등을 관리한다.

※ 지시사항 : 아래 나타나 있는 점검표는 작전계획반장 최소 필요사항이다. 몇 개의 항목은 한 번에 해결할 수 있는 것이지만, 다른 항목들은 재난 발생 기간에 꾸준히 반복적으로 실행해야 하는 것들이다.

√	업무
□	대응 계획부로부터 상황설명을 받는다.
□	대응 계획부로부터 특별한 지시사항과 상황 설명을 받고 보고 한다.
□	특정한 재난 현장에서 현장 도착 보고 및 확인 작업 과정을 만든다.
□	재난 현장 상황보고 서식(SRP 201 혹은 해당 지역 서식)을 이용해서 재난 현장 지휘소 게시물(조직표, 자원 배치, 개발 부대 등)을 만들고 관리한다.
□	작전계획반 대원들에게 임무를 할당한다.
□	작전계획반 대원들의 예상되는 도착시간과 출동시간을 확인한다. (대원을 추가적으로 요청하거나 과잉 인력을 투입한다.)
□	통신센터, 혹은 전화기를 이용하여 재난 현장 시설과 접촉해서 자원 상태를 관리한다.
□	현장 지휘관이 요청할 경우, 재난 현장 통합지휘 회의에 참석한다.
□	재난 현장 자원 상태를 수집, 게시, 관리 한다.
□	운송 지원 차량과 대원 등 자원 상태를 수집, 게시, 관리 한다.
□	현장에서 점검한 모든 자원에 대한 주요 목록을 관리한다.
□	조직 임무 부여 목록표(SRP 201-2 혹은 해당 지역 서식)와 조직 표(SRP 201-3 혹은 해당 지역 서식)를 만든다..
□	소대 업무 분담 목록(SRP 201-3 혹은 해당 지역 서식)에서 적절한 부분을 준비한다.
□	필요할 경우 상황 분석팀에 자원 상황 요약 정보를 제공한다.
□	작전 계획반 철수 명령을 받는다.
□	공급받을 소모성 지원물품들의 목록을 작성해서 상황분석팀에 제출한다.

SOP 102-9  상황보고반장 점검표

다음 사항들은 상황 보고반의 역할이다.

○ 정확하고 완벽한 자료 관리

○ 재난 현장 대원에게 공급할 자료 사본 작성

○ 법률적 목적이나, 기록, 분석 목적으로 재난 현장 자료를 정리, 보관한다.

※ 지시사항 : 아래 나타나 있는 점검표는 상황보고반 팀장 최소 필요사항이다. 몇 개의 항목은 한 번에 해결할 수 있는 것이지만, 다른 항목들은 재난 발생 기간에 꾸준히 반복적으로 실행해야 하는 것들이다.

√	업무
□	대응 계획부로부터 상황설명을 받는다.
□	작업 영역 설정
□	재난 현장 자료를 체계적으로 만든다.
□	사본을 만들고 요청 작업을 수행한다.
□	공식문서와 보고서의 자료 사본을 보관한다.
□	재난 현장 지휘체계의 각 팀으로부터 자료 보고와 문서를 받는다.
□	제출된 자료 기록들의 정확성과 완결성을 확인한다..
□	적절한 재난 현장 지휘체계 팀들과 접촉해서 빠뜨린 부분이나 실수를 수정한다.
□	사본 서식을 제공하고 요청자에게 보고한다.
□	필요할 경우, 대응계획 부장을 위한 재난 현장 정보 문서를 준비한다.
□	사후 이용을 위해서 자료를 관리, 보관, 저장한다.
□	팀별 일지(SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)를 관리한다.

SOP 102-10  작전계획반 철수팀장 점검표

대규모 재난 현장에서 자원과 대원을 철수하는 작업은 재난 현장 지휘 내부의 모든 하부조직들이 연계되어 있는 팀 작업이다. 철수팀은 철수 계획을 세우고, 재난 현장 지휘 조직 전반에 걸쳐서 조정하고, 지원하면서 수립한 계획을 실현한다. 원래 자원지원부에 속해 있는, 재난 현장 지휘 조직 내부 여러 개의 팀들은 철수 작업을 도와주며, 철수 계획을 수립하는 작업에도 참가한다.

철수팀장은 철수 계획을 세우고, 부대 혹은 팀들이 질서 있고 안전하고, 경제적으로 대원과 장비를 이동시킬 수 있게 도와준다.

개별적인 기관, 계약 주체들은 재난현장 철수 작업을 하기 위해 추가적인 세부 과정이 필요하기도 한다.

※ 지시사항 : 아래 나타나 있는 점검표는 철수팀장 최소 필요사항이다. 몇 개의 항목은 한 번에 해결할 수 있는 것이지만, 다른 항목들은 재난 발생 기간에 꾸준히 반복적으로 실행해야 하는 것들이다.

√	업무
□	재난현장 지휘체계의 일반적인 지침을 따른다.
□	대응계획부로부터 상황 설명을 받는다.
□	재난 현장 기록을 검토하고 철수 작업의 대략적인 규모를 결정한다.
□	추가적으로 필요한 대원과 작업 장소, 공급품 등을 평가하고 보급한다.
□	대응계획부, 연락관, 필요할 경우 계약자 등 으로부터 목표와, 우선순위, 철수 작업 제한상황 등에 관한 정보를 얻는다
□	연락관들과 만나서 다음 사항을 결정한다. ∘대원들의 휴식과 안전에 관한 사항 . ∘협력 지원기관간의 조정 절차
□	현장 지휘 부대가 필요로 하는 자원을 꾸준히 확인한다.
□	과잉 자원을 설명하고 예상 투입 시간을 알아낸다.

√	업무
□	대응 계획부와 협력해서 투입 가능한 자원의 우선순위를 조정한다.
□	다른 부대, 팀, 상황실 등과 협력하여 자원 투입 절차를 수립한다.
□	부대, 팀 등과 협력해서 철수 계획 지원수준을 결정한다.
□	현장 외부 시설과 접촉할 수 있는 연락망을 구축한다.
□	다음에 나타나는 업무 처리 부대를 포함한 철수 계획을 준비한다. ∘일반적 – 철수 계획 절차를 토론한다. ∘역 할 – 부대별 역할과 활동의 실현방안을 구체화 한다. ∘자원 투입 우선순위 – 협력 기관의 요구 사항과 자원의 종류와 유형을 고려한다. ∘자원 투입 절차 – 처리해야할 단계와 과정을 구체화 한다. ∘통행 제한 사항 – 운행 지시사항과 제한 상황
□	철수 계획에 포함될 수 있는 적절한 안내자료(지도, 등 기타 지시사항)를 준비한다.
□	철수 계획을 승인 받는다.
□	개별 부대와 업무 처리 지점(현장 내, 외부 지점)에 계획 전달한다.
□	모든 부대, 팀 등이 철수 계획에 포함된 개별 역할을 이해하도록 한다.
□	모든 대원들이 재난 현장 상황 중요한 부분에 대해서 보고 받을 수 있도록 한다.
□	철수 계획 절차를 조정하고 꼼꼼하게 관리한다.
□	철수 계획에 관해서 대응계획부장에게 간략하게 보고한다.
□	모든 기록을 마무리 한 후에 철수 한다.
□	팀별 일지(SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)를 관리한다.

SOP 102-11  현장지휘대장 점검표 및 주요임무별 세부점검사항

SOP 102-11-1  현장지휘대(부)장 점검표

지휘참모 중 하나인 현장지휘부장은 주요 목표에 직접 적용할 수 있는 모든 작업을 관리하는 역할을 갖는다. 현장지휘부장은 대응 활동 계획에 맞춰서 작업, 조직 하부 구조, 자원 대기소 등을 활성화하고 감독한다. 현장지휘부장은 대응 활동 계획에 따른 보조 업무를 수행하기도 하며, 계획 실행을 지시한다. 현장지휘부장은 개별 하부 팀의 작전 계획 실행과 형식을 지시하고, 자원 요청 혹은 투입하며, 또한 이러한 사항들을 현장 지휘관에게 건의한다. 현장지휘부장은 대응 활동 계획을 적절하게 변경(필요할 경우)할 수도 있으며, 변경사항은 현장지휘관에게 보고한다.

현장지휘부장은 직접 현장지휘관에게 보고 한다. 현장지휘부장은 대리인을 한 명 갖게 될 수 있으며, 대리인의 역할은 현장지휘부장이 위임한 사항이다. 대리인은 반드시 동일한 작전 기간 내에서 근무하게 된다.

※ 지시사항 : 아래 나타나 있는 점검표는 현장 지휘부장 최소 필요사항이다. 몇 개의 항목은 한 번에 해결할 수 있는 것이지만, 다른 항목들은 재난 발생 기간에 꾸준히 반복적으로 실행해야 하는 것들이다.

√	업무
□	현장지휘관으로부터 상황정보를 받는다.
□	대응활동계획 내부 작업 영역을 구분한다.
□	대응 활동계획에 따라서 작업 대원 상황 보고 및 배치 작업을 수행한다.
□	작업을 감독한다.
□	자원 대기소를 만든다.
□	추가적인 자원이 필요한지 여부를 알아보고, 요청한다.
□	투입될 자원에 관한 제안된 목록과 초기에 자원을 투입할 때 준수해야하는 사항 등을 검토한다.
□	현장지휘부에 배치된 타격대를 모으고 해체한다.
□	활동, 발생사건 등에 관한 정보를 현장지휘관에게 보고한다.

SOP 102-11-2  현장지휘대장 주요임무별 세부점검사항

아래 제시되어 있는 내용은 현장지휘부장의 주요한 역할이다. 수행하기 위한 업무 목록이 각 역할 마다 추가되어 있다.

역할	직무
현장 지휘관으로부터 상황정보를 받는다.	□ 현장지휘관 으로부터 상황 정보를 받는다. □ 재난 현장 정보(SRP 201 혹은 해당 지역 서식) □ 현장에 출동된 자원의 요약 정보 □ 작업 활동에 관련된 초기 지시사항
대응활동계획 내부 작업 영역을 구분한다.	□ 재난 상황에 대해서 작업현장 하부조직과 토의하고 개별 작전 기간 동안 관리 활동계획을 세운다. □ 다음 내용과 관련된, 대응계획부에서 제공하는 정보를 바탕으로 관리 작업을 검토한다. ∘ 사용가능한 자원 ∘ 현장 상황 ∘ 화재 경로 예측 ∘ 날씨 ∘ 사용가능한 통신 장비 ∘ 환경적인 요인과 비용/자원 사용정보 ∘ 개별 부대와 그룹 관리 절차를 수립한다. □ 작전 계획반과 협력하여 개별 부대와 그룹에 자원을 배치 한다.
대응 활동계획에 따라서 작업 대원 상황보고를 한다.	□ 작전계획반과 연락해서 현장에 출동한 반 중대장, 부대/그룹 감독관 등을 파악한다. □ 반 중대장과 부대/그룹 감독관 들을 위해서 대응 활동 계획 및 기타 사항에 관한 상황보고 회의를 주최한다. □ 하부 조직들이 대응활동 계획을 갖고 있도록 한다. □ 대응 활동 게획 내부의 작업 영역 실현과 관련되어 보고해야 하는 사항을 확인한다. □ 하부 조직의 요청에 따라서 추가적인 정보를 제공한다

역할	직무
작업을 감독한다.	□ 상황분석팀 현장 감독관과 현장지휘부 대원들로부터 정기적으로 정보를 받거나 작업활동을 요청 받는다. □ 다음 과정에 따라, 적절한 작업절차를 결정한다. ∘ 필요하면, 대응 활동 계획을 수정할 것을 허락한다. ∘ 현장 지휘관과 대응계획부장에게 변경사항을 알린다. □ 필요한 사항이 있으면, 변경하여 작업을 수행한다. □ 현장지휘부에서 해결되지 않은 문제를 처리한다. □ 작업 대원을 위한 일반적인 복지 시설을 제공하고 안전을 보장한다.
자원대기소를 설립하고 관리한다.	□ 자원대기소를 설치할 적절한 장소를 찾는다. □ 개별 작업 지점에 투입할 자원의 예상 유형과 수를 파악한다. □ 개별 작업 지점 예상 이용기간을 파악한다. □ 일시적으로 임무를 할당해야 하는 자원지원 업무가 있는지, 자원 대기소를 지원작업이 필요한지, 여부를 확인한다. □ 필요할 경우 자원 지원 부장에게 알려서 일시적인 자원 지원 작업을 배치한다. □ 자원 대기소 관리자에게 개별 자원 대기소를 적절하게 배치한다.
추가지원 수요를 파악한다.	□ 가장 최근의 상황과 화재 경로 예측 보고를 받아서 작업 절차를 평가하고 작업 대원으로부터 보고 서식을 받고 평가한다 □ 작업 수행시, 부적절한 부분이 있다면 이유를 파악한다. □ 작전 계획 반에 유형, 물량, 시간, 필요 지점, 감독관, 사용가능한 통신 채널 등을 제공하면서 추가적인 자원을 요청한다.
투입될 자원에 대한 제안 목록을 검토한다	□ 대응계획부장이 제공한 투입 가능성이 높은 자원 목록을 검토한다. □ 최신 상황 정보, 최신 화재 경로 예측정보, 현장 대원을 통한 보고내용 등을 검토해서 작업이 적절한지 여부를 평가한다. □ 현 상황과 앞으로 필요할 자원을 대략 추정한다. □ 작전 계획 반에 필요한 자원 목록을 제출한다.
현장지휘부에 배치된 자원을 투입하여 타격대를 모은다.	□ 개별적인 자원을 투입하여 구성한 타격대가 필요 여부를 결정할 작업 통제 활동을 정기적으로 검토한다. □ 소집될 타격대의 유형, 작업 지점, 타격대 팀장 등을 지정한다. □ 개별 타격대에 배치할 자원을 구체적으로 결정한다. □ 임무 부여 목록표를 작성하고 작전계획반에 제출해서 타격대 팀장과 배치 자원을 할당된 타격대에 투입한다. 작전계획반은 배치 자원 상황을 변경하고 타격대 식별 번호를 부여한다. ※ 주의: 개별 타격대 유형에 대한 설명을 반드시 첨부해야한다. 그리고 타격대 내부의 모든 팀들은 반드시 공통된 통신망을 갖고 있어야 한다.

역할	직무
현장지휘부에 배치된 타격대를 해체한다.	※ 주의 : 타격대는 특수한 자원이 필요하거나 하나의 타격대보다 더 적은 자원이 필요하게 될 때, 해체된다. 현장에서 타격대가 해체되면 개별 팀을 파악하고 작전계획반이 상황을 관리한다. 현장에서 구성된 타격대는 철수 작업 때 해체된다. 철수 작업과는 다른 목적으로 해체된 타격대는 가능한 빠른 시간에 재구성 될 것이다. □ 대안적인 관리방안을 검토해서 타격대 이외의 개별 자원이나 T/F 팀 등의 자원이 필요한지 여부를 결정한다. □ 자원 상태를 검토한다. □ 재난 현장의 수요를 충족시킬수 있는 충분한 수의 자원이 있는지 결정한다. □ 타격대 해체를 결정한다. □ 타격대 팀장을 재배치 하거나 방출한다. □ 적용 가능한 구체적인 목표에 자원을 재배치 한다. □ 다음과 같은 절차를 거쳐서 타격대 팀장에게 타격대 내부에서 자원을 철수하고 재배치 할 것을 알린다. ∘ 업무 분담 목록을 준비 한다. ∘ 작전계획반에 작성한 목록을 전달해서 자원 상태를 변경한다. ∘ 통신 센터에 목록을 전달해서 업무할당 내용을 전달한다.
자원투입 건의서를 작성한다.	□ 투입 요청 받은 자원을 유형, 물량, 배치 지점, 배치 시간 등으로 구획한다. □ 현장지휘관에게 자원 투입 건의서와 지원 정보를 알려준다.
특수한 재난 사고/ 사건을 보고한다.	□ 특별한 사건, 개인적인 관찰사항, 하부 조직의 작업 대원 등에 관한 정보를 얻는다. 수집한 정보에는 자원의 특성, 배치 지점, 규모, 관련된 대원들, 선착대, 적절한 차후 대응방안 등을 포함해야 한다. □ 필요할 경우 원조를 요청한다. □ 현장 지휘관에게 보고서를 제출한다. □ 팀 일지를 관리하고(SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)작전기간이 끝났을 때, 상황보고반에 전달한다.

SOP 102-12  자원대기소장 점검표

자원대기소 부팀장은 자원대기소를 감독하는 역할을 맡는다. 자원대기소 부팀장은 현장지휘관에게 보고한다.

※ 지시사항 :  자원대기소 부팀장은 다음에 제시된 대응활동 점검표를 확인 작업을 수행할 것이다. 몇 개의 항목은 한 번에 해결할 수 있는 것이지만, 다른 항목들은 재난 발생 기간에 꾸준히 반복적으로 실행해야 하는 것들이다.

√	업무
□	현장 지휘부장으로부터 상황 정보를 얻는다.
□	자원대기소로 접근한다.
□	자원대기소를 설계한다.
□	장비, 보급품, 위생 시설, 보안 시설 등의 지원의 필요 여부를 결정한다
□	현장도착 보고 및 확인 과정을 적절하게 수립한다.
□	현장지휘부 또는 현장 지휘관으로부터 필요한 자원의 저장량을 결정한다.
□	현장지휘관 또는 현장 지휘관에게 자원 저장량이 최소가 되었을 때 알려준다.
□	작업 지점을 공시해서 교통 통제와 현장 파악을 용이하게 한다.
□	자원대기소 내부 장비 관리 서비스를 적절하게 요청한다.
□	해당 자원에 대한 임무 부여 요청을 수행한다.
□	무선 장비와 기타 보급 물품을 자원대기소에 받고 자원 수령 증명서를 발행해 준다.
□	필요할 경우 자원 상태 변화를 보고 한다.
□	자원대기소를 질서 있게 관리한다.
□	재난 현장 철수 계획에 맞춰서 자원대기소를 해체 한다.
□	자원대기소를 질서 있게 관리한다.
□	재난 현장 철수 계획에 맞춰서 자원대기소를 해체 한다.
□	팀별 일지를 관리한다. (SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)

SOP 102-13  현장지휘대 반/중대장 점검표

현장 지휘부대 반 중대장은 반 영역 내부에서 대응 활동 계획을 구현한다. 여기에는 반 영역 내부에서 반 별 자원 임무 부여 계획을 지시하고 실행하는 작업이 포함되어 있다. 반 중대장은 재난 현장 특성, 배치 가능한 대원, 현장 지휘관과 현장지휘부장이 필요로 하는 사항 등에 따라서 활성화 된다. 보좌관이 동원되었을 때는 중대장과 같이 동일한 작전기간 내에서만 업무를 수행해야 한다. 현장지휘부대 반 중대장은 현장지휘부장에게 보고한다.

※ 지시사항 : 아래 나타나 있는 점검표는 현장 지휘부 반 중대장 최소 필요사항이다. 몇 개의 항목은 한 번에 해결할 수 있는 것이지만, 다른 항목들은 재난 발생 기간에 꾸준히 반복적으로 실행해야 하는 것들이다.

√	업무
□	현장지휘부장으로부터 상황설명을 받는다.
□	하부 조직과 함께 반 통제작업 방법의 대안을 개발한다.
□	현장 지휘부, 다른 반 중대장과 접촉해서 재난 현장 전략을 개발한다.
□	현장지휘부장의 요청이 있으면 통합지휘회의에 참석한다.
□	반 내부의 소대/그룹별 임무부여 목록(SRP 204 혹은 해당 지역 서식)을 검토한다. 현재 작업 효율성을 고려해서 목록을 수정한다.
□	세부 작업 소대/그룹 감독관에게 할당한다.
□	하부 조직에서 보고된 자원 지원 문제를 해결한다.
□	다음과 같은 상황시에는 현장 지휘부대장에게 보고한다. ∘ 대응활동계획을 반드시 수정해야 할 때 ∘ 추가적인 자원이 필요할 때 ∘ 과잉 공급된 자원을 사용할 수 있을때 ∘ 위험 상황이나 중요한 사건이 발생했을 때
□	반에서부터 전달된 재난 사고, 의료 보고 등을 승인한다.
□	팀별 일지(SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)를 관리한다.

SOP 102-14  현장지휘대 소대장 점검표

소대는 통솔범위의 원칙에 따라서 자원이 효율적으로 관리될 수 있도록 재난 상황을 특성별로 나눈다. 소대의 예를 들면 건물의 각층, 조직의 부분 등이다. 그룹은 기능적 구성단위이며, 활동을 나타낸다. 그룹의 예를 들면 배기, 해난구조, 이차 진화선 구축 등이 있다.

그룹/ 소대장들은 다음과 같은 역할을 갖는다.

○ 대응활동 계획에서 할당된 부분을 실현한다.

○ 소대 혹은 그룹 내부에 자원을 배치한다.

○ 통제 작업경과를 보고한다.

○ 소대 혹은 그룹 내부의 자원 상태 파악

그룹/ 소대장들은 반 중대장에게 보고하거나, 반 중대장이 동원되지 않은 경우에는 현장 지휘부장에게 보고한다.

※ 지시사항 : 아래 나타나 있는 점검표는 그룹/소대장의 최소 필요사항이다. 몇 개의 항목은 한 번에 해결할 수 있는 것이지만, 다른 항목들은 재난 발생 기간에 꾸준히 반복적으로 실행해야 하는 것들이다.

√	업무
□	반 중대장 혹은 현장지휘부장에게 상황정보를 받는다.
□	소대 혹은 그룹별 대응활동 계획을 실현한다.
□	필요하면 대응활동계획을 타격대 팀장에게 제공한다.
□	소대 혹은 그룹에 배치된 자원을 파악한다.
□	그룹 혹은 소대의 임무부여 상황, 하부 조직과의 재난현장 활동, 할당된 업무 등을 검토한다.
□	그룹이나 소대에 할당된 모든 자원의 상태 변화를 통신 지원팀과 작전 계획반이 알 수 있도록 한다.
□	인접한 소대 혹은 그룹과의 활동을 조정한다.
□	과정을 모니터링하고 조사해서 필요할 경우 변경한다.
□	할당된 업무에 지원 필요 여부를 결정한다.
□	반 중대장이 혹은 현장지휘부장 에게 현재 상황과 자원 상태 보고를 제출한다.
□	특별한 사건 사고 발생(질병, 위험 상황, 기타사고 등)을 현장 감독관에게 보고한다.
□	소대 혹은 그룹 내부의 자원지원 문제를 해결한다.
□	임무 부여 상황에 따라서 배치된 대원과 장비가 정확한 시간에 질서 있게 투입할 수 있도록 한다.
□	다음 작전 기간에 반 별 계획 수립 작업에 참여 한다.
□	팀별 일지(SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)를 관리한다.

SOP 102-15  분대장/TF팀장 점검표

타격대 혹은 T/F 팀장은 타격대 또는 T/F 팀에 할당된 작업을 수행하는 역할을 한다. 팀장은 작업 경과, 자원상태, 다른 중요한 정보를 소대장에게 전달하고, 할당된 대원에 대한 기록을 관리한다. 타격대/ T/F 팀장은 그룹/소대장에게 보고한다.

※ 지시사항 : 아래 나타나 있는 점검표는 타격대 혹은 T/F 팀장의 최소 필요사항이다. 몇 개의 항목은 한 번에 해결할 수 있는 것이지만, 다른 항목들은 재난 발생 기간에 꾸준히 반복적으로 실행해야 하는 것들이다.

√	업무
□	그룹 혹은 소대장으로부터 상황정보를 얻는다.
□	타격대와 T/F 팀 임무부여 목록을 하부조직들과 검토하고 업무를 할당한다.
□	현장 임무 부여 영역을 배치 자원을 투입하여 순찰한다.
□	작업 경과를 모니터링하고 필요할 경우 변경한다.
□	할당된 작업에 대한 지원 여부를 결정한다.
□	인접한 타격대 혹은 T/F 팀과 단일한 자원에 대한 활동을 조정한다.
□	현장 상태와 자원 상황 정보를 그룹 혹은 소대장에게 전달한다.
□	사용 중 이거나 휴식 자원일 경우 모두 배치 자원 관리한다.
□	특별한 사건을 보고한다.
□	서비스 혹은 지원 등을 요청한다.
□	현장 상태와 작업지점 변경을 보고한다.
□	팀별 일지(SRP 201-7 혹은 해당지역 서식)을 관리한다.

SOP 102-16  자원지원부장 점검표 및 주요임무별 세부사항점검표

SOP 102-16-1  자원지원부장 점검표

자원지원부 장, 지휘참모 구성원은 시설, 서비스, 그리고 사건  지속시키는 자원에 대해서 책임을 져야 한다. 자원지원부 장은 사건 활동 계획의 발달 그리고 활동 그리고 자원 지원부에 팀 그리고 부서를 감독해야 한다.

※ 지시사항 : 아래의 표는 자원지원부 장이 최소한의 필요로 하는 것을 나타낸다. 몇 가지의 행동은 한 번에 이루어져 하는 것에 주의하라. 반면 다른 행동은 계속 진행되어야 하고 사건 내내 반복 되어야 한다.

√	업무
□	현장지휘자로부터 브리핑 보고받기
□	자원 지원부 조직 계획.
□	장소 그리고 예비 작업을 부서 개인별로 할당하기
□	활동하고 있는 자원지원부의 자원 분석팀에게 개인적으로 할당된 이름과 장소를 통지하라..
□	집합시켜라 그리고 팀 리더와 반 장들에게 명령을 내려라
□	대응 활동 계획 준비에 참여해라
□	서비스를 확인하고 계획과 예상되는 작업을 지지해준다.
□	투입을 지원하고 통신, 의학 그리고 교통문제를 다시 살펴본다
□	조정 그리고 추가적인 자원 요청
□	대응 활동 계획 복습, 그리고 다음 작업 기간에 팀이 필요로 하는 것을 측정해 논다.
□	사건 통신계획이 준비되었는지 확신 해야 한다.
□	현재 서비스와 지원 능력을 조언해준다.
□	서비스를 준비하고 대응 활동 계획을 보충해 준다.
□	미래의 서비스를 측정하고 필요품을 보충해 준다.
□	대응계획부로부터 철수계획를 받는다.
□	철수계획과 유사한 팀 자원 해체 추전
□	개인적인 자원 지원부의 안전과 복지 보장한다.
□	팀 별 목록 관리하기

SOP 102-16-2  자원지원부장 주요임무별 세부점검사항

자원지원부장의 주 역할은 아래와 같다. 아래와 따르는 것은 업무수행 역할의 요소이다.

역 할	업무
현장 지휘관으로부터 명령을 받는다.	□ 사고 명명을 받는다, 사고 지점에 파견된 자원을 요약한다, 일에 관해서 처음으로 지시한다. □ 가능하다면 사건 현장 활동 계획 복사본을 획득한다.
자원지원팀 활동	□ 개인적으로 자원지원팀이 명령했던 사건 명령을 결정한다. □ 자원지원부의 명령이 적합한지 확인한다. □ 자원 지원부의 조직도를 계획한다. □ 대원에게 명령과 사건 활동 계획과 적합성을 비교한다. □ 대원의 추가적 필요품을 확인하다. □ 대원의 추가품을 요청한다. □ 자원지원부 대원의 업무와 일의 장소를 지정한다. □ 자원지원부의 자원 팀에게, 개인적으로 할당된 장소와 명칭을 포함해서 활동하라고 알린다.
자원지원부 조직	□ 자원지원부원 파견 도착을 확인한다. □ 집합 그리고 자원 지원부원에 명령한다. □ 자원지원부 대원의 첫 협력을 다시 살펴본다. □ 부 대원에게 첫 협력을 지시한다.
대응활동계획 준비 도움	□ 계획 모임에 참가 □ 다음 협력 기간에 협력과 권고된 책략 검토 □ 현장 서비스 권고 그리고 능력 지지 □ 현재의 자원지원 능력 측정하기 □ 현재의 능력과 필요한 능력 비교하기. □ 대응활동계획 해당하는 필요품 보급과 추가 서비스 결정 □ 대응활동계획 요소 보중과 서비스 준비 □ 자원지원 필요품 예상을 위해서 잠재적인 미래의 작업 통제 확인
추가 사건 자원 요청	※ 주의 : 자원지원부 장은 이 기능을 오직 현장지휘관이 대응기관 대표단에 있을 때 수행한다. □ 자원 요청은 사고 밖에 있는 지휘참모 혹은 자원 팀으로부터 요청된 자원을 받는다. □ 2번 요청을 피하기 위해서 추가적인 자원 요청에 대응한다. □ 사고 외부에서부터 통신 센터를 통한 추가적인 자원 제공.

역 할	업무
자원지원부를 위한 작업 계획 실행하기	□ 대응계획부 장으로부터 대응 활동 계획 얻고 적합한 대원과 함께 검토한다. □ 서비스를 확인하고 계획된 필요품과 예상된 사건 협력을 보충해준다. □ 자원지원부의 조직도 계획. □ 파견된 대원들과 조직 계획 필요 품 비교하기 □ 도움 확인 혹은 대원 추가 □ 자원 분석팀 대원에게 활용할 수 있는 할당물 혹은 재할당 이름을 알린다. □ 대원에게 재할당된 것에 대해 알린다. □ 추가적 대원이 필요한 것을 요청한다. □ 만일 대원이 사건 자원으로부터 필요성이 없다면 현장지휘자로부터 추가적 지원을 요청한다. □ 지원 그리고 서비스 필요를 위해 자원지원부에 의해 분석팀 자원 할당을 알린다. □ 현장 그리고 구제적인 부 대원의 일을 할당한다.
자원지원부 업데이트 계획	□ 현재 상황 상태, 자원 상태, 그리고 화재 활동 시 예상 정보를 검토한다. □ 사건의 대원들과 토론을 통해서 미래 작업에 대한 정보를 얻는다. □ 미래의 서비스를 측정하고 필요품을 지원한다.. □ 예상되는 자원지원 능력을 가지고 미래의 필요품을 측정 비교한다. □ 대응계획부 장으로부터 대응활동계획 기회를 얻는다. □ 대응계획부 장으로부터 철수계획을 얻는다. □ 자원지원 계획에 수정이 필요한 것을 확인하고 적합하게 수정한다. □ 자원지원부 반 지휘자에게 정보를 준다 , 대응계획부장, 자원분석팀, 그리고 다른 이들에게 적합하게 계획을 수정한다.
하부조직 작업 지시	□ 중대한 일 보고 받기 □ 정기적으로 할당된 업무 보조 그리고 반들과 팀별로 적합하게 감시한다. □ 자원지원부팀들의 활동감독과 대응 □ 자원지원 대원의 안전과 복지 보장 □ 투입요고 제공와 통인, 의료, 그리고 교통문제 검토
자원/공급품 방출	□ 종류, 질, 장소 그리고 시간에 의해 공급이 권고된 자원/공급품 목록 작성 □ 대응계획부 장에게 권고 □ 철수 계획에서 철수 팀의 대응
목록 기록 유지	□ 팀 별 목록 관리하기 (SRP 214형식 혹은 해당 지역 서식) □ 기관의 녹음 기록 유지하기 작업의 마지막 기간에 서류상의 팀 목록을 제공한다.

SOP 102-17  자원지원반장 점검표

공급 반 지휘관은  사고 활동에 모든 공급을 책임 져야 한다.

공급 반 지휘관의 위치는 사건의 특징, 이용 가능한 대원, 그리고 현장 지휘자 그리고 자원지원부의 방의 요청에 필요한 대응만 하는 활동을 하고 있다. 공급 반 지휘관은 자원 지원부 장에게 보고한다.

※ 지시사항 : 아래의 표는 공급 반 지휘관이 최소한의 필요로 하는 것을 나타낸다.  몇 가지의 행동은 한 번에 이루어져 하는 것에 주의하라 반면에 다른 행동은 계속 진행되어야 하고 사건 내내 반복 되어야 한다.

√	업무
□	자원지원 장비로부터 작업 원료를 얻는다.
□	사건에 파견된 공급반 대원 확인
□	자원지원부 장과 서비스 반 지휘관의 첫 협력 작업 결정하기
□	처음의 공급 작업 할당 그리고 처음의 조직 준비하기
□	집합 그리고 공급반 대원에게 명령
□	반에 자원이 충분한지 결정하기
□	팀의 일의 진행 상황 보기, 그리고 자원지원부 장에게 활동 정보를 계속해서 주기
□	현장지휘부대로부터 요청된 협력 문제를 풀기

SOP 102-18  시설지원팀장 점검표

시설지원팀장은 사건 현장에서 기반 시설을 확립하는 책임을 진다.(기지, 야영지, 사고 현장 지휘소) 팀은 숙소 그리고 사건 현장의 대원들을 위한 위생설비, 관리기지 그리고 야영지를 제공해야한다. 각각의 시설의 관리자는 시설 지원팀 팀장에게 보고 해야 한다. 그리고 시설 관리에 책임을 져야한다. 기본적인 기능 혹은 기지 그리고 야영지 관리자의 활동은 서비스와 정비 시설을 안전하게 한다. 시설지원팀 팀장은 공급반 중대장에게 보고한다.  급식팀장하고 연락을 계속 해야 하며 모든 사건 현장 시설에 음식을 제공할 책임을 진다.

※ 지시사항 : 아래의 표는 시설지원팀장이 최소한의 필요로 하는 것을 나타낸다. 몇 가지의 행동은 한 번에 이루어져 하는 것에 주의하라. 반면에 다른 행동은 계속 진행되어야 하고 사건 내내 반복 되어야 한다.

√	업무
□	대응활동 계획 받기.
□	자원지원부 혹은 공급반 계획 활동 참가
□	각각의 시설의 건설 요청 결정
□	사고현장의 시설 배치도 준비
□	시설 배치도를 팀장에게 알린다.
□	시고현장의 시설을 가동한다.
□	시설 작업 대원 확보.
□	숙소제공
□	안전 서비스 제공
□	정비 시설 서비스 제공(하수도, 전등, 청소, 기타 등)
□	휴식자원과 임무가 주어지지 않은 대원 감독
□	기지와 시설 철수
□	시설 지원팀 기록 유지
□	팀 목록 유지(SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식)

SOP 102-19  장비지원팀장 점검표

장비지원팀 팀장의 주요 역할

○ 대원에게 명령

○ 명령 하달, 그리고 사고현장의 모든 물자 저장

○ 보급 물자 연구 지속.

○ 비 소모품 그리고 장비 조력

이 팀의 주된 업무는 장비와 보급품을 명령에 따라 분류하고 다른 주요 공급품 보다 분배한다. 장비지원팀 팀장은 공급반 중대장에게 보고한다.

※ 지시사항 : 아래의 표는 장비지원팀장이 최소한의 필요로 하는 것을 나타낸다. 몇 가지의 행동은 한 번에 이루어져 하는 것에 주의하라 반면에 다른 행동은 계속 진행되어야 하고 사건 내내 반복되어야 한다.

√	업무
□	공급반 중대장 혹은 자원지원부 부장에게 명령받기
□	자원지원부 혹은 공급반의 활동계획 참가하기
□	카트의 계획, 자원지원, 그리고 재무/행정 부 제공
□	들어오는 공급품 양과 종류 결정
□	받은 주문된 공급품 배열하기.
□	장비지원 팀의 일에 정보를 위해 대응활동 계획 검토
□	발전 그리고 안전요소 그리고 안전 요청
□	명령, 받기, 분배, 그리고 공급품 혹은 장비 저장
□	대원의 요청 받고 응답하기, 공급, 그리고 장비
□	공급품 그리고 장비의 연구 유지
□	재활용품 서비스.
□	장비지원 팀 철수
□	공급반 중대장에게 보고서 제출
□	팀 별 목록 관리하기 (SRP 201-7 혹은 해당 지역 서식).

SOP 102-20  서비스지원반장 점검표

서비스 지원반 중대장은 사건현장에서 모든 서비스를 관리할 책임이 있다. 서비스 지원반 중대장의 자리는 사건현장의 특징, 활용 가능한 대원 그리고 현장지휘자와 자원지원부 부장의 요청에 대응하는 도움에만 활동한다. 서비스 지원반 중대장은 자원 지원부 부장에게 보고 한다

※ 지시사항 : 아래의 표는 서비스 지원반 중대장이 최소한의 필요로 하는 것을 나타낸다.  몇 가지의 행동은 한 번에 이루어져 하는 것에 주의하라 반면에 다른 행동은 계속 진행되어야 하고 사건 내내 반복 되어야 한다.

√	업무
□	자원지원카트로부터 업무 자원 획득
□	필요한 지지 작업 서비스의 강도 결정
□	반 대원의 파견 확인.
□	자원지원부 대원의 계획 미팅참석
□	대응활동계획 검토.
□	조직 그리고 서비스 지원반 대원 준비
□	반 팀들의 활동 대응
□	반 활동 중에 자원지원부 부장에게 정보 주기
□	서비스 지원반 문제 해결
□	팀 별 목록 관리하기 (SRP 201-7또는 해당 지역 서식).

SOP 102-21  운영지원(급식)팀장 점검표

급식팀 팀장은 음식 제공과 모든 사고 시설물에서 필요한 요리기구, 음식 메뉴, 음식 준비, 서빙, 물 공급,  급식 장소를 책임져야한다.

급식팀 팀장은 서비스 지원 반 중대장 혹은 자원지원부 부장에게 보고해야한다.

※ 지시사항 : 아래의 표는 급식팀 팀장이 최소한의 필요로 하는 것을 나타낸다. 몇 가지의 행동은 한 번에 이루어져 하는 것에 주의하라 반면에 다른 행동은 계속 진행되어야 하고 사건 내내 반복 되어야 한다.

√	업무
□	서비스지원반 중대장 혹은 자원지원부 부장으로부터 명령 받는다.
□	장소를 정하고 기지 그리고 야영지에 대원들을 할당하는 것을 정한다
□	각각의 상황에서 가장 좋은 음식을 제공할 방법을 정한다.
□	기지나 야영지등에서 급식할 시설을 제공하고 필요한 장비를 얻는다.
□	모든 사고에서 필요한 충분할 만큼의 물을 확보한다.
□	급식팀 장비 설치
□	사건현장에서 대원들의 영양을 책임질 메뉴를 준비한다.
□	적절한 건강과 안전방법을 보장한다.
□	음식과 다른 급식팀 대원들을 감독한다.
□	음식을 꾸준히 연구하고 음식주문을 확인한다.
□	공급팀 팀장과 함께 주문 음식품을 제공한다.
□	급식팀의 철수는 철수 계획에 따라서 한다.
□	팀 별 목록 관리하기 (SRP 201-7혹은 해당 지역 서식).

SOP 102-22  수송지원팀장 점검표

수송지원팀 지휘관이 주로 책임져 할 것

○ 수송대원을 위해, 공급품, 음식, 그리고 장비를 제공한다.

○  연료, 서비스,  부양료, 그리고 차량 수리 그리고 다른 조달 장비를 제공한다.

○ 수금 빌린 장비의 사용에 관한 정보 저장 그리고 첫 서비스 요청

○ 사고지점에 교통 문제 수행

※ 지시사항 : 아래의 표는 수송지원팀 이 최소한의 필요로 하는 것을 나타낸다. 몇 가지의 행동은 한 번에 이루어져 하는 것에 주의하라 반면에 다른 행동은 계속 진행되어야 하고 사건 내내 반복 되어야 한다.

√	업무
□	공급반 중대장 혹은 자원지원부 부장으로부터 명령 받음
□	공급반에 참가 혹은 자원지원부 계획 활동
□	대응기획부에 의해 교통계획 도구 발전
□	휴식자원 제공.
□	차량의 교통 순환 그리고 자원분석님의 모든 변화된 보충 변화 알림
□	조정하기 그리고 연료넣기, 정비, 그리고 자원 획득
□	보충 연구 유지 그리고 교통 차량
□	운송 서비스 제공
□	빌려준 장비의 정보 수집
□	정비 요구 그리고 공급품 수리(연료 그리고 남는 공간)
□	사고 도로 유지하기
□	감독함으로써 공급반 중대장에게 보고서 제출
□	팀 별 목록 관리하기 (SRP 201-7혹은 해당 지역 서식).

SOP 102-23  통신지원팀장 점검표

통신 팀 팀장, 서비스 지원반 중대장 혹은 자원지원부 부장 아래서  명령을 받으며, 통신 장비와 시설을 포함한 효과적인  사고현장 통신 기구의 계획 발달을 책임진다. 이런 것을 포함한다.

○ 설치 통신 장비 테스트

○ 사고현장에서 통신 센터 감독

○ 사건 사고 현장에서 대원 통신장비 분배.

○ 정비 그리고 통신장비 수리

※ 지시사항 : 아래의 표는 통신 팀 팀장 최소한의 필요로 하는 것을 나타낸다.  몇 가지의 행동은 한 번에 이루어져 하는 것에 주의하라 반면에 다른 행동은 계속 진행되어야 하고 사건 내내 반복 되어야 한다.

√	업무
□	서비스 지원반 중대장 혹은 자원지원부 부장 명령 받음
□	통신팀 대원 도움 결정
□	통신 능력 조언/대응활동계획 준비 동안 제한.
□	준비 그리고 사고 현장라디오 통신 계획 실행(SRP 201-4 형태)
□	사고현장 통신 센터 그리고 메시지 센터 건설 확실히 하기
□	전화기 그리고 확성장치 설치
□	기지 그리고 야영지 등의 내부에서 알맞은 통신 분배 그리고 정비 장소 설립
□	통신 시스템 설치 그리고 테스트 확인하기
□	장비 시스템 설립 확인
□	비축 무전기로부터 휴대용 대원 라디오 분배 확인
□	필요시 기술적 정보 제공 : ∘ 작업에서 적절한 통신 시스템 ∘ 지형적 통신 장애. ∘ 장비 능력. ∘ 사용가능한 장비 종류와 양 통신장비의 쓰임의 문제 예상
□	통신 감독 팀의 활동.
□	적절한 모든 통신 장비의 기록 유지
□	모든 장비의 테스트와 수리 확인
□	철수하거나 방출된 팀에게 장비 반환
□	팀 별 목록 관리하기 (SRP 201-7혹은 해당 지역 서식).

SOP 102-24  응급의료소장 점검표

○ 역 할

구급팀 팀장의 주된 역할은 응급 계획, 의학적 도움을 얻는 것과  다친 사람 혹은 아픈 대원 수송 그리고 기록과 녹음을 한다. 구급 팀은 의학 도움을 제고하는 것과 사고 현장의 재난에서 시민들에게 도움을 주는 것이다. 구급 팀 팀장은 서비스 지원반 중대장에게 보고한다. 구급 팀 팀장은 개인적인 문제를  해결하거나  혹은 사건 현장에서 대원을 복지를 지지하기 위해서  복지 공무원에게 서비스를 요청할 수 있다.

※ 지시사항 : 아래의 표는 팀 팀장이 최소한의 필요로 하는 것을 나타낸다.  몇 가지의 행동은 한 번에 이루어져 하는 것에 주의하라 반면에 다른 행동은 계속 진행되어야 하고 사건 내내 반복 되어야 한다.

√	업무
□	서비스 지원반 중대장 혹은 자원지원부 부장으로부터 명령을 받는다.
□	자원지원부 혹은 서비스 지원반의 활동계획에 참가한다.
□	구급팀이 활동하기 이전에 의료 활동의 정도를 결정한다.
□	구급팀 활동한다.
□	의료 활동계획을 준비한다.
□	주요 의료 활동 과정.
□	적합하게 주요 의료 활동 선언
□	의료 도움 요청 응답
□	의료 수송에 관한 응답
□	의료 공급 요청에 관한 응답
□	의료 보고서 준비
□	지시한대로 보고서 제출하기
□	팀 별 목록 관리하기

Ⅱ. SOP 200  재난유형별 표준작전절차

SOP 201

사고상황별 표준작전절차

SOP 201-1  전기사고 비상대응절차

1.01 목 적

전기관련 비상상황에 대응하는 절차와 안전기준을 제공한다.

1.02 방 침

전기관련 비상상황 발생이 확인되면 본 기준을 적용하여 대응한다.

1.03 절 차

1. 전기 사고의 유형을 판단하고 필요한 경우 한국전력 등 유관기관의 대응을 요청한다.

2. 상황실 요원에게 현장의 정확한 위치를 알린다. (전신주 번호)

3. 현장통제선을 설정한다. 필요 시 경찰의 지원을 요청한다.(현장 경계 설정 방법 : 단락된 전선길이 만큼 안전거리를 유지하도록 한다.)

4. 소방차를 통제선 밖에 부서시킨다.

1.04 안전기준

1.  전기로 인한 화재는 전력공급을 차단하거나 인명위험에 대한 안전을 확보한 후 대처한다.

2. 출동장비 및 소방호스전개 방향을 잡을 때 주의를 기울여야 한다. 전선은 소방차, 대원 또는 소방호스 위로 떨어질 수 있다.

3. 화재가 발생한 변압기 아래로 걸어가지 않는다.

4. 보호복을 착용한다.

5. 배전실의 셔터를 열지 않는다. 가연성 가스의 누적으로 인한 폭발이 발생할 수 있다.

6. 위험한 현장에 구경꾼들이 접근하지 못하도록 한다.

7. 배전실 위에 맨홀 뚜껑을 치워 놓는다. 폭발 시 수십미터 이상 날아갈 수 있다.

8. 대원들은 인명구조를 위한 경우와 배전실 내의 전기 공급을 차단하도록 하는 한국전력 직원의 협조요청이 있는 경우를 제외하고는 지하 배전실 내로 들어가지 않는다.

9. 인명구조의 목적으로 지하 배전실(전기 차단상태)로 들어가는 경우, 안전한 보호복을 착용해야 한다.

10. 유독 가스는 배전실 내 화재로 발생하므로 적절한 예방대책을 강구하여 활동 한다.

11. 전신주에 부착된 스위치를 함부로 다루지 않는다. - 한국전력 등 유관기관 관계자만 다룰 수 있도록 조치한다.

12. 전화선이 뜨겁지 않다고 가정하지 않아야 한다. - 고온의 전선과 연결되어 있을 수 있다.

13. 한국전력 등 유관기관에 의해 전기가 차단되기 전까지 전신주에 발생한 화재를 통제하기 위해 물을 사용하지 않는다. 감전위험에 유의한다.

14. 진압작전시 물 웅덩이 위에 서 있는 것을 피하도록 한다.

15. 모든 전선은 고온 상태로 가정하고 그에 따라 행동한다.

1.05 떨어진 전선 취급기준

1. 대원들은 인명구조의 필요성이 있는 경우 또는 모든 안전 관련 사항에 대비할 수 있는 경우를 제외하고는 전선을 함부로 다루지 않는다.

2. 소방호스라인과 소방차의 부서위치에 주의해야 한다. 추가로 전선이 떨어질 수 있다는 가능성을 가지고 행동한다.

3. 주변지역 안전조치를 한다. 울타리, 차량, 가드레일, 철도, 물 웅덩이와 같이 전기가 통할 수 있는 것들에 주의를 기한다.

4. 전기가 차단될 때 까지 대기상태로 현장에 사람들이 접근하지 못하도록 한다.

1.06 전선 절단

1. 전선절단은 480 볼트 이하로 제한하고, 전선 커터기는 절단 작업을 위한 허용전압보다 높은 등급을 받아야 한다.

2. 필요한 보호복을 착용한다. 안면 보호 헬멧이나 고글 및 방화복을 착용하도록 한다.

3. 건물 내로 공급되는 서비스 라인을 절단할 필요성이 있는 경우, 드립루프(drip loops: 물로부터 보호하기 위한 일종의 배전시설)에서 전기를 절단한다. 지상 전선을 절단하지 않는다. 절단 시 발생하는 스파크와 섬광을 피하기 위해 머리를 돌린다.

4. 전신주의 전선을 절단할 때, 한 쪽부터 절단하고 가능하면 높은 공중에서 자르도록 한다. 아크 형성을 피하기 위해 다른 길이로 절단해야 한다.

1.07 전기화재 진압

1. 전신주 화재는 인명 위협이 있거나, 전신주의 주요 시설물이 망가질 위험이 있거나, 한국전력 등 유관기관 관계자에 의해 허용된 경우를 제외하고는 물로 화재를 진화하지 않는다.

2. 전기로 인한 화재는 전기를 차단시키는 것이 최선의 대응 방법이다.

3.  가능한 할로겐화합물, CO2와 분말소화약제를 사용하여 진압한다. 다만 전기실, 전산실, 통신기기실 등에 고가의 기자재가 있는 경우, 피해를 방지하기 위해 분말소화약제의 사용은 자제한다.

4. 전기화재가 건물 내에 발생한 경우, 건물의 전기를 차단한다.

5. 배전실 화재는 전기 차단 이후 진화를 실시한다.

1.08 전선이 떨어져 있는 차량내 인명구조

1. 떨어진 전선의 안전이 확인될 때까지 부상의 정도가 심하지 않은 경우 요구조자의 구출을 유보한다.

2. 요구조자의 응급처치가 필요하거나 한국전력 등 유관기관 관계자의 도착 이전에 요구조자를 구출해야 할 필요가 있는 경우, 개인안전장구(방화복, 고글 등)와 전기절연 장비(절연처리 된 클램프, 커터)를 사용하여 작업을 수행한다.

3. 차량 구조 시 떨어진 전선을 처리할 때 허용전력 등급에 맞지 않은 커터와 밧줄을 사용하지 않는다.

SOP 201-2  차량사고 인명구조절차

1.01 목 적

차량사고시 인명구조활동을 안전하고 효과적으로 시행하는 기준을 확립한다.

1.02 방 침

차량사고 인명구조 시에 다음 기준과 절차를 적용한다.

1.03 절 차

1. 현장 상황을 평가하고 필요한 경우 상황실에 추가 또는 특별 장비 지원 요청을 한다.

2. 화물트럭인 경우, 적재품의 위험성을 판단하고 필요한 조치를 실시한다.

3. 상황실에 신고된 위치와 다른 경우 사고 현장의 위치를 상황실 요원에게 보고한다.

4. 경찰이 현장에 없는 경우 출동을 요청한다. 현장에 경찰이 있는 경우, 임무를 협조 조정한다.

1.04 안 전

1. 모든 대원들은 보호복을 착용해야 한다.

2.  소방차의 부서는 바람의 방향을 고려하여 안전한 곳에 위치시킨다. 소방차는 구조차와 사고현장 사이에 부서시키는 것을 원칙으로 한다. 사이드 브레이크를 채우고, 고임목을 받치고 바퀴를 틀어놓는다.

3. 모든 연료 누출을 막는다. 가능한 경우 화재 위험이 있을 때 화염 발생을 막는다. 호스를 전개하여 대기한다.

4.  작업위치에서 대원이 작업하기에 앞서 지지대 등으로 차체를 고정하거나 초크블록, 밧줄, 긴급 브레이크 등을 사용하여 자세를 안정시킨다.

5. 경찰의 도착을 기다리는 동안, 도로 상에 가드를 세워 놓는다.

6. 전복된 차량은 희생자가 외부로 나올 때 까지 바로 세우지 않는다.

7. 가연성 증기가 존재하면 배터리 케이블을 차단하지 않는다.

8. 차량통제 유도요원을 배치하여 2차추돌에 대비한다

1.05 연료 누출

1. 누출을 막아야 한다. 가능하다면 피해자와 구조대원을 보호하기 위해 분무방수 또는 폼액방수를 하여 점화를 방지한다.

2. 연료 공급선을 구부려서 누출을 막을 수 없는 경우, 연료 탱크 내에 물을 부어 물이 누출되도록 한다.

3. 연료누출이 예상되면 모래, 누출방지백 등을 이용하여 확산을 방지한다.

1.06 구 조

1. 구조대원이 들어가기에 앞서 차량의 자세는 안정되어야 한다.

2. 지휘관은 구조 활동을 감독한다.

3. 모든 대원은 보호복 등 안전장구를 착용한다.

4.  모든 대원은 요구조자의 상태악화를 최소화하도록 활동을 전개한다.

5.  차량내 요구조자를 구조할 경우에 요구조자에게 경추보호대 및 척추보호대를 착용시킨다.

1.07 작전 시 고려사항

1. 지휘관은 구조대원들의 각 임무를 조정하여 상호 팀웍이 이루어 지도록 한다.

2. 지휘관은 교통정리와 기타 필요한 기능을 수행하는 경찰의 임무를 협조 조정한다.

3. 안전은 현장 대응시 가장 중요한 고려한 사항이다.

SOP 201-3 : 안전로프 활용절차

1.01 목 적

1. 안전로프의 적절한 사용을 통해 안전한 작전수행이 가능하도록 한다.

2. 서울소방재난본부 소속 대원에 대한 안전로프 활용방침과 절차를 확립한다.

1.02 방 침

1. 다음 상황에서는 대원들의 안전을 위해 안전로프를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

① 맨홀에 들어가는 대원

② 유독/ 위험 물질이 누출된 지역으로 들어갈 때

③ 소방호스를 전개하지 않는 검색과 구조

④ 절벽 등 추락위험이 있는 상황에서의 작전

⑤ 대원의 안전을 확보하기 위해 안전로프가 필요한 그 밖의 모든 상황

2. 안전로프 길이는 최소 25M 이상으로 한다.

3. 안전로프는 소방차 내 안전로프 가방에 별도 보관한다.

4. 안전로프는 무거운 장비를 들어 올리는 작업 또는 일상 작전에 활용하지 않는다.

1.03 절 차

안전로프가 필요하다고 판단될 때, 다음 절차와 방법에 따라 안전로프를 활용한다.

1. 안전로프와 필요한 그 밖의 장비를 확보한다.

2. 단단히 고정할 수 있는 대상에 로프를 고정한다. (펌프, 전화박스 등)

3. 어떤 물체를 낮추거나, 운반하거나, 검색 및 구조 작전을 수행할 때 구조로프를 별도로 활용한다.

4. 안전로프를 사용하는 작전현장에는 의사소통(통신)과 지원활동을 위한 충분한 수의 대원을 배치한다.

5. O.A.T.H 신호방법을 활용한다.

① O. - 알았다(OK)            l번 당긴다.

② A. - 진행(Advance)        2번 당긴다.

③ T. - 밧줄을 위로(Take up rope)  3번 당긴다.

④ H. - 도와줘!(Help!)        4번 당긴다.

6. 레펠링 작전 시에는 보호장갑, 안전모, 구조복 등 개인안전장구를 착용한다.

7.  보조자는 작업자에게 2~3분마다 한번씩 줄신호를 보내 이상 유무를 확인한다. 작업자로부터 줄신호에 응답이 없으면 즉시 당겨 올린다.

SOP 201-4  기계장치사고 구조절차

1.01 목 적

기계장치로부터 안전하게 구조하는 절차와 기준을 확립한다.

1.02 방 침

기계장치사고 구조작전에 임하는 모든 대원들은 안전을 보장하기 위한 다음절차와 기준을 준수하여야 한다.

1.03 절 차

1. 현장도착시 절차

① 기계장치와 관련된 모든 전원이 차단되었는지 확인한다.

② 구조작전 시 스위치 근처에 한명을 대기시켜 실수로 전원이 켜졌을 때 신속하게 대응할 수 있도록 한다.

③ 가능한 경우, 공장 감독관 또는 기계장치에 대한 지식을 가지고 있는 대원으로부터 기술적 지원을 받는다.

④ 필요한 경우 추가 지원을 요청한다.

2. 구조작전 시 절차

① 비상 상황시에 대비하여 직공들이 가지고 있는 특별 도구 또는 장비를 활용한다.

② 필요시 렌치로 기어들을 제거한다. 자동렌치장비를 사용하지 않는다.

③ 볼트 커터나 손 활톱을 유효적절하게 활용한다.

④ 절단용접토치를 사용할 필요가 있는 경우, 젖은 옷이나 석면 단열재로 몸을 최대한 보호하고 증기로 인한 화상 가능성에 주의한다.

⑤ 기계장치의 급회전 등 예기치 못한 부상을 방지하기 위해, 체인기어(스프로켓)를 체우고 바로 고정시킨다.

⑥ 윤활유는 부분적으로 도움이 될 수 있음을 고려한다.

⑦ 구조 후 부상자에게 응급처치를 취한다. 쇼크 상태는 일반적으로 발생하는 것임을 유념한다.

⑧ 어떤 사고의 경우, 기계에 껴 있는 몸을 외과적인 작업을 통해 빼내야할 필요성이 있다. 이때에는 기계의 일부를 분해하여 몸에 붙어있는 상태로 병원으로 이송한다.

SOP 201-5  에스컬레이터사고 대응절차

1.01 목적

가장 안전한 방법으로 에스컬레이터 비상상황에 대응하는 기준을 확립한다.

1.02 방침

에스컬레이터 시스템에 사람이 껴 있는 상황이 발생한 경우 다음 절차와 기준에 따라 대응한다.

1.03 절차

1. 현장도착 시 대응절차

① 상황실 요원에게 에스컬레이터를 분해할 수 있는 건물관리기술자 또는 에스컬레이터회사 기술자를 요청한다.

2. 안전조치절차

① 긴급 종료 버튼을 눌러 아무도 작전 중에 에스컬레이터를 작동시키지 못하게 한다.

② 모든 구경꾼들을 에스컬레이터에서 통제선 밖으로 떨어져 있도록 한다.

3. 복원작업절차

① 비상스위치를 작동시켜 에스컬레이터 전원을 차단시킨다. (에스컬레이터의 양쪽 위와 아래 부분에 위치)

② 팔이나 발을 빼기 위해 패널 제거를 위한 도구를 사용한다.

③ 필요한 경우 적절한 응급처치를 한다.

SOP 201-6  엘리베이터사고 대응절차

1.01 목 적

안전한 방법을 통해 엘리베이터 비상상황에 적절히 대응하는 절차와 기준을 확립한다.

1.02 방 침

사람이 엘리베이터에 갇혀 있는 상황이 발생하면 다음 절차와 기준을 적용한다.

1.03 절 차

1. 현장도착 시 대응절차

① 상황실 요원에게 상황 대응을 위해 엘리베이터제조(설치)회사 기술자에게 통보하도록 요청한다.

② 가능하다면, 요구조자의 이름과 전화번호를 구 한다

③ 갇혀있는 요구조자에게 현재 문제를 해결하기 위한 작업이 진행 중에 있음을 상기시켜주고 현재 아프거나 부상당한 사람이 있는지 확인한다.

④ 엘리베이터 위치를 파악하고 가능한 경우 수동으로 전환하는 키를 확보한다.

2. 안전조치절차

① 엘리베이터 문을 통한 구조방법이 가장 안전한 방법임을 고려한다.

② 요구조자가 엘리베이터 문을 제외한 다른 방법으로 탈출하게 되는 경우, 전력을 차단시킨다.

③ 가능한 경우, 엘리베이터사고는 엘리베이터회사 기술자에 의해 수습하도록 한다.

④ 승강기 통로 입구에 바리케이드를 친다.

⑤ 엘리베이터 본체가 작업 층에서 3 피트 정도 아래 있는 경우 엘리베이터 위쪽의 탈출 출구를 통해서 나오는 것을 우선 고려한다.

3. 요구조자 구조절차

① 엘리베이터가 멈춘 위치를 파악한다.

② 엘리베이터 폰이나 문 근처에서 소리를 질러 승객들과 연락을 한다.

③ 전력 공급 시스템을 확인한다. (주동력 차단, 브레이크, 퓨즈.)

④ 승객들로 하여금 긴급 정지 버튼을 확인 하도록 한다.

⑤ 승강기 문을 흔들거나 승객들이 동시에 승강기 문을 흔들도록 한다.

⑥ 전원을 끈다.

⑦ 승객들이 승강기 문을 열도록 한다. (구조대원이 직접 문을 열기위해 머리 위 승강구로 들어 갈 수 있다.)

⑧ 승객들이나 구조요원들로 하여금 승강기 외부 문을 열도록 한다.

⑨ 가능한 도구를 사용하기 위해 동력장치를 가동한다.

⑩ 절단하거나 강제로 연다. (생사여부가 달려있는 상황시에만)

※ 상황별 요구조자 구조요령

1.  엘리베이터가 착상이 되었음에도 문이 열리지 않는 경우

가.  승객에게 인터폰으로 다음과 같이 알려 준다.

① 먼저(열림)버튼을 누르도록 한다.

② 이와 같은 방법으로 문이 열리지 않을 경우, 다음 행선층 버튼을 누르고 (닫힘)버튼을 눌러 운전을 행하도록 한다.

나.  위의 방법으로도 엘리베이터가 운전되지 않거나 열리지 않는다면, 구조요원이 엘리베이터 상부의 도어머신(Door Machine)을 인위적으로 회전시켜 문을 열어 엘리베이터안의 승객을 구출한다.

2.  엘리베이터가 층과 층 사이에서 정지했을 경우

가.  승객에게 다음과 같이 연락하여 준다.

① 엘리베이터 안에 있는 것이 가장 안전하다는 것을 알리어 불안감을 해소시킨다.(질식 우려 없음)

② 엘리베이터 안에서 조용히 기다리게 하고, 엘리베이터 문을 열고 밖으로 나오는 것은 매우 위험함을 알린다.

나.  승객의 구출요령을 충분히 습득한 3인이 다음절차 요령으로 구출한다.

① 기계실 수전반 주전원 스위치를 차단한다.

② 한 사람은 엘리베이터 상부 혹은 엘리베이터의 위치를 확인할 수 있는 위치에서 기계실에서 구출 작업을 하는 사람과 긴밀한 연락을 행한다.

③ 다른 두 사람 중 한 사람은 기계실의 권상기에서 브레이크의 레버를 이용하여 단속적으로 누르고 다른 한 사람은 수동핸들을 돌려 층을 맞춘다.

④ 이와 같은 작업을 할 때 3인은 상호 긴밀한 연락을 취하여 안전사고 방지에 만전을 기하도록 한다.

⑤ 엘리베이터 착상이 맞은 다음 엘리베이터 상부의 도어 머신을 인위적으로 회전시켜 문을 열어 엘리베이터 안의 승객을 구출한다.

3.  정전으로 엘리베이터가 정지했을 경우.

가.  정전이 짧은 시간 안에 복귀될 수 있다고 판단되면 승객에게 인터폰으로 그 요지를 충분히 설명하고 엘리베이터 안에서 조용히 기다리도록 한다.

나.  정진이 복귀되면 엘리베이터 내의 운전반에서 행선층 버튼을 눌러 운전하도록 지시한다.

다.  정전이 긴 시간동안 복귀 될 수 없으면 전항의 구출방법으로 승객을 구출한다.

4. 고장 및 사고시의 응급조치 요령

가.  엘리베이터 출입구 문턱에서 ±150 ～ 600mm 이하에 정지된 경우 승장도어 키를 사용하여 문을 열 때 엘리베이터가 그 층에 정지해 있는지 확인한 후에 안정된 자세로 문을 열고 승객을 구출한다. (이때 어린이, 노약자, 임산부, 장애인 등은 반드시 외부인의 안내를 받아야 한다.)

나.  엘리베이터 출입구 문턱에서 ±600mm 이상에 정지된 경우 기계실에서 권상기 브레이크 개방레버를 사용하여 엘리베이터를 바로 윗층 또는 아래층으로 엘리베이터 높이를 맞춘 후 승객을 구한다. (이때 엘리베이터 도어가 열려 승객의 신체가 문턱 바깥으로 돌출되지는 않았는지, 인터폰으로 확인을 철저하게 하고 주전원스위치는 반드시 차단되어 있어야 한다.)

SOP 201-7  맨홀사고 인명구조절차

1.01 목 적

함몰지역 또는 맨홀사고시 안전한 인명구조활동 절차와 기준을 제공한다.

1.02 방 침

함몰지역 또는 맨홀사고시 인명구조는 다음 절차와 기준을 적용한다.

1.03 절 차

1. 현장도착시 대응절차

① 현장상황에 대해 상황실에 보고 하고 초기 통보 받은 사항과 다른 경우 사고 현장의 정확한 위치를 통보한다.

② 구조 시 문제점과 장애요인을 확인하고 필요한 추가 장비에 대한 요청을 한다.

③ 사고가 맨홀지역 내부에서 일어난 경우 문제를 분석하고 목격자나 현장 관계자(건설 현장인 경우)로부터 추가적인 정보를 얻는다.

④ 사고 현장이 맨홀내부 전력시설과 관련 있는 경우, 상황실 요원에게 한국전력 등 유관기관에 연락을 요청한다.

2. 함몰지역인 경우 대응절차

① 중장비, 소방차, 대원들은 안전한 거리를 유지하도록 하여 함몰지역으로 미끄러져 들어가지 않도록 한다. 필요한 경우 지대를 높인다.

② 요구조자에게 필요한 지원사항이 무엇인지와 부상 정도를 확인한다.

③ 요구조자에게 밸브를 부분적으로 개방한 공기호흡기 예비용기 또는 컴프레셔로부터의 공기공급 호스를 밀어 넣어 공기 또는 산소를 공급한다. (호스릴은 원거리 함몰지역 공기를 공급하는데 사용될 수 있다.)

④ 요구조자에게 안심하도록 위로한다. 특히 아이인 경우 심리적 안정에 주의를 기한다.

⑤ 함몰된 구멍이 매우 큰 경우, 요구조자 구조를 위해 복식 사다리를 사용하거나, 요구조자를 들어올리기 위한 장비, 안전로프 등을 활용한다.

⑥ 출동대원이 입구 쪽으로 들어갈 때, 머리가 먼저 들어간다.(어깨 또는 발목매듭에 의해 지지된다.)

⑦ 구멍이 매우 작은 경우, 8피트 정도 떨어진 지역에 다른 구멍을 파서 진입하는 것을 고려한다. 건설 관계자에게 조언을 구한다.

⑧ 필요한 경우 응급처치를 취한다.

3. 맨홀 구조인 경우 대응절차

① 전기 장비, 시설과 관련된 사고인 경우 한국전력 등 유관기관에 통보한다.

② 전기 차단 및 유관기관 전기 관계자의 진입승인이 날 때 까지 절대 진입하지 않는다. 인명구조의 목적인 경우에도 진입해서는 안 된다.

③ 맨홀에 들어갈 때, 구조요원은 호흡장비와 안전로프을 장착한다. 보조 안전로프를 요구조자에게 착용시킨다.

④ 진입대원의 지원을 위해 충분한 지상 대원을 배치한다.(한 명의 의식불명의 환자를 밧줄로 들어올리기 위해서는 4명 정도의 소방대원이 소요된다.)

⑤ 지상 지원 팀 중 한명은 호흡장비를 착용하고 안전로프를 착용한 채 작전 중 발생할 수 있는 비상상황에 대비한다.

⑥ 공기가 필요한 경우 다량의 공기통을 밸브를 열어 투입한다.

⑦ 필요 시 응급처치를 한다.

⑧ 탈출구와 활동공간이 협소하므로 공기호흡기 사용한계 시간 준수 및 보조호흡기를 결착한다.

⑨ 맨홀, 탱크에는 물, 유류등 내용물이 남아있는 경우가 대부분이므로 익사할 가능성에 유의한다.

⑩ 녹슬거나 부식된 계단 및 손잡이, 미끄러운 벽면에 유의하여야 한다.

⑪ 충분한 조명을 확보하여야 하며, 방폭 조명기구를 사용해야 한다.

⑫ 충분한 공기호흡기 예비용기를 공급하여야 한다.

SOP 201-8  건축물 붕괴 사고시 대응절차

1.01 목 적

건축물 붕괴사고 현장에서 안전하게 임무를 수행하는 절차와 기준을 제공한다.

1.02 방 침

건축물 붕괴사고 발생 시, 다음 절차와 기준을 적용한다.

1.03 절 차

1. 다음 내용이 포함된 상황보고를 실시한다.

∘  건물용도, 건물의 크기, 부상의 정도, 희생자 수, 출동 요청할 개략적 구급차 수

2. 구청, 경찰, 기타 유관기관에 출동요청하고 가스와 전기 관련 유관기관에 안전차단을 요청한다.

3. 중장비(크레인, 불도저, 덤프트럭)를 필요 시 요청한다.

4. 필요한 경우, 숙련된 건축물 폭발 전문가의 지원을 요청한다.

1.04 임 무

1. 건축물 내 갇혀있는 요구조자와 구조 활동을 진행하는 요원들의 안전을 동시에 제공하도록 한다.

2. 건축물 또는 잔해물 지지 작업은 갇혀 있는 요구조자에 접근하기 위해 필요하다.

3. 건축물의 안제독을 위해 건축물 관계자들의 자문을 구한다.

4. 구경꾼들의 접근을 막기 위해 경찰에 경찰통제선의 설치를 요청한다.

5. 필요 시 검시관에 연락한다.

6. 필요 시 응급처치를 한다.

7. 복귀하기 전에 통제선 설치와 위험경고 표지판 등 이 설치 및 부착되었는지 확인한다.

8.  진동과 충격에 의해 붕괴된 건축물이 재붕괴 할 수 있음을 주의한다.

9.  구조견 및 탐색장비를 활용하여 요구조자의 정확한 위치를 파악한 후 구조활동에 임한다.(중장비 사용 동일)

10.  건물현황에 익숙한 관계인과 사고당시 현장 인물을 확보하여 요구조자의 위치 파악에 총력을 기울인다.

SOP 201-9  건축물 화재 인명검색절차

1.01 목 적

건축물화재 시 인명검색 활동을 효과적으로 하기 위한 표준시스템을 제공한다.

1.02 방 침

건축물 화재시 주요검색 및 정밀검색을 실시할 경우 다음 절차와 기준을 적용한다.

1.03 절 차

1. 현장도착 시

① 상황을 보고한다.

② 구조 활동의 문제를 파악한다.

③ 필요 시 추가적인 자원을 요청한다.

④ 주요 검색을 실시하고 초기 화재 통제 작업을 진행한다.

2. 주요검색실시 절차

① 현장도착 시 요구조자가 있을 가능성이 높은 경우 요구조자가 위험에 노출될 수 있는 주요장소를 중심으로 신속하게 주요장소에 대한 검색을 실시하는 표준작전절차를  말한다. 현장지휘관은 주요검색이 완료됨과 동시에 화재진압을 위한 초기 작전을 진행한다. 주요검색을 실시할 경우 배치된 출동대는 화재의 영향을 받은 모든 지역을 신속하게 확인하고 지나가면서 건물 내 피해자의 구조와 안전을 도모하는 작업을 진행한다.

② 현장지휘관은 화재발생장소에 대한 전 지역의 검색이 끝날 때까지 특정 지역별 주요 검색 임무를 부여하고 실시간 통제를 실시해야 한다. 현장지휘관은 특정지역 주요 검색 분대가 요구조자를 발견하여 구출하는 작업을 수행할 때 다른 분대를 신속히 투입하여 당해지역의 검색임무의 공백을 피하도록 한다.

③ 현장지휘관 및 지휘대장은 요구조자의 상황을 판단할 때 목격자의 정보에만 전적으로 의존하여 지휘판단을 해서는 안 된다. 현장지휘관은 요구조자의 위치, 수, 상태 등의 상황정보에 따라 주요 검색 작전을 지원하며 대원들의 출입이 가능한 장소에는 언제든지 주요검색을 완료하도록 한다.

④ 주요 검색에 배정된 분대는 검색이 완료되었을 때 현장지휘관에게 보고하는 책임을 갖는다. 요구조자를 발견한 경우에도 보고하여야한다.

⑤ 주요 검색이 완료된 경우, 현장지휘관은 화재발생 지역으로의 접근 통제를 실시한다. 거주자의 건물 내 출입가능성에 철저히 대비한다.

⑥ 검색이 완료되면 눈에 쉽게 띄는 입구에 표시한다.

3. 정밀(보조)검색 실시절차

① 정밀검색 화재진압 작전이 종료된 이후에는 초기 주요검색을 보완하는 정밀 보조검색을 실시한다.

② 정밀검색은 화제가 완전히 통제되고 배연 작업이 완료된 시점에서 화재 지역 내부를 정밀하고 완전하게 검색하는 것을 의미한다.

③ 정밀 검색은 주요검색에 투입되지 않은 다른 출동대가 실시한다.

④ 정밀검색에서는 시간보다 세밀함이 중요한 요소로 작용한다.

4. 검색완료 구역(방) 표시

① 사전준비

㉮ 모든 진화 작업 대원들은 방 내부에 검색 완료 표시를 하기 위하여 5미터 정도의 적색리본을 방화복 주머니에 항상 소지하고 있어야 한다.

㉯ 119안전센터장 및 구조대장은 모든 대원이 리본을 소지하고 있는지 확인한다.

㉰ 각 119안전센터장 및 구조대장은 각 대원이 검색완료구역 표시 절차에 관해 숙지하고 있도록 교육하여야 한다.

㉱ 각 소방서 장비구매부서에서는 매 분기별로 필요한 리본을 구입 제공한다.

② 검색완료 구역 표시절차

㉮ 주요검색이 수행된 후, 빨간 리본 조각을 손잡이에 부착한다.

㉯ 정밀(보조)검색이 완료된 후에는 두 번째 리본을 부착한다.

㉰ 리본은 약 12인치의 길이로 사용된다.

㉱ 문에 손잡이가 달려있지 않은 경우, 문을 닫은 채로 리본을 부착하여 한 쪽 끝이 붙어있도 록 한다.

㉲ 항상 리본을 손 높이 정도 되는 위치에 부착한다.

㉳ 사고 상황이 종료된 후에는 출동대원들은 모든 리본을 제거한다.

㉴ 모든 출동대원들은 리본을 다시 지급 받는다.

SOP 202

교통사고유형별 표준대응절차

SOP 202-1  고가도로상에서의 사고 표준작전절차

1.01 목 적

고가도로에서 화재 또는 응급의료상황이 발생한 경우 작전절차와 기준을 확립한다.

1.02 방 침

1. 각 출동대원은 고가도로 상에서 발생하는 화재 및 응급의료 사고의 대응 기준에 관한 본 기준을 따른다.

2. 서울소방재난본부는 고가도로 상에서 발생하는 비상상황 시에 대원들의 안전과 현장 관리를 위하여 본 기준을 준수하도록 하여야 한다.

1.03 절 차

1. 현장도착 시 대응절차

① 정확한 사고 위치를 포함하는 일반 상황 보고를 실시한다.

② 다른 출동소방차가 반대편 방향에서 접근할 경우 상호무선연락을 취해 효과적인 상호 부서위치를 정한다.

③ 가능한 경우, 소방차를 현재 진행 중인 교통 흐름과 응급 사고현장 사이에 위치시킨다.

④ 소방차는 앞뒤 철제고임목을 받치는 등 추돌시  대원을 보호할 수 있는 조치를 하고 현장 활동을 전개한다.

⑤ 소방차는 누출된 화학물질, 가연성 액체, 누출된 물질 밖에 위치시킨다.(일반적으로 이러한 경우 바람을 등지고 위치한다.)

⑥ 경찰의 대응을 요청하고 도착 시에 임무를 조정한다.

2. 안전조치절차

① 고가도로상에서 작전 시 대원들은 보호복 등 안전장비 착용기준에 따라 최소한의 안전장비를 착용한다.

② 가능한 경우, 소방차를 현재 진행 중인 교통 흐름과 응급 사고현장 사이에 위치시킨다. ( 현장에서 작전 중인 대원들의 보호를 위해서)

③ 대원들은 항상 교통상황을 인식하고 현장에서 작업 시 주의를 기울여야 한다.

④ 대원들은 고가도로 지역의 지도를 참고하여 가연성물질 및 유해 물질의 확산을 통한 인근주민의 피해여부를 판단한다.

⑤ 대원들은 고가도로 상에서의 위험물질누출에 주의해야 하며 누출시 하수도를 통하여 강으로 흘러들어가 광범위한 오염을 야기할 수 있다.

⑥ 하수도및 주변토양에 오염물질이 들어가지 않도록 충분한 조치를 하여야 한다.

3. 소화용수 지원절차

현장지휘관은 고가도로상에서는 물의 공급이 어려우므로 지속적인 물지원에 대한 대체 수단을 고려해야 한다.

① 물탱크차 추가출동

② 추가적인 펌프차량을 통한 물지원

③ 고가도로 인근 도로상의 소화전 활용

④ 펌프차량의 교체 투입

SOP 202-2  철도사고 대응절차

1.01 목 적

철도에서 비상상황 발생 시 긴급대응절차 및 기준을 확립한다.

1.02 방 침

서울소방재난본부는 철도에서 사고 발생 시, 적절한 대응을 실시하고 대원 및 시민들의 안전을 도모하기 위하여 다음 기준을 준수한다.

1.03 절 차

1. 현장도착 시

① 신고접수와 동시에 상황실에서 철도청 상황실요원에게 사고의 정확한 위치와 신고개요를 통보하고 대응을 위한 철도 관계자의 긴급출동을 요청한다.

② 비상상황 대응에 필요한 필요지원을 요청한다.

③ 사고 현장의 양쪽으로 800m 위치에 빨간색 불빛을 내는 긴급정지 신호를 철도위에 올려놓는다. (철도 사이 중간에 놓는다. 이를 통해 오고 있는 열차가 멈추게 된다. 오고 있는 열차가 멈추거나 방향을 전환할 때까지 기수 역할을 하는 대원이 현장에 대기하고 있어야 한다.)

④ 필요 시 경찰 지원을 요청한다.

⑤ 열차 기관사와, 기술자, 철도 관계자와 현장 관련 사항을 조정한다.

⑥ 화물을 적재한 차량이 포함된 경우, 화물의 특징을 파악하기 위해 적재 문서의 사본(선적표)을 구한다.(보통 열차 맨 뒤에 있는 승무원 실에 보관된다.)

2. 안전조치절차

① 현장대원은 보호복 등 개인 안전장비를 착용한다.

② 현장대원은 구형 디젤전기기관차의 경우 전기 발전기내에 400~1000ℓ의 PCB가 포함되어 있다는 것에 유의한다.

※ PCB : 폴리염화비페닐(Polychlorinated biphenyl), 유해물질로 열을 가해도 분해되지 않고 전기절연성이 뛰어남

③ 적재물품 중 유해화학물질에 화재가 발생한 경우 현장에 투입한 대원을 철수시키거나 주변 지역의 대피를 지시한다.

3. 엔진 화재

① 열차 차장과 기술자와 함께 관련 상황에 대해 조정한다.

② 전기 화재에 대해서는 CO2를 사용한다.

③ 디젤 엔진은 엄청난 양의 디젤 연료를 소모한다. 연소성 액체 화재를 다루는 방범으로 진화하도록 한다.

④ 완전한 방호복과 공기호흡기를 착용한다.

4. 탱크차량을 적재한 화물열차 화재

① 가능한 경우 물질의 종류를 확인한다.

② 물질의 종류에 따라 대처한다. 위험물질이 관련된 경우에는 상황실을 통하여 유관기관의 협조를 얻어 기술적 자문을 요청한다.

③ 완전한 보호복과 공기호흡기를 착용한다.

④ 위험 물질이 관련된 경우, 위험 상황에 따라 대처한다. 적극적 대응 방안보다 방어적 대응이 권장된다.

⑤ 대피상황이 진행될 수 있음을 고려한다.

5. 유개차량(Box car)을 적재한 화물열차의 화재

① 물질의 종류를 확인한다. 위험 물질로 판별되는 경우, 관련 물질의 특징에 따라 대처한다.

② 일반 종류로 판별되는 경우, 노출을 방지하고, 가능한 경우 차량을 끊어 나머지 차량과 분리되도록 한다.

③ 차량의 외부를 냉각시켜 차량의 고온부를 판별하도록 한다.

④ 차량의 하부를 냉각시킨다.

⑤ 일반적으로 간접 진화를 최선의 방안으로 간주한다. 다음 과정에 따라 수행된다.

㉮ 가능한 경우 차량의 가장 뜨거운 지역을 판별하도록 한다.

㉯ 사다리로 차량의 위를 올라가 가장 뜨거운 차량의 지붕에 구멍을 뚫는다.

㉰ 효과적인 간접 진화를 하기 위하여 분무주수(fog) 방법을 사용한다.

⑥ 완전한 보호복과 공기호흡기를 착용한다.

SOP 202-3  공항내 항공기 사고 대응절차

1.01 목 적

1. 공항 관계자들과 사고 현장 관리를 위한 절차와 기준을 확립한다.

2. 공항 내 비상상황 시에 현장 지휘 절차를 수립한다.

1.02 방 침

1. 출동대원은 공항 내 비상상황에 대처하기 위해 공항 관계자들과의 작전 시 본 기준을 준수한다.

2. 소방재난본부는 공항 내 작전 시 대원의 안전을 보장하기 위해 본 기준을 준수하도록 한다.

3. 본 기준은 관할구역내에 공항, 비행장(군용 포함)이 있는 경우 적용한다.

1.03 절 차

1. 현장도착 시

① 공항 내에서의 작전절차

㉮ 출입구 쪽에서 대기한다.

㉯ 공항 출동대장에게 연락을 취한다.

㉰ 사고 현장 대처 시 공항 출동대장을 지원한다.

㉱ 참조자료 : "공항내 현장지휘절차

② 공항 외에서의 작전절차

㉮ 상황을 보고한다.

㉯ 상황을 평가한다.

㉰ 필요 시 추가적인 지원을 요청한다.

㉱ 작전 경계지역을 설정한다.

㉲  현장지휘소를 설치한다.

2.안전

① 완전한 보호복과 호흡 장비를 착용한다.

② 유도로와 사용 활주로를 횡단할 때 적절한 절차를 적용한다.

③ 프로펠러, 로터, 제트 분사 가스를 주의한다.

④ 군용 항공기에 정면으로 접근하지 않는다.

⑤ 현장 안전요원의 지시를 따른다.

⑥ 연료 누출과 증기운을 주의한다.

⑦ 잠재적 폭발에 대비한다.

⑧ 현장에서 작업하지 않는 대원은 항공기로부터 멀리 떨어져 있도록 한다.

3. 현장작전절차

① 상황실에서 항공기 사고시 유관기관에 통보한다.

② 공항내 또는 공항외의 장소에서 일어난 항공기 추락 시, 소방차 또는 관련 유관기관에 통보한다.

③ 현장지휘소가 설치된 경우, 공항 출동대장은 현장 지휘 시스템의 작전 책임자(현장지휘대장)로 배치하는 것이 바람직 하다.

4. 화재가 없는 경우

① 누출된 연료와 잠재 발화 가능성이 없는 항공기에는 포 형태의 약제를 사용한다.

② 조종실로부터 누출된 연료를 흘려 내보낸다. 승객들의 구조 작전 시 분무방수로 대응한다. (누출된 연료가 어디로 흘러가는지 확인해야 한다.)

③ 잠재적 연료 발화에 대한 예방책을 마련해야 한다.

④ 사고 현장 주변에 안전 경계를 설정한다.

⑤ 위험 물질이 항공기 내부에 있는지 확인하도록 한다.

5. 화재가 있는 경우

① 가능한 경우 바람 방향으로부터 접근한다.

② 가능한 포 형태의 약제를 사용한다.

③ 포를 사용할 수 없는 경우, 탑승객들로부터 불길을 돌리고, 구조 활동을 하는 출동대원을 위하여 분무방수로 대응한다.

④ 노출을 방지한다.

⑤ 사고 현장 주변에 안전 경계를 설정한다.

⑥ 위험 물질이 항공기 내부에 있는지 확인하도록 한다.

1.04 현장지휘절차(공항)

1. 목적

공항내 항공기 사고시 현장지휘절차는 공항 내 응급대책 시 실질적인 지휘체계를 제공하고 모든 대원, 지휘관, 출동대의 노력을 통합하기 위한 체제로 각 출동대 전술작전을 유기적으로 통합시켜 보다 효과적인 대응을 촉진한다.

2. 방침

공항소방대장에 의해 현장지휘가 이루어지는 경우, 모든 대원들은 본 절차에 따라 임무를 수행하는 것을 원칙으로 한다.

3. 절차

①공항소방대장 또는 공항소방대 현장지휘관은 관할 소방서 현장지휘관으로 지휘권이 이양되기 전까지 공항 내 모든 상황시에 초기 관할소방서 출동대에 대한 지휘권을 행사하게 되며 다음을 포함하는 초기 무선 보고를 서울종합방재센터 상황실에 통보한다.

㉮ 소속(000공항소방대)

㉯ 현 상황 보고

※  사고의 형태, 항공기 상태, 승객의 수, 도착 예상 시간(ETA) 등의 정보를 포함하여 보고한다.

㉰ 현장지휘관 직책

② 관할소방서 현장지휘관이 현장에 도착한 경우, 상황에 따라 효과적 지휘를 위해 지휘권을 이양 받는 것이 효과적인 것으로 판단되는 경우 지휘권을 행사한다. 지휘권은 공항 소방대 현장지휘관과 소방서 현장지휘관 사이에 구두로 이양된다.

③ 서울종합방재센터 상황실은 모든 출동대에 현장지휘권이 이양된 사실을 알린다.

4. 지휘권확립

현장지휘권을 갖는 지휘관과 현장지휘대 운영요원은 다음 임무에 대한 책임을 갖는다.

① 효과적이고 가시적인 지휘 위치를 취한다.

② 신속하게 상황 평가를 실시한다.

③ 사고에 대처하기 위한 작전계획을 세운다.

④ 필요한 분대를 배치한다.

⑤ 상황실에 현 상황정보를 제공한다.

⑥ 대응활동 노력의 효과를 재검토하고 평가한다. 필요 시 현장대응활동계획(작전계획)을 재검토한다.

⑦ 필요 시 추가적인 출동대 지원을 요청하고 배치한다.

⑧ 임무가 종료된 대는 자원대기소로 복귀시킨다.

⑨ 현장지휘관은 현장을 모니터하고 필요한 작전지시를 한다.

⑩ 모든 공항내 사고는 “000공항사고”로 지칭한다. 이 명칭은 현장지휘관과 상황실에 의해 사용된다. 예시 : “000공항사고 현장지휘관” “여기는 서울종합방재센터 상황실”

5. 무선 채널

① 공항 내 사고 현장 도착 시, 현장지휘관과 모든 출동대와의 통신(작전채널)은 채널 2를 통해 지시된다.

② 단독 “대” 작전(예시: 남쪽 현장지휘대, 북쪽 현장지휘대)을 시행중 인 경우와 현장지휘관과 서울종합방재센터 상황실 사이의 통신은 채널 1로 한다.

③ 119 상황실장은 필요에 따라 작전 채널을 1로 변경할 수 있다.

6. 사고 현장의 관리를 촉진시키기 위해, 현장지휘관은 표준현장지휘체계를 운영하며, 다음 위치에 대원들을 배정한다.

① 지휘대

㉮ 현장지휘대장은 사고 현장의 전술적 운영의 지시를 담당하며 현장지휘관에게 직접 보고한다.

㉯ 지휘대 소속 전 단위지휘관은 채널 2로 통신을 하며, 명칭은 “지휘대”명칭을 앞에 붙이고 지명받은 단위대의 명칭을 붙인다. 예: “지휘대 3층소대"

② 지원부서

㉮ 지원부서는 대응계획부, 자원지원부를 말한다.

㉯ 지원부서 지휘관은 현장지휘대장이 현장에서의 전술작전을 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하는 모든 활동과 기능(전술 작전 외에)에 책임을 갖는다.

㉰ 필요한 경우 각 부서 책임자는 추가 대원을 배치할 권한을 갖는다. 지원부서 지휘관은 특정한 지원 기능을 수행하는 대원을 배정한다.

㉱ 이들 위치에 배정된 대원은 명칭에 해당 임무를 수행하며 무선 명칭은 각각의 부서명칭을 그대로 사용해야 한다.

㉲ 각 부서 단위지위관 및 배치요원은 각 소속 부서의 장에게 직접 보고한다. 각 부서의 지원 지휘관은 현장지휘관에게 채널1으로 직접 보고한다.

③ 참모부서

㉮ 참모부서 지휘관은 안전담당, 연락공보담당을 말한다.

㉯ 안전담당은 안전 유지 관점에서 현장 임무의 모니터링을 담당한다. 연락공보담당은 유관기관 연락 및 공보기능을 담당한다.

㉰ 안전담당은 현장지휘관에게 직접 보고하고 필요한 지시를 받지만 비상상황 발생 시, 안전담당은 현장지휘관과의 협의 없이, 대원들이 위험에 노출된 상황으로 간주된 활동을 즉시 중지하는 권한을 갖는다. 이러한 일이 발생하면, 안전 지휘관은 관련 사항을 현장지휘관에게 즉시 보고하며 이에 상응한 적절한 행동을 취할 수 있다.

㉱ 안전담당과 연락공보담당은 채널 2로 교신하며 무선 명칭은 "안전담당" “연락공보담당”으로 지칭한다.

㉲ 응급의료소장 : 응급의료소장은 119구급대 및 기타 병원구급대를 통합지휘하는 권한과 책임을 갖는다. 응급의료소장은 현장지휘관의 협조를 얻어 중증도분류체계와 병원분산이송을 실시한다.

7. 사고대응구역 및 기능분리대응

① 항공기 재난 사고 현장의 상황과 규모에 따라 사고(현장)을 구역이나 기능을 기준으로 분리하여 관리할 수 있다.

㉮ 사고현장을 구역을 중심으로 나누는 예 : 내부소대, 외부소대, 좌측소대, 우측소대(항공기의 옆면)

㉯ 사고현장을 대응기능을 중심으로 나누는 예 : 구급차대기소. 응급의료소, 분류반, 응급처치반, 이송반, 화학제독분대, 화재진압분대, 구조분대

② 각 단위 지휘관은 다음 사항에 책임을 지닌다.

㉮ 작업 진행을 모니터링 한다.

㉯ 필요한 경우 대원활동의 지시 및 조정

㉰ 각 단위대간 임무조정

㉱ 각 단위대별 대원들의 안전을 모니터링 한다.

③ 각 단위대 지휘관은 현장지휘관에게 직접 보고한다.  채널 2로 교신하며 무선명칭은 각 단위대의 이름을 그대로 사용한다. 예 : “현장지휘관 여기는 응급의료소”

8. 각 단위대 소속 대원은 각 단위대 지휘관에게 직접 보고한다. 각 대는 채널 2로 교신한다.

9. 모든 대원은 무선 통신 상태를 최대한 효율적으로 유지하기 위해 가능한 가까운 거리이거나 긴박하지 않은 보고사항은 대면하여 직접 보고한다.

SOP 203

위험물사고 유형별표준대응절차

SOP 203  위험물사고유형별 표준대응절차

SOP 203-1  일반적 위험물사고 표준작전절차

1.01 목 적

위험물사고에 대한 사고 현장 평가와 안전한 대처를 위한 기준을 확립한다.

1.02 방 침

위험물사고 현장 대응에 관련하여 본 절차를 준수하여 대원들과 시민들의 안전을 확보 한다.

1.03 절 차

1. 현장도착 시

① 현장 평가

㉮ 선착대는 위험한 상황에 처하지 않도록 유의하여 출동한다. 접근 시에 진행 중인 가시적인 상황을 평가하기 위해 속도를 늦추거나 멈춘다. 현장의 바람, 지형, 위치에 대한 효과를 평가한다.

㉯ 평가의 목적은 사고의 특성과 심각성 정도를 확인하고 합리적인 대응계획을 세우기 위한 충분한 정보를 모으기 위해 실시한다. 위험 물질 사고는 상당한 주의를 기하면서 화재 사고보다 신중하게 평가해야 한다.

㉰ 출동대와 대원들이 잠재적으로 위험한 지역에 성급하게 진입하지 않도록 한다. 계획을 수립하기 전에 위험요소를 신중하게 평가하며 작전에 참여하지 않은 출동대들이 안전한 거리를 유지한 채 대기하도록 한다.

㉱ 작전 진입 결정에 앞서 신중하게 평가를 시행하도록 한다. 필요시 사고주변지역에 대한 대피 명령을 즉시 내린다. 이를 위해서는 출동대원이 위험 요소를 인지해야 한다.

㉲ 모든 예측상황은 비관적으로 판단하고 어떤 사항도 낙관적으로 가정하지 않도록 한다. 위험 물질과 관련한 작업 시 잘못된 결정은 결정하지 못한 것보다 상황을 악화시킬 수 있다.

② 상황에 대한 보고를 한다.

③ 통제선(작전 경계구역)을 설정한다.

④ 위험 물질 관련 사고가 도로, 고속도로에서 발생한 경우, 상황실은 해당 관할구역 경찰관서의 출동을 요청한다. 경찰이 현장에 출동한 경우 사고에 관한 조정을 한다.

⑤ 위험물질 위험성분석

㉮ 가장 먼저 도착한 선착 출동대는 사고에 대한 대처를 하기에 앞서 어떤 위험물질이 관련되었는지 그리고 얼마나 양이 되는지 조사해야 한다.

㉯ 확실한 조사를 위해 현장에 들어가는 것은 상당히 위험하다. 폭발의 위험, 누출 가스와 유독물질이 상당량 존재할 수 있다.

㉰ 물질에 대한 위험성 분석에 앞서 성급하게 취하는 행동은 복합적인 문제를 야기시킬 가능성이 있다.

㉱ 도로상에서의 탱크로리 사고인 경우 일반적으로 고정된 시설에서의 사고보다 어려운 문제를 낳는다. 보이지 않는 경고 표시, 연기 또는 장애물에 의해 보이지 않는 경우, 운전사가 사망하거나 실종된 경우, 위험물질 표시 시스템이 불충분할 때, 유독 물질량은 많으나 성분 표시가 없는 경우, 위험 표시만 붙어있고 그 밖의 정보를 표기하지 않은 경우, 가장 위험한 성분만 표시하고 나머지 위험 성분은 표기되지 않은 경우. 이 모든 상황 시에 물질의 위험성을 판단하기 매우 곤란하다.

⑥ 다음 방법을 통해 관련 물질의 확인을 시도한다.

㉮ 플래카드 또는 라벨링을 확인한다.

㉯ 물질의 수송 또는 저장과 관련한 장부를 확인한다.

㉰ 사고와 관련된 사람을 추적 확인한다. 예 : 운전사, 소유주, 열차 기관사, 기술자, 공장 관리자 등

㉱ 운송업체 또는 제조업체에 연락을 취한다.

㉲ 물질의 정확한 철자를 알아낸다.

2. 초기 작전

① 현장지휘소를 설치한다. 사고 현장이 고속도로나 일반도로에서 발생한 경우, 관할 구역내 유관기관에 통보한다.

② 위험물질과 관련된 대응 및 처리 기술 정보를 얻는다.

㉮ 위험물질 응급 대책 가이드북을 활용한다.

㉯ 상황실요원을 통해 인터넷 검색으로 관련정보를 조사하여 통보하도록 한다.

㉰ 다른 정보출처를 활용한다.

㉱ 운송업체와 제조업체에 연락을 취한다.

③ 다음사항에 따라 우선순위를 결정한다.

㉮ 인명위험의 종류와 규모

㉯ 위험 물질의 종류와 양

㉰ D.E.C.I.D.E 연상기호코드를 사용하여 위험 물질에 대처하는 방안을 강구한다.

․ D : 위험 물질의 존재를 감지한다.

․ E : 잠재적 위험을 평가한다.

․ C : 대응 목표를 선택한다.

․ I : 선택 가능한 작전을 확인한다.

․ D : 최선의 작전을 선택한다.

․ E : 진행상황을 평가한다.

④ 목표를 확인한다.

㉮ 목표는 이미 설정된 우선순위에 기초하여 수립된다. 역동적인 상황에 대처할 수 있도록 유연해야 한다.

㉯ 목표는 인명을 구조하고, 현장 및 관련 대원(출동대원, 구경꾼, 주민)의 불필요한 노출을 방지하기 위해 관련 물질의 억제와 통제에 초점을 맞춰야 한다. 목표는 오염 및 피해를 입지 않은 재산과 환경의 보호를 하는 방향으로 설정되어야 한다.

㉰ 목표는 사고에 대한 대처를 위해 확실하게 이해되어야 하며 현장 내 모든 조직에 효과적으로 전달되어야 한다. 긴밀한 협력과 조정은 필수 요소이다.

⑤ 작전 계획

작전 계획은 설정된 목표(문제)를 바탕으로 수립(문제해결방법의 체계화)된다. 설정된 목표에 기초하며 현장의 모든 대원들이 이해를 하고 있어야 한다. 작전 계획은 다음 사항을 중심으로 설정된다.

㉮ 인명 보호

㉯ 물질과 부산물의 억제

㉰ 물질과 사람, 동물, 재산, 환경에 대한 효과를 통제한다.

⑥ 역동적 환경에 따라 작전계획을 수정하거나 변경된 작전 계획의 진행을 모니터한다.

3. 안전

① 모든 작전 및 대피 계획은 모두의 안전을 도모하기 위한 경우에 실시된다.

② 대원들은 완전한 보호복을 착용한다. 작전 경계 내에서는 최소한의 보호복을 착용해야 한다. 특수 보호 장비는 관련 물질의 특성에 따라 달라진다.

③ 출동대원 및 다른 관련대원의 생명을 위협할 수 있는 화학물질 중독 및 반응 증상에 주의해야 한다.

④ 위험 물질에 노출된 대원은 즉각적인 의료 조치를 받게 된다.

주의 : 대부분의 증상은 노출 후 24시간 이후 까지 잠복시기를 가질 수 있다.

⑤ 일반적으로, 다음 안전 기준이 적용된다.

㉮ 사고 현장으로부터 사람들을 떨어져 있게 한다.

㉯ 누출된 물질을 지나가거나 만지지 않는다.

㉰ 위험 물질이 관련되어 있지 않은 경우에도 모든 종류의 가스, 증기, 연기를 흡입하지 않는다.

㉱ 냄새가 없다고 해서 가스 또는 증기가 무해하다는 가정을 하지 않는다.

⑥ 안전조치는 다음 우선순위에 따라 조치한다.

㉮ 인명 안전

㉯ 그 밖의 것들에 대한 안전

㉰ 환경에 미치는 영향

4. 통신

① 최고로 가장 정확한 전달 방법은 사람 대 사람으로 대면을 통한 의사전달이다.

② 무선 지시사항은 간결하게 정확하게 이루어져야 한다.

③ 사고 현장에서 통신은 지시 및 보고사항이 정확히 전달되었는지 확인하여야 한다. 현장정보, 기술정보, 제안사항 등은 상황평가 및 작전계획을 위해 지휘소로 전달되어야 한다. 명료한 지시사항과 조정은 지휘계통을 따라 아래 단위대로 전달되어야 한다.

④ 통신과 무선통신 주파수 할당에 관하여 ICS 기준에 따라 수행한다.

⑤ 직접 무선/전화 통신은 상황실과 지휘차량을 통해 이루어진다.

⑥ 현장 경찰과의 직접적 의사소통은 현장지휘소에 나온 연락관을 통해 이루어진다. 현장에 있는 경찰관서 통제요원은 연락관을 통해 자체 무선통신시스템을 통해 전달되도록 한다. 필요시 상황실간의 통신을 활용한다.

⑦ 채널 1은  다른 기관으로의 연락을 위해서 상황실에 연락을 취할 때 사용된다.

⑧ 고속도로 또는 일반도로에서 사고가 발생했을 때, 신속하고 명료한 통신은 성공적인 작전 진행을 위해서 중요하므로 현장지휘관과 유관기관간의 통신을 위해 각 기관에서 파견된 연락관을 활용 한다.

5. 조정과 통제

① “재난및안전관리기본법”과 “긴급구조대응활동및현장지휘에관한규칙”에 의하여 현장지휘관은 현장과 현장 내 모든 유관기관의 조정과 관리에 대한 권한과 책임을 진다.

② 서울특별시 관할지역에서 사고가 발생한 경우, 서울소방재난본부는 사고 통제와 조정에 대한 관할권을 가진다.

③ 서울특별시 관할구역 내에서 사고가 발생한 경우, 관할 소방서 현장지휘대장이 현장에 도착하여 지휘권을 이양 받을때 까지는 선착한 119안전센터 또는 구조대장이 지휘권을 맡게 된다.

④ 위험물 취급 및 제조업체 내에서의 사고발생시 관련 정보를 얻기 위해 현장 근로자들을 활용한다.

⑤ 관할소방서 또는 서울소방재난본부는 위험 물질 사고 현장에서 작업하는 모든 유관기관의 조정통제를 위해 긴급구조통제단(현장지휘소)을 설치 운영한다.

6. 제독 및 처리

① 현장지휘관의 책임은 인명 및 재산 보호 외에 누출된 물질의 성분을 파악해야 한다. 관련회사 또는 기술 자문으로부터 파견된 관계자에 의한 지시 또는 감독이 있지 않은 이상 누출된 물질을 제독하는 작업을 하지 않는다. 전문 폐기물 회사 또는 관련 팀만 제독 및 폐기 작업을 수행한다. 이들 자원의 사용은 가능하지만 일반적으로 현지 전문가의 조사를 시행한 후 진행하게 된다.

② 사고발생장소를 관한하는 각 기초자치단체 환경관리과(또는 관련부서) 관계자는 비상상황을 분석하여 긴급구조활동지원 및 현장을 관리하기 위해 필요한 자원이 무엇인지 확인한다.

7. 대응절차 (일반):

위험 물질사고 현장에 대응하기 위한 모든 계획은 관련 물질의 특성을 바탕으로 수립되어야 하는 것을 유념해 두어야 한다. 다음 리스트는 위험 물질 사고 상황에 적용되는 일반 기준을 나타낸다. 물질의 특성은 보다 세부적인 절차를 제시하게 된다.

① 인명을 구하거나 보호하기 위해 필요한 모든 단계를 취하도록 한다. 실행 가능한 경우 재산을 보호한다.

② 물질의 확산을 방지하기 위한 조치를 취한다. 모래를 뿌리거나 확산방지를 위한 약제를 뿌린다. 누출된 물에 대한 통제를 병행한다.

③ 사고현장에 있는 파편을 만지는 것을 방지한다. 방사능관련 사고현장인 경우, 60미터 이상 떨어져 있도록 한다.

④ 추후 오염여부 조사를 위해 물질을 만진 사람을 격리시킨다. 격리시킨 사람의 이름과 주소를 확인, 기록한다.

⑤ 오염 또는 부상당한 대원은 그 대원과 직접적으로 접촉한 사람을 포함하여 사고현장에서 안전한 지역으로 이동시킨 후 전문치료센터로 이송한다. 심각한 부상이 발생한 경우 또는 초기 응급조치 이상의 조치가 필요한 경우, 환자는 즉시 가장 가까운 응급실로 이송한다. 관련 응급 시설에 오염 상황과 물질의 종류를 알려준다.

㉮ 응급조치는 주로 호흡회복, 지혈 조치, 골절을 위한 부목, 쇼크 방지, 고통 방지 등에 유의한다. 노출된 대원 및 비노출 대원에 대하여 동일한 상기 조치가 적용된다.

㉯ 오염된 대원에 대한 응급조치는 오염된 피부를 세정하고, 가능한 경우, 외부 옷과 신발을 벗겨 담요 내에 감아 놓는다. 이러한 절차를 통해 만에 하나 환자에 있을 수 있는 오염 가능성을 제거하게 된다.

⑥ 바람이 부는 상황에서 화재 또는 위험물질 사고가 발생한 겨우, 바람을 등지고 있는 위치에서 작전을 수행한다. 사고 현장에서 발생한 연기를 가급적 멀리하도록 한다. 현장에서 사용한 옷이나 도구들은 적절한 오염 확인 절차를 시행하기 위해 분리해두도록 한다. 기술 전문가에 의해 조사되기 전까지 의심되는 물질을 만지지 않는다.

⑦ 위험 물질 관련 차량 사고의 경우, 사고 현장 근처의 모든 교통을 우회하도록 한다. 불가능한 경우에는, 해당 사고차량 또는 관련 차량을 이동시켜, 통행에 필요한 최소 거리를 확보하도록 한다. 물질이 누출된 경우 조사가 이루어질 때 까지 사고발생지역 근처에 차량과 사람의 통행을 차단한다. 전문 지원팀이 도착하기 전에 차량통행이 확보되도록 해야 한다면,최소한의 물을 사용하여 누출된 위험물질을 통행에 필요한 도로 옆으로 흘러내리게 한다. 세척용 물을 담는 둑을 만들고 누출을 통제하기 위해 물질 흡수제를 사용한다. 세척수가 하수도 시스템으로 들어가지 않도록 한다.

⑧ 사고 현장에서는 음식을 먹고 마시거나 담배를 피우지 않는다. 사고현장에서 물질과 접촉한 가능성이 있는 물이나 음식을 먹지 않는다.

⑨ 공인된 위험물질 전문가 팀 이나 의사가 현장에 도착할 때까지 필요최소한의 비상상황 대처만을 실시한다.

⑩ 위험물질 누출에 대응하는 4가지 기본 방안을 활용한다.

㉮ 흡수

㉯ 억제

㉰ 분리

㉱ 중화

⑪ 일부 경우에는 진압하지 않는 것이 위험물질에 대한 최선의 대응방법으로 간주될 수 있다.  다음 물질에 관련한 화재는 진압하지 않고 주변 지역에 즉각 대피 명령을 내린다.

㉮ 폭발성 물질

㉯ 산화제(Oxidizers)

㉰ 유기 과산화물(Organic peroxides)

⑫ 위험물질이 하수도로 흘러 들어가지 않도록 주의를 한다. 그러한 경우 문제를 복잡하게 하고 재난을 확대시킬 수 있다.

⑬ 일부 경우, 특정 위험물질에 붙은 화재를 연소하도록 남겨두는 것이 좋다. 이러한 경우, 화재 진화를 위해 살포된 물이 불로 인한 위험보다 유해할 수 있다.

⑭ 위험물질과 관련한 탱크 트럭에 화재가 발생한 경우 진압여부를 신중하게 결정하고 원칙적으로 진압하지 않고 소진시키는 것을 원칙으로 한다.

SOP 203-2  가연성연료 누출사고 대응절차

1.01 목 적

가연성 연료 누출사고시 대응절차에 대한 기준을 확립한다.

1.02 방 침

가연성 연료 누출사고 관리에 대하여 본 기준을 준수하여 출동대원과 시민의 안전을 도모한다.

1.05 절 차

1. 현장도착 시

① 현장 도착 시, 가시적인 진행상황을 평가하기 위해 출동차량 속도를 늦추거나 멈춘다. 필요 시 추가 출동대를 안전거리를 유지한체  대기단계(대기1 또는 2단계)에 들어가도록 지시한다.

② 위험 현장(인화물 증기 지역)을 가스측정기를 사용하여 확인하도록 한다.

③ 선착대 상황보고를 하고 추가적인 장비 또는 특별 장비에 대한 지원을 요청한다.

④ 구조 또는 대피 문제가 존재하는지 확인한다.

⑤ 초기 평가를 바탕으로 작전 계획을 수립한다. - 작전 계획은 다음 사항을 준수하여 세워야 한다.

㉮구조방법의 우선순위 결정

㉯시민과 출동 대원들의 안전

㉰위험지역의 대피

㉱상황에 대한 통제

㉲누출된 물질의 제독

㉳누출된 물질의 폐기 또는 제거

⑥ 유관기관 관계자와 대피 및 교통 통제에 대한 조정을 한다.

2. 안전

① 완전한 평가가 이루어질 때까지 대원들과 소방차의 진입 또는 대응을 피한다.

② 모든 대원들은 완전한 보호복과 호흡 장비를 착용한다.

③ 모든 구경꾼들을 최소한 위험 지역으로부터 60미터 이상 떨어져 있도록 한다.

④ 위험 현장 주변의 모든 발화위험요인을 제거한다. 고속도로를 폐쇄하는 것을 고려한다.

⑤ 일부 가연성 액체는 연소 시 또는 평상시 유독성 증기를 방출할 수 있다.

⑥ 가연성 액체/가스가 화재가 진행 중인 탱크 또는 실린더에서 누출되고 있는 경우, 컨테이너의 주변 지역에 모든 연소물질을 제거 한다. 컨테이너의 압력 감압 밸브에서 휘파람 소리가 점점 커지는 경우 즉시 주변지역내 사람을 대피시킨다. 폭발 위험이 있음을 고려한다.

⑦ 탱크로리 화재의 경우, 분무방수 등의 방법으로 탱크로리를 냉각하기 위해 사용된다.

⑧ 누출차단이 이루어지지 않은 이상 탱크 또는 실린더 화재를 진화하지 않는다.

⑨ 대원이 위험한 위치에서 작업을 해야 하는 경우, 다른 대원이 엄호방수를 준비하여 유사시에 대비한다.

⑩ 소방차를 저지대에 주차하지 않는다. - 가연성 증기가 체류하여 축적될 위험이 있다.

3. 진압

① 즉각적인 인명 위협 상황이 발생하지 않는 이상, 누출 물질을 하수도로 흘러버리게 하는 방법은 가능한 사용하지 않는다. 누출물질을 흘러버리는 경우에는 하류에서 수거해야 한다.

② 제방과 흡수 물질(예: 모래)을 사용하여 누출물질을 고립시킨다.

③ 안전하게 연소할 수 있는 지역으로 흘러가는 누출 화재는 가만히 두도록 한다.

④ 누출된 물질에 직접적으로 노출되지 않도록 한다.

⑤ 누출의 가장 큰 문제는 누출된 물질의 오염이다. 물을 살포하는 만큼 오염 문제가 심각해진다.

4. 통제

① 액체에 영향을 주지 않고 증기를 분산시키기 위해 분무방수를 사용한다.

② 누출된 물질의 비중을 고려하여 물을 사용할 수 있는지 검토한다.

③ 포 형태의 소화 약제의 사용은 누출된 물질의 발화를 방지할 수 있다.

④ 누출에 대한 차단을 시도한다. - 컨테이너에 연결된 밸브를 차단한다.

⑤ 강력한 방수압력을 이용하여 화염분출방향을 유도할 수 있다. 연소중인 연료는 탱크 하부와 주변에서 흘러내려가도록 한다.

⑥ 흡수 또는 진공 트럭을 이용 하여 연료를 회수한다.

SOP 203-3  LPG사고 대응절차

1.01 목 적

LPG사고 상황에 대처하는 대응방법, 작전 및 대원들의 안전에 관한 기준을 확립한다.

1.02 방 침

1. 본 절차는 액화석유가스 사고 현장의 대처 방안에 관한 기준으로 적용한다.

2. 서울소방재난본부는 출동대원과 시민의 안전 보장에 관한 본 기준이 준수되도록 한다.

1.03 절 차

액화 석유 가스 (LPG)의 누출 신고시 다음 정보를 획득하도록 노력해야 한다.

1. 누출 신고자의 이름과 주소

2. 누출 장소(지역)

3. 냄새의 위치(건물 내, 외부, 기계, 도로)

4. 냄새를 맡은 시점

1.04 일반적 준수사항

강한 가스 냄새를 맡거나 가스가 빠져나오는 소리를 감지할 수 있는 경우, 건물을 뛰지 않고 걸어서 즉시 빠져나오도록 유도한다. 다음 행위는 하지 않도록 한다.

1. 전화기를 끊는 행위

2. 전기 스위치를 켜는 행위 - 텔레비전, 전기기구, 그 밖의 다른 가전제품

3. 전기 차단기를 당기는 행위

4. 건물 내로 다시 들어가는 행위

1.05 대기절차

한개 대가 누출 보고가 있는 장소로 진입하고, 나머지 출동대는 안전거리를 유지한 체 대기한다.

1.06 현장도착 시

1. 위험지역을 판별한다. (인화성 증기 지역)

2. LPG. 는 공기보다 무겁기 때문에 저지대를 피하고 내리막 지역으로부터의 접근 방법을 피하도록 한다.

3. 상황보고를 실시하고 추가 장비 또는 특별 장비에 대한 요청을 한다.

4. 구조 또는 대피 문제가 상주하는지 확인한다.

5. 다음을 포함하는 초기 작전 계획 평가를 바탕으로 작전 계획을 수립한다.

① 시민과 출동대원의 안전

② 위험 지역의 대피

③ 상황에 대한 통제

④ 누출된 물질의 제독

⑤ 누출된 물질의 폐기 또는 제거

⑥ 유관기관 관계자와 대피 및 교통 통제에 대한 조정을 한다.

1.07 안 전

1. 완전한 상황평가가 이루어질 때까지 대원들과 소방차의 진입을 피한다.

2. 모든 대원들은 완전한 보호복과 호흡 장비를 착용한다.

3. 모든 구경꾼들을 위험 지역으로부터 최소 60미터 이상 떨어져 있도록 한다.

4. 위험 현장 주변의 모든 연소가능한 물질을 제거한다.

5. 화재가 탱크에 영향을 미치는 경우 탱크 주변을 청소한다.

6. LPG. 탱크 화재 시, 압력 감압 밸브에서 휘파람 소리가 점점 커지는 경우 사고지역에서 대피시킨다. 폭발 위험이 있다.

7. 탱크 화재의 경우, 탱크의 증기 영역을 냉각하기 위해 냉각방수를 실시된다. (액화 상태 위 영역)

8. 누출구멍 또는 벨브의 차단이 이루어지지 않은 이상 탱크 또는 실린더 화재를 진화하지 않는다.

9. 밸브 차단을 위해 접근하는 대원을 보호하기 위해 적어도 두 명 이상의 대원이 분무방수자세로 엄호주수 준비를 한다.

10. 전복된 LPG. 탱크(교통 사고)는 감압 밸브의 사용이 불가능할 수 있다.

11. 대원이 위험한 위치에서 작업을 해야 하는 경우, 다른 대원의 엄호주수를 고려한다.

12. 소방차를 저지대에 주차하지 않는다. - 가연성 증기가 축적될 위험이 있다.

1.08 진 압

1. 증기가 누출되고 있는 경우, 증기운을 희석시키기 위해 분무방수로 대응한다.

2. 발화되었을 경우, 컨테이너의 과열상태 여부를 확인하고 복사와 대류 열로 인한 위험성을 방지하기 위해 냉각방수를 실시한다.

1.09 통 제

1. 바람을 등지고 화재 및 누출 현장에 접근한다.

2. 분무방수를 통해 안전한 지역으로 증기를 분산시킨다.

3. 용기 구멍에 누출방지방비를 사용하여 누출 차단 시도를 한다. 차단 가능성에 대해 차량 운전사 또는 공장 관계자와 상의한다.

4. 강력한 방수를 통해 화염을 다른 방향으로 유도할 수 있음을 고려한다.

5. 열에 노출된 탱크의 모든 부분에 냉각방수를 실시한다.

6. 분말 진화제와 CO2 진화기는 작은 LPG 화재에 효과적이다.

1.10 상황별 표준작전절차

1. 소방전술을 결정하는데 참고할 수 있는 위험성은 다음과 같다.

① 연소되지 않고 누출된 가스는 혼합가스를 형성하여 폭발될 수 있다. 폭발 압력과 충격파에 의해서 구조물이 파괴(붕괴)되고 파편이 비산하여 사람들이 살상된다. 폭발에 동반하는 화염에 의해서 화재가 일어나고 사람들은 화상을 입는다.

② 충전(充塡) 탱크나 배관에서 분출되는 가스가 점화되면 큰 화염이 형성되고 그 화염에 의해서 주변 가연물이 연소되거나 인근 저장탱크 등이 가열된다.

③ 충전 탱크가 화염이나 복사열에 의해서 가열되면 안전밸브가 개방되고 그곳으로 누출된 가스에 의해서 폭발이 일어나거나 화염이 형성될 수 있다.

④ 충전 탱크가 강열한 화염이나 복사열에 의해서 급격히 가열되면 내부압력이 급증하고 탱크철판이 약화되면서 탱크가 파열된다. 탱크 파열로 일거에 누출된 대량의 가스는 대형 파이어볼(fireball)을 형성한다. 이 파이어볼은 주변 가연물을 연소시키고 사람들을 살상한다.

⑤ 빈 탱크가 가열되거나 화염에 노출되면 탱크 내부의 혼합가스가 폭탄의 작약(炸藥) 역할을 하여 폭발을 일으킬 수 있다.

⑥ 압축된 가스가 압력이 개방되어 확산될 때 또는 액화된 가스가 기화될 때에는 강력한 냉각작용이 나타난다. 그 냉각작용은 탱크 내부의 압력상승을 완화시킬 수 있는 반면, 금속을 약화․수축시키기도 한다.

⑦ 분자량이 공기보다 가벼운 가스도 냉각된 상태에서는 가라앉을 수 있다.

⑧ 분자량이 공기보다 무거운 가스도 시간이 경과하면서 공간 전체로 확산된다.

⑨ 누출가스의 농도가 연소범위를 벗어난 공간에서도 폭발이 일어날 수 있다.

2. 가스누출이 없는 탱크 주변 화재에 대한 대응

① 탱크 냉각 살수와 화재진화를 동시에 실시한다.

② 소방력이 부족할 경우에는 탱크 냉각 살수를 우선한다.

③ 탱크를 계속 방호할 수 없거나 이미 위험한 정도로 가열되었다고 판단되면 즉시 위험구역(반경 150m) 밖으로 대피한다.

④ 위험도가 높아진 탱크를 냉각하여야 할 때에는, 소방차를 원거리에 부서시키고 방수포를 사용하여 냉각시킨다. 방수포가 조준․고정된 이후에는 대원이 소방차 상단에 머무르지 않는다.

3. 가스가 누출되고 있는 상황에서의 대응

① 풍상에서 접근하면서 확산․유동범위를 확인한다.

② 누출부위와 가스농도를 확인한다.

③ 밸브나 누출부위를 폐쇄한다.

④ 가스용기가 작고 폐쇄가 곤란한 경우 캡슐(capsule)에 넣는다.

⑤ 폐쇄나 캡슐봉함은 곤란하나 이동이 가능한 경우 안전한 곳으로 탱크를 이동시킨다.

⑥ 점화원(차량운행, 장비사용, 무전기 사용 등)을 통제한다.

⑦ 위험반경 내에 모든 사람을 소개한다.

⑧ 가스가 체류하는 곳에 방수하여 가스를 제거한다.

⑨ 누출을 차단할 수 없고 그 주변에 체류․유동하고 있는 가스가 없을 경우, 누출가스를 연소시키는 것을 고려한다.

4. 폭발현상이 있은 이후에는 다음과 같이 대응한다.

① 폭발력에 의해서 탱크․배관․밸브․감압기 등이 파열되었는지 또는 가스가 계속 누출되고 있는지 확인한다.

② 미연소 가스 또는 폭발 후 계속 누출된 가스가 다시 혼합기를 형성하여 2차 폭발이 일어날 수 있으므로 주의한다.

③ 폭발에 의해서 화재, 구조물 붕괴, 사상자 등이 발생하였다면 이에 대한 조치를 한다.

5. 밸브나 배관부위에서 화염이 발생하고 있을 때에는 다음과 같이 대응한다.

① 화염을 소화하지 않는다.

② 화염의 복사열에 의해서 가열된 부분을 냉각한다.

③ 화염에 의해서 주변의 가연물이 연소하고 있다면 이를 소화한다.

④ 누출부분 상단(공급측) 밸브를 차단한다.

⑤ 공간이 개방되어 있고 풍향이 위험하지 않은 방향으로 불고 있을 경우 화염을 소화한다.

⑥ 가스가 소진(消盡)되어 화염이 사라질 때까지 주변에 대한 냉각․소화를 계속한다.

⑦ 위험도가 높아진 탱크는 원거리에서 방수포를 이용하여 냉각한다.

6. 소형 가스용기가 불속에 있을 때에는 다음과 같이 대응한다.

① 용기에서 분출되는 가스가 연소하는 화염을 제거하지 않는다.

② 용기를 냉각시키면서 주변을 소화한다.

③ 누운 용기는 바로 세운다.

④ 계속 냉각하면서 연소시키거나 안전한 장소(넓게 개방되고 주변에 가연물이나 시설물이 없는 곳)에서 소화․방출시킨다.

SOP 203-4  유독가스사고 대응절차

1.01 목 적

유독가스를 발생시키는 물질과 관련된 비상상황에 대처하는 기준을 확립한다.

1.02 방 침

유독가스를 발생시키는 물질(훈증물질) 관련 비상상황 시 본 기준에 따라 대응하도록 하여 출동대원과 시민의 안전을 보장한다.

1.03 절 차

1. 관련 유독가스를 발생시키는 물질(훈증물질)을 분석한다. 대부분의 유독가스를 발생시키는 물질(훈증물질)은 호흡 및 피부 흡수에 대하여 상당히 높은 유독성을 지니고 있다.

2. 관련 물질정보에 관한 선적표, 또는 유의사항을 기록한 표를 확인한다.

3. 구조 활동 필요 여부를 확인한다.

1.04 안 전

1. 소방 및 구조 활동 작업을 하는 모든 대원들은 호흡장비와 함께 완전한 보호복을 착용해야 한다.

2. 바람이 아래로 부는 경우 인접 건물과 주변 지역의 대피상황을 고려한다.

3. 구경꾼들이 안전한 거리 밖에 머물도록 한다. 경찰 지원이 필요할 수 있다.

4. 유독가스는 후각을 쉽게 마비시키는 경향이 있으므로 후각에 의존하지 말아야 한다.

5. 유독가스에 노출되어 몸이 아프거나 이상한 느낌을 호소하는 모든 대원들 또는 구경꾼들은 적절한 의료조치를 받게 한다.

6. 대원은 배연이 확실하게 이루어진 후 해당건물 내로 진입해야 한다.

7.  유독가스 누설지역 진입시 반드시 2개(복수)이상 측정장비로 측정하며 내부진입 한다.

1.05 임 무

1. 건물의 배연은 대원들이 호흡장비를 착용하고 있는 동안 외부에서 행해진다.

2. 상황실 요원이 관련 회사와 관계자의 지원을 요청한다.

3. 건물에 화재가 발생한 경우, 과도한 압력증가를 방지하는 감압 장비가 없는 경우 화재에 노출된 유독가스저장탱크가 폭발할 수 있음을 유념하고 있어야 한다.

4. 유독가스저장탱크가 열에 노출되었지만 그대로 있는 경우, 분무식방수를 통해 냉각한다. 가능한 공장 관계자와 상의한 후 작전을 수행 한다.

SOP 203-5  폭발물사고 대응절차

1.01 목 적

폭발물 관련사고 시 대응기준을 확립한다.

1.02 방 침

서울소방재난본부 소속 대원은 지원 출동한 상황에서 폭발물질과 관련된 위협을 받거나, 소방관서로 폭발물이 배달된 경우, 일상 작전에서 폭발물을 접하게 되는 경우에 본 방침을 준수한다.

1.03 절 차

1. 폭탄 위협

① 서울소방재난본부는 소속 출동대원은 현장지휘관의 지시가 있지 않은 이상 신고 된 폭탄 위협에 대해 대응 조치를 하지 않는다.

② 응급 대책이 요청될 경우 경찰관서 또는 군부대 출동을 요청한다.

③ 현장 출동대는 소방차를 현장상황 관찰이 용이한 지역에 대기시킨다.

④ 유관기관 현장지휘관과 합동으로 상호임무 조정을 한다.

⑤ 실제 폭발이 발생하지 않는 이상 경찰의 검색 및 대피 임무에 관여하지 않는다.

⑥ 폭발물 폐기 작업에 관여하지 않는다.

⑦ 경찰, 군부대 등 유관기관 관계자와 현장 작업 경계 설정을 조정한다.(비인가된 대원은 현장 작업 경계내로 들어올 수 없다.)

⑧ 추가 지원요청 및 지시사항에 대기한다.

⑨ 폭발 또는 화재가 발생한 경우, 2차 폭발에 주의한다. 진압활동 시 반드시 보호구를 착용하여 보호한다.

⑩ 폭발 위협 상황 시, 폭발물의 검색 작업 및 건물 대피 결정은 해당 건물 관리자와 경찰 등 유관기관에 의해 이루어진다.

⑪ 무선 통신기 사용시 일부 폭발물의 폭발을 유도할 수 있다는 것에 유념해야 한다.

⑫ 응급 대책 및 잔화정리 시에 추가적인 폭발물에 대한 경계를 한다.(주변과 어울리지 않는 물체에 유의한다.) 발견된 물체가 폭발물로 의심될 경우 건드리지 않고 폭발물처리팀과 현장지휘관에게 통보한다. 통보 시 무전기를 이용하지 않는다.

2. 소방관서에 배달된 폭발물 대응절차

① 해당 물체 주변 지역을 안전하게 한다.

② 전화로 경찰관서에 통보한다. 이 때 무전기를 사용하지 않는다.

③ 소방관서서로부터 모든 대원들과 소방차를 대피시킨다.

④ 경찰이 도착할 때까지 현장에서 발신자 또는 관련혐의자의 신분확인과 유용한 정보를 수집한다.

⑤ 해당 혐의 장비가 폭발을 일으킬 수 있는 가능성을 염두에 두어 해당 주변지역에서 무전기를 사용하지 않는다.

3. 일상 작전에서 발견한 폭발물 대응절차

폭발물 또는 폭발물로 의심되는 물체를 일상 작전에서 발견하게 되는 경우, 다음절차에 따라 행동한다.

① 혐의가 가는 장치를 만지거나 이동시키지 않는다.

② 해당 주변 지역을 대피하고 작전 경계구역을 설정한다.

③ 비 인가된 대원을 해당 경계구역내로 들어올 수 없게 한다.

④ 상황실에 연락을 취하고 (폭발가능성을 고려하여 최소 반경 6미터 내에서 무전기를 사용하지 않도록 한다.) 다음 사항을 요청한다.

㉮ 경찰관서의 대응

㉯ 소방서 현장지휘관의 대응

SOP 203-6  폴리염화비페닐(PCB)사고 대응절차

1.01 목 적

폴리염화비페닐(PCB, Polychlorinated biphenyl) 관련 사고시 대원들과 시민들을 보호하는 작전기준을 확립한다.

1.02 방 침

서울소방재난본부 소속 대원은 PCB사고시 본인과 시민의 안전을 보장하도록 하기 위해 본 작전기준을 준수하여야 한다.

1.03 대응절차

1. 상황을 보고한다.

2. 관련 설비의 소유주 또는 대리인에게 통보한다.

3. 공공시설과 관련된 경우 상황실을 통하여 한국전력 등 유관기관에 지원을 요청한다. 전기관련 유관기관의 최우선적 긴급지원을 요청한다.

4. 누출 또는 화염의 영향을 받지 않도록 소방차와 대원은 바람을 등지고 대기한다. (바람방향에 따라 광범위한 지역을 오염시키는 경향이 있다.)

5. 공기호흡기를 포함하여 완전한 보호복을 착용한다.(PCB 누출로 인해 방출된 해로운 증기는 냄새를 맡을 수 없다.)

6. 관할 기초자치단체의 환경관리과에 통보한다.

1.04 PCB의 성상

1. PCB(폴리염화비페닐)는 일종의 유기 화합물이다.

2. PCB는 대부분 열전달 액체물질로 사용되어왔다.

3. 밀짚 색의 기름기를 띤 액체의 모습 또는 하얗거나 노란색이 도는 왁스형 솔리드의 모습을 가질 수 있다. 축전기가 폭발한 경우 축전기내의 PCB는 검은색일 수 있다.

4. PCB는 변압기나 축전기에서 어디에서든지 발견될 수 있다. 디젤전기열차엔진의 전기 변압기, 구형 텔레비전, 가정용 에어콘 내에 광범위하게 사용된다. 변압기나 축전기는 기름기 있는 액체 나 하얗거나 노란 고체형 PCB를 사용한다.

5. PCB는 높은 독성을 지닌다. 호흡 시나 피부, 안구 접촉, 음식 또는 그 밖의 PCB 함유 물질을 통해 체내에 들어갈 수 있다.

6. PCB는 발암원인이 된다.

1.05 유의사항 및 책임범위

1. 되도록 물질과의 접촉을 피한다.

2. 작전 경계를 설정한다.

3. 하수도에 들어가지 않도록 하고 물을 흘러 보내지 않는다.

4. 공공시설 사고는 현장에 환경관리 전문가의 조언을 얻어 활동한다. 전문가는 모든 오염된 물질, 의복 등에 관련한 누출 처리 및 폐기 절차를 조정한다. 개인시설의 경우, PCB 설비 소유주에게 통보한다. 소유주는 누출 처리, 제독, 폐기 지원에 대한 책임을 진다.  관할 기초자치단체 환경관리과에 통보 한다. 누출로 수로를 통해 강 하류로 흘러간 경우, 환경보호 유관기관에 통보를 한다. 소방의 책임한계는 현장에서의 인명구조 및 확산방지 등 긴급대응활동에 국한되며 누출처리, 제독, 폐기 작업은 소방의 책임한계에 포함되지 않는다.

1.06 위험노출 방지

1. 피부에 접촉된 경우, 오염된 옷을 벗고 노출된 피부를 즉시 씻는다. 가루비누로 세척하는 것이 효과적이며 크림(화장품)을 손과 얼굴에 바르도록 한다. 다른 곳에 접촉하지 않도록 주의한다.

2. 안구 접촉 - 액체 또는 증기는 안구에 자극을 준다. PCB에 노출되거나 오염된 눈은 대량의 물로 15분간 씻어야 한다. - 이후 비누로 얼굴을 씻고 의사에게 진단을 받는다.

3. 오염되거나 오염의 소지가 있는 의복(보호복 또는 유니폼)과 신발의 경우, 폐기작업에 대한 책임을 갖는 공인 기관이나 환경 보호 기관으로부터 폐기 명령을 받을 때까지, 가능한 빨리 봉인된 플라스틱 팩에 보관한다. 오염 확대의 우려가 있으므로  집이나, 일반 세탁소에 가져가지 않는다.

4. PCB에 의해 오염된 소방차와 장비는 완전하게 세척된다. 금속이나 흡수성이 없는 재질은 메트라졸 또는 등유에 적신 천을 사용하여 닦아내고 비눗물로 적신 천으로 계속하여 진행한다. 세척에 사용한 모든 물, 솔벤트, 천은 적절한 폐기를 위해 보관한다.

5. 오염위험에 노출된 피해자와 관련 대원에게 통보한다. (병원, 구조대 대원 등)

SOP 203-7  살충제 누출사고 대응절차

1.01 목 적

살충제와 관련한 사고 현장의 관리기준과 대원 및 시민들의 안전에 관한 기준을 확립한다.

1.02 방 침

살충제 관련 사고를 처리할 때 대원들과 시민의 최대 안전을 도모하기 위해 모든 출동대원들은 본 기준을 준수한다.

1.03 절 차

1. 관련 살충제를 확인한다. 대부분의 살충제는 호흡기, 피부를 통해 빠르게 흡수된다. 가장 빠른 흡수는 눈을 통해 일어난다.

2. 살충제에 관한 정보를 얻기 위해 컨테이너와 포장지를 확인한다.

3. 상황실 요원을 통해 관련정보를 얻기 위해 다음 사항을 상황실에 통보하도록 한다.

① 사고발생 개요

② 발생장소

③ 관련된 화학물질 (화합물 또는 상품명)

④ 등록 번호

⑤ 컨테이너의 종류

⑥ 선적인

⑦ 운송인

4. 제조공장 및 취급소 관리자와 연락을 취한다.

5. 유관기관에 함께 상황통제와 관련한 임무조정을 실시한다.

1.04 안 전

1. 작전에 참여하는 모든 대원들은 호흡장비를 포함하여 모든 보호복을 착용한다.

2. 가죽장화 대신 고무장화를 신는다. 가죽은 오염을 방지할 수 없다.

3. 내산 방화복을 활용할 수 있다.

4. 바람을 등지고 위치한다.

5. 구경꾼들을 현장에서 격리시킨다.

6. 주변 지역에 대피를 요청할 수 있다.(바람이 불어가는 쪽)

7. 이상한 느낌, 가슴의 답답함, 메스꺼움을 갖는 모든 대원들은 즉각 의료 조치를 받게 된다.

8. 살충제 관련한 누출사고 및 화재진압 작업 대원들은 중독 증상이 12시간 동안 잠복할 수 있는 가능성을 감안하여 24시간동안 모니터 되도록 한다.

9. 소방차, 장비, 의복의 제독 작업은 사고 상황의 종료와 동시에 강한 세척제를 사용하여 제독작업을 실시한다.

10. 대원들의 제독작업은 비누와 물을 사용하여 이루어진다.

11. 살충제는 완전 연소 시 독성을 제거할 수 있다.

1.05 임 무

1. 유관기관에 통보한다.

2. 바람이 불어오는 지역으로 대원과 시민들을 대피시킨다.

3. 지역을 격리하고 연기에 사람들이 노출되지 않도록 한다.

4. 바람을 등지고 안전한 거리에서 화재를 진압한다.

5. BLEVE(액화가스가 기화해서 팽창 폭발) 현상을 주의해야 한다. - 살충제 컨테이너는 배연되지 않는다.

6. 최소한의 물을 살포하여 누출확대를 방지한다.

7. 살충제를 포함하는 설비 또는 지역에 화재가 진행 중인 경우, 현장지휘관은 불이 계속 연소하도록 하면서 오염노출을 방지하는 작업을 실시하도록 할 수 있다. 물의 계속적인 사용 여부를 결정할 시에, 다음 효과를 고려한다.

① 광범위한 오염확대를 야기할 수 있다.

② 강한 대류현상과 함께 화합물의 불완전 연소를 야기하여 유독물질이 공기 중으로 방출되는 원인을 제공할 수 있다.

SOP 203-8  방사능 누출사고 대응절차

1.01 목 적

방사능 물질과 관련한 사고 발생 시 대응기준을 마련하고 대원과 시민의 안전을 제공하기 위한 기준을 확립한다.

1.02 방 침

모든 출동대원들은 방사능 물질 관련사고 발생 시 본 기준을 준수한다.

1.03 절 차

1. 상황평가

① 발생된 문제의 특성과 범위를 확인한다.

② 방사능 물질 존재 여부를 확인한다.

③ 위험이 존재하는 경우, 소방계획을 확인하고 공장 관리자와 협의한다. 차량사고인 경우, 선하증권(화물운송계약 증서)과 플래카드를 확인하고, 가능한 경우 운전사와 대화를 한다.

2. 상황에 대한 보고를 한다.

3. 소방서 현장지휘관에 대한 현장 출동을 요청한다.

① 현장지휘관에게 사고상황 및 현장위치를 보고한다.

② 방사선 관련 지원 팀의 대응을 요청한다.

4. 작전 경계를 위한 소방통제선을 설정한다. 통제선은 최소 반경 15미터 이상으로 설정되며 군용 항공기의 추락 시에는 60미터 이상으로 설정한다.

5. 현장지휘소를 설치한다.

6. 방사선 측정장비를 현장에 요청한다.

7. 필요한 다른 자원을 요청한다.

1.04 안 전

1. 가능한 관련 물질로부터 대원들이 멀리 떨어져 있도록 한다.

2. 소방대원은 작전 경계구역(소방통제선) 내에서는 호흡 장비를 포함하는 완전한 보호복을 착용한다.

3. 해당 지역 내에서는 음식, 음료 등의 섭취를 금지하고 흡연을 금지한다. 사고 지역의 의심되는 물질과 접촉한 가능성이 있는 음식 및 물을 먹지 않는다.

1.05 임 무

1. 가능한 경우 주요검색을 실시하고 갇혀있는 요구조자를 구출한다. 사고 지역에 갇혀있는 생존자를 발견한 경우, 구조를 위해 가능한 모든 노력을 지원한다.

2. 방사능 물질을 접촉한 가능성이 있는 대원은 향우 검사가 있을 때까지 분리되어 수용된다. 사고 현장에서의 오염가능성이 있는 모든 대원과 시민의 이름과 주소를 기록정리한다.

3. 모든 부상자를 사고 현장으로부터 격리이동시켜 이송대기지점에 대기시킨다. 인명을 구조하기 위한 모든 절차를 취하지만 방사선 관련 의사가 현장에 도착할 때 까지 최소한의 응급조치만을 취하도록 한다. 의사의 지도에 따라 부상자 치료를 위해 병원으로 후송되며 병원의사에게 환자의 방사능 오염 가능성을 알려준다.

4. 화재를 진압할 때에는 가능한 바람을 등지고 서서 진압한다. 사고 현장에서 발생하는 연기, 분진, 증기와 안전거리를 두도록 한다. 유독화학물질을 다루는 방법에 따라 대처하도록 한다. 의심스러운 물질은 만지지 않는다. 방사능 전문대응팀에 의해 확인을 받을 때까지 의복과 도구는 분리 보관된다.

5. 유관기관의 대응을 요청하며 상황에 대응하는 임무를 조정을 한다.

6. 교통 통제. 사고현장 근처의 모든 교통을 우회하도록 한다. 불가능한 경우에는, 해당 차량 또는 관련 차량을 옆으로 이동시켜, 통행에 필요한 최소 거리를 확보하도록 한다. 방사능 물질이 누출된 경우 현장조사가 이루어질 때 까지 사고지역 근처의 차량과 사람의 통행을 막는다. 방사능 전문대응팀이 도착하기 전에 통행이 확보되도록 해야 한다면,최소한의 세척수를 사용하여 누출된 물질을 도로 옆으로 흘러내리게 한다. 세척용 물을 임시저장할 둑을 만들고 누출을 통제하기 위해 물질 흡수제를 사용한다.

7. 전문대응팀 도착 시, 대원들과 협력하여 상황대응에 필요한 임무를 조정 한다.

1.06 사고지역 통제

1. 방사능 전문대응팀의 협력을 통해 소방통제선과 제독통제선을 설치한다.

2. 제독통제선 설치는 3개의 주요 지역으로 구분한다. 오염지역(HOT ZONE), 부분오염(INTERMEDIATE ZONE), 비오염지역(COLD ZONE). 상기 지역은 다양한 수단으로 표시될 수 있다. 밧줄, 말뚝, 불꽃, 테입 또는 가상의 경계를 설정하여 적용할 수 있다. 제독통제선을 설치할 경우 물질의 종류와 양 그리고 기상상황을 고려한다.

3. 오염지역(HOT ZONE) - 가장 안쪽 지역 - 방사능이 가장 강한 중심지. 본 구역의 경계는 유동적이며 모든 방사능과 오염 의심 지역을 모두 포함할 만큼 크게 설정된다. 젖은 지역(누출된 물)을 포함하는 본 지역은 안전하다고 확인되는 부분에 따라 추후에 규모가 축소될 수 있다.

4. 바람 부는 방향에 위치하는 지역은 지속적으로 경계해야한다. 공기중의 방사능이 심각한 경우, 본 지역은 HOT ZONE의 영역에 포함된다.

5. 부분오염(INTERMEDIATE ZONE)은 오염지역과 비오염지역 사이의 완충지역 역할을 한다. 본 지역의 응급장비는 HOT ZONE에 있는 구조대에게로 건네진다. 부분오염지역은 HOT ZONE에서 구출된 환자가 추가적인 응급조치와 제독 조치를 받는 중간지역 역할을 한다.

6. 비오염지역(COLD ZONE)은 오염의 위험이 없는 지역을 포함한다. 구조 활동통제는 본 구역에서 이루어진다. 현장지휘관과 장비지원요원들은 본 구역에서 대기한다.

SOP 203-9  건물내 LNG 누출사고 대응절차

1.01 목 적

건물 내 LNG(천연액화가스) 누출사고 현장의 대처 방안에 관한 기준을 수립한다.

1.02 방 침

1. 건물 내 LNG누출사고 대응시 본 기준을 준수한다.

2. 건물 내 LNG누출사고 시 대원들의 안전기준은 본 기준을 적용한다.

1.03 신고 요청

신고자는 강한 가스 냄새를 맡거나 가스가 빠져나오는 소리를 감지할  있는 경우, 건물을 뛰지 않고 걸어서 즉시 빠져나오도록 안내한다. 다음사항을 하지 않도록 한다.

① 유선전화기 끊는 행위

② 전기 스위치를 켜는 행위(텔레비전, 전기기구, 기타 가전제품 등)

③ 전기 차단기를 작동

④ 건물 내로 다시 들어가는 행위

1.04 절 차

1. 가스안전공사 등 유관기관에 가스 누출상황으로 의심되는 사항을 통보하고 현장대응을 오청한다.

2. 소방차를 누출 지역으로부터 안전한 거리를 유지하여 위치시킨다. 선착한 소방차는 누출 지역의 진입하고 기타 소방차는 누출 지역으로부터 한 블록 떨어진 안전한 지역에서 대기한다.(대기1단계 준수)

3. 필요 시 경찰의 교통 통제를 요청한다.

4. 누출건물과 위험노출 지역의 즉각적 대피를 고려한다.

5. 가스안전공사 직원이 도착하기에 앞서 자체 가스측정기를 사용하여 해당 지역의 가스 누출 여부를 확인한다.

1.05 안 전

1. 작전에 임하는 모든 대원들은 완전한 보호복과 호흡장비를 착용하도록 한다.

2. 창문과 문을 개방하여 건물 내 환기를 하도록 한다.

3. 배연작업을 위해 전기 또는 가스 팬을 사용하는 경우, 해당 팬이 방폭 처리되어 있는지 확인하고 주변 지역에 발전기가 없는지 확인한다.

4. 건물 내에서 전기 스위치를 작동하지 않는다.

5. LNG는 일산화탄소 또는 다른 유독성 물질을 함유하고 있지 않지만 다량 노출시 질식사의 원인이 된다.

6. LNG는 공기보다 가벼우므로 항상 위쪽 지역을 확인하도록 하고 이를 고려하여 소방차를 위치시키도록 한다.

1.06 시설통제

1. 미터기 또는 밸브를 통해 가스를 차단한다.

2. 가전제품 등으로부터의 발화를 방지하기 위해 건물 내 전기를 차단한다. (예: 냉장고)

3. 주변 지역에 발화의 원인이 될 수 있는 물건들을 제거한다.

4. 메인라인의 가스 밸브는 차단하지 않도록 한다. 이는 도시가스 관계자만이 조치할 수 있다.

1.07 임 무

1. 모든 시설물을 차단한다.(통제시설 참조)

2. 건물 환기를 실시한다.

3. 폭발과 화재 가능성에 대비해 소방용수시설을 점령한다.

4. 건물 내 또는 주변 지역에서 위험에 처한 모든 거주민을 대피시킨다.

5. 건물 진입에 대한 안전 여부를 확인하기 위해 가스측정기를 사용한다. (LNG는 공기보다 가벼우므로, 건물 내 천장 부분에 모여 있게 된다.)

6. 누출을 차단한다.

7. 가스공급의 원상 복구는 가스안전공사 관계자만이 시행할 수 있다.

8. 거주민은 건물 내 잔류가스의 양이 0%가 되었을 때만 다시 들어갈 수 있다.

SOP 203-10  건물내 LNG 화재 대응절차

1.01 목 적

건물 내 LNG가스화재에 대처하기 위한 기준을 수립하도록 한다.

1.02 방 침

모든 대원들은 건물 내 발생한 LNG가스화재시 본 기준을 준수하도록 한다.

1.03 절 차

1. 상황실 요원에게 가스안전공사 등 유관기관에 통보하도록 한다.

2. 구조 작전을 고려하고 적절한 임무를 수행한다.

3. 가스 누출이 현재 진행 중이고 다른 지역으로 확산될 수 있음을 유념하고 누출 지역에 대한 확인이 이루어질 때까지 소방차를 상황에 맞게 위치시킨다.

1.04 가스시설 통제

1. 미터기 또는 밸브를 통해 가스를 차단한다.

2. 메인라인의 가스 밸브는 차단하지 않도록 한다.

1.05 화재통제

1. 가스 공급이 안전하게 차단될 수 없는 경우, 유관기관 관계자가 가스를 차단할 때까지 분무방수를 통해 화재확산을 통제한다.

2. 가스의 차단이 완료되면 건물 화재진압을 위한 작전을 실시한다.

SOP 203-11  건물외부 가스누출화재 대응절차

1.01 목 적

건물 외부 가스 누출 화재 사고에 대한 기준을 수립한다.

1.02 방 침

모든 대원들은 건물 외부 가스 누출 화재와 관련한 사고에 관한 본 기준을 준수하도록 한다.

1.03 절 차

1. 상황실에 가스안전공사 등 유관기관의 대응을 요청하도록 통보한다.

2. 필요 시 추가 출동대를 요청한다.

3. 경찰에 교통 통제와 도로 폐쇄를 요청한다.

1.04 안 전

1. 화재 통제에 배치된 대원들을 보호하기 위해 엄호방수 준비를 실시한다.

2. 모든 대원들은 완전한 보호복과 호흡장비를 착용해야 한다.

3. 구경꾼들이 현장에서 멀리 떨어지도록 한다. 본 기능을 위해 경찰에 협조를 구한다.

1.05 화재 통제

1. 화재 및 복사열로 인한 노출을 보호한다.

2. 분무방수를 통해 가스가 차단될 때까지 화재를 통제하도록 한다.

3. 필요시 분말소화약제를 사용한다.

4. 재발화 가능성에 대하여 대비하도록 한다.

SOP 203-12  가스관 파열시 대응절차

1.01 목 적

화재를 유발하지 않은 건물 외부 가스 누출사고에 관한 대응기준을 수립한다.

1.02 방 침

모든 대원들은 화재가 발생되지 않은 건물 외부 가스 누출시 본 기준을 준수하도록 한다.

1.03 절 차

1. 상황실에 가스안전공사 등 유관기관의 대응을 요청한다.

2. 파열 지역으로부터 안전한 거리에 바람을 등지고 위치한다.

3. 선착한 소방차는 누출 지역으로 진입한다.

4. 기타 후착대는 파열지역으로부터 한 블록 떨어진 안전한 지역에 대기한다.(대기1단계 준수)

5. 경찰에 교통 통제와 도로 폐쇄를 요청한다.

1.04 안 전

1. 작전에 임하는 모든 대원들은 완전한 보호복과 호흡장비를 착용해야 한다.

2. 바람을 등지고 작업하도록 한다.

3. 각 대가 소방용수공급을 안전한 위치에서 실시하고 있음을 확인한다.

4. 소방차 주변을 포함하여 해당지역 주변의 모든 발화 요인을 제거한다.

5. 모든 구경꾼들의 접근을 막고 주변 교통을 정리한다. (고압 대형 관의 경우, 반경 15미터 이상의 안전거리로 설정한다.)

6. 고압 가스관 파열로 인한 소음은 물리적인 영향을 주기에 충분하며 심리적으로 사고 과정에 영향을 줄 수 있다.

1.05 누출 통제

1. 가스관의 모든 누출을 통제한다.

2. 유사시에 대비하여 방수준비를 실시하여 모든대원의 위험노출을 보호한다.

3. 각 대는 물 공급을 안전한 위치에서 실시해야 한다.

4. 소방차를 포함하여 주변의 모든 발화원인을 제거한다.

5. 분부방수를 통해 가스체류 분산시킬 수 있다. (분무방수시 파열된 관에 직접 분사하지 않는다. 이러한 경우 추가 문제를 야기할 수 있다.)

6. 누출을 막을 때 젖은 천을 사용하여 정전기를 방지한다.

1.06 임 무

1. 유관기관의 필요지원을 요청한다.

2. 사고지역내 사람들을 대피시킨다.

3. 발화 원인을 제거한다.

4. 위험노출 통제를 위해 소방차를 위치시킨다.

5. 누출을 막기 위한 통제 방안을 활용한다.

6. 가스측정기로 사고지역을 확인한다.

SOP 204

대규모 재난 표준대응절차

SOP 204-1  대형화재 표준대응절차

1.01 적용상황

화재는 자연적 인위적 원인에 의해 재난으로 확대될 수 있다. 도시화에 따른 건축물의 고층화와 대형화, 그리고 건축물의 밀집화로 소방력의 신속한 대응과 효과적 활용 없이는, 상대적으로 작은 화재가 막대한 인명 피해 및 재산 손실을 일으키는 대형화재로 발전할 수 있다. 따라서 신속한 대응과 각 소방서간 유기적 진압작전, 의용소방대의 상호 지원 활동을 통해 인명 피해 및 재산 손실은 상당부분 감소될 수 있다.

1.02 임무범위

1. 화재로 인한 인명 피해 및 재산 손실의 위험을 최소화한다.

2. 화재 진압 작전과 동시에 인명구조 활동을 지원한다.

1.03 조직과 기능

1. 서울특별시 대응구역은 0개의 방면본부체제로 나누어진다.

① 제1방면 : 000소방서, 000소방서, 000소방서 관할구역을 포함한다.

② 제2방면 : 000소방서, 000소방서, 000소방서 관할구역을 포함한다.

③ 제3방면 : 000소방서, 000소방서, 000소방서 관할구역을 포함한다.

④ 제4방면 : 000소방서, 000소방서, 000소방서 관할구역을 포함한다.

⑤ 제5방면 : 000소방서, 000소방서, 000소방서 관할구역을 포함한다.

2. 각 소방서별 대응구역의 기능은 다음과 같다.

① 각 소방서별 출동대는 대형화재시 의용소방대의 지원을 받는다.

② 소방서장(통제단장)은 자체 소방력으로 대응하기 곤란한 대형사고, 대량 사상자 사고, 위험 물질 사고시 직접 현장지휘를 하여야 한다.

③ 각 소방서 대응관리과장은 자체 소방력으로 대응가능한 중규모 사고시 직접 현장지휘를 하여야한다.

④ 각 소방서 현장지휘대장(진압계장)은 상업지구 등 대량 인명 위험이 있는 지역에서의 각종 사고시 또는 자체 소방력으로 대응가능한 중규모 이하의 사고시 현장지휘관이 된다.

⑤ 각 119안전센터장은 관할구역내 사고발생시 선착대장으로서의 현장지휘관이 된다.

3. 각 소방서별 의용소방대 지원

① 각 소방서별 의용소방대는 선착대의 활동을 지원하여 초기 대응활동에 참여한다.

② 후착대의 도착과 함께 의용소방대는 각 대의 지원활동을 수행한다.

③ 동시다발 화재 시에는 관할구역 내 화재에 적극적으로 참여한다.

4. 장비와 통신

① 모든 출동 소방차는 표준소방장비와 무전기를 장착하여야 한다.

㉮ 모든 출동대는 휴대용 무전기를 소지한다.

㉯ 현장지휘대장, 각 119안전센터장, 구조대장 등 단위지휘관은 휴대용 무전기를 소지하여야 한다.

㉰ 휴대폰은 구급차, 구조자, 지휘차에 구비하도록 한다.

② 출동대 조직표는 별첨 조직구성 표를 참조한다.

1.04 세부임무

1. 모든 출동상황에 대응한다.

2. 소방작전과 병행하여 구조 작전을 시행한다.

3. 화재 억제 및 진화 작업을 실시한다.

4. 특정 사고 현장에 소방 작전이 불필요한 경우 다음 작전을 지원한다.

① 생화학, 방사능 사고 상황 경계 및 보고

② 위험확산 경고 및 대피

③ 통신 운영

④ 검색 및 구조

5. 도시 내 모든 지역에서의 효과적인 응급대책을 실행하기 위해 할당된 임무를 수행한다.

6. 상호응원협정체결에 따라 다른 관할구역의 소방 활동을 지원한다.

1.05 지휘권 이양절차

화재가 대형화재인 경우, 소방서 현장지휘대장이나 소방서장에 의해 지휘권의 이양이 이루어질 때까지 제일 먼저 도착한 선착대장(119안전센터장)이 진화 작업을 지휘한다. 지휘권의 이양이 이루어진 경우, 기존의 지휘관은 지휘권을 이양받은 지휘관에게 현 상황과 진행 중인 작전에 대하여 보고한다. 기존의 지휘관은 위임받은 지휘관의 지휘활동을 일정시간동안 지원한다. 상황이 인명구조상황인 경우 구조대장이 선착대장이 되어 구조작전을 직접 지시하고 조정한다. 폭력시위사태 등 경찰작전이 주요 임무인 경우 경찰지휘관의 통제에 따라 지원활동을 실시한다.

※ 기타 대응체제 및 절차는 긴급구조대응계획에 의함

SOP 205

재난현장에서의 사법기관 협조절차

SOP 205-1  재난현장에서의 경찰 협조절차

1.01 목 적

재난현장에서 경찰의 협조요청에 관한 기준을 확립한다.

1.02 방 침

현장 출동대원은 재난현장에서 경찰의 대응이 필요한 경우 본 기준과 절차를 준수하도록 한다.

1.03 절 차

1. 재난현장 대응을 위해 경찰의 지원이 필요한 경우, 상황실을 통해 지원 요청을 한다.

2. 경찰지원이 필요한 경우 책임 지휘관과 연락을 취하여 상황통제를 위한 임무분담 및 조정을 한다.(대규모 재난현장에서의 작전 시에는 경찰연락관을 통해 경찰현장지휘소와 협조한다.)

1.04 교통통제

1. 교통통제를 위해 경찰의 지원을 요청할 때, 정확한 위치와 교통통제의 형태를 상황실에 통보하여 요청하도록 한다.

2. 위험 물질 사고와 같은 특별 교통 통제수단이 필요한 경우, 현장지휘소에 경찰연락관이 파견되도록 상황실 요원을 통해 요청한다.

1.05 주민통제

경찰은 경찰통제선을 소방은 소방통제선을 설치한다. 경찰은 불필요한 대원이나 주민이 경찰통제선 안으로 출입하는 것을 통제한다.  소방통제선 내부로의 출입통제는 소방에서 실시한다. 소방통제선 내에는 위험성이 존재하므로 언론 취재기자, 시설물 관계자, 임무지정을 받지 않은 대원의 출입을 통제한다. 현장지휘관은 경찰통제선 내의 구역의 범위와 적절성 여부를 모니터하고 잠재적인 위험상황과 소방작전에 필요한 구역의 안전성 여부에 유념한다.

1.06 대 피

위험 물질 사고와 같은 다수의 시민이 위험에 노출된 사고는, 경찰을 통해 지역 대피의 시행과 관리를 하도록 한다. 이러한 경우, 현장지휘관과 경찰 감독관이 협력하여 인력의 시기적절한 배정과 현장 경계 설정, 정보교류가 이루어지도록 조정하는 작업이 필요하다. 정확한 정보가 소방과 경찰간에 공유되어 대원들과 주민의 위험을 최소화 하도록 한다.

1.07 소방대원의 신체위협상황 대처기준

1. 소방대원이 사고현장에서 누군가로부터 임무의 방해를 받거나 신체적 위협을 받을 경우 경찰의 협조를 요청한다.

2.  소방대원이 정신적인 위협이나 신체적인 위협을 느낄 경우 반드시 경찰 동행 등 협조하에 현장활동을 한다.

1.08 검시관 요청

1. 시신은 경찰에서 파견된 조사관이 담당한다.

2. 경찰 조사관의 병원이송 승인이 있은 후 시신을 이송한다.

1.09 경찰협조 의무

1. 경찰은 소방의 협조요청이 있을 경우 소방작전을 지원하여야 한다.(재난및안전관리기본법 제51조2항 : 지역통제단장은 긴급구조를 위하여 필요한 경우에는 긴급구조지원기관의 장에게 소속 긴급구조지원요원을 현장에 출동시키는 등 긴급구조활동을 지원할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 즉시 이에 응하여야 한다.)

2. 재난현장의 치안활동과 관련된 사항은 경찰관서의 장과 협의하여야 한다.(재난및안전관리기본법 제52조1항 : 재난현장에서의 긴급구조활동의 지휘는 시·군·구 긴급구조통제단장이 행한다. 다만, 치안활동과 관련된 사항에 대하여는 관할경찰관서의 장과 협의하여야 한다.)

3. 경찰 현장지휘자는 소방의 현장지휘소에 경찰연락관을 파견하여야 한다.(재난및안전관리기본법 제52조2항 : 중앙통제단장 및 지역통제단장은 재난현장의 긴급구조 등 현장지휘를 효과적으로 수행하기 위하여 재난현장에 현장지휘소를 설치·운영할 수 있다. 이 경우 긴급구조활동에 참여하는 긴급구조지원기관의 현장지휘자는 현장지휘소에 대통령령이 정하는 바에 의하여 연락관을 파견하여야 한다.)

1.10 통 신

1. 경찰본부와의 직접적 통신은 상황실을 통해 이루어진다.

2. 현장에서의 의사소통은 경찰연락관을 매개로하여 상호협조체제를 유지한다.

SOP 206

유형별 주민보호 절차

SOP 200-6-1  주민보호서비스 지원절차

1.01 목 적

1. 주민의 안전을 위협하는 상황발생시 주민의 안전과 재산 손실을 최소화하도록 한다.

2. 주민을 위한 안전 환경을 유지한다.

3. 주민과의 봉사관계를 증진시킨다.

1.02 방 침

1. 비상상황이 발생하지 않은 대기시간동안 비 응급상황과 관련한 민원이 발생한 경우 주민을 보호한다.

2. 민원이 신고된 서비스의 종류를 평가한다.

3. 소방에 의해 서비스를 제공할 수 없는 종류인 경우, 관련 유관기관에 지원을 요청한다.

4. 비상상황 대응과 상충하지 않는 범위 내에서 가능한 신속하게 서비스를 제공한다.

1.03 목 표

비 응급상황 관련 사고에 대한 대응방침과 기준을 제공한다.

1.04 절 차

1. 침수

① 침수로 인한 위협에 대응하고 안전을 보장한다. 전기감전, 가스누출, 기타 화기로 인한 위협상황을 포함한다.

② 위협상황으로부터 거주민의 안전을 보장한다.

2. 동물통제

① 애완용 동물

㉮ 애완용 동물의 주인과 해당 동물이 최근 백신을 접종했는지 확인 한다.

㉯ 신고자 또는 동물과 관계되는 자는 통제 현장에 있어야 하며, 도착하지 않을 시 동물의 포획은 이루어지지 않는다. 다만 당해 동물이 위험에 처할 경우 및 주민을 위협하는 상황인 경우 강제포획 한다.

㉰ 지붕이나 나무위 등 높은 곳에서 동물 포획을 시도할 때 소방대원의 안전을 가장 우선적으로 고려하여야 한다.

② 파충류

㉮ 소방방재센터는 파충류와 관련한 신고요청은 원칙적으로 유관기관(동물보호 담당부서)에 이첩 통보한다. 신고접수자는 구청 동물보호 담당부서에 지원요청을 해야 한다.(이러한 조치는 출동대원들이 비응급상황에 대처하는 동안 응급상황에 직면한 주민이 피해를 입을 수 있기 때문이다.)

㉯ 신고된 파충류가 주민을 위협하는 상황인 경우 적극적으로 대응한다.

③ 야생동물

㉮ 신고자는 구청 동물보호 담당부서에 관련 지원요청을 해야 한다.

㉯ 신고된 야생동물이 주민을 위협하는 상황인 경우 적극적으로 대응한다.

3. 사람이 갇혀 있는 상황

① 차량

㉮ 엔진이 작동중이고 차량이 잠겨있는 경우나, 아이가 차내에 갇혀 있는 경우, 적절한 소방서비스를 제공한다.

㉯ 시동은 꺼져있는 상태에서 차량이 잠겨있는 경우와 차량에 아이가 없는 경우에는 신고자는 열쇠수리공에게 조치를 요청해야 한다.

㉰ 지원을 요청한 신고자의 신원확인(소유주 또는 거주민)은 현장의 소방대원에 의해 이루어진다.

② 거주지(주택, 아파트)

㉮단순 문개방인 경우 또는 위험상황에 처하지 않고 거주지 안에 갇혀서 그에 따른 지원을 요청하는 경우, 원칙적으로 응하지 않는다. 다만 위험상황 발생시는 소방서비스를 제공한다.

㉯ 신고자는 창문을 부수지 않고 다른 수단으로 들어갈 수 있는 방안을 소방관을 통해 지원 받는다.

㉰ 신고자가 거주지에 손실을 입히길 원하지 않는 경우, 열쇠수리공에 요청을 해야 한다.

㉱ 소방대원의 안전은 항상 최우선시 되도록 한다.

㉲ 지원을 요청하는 신고인의 신원확인(소유주 또는 거주민)은 현장의 소방관 및 경찰관에 의해 이루어진다.

4. 상수도 파열

① 현장에 출동하여 파열의 정도를 파악한다.

㉮ 유출되는 물의 양을 평가한다.

㉯ 교통 위험의 가능성을 평가한다.

② 교통 위험이 있는 경우, 경찰의 대응을 요청한다.

③ 긴급조치를 위해 상수도사업소에 연락을 취한다.

5. 폐수 및 하수 유출

① 기초자치단체의 상황실에 폐수 및 하수관리부서의 조치를 위해 연락을 취한다.

② 건물내부인 경우 거주지 내에 폐수 및 하수가스가 형성/체류되지 않도록 한다.

SOP 207

실험시설 위험물 사고대응

SOP 207-1  위험물사고시 대응절차(○○대학/○○연구소)

1.01 목 적

○○대학(또는 연구소)의 위험물사고 시 000소방서 대원의 일반적 대응절차를 확립한다.

1.02 방 침

○○대학(또는 연구소) 내에서 위험물사고가 발생한 경우, 표준 출동지침에 따라 출동한다. 상황실 요원은 신고자로부터 가능한 많은 정보를 얻도록 한다. 1차출동대 출동 후, 상황실 요원은 즉시 경찰, 환경관리과, 보건소 등 유관기관을 관련성을 확인하고 대응협조가 필요한 유관기관에 연락을 취하여 각 기관의 연락관이 현장지휘소의 현장지휘관과 접촉할 수 있도록 한다.

1.03 선착대 도착시

1. 선착한 지휘관은 지휘체계를 확립하고 현장평가를 실시한다. 준비없이 위험한 상황에 개입하지 않도록 해야 한다. 사고현장에 접근할 시에는 진행중인 현장위협상황을 평가하면서 천천히 접근 하거나 상황평가가 끝날 때 까지 잠시 멈춰서야 한다. 현장의 바람, 지형, 위치를 평가한다.

2. 현장지휘관은 모든 후착하는 출동대에게 추후 지시가 있을 때까지 대기지시(대기1단계)를 한다. 대기하는 출동대는 바람, 누출위험물, 잠재적 폭발, 기타 관련 위험요인을 고려하여 안전한 위치에서 대기한다.

1.04 상황평가

1. 지휘관은 현장 대응을 결정하기 앞서 신중하게 평가를 진행해야 한다. 현장의 인명구조 또는 긴급대피를 위해 신속한 행동을 취할 필요가 있지만 출동대원의 위험을 고려하여 가능한 보호 장비를 이용하여 이루어져야 한다.

2. 평가의 목표는 사고 문제의 특성 및 심각성에 대한 확인 작업과 적절한 작전 계획을 수립하기 위해 필요한 충분한 정보를 모으기 위해 시행한다. 위험 물질은 화재 현장 보다 신중한 주의를 필요로 한다.

3. 잠재적 위험 현장에 대하여 각 대와 대원의 성급한 대응을 피하도록 한다. 작전계획 수립 전 위험요인을 평가하여 신중하게 진행하며 현장대응을 하지 않은 분대는 안전한 지역에서 대기하도록 한다.

4. 관련 위험물질, 시간, 바람과 날씨 상황, 사고 지역의 위치, 보호되지 않은 대원에 대한 위험 정도를 고려하는 잠재적 위험을 바탕으로 위험 지역을 확인한다. 치명적인 위험에 처한 대원을 구조하고 대피시키는 신속한 행동을 취하도록 하며 가능한 구조대의 안전을 도모한다.

1.05 현장지휘소 운영

1. 000 소방서 현장지휘관은 작전 수행의 안전에 총 책임을 갖는다.

2. 현장지휘관은 현장지휘소를 설치하고 SOP에 따라 운영되도록 한다.

3. 대학 환경 및 안전관련 비상상황 관리자는 현장지휘소에서 관련정보를 제공하고 협조하도록 조치한다. 비상상황 관리자는 누출물의 화학 특성을 확인하고, 보건/환경에 미치는 잠재 위험을 평가하고, 현장지휘관에게 적절한 제독 요건을 알리도록 하는 책임을 갖는다. 대학 비상상황 관리자는 대학 관계자로서 상황의 만족한 해결방안을 도모하기 위해 현장지휘관과 협조하여 임무를 조정하는 추가적인 책임을 갖는다.

4. 필요한 경우 언제든지 현장지휘관은 안전담당을 지정하여 안전 관점에서 현장운영을 주시하도록 하는 책임을 부여한다. 안전 책임자는 현장지휘관에게 직접 보고를 하지만 위험으로 간주되는 활동 시, 안전 책임자는 현장지휘관과의 협의 없이, 대원들이 활동을 즉시 중지하는 권한을 갖는다.

5. 경찰 또는 대학자치방범대는 현장의 모든 보안과 공중 안전을 담당하며 필요한 경우 소방과 임무조정을 진행한다.

1.06 작전 계획

1. 초기 상황평가정보와 기타 수집한 상황정보를 바탕으로 현장지휘관은 상황에 대처하는 작전 계획을 수립한다.

① 대부분의 위험물질은 컨테이너내의 격납과 보호 시스템을 통해 취급 시에 안전한 조건하에 관리된다. 비상상황은 일반적으로 관련물질이 컨테이너 또는 시스템 외부로 유출되면서 발생하고 외부에 위험을 초래한다. 유효한 대응전략은 유해물질이 안전한 컨테이너 내부로 다시 넣어 밀폐시키거나, 폐기 처분 또는 중화시키는 전략, 안전하게 분산격리되도록 하는 전략이 있다다.

② 세부 작전 계획수립을 위해 위험물질 통제 방안을 확정하고 활용 가능한 자원 및 목표달성을 위한 추가자원을 확보 한다. 특정 필요자원이 현재 동원불가능하거나 필요한 자원 및 방재물자를 기다리기 위해 "대기 상태"에 있는 경우 대체할 수 있는 대응방법을 찾아내어 실행한다.

③ 작전 계획에는 다음 사항을 포함한다.

㉮ 시민의 안전

㉯ 출동대원의 안전

㉰ 필요 시 위험지역의 대피

㉱ 위험상황 통제

㉲ 위험 물질의 제독

㉳ 위험 물질의 폐기처분

㉴ 환경 보호

④ 대원과 장비를 성급하게 개입시키거나 전술과 대응기술을 시험적으로 적용하려는 시도는 피하도록 한다. 대부분의 경우, 대피작전이 필요하며 특수 장비 또는 전문가의 도움을 기다려야 한다.

1.07 위험 지역의 통제

위험 물질 관련 사고는 화재사고와 같이 현장을 2개의 구역으로 나누어 관리한다. 소방통제선을 설치하는 위험 구역(HAZARD ZONE)과 경찰통제선을 설치하는 대피 구역(EVACUATION ZONE)으로 구분한다.

1. 위험 구역(HAZARD ZONE)

① 위험 구역은 사람들이 위험 환경으로부터 잠재적인 직접 위험에 노출된 지역을 의미한다. 현장지휘관에 의해 설정되어 소방통제선에 의해 통제된다. 이 지역으로의 접근은 엄격한 통제가 이루어지며 적절한 보호 장비를 착용하고 작전을 위해 배정된 대원만이 들어갈 수 있다. 모든 분대는 작전에 배정되기 전까지 지정된 대기 지역에 머물러 있도록 한다. 위험 구역으로 들어가고 나오는 모든 대원을 모니터하는 대원을 배정된다.

② 본 구역 내의 통제대상은 소방대원 뿐 아니라 위험 구역 내에 들어갈 필요성이 있는 다른 사람도 포함한다. 현장지휘관은 위험 구역 진입 통제를 위한 모니터 요원을 배정해야 한다.

③ 신원 확인 없이 위험 구역 내로 들어갈 수 없다. 진입 허가가 이루어진 경우, 위험 구역 내로 들어가는 대원은 현장지휘소에서 발급하는 ID 카드를 발급받아 착용하여야 한다.

2. 대피 구역(EVACUATION ZONE)

① 대피 구역은 위험 구역을 둘러싸는 바깥 지역으로서 상주하는 대원들의 위험 정도가 낮다. 모든 민간인은 이 지역으로부터 떨어져있도록 하며 본 지역의 통제선은 현장지휘관과의 협의를 통해 경찰에 의해 설정운영된다. 대피 지역의 범위는 물질의 성질과 양, 보호장구를 착용하지 않는 대원에 대한 위험의 정도에 따라 결정된다. 일부 경우, 일정 반경 내의 지역을 전부 대피시켜야 할 필요성이 있다. 유독성 또는 인화성 증기를 포함하는 경우, 바람 부는 방향에 있는 지역을 위험지역으로 설정하여 대피시킬 필요가 있다.(인화성 증기의 경우에는 발화원인을 철저히 통제한다.) 대피구역내 주민을 대피시킬 경우 현장지휘관은 수송수단, 임시 거주지 마련사항에 대해 현장지휘소(통합지휘팀)에 나온 유관기관 연락관과 협의하여 임무를 조정한다. 대피 지역 내로의 복귀는 잠재적인 인명 및 환경 위협이 통제되고 제거된 경우에만 이루어질 수 있다. 모든 잠재적인 위험에 처한 주민의 안전은 현장지휘관의 책임이다.

1.08 별첨

1. 환경관리과 등 유관기관 전화번호 담당자 및 지휘관 명단

2. 000 대학 연락 전화번호, 담당자 비상연락망

3. 취급 위험물질(유독물, 방사선물질, 유해생화학물질) 성상, 대처방법 등

4. 취급장소 경방계획도

SOP 208

산악사고 유형별 표준대응절차

SOP 208-1  등산객 조난사고 인명구조절차

1.01 목 적

등산객 조난사고시 안전한 인명구조활동 절차와 기준을 제공한다.

1.02 방 침

등산객 조난사고시 인명구조는 다음 절차와 기준을 적용한다.

1.03 절 차

1. 현장 도착시 조치

① 출동인원, 장비에 대한 안전대책

현장지휘관(자)은 지휘권을 확립하고 사고발생 지역이 광범위할 때 2～3명씩 조를 편성하여 대원상호간의 연락 등을 유지하여 꼭 필요한 장비를 갖추고 2차적인 사고가 발생하지 않도록 대원보호에 주력하면서 활동할 수 있도록 한다.

② 착륙 위치 및 장애물 유무 확인

구조현장에 도착한 인원, 장비의 원활한 구조업무 수행을 위하여 헬기 착륙장 위치와 주변 장애물의 있는지를 사전에 파악, 제거하여 조난자 이송시 빠른 시간에 이송할 수 있도록 모든 조치를 한다.

③ 지휘관(자)의 사고실태 및 구조활동 환경 등을 조기파악 후 구조방법 결정

조난현장의 지형 지물 및 기상, 사고발생 시간대, 조난인원 등 구조활동 환경을 신속히 파악 후 구조방법을 결정하여 즉각적인 구조 활동이 될 수 있도록 한다.

④ 정확한 사고원인․상황 등 확인

최초접보, 출동, 중 현장도착시까지 신고자, 사고관계자, 목격자와 지속적인 연락을 유지함으로서 정확한 사고원인 및 상황을 파악하여 구조활동에 참고자료로 활용할 수 있어야 한다.

⑤ 위험 예측시 안전한 장소로 대피 유도

구조할동 시작부터 종료시까지 시시각각 변하는 기상과 지형 등 위험상황에 대한 보고, 접수 또는 직접 인지하거나 판단시 구조활동을 중지하고 보다 더 안전한 장소로 대피시켜 2차재해로부터 인명을 보호할 수 있어야 한다.

⑥ 출동장비 보안조치

출동장비 중 사용하지 않는 장비는 배낭 등에 보관하고 장비 사용자는 사용 후 반드시 제자리에 가져오도록 적극적인 통제가 필요하다. 조난사고 구조활동에 소요되는 장비는 최소한의 장비로 꼭 필요한 것만 갖추고 장시간 활동에 의한 체력 손실을 최대한으로 줄여야 한다.

2. 현장 상황판단시 조치

① 상황확인

㉮ 통신체제 유지

신속한 상황보고 및 지시와 상황파악을 위해서 유, 무선의 모든 통신수단을 강구하여 원활한 의사소통 될 수 있도록 한다.

㉯ 구조현장 지형지물 및 사고규모 파악

조난사고현장의 절벽, 계곡, 암벽, 폭포 등 지형지물을 사전에 파악하고 기상 등의 환경변화에 조난자의 수를 사전에 파악하여 구조활동에 임하여야 한다.

㉰ 조난자의 상태 판단

조난자의 사고발생 당시의 위치, 시간, 건강상태, 나이 등을 사전에 파악하여 장비 등 기타 필요한 조치를 취하여야 한다.

㉱ 가용한 인원, 장비, 물자 유무 판단

구조활동시 현장에 있는 관리공단 직원을 포함한 산악인과 이들이 보유하고 있는 장비 등을 최대한 활용하여 최소한의 시간내에 조난자를 구조할 수 있도록 한다.

㉲ 유관기관의 대응상황 파악

유관기관의 인원, 장비, 활동내용 등 구조활동(수색지역) 상황등을 파악하여 구조활동시 참고자료로 활용한다.

② 구조활동에 필요한 장비

㉮ 로프

조난자 구조활동시 계곡, 암벽 등을 도하, 등반할 때와 조난자를 이 송할 때 필요한 장비이다

㉯ 들것

구조목적에 사용되는 들것에는 여러 가지가 있다. 가장 흔한 형태가 접이식 들것이며, 일반들것보다 용도가 다양하다. 즉 일반용 들것은 제한된 공간에서 사용이 불가능한 경우가 있지만, 구조용 들것은 다양하다. 제한된 공간에서 구조에 가장 적합한 들것은 요구조자의 신체를 아늑하게 감싸는 고감도 플라스틱으로 만들어진 것이다.

㉰ 기타

비너, 확보기, 퀵도르, 하강기, 확보줄, 안전벨트 등 장비가 다수 필요하고 요구조자의 보온을 위한 담요, 약간의 음식물을 준비하는 것이 좋다.

③ 관계자 등으로부터 정보수집

㉮ 사고발생 원인에 대한 정확한 자료를 수집한다.

㉯ 구조대 도착까지 관계자 및 기관의 조치내용을 파악 후 참고한다.

㉰ 요구조자의 수와 현재 위치 및 상태를 파악 후 참고한다.

㉱ 기타 필요한 사항을 수집하여 참고자료로 활용한다.

5. 현장 구조활동시 조치

① 구조방법의 우선순위 결정

사고내용 및 규모, 구조대 능력, 난이도, 장애물 상태, 안전 및 신속성, 요구자 상태와 2차재해 등을 고려하여 종합적인 상황판단이 필요하다.

② 임무부여

㉮ 지휘관(자)은 정확한 현장확인을 실시한다.

㉯ 대원들의 경험, 능력, 성격, 체력, 건강상태 등을 고려한다.

㉰ 전대원에게 재해현장의 전반적 상황, 활동방침, 개인별 구체적 임무, 안전사항, 기타 필요사항을 지시한다.

③ 구조현장에 도착 후 상황판단 전까지는 개인적 판단에 따른 구조활동은 절대 금지하며 지휘관(자)의 지휘, 통제에 따른다.

④ 상황에 따라 구조방법, 운용장비 및 임무분담 등에 대하여 수정, 변경을 고려해야 한다.

⑤ 구조활동 중 추가적인 장비, 물자가 필요할 때는 즉시 요청하여 이용한다.

⑥ 요구조자의 수 및 상태, 기타 필요사항 등 구조활동의 진행상황을 수시로보고(통보)한다.

⑦ 구조현장에서 추가적인 구조, 구급인원이 필요할 때는 즉시 응원 요청한다.

⑧ 구조현장에서 의사에 의한 응급처치가 필요하거나, 다수의 요구조자가 발생시 전문의료진을 요청한다.

⑨ 산악사고시 유의사항

㉮   등산길을 선행하는 대원은 후속 대원에게 나무가지가 되돌아오며 낙 석, 붕괴, 낙하 등 위험을 알린다. 나무가지가 되돌아올 경우는  안면을 보호하기 위하여 방진안경을 사용한다.

㉯ 등산길에는 계단차이, 요철 등에 주의하고 도로의 가장자리 부분 붕괴, 발을 잘못 디뎌 전락을 방지하기 위해 등산길 중앙, 산쪽으로 보행한다.

㉰ 구조활동에서 지지점에 활용할 나무 등은 강도를 확인하고 가급적 2개소 이상에 지지점을 갖춘다.

㉱ 장시간 활동할 경우는 휴식과 교체를 번갈아하여 피로경감, 주의력, 집중력 지속에 노력한다.

㉲ 급경사면의 등산길에 낙석위험이 있는 경우는 헬멧 등을 착용함과 동시에 반드시 위쪽에 주의하면서 행동한다. 또한 낙석이 발생한 때는 큰 소리로 아래쪽의 대원에게 알리고 신체를 교차할 때는 경사면의 직하를 피해 횡방향으로 행동한다.

⑩ 여름산

여름의 산악구조 활동은 겨울에 비해 행동하기 쉽지만 더위와 장시간 활동에 의한 발한으로 피로가 축적되기 쉽고 날씨 급변에 의한 사고의 발생위험이 있다.

㉮ 활동 중 번개소리, 번개빛을 확인하면 낙뢰의 위험이 있으므로 산 정상, 능선에서 곧바로 이탈하여 금속성의 장비, 물자를 신체에서 20M이상 이격시키고 가능한 건조한 장소로 신체를 엎드린다.

㉯ 직사광선을 받아 장시간 활동할 경우 열사병 등을 방지하기 위하여 나무 그늘 등의 시원한 장소에서 휴식을 취해 수분을 보급한다.

㉰  대원은 독사, 곤충 등으로부터 신체를 보호하기 위하여 노출부를 없애고 풀숲과 수림에 들어가지 않도록 한다.

㉱ 여름은 손에 땀이 나서 기자재를 낙하시킬 위험이 있으므로 손에 땀을 닦아 미끄럼 방지에 주의를 한다. 또한 경사면의 위, 아래에 대원이 있는 경우 상호 안전을 확인한다.

⑪ 겨울 산

겨울의 산악구조 활동은 적설과 동결에 의한 넘어짐 또는 붕괴 등 위험이 높으므로 장비, 기자재를 안전하게 함과 동시에 겨울산의 기상 조건을 충분히 고려하여 행동한다.

㉮  대원은 적설과 동결된 등산길에는 아이젠 등을 활용하여 미끄럼 방지를 꾀하고 상황에 따라서는 대원 상호간 로프로 확보한다.

㉯ 바람 눈 등으로 시계가 나쁜 경우 아래쪽을 보지 못하는 경우가 있으므로 지형도, 콤파스를 활용하여 목표가 된 산의 특징, 지형 등으로 현재 위치를 확인한다.

㉰ 방한복, 식량, 개인장비 등을 완전하게 하여 대원체력을 고려한 보행 속도로서 대열을 흐트러 뜨리지 않는다.

㉱ 겨울산은 청정하여도 햇빛 영향과 경사면에는 동결되어 있는 곳이 있으므로 보폭을 작게하여 전도, 전락에 주의한다.

㉲  적설의 경사면에서 행동할 경우 전반을 보고 넘는 위치에 대원을 배치하여 눈이 무너질 위험을 확인하면서 항상 횡방향으로 퇴로를 확보하여 둔다.

SOP 208-2  암벽사고 인명구조절차

2.01 목 적

암벽사고시 안전한 인명구조활동 절차와 기준을 제공한다.

2.02 방 침

암벽사고시 인명구조는 다음 절차와 기준을 적용한다.

2.03 절 차

1. 현장 도착시 조치

① 출동인원, 장비에 대한 안전대책

현장지휘관(자)은 지휘권을 확립하고 사고발생 지역이 광범위할 때 2～3명씩 조를 편성하여 대원상호간의 연락 등을 유지하여 꼭 필요한 장비를 갖추고 2차적인 사고가 발생하지 않도록 대원보호에 주력하면서 활동할 수 있도록 한다.

② 착륙 위치 및 장애물 유무 확인

구조현장에 도착한 인원, 장비의 원활한 구조업무 수행을 위하여 헬기 착륙장 위치와 주변 장애물의 있는지를 사전에 파악, 제거하여 조난자 이송시 빠른 시간에 이송할 수 있도록 모든 조치를 한다.

③ 지휘관(자)의 사고실태 및 구조활동 환경 등을 조기파악 후 구조방법 결정

조난현장의 지형 지물 및 기상, 사고발생 시간대, 조난인원 등 구조활동 환경을 신속히 파악 후 구조방법을 결정하여 즉각적인 구조 활동이 될 수 있도록 한다.

④ 구조활동에 필요한 작업공간 확보

구조활동을 원활하고 안전하게 하기 위해서 가능한 충분한 공간을 확보하여야 한다.

⑤정확한 사고원인․상황 등 확인

최초접보, 출동 중 현장도착시까지 신고자, 사고관계자, 목격자와 지속적인 연락을 유지함으로서 정확한 사고원인 및 상황을 파악하여 구조활동에 참고자료로 활용할 수 있어야 한다.

⑥ 위험 예측시 안전한 장소로 대피 유도

구조활동 시작부터 종료시까지 시시각각 변하는 기상과 지형 등 위험상황에 대한 보고, 접수 또는 직접 인지하거나 판단시 구조활동을 중지하고 보다 더 안전한 장소로 대피시켜 2차재해로부터 인명을 보호할 수 있어야 한다.

⑦ 소방통제선 설치

경계구역으로 설정된 범위는 관계자의 출입통제를 위해 소방통제선을 설치하여 원활한 구조활동 공간조성과 2차재해로부터 보호해야 한다. 자체 인원 부족시 경찰 및 관리공단 직원 등의 협조를 받으며 최후의 방법으로 현장에 있는 산악인으로부터 하여금 편성할 수 있어야 한다.

⑧ 출동장비 보안조치

출동장비 중 사용하지 않는 장비는 배낭 등에 보관하고 장비 사용자는 사용 후 반드시 제자리에 가져오도록 적극적인 통제가 필요하다. 조난사고 구조활동에 소요되는 장비는 최소한의 장비로 꼭 필요한 것만 갖추고 장시간 활동에 의한 체력 손실을 최대한으로 줄여야 한다.

2. 현장 상황판단시 조치

① 상황확인

㉮ 통신체제 유지

신속한 상황보고 및 지시와 상황파악을 위해서 유, 무선의 모든 통신수단을 강구하여 원활한 의사소통 될 수 있도록 한다.

㉯ 구조현장 장애물 유무 판단

구조현장 범위내에서 각종 구조활동에 방해되거나 구조대원에게 위험요소가 되는 장애물이라고 판단되는 장애물들을 사전에 파악 구조활동에 장애가 되지 않도록 한다.

㉰ 암벽형태 및 사고규모 파악

구조현장의 암벽형태와 인명피해 규모를 파악하여 구조활동에 필요한 참고자료로 활용한다.

㉱ 요구조자 상태 판단

요구조자의 위치, 부상 정도 및 부위, 응급이송 등의 완급을 판단하여 필요한 조치를 하여야 한다.

㉲ 요구조자에게 영향을 미치고 있는 장애물 판단

구조현장에서 요구조자에게 직, 간접적으로 영향을 미치고 있는 장애물의 형상, 재질, 구조, 중량 등을 판단하여 구조활동 지시에 참고자료로 활용한다.

㉳ 구조활동시 직․간접적인 장애물 파악 및 제거

구조활동시 직․간접적인 장애물과 낙석 및 낙목, 붕괴 등 2차 재해가 예상되는 장애물을 파악 및 제거하여 구조작업에 임하여야 한다.

㉴ 가용한 인원, 장비, 물자 유무 판단

구조활동시 현장에 있는 관리공단 직원을 포함한 산악인 또는 이들이 보유하고 있는 장비 등을 최대한 활용하여 구조효과를 증대시킬 수 있도록 융통성 있고 효율적인 구조작업을 하여야 한다.

㉵ 유관기관의 대응상황 파악

유관기관의 인원, 장비, 활동내용 등 구조활동 상황을 파악하여 구조활동시 참고자료로 활용한다.

② 구조활동에 필요한 장비

㉮ 로프

요구조자가 암벽에 매달려 있을 때 안전하게 접근 후 구조하기 위하여 필요한 장비이다.

㉯ 들것

구조목적에 사용되는 들것에는 여러가지가 있다. 가장 흔한 형태가 접이식 들것이며, 일반들것보다 용도가 다양하다. 즉 일반용 들것은 제한된 공간에서 사용이 불가능한 경우가 있지만, 구조용 들것은 다양하다. 제한된 공간에서 구조에 가장  적합한 들것은 요구조자의 신체를 아늑하게 감싸는 고감도 플라스틱으로 만들어진 것이다.

㉰ 기타

비너, 확보기, 하강기, 퀵도르, 하강기, 확보줄 등 암벽구조시 요구조자에게 접근하기 위한 장비와 확보용 장비가 다수 필요하고 요구조자의 보온을 위하여 담요를 준비하는 것이 좋다.

③ 관계자 등으로부터 정보수집

㉮ 사고발생 원인에 대한 정확한 자료를 수집한다.

㉯ 구조대 도착까지 관계자 및 기관의 조치내용을 파악 후 참고한다.

㉰ 요구조자의 수와 현재 위치 및 상태를 파악 후 참고한다.

㉱ 기타 필요한 사항을 수집하여 참고자료로 활용한다.

3. 현장 구조활동시 조치

① 구조방법의 우선순위 결정

사고내용 및 규모, 구조대 능력, 난이도, 장애물 상태, 안전 및 신속성, 요구조자 상태와 2차재해 등을 고려하여 종합적인 상황판단이 필요하다.

② 임무부여

㉮ 지휘관(자)은 정확한 현장확인을 실시한다.

㉯ 대원들의 경험, 능력, 성격, 체력, 건강상태 등을 고려한다.

㉰ 전대원에게 재해현장의 전반적인 상황, 활동방침, 개인별 구체적 임무, 안전사항, 기타 필요사항을 지시한다.

③ 구조현장에 도착 후 상황판단 전 까지는 개인적 판단에 따른 구조활동은 절대 금지하며 지휘관(자)의 지휘, 통제에 따른다.

④ 암벽등반 중 사고발생시 구조요령

㉮ 구조방법과 요구조자에게 접근할 방법을 결정한다.

㉯ 요구조자가 암벽에 매달려 있는 경우에 매달려 있는 로프를 든든한  확보지에

확보한다.

㉰ 확보지점을 더 든든하게 하기 위하여 확보장비들을 더 걸거나 안전한 곳으로 확보지점을 옮긴다.

㉱ 요구조자에게 말을 걸어 얼마나 다쳤는지 알아본다.

㉲ 요구조자가 의식이 없거나 아주 많이 다친 경우 요구조자에게 다가가서 상처부위를 유심히 관찰한다.

㉳ 다친 사람에게 꼭 필요한 응급처치를 한다.

(인공호흡, 심장마사지, 지혈, 부목고정, 상처치료 등)

⑤ 암벽에서 요구조자를 내리는 방법

㉮ 상처가 경미한 경우 요구조자 스스로 하강하거나 로프를 타고 올라갈 수 있도록 한다.

㉯ 업어 내리기

㉰ 긴 웨빙으로 묶고 업어내리기

㉱ 들것을 이용 매달아 내리기

㉲ 로프에 오름기(쥬마)를 걸어 끌어올리기

㉳ 헬기 호이스트 및 구조낭으로 이송하기

⑥ 상황에 따라 구조방법, 운용장비 및 임무분담 등에 대하여 수정, 변경을 고려해야 한다.

⑦ 구조활동 중 추가적인 장비, 물자가 필요할 때는 즉시 요청하여 활용한다.

⑧ 요구조자의 수 및 상태, 기타 필요사항 등 구조활동의 진행상황을 수시로 보고(통보)한다.

⑨ 구조현장에서 추가적인 구조, 구급대 인원이 필요할 때는 즉시 응원 요청한다.

⑩ 구조현장에서 의사에 의한 응급처치가 필요하거나, 다수의 요구조자가 발생시 전문의료진을 요청한다.

SOP 208-3  산악실족사고 인명구조절차

3.01 목 적

산악실족 사고시 안전한 인명구조활동 절차와 기준을 제공한다.

3.02 방 침

산악실족 사고시 인명구조는 다음 절차와 기준을 적용한다.

3.03 절 차

1. 현장 도착시 조치

① 출동인원, 요구조자의 안전대책

현장지휘관(자)은 지휘권을 확립하고 요구조자의 2차적인 실족 방지대책을 강구하고 구조대원의 안전에 주안점을 둔다.

② 사고현장으로의 안전하고 신속한 접근로 확인

사고현장으로 안전하게 접근할 수 있도록 기상, 암벽의 상태, 장애물 등 제반 여건을 고려하여 안전하고 신속한 접근로를 확인 및 이용한다.

③ 지휘관(자)은 현장상황을 정확히 파악 후 구조방법 및 이송방법 결정

사고현장의 장애물, 접근로상의 장애물, 이송로상의 장애물 등을 고려하여 안전한 구조 및 이송방법을 결정한다.

④ 실족사고의 원인, 피해상황 등 기록

실족사고의 원인, 사고후의 조치 및 요구조자의 부상정도 등을 정확히 파악하여 현장활동일지에 작성한다.

⑤ 현장출동장비의 관리 철저

현장에서 사용하는 장비는 노후상태 등을 고려하여 최적의 상태인 것을 사용하고, 철수시에는 현장주변을 세심하게 확인하여 분실 등을 방지한다.

⑥ 현장활동시 안전대책 강구

낙석, 붕괴 등을 고려하여 안전한 구조작업이 될 수 있도록 하고 요구조자를 안심시키고 응급처치후에 구조작업을 실시한다.

2. 현장 상황판단시 조치

① 상황확인

㉮ 통신체제 유지

신속한 상황보고 및 지시와 상황파악을 위해서 유, 무선의 모든 통신수단을 강구하여 원활한 의사소통이 될 수 있도록 한다.

㉯ 구조현장의 장애물 및 위험요소 판단

구조작업시 여유공간을 확보할 수 있도록 현장주변의 장애물 및 위험요소를 확인하여 구조작업 전에 완전한 파악 및 제거가 있어야 한다.

㉰ 요구조자의 상태 판단

요구조자의 위치, 사고후의 상태, 위험정도를 파악하여 적절한 응급조치 및 이송수단을 강구한다.

㉱ 구조활동시 구조대원 및 요구조자의 안전 확보

구조활동 중 장애물 및 위험요소를 확인하여 구조대원의 부상을 방지하고 요구조자의 2차적인 부상을 예방하기 위하여 장애물 및 위험요소를 제거한다.

㉲ 구조대원 및 장비의 적절한 판단

건강상태, 훈련의 숙달도 등을 종합적으로 판단하여 구조대원을 선정하고, 장비는 파손 등을 고려하여 여유장비를 확보한다.

㉳ 유관기관의 대응상황 파악

유관기관의 인원, 장비, 활동내용 등 구조활동 상황을 파악하여 구조활동시 참고자료로 활용한다.

② 구조활동에 필요한 장비

㉮ 로프

요구조자가 실족하여 추락했을 때와 급류에 휘말렸을 때 필수적인 장비이며, 활용도가 많은 장비이므로 충분히 준비한다.

㉯ 들것

구조목적에 사용되는 들것에는 여러가지가 있다. 가장 흔한 형태가 접이식 들것이며, 일반들것보다 용도가 다양하다. 즉 일반용 들것은 제한된 공간에서 사용이 불가능한 경우가 있지만, 구조용 들것은 다양하다. 제한된 공간에서 구조에 가장  적합한 들것은 요구조자의 신체를 아늑하게 감싸는 고감도 플라스틱으로 만들어진 것이다.

㉰ 응급구조셑

요구조자에게 응급처치를 할 수 있는 부목, 붕대, 소독약, 거즈 등이 포함된 응급구조셑이 필요하다.

㉱ 기타

비너, 확보기, 퀵도르, 하강기, 확보줄 등 요구조자에게 접근하기 위한 장비와 확보용 장비 및 이송용 장비와 구명부환 등의 수난장비가 다수 필요하고 요구조자의 보온을 위하여 담요를 준비한다.

③ 실족사고에 대한 정보수집

㉮ 사고발생 원인에 대한 목격자로부터 정확한 정보를 수집한다.

㉯ 구조대 도착까지 목격자 및 선착자의 조치내용을 파악하여 환자 구조 및 처치에 참고한다.

㉰ 요구조자의 수와 현재 위치 및 상태를 파악하여 참고한다.

㉱ 정보는 많을수록 구조작업에 도움이 된다.

㉲ 기타 필요한 사항을 수집하여 참고자료로 활용한다.

3. 현장 구조활동시 조치

① 구조방법의 우선순위 결정

사고내용 및 규모, 구조대 능력, 난이도, 장애물 상태, 안전 및 신속성, 요구조자 상태와 2차재해 등을 고려하여 종합적인 상황판단이 필요하다.

② 임무부여

㉮ 지휘관(자)은 정확한 현장확인을 실시한다.

㉯ 대원들의 경험, 능력, 성격, 체력, 건강상태 등을 고려한다.

㉰ 전대원에게 재해현장의 전반적인 상황, 활동방침, 개인별 구체적 임무, 안전사항, 기타 필요사항을 지시한다.

③ 구조현장에 도착 후 상황판단 전 까지는 개인적 판단에 따른 구조활동은 절대 금지하며 지휘관(자)의 지휘, 통제에 따른다.

④ 암벽등반 중 실족사고 발생시 대처 요령

㉮ 요구조자에게 접근방법과 구조방법 및 이송방법을 정한다.

㉯ 요구조자의 위치가 안전지대로부터 원거리일 경우 로프를 충분하게  준비한다.

㉰ 로프는 확보장비를 이용하여 단단히 결속시킨다.

㉱ 요구조자의 의식확인, 부상정도 등을 확인한다.

㉲ 의식이 없을 경우에는 즉시 인공호흡을 실시하고, 출혈시에는 지혈을 실시한다.

㉳ 골절시에는 부목으로 고정하여 2차적인 부상을 방지하며, 환자의 상태에 따라 응급처치를 실시한다.

⑤ 암벽에서의 구조방법

㉮ 상처가 경미하거나 의식이 뚜렷한 경우 요구조자 스스로 줄사다리, 로프 등을 이용할 수 있도록 협조한다.

㉯ 업어내리기 및 올리기

㉰ 긴 웨빙으로 묶고 업어내리기 및 올리기

㉱ 들것을 이용하여 매달아 내리기 및 올리기

㉲ 로프에 쥬마를 걸어 끌어 올리기

㉳ 헬기 호이스트 및 구조낭으로 구조하기

㉴ 기타 현장상황에 따라 응용구조

⑥ 상황변화에 따라 구조인원 및 장비를 적절히 분배, 배치한다.

⑦ 구조방법이나 임무분담 등은 상황에 따라 고려한다.

⑧ 구조작업에 임하는 대원들과 통제소간에 수시로 의견교환을 위하여 연락대책을 확보한다.

⑨ 추가 구조장비를 신속히 확보하여 지원한다.

⑩ 구조현장에서 추가적인 인원이 필요할 때는 잔류인원, 현지 유관 기관의 인원을 적절히 운용한다.

⑪ 요구조자의 응급처치를 위하여 전문의료진과 구급차를 배치하며, 원거리 이송 및 신속한 이송을 위한 헬기를 준비한다.

SOP 208-4  겨울철 빙벽사고 인명구조절차

4.01 목 적

겨울철 빙벽사고시 안전한 인명구조활동 절차와 기준을 제공한다.

4.02 방 침

겨울철 빙벽사고시 인명구조는 다음 절차와 기준을 적용한다.

4.03 절 차

1. 현장 도착시 조치

① 출동인원, 장비에 대한 안전대책

현장지휘관(자)은 지휘권을 확립하고 요구조자의 추락, 낙석, 낙목 등 2차적인 사고가 발생하지 않도록 대원보호에 주력하면서 활동을 할 수 있도록 한다.

② 안전한 접근로 및 장애물 유무 확인

구조현장에 도착한 인원, 장비의 원활한 업무수행을 위하여 접근로상에 장애물이 있는지 확인하여 제거 후에 안전하게 접근한다.

③ 지휘관(자)은 재해실태 및 구조활동 환경 등을 조기파악 후 구조방법 결정

사고현장에 쌓인 눈의 양, 빙벽의 두께, 요구조자의 인원 등 구조활동환경을 신속히 파악하여 구조방법을 결정하여 즉각적이고 안전한 구조활동이 될 수 있도록 한다.

④ 구조활동에 필요한 작업공간 확보

구조활동을 원활하고 안전하게 하기 위해서 충분한 공간을 확보하여야 한다.

⑤ 사고원인 및 피해상황 등 기록

사고원인, 사고후의 조치 및 요구조자의 부상정도 등을 정확히 파악하여 현장활동일지를 작성한다.

⑥ 현장출동장비의 관리 철저

현장에서 사용한 장비의 노후상태 등을 고려하여 최적의 상태인 것을 사용하고, 철수시에는 눈속에 파묻힌 장비가 없는지 세심하게 확인한다.

⑦ 현장활동시 안전대책 강구

눈사태 등을 고려하여 안전한 구조작업이 될 수 있도록 하고 요구조자를 안심시키고 응급조치를 한 후에 구조작업을 실시한다.

⑧ 위험예측시 안전한 장소로 대피 유도

구조활동 시작부터 종료시까지 위험상황에 대한 보고 접수 또는 직접 인지하거나 판단시 구조활동을 중지하고 보다 더 안전한 장소로 대피시켜 2차사고로부터 인명을 보호할 수 있어야 한다.

2. 현장 상황판단시 조치

① 상황확인

㉮ 통신체제 유지

신속한 상황보고 및 지시와 상황파악을 위해서 유․무선의 모든 통신수단을 강구하여 원활한 의사소통이 될 수 있도록 하고 크게 고함을 치는 행위 등은 눈사태 등을 고려 가급적 자제하도록 한다.

㉯ 구조현장 장애물 유무 판단

구조현장 범위내에서 각종 구조활동에 방해되거나 구조대원에게 위험요소가 되는 장애물이라고 판단되는 장애물들을 사전에 파악 구조활동에 장애가 되지 않도록 한다.

㉰ 빙벽형태 및 사고규모 파악

구조현장의 빙벽형태와 인명피해 규모를 파악하여 구조활동에 필요한 참고자료로 활용한다.

㉱ 요구조자 상태 판단

요구조자의 위치, 부상 정도 및 부위, 응급이송 등의 완급을 판단하여 필요한 조치를 하여야 한다.

㉲ 요구조자에게 영향을 미치고 있는 장애물 판단

구조현장에서 요구조자에게 직, 간접적으로 영향을 미치고 있는 암벽, 빙벽 등의 형상, 구조, 중량 등을 판단하여 구조활동 지시에 참고자료로 활용한다.

㉳ 구조활동시 직․간접적인 장애물 파악 및 제거

구조활동시 직․간접적인 장애물과 낙석 및 눈사태, 붕괴 등 2차 재해가 예상되는 장애물을 파악 및 제거하여 구조작업에 임한다.

㉴ 가용한 인원, 장비, 물자 유무 판단

구조활동시 현장에 있는 등산객, 산악인 등을 파악하고 이들이 보유하고 있는 장비 등을 최대한 활용하여 구조효과를 증대시킬 수 있도록 융통성있고 효율적인 구조작업을 하여야 한다.

㉵ 유관기관의 대응상황 파악

유관기관의 인원, 장비, 활동내용 등 구조활동 상황을 파악하여 구조 활동시 참고자료로 활용한다.

② 구조활동에 필요한 장비

㉮ 로프

요구조자가 빙벽에 매달려 있을 때 안전하게 접근하기 위하여 필요하며, 들것 이용 등 활용도가 많은 장비이다.

㉯ 들것

구조목적에 사용되는 들것에는 여러가지가 있다. 가장 흔한 형태가 접이식 들것이며, 일반들것보다 용도가 다양하다. 즉 일반용 들것은 제한된 공간에서 사용이 불가능한 경우가 있지만, 구조용 들것은 다양하다. 제한된 공간에서 구조에 가장 적합한 들것은 요구조자의 신체를 아늑하게 감싸는 고감도 플라스틱으로 만들어진 것이다.

㉰ 아이젠

4발, 6발, 12발 발톱의 아이젠이 있으며 빙벽의 상태 등을 감안하여 적절한 것을 사용한다.

㉱ 피켈(피켈밴드)

빙벽용 피켈은 샤프트를 쥐고 흔드는 사용법이 중심이 되기 때문에 더욱 짧아지고, 피크의 각도는 거기에 적합한 것을 선정한다. 또한 피켈이 손에서 떨어져도 낙하하지 못하도록 피켈밴드를 반드시 부착한다.

㉲ 등산화

플라스틱제와 가죽제가 있으며 무게, 보온성, 방수성, 아이젠의 탈착 등을 고려하여 적절한 것을 선정한다.

㉳ 보온장비

방풍재킷, 비옷, 귀가 가려지는 모자, 스패츠, 장갑, 손난로 등을 준비한다.

㉴ 구조장비

비너, 확보기, 하강기, 퀵도르, 하강기, 확보줄 등 빙벽구조시 요구조자에게 접근하기 위한 장비와 확보용 장비가 다수 필요하고 요구조자의 보온을 위하여 담요를 준비하는 것이 좋다.

㉵ 기타

선글라스(보호안경), 햇빛 차단제 등을 준비한다.

③ 관계자 등으로 부터 정보수집

㉮ 사고발생 원인에 대한 정확한 자료를 수집한다.

㉯ 구조대 도착까지 관계자 및 기관의 조치내용을 파악 후 참고한다.

㉰ 요구조자의 수와 현재 위치 및 상태를 파악 후 참고한다.

㉱ 기타 필요한 사항을 수집하여 참고자료로 활용한다.

3. 현장 구조활동시  조치

① 구조방법의 우선순위 결정

사고내용 및 규모, 구조대 능력, 난이도, 장애물 상태, 안전 및 신속성, 요구조자 상태와 2차재해 등을 고려하여 종합적인 상황판단이 필요하다.

② 임무부여

㉮ 지휘관(자)은 정확한 현장확인을 실시한다.

㉯ 대원들의 경험, 능력, 체력, 훈련의 숙달도, 건강상태 등을 고려하여  인원을 편성한다.

㉰ 전대원에게 재해현장의 전반적 상황, 활동방침, 개인별 구체적 임무, 안전사항, 기타 필요사항을 지시한다.

③ 구조현장에 도착 후 상황판단 전까지는 개인적 판단에 따른 구조 활동은 절대금지하며 지휘관(자)의 지휘, 통제에 따른다.

④ 빙벽에서 사고발생시 구조요령

㉮ 구조방법과 요구조자에게 접근할 방법을 결정한다.

㉯ 요구조자가 빙벽에 매달려 있는 경우에 매달려 있는 로프를 든든한 확보지점에 확보한다.

㉰ 확보지점을 더 든든하게 하기 위하여 확보장비들을 더 걸거나 안전한 곳으로 확보지점을 옮긴다.

㉱ 요구조자에게 말을 걸어 얼마나 다쳤는지 알아본다.

㉲ 요구조자가 의식이 없거나 아주 많이 다친 경우 요구조자에게 다가 가서 상처부위를 유심히 관찰한다.

㉳ 다친 사람에게 꼭 필요한 응급처치를 한다

(인공호흡, 심장마사지, 지혈, 부목고정, 상처치료 등)

㉴ 요구조자의 보온에 유의하며 말을 계속시킨다.

⑤ 빙벽에서 요구조자를 내리는 방법

㉮ 상처가 경미한 경우 요구조자 스스로 하강하거나 로프를 타고 올라갈 수 있도록 한다.

㉯ 업어 내리기

㉰ 긴 웨빙으로 묶고 업어내리기

㉱ 들것을 이용 매달아 내리기

㉲ 로프에 오름기(쥬마)를 걸어 끌어올리기

㉳ 헬기 호이스트 및 구조낭으로 이송하기

⑥ 상황에 따라 구조방법, 운용장비 및 임무분담 등에 대하여 수정, 변경을 고려해야 한다.

⑦ 구조활동 중 추가적인 장비, 물자가 필요할 때는 즉시 요청하여 활용한다.

⑧ 요구조자의 수 및 상태, 기타 필요사항 등 구조활동의 진행 상황을 수시로 보고(통보)한다.

⑨ 구조현장에서 추가적인 구조, 구급인원이 필요할 때는 즉시 응원 요청한다.

⑩ 구조현장에서 의사에 의한 응급처치 필요시, 다수의 요구조자가 발생시 전문의료진을 요청한다.

⑪ 원거리 및 신속한 이송을 위한 헬기를 요청한다.

⑫ 구조활동 및 이송 중에 환자의 보온에 주의한다.

SOP 209

수난사고유형별 표준대응절차

SOP 209-1  차량 추락사고 인명구조절차

1.01 목 적

차량 추락사고시 안전한 인명구조활동 절차와 기준을 제공한다.

1.02 방 침

차량 추락사고시 인명구조는 다음 절차와 기준을 적용한다.

1.03 절 차

1. 현장 도착시 조치

① 출동인원, 장비에 대한 안전대책

현장지휘관(자)은 현장도착 즉시 상황을 파악하고(필요시 현장지휘권 장악) 무엇보다 선행되어야 할 일은 임무수행에 따른 안전사고의 발생을 방지할 수 있는 대책이 강구되어야 하며, 개인별 능력, 컨디션 등을 고려한 적절한 임무를 부여하고 지속적인 위험을 평가하는 일을 게을리 해서는 안된다.

② 부서위치 및 장애물 유무 확인

구조현장에 도착한 인원, 장비의 원활한 임무수행을 위해서 편성부서의 위치와 주변의 장애물을 파악하여 불안전요소로 판단되면 이를 안전한 장소로 이동시킨다.

③ 구조방법의 결정과 장비투입

구조현장의 상황이 파악되고 나면 구조방법을 결정하여야 하며 그 방법에 따른 장비를 선택하여 즉각적인 구조활동이 보장될 수 있도록 한다.

④ 구조활동에 필요한 공간의 확보

안전하고 원활한 구조활동을 위하여 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

⑤ 위험에 대한 안전사항 점검

구조활동 시작부터 종료시까지 위험상황에 대한 가능성을 판단하여 보다 더 안전하고 효율적인 구조활동이 이루어 질 수 있도록 위험에 대한 안전사항을 점검한다.

⑥ 소방통제선 설치

경계구역으로 설정된 범위는 관계자외 출입통제를 위해 소방통제선을 설치하여 원활한 구조활동의 환경조성과 2차재해로부터의 예방에 힘쓰지 않으면 안된다. 경찰의 협조를 받아 설치토록하고 협조가 어려울 경우 타 유관기관과 협조하여 일반인들의 재해 현장 접근으로 일어날 수 있는 2차재해를 사전에 차단        하여야 한다.

⑦ 출동장비의 보안조치

출동에 사용된 장비는 철저한 보안조치가 필요하며, 사용자는 장비사용 후 필히 제자리에 가져오도록 하여 장비의 분실을 방지한다. 만약 충분한 인원이 가능하다면 장비 불출 담당자를 임명, 운영하며 특히 야간이나 수중작업 중 분실되는 장비가 발생하지 않도록 철저를 기한다.

2. 현장 상황판단시 조치

① 상황확인

㉮ 신속한 현장통제

신속하고 원활한 구조활동을 위하여 통제선을 중심으로 주변환경을 통제하여야 한다.

㉯ 통신체제 유지

상황보고 및 지시, 신속한 현장활동을 위하여 유, 무선의 모든 통신수단을 동원하여 원활한 의사소통 환경이 조성될 수 있도록 한다.

㉰ 구조현장 장애물 유무 판단

구조현장의 범위내에 있는 각종 구조활동에 방해가 되거나 대원의 활동에 위험요소로 작용되는 장애물을 확인하여 문제점이 발생되지 않도록 한다.

㉱ 사고원인, 규모, 및 피해 정도 판단

사고의 원인 구조현장의 규모와 인명, 재산피해를 파악하여 구조활동에 필요한 참고자료로 활용한다.

㉲ 요구조자 유무 및 상태판단

요구조자의 수, 위치, 부상정도 등을 판단하여 응급이송에 필요한 조치를 취하여야 한다.

㉳ 사고현장 환경 판단

사고현장의 유속, 수온, 기상, 수심,차량통행 정도 등 주변환경을 철저히 파악하여야 하며  수집된 참고자료는 대원 개개인에게 확실히 주지시켜 환경변화에 적응할 수 있도록 한다.

㉴ 구조활동에 직접적 영향을 주는 위험요소 판단

구조활동 중 일어날 수 있는 각종 위험요소(유속, 기온의 급강하, 유류 누출로 인한 장비성능의 저하, 일정수심 에서 급격한 수온의 변화)를 판단하여 대원들에게 전파하여 안전사고를 사전에 방지한다.

㉵ 가용한 인원, 장비, 물자 유무 판단

구조활동시 현장에 있는 가용한 인원 및 장비, 물자를 최대한 활용하여 구조효과를 증대시킬 수 있도록 융통성 있고 효율적인 구조가 이루어질 수 있도록 한다.

㉶ 유관기관의 활동상황 파악

유관기관의 인원, 장비 활동상황을 파악하여 구조활동에 참고하고, 원활한 협조가 이루어질 수 있도록 관계를 유지한다.

② 활동에 따른 구조장비의 배분

㉮ 장비의 분류 및 인원 지정

구조활동에 필요한 각각의 구조장비를 사용용도에 따라 배분하고 조작인원을 지정하여 장비사용에 따른 문제점이 생기지 않도록 한다.

㉯ 장비 가동 여부 확인

출동하기 전에 사전준비로 구조장비의 가동에 완벽해야 하며, 장비의 투입전에 재차 확인을 통하여 구조활동에 투입되었을 때 완벽한 기능이 유지되어야 한다.

3. 현장 구조활동시 조치

① 구조차량의 배치

출동한 차량의 배치는 사고의 규모에 따라 후착대 및 특수차량의 지원을 고려하여 부서위치를 종합적으로 판단하여야 하며 구조활동이 정지 또는 지체되는 일이 없도록 하여야 한다.

② 구조방법의 우선순위 결정

사고내용 및 규모, 구조대 능력, 난이도, 장애물 상태, 안전 및 신속성, 요구조자의 상태, 인명 및 재산피해 최소화, 2차재해 방지 등을 고려하여 종합적인 상황판단으로 안전사고 방지 및 신속한 구조활동이 이루어 질 수 있도록 한다.

③ 임무부여

㉮ 지휘관(자)은 정확한 현장확인을 실시한다.

㉯ 대원의 경험, 능력, 성격, 체력, 건강상태 등을 고려한다.

㉰ 전대원에게 재해현장의 전반적 상황, 활동방침, 개인별 구체적 임무, 안전사항, 기타 필요사항을 확실히 주지시켜 활동에 참고하도록 한다.

④ 구조활동상의 기본사항

1）구조현장에 도착 후 전반적 상황판단 및 개인 임무부여로 활동시작 지시가 있기 전에는 개인적 판단으로 구조활동은 절대 금하며 지휘관(자)의 지시, 통제에 따른다.

2）사고지점의 위험성을 파악하여 사전 안전확보가 필요하다.

3）현장지휘소와 사고현장까지의 거리가 멀 때는 현장 접근에 필요한 이동수단을 확보한다.

4）수중수색을 위한 대원의 투입시에는 반드시 안전근무자를 배치하여 수중활동을 지원하여야 한다.

가）조 편성

- 수중수색조 2명

- 보조자 2명(안전줄 확보 1명, 입출수 보조자 1명)

- 구조잠수자 2명(잠수대기)

나）조별 임무

- 수중수색조 : 사고지역 중 수색범위로 결정된 지역에 입수하여 수중수색에 필요한 조치를 취하며, 지휘자의 지시에따라 안전하게(짝줄 연결 또는  이탈 방지장치) 임무를 수행한다.

- 보 조 자 (2명) : 보조자 1명은 수중수색조와 안전줄을 설치하여 수중수색조와의 통신(줄당김 신호)을 유지하며 안전하고 확실한 수색이 될 수 있도록 보조하고 나머지 1명은 다이버의 입, 출수를 도와주며 제1보조자의 보조 임무를 수행한다.

- 구조잠수사(2명) : 완전한 장비를 착용(안전줄 확보), 대기상태에서 수색조의 만일의 사고시 구조활동에 임할 수 있도록 장시간의 피로 또는 감압에 문제가 발생시 임무교대를 할 수 있도록 대기한다.

다）하강줄의 설치

- 유속에 견딜 수 있는 중량물을 매달아 하강줄을 설치하고 보트 등에 고정하여 보트의 이동을 방지하며 유속에 의한 수색범위의 확산을 방지하여 지정된 범위의 확실한 수색이 이루어질 수 있도록 한다.

라）수중수색 방법의 결정

- 수중수색의 방법은 사고의 유형, 범위, 환경, 유속 등을 정확히 판단하여, 적절한 수색방법을 선택한다.

5）대형사고로 다수의 인명피해가 예상될 때는 헬기의 지원이 필요하며, 구명환, 구명튜브 등 부력을 유지할 수 있는 부유물을 살포하여 구조대원 접근까지 요구조자의 익사를 방지한다.

6）요구조자의 구조에 있어서는 우선순위를 결정하여(긴급환자, 응급환자, 비응급환자, 지연환자 순으로 결정) 긴급을 요하는 요구조자의 순으로 구조활동을 실시한다.

- 긴급환자 : 수분내에 조치를 취하지 않으면 사망할 수 있는 환자

- 응급환자 : 수시간내에 조치를 취하지 않으면 생명에 위험을 초래할 가능성이 있는 환자

- 비응급환자 : 약간의 경상으로 긴급 또는 응급환자에 비하여 조치에 여유가 있는 환자

- 지연환자 : 이미 사망이 확인되거나 수분내에 조치를 취하여도 생존가능이 없는 환자.

※ 요구조자의 우선순위는 함부로 결정해서는 안되며, 응급구조사 또는 의사의 결정을 존중한다. 잘못된 판단으로 임무수행에 차질이 없도록 신중을 기하여 2차재해를 예방한다.

7）추락된 차량의 내부 검색은 주의를 요하며, 퇴출로를 사전에 확보하고 찌그러짐으로 인한 차량의 변형으로 요구조자의 구조가 어려울 경우 유압장비 등을 이용하여 2차재해를 방지한 안전한 구조방법을 결정한다.

8）차량의 침몰로 기름이 유출될 경우에는 광범위한 지역의 오염방지(흡착포를 살포하여 유출된 기름을 흡수시킨다.)에 주력하고, 기름누출백이나 밴드를 이용하여 유출구를 차단, 더 이상의 유출을 막는다.

9）구조된 요구조자를 신속하게 이송 할 수 있는 이동수단을 확보하고, 구조와 동시에 응급처치가 이루어 질 수 있도록 한다.

10）사고현장의 수심을 확인하여 구조대원의 감압에 문제가 발생되지 않도록 사전에 잠수시간 등을 배분한다.

11）수중수색을 지시할 때에는 반드시 짝을 편성하여 입수하도록 하고 짝잠수의 중요성에 대하여 재차 확인한다.

12）상황에 따라 구조방법, 운용장비 및 임무분담 등에 대하여 수정, 변경을 고려해야 한다.

13）구조활동 중 추가적인 인원, 장비의 지원이 필요할 때는 즉시 요청하여 지속적인 구조활동이 이루어져야 한다.

14）구조활동 및 대원의 안전, 장비의 이상유무를 수시로 지휘관(자)에게 보고(통보)한다.

15）인양된 요구조자 또는 사체의 처리는 구조되는 즉시 육상으로 이송될 수 있도록 이송수단을 강구한다.

16）광범위한 지역에서의 검색은 많은 인원과 장비, 시간이 필요하므로 첨단장비(소나 등)를 이용한 검색방법을 강구하여 구조효과를 높인다.

17）큰 강이나 유속이 강한 지역에서 발생한 사고의 경우 유속에 의한 추락차량의 이동은 사고범위를 확산시킬 수 있으므로 로프 또는 기타 고정 가능한 장비를

동원하여 유동을 방지한다.

18) 수중수색 종료된 구조대원은 수면상승시 상승속도를 준수하여 감압에 문제가 발생하지 않도록 한다

SOP 209-2  DIVING 사고 인명구조절차

2.01 목 적

DIVING 사고시 안전한 인명구조활동 절차와 기준을 제공한다.

2.02 방 침

DIVING사고시 인명구조는 다음 절차와 기준을 적용한다.

2.03 절 차

1. 현장 도착시 조치

① 출동인원, 장비에 대한 안전대책

현장지휘관(자)은 현장도착 즉시 상황을 파악하고(필요시 현장지휘권 장악) 무엇보다 선행되어야 할 일은 임무수행에 따른 안전사고의 발생을 방지할 수 있는 대책이 강구되어야 하며, 개인별 능력, 컨디션 등을 고려한 적절한 임무를 부여하고 지속적인 위험을 평가하는 일을 게을리 해서는 안된다.

② 부서위치 및 장애물 유무 확인

구조현장에 도착한 인원, 장비의 원활한 임무수행을 위해서 편성부서의 위치와 주변의 장애물을 파악하여 불안전요소로 판단되면 이를 안전한 장소로 이동시킨다.

③ 구조방법의 결정과 장비투입

구조현장의 상황이 파악되고 나면 구조방법을 결정하여야 하며 그 방법에 따른 장비를 선택하여 즉각적인 구조활동이 보장될 수 있도록 한다.

④ 구조활동에 필요한 공간의 확보

안전하고 원활한 구조활동을 위하여 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

⑤ 위험에 대한 안전사항 점검

구조활동 시작부터 종료시까지 위험상황에 대한 가능성을 판단하여 보다 더 안전하고 효율적인 구조활동이 이루어 질 수 있도록 위험에 대한 안전사항을 점검한다.

⑥ 소방통제선 설치

경계구역으로 설정된 범위는 관계자 외 출입통제를 위해 소방통제선을 설치하여 원활한 구조활동의 환경조성과 2차재해로부터의 예방에 힘쓰지 않으면 안된다. 경찰의 협조를 받아 설치토록하고 협조가 어려울 경우 유관기관과 협조하여 일반인들의 재해 현장 접근으로 일어날 수 있는 2차재해를 사전에 차단하여야 한다.

⑦ 출동장비의 보안조치

출동에 사용된 장비는 철저한 보안조치가 필요하며, 사용자는 장비사용 후 필히 제자리에 가져오도록 하여 장비의 분실을 방지한다. 만약 충분한 인원이 가능하다면 장비 불출 담당자를 임명, 운영하며 특히 야간이나 수중작업 중 분실되는 장비가 발생하지 않도록 철저를 기한다.

2. 현장 상황판단시 조치

① 상황확인

㉮ 신속한 현장통제

신속하고 원활한 구조활동을 위하여 통제선을 중심으로 현장주변을 통제하여야 한다.

㉯ 통신체제 유지

상황보고 및 지시, 신속한 현장활동을 위하여 유, 무선의 모든 통신수단을 동원하여 원활한 의사소통 환경이 조성될 수 있도록 한다.

㉰ 구조현장 장애물 유무 판단

구조현장의 범위내에 있는 각종 구조활동에 방해가 되거나 대원의 활동에 위험요소로 작용되는 장애물을 확인하여 문제점이 발생되지 않도록 한다.

㉱ 사고원인, 규모, 및 피해 정도 판단

사고의 원인 구조현장의 규모와 인명, 재산피해를 파악하여 구조활동에 필요한 참고자료로 활용한다.

㉲ 요구조자 유무 및 상태판단

요구조자의 수, 위치, 부상정도 등을 판단하여 응급이송에 필요한 조치를 취하여야 한다.

㉳ 사고현장 환경 판단

사고현장의 유속, 수온, 기상, 수심, 차량통행 정도 등 주변환경을 철저히 파악하여야 하며  수집된 참고자료는 대원 개개인에게 확실히 주지시켜 환경변화에 적응할 수 있도록 한다.

㉴ 구조활동에 직접적 영향을 주는 위험요소 판단

구조활동 중 일어날 수 있는 각종 위험요소(유속, 기온의 급강하, 유류 누출로 인한 장비성능의 저하, 일정수심 에서 급격한 수온의 변화)를 판단하여 대원들에게 전파하여 안전사고를 사전에 방지한다.

㉵ 가용한 인원, 장비, 물자 유무 판단

구조활동시 현장에 있는 가용한 인원 및 장비, 물자를 최대한 활용하여 구조효과를 증대시킬 수 있도록 융통성 있고 효율적인 구조가 이루어 질 수 있도록 한다.

㉶ 유관기관의 활동상황 파악

유관기관의 인원, 장비 활동상황을 파악하여 구조활동에 참고하고, 원활한 협조가 이루어 질 수 있도록 관계를 유지한다.

② 활동에 따른 구조장비의 배분

㉮ 장비의 분류 및 인원 지정

구조활동에 필요한 각각의 구조장비를 사용용도에 따라 배분하고 조작인원을 지정하여 장비사용에 따른 문제점이 생기지 않도록 한다.

㉯ 장비 가동 여부 확인

출동하기 전에 사전준비로 구조장비의 가동에 완벽해야 하며, 장비의 투입전에 재차 확인을 통하여 구조활동에 투입되었을 때 완벽한 기능이 유지되어야 한다.

3. 현장 구조활동시 조치

① 구조방법의 우선순위 결정

사고내용 및 규모, 구조대 능력, 난이도, 장애물 상태, 안전 및 신속성, 요구조자의 상태, 인명 및 재산피해 최소화, 2차재해 방지 등을 고려하여 종합적인 상황판단으로 안전사고 방지 및 신속한 구조활동이 이루어질 수 있도록 한다.

② 임무부여

㉮ 지휘관(자)은 정확한 현장확인을 실시 한다.

㉯ 대원의 경험, 능력, 성격, 체력, 건강상태 등을 고려한다.

㉰ 전대원에게 재해현장의 전반적 상황, 활동방침, 개인별 구체적 임무, 안전사항, 기타 필요사항을 확실히 주지시켜 활동시 참고하도록 한다.

③ 구조활동상의 기본사항

㉮ 관계자로부터 사고개요 등을 파악한다.

1) 최초 신고자, 목격자, 관계자로부터 최초 정보수집을 한다.

2) 스포츠 다이빙 사고인지 기타 사고인지를 철저히 분석하여 구조대책을 강구한다

3) 요구조자의 건강 및 음주 후 잠수인지를 파악한다.

㉯ 요구조자 인원수와 상태, 현장 특성 등을 파악한다.

1) 다이빙사고 현장에 대한 사고상황을 파악한다.

2) 사고현장의 기상상태, 파고, 물의 흐름, 조류, 역류, 탁류 상태 등을 파악한다.

㉰ 구조대원의 안전확보 여부, 수단 등을 파악한다.

1) 구조잠수는 짝 잠수를 원칙으로하고 서로 생명줄을 연결한다.

2) 구조잠수 전에 상호 수신호 방법 및 연결줄 신호방법을 확인한다

㉱ 구체적인 구조방법을 결정한다.

1) 탐색(수색)방법을 결정하여 정밀하게 수색한다.

2) 최대한 기동성있는 구조보트 및 구조장비를 선택한다.

㉲ 구조대원 지정 및 임무분담을 확인한다.

1) 구조현장 투입요원을 지정한다.

2) 구조보트 등 조립 및 수상 안전요원을 지정한다.

3) 예비요원을 지정한다.

4) 요구조자 이송요원을 지정한다.

5) 소요장비 조달요원 및 수집된 정보 전달요원을 지정한다.

6) 홍보 및 메스컴, 유가족을 상대할 요원을 지정한다.

④ 자신의 구조

㉮ 먼저 모든 행동을 중지하고 사태를 파악한다. 그리고 다음 사태를 수습하여 안정을 되찾도록 한다.

㉯ 불필요한 장비를 버린다.

㉰ 부력 조절기에 공기를 넣고 떠 있는다. 필요하면 중량벨트를 벗어 버린다.

㉱ 호흡을 천천히 깊게 하며 숨을 돌린다.

㉲ 호흡이 안정되고 여유가 생긴 후 다음 문제를 해결한다.

⑤ 수면에서 허우적거리는 요구조자의 구조

㉮ 수면에서 허우적거리는 다이버는 겁에 질려 당황한 상태이므로 올바른 판단을 내리지 못한다.

㉯ 대체로 숨대롱이나 호흡기를 벗어버리고 얼굴을 물밖으로 많이 내밀려고 하며, 물안경을 벗어 버리기 일쑤다. 이같이 어리석은 행동을 하는 당황한 다이버는 즉시 도움이 필요하다.

㉰ 구조자는 가능한 빨리 접근한다. 그러나 구조자가 지칠정도로  빨리 수영해 가면 오히려 위험하다.

㉱ 2M 정도 떨어진 지점에서 일단 정지한 후 안정하고, “중량벨트를 벗어버려, 부력조절기에 바람 넣어” 라고 소리친다. 그동안 구조자는 자신의 부력조절기에 공기를 넣는다.

㉲ 요구조자가 명령을 따르지 못하면 가까이 다가 가서 중량벨트를 풀어 주고 부력 조절기에 공기도 넣어 준다. 만일 구조자가 부력 조절기를 지니지 않았을 경우는 잠수를 하여 그의 뒤로 다가 가서 구조한다.

㉳ 만약 요구조자가 지쳐 있으면 다음과 같은 방법으로 끌고 간다.

1) 지친 다이버를 누어 떠 있게 하고 뒤에서 공기통 밸브를 잡고 끈다.

2) 옆에서 지친 다이버의 겨드랑이를 끼고 끌고 간다.

3) 지친 다이버가 누운 후 양손으로 구조자 어깨를 짚게 하고 구조자는 엎드려 수영해 밀고 나간다.

㉴ 구조를 할 때는 먼저 구조자 자신의 안전을 생각하여 구조자 자신의 능력으로 가능한 한 안전하고 쉬운 방법을 택한다. 미숙한 구조는 두사람 모두를 위험한 상태로 이르게 된다.

⑥ 수면에 떠서 의식이 없는 요구조자의 구조

㉮ 신속히 접근한 후 구조자의 부력 조절기에 공기를 넣는다.

㉯ 요구조자는 대개 엎드려 있으므로 누운 자세로 해준다.

㉰ 요구조자가 호흡을 하고 있지 않으면 요구조자와 구조자 모두  수경과 숨대롱 혹은 호흡기를 벗는다.

㉱ 즉시 물에 떠서 입으로 불어넣기 인공호흡을 시작한다.

㉲ 인공호흡을 처음 네 번 한 후 맥박이 뛰나 확인한다. 맥박이 뛰지 않으면 인공호흡을 멈추고 신속히 보트로 끌고가 심폐소생법을 실시한다.

㉳ 맥박이 뛰면 인공호흡을 하면서 구조자가 지치지 않을 속도로 해안으로 끌고 간다.

㉴ 끌고 가야할 거리가 멀고 공기통이 거추장스러우면 공기통도 벗어 버린다.

㉵ 물 표면에 떠서 의식이 없는 요구조자는 공기색전증에 걸려있는 경우가 많다. 만약 공기색전증일 경우 즉시 제압탱크로 후송한다.

⑦ 물속에서 의식이 없는 요구조자의 구조

㉮ 물속에서 의식을 잃은 조난자는 급히 수면에 떠올리는 것이 구조의 기본 요체이다. 얕은 수심이면 몰라도 깊은 수심에서 구조를 하기란 쉬운 일이 아니다. 수압에 의해 잠수복의 부피가 크게 줄었기 때문에 무거워진다.

㉯ 조난자를 구조자 자신의 오리발 차기로만 끌어 올리기는 어렵다. 이때는 어떤 방법이던 부력을 다시 만들어야 한다. 수중 구조법은 한가지 원칙을 정해서 말하기는 어려우나 상황이 각각 다르고 잠수자들의 장비가 있기 때문이다.   따라서 구조자는 다각적으로 상황을 판단해서 가변적인 구조법을 실시해야  한다.

⑧ 다음 구조법은 수중에서 의식을 잃은 잠수자가 있을 때 기본적으로 적용시킬 수 있는 기술이며 상황에 따라 약간의 변형만 가한다면 대개의 경우에 유효할 수 있는 수중 인명 구조기법이다.

㉮ 의식이 없는 요구조자의 등뒤로 접근해서 턱을 잡고 중량벨트를 벗긴다.

㉯ 두 손가락으로 호흡기의 마우스피스를 눌러 호흡기가 입에서 빠지지 않도록 하고 나머지 두 손가락으로 턱아래를 친다.

㉰ 기도가 열리도록 목을 위로 당기면서 뒤로 제친다. 위장과 내장을 횡경막쪽으로 밀며 누른다. 인체속의 공기를 빼내기 위함이다.

㉱ 수직으로 상승해서 요구조자를 수면에 수평으로 눕힌다.

㉲ 구조자는 왼팔을 조난자의 왼쪽 겨드랑이 밑으로 넣어 손으로  조난자의 머리를 받친다.   머리카락을 잡아 조난자의 고개를 구조자쪽으로 약간 돌린다.

㉳ 오른 손가락으로 조난자의 코를 막는다. 왼손은 조난자의 머리카락을 잡아 고개의 각도를 유지시킨다.

㉴ 할 수 있으면 인공호흡을 시도했다가 조난자의 부력 조절기를 부풀린다(10초이내 해야 한다).

㉵ 탱크의 허리를 푼다. 가슴을 억압시키는 장비의 가슴끈과 잠수복 상의를 푼다.

⑨ 심한 조류 때의 구조

㉮ 보조의 로프를 사용한다.

㉯ 파도와 싸우지 말고 조류를 타야한다.

㉰ 조류의 역방향으로 요구조자에게 접근한다.

대양에서의 구조

㉮ 가능한 한 모든 정보를 입수하여 잠수한다.

㉯ 수심, 해저상태, 해도를 고려한다.

㉰ 기상통보를 청취한다.

㉱ 본대와 무선 연락을 항상 유지한다

㉲ 보트의 앵커를 확실히 투묘한다.

㉳ 2차적인 사고에 대비해서 비상계획을 짠다.

막힌 공간에서의 구조

㉮ 막힌 공간을 구조잠수할 때는 철저한 조사를 해야한다.

1) 물의 순환여부를 조사한다.

2) 유독성 가스의 축적여부를 조사한다.

3) 썩은 유기물의 여부를 확인한다.

4) 폭발물을 확인한다.

㉯ 막힌 공간에 들어갈 때는 안전 로프를 가지고 들어간다. 난파선에 들어갈 때도 안전줄을 가지고 가야하며 가능한 난파선에 가라않은 먼지를 일으키지 않도록 주의해야한다.

요구조자의 인양

㉮ 구조대원은 잠수복 또는 구명조끼를 착용하여 자기안전을 확보한다.

㉯ 물이 흐르는 방향, 속도, 바람의 영향을 고려하여 접근한다.

㉰ 모터가 장착된 보트는 보트의 측면으로, 모터가 장착되지 않은 경우는 보트의 후면으로 접근하여 요구조자를 인양한다.

㉱ 부상당한 요구조자는 대원이 직접 입수하여 들것 등을 활용, 2차적인 부상에 주의하여 인양한다.

㉲ 요구조자가 격렬하게 허우적 거리거나, 의식과 기력이 충분한 경우는 부력기구, 노 등을 이용하여 견인 후 인양한다.

㉳ 수중의 차량내부 또는 선박내부로 진입할 때는 장애요인을 고려한다.

㉴ 인양구조된 요구조자가 긴급을 요하는 경우 즉시 응급조치(인공호흡, 보온 등) 및 육지로 후송조치한다.

인명검색 다이빙시 고려사항

㉮ 정보수집

실종자를 효율적으로 수색하고 안전하고 성공적으로 인양하기 위해서는 정보수집이 우선 되어야 한다.

1) 인근마을 주민으로부터의 현장상황 청취 및 직접 조사를 통한 현장파악을 한다.

가) 조류의 상황 및 수면상태

나) 바닥의 상태 및 수심

다) 잠재적 위험성 등

2) 장비 준비 및 점검

㉯ 실종 예상지역

1) 댐(보) 아래를 수색하라.

2) 큰 바위 주위를 수색하라.

3) 바닥의 웅덩이 등이 있을시 중점 수색하라.

4) 역류 또는 와류가 있는 곳을 놓치지 않고 수색하라.

형태별 검색(수색) 요령

㉮ 줄을 이용하지 않는 수색형태

가장 간단한 수색형태는 아무런 도구없이 수색하는 방법이다. 이런 방법은 계획과 임무수행에 쉬운 반면, 줄을 이용한 수색보다 정확도가 떨어지는 단점이 있다.

1) U자형 수색

수색구역을 ‘ㄹ’ 자형태로 탐색하는 방법으로 장애물이 없는 평평한 지형에서 적합하다. 각 평행선의 간격은 시야 거리정도가 적당하며, 수류가 있을 경우에는 수류와 평행한 방향으로 이동한다.

2) 소용돌이 수색

수색구역 중앙에서 출발하여 이동거리를 조금씩 증가시키면서 매번 한쪽방향으로 90도씩 회전하여 수색한다.

㉯ 줄을 이용한 수색방법

줄을 이용하지 않는 수색보다 정확하며 특히 물의 흐름이 있는 곳이나 시야가 있는 곳이나 시야가 불량한 곳에서 적당하며 줄을 이용한 신호를 보낼 수 있다.

1) 부채형 수색

주로 조류가 심한 곳에서 실시하며 보트 아래에 10M 가량 로 프를 달고 블록을 정하여 수색한다.

2) V형 수색

수면의 스노클 수영자가 수중을 수색하는 잠수자를 이끌면서 수색해 나간다. 지도자는 스노클수영, 각 잠수자는 줄을 잡는다.

3) 원형 수색

출발점으로 한바퀴 돌아온 뒤 조금씩 수색선을 시야만큼 좁 혀 나가는 방법이며, 주로 장애물이 없는 평평한 바닥에 사용하기에 적합하다.

4) 보조자 수색

실종된 위치로부터 예상지역까지 거슬러 올라가면서 수색한다. 보조자는 회전이 끝나면 1M씩 줄을 당겨 반복 수색 하도록  한다.

5) 개구리 뜀 수색

개구리 수색은 잠수자들이 위치를 교대로 바꾸면서 수색한다.

㉰ 보트예인 수색

1) 목표(추락지점) 지점을 사전 표시한다.

가) 부표를 설치(부표, 부표줄, 중량물)한다.

나) 바닥에 안내선 설치(부표 중량물간 연결)한다.

다) 예인줄 및 탐색줄을 준비한다.

라) 구조잠수을 실시한다.

마) 수상에서 대형을 갖춘다

바) 수중입수 및 수색을 진행(전진)한다.

SOP 209-3  수영 중 익사사고 인명구조절차

3.01 목 적

수영 중 익사사고시 안전한 인명구조활동 절차와 기준을 제공한다.

3.02 방 침

수영 중 익사사고시 인명구조는 다음 절차와 기준을 적용한다.

3.03 절 차

1. 현장 도착시 조치

① 출동인원, 장비에 대한 안전대책

현장지휘관(자)은 현장도착 즉시 상황을 파악하고(필요시 현장지휘권 장악) 무엇보다 선행되어야 할 일은 임무수행에 따른 안전사고의 발생을 방지할 수 있는 대책이 강구되어야 하며, 개인별 능력, 컨디션 등을 고려한 적절한 임무를 부여하고 지속적인 위험을 평가하는 일을 게을리 해서는 안된다.

② 부서위치 및 장애물 유무 확인

구조현장에 도착한 인원, 장비의 원활한 임무수행을 위해서 편성부서의 위치와 주변의 장애물을 파악하여 불안전요소로 판단되면 이를 안전한 장소로 이동시킨다.

③ 구조방법의 결정과 장비투입

구조현장의 상황이 파악되고 나면 구조방법을 결정하여야 하며 그 방법에 따른 장비를 선택하여 즉각적인 구조활동이 보장될 수 있도록 한다.

④ 구조활동에 필요한 공간의 확보

안전하고 원활한 구조활동을 위하여 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

⑤ 위험에 대한 안전사항 점검

구조활동 시작부터 종료시까지 위험상황에 대한 가능성을 판단하여 보다 더 안전하고 효율적인 구조활동이 이루어질 수 있도록 위험에 대한 안전사항을 점검한다.

⑥ 소방통제선 설치

경계구역으로 설정된 범위는 관계자외 출입통제를 위해 소방통제선(부표 및 깃발을 이용한 표시)을 설치하여 원활한 구조활동의 환경조성과 2차재해로 부터의 예방에 힘쓰지 않으면 안된다. 경찰의 협조를 받아 설치하도록 하고 협조가 어려울 경우 유관기관(지역 수중안전협회)과 협조하여 일반인들의 재해현장 접 근을 사전에 차단하여야 한다.

⑦ 출동장비의 보안조치

출동에 사용된 장비는 철저한 보안조치가 필요하며, 사용자는 장비사용 후 필히 제자리에 가져오도록 하여 장비의 분실을 방지한다. 만약 충분한 인원이 가능하다면 장비 불출 담당자를 임명, 운영하며 특히 야간이나 수중작업 중 분실되는 장비가 발생하지 않도록 철저를 기한다.

2. 현장 상황판단시 조치

① 상황확인

㉮ 신속한 현장통제

신속하고 원활한 구조활동을 위하여 현장장악과 동시에 통제선을 중심으로 주변환경을 통제하여야 한다.

㉯ 통신체제 유지

상황보고 및 지시, 신속한 현장활동을 위하여 유, 무선의 모든 통신수단을 동원하여 원활한 의사소통 환경이 조성될 수 있도록 한다.

㉰ 구조현장 장애물 유무 판단

구조현장의 범위 내에 있는 각종 구조활동에 방해가 되거나 대원의 활동에 위험요소로 작용되는 장애물을 확인하여 문제점이 발생되지 않도록 조치한다.

㉱ 사고원인, 규모 및 피해정도 판단

사고의 원인 구조현장의 규모와 인명, 재산피해를 파악하여 구조활동에 필요한 참고자료로 활용한다.

㉲ 요구조자 유무 및 상태판단

요구조자의 수, 위치, 상태 등을 판단하여 응급이송에 필요한 구급차를 사전 대기하도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

㉳ 사고현장 환경 판단

사고현장 지역의 기상, 조류, 유속, 시야(탁도), 수온, 수심 등 주변환경을 철저히 파악하여야 하며 수집된 참고자료는 대원 개개인에게 확실히 주지시켜 구조활동에 참고하도록 하며 환경변화에 대비할 수 있도록 한다.

㉴ 가용한 인원, 장비, 물자 유무 판단

구조활동시 현장에 있는 가용한 인원 및 장비, 물자를 최대한  활용하여 구조효과를 증대시키며, 융통성 있고 효율적인 구조가 이루어질 수 있도록 한다.

㉵ 유관기관의 활동상황 파악

유관기관의 인원, 장비 활동상황을 파악하여 구조활동에 참고하고, 원활한 협조가 이루어질 수 있도록 관계를 유지한다.

② 활동에 따른 구조장비의 배분

㉮ 장비의 분류 및 인원 지정

구조활동에 필요한 각각의 구조장비를 사용용도에 따라 배분하고 조작인원을 지정하여 장비사용에 따른 문제점이 생기지 않도록 한다.

㉯ 장비 가동여부 확인

출동 전 사전준비로 구조장비의 가동에 완벽해야 하며, 장비의 투입 전에 재차 확인을 통하여 구조활동에 투입되었을 때 완벽한 기능이 유지되어야 한다.

3. 현장 구조활동시 조치

① 구조방법의 우선순위 결정

사고내용 및 규모, 구조대 능력, 난이도, 장애물 상태, 안전 및 신속성, 요구조자의 상태, 인명 및 재산피해 최소화, 2차재해 방지 등을 고려하여 종합적인 상황판단으로 안전사고 방지 및 신속한 구조활동이 이루어 질 수 있도록 한다.

② 임무부여

㉮ 지휘관(자)은 정확한 현장확인을 실시한다.

㉯ 대원의 경험, 능력, 성격, 체력, 건강상태 등을 고려한다.

㉰ 전대원에게 재해현장의 전반적 상황, 활동방침, 개인별 구체적 임무, 안전사항, 기타 필요사항을 확실히 주지시켜 활동에 참고하도록 한다.

③ 구조활동상의 기본사항

㉮ 구조현장에 도착 후 전반적 상황판단 및 개인 임무부여로 활동시작 지시가 있기 전에는 개인적 판단으로 구조활동은 절대 금하며 지휘관(자)의 지시, 통제에 따른다.

㉯ 현장지휘소와 사고현장까지의 거리가 멀 때는 현장 접근에 필요한 이동수단(보트, 제트스키, 관계기관 및 민간보유 선박, 헬기 등)을 확보한다.

㉰ 수중수색을 위한 대원의 투입시에는 반드시 2인 1조로 편성하여야하며 안전근무자 및 지원자를 배치하여 수중활동을 지원하여야 한다.

㉱ 구조된 요구조자를 신속하게 이송할 수 있는 이동수단을 확보하고, 구조와 동시에 응급처치가 이루어 질 수 있도록 한다.

㉲ 사고현장의 수심을 확인하여 구조대원의 감압에 문제가 발생되지 않도록 사전에 잠수시간 등을 배분한다.

㉳ 수중탐색을 지시할 때에는 반드시 짝을 편성하여 입수하도록 하고 짝잠수의 중요성에 대하여 재차 확인한다.

㉴ 구조활동 중 추가적인 인원, 장비의 지원이 필요할 때는 즉시 요청하여 지속적인 구조활동이 이루어져야 한다.

㉵ 구조활동 및 대원의 안전, 장비의 이상유무를 수시로 지휘관(자)에게 보고(통보)한다.

㉶ 사고지역의 확산으로 광범위한 지역을 수색해야 한다면 인원 및 장비를 최대한 동원하여 수색작업에 임해야 하며 첨단장비(소나 등)를 활용하여 인원, 장비, 시간의 낭비를 최소화한다.

㉷ 익수자의 위치를 파악하기 위해 목격자의 의견을 듣고 구조활동에 참고한다.

㉸ 해상의 경우 조수 간만의 차이 및 조류, 저류 등을 확인 판단한다.

㉹ 물위에서 요구조자 위치 및 의식정도를 확인하여 물 위에서 응급조치를 할 수 있어야 한다.

㉺ 수심 측정기, 소나, 조명기구, 투광기, 랜턴, 조명탄, 구조공작차의 조명탑 등을 준비하여 주간에 이어 야간상황에서도 지속적인 구조활동이 될 수 있도록 측정 및 조명장비를 준비한다.

㉻ 구조자의 능력 및 자격 요건

1）일반수영 및 보트운용 가능한 자.

2）인명구조 및 응급처치 가능한 자.

3）스킨 스쿠버를 할 수 있는 자.

4）수중탐색 및 인양을 할 수 있는 능력을 가진 자.

5）수면에서의 장거리 수영에 능숙한 자

6）인내력이 강한 자

7）담력이 강한 자

8）강한 체력의 소유자

9）시각과 감각이 예민한 자

④ 익수자 구조의 형태와 자기구조

㉮ 익수사고의 원인

1) 수영을 못하는 사람의 위험요소

가) 풀,강, 연못, 방화용수 등의 가장자리에서 떨어질 수 있다.

나) 보트나 배에서 떨어질 수 있다.

다) 물속에서 미끌어져 일어날 수 없다.

라) 여름철 급류에 휩쓸린다.

마) 파도에 휩쓸린다.

2) 수영을 조금할 수 있는 사람의 위험요소

가) 수영실력을 과신할 수 있다.

나) 공포심을 일으킨다.

다) 파도나 급류에 휩쓸린다.

라) 조류에 떠내려간다.

3) 수영을 잘하는 사람의 위험요소

가) 경련을 일으킨다.

나) 무모한 다이빙이나 잠수를 한다.

다) 다른사람에게 잡혀서 지친다.

라) 조류에 떠내려간다.

마) 피로할 수 있다.

4) 공통사항

가) 수중에서의 신체이상(근육마비, 심장마비 등)이 올 수 있다.

나) 수중동물에 의한 혼절을 할 수 있다.

⑤ 자기 구조법(3가지 원칙)

㉮ 당황하지 말 것

㉯ 둘째 신중히 생각할 것

㉰ 신체의 에너지를 절약할 것

⑥ 특수한 상황하에서의 대처요령

㉮ 경련 풀기법

수중에서 일어나는 대부분의 경련은 손가락, 발가락, 팔 혹은 다리에서 일어나며 또한 일반적으로 피로와 과로한 운동 때문에 일어난다. 당황하지 말고 영법을 변경하여 풀리지 않으면 수중에서 얼굴을 아래로 숙인자세로 취하고 폐를 완전히 팽창시키고 경련이  일어난 곳을 한손이나 두 손으로 꼭쥐고 계속적으로 압력을 가하면 풀린다.

㉯ 조류 이탈법

수영자가 조류에 휩쓸렸을 때는 조류를 거슬러 뚫고 나오거나 조류와 싸워 이겨내려고 시도해서는 안 되며 조류를 대각선으로 가로질러서 수영해야 한다. 이렇게 하면 비록 먼 하류에 밀려 갈지 모르지만 기진맥진하지 않고 안전하게 도달할 수 있게 된다.

㉰ 저류(UNDERTOWS), 주출류(RUNOUT) 및 거센 조류 이탈법

저류, 주출류, 거센 조류 등은 수영자를 물가에서 깊은 곳으로 끌어 들이는 경향이 있다.  구조자는 당황하거나 피하려고 몸부림 치지말고 조류를 따라서 비스듬이 수영해 나가다 자유롭게 되면 해변을 향해 수영한다.

㉱ 잡초 이탈법

수중에서 잡초에 얽혔을 때는 몸부림치거나 빨리 동작을 하려고 해서는 안된다. 조심스럽게 천천히 동작을 하면 보다 더 복잡하게 얽히는 것을 피할 수 있다. 다리를 가볍게 폈다 구부렸다 하면서 팔을 천천히 움직여 얽힌 풀을 풀도록 한다.

㉲ 수중에서 옷벗기

물에 젖은 옷의 무게가 수영의 효과를 감소시킬 때는 옷을 벗어야 한다. 이때에는 숨을 힘껏 들이킨 다음 해파리뜨기 자세를 취한다. 그 다음 두손으로 한발씩 차례로 벗는다. 이 과정을 하는 동안 다시 호흡을 해야 할 필요가 있을 때에는 머리를 위로 올려야 한다.

⑦ 익수사고의 구조형태

㉮ 물 밖에서 구조

풀장이나 제방아래의 하천 같은데서 육지와 가까운곳의 익수자를 육지의 고정된 물체를 잡고 손이나 발 또는 장대나 줄, RING BUY를 이용하여 구조하는 방법이다.

1) 손을 이용구조

엎드린 자세에서 몸의 상부를 뻗치고 조난자에게 손을 내린다.

2) 다리 이용구조

손만 뻗쳐 손이 익수자에게 미치지 못할 경우 어떤 물체를 단단히 붙잡은 채 몸을 물속에 넣어 두 다리를 쭉 뻗쳐 주면 요구조자가 잡고 나올 수 있다.

3) 구조자까지 미치도록 도구로 연장하여 구조

손이나 다리로도 미치지 못할 경우에는 그 주위를 살펴 길이를 연장시킬 수 있는 도구를 찾아 내어 구조하는 방법으로서 자기옷을 벗어 연장하던가 나무가지, 낚시대, 노, 장대 등을 던져 잡게 하여 구조할 수 있다.

4) 로프를 사용구조

장대나 노, 옷 등을 이용하여도 미칠 수 없는 곳에 있는 조난자를 구조시에는 로프를 사려 1/3을 한손으로 던지고 나머지 2/3는 다른 손으로부터 풀려나가게 하여 조난자가 줄을 잡았을 때 끌어당겨 구조하는 방법이다.

5) 링 부이(RING BUY)

5-25M 거리까지 사용할 수 있는 링 브이는 직경 35㎝, 무게 약 1㎏으로 30M의 마닐라 로프로 부착시킨 것을 요구조자에게 던져 조난자가 붙잡으면 잡아 당겨 구조한다.

6) 자유부동 지지물

노, 통나무, 줄이 매어있지 않은 브이, 노가 장치되어 있지 않은 보트와 같은 물체를 익수한 사람에게 떨어뜨려 주거나 밀어 주어서 익수자가 순간적으로 붙잡아 구조할 수 있는 임시방편으로서 사용하며 구조 후에는 다른 방도를 취하여 조난자를 구조해야 한다.

7) 도보로 구조

파도가 치는 해안에서 수영자가 파도에 의해서 수평위치로 회복하지 못할 때, 또는 얕은 물에서 공포로 허우적거릴 때 구조자가 들어가 익수자의 팔목이나 수영복의 띠, 옷깃, 머리카락 등을 잡고 구조하는 방법이다.

㉯ 수영하여 구조

수영으로 구조를 실시할 경우는 키 이상의 수심에서 익수자를 발견했을시 주위에 다른 구조물을 발견할 수 없을 경우 수영능력과 인명구조 기술을 습득한 사람이 수영으로 구조하는 방법이다.

1) 수영인명구조의 기본조건

가) 다이빙 능력을 가진자

나) 50M 이상의 수영능력자

다) 횡영 능력자

라) 평영 능력자

다) 발로만 20M 이상의 수영 가능한자

마) 수중수영(잠영) 가능한자

2) 익수상태에 대한 기본지식과 정확한 판단력 구사 비상시에 어떤 행동을 취할까를 미리 생각하고 다음과 같은 중요한 상태에 대하여 알아야 한다.

가) 수영구조는 다른 방법을 전혀 사용할 수 없는 경우에는 최후의 수단으로 취하는 것이므로 먼저 육지로부터의 거리와 물의 깊이를 대략 측정하여 손, 도보 또는 다른 기구나 보트를 사용 구출방법을 결정해야 한다.

나) 조난자가 실제 익수하고 잇는 것인가? 단순한 조난상태에 있는가? 대단히 위험한 상태인가를 알아야 한다.

다) 수영구조를 해야 할 경우 준비사항은 무엇인가 알아야 한다.

㉰ 얕은 물에서 도보로 구조

㉱ 도구이용 구조

⑧ 접근방법

㉮ 익수자에게 접근하는데는 일정한 원칙이 있다. 구조자는 자기가 익수자에게 붙들리지 않고 그를 붙잡는 위치를 취해야하며 필요하다면 익수자를 돌려서 얼굴을 수면 위로 곧게 올려 호흡을 할 수 있게하고 그 몸이 수평위치로 놓이게 한 후 운반을 시작한다.

㉯ 익수자는 대체로 수직위치로 서서 머리를 뒤로 제치고 팔을 앞으로 위로 뻗치고 물속에서 허우적 거린다. 그러므로 구조자는 요구조자에게 붙잡히지 않고 그를 조정하여 수평위치에까지 바로 올린 다음 운반하는 것이 필요하다.

㉰ 익수자에게 접근하는 방법은 다음 네가지 종류의 접근방법이 있다.

1) 후방 접근법

2) 전방 접근법

3) 수중 접근법

4) 물속에 가라앉은 익수자 접근법

⑨ 운반법

㉮ 익수자를 효과적으로 운반하려면 첫째로 익수자의 얼굴이 항상 수면 위에 오게 하여야 한다.

㉯ 익수자가 항상 수평 또는 수직에 가까운 자세를 취하게 하여야 한다.

㉰ 구조자는 그의 몸이 항상 익수자의 몸과 밀접하게 접촉되게 하면서 마음대로 수영동작을 할 수 있어야 한다. 이러한 구조원칙을 기초로 한 운반 방법은 다음과 같은 방법이 있다.

1) 피로한 수영자 운반법

2) 가슴잡이 운반법

3) 머리카락잡이 운반법

4) 셔츠, 칼라잡이 운반법

5) 얕은 물에서 운반법 등이 있다.

⑩ 홍수 상황에서의 구조

㉮ 사고지역에 도착하면 요구조자와의 의사소통을 시도한다.

㉯ 가능한 빨리 부력장비를 요구조자에게 던진다. 로프가 연결된 부력장비를 사용하면 좋다.

㉰ 다른 구조대원들을 요구조자가 있는 장소의 하류쪽에 위치시키고 한번에 요구조자와 접촉 할 수 있도록 조치한다.

㉱  구조헬기 및 구조보트를 최대한 활용한다.

SOP 209-4  동계(빙상) 수난사고 인명구조절차

4.01 목 적

동계(빙상)사고시 안전한 인명구조활동 절차와 기준을 제공한다.

4.02 방 침

동계(빙상)사고시 인명구조는 다음 절차와 기준을 적용한다.

4.03 절 차

1. 현장 도착시 조치

① 출동인원, 장비에 대한 안전대책

현장지휘관(자)은 현장도착 즉시 상황을 파악하고(필요시 현장지휘권 장악) 무엇보다 선행되어야 할 일은 임무수행에 따른 안전사고의 발생을 방지할 수 있는 대책이 강구되어야 하며, 개인별 능력, 컨디션 등을 고려한 적절한 임무를 부여하고 지속적인 위험을 평가하는 일을 게을리 해서는 안된다.

② 부서위치 및 장애물 유무 확인

구조현장에 도착한 인원, 장비의 원활한 임무수행을 위해서 편성부서의 위치와 주변의 장애물을 파악하여 불안전요소로 판단되면 이를 안전한 장소로 이동시킨다.

③ 구조방법의 결정과 장비투입

구조현장의 상황이 파악되고 나면 구조방법을 결정하여야 하며 그 방법에 따른 장비를 선택하여 즉각적인 구조활동이 보장될 수 있도록 한다.

④ 구조활동에 필요한 공간의 확보

안전하고 원활한 구조활동을 위하여 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

⑤ 위험에 대한 안전사항 점검

구조활동 시작부터 종료시까지 위험상황에 대한 가능성을 판단하여 보다 더 안전하고 효율적인 구조활동이 이루어질 수 있도록 위험에 대한 안전사항을 점검한다.

⑥ 소방통제선 설치

경계구역으로 설정된 범위는 관계자외 출입통제를 위해 소방통제선(부표 및 깃발을 이용한 표시)을 설치하여 원활한 구조활동의 환경조성과 2차재해로부터의 예방에 힘쓰지 않으면 안된다. 경찰의 협조를 받아 설치하도록 하고 협조가 어려울 경우 유관기관(지역 수중안전협회)과 협조하여 일반인들의 재해현장 접근을 사전에 차단하여야 한다.

⑦ 출동장비의 보안조치

출동에 사용된 장비는 철저한 보안조치가 필요하며, 사용자는 장비사용 후 필히 제자리에 가져오도록 하여 장비의 분실을 방지한다. 만약 충분한 인원이 가능하다면 장비 불출 담당자를 임명, 운영하며 특히 야간이나 수중작업 중 분실되는 장비가 발생하지 않도록 철저를 기한다.

2. 현장 상황판단시 조치

① 상황확인

㉮ 신속한 현장통제

신속하고 원활한 구조활동을 위하여 현장장악과 동시에 통제선을 중심으로 주변환경을 통제하여야 한다.

㉯ 통신체제 유지

상황보고 및 지시, 신속한 현장활동을 위하여 유, 무선의 모든 통신수단을 동원하여 원활한 의사소통 환경이 조성될 수 있도록 한다.

㉰ 구조현장 장애물 유무 판단

구조현장의 범위 내에 있는 각종 구조활동에 방해가 되거나 대원의 활동에 위험요소로 작용되는 장애물을 확인하여 문제점이 발생되지 않도록 조치한다.

㉱ 사고원인, 규모 및 피해정도 판단

사고의 원인 구조현장의 규모와 인명, 재산피해를 파악하여 구조활동에 필요한 참고자료로 활용한다.

㉲ 요구조자 유무 및 상태판단

요구조자의 수, 위치, 상태 등을 판단하여 응급이송에 필요한 구급차를 사전 대기하도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

㉳ 사고현장 환경 판단

사고현장 지역의 기상, 조류, 유속, 시야(탁도), 수온, 수심 등 주변환경을 철저히 파악하여야 하며 수집된 참고자료는 대원 개개인에게 확실히 주지시켜 구조활동에 참고하도록 하며 환경변화에 대비할 수 있도록 한다.

㉴ 구조활동에 직접적 영향을 주는 위험요소 판단

구조활동 중 일어날 수 있는 각종 위험요소(유속, 기온의 급강하, 유류 누출로 인한 장비성능의 저하, 일정수심 에서 급격한 수온의 변화)를 판단하여 대원들에게 전파하여 안전사고를 사전에 방지한다.

㉵ 가용한 인원, 장비, 물자 유무 판단

구조활동시 현장에 있는 가용한 인원 및 장비, 물자를 최대한  활용하여 구조효과를 증대시키며, 융통성있고 효율적인 구조가 이루어질 수 있도록 한다.

㉶ 유관기관의 활동상황 파악

유관기관의 인원, 장비 활동상황을 파악하여 구조활동에 참고하고, 원활한 협조가 이루어 질 수 있도록 관계를 유지한다.

② 활동에 따른 구조장비의 배분

㉮ 장비의 분류 및 인원 지정

구조활동에 필요한 각각의 구조장비를 사용 용도에 따라 배분하고 조작인원을 지정하여 장비사용에 따른 문제점이 생기지 않도록 한다.

㉯ 장비 가동여부 확인

출동 전 사전준비로 구조장비의 가동에 완벽해야 하며, 장비의 투입 전에 재차 확인을 통하여 구조활동에 투입되었을 때 완벽한 기능이 유지되어야 한다.

3. 현장 구조활동시 조치

① 구조차량의 배치

출동한 차량의 배치는 사고의 규모에 따라 후착대 및 특수차량의 지원을 고려하여 부서위치를 종합적으로 판단하여야 하며 구조활동이 정지 또는 지체되는 일이 없도록 하여야 한다.

② 구조방법의 우선순위 결정

사고내용 및 규모, 구조대 능력, 난이도, 장애물 상태, 안전 및 신속성, 요구조자의 상태, 인명 및 재산피해 최소화, 2차재해 방지 등을 고려하여 종합적인 상황판단으로 안전사고 방지 및 신속한 구조활동이 이루어질 수 있도록 한다.

③ 임무부여

㉮ 지휘관(자)은 정확한 현장확인을 실시한다.

㉯ 대원의 경험, 능력, 성격, 체력, 건강상태 등을 고려한다.

㉰ 전대원에게 재해현장의 전반적 상황, 활동방침, 개인별 구체적 임무, 안전사항, 기타 필요사항을 확실히 주지시켜 활동에 참고하도록 한다.

④ 구조활동상의 기본사항

1) 구조현장에 도착 후 전반적 상황판단 및 개인 임무부여로 활동시작 지시가 있기 전에는 개인적 판단으로 구조활동은 절대 금하며 지휘관(자)의 지시, 통제에 따른다.

2) 사고지점의 위험성을 파악하여 사전 안전확보가 필요하다.

3) 현장지휘소와 사고현장까지의 거리가 멀 때는 현장 접근에 필요한 이동수단을 확보한다.

4) 수중수색을 위한 대원의 투입시에는 반드시 안전근무자를 배치하여 수중활동을 지원하여야 한다.

가）조 편성 - 수중수색조 2명

- 보조자 2명(안전줄 확보 1명, 입출수 보조자 1명)

- 구조잠수자 2명(잠수대기)

나）조별 임무

- 수중수색조 : 사고지역 중 수색범위로 결정된 지역에 입수하여 수중수색에 필요한 조치를 취하며, 지휘자의 지시에 따라 안전하게(짝줄 연결 또는 이탈 방지장치) 임무를 수행한다.

- 보 조 자(2명) : 보조자 1명은 수중수색조와 안전줄을 설치하여 수중수색조와의 통신(줄당김 신호)을 유지하며 안전하고 확실한 수색이 될 수 있도록 보조하고 나머지 1명은 다이버의 입, 출수를 도와주며 제1 보조자의 보조 임무를 수행한다.

- 구조잠수사(2명) : 완전한 장비를 착용(안전줄 확보), 대기상태에서 수색조의 만일의 사고시 구조활동에 임할 수 있도록 장시간의 피로 또는 감압에 문제가 발생시 임무교대를 할 수 있도록 대기한다.

다）하강줄의 설치

- 유속에 견딜 수 있는 중량물을 매달아 하강줄을 설치하고 보트 등에 고정하여 보트의 이동을 방지하며 유속에 의한 수색범위의 확산을 방지하여 지정된 범위의 확실한 수색이 이루어질 수 있도록 한다.

라）수중수색 방법의 결정

- 수중수색의 방법은 사고의 유형, 범위, 환경, 유속 등을 정확히 판단하여, 적절한 수색방법을 선택한다.

5) 대형사고로 다수의 인명피해가 예상될 때는 헬기의 지원이 필요하며, 구명환, 구명튜브 등 부력을 유지할 수 있는 부유물을 살포하여 구조대원 접근까지 요구조자의 익사를 방지한다.

6) 요구조자의 구조에 있어서는 우선순위를 결정하여(긴급환자, 응급환자, 비응급환자, 지연환자 순으로 결정) 긴급을 요하는 요구조자의 순으로 구조활동을 실시한다.

- 긴급환자 : 수분내에 조치를 취하지 않으면 사망할 수 있는 환자.

- 응급환자 : 수시간내에 조치를 취하지 않으면 생명에 위험을 초래할 가능성이 있는 환자

- 비응급환자 : 약간의 경상으로 긴급 또는 응급환자에 비하여 조치에 여유가 있는 환자

- 지연환자 : 이미 사망이 확인되거나 수분내에 조치를 취하여도 생존가능이 없는 환자.

※ 요구조자의 우선순위는 함부로 결정해서는 안되며, 응급구조사 또는 의사의 결정을 존중한다. 잘못된 판단으로 임무수행에 차질이 없도록 신중을 기하여 2차재해를 예방한다.

7) 추락된 차량의 내부검색은 주의를 요하며, 퇴출로를 사전에 확보하고 찌그러짐으로 인한 차량의 변형으로 요구조자의 구조가 어려울 경우 유압장비 등을 이용하여 2차재해를 방지한 안전한 구조방법을 결정한다.

8) 차량의 침몰로 기름이 유출될 경우에는 광범위한 지역의 오염방지(흡착포를 살포하여 유출된 기름을 흡수시킨다.)에 주력하고, 기름누출백이나 밴드를 이용하여 유출구를 차단, 더 이상의 유출을 막는다.

9) 구조된 요구조자를 신속하게 이송 할 수 있는 이동수단을 확보하고, 구조와 동시에 응급처치가 이루어 질 수 있도록 한다.

10) 사고현장의 수심을 확인하여 구조대원의 감압에 문제가 발생되지 않도록 사전에 잠수시간 등을 배분한다.

11) 수중수색을 지시할 때에는 반드시 짝을 편성하여 입수하도록 하고 짝잠수의 중요성에 대하여 재차 확인한다.

12) 상황에 따라 구조방법, 운용장비 및 임무분담 등에 대하여 수정, 변경을 고려해야 한다.

13) 구조활동 중 추가적인 인원, 장비의 지원이 필요할 때는 즉시 요청하여 지속적인 구조활동이 이루어져야 한다.

14) 구조활동 및 대원의 안전, 장비의 이상유무를 수시로 지휘관(자)에게 보고(통보)한다.

15) 인양된 요구조자 또는 사체의 처리는 구조되는 즉시 육상으로 이송될 수 있도록 이송수단을 강구한다.

16) 광범위한 지역에서의 검색은 많은 인원과 장비, 시간이 필요하므로 첨단장비(소나 등)를 이용한 검색방법을 강구하여 구조효과를 높인다.

17) 큰 강이나 유속이 강한 지역에서 발생한 사고의 경우 유속에 의한 추락차량의 이동은 사고범위를 확산시킬 수 있으므로 로프 또는 기타 고정 가능한 장비를 동원하여 유동을 방지한다.

18) 얼음 위에서는 가급적 집단적으로 모여 있지 않는다.

19) 얼음의 두께, 수심, 유속등 구조현장 입지여건을 확인한다.

20) 얼음 위에서 미끄럼에 주의하고 모든 장비이동은 낮은 자세로 얼음 위로 살며시 끌면서 운반하여야 대원과 장비가 안전하다.

21) 구조종료 후에는 얼음구멍 주위에 위험표시를 하고 주변정리를 한다.

22) 구조활동에 지장이 없도록 사고지점의 구조공간(얼음구멍)을 최대한 확보한다.

23) 빙상에서의 구조활동은 얼음의 상태와 요구조자의 위치를 계속 파악하여야 하며 위치파악과 구조준비가 완료되면 요구조자에게 부력장비를 전달해야 한다.

24) 구조자는 의복을 벗지 않고 가능하면 단추나 지퍼 등을 모두 잠근다.

25) 모든 구조대원은 구조슈트(건식)와 개인 부력장비를 착용하고 로프로 연결한다

26) 얇은 얼음 위의 구조현장

가) 수상 및 빙판용 들 것을 활용한다.

나) 헬리콥터를 이용하여 구조한다.(단점 시간이많이 지체됨)

27) 얇은 얼음의 범위가 넓어 접근이 힘든 경우

가) 고가사다리를 수평으로 전개하여 사용하는 인명구조법을 강구한다.

나) 복식사다리를 이용하는 방법을 강구한다.

다) 접근이 가능한 장소까지 최대한 접근한다. 이때 자세는 사다리 하단부를 복부로 누른 상태로 취하며 접근한다.

라) 고무보트를 얼음 위로 띄어 놓고 찝게(피켈) 등으로 얼음을 찍어 앞으로 접근한다.

마) 구조대원은 구조슈트(건식) 및 구명조끼를 착용한다.

바) 수중 구명로켓을 발사하여 요구조자가 물속으로 가라않지 않도록 안전조치 한다.

28) 두꺼운 얼음위의 인명구조

가) 두꺼운 얼음일 경우 신속한 접근이 가장중요하며 구명로프를 장착한 구명부환등의 구조장비를 휴대하고 접근한다.

나) 입수하지 않는 구조대원은 얼음에 미끄러지지 않게 아이젠을 착용한다.

다) 얼음구멍을 확보 할 수 있는 체인톱, 얼음집게 등을 준비한다.

라) 요구조자를 얼음위로 인양할때는 구조대원이 입수해서 신체를 들어 올려 주어야 한다.(요구조자가 장시간 얼음 물속에 있으면 신체마비 상태이기 때문에 자력으로 올라오지 못하기 때문이다.)

29) 얼음밑 구조잠수

가) 입수

（1）입수지점(얼음구멍)에 걸터앉아 안전입수법으로 입수한다.

（2）공기중에서 장시간 호흡기를 물고 있으면 얼기 쉬우므로 입수 직전에 물도록 한다.

（3）수면에 얼굴을 담군 채 1분 정도 호흡을 해본 후 작동에 이상이 없으면 입수한다.

나) 잠수

（1）하강줄을 이용하여 잠수한다.

（2）잠수 중 보조자의 줄신호에 신속하고 정확하게 회신한다.

（3）상승 중 머리가 얼음에 부딛히지 않도록 주의한다.

（4）동 장비를 재사용할 경우에는 결빙방지를 위해 호흡기는 물속에 그대로 둔 채 공기통만 교환한다.

（5）공기 잔량이 1000 psi 정도 남았을 때 상승을 시작한다.

（6）얼음을 깨고 들어가는 특수한 상황에서 입, 출수를 같은 곳으로 해야 한다.

（7）유관기관과 공조하에 크레인(견인차) 등을 동원하여 차량을 인양한다.

30) 비상발생시 대처방법

가) 공기통 내부의 결빙

（1）현상 : 공기중단

（2）대처방안 : 비상용 공기통을 사용하거나 짝 호흡으로 상승한다.

（3）예방법 : 정비된 공기통을 사용하고 공기충진시 습기가 유입되지 않도록 한다.

나) 빙상사고 구조시 예측되는 위험요소는 주로 호흡기가 얼어서 공기가 심하게 새어 나오는 것이 있고, 얼음으로 호흡기가 막혀 버리거나 안전줄을 놓치는 예도있다.

다) 출구를 찾지 못했을 경우 수면 위를 응시하며 상승하여 얼음을 맞대고 떠 있으면서 구조를 기다린다.

31) 일반적으로 수중에서 활동하는 잠수자는 피부를 통해 육상보다 열의 손실이 크다.

32) 한기는 가슴에 먼저오지만 겨울철 잠수시에는 혈관이 피부표면 가까이 있는 머리, 목, 손 등의 보온에 신경을 써야한다.

33) 차가운 수온에 수축되는 공기통 속의 공기를 마심으로 호흡을 통해서도 다소의 열을 빼앗긴다는 사실을 주지하고 있어야 한다.

제Ⅲ장 SOP 300  화재유형별 표준작전절차

SOP 301

화재시 임무별 표준작전절차

SOP 301-1  구조작전절차

1.01 목 적

신속․정확한 인명검색을 통하여 모든 요구자를 안전하게 구조함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

연기․화염․붕괴 등 모든 위험한 요소에 의해 고립되어 탈출하지 못하고 있는 요구조자를 신속․안전하게 위험요소에서 벗어나게 하는 것이다

1.03 징 후

요구조자 스스로 구조를 요청하는 상황이나 주변인 등이 요구조자의 존재를 인식시켜주는 상황은 물론 정황상 요구조자가 있을 것으로 판단되는  상황 등

1.04 표준운영절차(지침)

1. 요구조자 없다는 것이 명확하지 않는 한, 요구조자가 있는 것으로 인정하고 신속하게 대응한다.

2. 모든 소방활동에 있어 인명 검색 및 구조를 가장 우선한다.

∘ 필요한 경우, 진압조가 검색․구조조를 엄호할 수 있으며 진압활동과 검색․구조활동을 병행하여야 한다.

3. 소방력 투입 우선순위는 다음과 같이 한다.

① 즉시 구조하지 않으면 치명적인 위험에 직면하거나 직면할 것으로 예상되는 지점에 요구조자가 있는 상황

② 즉시 검색․구조하지 않으면 치명적인 위험에 직면할 것으로 예상되거나 직면하고 있는, 보이지 않는 요구조자가 있을 가능성이 있는 지점

③ ①과②의 상황외에 요구조자가 있을 것으로 추정되는 부분

④ 연소상태․경과시간․붕괴상태 등을 고려할 때 요구조자가 있었더라도 사망이 확실한 부분

⑤ 치명적인 위험은 없으나 공포나 불편을 겪고 있는 요구조자가 있는 부분

4. 인명 검색․구조활동에 임하는 대원은 자신의 안전장구는 물론, 요구조자용 안전장구(공기호흡기 보조마스크, 안전벨트. 완강기 등)를 휴대하여야 하며 2인 이상이 1조가 되어 활동하도록 한다.

∘ 대원들은 검색구역, 구조작업시 역할, 긴급탈출 경로 등에 대해서 투입 전에 명확히 인식해야 한다.

5. 검색구역은 서로 다른 검색조에 의해서 재검색되도록 하여야 하나 불필요한 중복검색을 방지하기 위해서 검색된 부분의 물건들(이불, 가구 등)을 뒤집어 놓거나 표시를 해둔다.

6. 연기체류․암흑․폐쇄공간에서 활동하는 검색조가 방향을 잃거나 고립되지 않도록 하기위한 조치를 강구한다.

① 라이트라인(light line), 야광로프, 로프, 수관 등을 연장하면서 진입

② 안내자 역할을 하는 대원을 지정하여 출입구 부근에 배치

③ 대원 안전표시등 착용, 출입구 표시등 설치, 무전기 소지 등

7. 출입구나 벽 쪽에서부터 순차적으로 검색한다.

8. 전도(顚倒)된 가구, 깔린 이불, 침대․책상 등의 아래 부분은 면밀하게 확인한다.

9. 화장실, 옷장, 다락, 연소된 부분의 인접실 등은 중점 검색한다.

10. 연기의 배출을 위해서 창문은 열어 놓는다.

11. 화염과 연기의 확산을 방지하기 위해서 검색이 완료된 곳의 출입문은 다시 닫아 놓고 중복검색 방지를 위해 표시를 해야 하나 배연을 위하여 필요한 경우는 출입구를 열어놓고, 검색완료 표시를 한다.

12. 고온으로 인해서 쉽게 진입․검색할 수 없는 실(室)에 대해서는 경방요원의 엄호(신체살수, 분무)를 받아 확인하거나, 검색봉을 이용할 수 있다.

13. 검색조는 적절히 교대되도록 한다.

① 구획별로 검색이 가능한 곳은 외부에서 교대할 수 있다.

② 구획되지 않은 큰 공간은 검색구역 안에서 교대한다.

③ 교대조간에는 검색부분, 내부상황 등에 대한 정보를 교환한다.

14. 검색중 요구조자를 발견하면 즉시 보고하여 다른 대원(조)의 지원을 받도록 한다.

∘ 구조실패나 안전사고를 방지하기 위해서는 구조대원 개인의 능력이 충분해야 한다.

15. 구조방법이나 탈출경로를 지휘관에게 보고하여 만약의 사태에 대비하고 지원할 수 있도록 한다.

16. 의식이 있는 요구조자(들)가 구조대원의 지시에 따르고 질서를 유지할 수 있도록 한다.

① 엄정하고 명확하게 지시한다.

② 구조대원 스스로 자신감을 보이고 요구조자를 격려한다.

③ 필요한 경우 요구조자의 언행을 제한한다.

17. 구조 우선순위에 따라 구조한다.

① 어린이 → 여자 → 남자

② 중상자 → 경상자 → 정상인 → 사망자 → 부분사체

18. 구조된 자, 자력으로 탈출한 자, 가족, 관계자, 구경꾼 등이 다시 화재공간으로 들어가는 일이 없도록 통제하여야 한다.

∘ 경찰의 협조를 받아 통제한다.

SOP 301-2  대원고립상황 대응절차

1.01 목 적

고립된 대원의 안전한 탈출과 구조를 목적으로 한다.

1.02 방 침

화재진압 또는 인명구조활동을 하는 대원이 방향을 잃거나 화염․농연․붕괴․출입문 폐쇄 등으로 자력탈출이 곤란한 경우를 말한다.

1.03 징 후

진입한 대원과 연락이 두절되었거나 활동하는 대원의 모습․소리 등이 관찰되지 않는다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 고립되었다는 것을 인지한 대원은 자력탈출에 대한 자신감과 동료들에 의해서 구조될 것이라는 확신을 잃지 않도록 노력한다.

2. 아래 같은 사항을 즉시 확인한다.

① 공기호흡기 잔압, 랜턴의 조도, 무전기 감도, 개인용 안전경보장치(휴대용 구조경보기)

② 주변 화염과 연기의 강도 및 유동 상태

③ 붕괴된 경우에는 압착되지 않은 공간의 넓이

④ 소방호스, 라이트라인, 로프 등과 같은 지표물

⑤ 현 위치(방향), 출입구

⑥ 다른 대원들의 소리, 장비가 작동하거나 부딪치는 소리, 가연물이 연소되는 소리나 화염이 움직이는 소리 등

3. 진입부터 현 위치까지의 진행(위로 또는 아래로, 좌로 또는 우로 등)을 회상한다.

4. 무작정 움직이지 말고, 수집된 정보를 바탕으로 탈출 또는 구조요청 방법을 구상한다.

5. 아래와 같은 방법으로 이동․탈출한다.

① 아동․탈출시 주변안전을 확인하여야 하며, 성급하게 뛰거나 높은 곳에서 뛰어내리지 않는다.

② 머리가 장애물에 부딪치지 않도록 손을 들어 경계한다.

③ 한쪽 방향을 정해서 일직선으로 간다.

④ 벽에 닿으면 한 쪽 방향(완전히 오른쪽 또는 왼쪽)으로 이동한다.

⑤ 맹인안내 점자블럭을 활용한다.

⑥ 자신이 진압적전에 사용한 소방호스, 로프, 라이트라인 등을 활용한다.

⑦ 바닥의 장애물을 확인하면서 이동한다.

6. 다음과 같은 사항을 참고하여 탈출방향을 결정한다.

① 빛이 들어오는 방향, 차갑고 신선한 공기가 들어오는 방향이 출구이다.

② 대원들이나 장비가 내는 소리가 나는 방향이 안전한 방향이다.

③ 소화수가 유입되는 방향이 더 안전하다.

④ 차량이 지나가는 소리, 사이렌 소리 등이 들리는 방향(도로 쪽)이 더 안전하다.

⑤ 가연물이 연소하는 소리, 화염이 움직이는 소리, 폭발․붕괴하는 소리 등이 나는 방향은 위험하다.

⑥ 비상구 유도등(표시), 건물 안내표시 등을 활용한다.

7. 자신의 위치와 고립 사실은 다음과 같은 방법으로 알린다.

① 크게 소리쳐 도움을 요청한다.

② 무전통신이 가능한 경우, 고립사실과 주변상황을 보고한다.

③ 개인용 안전경보장치를 작동시킨다.

④ 도끼․쇠막대․벽돌 등을 이용하여 벽․구조물 등을 규칙적으로 두드린다.

⑤ 건물 밖의 대원 및 행인에 주의하며 개구부 밖으로 물건을 던진다.

8. 공기소모와 탈진을 유발하여 구조되기 전에 중대한 위험에 빠질 수 있는 행위를 지양한다.

① 벽을 뚫거나 큰 장애물을 제거하는 등 과도한 활동

② 불필요한 고함이나 긴장 등

9. 외기(外氣)와 접한 창문까지 다다른 경우, 무리하게 탈출하지 말고 창틀에 올라 않아 있거나 머리를 내밀고 구조를 기다린다.

10. 다음과 같은 방법으로 호흡하여 공기호흡기를 사용시간을 연장한다.

① 호흡수를 줄이면서 일정간격을 유지한다.

② 들여 마신 공기가 폐에 머무는 시간을 길게 한다.

③ 내뱉는 공기를 다시 들여 마신다.

11. '즉시 구조하지 않으면 치명적인 위험에 직면하거나 직면하고 있는 드러난 요구조자'에 대한 구조활동에 임하고 있는 소방력 이외에는 고립된 대원에 대한 검색․구조활동에 소방력을 집중 투입한다.

12. 대원 고립사고로 인해서 대원들이 동요하지 않도록 한다.

SOP 301-3  화재시 낙하물위험 대응절차

1.01 목 적

낙하물 위험을 예견․회피하고 낙하물에 의한 대원의 부상을 최소화하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 폭발력에 의한 비산물과 결합강도가 저하된 부분의 이탈

2. 대원들의 파괴활동에 따른 파편 또는 사용 중인 장비의 추락

1.03 징후

1. 대원들이 활동하는 상부(상층)에서 작업함

2. 상부에 연소면, 구조적 변형부분, 낙하위험물체 등이 존재함

3. 가연성가스, 플래시오버(flashover), 밀폐용기 등에 의한 폭발력 발생

1.04 표준운영절차(지침)

1. 위험구역 내에서는 안전장구(헬멧)를 벗지 않는다.

2. 상부를 수시로 확인해야 하며 위험구역으로의 진입 전에는 특히 주의를 기울여 확인한다.

3. 낙하 위험성이 높은 물체(전등, 선반위 물건, 천장, 깨진 유리 등)는 직사주수, 갈고리 등을 이용하여 미리 제거한다.

① 유리를 파괴하는 경우 유리조각에 의한 피해를 방지하기 위하여 파괴되는 부분이 파괴자의 안면보다 아래에 위치하도록 하며 파괴 지점 아래 부분(바닥과 파괴지점의 높이를 지름으로 하는 원)에 있는 대원을 철수시킨다.

4. 개구부, 간판, 가공(架空)구조물 등의 아래와 같이 낙하물이 발생할 위험성이 높은 곳에서는 활동을 지양한다.

5. 높은 곳에서 작업하는 대원은 낙하물이 발생하지 않도록 주의하고 낙하물이 발생하는 즉시 '낙하물'이라고 소리치는 등의 방법으로 아래에서 작업하는 대원에게 알린다.

6. 낙하물을 발생시키는 작업을 할 경우에는 아래에서 활동하는 대원이 없는지 확인함은 물론 다른 대원이 접근하지 않도록 경계하는 대원을 배치한다.

7. 최성기 화재열에 의해서 폭열(爆裂)되는 콘크리트 조각에 주의한다.

8.  진동과 소리(균열음, 분리, 낙하음등)에 유의하면서 작업하되, 특이사항 인지시 즉시 주변 대원들에게 전파한다.

9. 화재진압 이후의 활동(잔화정리, 화재조사, 복구작업, 유실물 탐색 등)시에도 안전장구를 착용하고 낙하물에 대한 경계를 계속한다.

SOP 301-4  화재시 붕괴위험 대응절차

1.01 목 적

화재 건축물이 도괴 또는 붕괴되는 것을 방지․예측․대처함으로서 대원의 안전을 확보하는 것을 목적을 한다.

1.02 방 침

화재열, 소화수, 소훼(燒燬), 파괴소방활동 등으로 건축물의 일부 또는 전무가 도괴되거나 붕괴되는 것이다.

1.03 징 후

1. 기둥․내력벽 등 주요구조부에 박리나 균열이 나타난다.

2. 건물이 대량의 열량에 장시간 노출되고 소화수를 장시간 대량으로 살수하였다.

3. 폭음, 균열음, 진동 등이 감지된다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 기둥․내력벽 등 주요구조부 자체의 연소나 주변 가연물의 연소에 의한 수열(受熱)을 우선 종식시킨다.

∘ 조적(組積) 벽은 잘 붕괴된다는 점에 유의한다.

2. 소화용수 사용량을 최소화하고 뿌려진 물의 배수방안을 강구한다.

3. 건축물에 충격이나 진동을 주는 다음과 같은 행위를 삼간다.

① 굴절차나 사다리차 조작 중 건축물과 충돌함

② 건축물이 쿵쿵 울리게 걷거나 발을 구름

③ 사다리, 해머(hammer) 등으로 건축물에 충격을 가함

4. 불필요한 직사주수로 구조물이 파괴되지 않도록 한다.

① 직사주수시 수두(水頭)의 강한 파괴력에 유의한다.

5. 구조물의 일부를 제거할 경우에는 전체구조물에 대한 영향을 신중히 고려한다.

∘ 건축물이 여러 형태로 붕괴된 곳에서는 지지역할을 하는 수직방향의 벽이나 기둥을 들거나 제거하지 않는다.

6. 도괴․붕괴가 임박한 위험한 부분은 초기에 미리 제거한다.

7. 건축물의 도괴․붕괴 징후를 감지할 수 있는 계기를 활용한다.

8. 붕괴의 위험이 있을 경우 건축물의 높이에 해당하는 거리 밖까지 대원들을 철수시킨다.

∘ 필요한 경우 부분적 또는 전체적 '긴급탈출'을 명한다.

9. 건축물의 일부가 붕괴되고 있으며 다른 부분 또는 전체로 연쇄 붕괴될 수 있으므로 이에 대비한다.

SOP 301-5  화재시 대원 추락사고 예방조치

1.01 목 적

대원들의 추락․전도사고를 유발하는 위험요인을 줄이고 대원들을 안전사고로부터 보호하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

화재 등 재난현장에서 대원들이 몸의 균형을 잃고 추락․전도되어 부상한다.

1.03 징 후

1. 작업중인 곳의 바닥이 미끄럽거나 장애물이 많다.

2. 높은 곳(高所)에서 작업 중이거나 작업조건이 열악하다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 높은 곳에서 작업할 때에는 안전벨트․로프 등을 이용하여 몸을 지지물과 연결한다.

∘ 안전매트를 설치할 수 있는 여건이 되면 작업지점 아래에 적극 설치한다.

2. 갈고리, 도끼 등으로 디딜 곳의 강도를 확인한다.

3. 불안정한 곳을 디딜 때에는 손으로 지지물을 잡는다.

4. 옷자락, 장비 등이 주변 장애물에 걸리지 않도록 유의한다.

5. 머리가 장애물과 부딪치지 않도록 전방을 주시하고 경계한다.

6. 대원들이 동반추락하지 않도록 일정간격을 유지한다.

∘ 추락․전도되고 있는 대원을 다른 대원이 도와주어야 하나 대원들이 밀착 행동해서는 않된다.

7. 대리석․유리바닥 등 매끄러운 바닥에는 보온재, 카펫, 등을 깐다.

∘ 깔 것을 구하기 어려운 경우 소방호스를 펴서 이동로를 만든다.

8. 동결된 부분에는 모래․자갈․벽돌 등을 깔거나 염화칼슘이나 소금을 뿌린다.

9. 야간에는 재난현장 전체에 대해서 충분히 조명한다.

10. 야간은 물론 주간에도 대원별로 랜턴을 소지한다.

∘ 소방차량의 전원을 이용하는 충전기나 예비 건전지를 확보한다.

11. 시계를 악화시키는 연기를 신속히 제거한다.

12. 바닥이 꺼지거나 천장이 붕괴되는 위험성이 높은 목조․방화조 건물에서는 옥내 중앙부를 피하여 창이나 벽 쪽에 위치하도록 한다.

13. 확인된 위험개소(웅덩이, 꺼진 바닥부분, 강도가 약한 구조물 등)는 다른 대원에게 알리거나 표시해 둔다.

∘ 중대한 위험은 지휘관에게 보고하여 전 대원에게 전파될 수 있도록 한다.

14. 폭발현상이 있었던 곳, 최성기를 지난 곳, 많은 소화수가 뿌려진 곳 등에서는 특히 유의한다.

15. 슬레이트지붕․플라스틱지붕․기와지붕 등과 같이 강도가 약하고 미끄러운 곳에서는 사다리를 펴서 딛고 작업한다.

SOP 301-6  방화범 위협 대응절차

1.01 목 적

방화행위로부터 공공의 안전을 확보하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

시위, 인질극, 정신착란적 난동 등을 자행하는 자가 위험물, 가연성가스 등으로 방화를 위협한다.

1.03 징 후

1. 불순한 목적을 가지고 있거나 자기통제력을 상실한 자가 방화위협을 하면서 경찰 등과 대치하고 있다.
위험물, 가스, 가연물, 폭발물 등을 소지하고 있거나 뿌려져 있다.

① 라이터, 성냥, 화약류 등 점화원을 가지고 있다.

② 경보설비, 소화설비 등을 고의로 작동되지 않도록 하였다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 사태를 진압하는 주무기관(경찰)과 협조한다.

① 경찰이 현장에 선착한 경우 경찰로부터 상세한 상황정보를 구하고, 소방이 선착한 경우 경찰에게 정보를 제공한다.

② 소방․경찰지휘관이 같은 위치에서 지휘하거나 통신수단을 확보한다.

③ 발화, 위험물 확산 등 구체적 위험이 없는 한, 경찰이 도착하기 전까지 소방활동을 지양하면서 소방호스전개 등 준비조치만을 한다.

④「위험물 등 제거, 진압경찰 엄호, 진화, 요구조자 구조」분야에 한정하여 구체적인 임무를 분담한다.

⑤ 경찰에 의해서 방화범 제압작전이 시작된 이후, 또는 방화범으로 인하여 대원의 안전에 이상이 없다고 판단시 소방활동이 이루어지도록 한다.

2. 인명피해 최소화를 목표로 소방전술을 구상한다.

① 진입로, 대피로, 소화수단, 투입장비, 대원별 역할 등을 결정한다.

② 방화범이 극단적 행위를 한다는 전제하에 대처한다.

3. 방화범이나 인질이 높은 곳에 있는 경우, 에어매트나 매트리스를 깐다.

4. 방화범에게 노출되는 것을 최소화 한다.

① 경찰이나 엄폐물 등의 뒤에 위치한다.

5. 방화범을 자극하지 않는 범위 내에서 주변 가연물에 대해서 미리 주수하여 둔다.

6. 방화범을 자극하지 않는다.

① 방화범과의 논쟁, 설득, 비난 등을 하지 않는다.

② 경광등과 사이렌 사용을 자제한다.

③ 위험물질 등 위험요소의 제거는 방화범을 극도로 자극하지 않는 범위에서 한다.

④ 구경꾼이 방화범에 대해서 비난 또는 동조하지 않도록 구경꾼의 접근을 차단한다.

SOP 301-7  화재시 방수임무 수행절차

1.01 목 적

효율적인 연소현상 종식과 고온면 냉각은 물론, 절수(節水)․대원안전․수손방지(水損防止)를 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 소방차량(펌프)에서 가압된 소화수를 소방호스와 연결된 관창을 이용하여 연소면․고온면․대원․요구조자․농연․파괴대상물 등에 주수(注水)한다.

2. 화재현장에 도착한 직후부터 잔화정리가 종료될 때까지 그리고 응급복구활동에도 적용될 수 있다.

1.03 징 후

1. 연소면에서 화염과 연기가 발생되고 있다.

2. 복사열․대류 등으로 가열되는 면이 있다.

3. 복사열이나 화염으로부터 대원이나 요구조자가 위협을 받는다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 기관원은 다음과 같이 펌프(밸브)를 조작한다.

① 소방차량의 화재방향 면에서 조작한다.

② 관창수 또는 지휘자로부터 방수신호를 받고 방수한다.

③ 방수밸브는 천천히 개방하고 밸브 개방 후, 서서히 가압한다.

④ 손실되는 압력, 화세, 관창수의 능력․피로도․위치 등을 고려하여 방수압력을 가감(加減)한다..

⑤ 방수압력을 급격히 변화시키지 않는다.

⑥ 관창수의 활동이나 신호에 주의를 기울인다.

⑦ 엔진 및 펌프 소리, 계기 등의 변화에 유의한다.

⑧ 방수가 갑자기 중지되면 진입한 대원이 당황할 수 있음으로 수원확보에 유의한다.

⑨ '방수중지' 신호를 받으면 즉시 방수밸브를 잠근다.

2. 관창수는 아래와 같이 방수위치를 잡는다.

① 견고하고 장애물을 피해서 미끄럽지 않은 곳을 선택한다.

② 창문․간판․작업자 등의 아래(낙하물 위험 지점)를 피한다.

③ 연소 건물의 개구부 옆은 피한다.

④ 방수위치 주변에 여유수관을 확보한다.

⑤ 사다리 위와 같이 방수반동으로 전도될 수 있는 곳을 방수위치로 잡은 경우, 로프를 이용하여 결착(관창+지지물 또는 관창수+지지물)한다.

⑥ 퇴로가 확보(확인)되어야 한다.

3. 관창수는 화점(연소면)이 확인되기 전까지 관창을 개방(주수)하지 않는다.

4. 고온체에 방수할 경우에는 증기폭발에 유의한다.

① 충분한 거리를 유지하면서 자세를 낮추고 엄폐물을 활용한다.

② 증기가 배출되지 못하거나 붕괴될 수 있는 곳에서는 방수하지 않는다.

5. 금수성물질(금속나트륨, 카바이트, 생석회 등)에는 방수하지 않는다.

6. 관창수는 물이 도달하기 전에 관창을 약간 열어 놓고 관창으로 물이 오는 것을 주시한다.

① 관창에 물이 도달할 때에는 관창을 단단히 잡도록 한다.

② 방수 위치가 높은 곳일 경우, 소방호스에 물이 차면서 소방호스(관창)가 밑으로(뒤로) 당겨질 수 있으므로 지지물에 감거나 밝거나 또는 관창을 단단히 잡는다.

7. 관창수는 공기가 빠지고 물이 나오기 시작하면 서서히 관창을 개방한다.

① 일거에 많은 물이 분출되면 강한 반동과 수두(水頭)가 생길 수 있으므로 이에 대비한다.

8. 관창보조는 관창수를 지지하면서 소방호스를 끌어 주고 주변의 위험요인을 파악한다.

① 관창수와 관창보조는 유기적으로 협력하여야 하고 서로 임무를 교대할 수 있다.

9. 관창수와 관창보조는 방수반동에 충분히 대비하여야 하며 방수되고 있는 관창을 놓치지 않도록 한다.

① 관창(호스)는 몸에 밀착시켜 단단히 잡는다.

② 반동력이 클 경우 지지물(기둥, 벽 등)을 활용한다.

③ 바닥이 미끄럽거나 방수위치가 높아 불안정한 곳에서는 방수반동에 특히 유의한다.

④ 수압이 걸려있는 관창을 개방할 때에는 서서히 개방하여 방수반동을 완화하고 반동에 대비할 수 있도록 한다.

⑤ 방수반동은 분출되는 물의 양과 속도에 비례하여 증가(관창 구경이 클수록, 수압이 높을수록 증가)된다는 사실을 유념한다.

10. 주수(특히, 초기 주수)에 의해서 연소면이나 화염이 확대될 수 있음으로 이에 대비한다. 연소면이 액체일 경우 특히 유의한다.

① 물줄기가 연소부분으로 공기를 몰고 들어갈 수 있으며, 불티나 가연물이 튈 수 있다.

11. 막힌 공간(실내)으로 작은 개구부를 통해서 주수할 경우, 화염이나 열기가 분출될 수 있음으로 이에 대비한다.

12. 양쪽 개구부의 어느 한쪽에서 방수하면 다른 쪽으로 화염과 연기가 분출될 수 있음으로, 그쪽 대원의 안전에 유의한다.

13. 화재 건물 내로 진입하는 대원은 즉시 방수할 수 있는 관창(소방호스)을 소지한다.

14. 실내 전체가 연소하고 있거나 농연으로 화점을 확인하기 곤란할 경우에는「천장→벽→수용물→바닥」순으로 주수한다.

15. 연소되지 않은 부분 쪽에서 연소되고 있는 부분으로 주수한다.

16. 방사(放射)주수의 효과를 적절히 이용한다.

① 연기나 가스를 밀어낼 수 있다.

② 화염이나 복사열을 차단하여 피난로나 작업공간을 보호할 수 있다.

17. 직사주수의 효과를 적절히 이용한다.

① 강한 연소면에 집중적으로 주수할 수 있다.

② 먼 거리까지 주수할 수 있다.

③ 장애물을 제거할 수 있다.

18. 분무주수의 효과를 적절히 이용한다.

① 일정공간을 단시간에 냉각시킬 수 있다.

② 액체 위험물 화재의 화염을 제거할 수 있다.

19. 엄호․세척․냉각․소화 등을 목적으로 대원이나 요구조자에게 직접 주수할 경우에는 방사주수 또는 분무주수한다.

① 압력을 충분히 낮춘 직사주수는 가능하다.

20. 관창교환은 방수를 중지하고 실시한다.

① 관창은 진행단계(최성기, 잔화정리 등)나 소화대상(위험물, 적재된 가연물 등)에 따라 적절히 선택되어야 한다.

21. 목표지점을 벗어난 물줄기가 다른 대원의 활동을 방해하지 않도록 한다.

22. 소화수를 아껴야 하며 주수가 필요하지 않으면 즉시 관창을 잠그거나 방수중지 신호를 보낸다.

SOP 301-8  화재시 방수포 활용절차

1.01 목 적

방수포의 효과적인 사용과 안전사고 방지를 목적으로 한다.

1.02 방 침

소방차량에 장착된 방수포를 이용하여 대량․고압의 소화수를 멀리까지 주수한다.

1.03 징 후

1. 연소가 급격하게 확대되고 있어 소방호스를 전개할 시간적 여유가 없다.

2. 연소면이 커서 대량방수가 필요하다.

3. 소방차량 부서위치와 화점이 멀리 떨어져 있어 소방호스를 전개하는데 많은 시간이 소요된다.

1.04 표준운영절차(지침)

1.  방수포수는 소방차량에 탑승한 경방요원 중에서 방수포 조작에 가장 능숙한 자가 맡는 것을 원칙으로 하되, 현장지휘관이 달리 지정할 수 있다.

① 경방요원이 없는 경우에는 기관원이 방수포수가 된다.

2. 방수포가 목표에 조준된 이후 방수한다.

3. 방수포에서 나오는 수주(水柱)의 머리는 강한 파괴력을 가지므로 이것을 활용하거나 유의해서 방수한다.

4. 방수포를 사용하는 소방차의 기관원은 소화전이나 물탱크차로부터 즉시 급수를 받도록 한다.

∘ 수원 확보가 곤란한 경우에는 방수포 사용에 신중을 기한다. 단, 보유한 소화수를 방수포로 방수함으로서 일거에 화세를 제압할 수 있을 것으로 판단되면 방수포를 사용한다.

5. 방수포를 사용하고 있는 소방차량으로부터는 소방호스(관창)를 연장하지 않는다. 방수포를 사용하고 있는 소방차에서 연장한 관창을 사용하고자 할 경우에는 방수압력을 낮추고 방수포 사용을 중지한 후 관창을 사용한다.

6. 소방호스를 연장․사용하고 있는 소방차량에서 방수포를 사용하고자 할 경우에는 사용 중인 관창을 잠그도록 한 후 방수포를 사용한다.

7. 폭발위험이 있거나 폭사열이 강한 대상에 방수할 경우에는 방수포를 고정하고 대원은 소방차량 상판에서 내린다.

8. 가공(架空) 고압전선에 수주(水柱)가 직접 닿지 않도록 유의한다.

∘ 수주 주변의 분산되는 물은 고압전선에 닿아도 비교적 안전하다.

SOP 301-9  소방호스 연장 표준절차

1.01 목 적

방수위치까지 적정한 수량과 수압의 소화수가 신속하게 송수될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

지면이나 저층 건축물(지상 또는 지하)에서 소방호스를 연결․연장한다.

1.03 징 후

소방차량(펌프)와 연소지점(방수위치)이 멀리 떨어져 있다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 「소방차량(펌프) → 방수위치」또는「위쪽 → 아래쪽」를 소방호스 연장의 기본방향으로 하며 상황에 따라 전개방향을 달리할 수 있다.

2. 소방차량․방수위치․모퉁이에는 여유 호스를 확보한다.

3. 화재 대상 주변의 사유지나 건물을 통과하는 소방호스 연장은 최소화 한다.

4. 소방차량에 적재된 접이수관을 끌어서 전개할 때에는 다른 장비를 치거나 걸리지 않도록 한다.

5. 여러 본이 연결된 소방호스를 계단으로 연장할 경우에는 꼬이지 않도록 한다.

∘ 여러 대원이 일정 간격으로 소방호스를 잡고 올라간다.

6. 소방호스를 연장할 수 있는 경로가 길거나 복잡한 건축물에서는 방수위치 부근의 개구부에서 로프를 내려 소방호스를 끌어 올린다.

∘ 지상에서 로프로 소방호스를 묶어주는 대원은 말뚝매기를 한다.

7. 소방호스를 연속적으로 연결해야할 때에는 대원 1명당 2본씩 소지하고 일정간격(2본이 연장되는 거리)으로 서서 연결한다.

8. 소방호스 연결금속구(커플링)가 바닥과 부딪치거나 차량에 밝히거나 오염되지 않도록 유의한다.

9. 커플링은 분리되거나 누수되지 않도록 조인다.

10. 높은 곳의 한 지점에서 다른 지점으로 소방호스가 건너갈 때에는, 사다리․막대기․파이프 등으로 받친다.

11. 날카로운 부분에 소방호스가 직접 닿지 않도록 떼어 놓거나 천․판자 등을 대어준다.

12. 도로를 통과하여 소방호스를 연장할 경우에는 최단거리로 연장하여야 하며 호스보호대를 설치한다.

13. 소방호스가 가로지르는 도로에 일반차량을 통과시킬 경우에는 안전주의 경고판이나 안전운전을 유도하는 대원을 배치한다.

14. 방수위치가 높은 곳일 경우, 중간 또는 방수위치 부근에서 소방호스를 지지물에 한번 감는다.

15. 소방호스가 터져 누수되는 경우, 교체하거나 호스재킷으로 감아둔다.

① 호스재킷이 없을 경우, 소방호스로부터 분출되는 물이 주변으로 튀지 않도록 새는 부분을 덮어야 한다.

16. 소방호스 라인(line)의 수와 길이는 최소화하여 엉키지 않게 한다.

SOP 301-10  발화점 탐색절차

1.01 목 적

신속하고 정확하게 발화 지점을 확인하여 인명․재산피해를 최소화하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

화재의 초기에 최초로 발화한 지점 또는 연소의 중심부를 탐색한다.

1.03 징 후

연기․냄새 등 발화징후는 있으나 화염이나 연소면은 확인되지 않았다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 화염이나 연소부분이 확인되지 않아도 현장도착과 동시에 방수준비를 한다.

2. 화재가 계속 진행된다는 전제하에 인명대피 및 구조활동을 전개한다.

3. 연기가 사라지고 있어도 발화원을 확인한다.

∘ 발화원 및 연소종식이 확인되기 전까지 복귀하지 않는다.

4. 자동화재탐지설비(수신반)를 활용하여 화점을 확인한다.

5. 관계자, 목격자, 신고자의 의견을 듣거나 안내를 받는다.

6. 수개 층에 연기가 차있는 경우 최하층부터 확인한다.

7. 한개 층에 연기가 차있는 경우, 그 상․하층(지상=직하층, 지하=직상층)으로 진입한다.

8. 건물내 기류, 덕트내 기류, 연기의 유동방향을 참고하여 발화점을 확인한다.

① 연기의 흐름을 거슬러가며 찾는다.

② 연기의 흐름이 빨라질수록, 농도가 짙어질수록, 온도가 높아질수록  발화점에 가까워지고 있는 것이다.

9. 틈새로 나오는 연기, 열에 의한 변색, 온도변화 등을 확인하여 벽체 등의 안쪽 화점을 찾는다.

10. 파괴나 진입이 이루어진 경우 관계자에게 소방활동(파괴, 진입)의 법적 근거, 손해보상 요청 방법 등을 설명한다.

11. 연소부분을 발견한 대원은 즉시 지휘관에게 보고하여야 하며 소방호스를 전개하여 진화한다.

12.  연소 현상(부분) 자체는 물론, 발화의 원인(전기배선, 연소기구, 가연물 등)은 가능한 한 보존하여 화재조사관에 인계한다.

∘ 재발화 방지에 관한 사항을 중심으로 인계한다.

SOP 301-11  잔화정리절차

1.01 목 적

화재현장에서 소방력이 철수한 이후의 재발화 방지를 목적으로 한다.

1.02 방 침

인명구조와 외형적 연소현상이 종료된 이후에 건물이나 가연물 내부의 연소현상을 완전히 종식시키는 것이다.

1.03 징 후

화염과 다량의 연기는 없으나 약간의 열기와 연기가 감지된다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 지휘관은 다음 소방대에 우선적으로 잔화정리 임무를 부여한다.

① 피로도가 낮고 연료․소화수 등이 충분한 후착 소방대

② 화재 대상을 관할하는 소방대

2. 연소된 구역 내에서 불씨가 잠복해 있을 수 있는 모든 곳을 철저히 확인한다.

① 벽체, 천장, 지붕, 덕트, 파이프 스페이스, 바닥, 가구, 적재 가연물 등의 내부

3. 시각․촉각․후각은 물론, 적외선 카메라를 활용하여 탐색한다.

4. 소화수 사용량을 최소화 한다.

① 무작위․대량주수를 지양하고 연소면(불씨)에 정확히 주수한다.

5. 대피․구조하지 못한 사망자가 있을 가능성이 있는 경우, 사망자 검색을 병행한다.

∘ 화장실, 침대밑, 이불속, 장롱속, 낙하물․도괴물 아래 등

6. 붕괴․낙하물․유해가스 등 위험에 유의하여 작업한다.

7. 잔화정리 이후(철수 후)의 재발화에 대비한다.

∘ 소방력을 대기시키거나 관계자에게 감시를 당부한다.

8.  원인조사를 위한 현장 확보를 지시하여 재조사에 지장이 없도록 하여야한다.

SOP 301-12  화재시 사다리 활용절차

1.01 목 적

사다리 사용에 따른 안전사고를 방지하고 효율적으로 목표를 달성하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

소방차량에 적재되어 있는 사다리(복식 알루미늄 사다리)를 내려서 사용하려는 지점으로 운반하여 진입․인명구조 등에 사용한다.

1.03 징 후

비교적 낮은 지점에 진입구․연소면․요구조자 등이 있다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 사다리 운반․조작은 2인1조로 하는 것을 원칙으로 한다.

① 사용목표, 전개지점, 이동경로, 임무(진입, 안전확보 등) 등에 대해서 서로 공감해야 하고 행동은 조화되어야 한다.

2. 사다리를 운반․조작하는 대원은 안전장구(장갑, 헬멧 등)를 착용해야한다.

3. 높은 곳에서 사다리를 내릴 때에는 사다리를 바닥에 떨어뜨리거나 소방차량․대원 등에 부딪치지 않도록 한다.

4. 허리 아래에 있는 사다리를 들어 올릴 때에는 허리나 팔 근육이 아닌 다리 근육을 사용한다.

5. 사다리 운반은 다음과 같은 요령으로 한다.

① 주변의 차량, 구조물, 사람 등에 부딪치지 않도록 유의한다.

② 빙판 등 미끄러운 곳을 통과할 때에는 보폭을 작게 하고 서행한다.

③ 몸에 밀착시킨다.

6. 전개 지점에 안착시킨 후 전개하도록 한다.

∘ 사다리를 전개하거나 지지할 때에는 손가락이 레일에 끼지 않도록 유의한다.

7. 아래와 같은 장소에서는 사다리를 전개하지 않는다.

① 전선, 나뭇가지, 간판, 처마장식, 건물에서 돌출한 장애물이 있는 장소

② 지면이 울퉁불퉁하거나 물렁거리는 곳

③ 나무나 주차한 자동차처럼 지상 장애물이 있는 장소

④ 소방활동 또는 피난을 위하여 사용하는 장소

8. 바닥과 사다리의 각도는 약 75°로 한다.

9. 옥상․창문 등으로 진입하기 위해서 사다리를 설치할 경우에는 바닥이나 창틀보다 높게(가로대 2개 정도) 전개한다.

10. 창문 파괴를 목적으로 사다리를 전개할 때에는 바람머리 쪽에 사다리를 세우고 사다리 끝은 창틀 상단에 맞추도록 한다. 파괴된 파편이 사다리 지지자에게 피해를 주지 않도록 주의한다.

11. 걸쇠를 가로대 위에 정확하게 결착시킨다.

12. 전도 방지조치(안전확보자의 사다리 하단의 지지 또는 지지물에 사다리 상단의 결착) 없이 사다리에서 작업하거나 오르내리지 않는다.

13. 사다리를 오르내리거나 작업할 때에는 안정된 자세를 유지한다.

① 3점(팔-양다리 또는 다리-가로대를 감은 다리) 지지를 유지한다.

② 구르거나 좌우로 흔들지 않는다.

14. 한 사다리에서 2인 이상이 동시에 작업하거나 오르내리지 않는다.

① 대원이 요구조자를 동반할 경우에는 2명이 동시에 사다리를 이용  할 수 있다.

15. 사다리를 회수할 때에는 완전히 접은 후 운반한다.

16. 사용한 사다리는 점검․수리한 후 원래 위치에 둔다.

SOP 302

화재시 특수현상 대응절차

SOP 302-1  플래시오버(flashover)시 표준작전절차

1.01 목 적

플래시오버를 예측하고 안전하게 대응을 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

국부적․연료지배형 화재에서 전면적․환기지배형 화재로 급격히 전이되는 것이다.

1.03 징 후

1. 고온 분위기와 농연이 감지된다.

2. 폭음을 동반하면서 갑작스럽게 화염이 성장한다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 진입 전에 플래시오버 징후를 확인한다.

∘ 진입 후에도 플래시오버로 전이되는 징후를 예의 주시한다.

2. 플래시오버 징후가 감지되면 자세를 최대한 낮추고 즉시 보고하면서 대피방안을 강구한다.

3. 플래시오버로 전이되는 것을 지연 또는 저지하기 위해서 공간 전체에 대한 냉각과 배연작업에 주력한다.

4. 플래시오버로 인한 연소확대를 방지하기 위해서 인근건물에 대한 주수를 실시한다.

5. 플래시오버의 폭발력에 대비한다.

① 붕괴 압착, 비산․낙하물 피해

② 공기호흡기․방수모 등 착용장비의 이탈 등

6. 플래시오버 이후, 요구조자 생존확률은 매우 낮기 때문에 무리한 인명검색을 지양한다.

7. 플래시오버 시에 붕괴되지 않은 건물도 그 이후, 구조변형․강도약화 등으로 인하여 붕괴 가능성이 높아지므로 안전지대로 대피한다.

∘ 안전이 확보된 후, 새로운 전술에 따라 진압한다.

8. 플래시오버 이후, 해당 구획의 산소농도는 거의 0%가 되므로 진입대원은 공기호흡기 압력을 수시로 확인한다.

SOP 302-2  백드래프트(Backdraft)시 표준작전절차

1.01 목 적

백드래프트에 대한 적절한 예측과 대응을 목적으로 한다.

1.02 방 침

환기지배형 화재가 진행되고 있는 공간에 산소가 일시적으로 다량 공급됨에 따라 미연소가스가 순간적으로 연소한다.

1.03 징 후

1. 균열된 틈이나 작은 구멍을 통하여 연기가 빠져 나오고 건물 안으로 연기가 빨려 들어간다.

∘ 공기가 내부로 빨려 들어가는 특이한 소리(경적소리와 유사)가 들린다.

2. 건물내 연기가 소용돌이친다.

3. 화염은 보이지 않으나 창문이나 문이 뜨겁고 안쪽으로 타르와 같은 물질이 흘러내린다.

4. 가스가 폭발하는 듯이 폭발한다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 진입 전에 백드래프트의 징후를 확인한다.

① 손바닥으로 문의 온도를 확인하고 시각과 청각을 동원하여 백드래프트의 징후를 확인한다.

② 진입 후에도 백드래프트의 징후를 확인한다.

2. 백드래프트의 징후를 발견한 즉시, 자세를 낮추고 보고하면서 대피방안을 강구한다.

3. 백드래프트로 전이되는 것을 방지하기 위해서 다음과 같이 조치한다.

① 지붕을 파괴하여 수직배연을 실시한다.

② 지붕파괴가 곤란한 경우, 위쪽 개구부를 개방한다.

③ 아래쪽 개구부는 개방하지 않는다. 불가피하게 개방하여야 경우에는 폭발력을 정면으로 받지 않도록 비켜서서 신중하게 개방한다.

4. 백드래프트의 폭발력에 대비한다.

① 붕괴 압착, 비산․낙하물 피해

② 공기호흡기․방수모 등 착용장비의 이탈 등

5. 백드래프트 이후, 급격한 화염성장과 연소확대에 대비한다.

SOP 302-3  풀 파이어(Pool fire) 표준작전절차

1.01 목 적

풀파이어에 대한 안전하고 신속한 대응을 목적으로 한다.

1.02 방침

누출된 인화성액체(위험물)가 고여 있는 곳이나 위험물 탱크(CRT, FRT, 이동탱크, 보일러용 소형탱크 등)에서 화재가 발생한 것이다.

1.03 징후

1. 위험물이 누출되어 고이거나 물위에 층을 형성하였다.

2. 위험물 탱크에서 발화되었다.

3. 대량의 화염(복사열)과 연기가 형성되고 있다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 최성기 복사열, 보일오버(boil over), 슬롭오버(Slop over)에 의한 예상 피해범위를 산정하고 위험표시(통제선)를 설치한다.

① 피해범위 산정시 고려사항 : 연소면의 크기, 인화성액체의 양, 방유제(인공․1차 방유제, 지형지물․2차 방유제) 높이, 방유제의 구멍, 위험물 유입경로(하수구, 하천) 등

② 복사열 위험반경 산출식

수포발생위험거리(m) = 3.5 × 탱크지름(m)

통증발생위험거리(m) = 6.5 × 탱크지름(m)거리=화염중심↔대원

③ 방유제의 수용량 산출식

[방유제의최단(最短)부분높이(m)] × [바닥의가로길이(m)] ×

[바닥의세로길이(m)] = 000㎥ × 1,000  ⇒ 000000ℓ

2. 위험반경내 진압대원은 방열복 등을 착용한다.

3. 포(泡-foam)를 살포한다.

∘ 포층(泡層)이 파괴되지 않도록 하기 위해서, 일반 소화수가 포층에 뿌려지지 않도록 한다.

4. 탱크화재 진압은 측면으로 방수한다.

① 최대 증발 지점이 낮은 경우, 보일오버(boil over) 발생위험

② 최대 증발 지점의 높은 경우, 슬롭오버(Slop over) 발생위험

5. 화재탱크 인근탱크에 대해서 복사열 차단 및 냉각을 위한 주수를 계속한다.

∘ 복사열이 강력하고 보일오버나 슬롭오버의 발생위험이 있는 경우 모니터관창이나 내폭화학차를 활용한다.

6. 빈 탱크로의 이송(移送)을 적극 고려한다.

7. 굴삭기, 삽 등을 이용하여 임시 집유정을 설치하거나 위험물 유입경로를 차단한다.

8. 보일오버나 슬롭오버 발생이 임박한 것으로 판단되면 위험반경 밖으로 즉시 대피한다.

① 보일오버 발생징후 : ['보일오버 표준운영절차(지침)' 참조]

② 슬롭오버 발생조건 : 탱크 상부가 장시간 전면적으로 화염에 노출되어 있고 대량의 방수(폼)가 이루어짐

③ 위험반경내 모든 대원과 소방차량은 즉시 대피할 수 있도록 준비되어 있어야 한다.

9. 흡착포, 유처리제 등으로 누출 위험물에 대한 긴급방제를 실시한다.

∘ 오염방제 유관기관과 협력한다.

SOP 302-4  파이어볼(fire ball) 표준작전절차

1.01 목 적

파이어볼에 대한 정확한 예측과 적절한 대응을 목적으로 한다.

1.02 방 침

액화 가연성가스 저장탱크에서 비등액체팽창증기폭발(BLEVE) 현상에 이어 대형 증기운이 연소되는 것이다.

1.03 징후

1. 가스 저장탱크 인근의 화재에 의해서 탱크가 가열되고 있다.

2. 탱크의 안전밸브나 배관에서 누출되는 가스가 연소되고 있으며, 이 화염에 의해 탱크가 가열되고 있다.

3. 폭음과 강력한 복사열을 동반하는 화구(火球)가 버섯 모양으로 부상한다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 비등액체팽창증기폭발의 폭발력이나 파이어볼의 복사열에 의해서 피해를 받을 수 있는 범위를 산정하여 위험표지(통제선)를 설치한다.

① 탱크폭발 위험반경 : 반경 약 150m

② 파이어볼 위험반경 산출식

파이어볼 지속시간(sec) = 0.825 × 저장가스량(kg)0.26

[eqn: 수포생성가능거리(m)=114 sqrt {[ {저장량(kg)} over {지속시간(sec)} ]}]

[eqn: 통증발생가능거리(m)=72 sqrt {[ {저장량(kg)} over {지속시간(sec)} ]}]거리=화구중심↔대원

2. 위험반경 내에서 활동하는 대원은 방열복 등을 착용하고 엄폐물(掩蔽物)이 있으면 활용한다.

3. 탱크에 대한 냉각과 주변 화재 진압을 병행한다.

① 소방력이 부족한 경우 탱크에 대한 냉각 또는 복사열 차단을 우선한다.

②내폭화학차 이용은 복사열에 또는 폭발에 피해 예상되므로 차량은 위험반경을 벗어난 곳에 부서하고 주수는 관창거치대 활용한다.

4. 미연소 가스의 폭발 가능성을 차단하기 위해서 밸브나 배관에서 누출되는 가스가 연소하는 화염은 소화하지 말고 그 화염에 의해서 가열되는 면을 냉각한다.

5. 가열된 탱크의 액화가스를 다른 탱크로 이송(移送)하는 것을 적극 고려한다.

6. 화염이나 파이어볼의 복사열에 의해서 가열․발화될 수 있는 주변 가연물(차량, 가스탱크, 주택, 나무 등)에 대해서도 주수한다.

7. 비등액체팽창증기폭발이 임박한 것으로 예산되면 위험반경내 모든 소방력을 대피시킨다.

① 비등액체팽창증기폭발 예상시간 산정식 :

② 위험반경 내에서 활동하는 모든 대원과 소방차량은 즉시 대피할 수 있도록 준비되어야 한다.

8. 비등액체팽창증기폭발 및 파이어볼 형성 시, 위험반경내에 있으면 비산되는 파편을 피하고 곧이어, 파이어볼 쪽을 차폐한다.

① 패널, 담장 등의 뒤에 선다.

② 방사(放射) 주수로 수막을 형성하여 차폐한다.

③ 방화복이나 방열복으로 모든 피부를 감싼다.

SOP 302-5  보일오버(Boil over) 표준작전절차

1.01 목 적

보일오버에 대한 적절한 예측과 대응을 목적으로 한다.

1.02 방 침

탱크화재에서 탱크기저부에 고인 물이 비등하면서 인화성액체(위험물)가 탱크 밖으로 넘쳐, 화재면이 급격히 확대되는 것이다.

1.03 징 후

1. 인화성액체(주로 중질유나 원유) 저장탱크에서 화재가 발생하였다.

2. 탱크화재가 상당시간 진행되었으며 상당량의 소화수를 사용하였다.

3. 탱크 하부벽면에서도 열기가 감지된다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 풀파이어(pool fire)의 표준운영절차(지침)에 준해서 대응한다.

2. 보일오버 발생을 지연시키거나 방지하기 위해서 다음과 같은 조치가 필요하다.

① 탱크 내부로 유입된 소화수에 의해서 보일오버가 발생할 수 있음으로 불필하게 방수하지 않도록 한다.

② 탱크의 드레인(drain) 밸브를 개방하여 기저에 고인 물을 제거한다.

3. 탱크 하부까지의 고온층 하강은 다음과 같이 확인한다.

① 탱크 측면 하부에 소량의 물을 뿌렸을 때 물이 증발된다.

② 탱크 측면 하부에 손바닥을 댔을 때 손을 대고 있을 수 없을 정도로 뜨거워 졌다.

SOP 302-6  증기운폭발(Unconfined Vapor Cloud Explosion)표준작전절차

1.01 목 적

증기운폭발의 방지와 적절한 대응을 목적으로 한다.

1.02 방 침

대기 중으로 유출된 대량의 가연성가스나 가연성액체에서 생성된 증기가 혼합기체를 형성하고 이것이 점화․폭발되는 것이다.

1.03 징 후

1. 대기중으로 다음과 같은 물질이 누출되었다.

① 상온․상압하에서 액체이며 인화점이 상온보다 낮은 물질 ⇒ 가솔린 등

② 상온에서 가압․액화되어 있는 물질 ⇒ 액화프로판, 액화부탄 등

③ 물질의 비점 이상의 온도이지만 가압․액화되어 있는 물질 ⇒ 반응기내의 벤젠, 헥산 등

④ 대기압하에서 저온으로 액화시킨 물질 ⇒ LNG

2. 분위기가 고온이어서 증기 생성이 용이하다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 가연성가스나 가연성액체의 누출을 차단한다.

2. 증기운이 형성되고 있을 경우 강력한 폭발에 대비한다.

① 위험반경을 설정하고 출입을 통제한다.

② 강력한 엄폐물을 확보한다.

③ 주변 가연물에 살수한다.

④ 위험반경내 활동 대원은 방화복 등 안전장구를 착용한다.

3. 발화 가능성을 낮춘다.

① 주변에서 화재가 진행되고 있으면 신속하게 진화한다.

② 사람․차량의 통행, 장비사용, 흡연 등을 금한다.

③ 증기운 위쪽으로 분무주수하여 다량의 수증기를 공급하면서 증기운을 확산․제거한다.

SOP 302-7  비등액체팽창증기폭발(BLEVE) 표준작전절차

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion

1.01 목 적

비등액체팽창증기폭발을 방지하고 폭발에 적절히 대응하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

가연성 액화가스 고압용기(탱크, 탱크로리 등)가 외부화재에 영향을 받아 내부 증기압이 증가하고 탱크 강판이 약화되어 탱크가 파열되는 것이다.

1.03 징 후

1. 가스 저장탱크 인근에서 화재가 발생하였다.

2. 탱크냉각이나 화염(복사열)차단 조치가 이루어지고 있지 않다.

3. 안전밸브가 작동하여 가스가 누출되고 있거나 그 가스가 점화되면서 화염이 분출되고 있다.

4. 액체와 면하고 있지 않은 탱크 상부가 가열․변형되고 있다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. '파이어볼(fireball)' 및 '가연성가스 저장탱크 폭발 및 화재'의 표준운영절차(지침)에 준해 대응한다.

2. 탱크의 파열은 충격파를 발생시키는 폭발은 아니나, 파편이 멀리 비산하므로 유의한다.

3. 탱크 주변 화재진화와 탱크냉각이 병행되어야 하나, 소방력이 부족한 경우 탱크냉각을 우선하며, 더욱 부족한 경우 탱크의 상부(연성파괴 위험 지점) 냉각을 우선한다.

SOP 303

건물화재 소방시설이용절차

SOP 303-1  스프링클러설치 건물의 진압작전절차

1.01 목 적

스프링클러와 급수탑이 설치된 건물 내의 작전 시 일반 절차 수립을 목적으로 한다.

1.02 방 침

스프링클러 또는 급수탑 시스템이 설치된 건물에서 화재가 보고된(구두 또는 화재 경보 시스템의 통보에 의해)경우 다음과 같은 작전이 수행된다.

1.03 도착 시

1. 상황 보고를 실시한다.

2. 현장 상황을 계속해서 평가한다.

3. 화재의 정확한 위치를 파악한다.

① 거주민을 확인한다.

② 가능한 경우 신호표시 패널을 확인한다.

③ 현재 화재 지역을 나타낼 수 있는 작동중인 경보기를 확인한다.

④ 일반 지역을 나타내는 외부 배수에서 흐르는 물을 확인한다.

4. 스프링클러나 급수탑이 설치된 건물의 현장에 도착한 제2 출동대는 소방차를 연결 송수구(연결송수관 설비에 물을 공급하는 연결부)에 부서하여 송수구에 연결하고 방수명령을 기다린다.

① 펌프차 운전요원은 건물 내부 작전 인원으로부터 연기 또는 진행 중인 화재상황에 대한 정보를 통보 받는 즉시 연결 송수구에 자동으로 연결한다.

② 다수 인명이 거주하는 대상물 등 주요 대상물인 경우에는 제2 출동대의 도착과 동시에 연결 송수구에 연결한다.

1.04 안 전

1. 전 대원은 보호복을 완벽히 착용한다.

① 건물 내 작전시 단위지휘관은 대원들의 안전을 최우선적으로 고려기 위해 가능한 대원들과 가까운 거리에서 밀착한 상태로 안전하게 활동하도록 조정통제한다.

2. 건물 내 검색 작전 시 호스선과 유도선을 활용한다.

1.05 절 차

1. 제2 도착 출동대는 물 공급호스를 연결 송수구에 연결해야 한다. 그러나 제1 도착 출동대가 연결 송수구에 있다면 제1 출동대가 공급을 담당하게 된다.

2. 연결 송수구에 연결하는 호스는 65mm(2 l/2") 호스 이상으로 사용한다.

3. 화재가 진행 중이고 스프링클러 헤드가 열려진 경우 100psi의 압력이 연결 송수구에 공급되어야 한다. 펌프와 연결 송수구 사이에 보다 긴 호스(25M)가 필요한 경우 수력학적 계산을 통해 호스 내의 마찰 손실을 고려해야 한다.

4. 소방용수가 충분하다고 파악된 경우가 아닌 이상 펌프차는 진화작업전에 연결송수구에 호스를 연결해야 한다.

5. 차단 밸브를 점검하기 위해 무전기를 장비한 대원을 보낸다.

① 스프링클러가 정상적으로 작동하는지 확인한다.

②정상작동하지 않을시 펌프실의 밸브 및 MCC판넬 스위치 등을 확인하여 밸브를 열거나, 판넬 스위치를 정상(ON)으로 위치시킨다.

③ 밸브가 닫힌 경우 연다.

④ 현장지휘관이 스프링클러의 작동 중지를 명령하면 밸브를 차단한다.

⑤ 화재가 다시 발생하거나 소방 호스로 통제할 수 없는 경우 밸브를 다시 연다.

6. 일반적으로 스프링클러가 설치된 건물의 화재는 40mm(1 1/2") 이나 45mm(1 3/4")의 소방호스가 사용된다. 하지만 예측하지 못한 화재 또는 넓은 공간에서 화재가 발생한 경우 65mm(2 1/2") 소방호스를 전개하여야 한다.

7. 화재에 대한 스프링클러 시스템의 효과를 확인한다.

① 시스템이 정상적으로 작동하는지에 대한 여부

② 완전한 화재진화와 확대를 위해 필요한 호스의 크기와 개수

8. 스프링클러가 설치된 건물 내 화재 시 대피, 검색, 및 인명 안전 관련 사항이 신속하게 처리되도록 한다.

9. 스프링클러가 설치된 건물의 효과적인 화재진압을 위해 적절한 배연이 필요 한다.

① 무전기를 소지한 대원을 스프링클러 차단 밸브에 대기시킨다.

② 스프링클러 시스템을 차단하기 전에 화재진압 및 확대방지작전이 필요한 곳에 적정 진압대원을 배치시킨다.

③ 구조대 대원은 스프링클러가 차단되기 전에 현재 위치에서 대기하며 진입준비와 동시에 자동화 시스템을 활성화시키는 작전을 준비해야 한다.

④ 현장지휘관은 적절한 통신과 조정이 이루어졌는지 확인해야 한다.

⑤ 상기 준비 과정들이 완료될 때 배연작업을 진행하기 위해 스프링클러 시스템을 작동시킨다. 이를 통해 대원들이 소방호스를 들고 내부에 들어가서 완전한 화재 진화를 할 수 있다.

⑥ 작전에서 소방 호스를 사용할 수 없는 경우 추가 지원이 해당 위치에 이루어질 때까지 스프링클러 시스템이 재가동된다.

10. 화재발생장소에 설치된 고가 설비(제품) 및 장비, 가구 등에 대한 수손피해를 최소화하기 위해 신속하게 배수 작업을 시작한다.

11. 진화작업 종료 후

① 소유주, 거주인, 관리인에 연락을 취하여 스프링클러 시스템의 작동상의 이상여부를 통보한다. 이들은 소방시설관련 설치 및 유지관리업자 등 관계인에게 연락하여 시스템을 원상태로 복구해 놓아야 한다.

② 소유주, 거주인, 관리인에게 화재발생장소내 소유물이 안전하게 보호되지 못할 수 있음을 설명한다.

③ 복귀하는 출동대 지휘관은 소유주에게 스프링클러 시스템이 정상작동하지 않았음을 통보하는 보고서를 작성한다.

1.06 봉쇄작전 활용절차

스프링클러가 설치된 건물 화재의 경우 일반적 진압방법을 통한 진압으로는 대원의 진압환경이 너무 위험하거나 갑작스런 유해 상황이 발생할 때에는 대원투입 전에 봉쇄작전을 통한 진압작전을 고려한다. 스프링클러가 설치된 장소에서 출동대원의 인명 안전을 위협(플라스틱 더미나 가연성 액체와 같은)하는 요인이 있는 경우 현장지휘관은 재량에 따라 봉쇄작전을 통한 1차적 진압작전을 활용한다.

1. 건물 내의 모든 대원들을 철수 시킨다.

2. 빌딩의 모든 입구를 닫아 가능한 불에 공급되는 공기의 유입량을 줄인다.

3. 펌프차 엔진을 스프링클러 연결 송수구에 연결하여 시스템에 물을 공급한다.

4. 스프링클러 제어 밸브를 최대한 열고 한 시간에서 필요한 경우 그 이상 계속하여 작동시킨다. 화재가 진화될 때 까지 진행하며 이 후 직접 진화에 들어간다.

5. 대원들의 투입에 의해 직접적 진화가 이루어지기 전, 스프링클러 시스템을 활용한 진압작전이 마무리 시점에 접어든 경우 가능한 (기계적으로, 또는 기타 다른 방법으로) 건물 내의 잔류 연기를 배출하도록 한다. 이러한 과정은 직접적으로 진화를 촉진할 뿐 아니라 산소가 희박한 연소 환경에서 발생 가능한 가스의 폭발(건물에 외부 공기가 유입되면서 반응)을 방지한다.

6. 스프링클러를 차단하기 전에 화재 피해정도를 파악한다. 피난 동선과 산소통을 사용하여 조사를 실시한다. 재보자로부터 화재 발생의 정확한 위치를 예측할 수 있는 경우 지붕이나 벽을 파괴하여 확인 할 수 있다.

7. 이후 스프링클러를 차단한다. 연기 배출 및 소방 호스를 통한 진압작전을 위해 건물을 개방한다. 스프링클러 통제 밸브에 있는 대원은 항시 당해위치에 대기해야 한다.(가능한 경우 양방향 무전기를 장비한다.) 화재가 재 발생하는 경우 스프링클러를 작동시킬 준비를 해야 한다.

SOP 303-2  연결송수관 설비의 활용절차

1.01 목 적

건물 자체의 소방시설을 활용한 효과적인 화재진압을 목적으로 한다.

1.01 방 침

연결송수관을 통하여 지상의 소방차량으로부터 발화층까지 송수된 소화수를 이용하여 진화한다.

1.01 징 후

1. 발화점이 3층 이상에 있거나 상층으로 연소확대될 수 있다.

2. 소방차량으로부터 화점까지 직접 소방호스를 연결하기 곤란하다.

1.01 표준운영절차(지침)

1. 수보․출동과정에서 건물 관계자에게 연결송수구 주변의 장애물(주차 차량 등)을 제거하도록 요청한다.

2. 현장도착 이전에 연결송수 소방차량을 지정한다.

① 별도의 지정지시가 없을 경우, 선착대의 물탱크차 또는 대형펌프차가 연결송수 소방차량이 된다.

3. 연결송수 소방차량은 현장도착과 동시에 송수구 위치를 찾아 소방차량을 접근시킨다.

① 연결 전에 송수구에 끼인 이물질을 제거한다.

② 연결송수구 연결 직후 수원(소화전, 물탱크차, 저수조)과 연결한다.

③ 연결송수 소방차량의 기관요원 및 보조요원은 헬멧 등 안전장구를 필히 착용한다.

④연결송수구 점령기관원 및 보조요원은 송수불능시 상층부 소화전 방수구 또는 3층 연결송수 방수구에 역으로 송수한다.

4. 진압요원들은 예비 관창과 수관 그리고 무전기를 소지하고 진입한다.

① 계단을 이용하여 진입하는 것을 원칙으로 하며, 이때 방화문을 닫으면서 진입한다.

② 화재시 일반 엘리베이터 이용을 자제하고, 비상용 승강기 탑승시 공기호흡기 면체를 착용하고 탑승한다.

5. 진입한 대원들은 발화점보다 아래층(1～2층)의 방수구를 확보하고 발화점까지 소방호스를 연장한다.

① 지하 3층 이하의 경우, 발화점 상층(1～2층)의 방수구를 확보한다.

② 사용하고자 하는 방수구 이외에는 모두 닫아야 한다. 이를 위해서 별도의 점검대원을 투입하거나 발화점으로 진입하는 대원들이 다른 방수구를 확인하면서 올라간다.

6. 기관요원은 진압요원의 방수구 확보 또는 발화층 도달 이전에 적정 수압으로 송수한다.

① 압력손실을 가산하여 가압한다.

② 기관요원은 진압요원의 무전 송신에 주의를 기울인다.

SOP 303-3  굴절차 및 고가사다리차 활용절차

1.01 목 적

높은 곳에서의 인명구조와 화재진압을 가능하게 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

3층 이상으로 굴절차나 고가사다리차를 전개하여 구조, 방수, 대원진입 등을 한다.

1.03 징 후

1. 3층 이상 높이에 요구조자가 고립되어 있거나 화재가 진행되고 있다.

2. 비상계단, 사다리 등과 같은 다른 수단을 이용할 수 없다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 다음과 같은 곳에 부서한다.

① 상부에 장애물(가공전선, 연결통로, 간판 등)이 없는 곳

② 지반이 단단하고 경사가 급하지 않은 곳

③ 붐(boom)의 굴신(屈伸) 공간이 확보되는 곳

④ 구조활동이나 진압활동이 가장 긴요한 부분

2. 차체가 수평이 되도록 아우트리거를 내리고 다른 차량이 아우트리거에 충돌하지 않도록 표시(점멸등, 경광등 등)하거나 안전요원을 배치한다.

3. 조작 속도는 일정하게 그리고 가능한 천천히 유지한다.

4. 진화․방수를 목적으로 하지 않더라도 화재건물에서는 즉시 방수할 수 있도록 준비된 상태로 구조활동을 한다.

5. 바스켓에 대원(안전요원)이 탑승한 상태에서 구조활동을 한다.

6. 요구조자가 바스켓에 탑승하는 지점의 수직 아래에 에어매트나 매트리스를 깐다.

7. 바스켓의 대원과 기관요원 간에는 명확한 통신이 가능하도록 한다.

8. 전개된 바스켓이 안정화 된 후, 질서 있게 탑승하도록 한다.

9. 바스켓의 적재적량(탑승자 수)을 준수하고 가이드바(guide bar)를 채운다.

10. 바스켓 탑승자는 물건을 떨어뜨리지 않도록 한다.

11. 붐을 건물에 접근시킬 때는 풍압(風壓), 탑승자의 움직임, 방수 반동, 유압밸브 조작 등에 의한 진동(振幅)을 충분히 고려한다.

① 초속 15m 이상의 강풍이 불면 사다리 전개를 자제한다.

② 탑승자는 움직임을 최소화하도록 한다.

12. 지상에 도착한 대원 및 요구조자는 기관요원의 지시에 따라 가이드바를 풀고 바스켓에서 내린다.

13. 요구조자가 다수인 경우, 구조대(救助袋) 사용을 적극 고려한다.

SOP 303-4  방재센터의 활용절차

1.01 목 적

방재센터를 활용하여 화점탐색, 인명대피유도, 제연 등을 효율적으로 수행하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

화재건물의 방재센터에서 대원이 관련 정보를 얻고 방재시스템 조작, 방송, 무선통신 등을 한다.

1.03 징 후

방재센터가 설치되어 있는 건물에서 화재가 발생하였다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 지휘관은 현장도착과 동시에 대원을 방재센터에 배치한다.

① 간부급 또는 경력이 많은 대원을 배치한다.

② 현장활동 대원은 공기호흡기, 랜턴 등 개인장비를 소지한다.

③ 화재건물 관계자(방재센터 근무자)의 협조를 얻어 방재센터를 장악한다.

④ 지휘관 또는 각 대원과 유․무선 통신을 유지한다.

2. 다음 사항을 확인하고 지휘관에게 보고한다.

① 감지기가 작동되고 있는 위치(발화 지점)

② CCTV로 보이는 상황

③ 각 소방시설의 위치, 위험시설의 위치

④ 건물내 수용인원 및 구획별 용도, 진입 및 대피 경로 등

3. 제반 방제시설의 작동상태를 확인하면서 필요한 조치를 한다.

① 제연설비, 소방펌프, 비상용 승강기 등 필요한 시설이 작동하고 있지 않을 경우 수동으로 작동한다.

② 미작동 시설이 작동되지 않을 경우 건물관계자(시설관리 기술인력)로 하여금 긴급복구 하도록 한다.

③ 자체 방송설비로 수용인원의 대피를 유도한다.

④ 수집되는 정보를 지휘관에게 지속적으로 보고한다.

⑤ 가스계 소화설비 방출구역에 사람이 없는 것을 확인한 후 작동한다.

SOP 304

대상물별 표준작전절차

SOP 304-1  일반건축물화재 표준작전절차

1.01 목 적

1. 건축물 화재 발생 시 효과적인 진압수단의 제공을 목적으로 한다.

2. 건물 내 화재현장에서 대원들이 임무에 대한 분명한 이해를 할 수 있도록 하는 기준을 제공한다.

1.02 방 침

건축물 내 화재발생 시 이 절차와 기준을 적용한다.

1.01 절 차

1. 도착 시

① 처음 도착한 지휘관이 간단한 보고를 한다.

㉮ 층수는?

㉯ 건물의 구조는?

㉰ 무엇이 보이는가?

㉱ 어느 쪽 면에서 문제가 보이는가?

㉲ 노출에 관한 보고

㉳ 누가 지휘를 하고 있는가?

② 화재 발생 지역의 평가

㉮ 내가 무엇을 갖고 있는가?

㉯ 무엇이 타고 있는가?

㉰ 어느 방향으로 진행중인가?

㉱ 무엇(누가) 현장 방향으로 진행 중인가?

㉲ 추가적인 도움이 필요한가?

③ 처음 도착한 선착대장은 현장지휘권을 갖게 된다.

2. 통신과 조정

효과적인 통신과 적절한 자원 및 임무조정 활동은 건물 내 화재작전에서 필수 요소이다.

① 현장지휘관은 다양한 소방 작전에 대해 필요한 조정역할을 해야 한다.

② 현장지휘관은 모든 명령을 통신으로 지시하며 중요한 정보를 확실하게 전달해야 한다.

3. 전술적 고려사항

건물 내 화재를 진압하는 전술적 목표는 우선순위를 따르게 된다.

구조 작업 → 노출 보호 → 억제 작업 → 배연 → 재산 구조 작업 →잔존불씨확인 작업

① 구조 작업

㉮ 인명은 화재 및 다른 비상상황 시에 가장 중요한 고려대상이다.

㉯ 인명 구조는 화재 상황의 다른 전략적 고려대상 보다 우선한다.

㉰ 구조대의 주요 기능은 구조이다.

㉱ 주요 및 보조 검색은 모든 건물 내 화재 현장에서 수행된다.

※ 검색하는 과정에서 검색된 모든 방은 대원들의 방화복 주머니에 보관되는 빨간 끈(리본)으로 문고리 또는 문고리가 달린 부분 가까이 묶어 둠으로서 검색이 이미 이루어 졌음을 표시한다.

② 노출 방지

㉮ 노출 방지는 화재가 발생한 지역과 발생하지 않은 지역 모두에서 화재의 확산을 방지하는 전략이다.

㉯ 현장지휘관은 먼저 화재의 노출 방지에 책임을 진다.

③ 억제 작업

㉮ 억제 전략은 화재가 발생하지 않은 지역으로의 화재 확산 방지를 의미한다.

㉯ 가능한 경우 화제 억제에 대해 최고로 효율적인 방법은 직접적으로 화재를 진압한다.

㉰ 현장지휘관은 적극적 개입과 공격적인 내부 진압, 방어적 접근, 외부로부터의 화재 진압 중 개입방법을 선택해 결정 한다. 다수의 접근이 이루어지는 상황이 발생할 수 있다.

㉱ 불이 확산되는 길은 반드시 고려되어야 한다.(예: 샤프트, 입구, 장비 배선관, 배연구 등.)

㉲ 보이지 않는 공간에서 유발된 화재(다락, 천장, 건물 내 빈 공간, 등)는 사다리 팀과 협력하여 출동대가 상기 공간을 진화하도록 한다.

④ 진화 작업

㉮ 대부분의 화재 환경에서 신속하고 공격적인 개입은 구조, 노출, 억제를 동시에 이뤄낼 수 있다.

㉯ 평가는 진화작업에 필요한 인력, 기술, 장비에 대한 정보를 제공한다.

⑤ 잔화 검색과정

㉮ 잔화 검색과 방침 목적은 화재 진압이 완전하게 이루어졌는지를 판별하기 위함이다.

㉯ 잔화 확인 작업은 화재 조사 임무와 함께 적절하게 조정되어 이루어진다.

㉰ 안전하지 못한 상황에 대한 검증은 잔화 확인 작업 초기 과정에서 확인되며 동일한 상황이 발생하지 않도록 철저하게 처리하도록 한다.

㉱ 잔화 확인 작업 중에는 대부분의 소방관들이 긴장이 풀린 상태로 있거나 피곤에 지쳐 주의를 기울이지 않는 경향이 있다. 이로 인해 부상을 유발할 수 있다.

㉲ 대원들은 해당 지역이 유독가스로부터 완전하게 안전해질 때까지 호흡장비를 미착용해서는 안 된다.

㉳ 가능할 때 새로 투입된 대원들은 잔화 확인 작업을 진행한다.

㉴ 잔화 확인 작업 시에 특별히 보이지 않는 지역을 조사할 때는 보다 많은 주의를 기울여야 한다.

㉵ 잔화 확인 작업을 진행하는 동안, 일산화탄소와 연소 부산물에 노출된 대원들에 대한 치료가 이루어야 한다. 백만 개당 50개 이하로 떨어질 때까지 일산화탄소 검지기는 작전 공간에 설치되어 있어야 한다.

⑥ 배연

㉮ 상황에 따라 배연은 작전 시에 필요하다.

㉯ 구조대는 배연에 대한 초기 책임을 갖는다.

㉰ 배연은 다음의 목적으로 사용한다.

-  잠재적 피해자로부터 열, 연기, 불길을 제거한다.

-  불의 역류와 플래시오버(급격히 화재가 확대되는 현상)를 방지한다.

-  재산의 손실을 줄이기 위하여 건물 내의 열과 연기를 제거한다.

-  건물 내부가 보다 오래 유지되도록 하며 소방 작전 시 안전을 도모한다.

⑦ 재산 구조

㉮ 재산 구조는 소방 작전 시 여러 곳에서 개시할 필요성이 있다.

㉯ 재산 구조는 개인 재산, 가구, 열, 연기, 화재, 날씨의 영향을 받지 않은 구조물의 일부를 보호한다.

㉰ 재산 구조는 다음 사항을 포함한다.

-  잔존물 커버의 사용

-  건물 내 물기 제거

-  가구 및 개인 소유물을 안전한 장소로 옮긴다.

-  파편 부스러기 제거

-  파편으로부터 발견된 귀중품의 제거

-  날씨로부터 건물을 보호하기 위한 입구를 덮개로 막아놓는다.

㉱ 모든 대원들은 진압활동 과정에서 손실을 경감하는 방향으로 수행해야 한다.

⑧ 시설물 통제

㉮ 시설물들의 작동을 멈추게 하여 적절한 통제 하에 화재의 확산 및 총체적 손실에 기여하지 않도록 한다.

㉯ 전기적 개입이나 손상이 야기된 건물 화재의 경우 무선 통신요청을 하여 전기회사와의 해결방안을 모색한다.

㉰ 한국전력이 가능하지 않은 경우 소방 요원이 전원을 차단하게 된다.

㉱ 필요한 경우 가스 선을 차단하고 도시 가스담당부서에 통보한다.

㉲ 필요한 경우 가장 가까운 밸브에서 건물 내로의 물 공급을 단수시킨다.

⑨ 안전

㉮ 안전은 모든 지상 소방 작전에서 가장 중요한 관점을 차지한다. 안전관리 관점 내에서의 소방 작전목표의 수행은 소방관의 부상과 사망 확률을 감소시킨다.

㉯ 건물 화재에 진입하는 대원들은 절절한 보호복과 휴대용 호흡기를 착용해야 한다.

㉰ 지상 소방 작전은 성급하게 이루어져서는 안 되며 안전과 효율을 감안하여 임무 수행을 적절한 페이스로 진행하여 완료하도록 한다.

㉱ 소방 지휘관은 한 순간에 출동대원에 위협을 가할 만큼 악화될 수 있는 화재와 건물 상황에 주의를 두어야 한다.

㉲ 건물 붕괴 가능성에 대한 징후 및 인명 위험 상황은 현장 경계 내에 있는 모든 대원들에게 전달되어야 하며 이에 적절한 행동을 취한다.

⑩ 거주인의 인명 안전

㉮ 최우선 1순위

㉯ 지상 소방 작전은 현재 진행 중에 있는 인명 안전 작전을 지원하도록 조정하여 수행한다.

㉰ 소방 호스 선의 위치와 배연 장치는 구조 활동에 영향을 미치지 않도록 조정되어야 한다.

㉱ 먼저 일반적인 출구 수단을 이용한다. 예) 복도, 계단

㉲ 공중사다리, 일반 사다리, 비상구는 보조 출구 수단으로 간주한다.

㉳ 건물을 빠져 나온 환자에 대한 치료와 의료 지원을 제공한다.

⑪ 현장 소방 장비와 시스템

시스템의 종류와 화재 상황에 따라 화재 보호 장비와 시스템을 활용한다.

SOP 304-2  아파트화재 표준작전절차

1.01 목 적

아파트의 특성에 맞는 소방전술 구사를 목적으로 한다.

1.02 방 침

한 건물에 여러 독립세대가 살 수 있도록 지어진 아파트(5층 이상) 또는 연립주택(4층 이하)에서 화재가 발생한 것으로, 주차장에서의 화재를 포함한다.

1.03 징 후

1. 건물의 일정부분(1세대 이상)에서 연소가 진행되고 있다.

2. 연기가 건물 전체로 확대되고 있으며 다른 부분으로 연소가 확대되고 있다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 신고접수 및 출동단계에서 아파트 관리자에게 대피안내방송, 진입로 확보, 소방시설 작동상태 확인, 옥상문 개방, 가스차단 등을 지시한다.

① 세대간 경량칸막이를 파괴하고 대피하는 요령, 로프 또는 완강기를 이용하여 탈출하는 요령을 안내방송 하도록 한다.

② 소방펌프와 특별피난계단 제연설비는 우선적으로 정상작동 시키도록 한다.

2. 굴절차나 사다리차가 출동하여야 하고 소형 소방차량을 우선 진입시킨다.

3.  소방차량의 진입이 곤란한 경우 발화건물(소방시설이 갖추어진 건물인 경우)로 관창을 소지하고 이동한다.

① 자체 소방시설을 활용하거나 소방호스를 연장한다.

4. 아파트 관리자나 주민으로부터 안내를 받거나 정보를 수집한다.

5. 발화건물 자체 소방시설의 작동상태를 확인․가동한다.

6. 발화건물의 가스공급을 차단한다.

∘ 소형 가스용기를 개별적으로 사용하고 있을 경우, 가스용기의 밸브를 잠그고 안전한 곳으로 이동시킨다.

7. 유류를 개별난방 연료로 사용하는 건물인 경우, 유류의 유출에 의한 연소확대를 차단한다.

8. 진입이 곤란하고 상황이 급박한 경우, 로프총을 이용한 구조로프 전달을 고려한다.

9. 진입․대피(구조)는 계단(현관)을 이용하는 것을 원칙으로 하며, 다른 경로는 다음과 같이 이용한다.

① 엘리베이터를 이용할 경우, 공기호흡기(보조마스크 포함)를 착용하고 탑승한다.

② 로프를 이용할 경우, 로프가 발화지점을 지나가지 않도록 한다.

③ 발코니 난간을 잡고 오르거나 거는사다리를 걸 경우, 난간의 가운데 지점을 이용한다.

④ 발코니를 통해 진입할 경우, 발코니 창유리의 낙하에 유의한다.

10. 현관(방화문) 개방수단(유압 개방기, 동력절단기 등)을 소지하고 진입한다.

∘ 긴급하지 않으면, 현관 파괴를 지양하고 열쇠로 개방하거나 창문으로 진입한다.

11. 발화지점까지 소방호스를 연장하거나 자체소방시설(방수구, 소화전)을 활용한다.

12. 주민 대피(구조)에 주력한다.

① 발화지점, 발화층의 상층, 발화층의 주민을 우선 대피시킨다.

② 노약자를 먼저 대피시킨다.

③ 연기의 유입․이동경로를 파악하여 대피 우선순위를 정한다.

④ 굴절차나 사다리차를 적극 활용한다.

⑤ 나무, 차량 등 장애물을 제거하고 주민 추락 예상지점에 에어매트나 매트리스를 설치한다.

⑥ 연기가 유입된 세대, 계단, 복도를 검색한다.

13. 연소저지, 진입, 진화에 굴절차나 사다리차를 적극 활용한다.

14. 발코니 창유리 파편의 낙하에 유의한다.

①위험반경(발화층 높이의 1/2로 하되 기상, 풍향 및 현장 상황을 고려하여 건물높이의 만큼 설정)을 설정하여 주민들이 건물 가까이 접근하지 않도록 하고 접근 작업하는 대원은 헬멧을 착용한다.

15. 연기의 확산을 방지하고 배출한다.

① 화재세대의 연기확산경로(계단, 복도) 쪽 개구부(현관, 창문)를 신속하게 폐쇄한다.

② 연기확산경로가 아닌 쪽 개구부(대기 쪽 창)로 연기를 배출한다.

③ 열려있는 각 방화문을 닫고 옥상으로 통하는 문은 개방한다.

16. 수평․수직적 연소확대를 방지한다.

① 대원들이 발화지점에 도착하기 전에 분출 화염이 상층부를 위협할 경우, 지상에서 고압 방수하여 연소(連燒)를 저지한다.

② 세대간 경량칸막이 부분을 집중 소화․방호한다.

③ 세내내 세대간 관통 배관(우수관, 오수관) 부분을 방어한다.

④ 화재 세대 맞은편 및 직상층 세대의 현관문을 닫는다.

⑤ 개구부 부근이나 계단(복도)에 있는 연소(連燒) 매개 가연물을 제거한다.

⑥ 연소저지, 진입, 진화에 굴절차나 사다리차를 적극 활용한다.

17. 소화수가 다른 세대나 지하실로 유입되지 않도록 유의한다.

SOP 304-3  주택화재 표준작전절차

1.01 목 적

주택화재 대응에서 독특하게 요구되는 사항을 제시하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

단독주택(양식, 한식) 또는 사무실(점포)을 포함한 저층건물에서 화재가 발생한 것으로, 화재건물은 다른 건물과 인접해 있다.

1.03 징후

연기와 화염이 보이고 연소확대 위험도 있다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 다음 사항에 유의하여 인명 검색 및 구조를 최우선적으로 한다.

① 노약자․장애자․주취자․숙면자는 단층 또는 저층건물에서도 대피가 곤란하다.

② 고립자 탈출, 대원 진입 등을 위해서 방범창은 신속히 제거되어야 한다.

③ 장롱속, 침대밑, 이불속, 화장실, 다락방 등 잘 보이지 않는 곳으로 들어가 있을 수 있다.

④ 가족이나 이웃주민을 통해서 또는 검색을 통해서 요구조자 존재여부를 정확히 확인한다.

2. 난방연료(가스, 유류)를 차단․제거한다.

3. 진입하는 대원은 낙하․붕괴․폭발에 유의한다.

- 전등, 반자, 선반, 장식물, 지붕, 부탄가스통, 스프레이통 등

4. 다른 건물로의 연소확대를 차단한다.

① 화염이 분출될 수 있는 개구부에 경계관창을 배치한다.

② 불이 옮겨 붙을 수 있는 부분(지붕, 처마 등)에 미리 물을 뿌린다.

③ 비화(飛火)를 경계한다.

④ 풍하(風下) 쪽에 소방력을 보강한다.

5. 박공지붕(기와, 슬레이트 등)에서 작업하는 대원은 추락․전도와 낙하물 추락방지에 유의한다.

6. 앨범, 현금, 귀금속 등의 보호에 유의한다.

SOP 304-4  지하철화재 표준작전절차

1.01 목 적

지하철이라는 특수한 조건에 적합한 화재 대응활동을 목적으로 한다.

1.02 방 침

지하 2층 이상에 위치하는 전동차, 역사, 철로 및 부속시설에서 화재가 발생한 것이다.

1.03 징 후

1. 지상 통풍구로 다량의 연기가 분출되고 있다.

2. 다수인이 일시에 대피하고 있다.

1.04 행동 요령

1. 신고접수 과정에서 신고자에게 자력탈출요령을 전달한다.

2. 초기에 배연차 등 충분한 소방력을 동원한다.

3. 시설 관계자와 협조한다.

① 연소 대상과 위치, 이용자 수 등을 파악한다.

② 다른 전동차의 접근을 차단하거나 위험지역을 통과하도록 한다.

③ 고압 전력선을 차단하고 접지하도록 한다.

④ 자체소방시설을 가동하도록 한다.

⑤ 배연장치(환기장치)의 정상가동을 유지한다.

⑥ 대피 안내방송을 하도록 한다.

4. 공기호흡기 예비봄베 확보 또는 충전(充塡) 방안을 강구한다.

① 인접 소방관서에 지원을 요청한다.

② 사용한 봄베를 회수하여 소방서(119안전센터)에서 계속 재충전한다.

③ 충전기를 현장에 이동․설치하거나 충전기가 장착된 소방차량을 배치한다.

④ 봄베 충전․배급팀을 구성한다.

5. 조명 및 전원공급 방안을 강구한다.

① 랜턴 충전기를 현장에 이동․설치한다.

② 전지와 랜턴을 긴급 구입․배분한다.

③ 전선릴이나 사용가능한 비상콘센트를 이용하여 조명기를 설치한다.

④ 사용가능한 자체 비상콘센트를 이용한다.

⑤ 조명차나 발전기를 현장에 배치한다.

⑥ 한국전력의 협조를 얻어 전신주로부터 전력을 인출한다.

6. 역의 출구(계단)이 강력한 열기와 농연으로 진입하기 곤란할 경우, 통풍구를 이용하여 진입하거나 인접역을 통해서 지하터널로 이동․진입한다.

① 진입 경로는 연기유동 및 기류(급기, 배기)를 참고하여 결정한다.

7. 진입경로에는 로프나 라이트라인(light line)을 깐다.

8. 출입구 마다 출입통제 요원(안전담당)을 배치한다.

9. 무선통신을 유지한다.

① 지하공간 내에서는 비중계 무선채널을 이용하여 통신한다.

② 지하에 간이중계기를 설치한다.

③필요시 현장과 지휘소간 연락관을 배치한다.

10. 일정간격으로 또는 분기 지점, 방화셔터 부근, 병목지점, 지상으로의 출구 근처에는 유도요원을 우선 배치한다.

11. 터널 쪽에서 역사 쪽으로 또는 터널의 어느 한 방향에서 다른 방향으로 급기(給氣)되고 있는 경우, 급기 터널 쪽으로 대피를 유도한다.

12. 자연스럽게 형성된 기류를 가능한 유지하면서 배연차나 송․배풍기를 배치하여 급․배기한다.

13. 우세한 소방력을 진입시켜서 일거에 화세를 제압한다.

① 화세를 일거에 제압할 수 있는 여건이 되지 않는다면, 강력한 연소면에 대한 방수를 자제한다.

14. 연소확대나 연기확산을 방지한다.

① 전동차에서 시설로 또는 시설에서 전동차로 또는 전동차에서 전동차로 화재가 확산되지 않도록 하며, 필요한 경우 전동차 연결부를 분리한다.

② 지하가나 대형건물과 연결되어 있을 경우, 방화셔터나 경계관창으로 차단한다.

15. 연결된 시설(지하가, 대형건물)의 이용자들이 대피하도록 한다.

16. 소방력이 부족한 경우, 지상과 가까운 곳 또는 발화지점과 먼 곳에 고립된 요구조자 구조에 주력한다.

17. 화세를 일거에 제압할 수 있는 여건이 되지 않는다면, 강력한 연소면에 대한 방수를 자제한다.

18. 대부분의 고립자가 구조되었더라도 연기가 완전히 배출되고 지하공간 전체에 대한 검색이 완료될 때까지 교대로 검색을 계속한다.

19. 터널 내에서 봄베를 교환해야 할 경우, 자신의 면체 커플링을 다른 대원 공기호흡기의 보조마스크 커플링에 끼우고 호흡하면서 교환한다.

SOP 304-5  지하가화재 표준작전절차

1.01 목 적

복잡하고 폐쇄적인 지하가에 적합한 소방활동을 목적으로 한다.

1.02 방 침

지하에 있는 상가나 대형시설에서 화재가 발생한 것이다.

1.03 징 후

농연이 통기구나 출입구로 분출되고 있으며 많은 사람들이 일거에 대피하고 있다.

1.04 표준운영절차(지침)

지하철화재 SOP에 준하여 활동하되, 다음 사항들을 대체 또는 추가한다.

① 지하에 가압(송풍) 청정공간 확보가 가능하면 대피소로 활용한다.

② 다량의 가연물이 있는 지하가의 경우에는 충분한 소방력을 진입시켜 진화 및 연소저지에 주력한다.

③ 지하철과 연결되어 있는 경우, 지하철 운행을 통제하도록 한다.

④ 방연셔터․방화셔터․방화문을 닫거나 관창을 배치하여 연기확산 및 연소확대를 차단한다. 특히 연결된 시설(지하철, 대형건물)과의 차단에 주력한다.

⑤ 화점으로의 진입이 어려운 경우, 연결살수설비를 이용하거나 화점 직상층 바닥을 뚫고 살수하여 진화한다.

⑥ 요구조자가 없고 가스계소화설비가 있다면, 이를 활용․진화한다.

⑦ 요구조자가 없다면, 급기구(통기구, 출입구)로 고발포(高發泡)를 주입하여 질식소화한다.

SOP 304-6  지하층화재 표준작전절차

1.01 목 적

지하층화재 대응에서 특별히 요구되는 사항을 밝히는 것이다.

1.02 방 침

건물의 지하층에 위치한 비교적 작은 점포․창고․시설 등에서 화재가 발생한 것이다.

1.03 징 후

공간 및 공기 유입량이 작기 때문에 연소가 완만하지만 농연과 열기가 충만해 있다.

1.04 표준운영절차(지침)

1 .비상구를 신속하게 개방하고 급기구로 인정되는 개구부로 진입한다.

2. 가스나 위험물 공급을 차단한다.

① 가스통이나 유류탱크가 개별적으로 설치되어 있는 경우, 이를 차단 제거한다.

3. 소방호스를 전개하면서(진화하면서) 인명검색을 철저히 한다.

4. 다수인을 대피시킬 때에는 출입구에 통제․유도요원을 배치한다.

5. 급격하게 공기가 유입되지 않도록 한다.

① 입구(급기구)와 출구(배기구)를 동시에 개방하지 않는다.

② 계단에서부터 방사주수를 하면서 밀고 들어가지 않는다.

③ 화세가 제압되기 전에 배연기(송풍기)를 설치․가동하지 않는다.

6. 지상층으로의 연기유입이나 연소확대를 차단한다.

∘ 방화문을 닫거나 경계관창을 배치한다.

7. 지상층 수용자들을 대피시킨다.

8. 소화수 사용량을 최소화 한다.

∘ 공기부족, 초기연소 등으로 화염(연소면)이 크게 성장하지 않은 경우 화점을 정확하게 확인하고 제한적으로 살수한다.

9.  진입이 곤란하고 요구조자가 없을 경우, 고발포(高發泡)나 가스계소화약제 등을 주입하여 진화한다.

① 요구조자가 있을 것으로 예상되는 경우, 미분무(微噴霧)나 살수설비로 진화한다.

SOP 304-7  지하공동구화재 표준작전절차

1.01 목 적

지하공동구의 특성에 맞는 화재진화활동을 목적으로 한다.

1.02 방 침

전력케이블, 통신케이블, 가스배관, 수도배관이 함께 수용되어 있는 원형 또는 사각형의 지하 관로이다.

1.03 징 후

폴리에틸렌 피복 등이 연소하면서 농연(유독가스)과 고열이 발생된다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 연소구간(燃燒區間)을 정확히 판별한다.

① 적외선 측정장비를 활용한다.

2. 지하공동구 관리기관의 작업자가 내부에 고립되어 있는지 확인하고 구조한다.

3. 연소구간 양(兩) 바깥쪽의 맨홀이나 급․배기구를 연소저지(延燒沮止)지점으로 선정한다.

① 연소저지 지점을 확보하기 전에 연소구간이 저지지점을 넘어가지   않도록, 저지지점을 여유 있게 선정한다.

4. 연소저지 지점을 개방하여 진입하거나 방수를 준비한다.

① 개방은 관리기관 관계자가 하도록 하여야 하나, 긴급한 경우 파괴 ․개방한다.

5. 연소구간 양쪽 저지지점에서 연소구간 쪽으로 포(泡, foam)를 주입하여 질식 소화한다.

① 양쪽 저지지점 사이에 있는 모든 맨홀이나 급․배기구에도 포가 주입되어야 한다.

② 소규모로 구획되어 있는 곳에 대해서는 물을 채워 소화할 수 있다.

6. 살수설비가 설치되어 있고 연소구간이 그 범위 내에 있는 경우, 이를 활용하여 진화한다.

7. 질식소화 또는 살수설비에 의한 소화 방법이 불충분할 경우, 연소구간으로 대원을 진입시켜 직접 소화한다.

① 고온이므로 엄호주수조와 진화조를 동시에 투입한다.

② 행거(hanger)의 붕괴에 유의한다.

③ 진입대원 공기호흡기의 잔압이 충분한 상태(퇴각에 필요한 만큼)에서 교대시킨다.

8. 진입 소화가 곤란할 경우, 자주로봇을 투입한다.

9. 배연차나 송배풍기를 가동하여 공동구내 연기를 제거한다.

10. 지하공동구와 연결된 다른 건물이나 시설로 연기가 유입되거나 연소확대되지 않도록 차단한다.

SOP 304-8  터널화재 표준작전절차

1.01 목 적

터널에서의 화재상황에 적합한 대응활동을 목적으로 한다.

1.02 방 침

도로의 터널 내에서 차량화재가 발생한 것이다.

1.03 징 후

터널 입구로 연기가 분출되고 있으며 교통이 차단되어 터널 내에 많은 차량과 운전자(승객)가 고립되어 있다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 화재지점으로 차량이 더 이상 밀려들지 않도록 통제한다.

① 신고접수․출동지령과 동시에, 경찰에 통보하여 협조를 얻는다.

2. 다량의 포(泡, foam)를 방사할 수 있는 소방차가 출동하여야 한다.

① 터널 내에는 많은 차량(연료)이 있고 위험물 탱크로리가 있을 수 있다.

3. 화재지점까지 물탱크차나 다수의 소방차가 진입할 수 없다면 소방호스를 연장한다.

① 터널 내에는 대개 소화전이 없다.

4. 차량에 막혀 화재지점으로 소방차량이 접근할 수 없다면 대원들은 하차하여 도보로 접근한다.

① 자체소방시설(소화전, 소화기함, 스프링클러 등)을 적극 활용한다.

② 소방호스를 연장한다.

5. 발화 차량으로부터 다른 차량으로 연소확대되지 않도록 진화한다.

6. 고립된 사람들은 공기호흡기 보조마스크를 착용시켜 대피시킨다.

7. 터널 상부에 고압 전력선이 가설되어 있을 수 있음으로, 방수시 감전에 유의한다.

8. 터널 상부가 장시간 고온에 노출되었다면, 가설물이나 콘크리트 박리편이 낙하할 수 있음으로 주의한다.

9. 터널의 기류가 팬(fan)을 이용하여 만들어진 것이라면, 화재발생 위치에 따라 팬의 회전방향(기류의 방향)을 바꾼다.

① 팬의 조작은 터널의 시설관리자가 하도록 한다.

② 어느 한쪽 입구 부근에서 화재가 발생하였고 기류에 의해서 연기가 터널 안으로 유입되면, 팬의 회전방향을 바꾸도록 한다.

10. 공기호흡기 예비봄베를 충분히 확보한다.

① 터널 내에서 봄베를 교환해야 할 경우, 자신의 면체 커플링을 다른 대원 공기호흡기의 보조마스크 커플링에 끼우고 호흡하면서 교환한다.

11. 배수로를 따라 유류 등 오염물질이 확산될 경우, 임시로 집유정(集油井)이나 둑을 만들어 차단 또는 우회시킨다.

SOP 304-9  지하 압기공사장 화재 표준작전절차

1.01 목 적

가압(加壓)된 지하공간에서의 적절한 화재 대응활동을 목적으로 한다.

1.02 방 침

지하수나 가스가 유입되는 것을 방지하기 위해서 대기압보다 높게 가압한 지하의 공사현장에서 화재가 발생한 것이다.

1.03 징 후

고압이고 폐쇄되어 있으며 공사에 필요한 장비와 자재가 가연물이 되므로 연기와 열이 대량으로 발생한다.

1.04 표준운영절차(지침)

1. 갱내 정보를 파악하여 각 대원에게 임무와 함께 주지시킨다.

2. 압기를 개방하여 대기압으로 조정한 후, 진입한다.

3. 대기압으로 조정되기 전에 진입할 경우, 잠수능력이 있는 대원을 우선하여 진입시킨다.

① 공기호흡기 사용시간은 압력에 반비례하여 줄어든다는 점에 유의하여 활동시간을 정한다.

4. 소방장비 반입과 소방호스 연장에 제약이 따르므로, 자체소방시설을 최대한 활용한다.

5. 진입하여 진화하기 곤란할 경우, 수물(水沒)시키거나 폐쇄하거나 불연성가스를 봉입하여 진화한다.

6. 요구조자가 없거나 다른 부분에 영향이 없거나 가연물이 많지 않은 경우, 방치하여 자연히 소화되도록 한다.

SOP 304-10  금속화재

1.01 목 적

금속 화재의 취급에 대한 안전하고 효과적인 방법 제공을 목적으로 한다.

1.02 방 침

금속 관련 화재 발생 시 다음 절차를 따르게 된다.

1.03 절 차

1.전술적 고려사항

① 상황 평가

② 상황 보고

③ 인명 안전 수단 마련

④ 필요한 지원 요청

2. 알루미늄분 화재

① 최선의 진압 수단으로는 모래, 소금, 활석, 특수 합성물, 천천히 불을 질식시키는 건조 비활성 재료가 있다.

② 파우더 더미가 모래로 인해 퍼질 때 분진 폭발을 주의한다.

③ 물의 사용으로 인해 위험한 반응이 발생 할 수 있으며   진화 거품, 카본 3염화물, 건조 화합물(카보네이트), 이산화탄소 진화기로는 진화할 수 없다.

④ 동시에 점화된(습기찬 파우더에서 방출된 수소가 컨테이너 내부의 압력을 상승시키고 공기와 접촉하면서 점화를 일으킨다.) 파우더 컨테이너는 진화되어 건물 밖으로 옮겨져야 한다.

3. 마그네슘 화재

① 고형 물질은 타기 전에 먼저 녹아버린다. 물이 녹은 금속과 접촉할 때 발생할 수 있는 증기 폭발을 억제한다. 주물과 관련한 대형 화재는 광범위한 수증기(터릿 노즐)로 통제할 수 있다. 건물이 아직 배연되지 않은 경우 지속적인 증기 폭발이 빠르게 일어 날 것이다.(천장과 창문을 제거하는). 백색 연기는 유독성이 아니지만 화학 불빛은 시각에 손상을 야기할 수 있다.

② 마그네슘 덩어리는 일반적으로 물과 함께 두지 않지만 그러한 경우 폭발이 발생하며 입자들을 발산한다.

③ 마그네슘 시트와 작은 직경의 조각 "TMB"(Tri Methoxy Boroxine) 화재 진압 액체가 마그네슘 시트와 발발하는 화재에 사용된다.  분무기같이 분사되어 광택 코팅을 통해 진화가 이루어진다. TMB는 가연성이 있는 액체이며 진화 시 발생하는 증기는 유독성이다.

④ 소형 화재; 수지, 흑연, 소금, 특수 합성물이 소형 화재 진화 시 이용되며 불에 타고 있는 물질은 삽으로 퍼서 밖으로 내놓는다. 마그네슘 바퀴의 화재 시에는 물이나 이산화탄소를 절대 사용해서는 안 된다. 냉각에 의한 급격한 수축은 축을 격렬하게 폭발시킬 수 있다. 건조 화합물은 사용 가능하다.

⑤ 마그네슘 용광로 화재; 용광로 내에 화재를 막는 황 이산화물을 사용하고 붕소 3 염화물 가스(높은 유독성)가 고정된 비활성화 시스템을 통해 적용될 수 있다.

⑥ 마그네슘-토륨 합금 화재 진압 문제는 본질적으로 마그네슘과 동일하지만 추가적인 독성 과 방사능 물질 대한 위험이 발생한다.

4. 알카리 금속

① 이들 금속은 낮은 온도에서 발화하며 소디움, 포테슘, 루비듐 같은 종류는 습한 환경에서 점화한다. 이들 종류는 물을 격렬하게 수소로 분해시켜 점화를 시키며 부식성의 증기가 동시에 발생한다. 피부 접촉 시 화상을 일으킨다. (아세트산과 물로 화상을 중화한다.)

② 잘 건조된 소디움 염화물(소금)은 소디움 화재 시 유용한 진화 수단이다. 흑연, 건조 수산화 나트륨 재, 특수 합성물 역시 사용될 수 있다. 건조 상태가 좋은 경우 모래도 사용할 수 있다. 물, 진화 거품, 소다-산, 이산화탄소, 사염화탄소 종류는 격렬한 반응을 유발하는 알카리 금속 화재 시에 절대 사용해서는 안 된다.

③ 불타고 있는 소디움을 등유에 가라앉힐 수 있으면 불이 진화된다. 가연성 액체 화재는 CO2로 진화할 수 있다. (소디움을 함유한 등유 탱크 화재가 발생했을 시에는 소방 거품이나 물로 대응해서는 안 된다. 물이 탱크 아래로 가라 앉아 소디움과 반응하면 격렬한 폭발이 일어나 화재가 발생한다.)

SOP 304-11  고층 건물 화재

1.01 목 적

1. 고층빌딩에서 발생하는 화재에 대응하는 수단 제공을 목적으로 한다.

2. 초기 화재 시에 통제를 할 수 있도록 한다.

3. 건물 내 모든 거주민의 안전을 도모하도록 한다.

1.02 방 침

고층 건물 화재 기준은 3층 이상의 모든 건물에 해당된다.

1.03 절 차

1. 제1 진입 소대는 로비로 들어가서 파악할 수 있는 정보를 취하고 상황 보고를 한다.

2. 화재의 위치를 파악하고 다음 사항을 고려하는 정보를 보고한다.

① 보고된 화재발생 장소 (알려진 경우)

② 엘리베이터의 안전 상황 (사용 가능 여부)

3. 구조 문제가 필요한지에 대한 여부 판별

4. 필요한 경우 추가적인 지원 요청

1.04 지휘 체계

다음 사항을 포함하는 현장지휘소를 수립한다.

1. 자원 집결 지역

2. 로비 통제

3. 대기지역

4. 계단실 지원

1.05 안 전

1. 초기 화재 시에 엘리베이터와 시설물 및 건물 출입 인원 통제를 위한 로비 통제를 실시한다.

2. 화재가 발생한 아래 지역(외부)은 유리 파편이 떨어지는 가능성을 생각하여 반경 50미터 내로 접근을 금지시킨다.

3. 현장지휘소는 화재 건물로부터 최소 50미터 이상 떨어져 있어야 한다

4. 엘리베이터 사용이 안전하다고 판명되는 경우 화재 지역 2층 이하부터 엘리베이터를 이용하고 나머지 지역은 계단을 이용하여 이동하도록 한다.

5. 구조 활동에 대하여 일반적으로 고층 건물 내 한 층에는 약 100명 정도 상주함을 고려한다.

6. 초기 화재 진압 요원들은 20분 안에 지원이 이루어져야 한다.(계단을 올라가는 시간도 포함한다.)

1.06 통 신

1. 휴대용 무전기를 사용하는 통신 상태는 철골구조 건물에서 취약하므로 휴대폰 및 건물내 전화를 이용하여 송수신을 할 수 있다.

2. 건물 내 인터콤이나 전화 시스템을 사용할 수 있는 경우 활용한다.

3. 응급 현장에서 무선 통신 과부화를 트래픽을 최소화하기 위해 단위지휘 책임자들은 건물 내 전화를 사용하여 현장 현장지휘소의 핸드폰과 교신한다.

1.07 작 전

1. 화재지역 위치 파악 - 로비 통제를 하기 위한 한 명의 대원을 로비에 대기시킨다.

2. 스탠드파이프 작전 시행을 준비한다. 스탠드 파이프와 스프링클러 시스템에 물을 공급한다.

3. 대피 명령이 필요한 경우 모든 인원을 로비를 통해 외부로 대피시키는 것 보다 화재 발생 지역에서 위 아래로 2에서 3층 정도 떨어진 지역으로 거주인원을 이동시킨다.

4. 배연은 화재 발생 층의 창문을 제거 또는 파괴하여 가장 효과적으로 진행하도록 한다.

5. 계단실을 이용하여 수직으로 배연을 해야 하는 경우 탈출 통로가 막히지 않도록 주의를 기울여야 한다. 스모크 타워 계단실은 배연을 위해 사용된다.

SOP 304-12  임야화재 작전절차

1.01 목 적

현장지휘관과 대원들에게 산림, 숲, 기타 지상에서 발생하는 화재를 안전하고 효과적으로 진압하는 기준을 수립 활용하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

산림, 숲, 지상에서 화재가 발생했을 경우 다음 기준이 적용된다.

1.03 절 차

1. 상황 보고

① 화재 발생 지역을 판별한다.(규모) 지도를 사용하여 정확한 위치를 파악한다.

② 화재 진행 방향과 성향을 분석한다.

③ 화재 연료의 종류(잔디, 우거진 관목).

④ 노출

⑤ 처음 도착 부대에 의해 취해진 행동

2. 추가 장비 요청

3. 대응우선순위와 사용가능한 자원을 기초로 하여 작전 계획 결정

1.04 안 전

1. 모든 대원들은 유해의 정도에 따라 보호복을 착용하도록 한다.

2. 비포장도로 상에서 주행할 때 적용되는 안전 수칙

① 소방차량에의 화재확대로 인한 위급 상황을 고려하여 탈출 방편을 마련해야 한다.

② 우거진 수풀 지역의 좁은 도로로의 진입을 피한다.

③ 하중이 큰 차량이 비포장도로에 박히는 상황은 일반적이다.

④ 비포장도로에 진입하기 앞서 정확한 화재 지역의 위치와 방향을 파악하고 있어야 한다.

3. 수풀 지역으로 진입할 때 경계대원을 배치하고 다음사항에 유의한다.

① 대원들 아래로 진행되는 비화(Spot Fires)와 상습적인 비화

② 항공기를 통한 진화 살포

③ 대원들 머리위에서 작업하는 중장비에 의한 위험요소(예. 암석 낙하)

④ 바람의 방향과 불의 속도 변화

4. 탈출 수단은 수풀 지역에서 작업하는 모든 대원들이 숙지하고 있어야 한다. 불에 탄 지역에 가까이 대기한다.

5. 모든 대원은 화재가 진행 중인 방향과 위치를 명시하고 있어야 한다.

6. 출동대원들이 지치지 않도록 주의를 하며 일정시간 휴식 시간을 제공해야 한다. 주파수는 지형도와 날씨 여건에 따라 설정된다.

7. 매설된 와이어의 가능성에 대해 주의를 한다. 전기 철조망 같은 울타리가 있을 수 있다.

8. 화재를 진화하기 위해 내리막으로 가지 않는다.

1.05 통 제

1. 모든 행동과 전략은 현재 진행 중이거나 예측되는 화재의 동태에 따라 설정된다.

2. 구조물 보호와 인명 안전은 수풀의 진화에 앞서 최우선시 된다.

3. 적극적인 개입(직접 진화)이 지시되는 경우 기준점을 잡아 화재의 중심부를 진압한다. 위 작전이 불가능한 경우 기준점을 잡아 화재 진행 방향의 옆 부분부터 진화에 들어간다.

4. 화재의 규모가 크고 고온으로 빠르게 진행되는 경우 직접 진화는 어렵다. 이러한 경우 화재진행방향에서 멀리 떨어진 화재 길목을 잘라 방어선을 정하여 진압한다. (산불의 경우 방어선은 고속도로와 같이 자연적으로 화재의 길목을 자를 수 있는 요소를 활용한다.)

① 화재의 길목 상에 있는 손실(구조물과 같은)을 감안한다.

② 간접 진화는 항공 살포와 역살포(Back Firing)를 사용하여 수행한다.

5. 상황에 따라 진화의 다른 방안이 동시에 사용될 수 있다.

6. 구조물 보호에 배정되면 호스를 최대한 유연하게 대처할 수 있도록 충분히 연장하여 상황 발생시 신속하게 진압하도록 한다.

7. 추가적인 자원이 요구되는 상황 시 상황실 또는 산림청에 추가지원을 요청한다. 이를 통해 화재진압에 필요한 연장과 호스릴 펌프차, 트랙터 및 기타 필요한 추가 인력이 지원되도록 한다.

8. 다른 특수 장비들은 소방재난본부 자원동원 매뉴얼을 통해 지원될 수 있다.

1.06 지 휘

1. 둘 이상의 부대의 조정을 필요로 하는 화재의 경우는 현장 지휘 시스템이 수립되어야 한다.

2. 현장지휘소 절차에 따라 현장지휘소를 수립한다.

3. 현장지휘관은 총체적 작전에 책임을 갖는다. 산불, 들풀화재 작전 시에 다음 위치에 따른 장소내의 대원 배치를 담당한다.

① 작전

② 지원

③ 단위대

④ 여러 기관 간의 연락담당

4. 지역 대피 명령이 내려지면 지역 대피 요령에 따라 수행된다.

5. 무선 통신은 ICS 기준에 따라 시행한다.

SOP 304-13  차량화재진압 작전절차

1.01 목 적

1. 차량화재를 진화하기 위한 표준적인 수단을 제공한다.

2. 차량화재를 진화할 때 진화 요원들을 보호하도록 한다.

1.02 방 침

본 기준 및 절차는 차량 화재 발생 시 적용된다.

1.03 절 차

1.  소방차를 역풍 방향으로 되도록 평탄한 곳에 주차하고, 2차 사고방지를 고려해 주차한다.

2. 상황을 보고한다.

3. 평가를 계속하여 시행한다.

4. 추가적인 지원이 필요한지 판별한다.

5. 화재섭수와 동시에 경찰관서에 통보한다.

6. 화재가 발생한 차량이 일반 수송차인 경우 적재 화물의 종류를 파악한다.

1.04 안 전

1. 보호복 착용지침에 따라 보호복을 착용한다.

2. 교통 상황을 고려하여 대원들의 교통 위험 요인을 주의해야 한다.

3. 유출된 연료를 고려한다.(가연성, 비가연성)

4. 적절한 호스 선의 크기, 휴대용 진화기, 상황에 맞는 진화 약제를 사용한다.

5. 연료 시스템의 잠재적인 폭발에 주의를 기울여야 한다.

6. 에너지를 흡수하는 범퍼와 충격 흡수기의 폭발에 대비해야 한다.

7. 배터리는 화재 발화, 전기 충격, 폭발의 원인이 될 수 있음을 염두에 두어 두어야 한다.

8. 대부분의 버스에 장착된 서스펜션 시스템은 화재로 인한 폭발 시 10cm 내로 내려앉는 것을 유념해야 한다.

9. 대부분의 이동주택, 캠핑카, 이동 식당가는 LPG 탱크를 설비 하고 있음을 염두에 두어야 한다.

10. 에어백이 장착되어 있거나 또는 에어백이 전개되지 않은 차량 모두 접근 시 주의를 기울여야 한다. 에어백 시스템이 장착된 경우 에어백과 좌석 사이에 가까이 가지 않도록 한다.

11. 에어백이 장착되거나 전개되지 않은 차량 근방에는 어떠한 용구나 물체를 두어서는 안 된다. 폭발 시 위험한 상황이 될 수 있다.

1.05 임 무

1. 인명 안전을 고려한다.

2. 소방용수 공급이 가능한지 고려한다.

3. 지형의 경사를 고려한다.

4. 연료의 종류를 확인한다.

① 가솔린

② 디젤

③ 프로판

④ 기타

5. 연료 시스템을 파악한다.

6. 현장에 경찰 요원 배치를 요청한다.

7. 모든 차량 화재 시 내부 외부 모든 작전에서 호흡 장비를 착용한다.

8. 재 발화로 인한 타이어 화재에 대비한다.

1.06 비상상황 이후

1. 화재의 원인을 조사한다.

2. 경찰의 현장조사에 협력한다.

3. 화재 차량이 견인되기 전 안전한지에 대한 여부를 확인한다.

SOP 304-14  산업쓰레기장 화재진압 작전절차

1.01 목 적

산업 쓰레기장에서 발생한 화재에 대한 효과적이고 안전한 진압방법의 제공을 목적으로 한다.

1.02 방 침

산업 쓰레기장에서 발생한 화재의 경우 다음과 같은 절차를 준수하게 된다.

1.03 절 차

1. 무엇이 타고 있는지 판별하도록 해야 한다.

2. 쓰레기장에 있는 내용물을 문의하기 위해 직원이나 관리자에 연락을 취한다.

1.04 안 전

1. 작전에 참여하는 모든 대원들은 보호복을 착용하고 호흡 장비를 착용한다.

2. 가능한 경우 바람을 등진 채로 작업하도록 한다.

3. 쓰레기통 내용물은 물에 반응하거나 폭발성 또는 산화약제일 수 있다.

4. 잔존 불씨 확인 작업 시 인명 안전에 특별히 주의를 가한다.

5. 보호복, 장비, 소방차를 소독할 수 있다.

6. 비정상적인 기분이나 가슴에 답답함이나 구역질을 느끼는 모든 대원은 의료지원을 즉시 받아야 한다.

1.05 화재진압

1. 화재현장에서 구경꾼을 소방통제선 밖으로 몰아낸다.

2. 바람이 불어오는 쪽에서 화재 진압을 한다.

3. 쓰레기장이 건물 구석에 있는 경우 가능하다면 개방된 공간으로 옮긴다.

4. 소방용수의 지속적 공급 문제를 고려한다.

1.06 확산(또는 확대)방지

1. 유해화학 물질인 경우에는 유출 물질이 더 이상 확산되지 않도록 통제한다.

2. 모래, 포타슘, 나트륨 재와 같은 둑을 쌓기 위한 방재물품을 구한다.

3. 유독 물질이 존재하는 경우 유관기관에 연락하여 조치를 요청한다.

SOP 304-15  잔화정리 후 관리절차

1.01 목 적

1. 화재가 진압되었으나 재발에 대한 주의감독이 필요한 화재 현장을 효과적으로 관리하는 절차를 제공한다.

2. 화재 조사의 현장을 보호하기 위한 수단 제공을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 현장지휘관은 그의 재량에 따라 재발 방지 및 화재 현장 보호 목적으로 경계요원을 지명한다.

2. 경계요원이 지명된 경우 임무를 맡은 대원들은 적절하게 장비를 갖추고 필요한 시기에 적절한 도움을 제공하고 재 발화를 방지하는 행동을 취하게 된다.

3. 경계임무로 지명된 대원들은 교대로 활동하여 실질적인 경계를 수행함과 동시에 경계를 위한 충분한 휴식을 제공받도록 한다.

1.03 책 임

1. 현장지휘관은 조사 현장을 보호하고 재발 방지를 위해 명백히 필요하다고 보는 경우 경계요원 임무를 지명하는 책임을 갖는다.

2. 현장지휘관은 경계요원이 충분히 장비를 갖추고 효과적인 현장 대응을 위해 충분한 휴식을 취할 수 있도록 해야 한다.

3. 경계요원으로 배정받은 대원들은 비 인가된 인원의 현장 출입을 방지하는 책임이 있다.

4. 경계요원으로 배정받은 대원들은 경계 상태로 대기하며 화재의 재발에 대비한다.

5. 경계요원으로 배정받은 대원들은 현장 상황이 현재 배치된 인력으로 해결할 수 없는 상황이 되는 경우 지원을 요청하는 책임을 갖는다.

SOP 304-16  방사선 사고대응 절차

1.01 목 적

원자로 시설로부터의 비상 연락에 대한 기준과 절차 수립을 목적으로 한다.

1.02 방 침

모든 대원들은 ◦◦◦ 대학(또는 연구소)의 원자로 시설에 대응할 시에 본 방침에 열거된 절차를 준수해야 한다.

1.03 절 차

1. 원자로 시설에 대응할 때 모든 대원들은 공기호흡기를 장착하고 완전하게 보호복을 착용해야 한다.

2. 현장에서 일어나는 일에 상관없이 모든 대원들은 출입금지 철망 외부에서 대기한다.

3. 소방재난본부소속 대원들은 원자로 설비내로 관리자가 허가하는 경우 출입금지 철망 내로 진입한다.

4. 완전한 보호복을 입지 않은 경우 어떤 출동대원도 출입금지 지역에 들어갈 수 없다.

5. 출입금지 철망 내부에 들어갔을 시 원자로 시설 관리인이나 그의 대리인이 모든 활동에 대한 직접적인 권한을 행사한다.

6. 출입금지 철망 내부에 들어갔을 시 출동대원은 관리인의 허락 없이 해당 지역을 떠나 다른 지역이나 방으로 이동할 수 없다.

7. 소방재난본부는 ◦◦◦ 대학(또는 연구소) 원자로 관리 비상 대책의 완전한 사본을 가지고 해당 대책에 대해 모든 대원들이 숙지하도록 한다.

1.04 일 반

1. 원자로 설비는 ◦◦◦ 대학(또는 연구소) 원자로 제어실, 탈 이온 장치실, 열교환실, 캘버리어(Calvarier) 제어실에 설치된 열 감지 센서에 의해 모니터 된다. 추가로 풀박스(Pull Box)는 위층 복도, 중간 2층(Mezzanine Level), 기계실, 1층 지역에 위치한다.

2. 건물 외부 벽에 걸려있는 용도지구(Remote Zone) 박스는 열 감지 센서가 활성화 되어있는 지역에 대한 정보를 제공한다.

3. 화재 경보의 작동은 반응로를 자동 가동중단 시킨다.

4. 경보는 대학 내 경비실로 송신된다.

5. 대학 내 경비실은 원자로 관리인에 먼저 통보를 한 후 즉시 소방서에 연락을 취한다.

6. 전화를 받는 원자로 관리인은 24시간 상시 근무하고 있어야 하며 1◦분 이내로 원자로 설비로 도착해야 한다.

SOP 304-17  고층화재 진압장비 보급절차

1.01 목 적

1. 고층화재 진압장비 Pack을 운용하는 지침을 마련하고 출동대 차량에서 화재발생 지역으로 옮기는 가장 효과적인 방안을 제공한다. 이를 통해 신속하고 합리적인 방향으로 손쉽게 이동할 수 있도록 하며 안전 관점에서 가장 확실한 보호방법을 제공한다.

2. 고층화재 진압장비 Pack(High rise pack)이 진화용으로 필요하다고 간주되는 모든 건물의 진화 작업에 필요한 장비를 제공함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

고층화재 진압에 필요한 적합한 장비를 Pack으로 이동시켜 필요한 건물 내에서 사용될 수 있도록 보장한다.

1.03 절 차

1. 지상에서 현장지휘관이 지정하는 층 또는 지역으로의 고층화재 진압장비 Pack의 이동에 대하여 각 중대의 대원들이 책임을 갖게 된다.

2. 팩은 스탠드 파이프 시스템이 설비된 건물이나 이미 연결된 호스라인이 너무 멀리 떨어진 지역 내로 운송된다.

3. 팩 안에 있는 호스는 건물 내 스탠드 파이프 시스템에서 제공하는 호스라인에 설치하여 활용된다.

4. 팩은 다층 건물에서 두 가지 중 하나의 방법으로 운반된다.

① 계단실을 통하여

② 직접 제어하는 엘리베이터를 통해서

1.04 안 전

운용시 인명 안전을 고려한 적절한 조치를 고려한다.

SOP 304-18  궁현 트러스 구조물 화재 표준작전절차

1.01 목 적

궁현 트러스 지붕을 가진 모든 구조물의 화재 진압 시에 관한 방침과 절차를 수립한다.

1.02 방 침

1. 모든 대원들은 궁현 트러스(BowString Truss) 지붕을 가진 구조물 내에서의 진화 작업 시 최소한의 안전 방침을 규정하는 관리운용방침에서 지시하는 기준을 준수한다.

궁현트러스 : 하나의 현이수평이고 다른쪽 현의 형상이 포물선과 비슷한 곡선으로 이루어져 전체적으로 활과 같은 모습의 트러스

2. 대원들은 궁현 트러스 지붕을 가진 모든 구조물과 익숙해지도록 한다.

1.03 절 차

1. 연기나 불이 보이고 인명 위협이 없는 경우에, 처음으로 도착한 중대는 구조물로 들어가기 앞서 극도의 신중을 기해야 한다.

2. 현장지휘관은 건물 내로 들어가는 여부를 결정하고 다음 절차를 적용한다.

① 제1 출동대는 2 1/2" 소방호스를 배치한다.

② 제1 소방호스에서 물의 공급됨과 동시에 처음 수 초 내로 화재를 통제를 하지 못하고 불길이 커지고 있을 때 내부 진화 작업은 중단된다.

③ 불이 트러스 구조에서 진행 중으로 보이는 경우 건물의 입구는 봉쇄되고 진화 작업은 내부 공격적 진화에서 외부 방어적 진화로 변경한다.

④ 소방차는 구조물 벽의 붕괴로부터 안전한 거리에 위치한다.

⑤ 배연 작업은 건물 내 배연이 시급하게 필요한 경우에만 수행된다.

SOP 304-19  일산화탄소사고 표준대응절차

1.01 목 적

일산화탄소의 위험을 파악하고 경감하는 절차를 마련한다.

1.02 방 침

소방재난본부는 모든 일산화탄소 관련사고 신고에 대해 대응하고 조사를 실시한다.

1.03 일반적 성상

일산화탄소(CO)는 무향, 무색, 무취의 치명적인 가스이다. 연소의 부산물로서 생성된다. 노(爐), 주방 스토브, 온수 히터, 자동차 등의 많은 용품은 일산화탄소를 생성한다. 불안전한 장비 또는 비정상적인 상태가 존재할 때 일산화타소는 거주 공간으로 스며들게 된다. 일산화탄소 중독은 진단하기 어려우며 두통을 동반하는 열과 유사하다. 가벼운 단계에서는 매스꺼움, 피로, 어지러움 증상이 나타나며 심각한 경우 경련, 의식불명, 사망에 이를 수 있다.

1.04 대응절차

1. 일산화탄소 사고 보고에 대한 응급 또는 비응급 대책은 다음 기준에 의해 판별된다.

① 응급 대책 : 신고자가 일산화탄소의 중독 증상을 나타내거나 의심할 여부가 있는 경우 상황실 요원은 신고인과 모든 거주민에게 건물을 대피하고 119 출동대가 현장에 도착할 때까지 기다릴 것을 안내한다. 가장 가까운 출동대를 급파하고 현장지휘대장 과 구조대에 통보한다.

② 비 응급 대책 : 신고자가 일산화탄소 감지기가 작동되어 건물 내 일산화탄소의 존재 가능성이 의심되는 경우 가장 가까운 출동대를 파견한다.

③ 상황실 요원이 신고자가 위험에 빠져있음을 감지하는 경우에, 초기 출동대 파견이 비 응급대책으로 간주하여 출동시킨 경우에 언제든지 응급 대책에 준하여 가동할 수 있다.

④ 모든 응급 대책 시에는 완전한 보호복과 호흡장비(공기호흡기)를 착용한다.

※ 모든 비 응급 대책 시에도 완전한 보호복을 착용하지만 공기호흡기는 필요상황이 발생하지 않는 한 장착하지 않는다.

2. 출동대가 현장에 도착했을 때, 다음 사항을 확인하기 위해 거주민에게 인터뷰를 청해야 한다.

① 몸 상태가 아프거나 좋지 않은 거주민의 존재 여부

② 작동된 일산화탄소 감지기의 위치와 수량

③ 연소 장비와 용구의 위치

※ 주의사항 : 이 인터뷰는 오염이 의심되는 지역 외부에서 이루어진다.

3. 인터뷰 후에, 일산화탄소 감지기를 외부 신선한 공기에서 초기화 하고 측정장비 제조업체에서 권장하는 모든 작동 절차에 따라 점검한다.

4. 문 안쪽에서 일산화탄소 초기 누출상태를 측정하기 위해 측정장비로 측정한다.

① 35ppm을 나타내거나 그 이상이 검출되는 경우 건물이나 영향을 받는 지역에 즉시 대피명령을 내리고 완전한 보호복과 호흡장비를 착용하여 조사를 하게 된다.

5. 대원은 낮은 층부터 모니터를 시작하여 고층으로 진행한다.

① 모든 지역을 확인하도록 하고 특별히 시설 구역, 주방, 연결된 창고를 중점적으로 확인한다.

※ 주의사항 : 도시가스 관련부서는 CO 조사 시 연락을 취해야 할 유관기관이며 가스 설비가 차단되어야 할 때 언제든 연락을 취해야 한다. 도시가스 관련 부서는 문제가 발생한 설비가 안전하게 복구되었는지 여부를 확인하고 종합상황실 또는 현장지휘관에게 통보해 주도록 조치한다.

② 거주인은 기구의 정상작동을 확인하기 위해 설비 용역 직원에 연락을 취해야 한다.

6. 측정기에 9ppm 또는 그 이하로 검출된 경우

① 거주민에게 현 시점에서는 위험한 수준의 CO는 검출되지 않았음을 알려준다.

② 거주민에게 제조회사의 권장사항에 따라 CO 검출기를 확인하도록 권장한다.

③ 거주민에게 제조회사의 지침에 따라 CO 검출기를 초기화 하도록 지시한다.

④ 검출기가 재작동하거나 또는 문제가 있다고 느끼는 경우 119에 연락하도록 하게 한다.

7. 9ppm 이상 35ppm 이하로 검출된 경우

① 9ppm 이상은 정상 상태보다 높다고 간주된다.

② CO의 상승 값이 검출되었음을 거주민에게  통보한다.

③ 기구가 오작동을 일으켜 CO를 생성하는 경우 해당 기구를 차단하고 도시 가스국의 대응을 위해 연락을 취한다.

④ 건물이 배연이 이루어지고 CO가 안전한 레벨로 감소했을 때, 거주민의 재량에 의해 결정한다.

⑤ 거주민에게 제조회사의 지침에 따라 CO 검출기를 초기화 하도록 지시한다.

⑥ 검출기가 재작동하거나 또는 문제가 있다고 느끼는 경우 119에 연락하도록 하게 한다.

8. 35ppm 이상으로 검출되는 경우 9ppm 이상 35ppm 이하에서의 조치절차와 같은 절차를 따른다. 거주민에게 필요한 추후 행동을 지시한다.

SOP 305

화재시 특수장비 활용절차

SOP 305-1  열화상 카메라 활용절차

1.01 목 적

1. 열화상 카메라 활용절차를 확립함으로서 대원들의 안전을 고려하고, 화점 및 불씨의 잔존 위치를 신속히 파악하여 진압작전의 효율성을 높인다.

2. 열화상 카메라의 사용법, 배치, 사용상의 제한, 운용방법, 취급주의사항, 유지관리에 대한 대원들의 훈련기준과 참고자료를 제공한다.

1.02 방 침

1. 모든 건물 화재 또는 출동대원들의 안전을 향상시킬 수 있는 각종 위험 상황발생 시 열화상 카메라의 활용절차를 준수하여야 한다.

2. 본 지침은 열화상 카메라를 구입하여 사용하는 소방서에 한에 적용된다.

1.03 절차

1. 열화상 카메라는 각 소방서 3개 이상 확보하는 것을 원칙으로 한다. 열화상 카메라는 소방서 구조대와 구조대로부터 원거리에 위치하는 관할구역 119안전센터 펌프차에 배치운영 한다. 구조대 카메라는 1번 카메라, 119안전센터 카메라는 2번, 3번 카메라로 명명한다. 카메라가 배치된 각 구조대 및 119안전센터 대원들은 열화상 카메라 활용방법과 절차를 숙지하고 있어야 한다. 각 119안전센터 지휘관은 열화상 카메라의 책임 운용 대원을 지정해야 한다.

2. 카메라는 초기 상황평가 보고에 관계없이 출동명령이 내려지면 초기상황에 활용 가능하도록 운용 준비를 하고 있어야 한다.

3. 출동대가 화재 현장이나 연기가 시야를 가리는 비상상황이 발생한 지역에 도착할 때 카메라 운용 책임이 있는 대원이 케이스에서 카메라를 꺼내어 화재가 발생한 건물의 입구로 가져간다.

4. 요구조자 검색시에는 구조모드(Rescue Mode)로 설정하여 요구조자를 탐색한다.

5. 제2착하는 카메라는 추가 진입 요원들에 의해 사용된다. 세 번째로 도착하는 열화상 카메라는 긴급대응팀에 의해 활용된다.

6. 현장에서 열화상 카메라를 사용하는 담당 대원을 관리하는 지휘관은 현장지휘소에 열화상 카메라를 사용 중에 있음을 보고하여야 한다. 안전하고 효율적인 카메라의 운용을 위해서는 조작자의 시야를 다른 출동대원이 막지 않도록 하여야 한다. 카메라 운용대원과 작전에 임하는 구조대는 SOP400-14(2 in 2 out)를 준수하도록 한다.

7. 카메라 운용대원은 연기로 가득 찬 공간 또는 지역에서 화점의 위치와 화재의 진행 여부에 대해 신속히 확인 한다. 카메라 조작 대원은 같이 활동하는 다른 팀원이 비 가시성 환경에서 고립되거나 길을 잃지 않도록 너무 빠르게 이동하지 않도록 주의해야 한다.

8. 열화상 카메라는 대원들이 비 가시성 환경에서 어느 정도의 시야를 확보해 주므로 진출입시 과신을 불러일으켜 안전사고의 요인이 될 수 있다. 대원들은 대부분의 열이 천장에 집중되어 있는 상황을 카메라를 통해 볼 수 있더라도 항상 주의하는 자세로 임해야 한다. 건물 화재시 역화현상의 가능성은 새로운 건축재료의 개발과 밀폐성 구조 공법의 개발로 인하여 전보다 훨씬 높아졌다. 카메라의 기능 오작동에 대한 가능성을 감안하여야 하며 탈출 경로는 호스 라인을 따라 용이하게 탈출할 수 있도록 설정되어야 한다.

9. 카메라는 현장의 잔화를 찾아내어 제거하는 작업 시에도 열 감지장비로 사용할 수 있다. 하지만 열화상 카메라는 대부분의 건축자재물(건식벽체, 벽토, 콘크리트, 유리, 플라스틱)과 물을 투과할 수 없다. 카메라는 흑백 화면으로 표시되기 때문에 열과 벽속에 있는 불 및 복사열을 구별하기 어려울 수 있다. 열 감지 장치(Thermal Spy)는 주변 환경보다 높은 온도를 가진 장소나 물체를 감지하는데 있어 유용한 도구로 쓰인다. 열 감지 장치는 주변 환경과 해당 지역이나 물체 사이의 차이를 백분도(섭씨) 단위로 검출할 수 있다.

10. 소방서 관할구역내 출동시 열화상 카메라를 장비한 출동대는 현장에 다른 훈련받은 전문대원이 있거나 별도의 지명된 대원이 있지 않는 이상 카메라 조작을 담당한다.

11. 열화상 카메라의 현장 지원요청은 선착하는 출동대의 지휘관이 요청할 수 있다. 상황실 요원이 지원요청을 접수한 경우, 현장으로부터 최단 거리에 있는 카메라를 보내게 된다.

1.04 열화상 카메라의 유용성

1. 연기로 인한 비 가시성 환경에서 안전하게 이동할 수 있도록 사용된다.

2. 비 가시성 환경에서 대원의 가시거리를 확보하고 동시에 인명검색과 구조활동에 매우 유용하게 사용된다. 주요 검색을 완료하는데 소요되는 시간은 획기적으로 줄일 수 있다.

3. 진화 대원들이 보다 신속하고 효과적으로 내부 화재 진압을 수행할 수 있도록 한다. 건물 내 화점지역으로의 최단 경로와 바닥이 함몰된 곳의 식별, 장애물을 식별할 수 있게 하여 진압대원 및 구조대원들이 효율적으로 이동가능하게 한다.

4. 검색과 진화 작업의 효율이 증대하여 내부 진화 요원들의 피로도를 감소시킨다.

5. 유사시 신속하게 위험현장에 투입되는 긴급대응팀이 쓰러진 출동대원을 신속하고 효율적으로 찾을 수 있도록 한다.

6. 컨테이너 내에 유체 상태를 파악할 수 있다. 이는 유해물질 사고 시 유용하게 쓰인다.

7. 광범위한 자연 환경에서 실종된 사람에 대한 검색 장비로 사용된다.

8. 화상전송기능이 있는 열화상 카메라의 활용을 통해 현장지휘소에 있는 지휘관의 상황분석과 판단을 정확하게 할 수 있도록 한다.

1.05 배경정보

1. 화재 현장의 낮은 가시성은 연소 과방침 부산물 또는 주로 연기에 의해 발생한다. 연기는 2가지 요소로 구성된다. 연소물질의 화학 반응에 의해 생성된 화재 가스와 매연이다. 빛의 파장이 연기입자를 투과할 수 없기 때문에 짙은 연기는 빛을 산란시키거나 차단시킨다. 비 가시성 상황은 내부 진화 작업을 위한 다양한 전술적 수단을 제한한다. 이러한 낮은 가시성은 출동대원들이 화재 건물 내에서 팀을 벗어나거나 유사시 외부로의 안전한 탈출을 방해할 수 있다.

2. 열에너지는 인간의 눈으로 볼 수 없지만 출동대원들은 열의 존재를 느낄 수 있다. 열화상 카메라는 주변의 열 분포를 볼 수 있도록 한다.

3. 열화상 카메라는 열 영상을 전기적 신호로 변환하여 인간의 눈으로 볼 수 있는 이미지로 변환하는 장비이다. 모든 물체에서 방출되는 열에너지를 감지한다. 열 감지기는 비 가시성 환경에서도 영상을 볼 수 있도록 한다. 열에너지는 장파의 특성을 가지며 연기와 안개를 투과하여 방출된다.

4. 카메라 렌즈를 통해 보이는 모든 물체는 형상을 유지한다. 사람들은 사람의 형상으로 보이고 방은 방으로 보인다. 카메라는 연기와 어둠속의 영상을 흑백텔레비전과 같은 화면을 제공한다.

5. 카메라를 통해 방을 볼 때, 뜨거운 물체는 백색으로 표시되며 보다 뜨거운 물체일수록 보다 밝은 백색을 띠게 된다. 보다 차가운 물체는 검은색에서 회색으로 표시된다. 밝은 백색으로 표시될수록 보다 많은 열이 물체에 존재함을 나타낸다.

1.06 사용상의 한계

1. 열화상 카메라는 연기로 가득 찬 환경을 2차원의 화면으로 표현한다. 따라서, 깊이를 인지하는 데는 한계가 있다. 카메라를 운용하는 출동대원들은 지면에 낮은 자세를 유지하며 전 지역을 스캔하도록 한다. 카메라로 주변지역을 스캔할 때, 천장을 시작으로 정면의 바닥 부분을 조사한다. 걸려 넘어질 수 있는 위험성이 있기 때문에 카메라를 들고 이동하는 것은 바람직하지 않다.

2. 열에너지는 벽을 직접 투과해 이동할 없으므로 벽 뒤를 볼 수 없다. 화재가 벽 내에서 발생한 경우, 카메라는 불로 인해 가열된 벽의 온도만을 감지할 수 있다. 목재로 만든 벽 내부에 발생한 화재는 콘크리트와 같이 보다 강도가 높은 외장재로 이루어진 건물 내의 화재보다 빨리 감지할 수 있다. 일반적인 잔불 또는 불씨 확인을 통해 화재의 재발화 또는 화재확산가능성을 조사 한다.

3. 사람은 일반 건물 자재 및 가구와 같은 물체를 투과할 만큼 충분한 열에너지를 방출하지 않는다. 따라서 인명검색 작업을 할 때, 구조대원은 요구조자가 화재를 피해 숨을 수 있는 침대, 소파 및 다른 물체의 주변 및 아래를 확실하게 조사해야 한다.

4. 물, 플라스틱, 유리는 카메라의 열 감지능력을 효과적으로 가로막거나 이미지를 반사하는 원인이 된다. 카메라를 운용하는 팀은 카메라 화면에 나타나는 이미지가 유리, 플라스틱, 물의 반사 효과로 인한 "거울 이미지" 또는 해당 팀 뒷면의 열 영상이 될 수 있음을 염두에 두어야 한다.

5. 물에 젖은 출동대원과 요구조자는 검색 작업 시에 카메라의 영상에서 보이지 않을 수 있다. 이는 순간적으로 열적 평형이 이루어진 상황에 기인한다.

6. 열화상 카메라는 기계 장비이며 오작동을 일으킬 수 있다는 점을 고려하며 사용해야 한다. 비 가시성 환경에서 출구로 나가거나 이동할 수 있도록 손전등을 지참하고, 벽을 감지하며, 소방호스라인이나 태그라인을 사용하도록 한다.

7. 카메라 배터리 당 사용가능시간은 20분이며, 추운 계절에서는 그 이하이다. 주요 검색활동을 수행하기 위해 다른 대원이 운용하지 않는 한, 공기호흡기 용기를 교체하기 위해 건물 밖으로 나올 때마다 매번 배터리를 교체한다.

8. 카메라를 떨어뜨리거나 부딪치는 경우 장비가 작동되지 않을 수 있음을 주의해야 한다.

9. 카메라에 나타나는 이미지는 화재 지역에서 운용할 때 매연(그을음)이 렌즈에 흡착되어 감도가 떨어질 수 있다. 부드러운 면으로 렌즈와 화면을 주기적으로 닦아주도록 한다.

10. 화면에서 나타나는 영상이 갑자기 비틀어지거나 왜곡이 발생하는 경우 이동용 끈이 렌즈 정면을 가리고 있는지 확인 한다.

11. 매우 뜨거운 물체 또는 화염을 감지할 때, 카메라 센서가 과부하를 일으키면, 화면전체가 하얗게 표시되어 카메라의 정상적으로 기능하지 않는다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 강한 열원 지역에서 일반 부분으로 1분 내지 몇 초간 카메라를 겨누고 있으면 원상태로 돌아온다.

12. 열화상 카메라로 발화 물질에 관한 안전 여부를 확인할 수는 없다. 잠재적 폭발 위험이 있는 지역에서는 사용 하지 않는다.

1.07 유지관리

1. 카메라는 플라스틱 방수 케이스에 보관된다. 카메라와 액세서리 등은 케이스에 완전하게 건조시켜 집어넣어 내부에 습기가 차지 않도록 한다.

2. 저장 케이스 안에는 다음 물품들이 포함된다. : 열화상 카메라 활용절차, 이동용 끈, 보조 배터리와 충전기

3. 카메라를 사용하기 위해서는, 케이스로부터 꺼내어 피스톨 손잡이를 강하게 잡는다. 어깨용 끈은 떨어뜨리는 것을 방지하기 위해 사용한다.

4. 카메라의 전원을 켜기 위해서는 카메라의 왼쪽에 위치한 커다란 녹색 버튼을 누른다. 가동(자기진단 후 정상 기능)되기 위해서는 약 15 초정도의 시간이 소요 된다.

5. 카메라가 가동된 후, 화면에 이미지가 보이게 된다. 차가운 영역은 어둡고 열원 지역은 밝게 나타난다.

6. 화면의 왼쪽에 나타나는 막대형 그래프는 배터리팩에 잔여량이 얼마나 남았는지 보여준다.

7. 녹색 버튼이 있는 위치에 검은 색상의 튀어나온 휠이 있다. 이것은 카메라의 포커스를 조정할 때 사용하는 휠과 유사하다. 이를 시계방향으로 돌려 차가운 영역과 고온의 영역의 차이를 선명하게 할 수 있다. 하지만 검은색에서 회색, 회색에서 백색으로 스펙트럼의 범위를 좁히게 되어, 차가운 영역을 따뜻하게 따뜻한 영역을 뜨거운 영역으로 표시한다. 휠의 조정 반경은 한 바퀴로 설정되어 있다.

8. 카메라를 일정 시간동안 사용하지 않지만 상황에 신속하게 대처하기 위한 경우, 녹색 전원 버튼 옆에 위치한 노란색 "sleep" 버튼을 누른다. "sleep" 기능을 사용하면 배터리 사용시간이 증가한다. 카메라가 수면 모드에 있는 경우 화면에는 아무것도 표시되지 않지만 배터리 전원 그래프는 작동된다. "수면" 모드를 표시하는 램프가 점등한다. 수면모드에서 구동하기 위해서는 노란색 버튼을 다시 한번 누른다.

9. 특정 열화상 카메라는 표시되는 영상을 지휘차령과 같은 외부 장소로 전송할 수 있다. 실시간 동영상은 노란색 버튼 근처에 위치한 "transmit"이라고 표시된 검정 버튼을 눌러 작동시키면 된다. 카메라를 사용하게 되는 경우에는 언제나 전송 기능을 작동시킨다. 비디오 전송 기능은 배터리 소모 시간을 반으로 떨어뜨린다는 것을 주의해야 한다.

10. 배터리 잔량 표시 그래프가 1/4 이하일 경우, 충전된 배터리로 교환해야 한다. 사고 현장에 카메라가 배치된 경우, 상황 종료 후 배터리는 완충된 배터리로 항상 교환하여 항상 비상상황에 대비할 수 있도록 한다. 카메라의 배터리는 스크린 바로 아래 수납공간에 위치한다. 배터리를 빼기 위해서는 두 개의 검정 탭을 넘기고 뚜껑을 연다. 교체 배터리가 기존 배터리의 접촉점과 동일한 위치에 삽입되도록 한다. 두 개의 배터리는 각 검지기에게 할당되며 해당 카메라와 같은 번호가 표시된다. 이들 배터리는 카메라 전용으로 사용된다. 배터리는 12V용 충전기를 사용해 충전한다. 카메라전용 충전기는 1시간 이내로 충전할 수 있다.

1.08 일상 점검

1. 카메라는 출동대의 일상 점검 장비의 품목에 포함시켜 매일 체크해야 한다.

2. 항상 청결하게 유지관리되는 지 점검한다. 카메라의 어느 일부라도 더러운 경우, 클리너(cleaner)에 적신 깨끗한 천으로 카메라를 닦아준다.

3. 카메라와 이동용 끈은 케이스에 집어넣기 전에 완전히 건조해야 한다.

4. 카메라의 전원을 켜 정상 작동을 확인한 후 전원을 다시 끈다.

5. 배터리 잔량 표시가 한 칸 이상 떨어진 경우, 예비 배터리로 교환한다. 교체한 배터리는 지급된 충전기로 충전시킨다.

6. 카메라를 케이스에 집어넣고 확실하게 잠겨있도록 한다.

7. 카메라에 문제가 있는 경우에는 책임 지휘관에게 보고하고 장비 고장보고서를 작성한다.

1.09 관리

1. 배터리는 일주일마다 교체하고 필요한 경우 금요일에 충전한다.

2. 주기적으로 카메라의 볼트를 조이는 작업을 한다.

3. 카메라는 현장에서 사용된 후, 케이스에 집어넣기 전에 깔끔하게 닦아 건조해야 한다. 카메라의 배터리는 예비 배터리를 포함해서 완전히 충전되도록 한다.

SOP 306

응급의료(구급) 비상상황 대응절차

SOP 306-1  진압차량의 구급지원기준

1.01 목 적

서울소방재난본부 000 소방서 관할구역 내에서 운영하는 각 119안전센터 출동차량(구급차 제외)이 응급의료(구급) 지원 임무를 수행할 경우 초기 대응절차를 규정한다.

1.02 방 침

1. 서울소방재난본부는 구급 심의회에 의해 수립된 기준에 따라 출동차량의 초기 대응절차를 운영한다.

2. 서울소방재난본부 소속 모든 소방서 대원은 본 초기 대응절차를 준수하여야한다.

1.03 책 임

1. 소방서장은 각 119안전센터 출동차량의 구급지원 임무의 효과적 운영에 대해 책임과 권한을 갖는다.

2. 각 소방119안전센터장은 구급지원임무를 수행하는 출동대를 감독하고 조정한다.

1.04 대 책

1. 000소방서 각 119안전센터별 관할구역은 다음과 같다.

① 000119안전센터 - 000동 지역

② 000119안전센터 - 000동 지역

③ 000119안전센터 - 000동 지역

2. 관할구역별로 소재하는 각 119안전센터 출동차량은 인근 관할구역에서 발생한 사고현장에 보다 신속하게 이동할 수 있는 경우 상황실의 요청에 따라 구급지원임무를 수행하여야 한다.

3. 구급지원임무는 다음 경우에 수행된다.

① 인명 위험상황

② 자동차 사고

③ 대량 인명 피해 사고

④ 인력이나 특수 장비에 대한 요청

⑤ 구급차가 즉시 갈 수 없는 지역에서의 요청

4. 각 119안전센터 제1선 출동차량(펌프차)에는 구급대배치인원외에 구급업무를 가장 숙련되게 수행할 수 있는 대원으로 구성하여 운영한다.

① 초기 응급조치에 모든 대원들이 참가해야 하는 상황이 아닌 이상 구급업무에 훈련된 대원들만이 응급 의료지원임무를 수행할 수 있다.

② 초기 응급조치 지원임무를 수행하는 경우 훈련받지 않은 대원은 지시에 따라 그러한 대원들을 지원하게 된다.

③ 지원 출동대의 대원들은 소방차에 탑승하거나 또는 상황실에 의해 임무를 할당받지 않는 이상 응급 의료 지원 요청에 대응하지 않는다.

5. 제1선 출동차량에는 기본 응급처치에 필요한 구급장비를 확보하고 유지관리 하는 것이 바람직하다.

6. 구조대 운영

① 모든 화재상황 발생시 상황실은 구조대를 출동시키는 것을 기본으로 하며, 관련 상황정보를 제공하여야 한다.

② 보다 큰 화재 또는 화재상황이 발생한 경우, 출동 중이거나 현장에 도착한 구조대는 현장지휘관 또는 상황실장의 판단에 따라 첫 번째 부여된 임무를 타 출동대로 조정하고 다른 임무를 할당받을 수 있다.

1.05 안전 장비

1. 제1선 출동차량에 배치받은 모든 대원은 구급지원 시 사용할 개인안전 장비를 지급받는다.

2. 안전 장비는 휴대용 마스크, 수술용 장갑과 고글을 포함한다.

3. 모든 대원들은 구급지원 요청 시 안전 장비를 휴대하고 사용하여야한다.

SOP 306-2  진압대원의 구급지원 임무수행 기준

1.01 목 적

서울소방재난본부 000소방서에서 제공하는 구급서비스가 최고의 질적 수준을 유지할 수 있도록 한다.

1.02 방 침

1. 모든 구급임무를 수행하는 대원들은 최선을 다하여 자신의 지식과 기술을 제공하도록 한다.

2. 구급지원활동을 하는 진압대원들은 필요시 구조대와 협력하여 인명구조 및 구급지원 활동을 위한 효율적인 지원임무를 수행하여야 한다.

1.03 범 위

구급지원임무 수행에 필요한 팀워크와, 표준화, 전문성을 보장하기 위해 필요한 의료서비스를 제공한다.

1.04 각 출동대 구급지원임무

각 출동대의 구급지원 임무의 범위는 다음과 같다. 기타 구급지원임무에 관한 기준은 구급심의위원회규정과 소방재난본부 구급출동지침을 따른다.

1. 환자평가 및 분류

2. 기본 인명구조술(심폐소생술)

3. 체온, 맥박, 호흡, 혈압 체크 및 유지

4. 부목

5. 압박붕대

6. 단기간의 산소호흡기 사용

7. 구조대 지원활동

1.05 응급구조사

1. 2급 응급구조사 자격을 취득한 각 출동대의 진압대원은 응급의료에 관한법률에서 정하는 2급응급구조사의 구급대원의 임무에 준하는 지원서비스를 제공한다.

2. 1급 응급구조사 자격을 취득한 각 출동대의 진압대원은 응급의료에 관한법률에서 정하는 1급 응급구조사의 자격을 가진 구급대원에 준하는 지원서비스를 제공한다. 구조대의 지원활동은 가능한 1급 응급구조사 자격을 가진 대원이 지원하며 요구조자나 환자들이 가능한 최고의 응급처치를 받을 수 있도록 한다.

SOP 306-3  심실제세동기(EMT-D) 사용기준 및 절차

1.01 목 적

서울소방재난본부의 심실제세동기(EMT-D) 사용기준 및 절차를 확립 한다.

1.02 방 침

1. 2급 응급구조사(또는 그 이상의 자격 소지자) 자격을 가진 대원만이 자동심실제세동기를 사용할 수 있다.

2. 자동심실제세동기는 대한응급의학회 및 서울소방재난본부 구급심의회에서 정한 기준, 그리고 본 지침에 따라 취급하여야 한다.

1.03 절 차

1. 특별한 규정이 없는 한, 본 지침에 따라 자동심실제세동기를 사용한다.

2. 환자의 의식과 호흡기의 상태를 확인한다.

3. 심장 정지 상태에 있는 환자를 확인하고 CPR(심폐소생술)을 실시한다.

4. 심실제세동기 제어판을 연다.

5. 다음 사항을 포함하는 목소리 녹음을 명료하게 실시한다.

① 해당인 신분 : 자격등급, 이름, 이름, 응급 치료기관

② 날짜와 시간

③ 위치

④ 환경 조건

6. 목소리 녹음을 실시할 때

① 전극선을 전극패드에 부착한다.

② 전극선을 부착한 전극패드를 오른쪽 상단 정면 가슴과 왼쪽 하단 정면 가슴에 부착한다.

③ 심실제세동기 사용에 앞서 의료 통제 요청을 하지 않는다.

④ 3번 이상 연속해서 심실제세동기를 사용하지 않는다.

⑤ 구급지도의사(통신)가 특별히 지시하지 않는 이상 총 6번 이상의 심실제세동기를 사용하지 않는다.

⑥ 외상인 경우에는 외상 관련 전문의료기관으로 신속하게 이송한다.

⑦ 이동 중인 차량에서 신호를 분석하지 않는다.

⑧ 모니터가 장비된 수동 심실제세동기와 함께 심장관련 의료진이 현장에 도착하면 LP200을 때어낸다.

7. 심실제세동기 작동순서대로 응급처치를 시작한다.

① Stop CPR. 심폐소생술을 중지한다.

② "Analyze" 버튼을 즉시 누른다. 환자를 만지지 않는다.

③ "NO SHOCK ADVISED" 인 경우에는

㉮ 심실제세동기 작동을 일시 중지하고 맥박을 확인한다.

㉯ 맥박이 뛰지 않는 경우, 심폐소생술을 실시한다.

㉰ 두 번 이상 재확인한다.

④ "SHOCK ADVISED" 인 경우

㉮ 처음 2 회 시에만 : 200J를 충전하여 심실제세동기를 사용한다.

㉯ 다음 이후 시행되는 모든 과정에는 : 360J 버튼을 누른다.

㉰ 명료하게 "완료되었습니다."하고 외친다. ("ALL CLEAR")

㉱ 환자와 누구도 접촉하지 않도록 확인한다.

㉲ 심실제세동기사가 "SHOCK NOW"로 표시되면 "SHOCK"버튼을 누른다.

1) 맥박을 확인한다.

2) 맥박이 없다면 CPR을 30회에 걸쳐 실시한다. 이후

3) 경동맥과 대퇴부 맥박을 확인한다.

a) 맥박이 있는 경우 : 호흡을 지원한다.

b) 맥박이 없는 경우 : 심실제세동기를 재 적용한다.

※ 양방향 제세동기 작동순서를 별도로 숙지할 것

8. 3번 이상의 연속적인 "심실제세동기 적용" 이 실패하는 경우

① CPR을 재실시한다.

② 제세동기가 여전히 ""SHOCK NOW"로 표시될 경우, 구급지도의사에게 연락을 취한다.

9. 이동시

① 매 2분마다 맥박을 확인한다.

② CPR을 다음 조건을 만족할 때 까지 계속한다.

㉮ 맥박이 돌아온 경우

㉯ 환자 관리가 의사, 심장관련 의료진 등 변원 후 치료단계로 넘어간 경우

10. EMT-D 현장 사용보고서를 작성한다.

11. 작성한 현장 보고서와 녹음 테이프을 이송병원에 인계한다.

1.04 사용 후

1. 매 사용 후, 배터리는 20시간 이상 충전되어야 한다.

2. 전극 패드와 새로운 음성녹음테이프가 심실제세동기 내에 구비되어야 한다.

3. 심실세제동기에 발생한 모든 문제는 표준보고서식을 작성하여 보고한다.

4. 구급차에 장착된 EMT-D는 매 사용 후 심실제세동기를 항상 사용 가능한 상태로 관리한다.

5. 심실세제동기의 작동과 서비스요청에 관한 사항은 각 제품별 심실제세동기 매뉴얼을 참조한다.

1.05 인력배치

1. 000 소방서장은 최소 한 명이상의 응급구조사가 구급차에 배치되도록 한다.

SOP 306-4  응급의료소 설치절차

1.01 목 적

재난현장 응급의료 시스템을 효과적으로 구축하는 것을 목적을 한다.

1.02 방 침

다수의 사상자를 분류․처리․이송할 수 있는 임시 의료기구를 재난현장에 설치한다.

1.03 징후

다수의 사상자 발생

1.04 표준운영절차(지침)

1. 소방서장은 사상자가 많아서 1차로 출동한 구급대에 의해서 모든 사상자가 현장에서 즉시 처치․이송되지 못할 경우 소방의료소를 설치한다.

① 소방의료소 : 119구급대원(간부) 및 119구급차, 일반 구급차 및 운용요원, 천막, 부상자를 눕힐 수 있는 바닥재, 119구급차에 탑재된 약품 및 장비, 환자분류표 등

2. 소방서장 또는 서울소방재난본부장은 사상자가 많고 구조활동에 많은 시간이 소요될 경우 소방의료소를 응급의료소로 전환한다.

① 소방의료소 담당 지휘관은 보건소장에게 일체를 인계하거나 보건소장을 도와 응급의료소를 운영한다. 이때 응급의료소 설치에 필요한 추가 약품·물품 등은 지역재난안전대책본부장의 지원을 받는다.

② 응급의료소 :「소방의료소」+「의료인, 병상, 추가 약품․장비, 책상․의자, 통신장비, 조명시설, 보조인력」

③ 적십자봉사대, 자원봉사자 등을 응급의료소 보조인력을 배치한다.

3. 현장조건과 의료소의 기능발휘 등을 충분히 고려하여 설치위치를 결정한다.

① 붕괴․낙하물․폭발력․열복사․소화수․소음․연기 등의 영향이 없는 곳

② 통신과 전력공급이 용이한 곳

③ 오염되거나 지반이 약하지 않은 곳

④ 차량․장비․인원의 활동을 방해하지 않는 곳

⑤ 구급차량의 출입이 용이한 곳

⑥ 다수의 구급차량이 주차할 수 있는 곳

4. 사망자가 있을 경우 영안소를 설치하고 책임자를 지정한다.

∘ 사망자는 일반인의 눈에 띄지 않도록 격리되거나 사체포(낭)로 완전히 덮어야 한다.

5. 입구와 출구를 분리․설치한다.

① 의료소 입구쪽에는 환자분류팀과 분류표․기록부(입소자의 성명·상태․입소시간․인계자명 등을 기록)와 기록자를 배치한다.

② 의료소 출구쪽에는 구급차량을 통제하고 기록(퇴소자명·퇴소시간·환자인수자․이송구급차․이송병원 등)하는 자를 배치한다.

6. 눈에 잘 띄도록 의료소와 부서(요원)는 표시를 붙여야 한다.

7. 자력으로 움직일 수 있는 환자들이 간단한 응급처치를 받을 수 있는 공간을 별도 설치한다.

8. 헬기의 하향풍에 의해서 의료소가 파손되지 않도록 한다.

9. 부상자가 비․바람․햇빛에 노출되지 않도록 한다.

10. 병상을 설치할 경우에는 의료인(응급의료인)의 처치․이동이 가능하도록 충분한 간격을 유지한다.

11. 의료소는 일반군중․언론관계자․가족들의 접근이 통제되어야 한다.

12. 세척실과 화장실을 마련한다.

① 일반수도의 설치가 곤란할 경우 소방차나 소화전으로 용수를 공급한다.

② 탱크를 설치하거나 임시로 구덩이를 파서 폐수를 집수한다.

13. 대부분의 사상자가 이송되어 의료소에서 분류․처치할 사상자가 없더라도 다수의 대원들이 재난현장에 투입되어 있는 경우 의료소를 존치시키다.

SOP 306-5  응급의료(구급)활동 기준

1.01 목 적

재난에 따른 다수의 사상자를 처리함에 있어서 혼란을 최소화하고 더 많은 생명을 구할 수 있도록 하는 것을 목적을 한다.

1.02 방 침

재난현장(의료소)에서 발생된 다수의 사상자를 평가․분류․처리․이송하는 기본적인 절차와 방법에 관한 것이다.

1.03 징후

해당없음

1.04 표준운영절차(지침)

1. 부상자를 처리하는 기본절차(평가→분류→처지→이송)를 준수한다.

∘ 발견 또는 구조작업과 동시에 평가․처지가 이루어져야 한다.

∘ 모든 부상자를 처리할 때 환자의 혈액, 생체분비물, 조직으로부터 감염에 대한 일반적인 주의절차를 준수한다.

2. 응급의료 자원을 집중․배분하는 원칙을 준수한다.

∘ 중상자 → 경상자 → 사망자

3. 모든 부상자를 지속적으로 관찰하여 방치된 환자가 없도록 한다.

∘ 중환자에 대해서는 필요한 경우 전담자를 지정한다.

4. 구급활동 지휘관은 의료인․응급의료인․구급차․장비․약품의 적절한 분배 또는 집중에 특히 유의한다.

5. 의료소 공간을 효과적으로 활용해야 한다.

①입소환자를 중증도 분류에 따라 배치한다.(긴급 - 응급- 비응급)

②의료장비는 현장응급환자의 적절한 처치를 위하여 이동용 의료장비 또는 이동용 카 위에 적재하여 사용하고 의료진이 장비를 이동시키면서 응급처치를 하여야 한다 (단 현장상황에 따라 의료소장이 적절히 운용방법을 정할 수 있다)

6. 사상자가 가족․자신․일반구급차에 의해서 임의로 응급의료소(영안소)를 출입하지 못하도록 통제하고, 관련 사항은 상세히 기록한다.

∘ 기록사항 : 입소시간, 퇴소시간, 인수자, 인계자, 환자상태, 처치사항 등

7. 긴급구조통제단, 의료기관, 응급의료소, 구급차량, 상황실 간에 지속적으로 통신을 유지한다.

8. 필요에 따라 구조대원의 활동구역으로 접근하여 부상자를 응급처치하고 인수한다.

9. 부상자 발생지역이 광범위하여 응급의료소로 이송이 곤란할 경우 응급의료소를 거치지 않고 의료기관으로 이송될 수 있도록 한다.

10. 의약품과 장비의 사용이 통제․관리되도록 한다.

① 의약품․장비 관리자를 지정한다.

② 관리자는 의약품․산소통․기자재 등의 수요를 예측하고 부족분을 청구․확보한다.

11. 부상자의 상태, 이송거리, 현장상황 등을 고려하여 헬기를 적절히 이용한다.

① 의료소 직근까지 헬기를 접근시키지 말고 구급차를 이용하여 별도의 장소에서 헬기에 탑승시킨다.

12. 이송시간․응급정도․병상․전문의․특수장비 등을 고려하여 이송 의료기관을 선정해야 하나, 부상자(사망자)는 최대한 분산․이송해야 한다.

13. 응급의료인이 부족한 경우 일반대원․운전요원을 적절히 활용할 수 있도록 한다.

∘ 응급처치 자격이나 경험을 가진 자가 운전요원일 경우 일반대원을 운전요원으로 지정하고 그 운전요원으로 하여금 응급처치 할 수 있도록 한다.

14. 환자의 2차감염이나 전염성질환이 있는 부상자로부터의 의료인(응급의료인)이 감염되지 않도록 유의한다.

15. 부상자가 의료소․구급차․의료기관이 아닌 곳에서 있게 되는 시간을 최소화 한다.

16. 이송 전에 미처 파악하지 못한 사항이 있을 경우 의료기관에 조사자를 보내거나 의료기관 관계자를 통해서 조사한다.

17. 의료기관에 부상자를 인계한 구급차는 신속하게 의료소(재난현장)로 회귀한다.

∘ 다수의 사상자 발생으로 기자재(C칼라, 붕대 등)가 부족할 경우, 의료기관에서 환자에게 사용된 만큼의 대체품을 받아 회귀한다.

18. 재난과 관련한 범법자로 의심되는 환자가 있을 경우 수사기관에 즉시 통보한다.

19. 사상자 신원확인, 원인규명 수사(조사) 등은 관계기관과 협조한다.

20.  통제단장은 현황에 따라 현장 및 교통통제 등을 위한 경찰관 배치에 관한사항을 경찰관서와 협의한다.

SOP 306-6  중증도분류시스템(TS) 운영절차

1.01 목 적

서울소방재난본부 소속 대원들로 하여금 다수사상자 발생시 적용할 중증도분류체계에 익숙해 지도록 하여 부상자의 소생율을 높인다.

1.02 방 침

1. 10명 이상의 사상자가 발생한 것으로 추정되는 사고(이하 “다수사상 자발생사고”라 한다)시에 적용한다.

2. 현장지휘관은 구급통신수요가 많은 경우 구급통신채널을 별도지정 운영할 수 있다. 이때 상황실 통신근무자는 전체 구급대에 지정채널로 이동하도록 지시한다.

3. 각 구급차 운전요원은 이송반장으로부터 이송병원을 지정 받아 사상자를 이송하여야 하며 독단적으로 이송병원을 결정할 수 없다.

1.03 분류기준

다음 분류기준에 따라 환자치료 및 이송우선순위를 결정한다.

1. 우선순위 1 - 적색 : 긴급환자
긴급환자는 즉각적인 응급처치와 운반이 필요하다. 다음 사항에 해당하는 환자는 우선순위 1에 해당하는 긴급환자로 분류한다.

①기도폐쇄

②심한 호흡곤란 혹은 호흡정지

③심장이상

④조절이 안되는 출혈

⑤개방성 흉부·복부 손상

⑥심각한 두부손상

⑦쇼크

⑧기도화상

⑨내과적 이상

2. 우선순위 2 - 노란색 : 응급환자
응급환자는 심각한 부상을 입었으나 1시간 정도의 이송지연에 견딜 수 있는 환자를 말한다. 다음 사항에 해당하는 환자는 우선순위 2에 해당하는 응급환자로 분류한다.

①척추손상

②다발성 주요 골절

③기도에 문제가 없는 중증의 화상

④단순 두부손상

3. 우선순위 3 - 녹색 : 비응급
경미한 부상을 입은 환자로 응급처치 및 이송이 2시간에서 6시간 까지 지연되어도 견딜 수 있는 환자를 말한다. 일반적으로(항상은 아니지만) 응급처치가 이루어지는 응급의료소지역으로 걸어서 올 수 있는 환자는 우선순위 3에 해당된다. 다음 부상을 예로 들 수 있다.

①경미한 근골격계 손상

②경미한 연부조직 손상

③경미한 화상

4. 우선순위 4 - 흑색 : 사망환자.
사망자, 응급처치를 기다리는 동안 사망한 환자, 그리고 쇼크로 인해 심장마미에 걸린 환자가 해당된다.

①뇌조직이 드러난 개방성 두부 손상

②심장마비

③심각한 체부손상

④머리가 잘린 경우

⑤불에 탄 경우

1.04 절 차

1. 선착대장은 다수사상자발생사고시 현장도착 즉시 다수사상자발생사실과 추정 사상자 수를 상황실에 통보해야한다 (예 “용현소대 재난현장도착, 사고는 다수사상자발생 교통사고이며, 추정 사상자 수 15명 이상임”).

2. 상황실은 신고정보 및 선착대장의 사상자 수 추정보고에 따라 충분한 구급대를 추가 출동시켜야 한다.

3.  상황실은 출동중인 구급대나 현장지휘관에게 추가로 습득한 정보 및 출동자원 현황을 신속히 제공한다.

4. 현장지휘관은 신속히 응급의료소에 준하는(이하 “소방응급의료소”라한다.) 각 반별 지휘자, 운영인력, 장소를 지정한다. 각 반별 운영인력의 지정은 도착순서와 담당업무, 전문성 등을 고려하여 중증도분류팀, 응급처치팀, 이송팀 의 순서로 배치한다.

5. 각 반별 운영장소는 상호관련성을 고려하여 가능한 가까운 곳에 위치하도록 지정해야 한다. 각 반별 기본임무 및 운영방법은 다음과 같다.

① 중증도 분류팀

㉮ 구조 및 구출작업이 진행되고 있는 지역 또는 사상자 밀집지역에서 운영된다

㉯ 사고규모에 따라 여러 개의 분류팀을 지역별로 지정운영할 수 있다.

㉰ 팀장은 가능한 응급구조사 자격소지자여야 하며 기본임무는 다음과 같다.

-  중증분류, 분류표 기록 및 부착 등을 감독

-  응급처치팀으로 사상자 운반이 긴급환자, 응급환자, 비응급환자, 사망자  순으로 이행되도록 감독

-  필요에 따라 추가자원을 대기분대장에게 요청

② 응급처치팀

㉮ 중증도분류팀에서 이송한 부상자에 대해 응급처치를 실시한다.

㉯ 필요에 따라 2차 중증분류작업을 시행한다.

㉰ 응급처치팀은 가능한 구급차 이송지역(이송팀)으로부터 가까운 곳에 위치하여야 한다.

㉱ 팀장은 가능한 응급구조사 자격소지자여야하며 기본임무는 다음과 같다.

-  중증분류구역에서 운반된 환자들을 우선순위에 의해 응급처치 감독

-  응급처치를 시행한 부상자를 우선순위에 따라 구급차 이송지역(이송팀)으로 운반 감독

-  필요에 따라 대기분대장에게 추가자원 요청

③ 이송팀

㉮ 현장 응급처치를 받은 환자를 우선순위에 따라 병원으로 이송하기 위해 대기지역에 있는 구급차를 배정한다.

㉯ 구급차대기지역은 응급처치팀으로부터 가까운 장소로 지정한다.

㉰ 팀장의 기본임무는 다음과 같다.

-  환자의 병원이송은 환자분류표에 기록된 중증도의 우선순위와 병원분산 이송표에 따라 분산이송통제

-  환자분류표에 이송병원을 기록, 분류표 중 1장 보관

-  필요에 따라 대기분대장에게 추가자원 요청

④ 병원분산이송표의 작성 및 활용절차

㉮ 병원분산이송표(별표 2)는 다수사상자발생사고시 병원분산이송을 위한 기준으로 사용한다.

㉯ 표는 각 구급차, 지휘차, 통합지휘차, 상황실에 각 1부씩 보관한다.

㉰ 표에 의한 사상자 분산배치는 1차적으로 선착대장이 이행하고, 이송팀장이 지정되면 이송팀장이 이행한다.

⑤ 사상자 현황 조사

㉮ 사상자 이송현황은 이송팀장이 취합하여 상황보고담당 또는 현장지휘관에게 제출하여야 한다.

㉯ 이송팀장은 선착대장의 통제를 받지 않고 이송한 사상자의 인적사항을 파악하기 위해 각 주요병원에 무전기 또는 휴대폰을 소지한 대기요원을 연락요원으로 배치하고 상시 연락체계를 유지해야 한다.

㉰ 배치지시를 받은 연락요원은 이송팀장의 무선호출명(“이송팀장”)과 휴대전화번호를 파악하여 담당 병원으로 이동하고 사상자 현황과 인적사항 등 필요정보를 파악 보고한다.

SOP 306-7  전염병 및 유해물질 노출대원 보호절차

1.01 목 적

전염병으로 의심되거나 전염병으로 분류된 환자, 또는 사고현장에서 유해물질에 노출된 대원의 안전을 관리한다.

1.02 방 침

1. 사고현장에서 전염병, 유독 물질에 노출된 대원들의 모든 노출 상황은 표준보고서식에 따라 현장지휘관에게 보고한다.

2. 상기 노출상황이 발생한 경우 추가적인 노출피해상황을 최소화하기 위하여 관련 병원에 신속하게 통보한다.

1.03 절 차

1. 현장지휘관에 의심되는 사항을 보고한다.

2. 이송병원과 상황실에 의심되는 사항을 보고한다.

3. 유해물질의 경우, 성분을 조사하고 화학기동대에 지원을 요청한다.

4. 전염병 발병 관련 보고서를 작성한다.

5. 표준 보고서에 의심되는 사항을 기록한다.

6. 유해 상황이 알려진 경우 현장의 대원들을 보호하기 위한 모든 경계 수단을 마련한다.

① 노출 대원수를 제한한다.

② 노출 시간을 최소화 한다.

③ 접촉을 최소화하기 위해 노출되는 대원들에게 감염방지 가운, 보호안경, 마스크, 감염방지용 장갑 등을 포함한 보호수단을 제공한다.

④감염방지 가운, 보호안경, 마스크, 감염방지용 장갑 등을 포함한다.

SOP 306-8  향정신성 의약품 남용환자 관리기준

1.01 목 적

향정신성 의약품 남용 환자 발생시 의료사고 현장을 관리하는 기준을 제공한다.

1.02 방 침

1. 향정신성 의약품 남용 환자에 대해 적절한 관리기준을 제공한다.

2. 경찰이 도착할 때 까지 관련정보를 수집하고 현장을 보존한다.

1.03 향정신성 의약품 분류기준

1. 향정신성 의약품은 환각 ·각성 및 습관성 ·중독성이 있는 의약품으로 환각을 유발 ·발동시키는 물질을 말한다.

2. 환각제는 실제로는 존재하지 않는 소리가 들리거나 물건이 보이고, 또는 냄새를 느끼는 등 병적 현상을 야기 시키는 작용물질이다.

3. 향정신성 의약품 또는 물질은 다음과 같다.

① 엘에스디(LSD) 및 이와 유사한 환각작용이 있는 물질

② 암페타민 및 이와 유사한 각성작용이 있는 물질

③ 바르비탈 ·메프로바메이트 및 이와 유사한 습관성 또는 중독성이 있는 물질

④ 프로폭시펜 및 이와 유사한 습관성 또는 중독성이 있는 물질

⑤ 상기의 물질에는 해당하지 않으나 사람의 중추신경계에 작용하는 것으로, 이를 오용 또는 남용할 경우 인체에 현저한 위해가 있다고 인정되는 물질

1.04 대응절차

1. 환자의 요구사항을 파악한다.

2. 필요한 경우 기본 인명 구조술을 실시한다.

3. 경찰관서의 대응을 요청한다.

4. 사용된 약물의 종류를 파악하도록 한다.

5. 기타 적절한 응급의료 지원서비스를 실시한다.

6.현장에서는 어떤 의료정보도 누출되어서는 안 된다. 언론에 대한 정보제공은 소방서의 공보관에 의해 전달되어야 하며, 어떠한 경우에도 환자의 비밀은 보호되어야 한다.

SOP 306-9  동물교상(Animal bites) 사고 대응절차

1.01 목 적

동물교상환자(동물에 물린 환자)에 대한 응급처치 및 통제대상 동물을 취급하는 기준을 제공한다.

1.02 방 침

동물교상환자 발생시 적절한 구급서비스를 제공하고 관련 동물에 대한 정보 수집 및 동물을 안전하게 통제한다.

1.03 절 차

1. 환자의 요구사항을 파악한다.

2. 교상의 특징과 정도를 파악한다.

3. 적절한 응급처치를 한다.

4. 관련 동물에 대한 정보를 수집한다.

5. 가능한 경우 동물을 안전하게 통제한다.

① 동물이 난폭한 경우, 시군구 동물보호소에 지원을 요청한다. 시군구 동물보호소의 지원을 받을 수 없는 경우 경찰에 지원을 요청한다.

② 애완용 동물로서 난폭하게 돌아다니는 경우, 시군구 동물보호소에 지원을 요청한다. 시군구 동물보호소의 지원이 불가능한 경우, 경찰에 지원을 요청한다.

③ 애완용 동물로서 안전하게 행동하는 경우, 시군구 동물보호소에 연락을 취하여 주인에 인계될때 까지 보호하도록 당부한다.

6. 사람에 의한 교상이 발생한 경우, 동물에 의한 교상보다 감염위험이 높다는 것을 유의한다. 병원 이송시 관련 사실을 통보하여 각별한 치료가 이루어지도록 한다.

SOP 306-10  개인 의료정보 활용절차

1.01 목 적

구급출동대원들에게 구급활동 시 환자에 대한 개인 의료정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 본 절차는 개인의료정보카드 활용제도를 시행하는 기초자치단체에서만 적용된다.

2. 구급출동시 현장에 도착하는 구급대원은 개인 의료정보카드를 찾아 활용하여야 한다.

3. 출동대원들은 개인 의료정보카드에 기술된 정보를 응급처치 및 이송시 참고하여야 한다.

1.03 내 용

개인의료정보카드는 응급처치를 받아야 하는 환자 또는 요구조자의 의료정보를 기록해 두는 것으로 의사가 해당 환자를 취급할 때 유의해야 할 사항을 중심으로 기록되어 있다.

1.04 위 치

1. 개인 의료정보카드는 일반적으로 해당 환자의 거주지에 있는 냉장고 안에 보관된다.

2. 응급처치 시 특별한 주의를 필요로 하는 환자의 경우 환자의 목걸이, 팔찌, 발찌 형태로 착용된다.

3. 개인 의료정보카드는 환자의 지갑에 보관하는 경우도 있다.

SOP 306-11  자살사고발생시 대응절차

1.01 목 적

자살사고 또는 자살시도 현장을 관리하고 자살을 시도한 환자를 취급하는 기준을 제공한다.

1.02 방 침

현장지휘관은 환자에게 적절한 구급조치를 취하도록 하고 경찰 도착 시 까지 현장을 보존한다.

1.03 절 차

1. 환자의 요구사항을 파악한다.

2. 적절한 구급조치를 취한다.

3. 경찰관서에 지원을 요청한다.

4. 현장 통제를 실시한다.

5. 승인 없이 대원들이 함부로 현장으로 들어가지 못하게 한다.

6. 가능한 구급대원으로 현장대원 수를 제한한다.

7. 필요한 경우 향정신성 의약품 남용환자 관리기준 에 따라 대응한다.

SOP 306-12  살인혐의환자 처리절차

1.01 목 적

경찰이 현장에 도착할 때 까지 살인혐의 환자를 보호하고 살인현장을 보존할 수 있도록 한다.

1.02 방 침

현장지휘관 또는 출동대원은 경찰이 현장에 도착할 때 까지 살인 현장을 보존하여야 한다.

1.03 절 차

1. 경찰에 의해 현장의 안전이 확보될 때까지 현장 내로 들어가지 않는다.

2. 피해자의 사망여부를 확인한다.

3. 살인 또는 자살의 혐의가 있는 경우, 경찰관서에 지원을 요청한다.

4. 현장의 안전을 확보한다.

① 현장통제를 실시한다.

② 출동 대원이 함부로 현장으로 들어가지 못하게 한다.

③ 현장을 보호하기 위해 필요한 대원으로 현장대원의 수를 제한한다.

④ 현장의 모든 물품을 있는 그대로 보존한다.

5. 경찰 조사관과 협력한다.

SOP 306-13  사망환자(D.O.A, Dead on Arrival) 관리절차

1.01 목 적

현장도착시 사망환자(D.O.A.) 의 적절한 관리기준과 경찰이 현장에 도착할 때까지 현장을 보존하는 기준을 확립한다.

1.02 방 침

현장도착시 범죄의 징후가 있고 환자의 사망이 명확할 경우 경찰이 현장에 도착할 때까지 현장을 보존하는 것을 원칙으로 한다. 단 환자의 보호자가 환자의 사망을 인정하지 않고 환자의 병원이송을 원하는 경우 병원 이송할 수 있다.

1.03 절 차

1. 사망환자가 회생할 가능성이 없음을 확인한다.

∘ ***********는 환자를 상태를 면밀히 파악하여 ********하여, 현장보존이나 병원이송의 여부를 *****

2. 경찰관서에 출동 요청한다.

3. 현장을 안전하게 한다.

① 현장을 통제한다.

② 대원이 함부로 현장에 들어가지 못하게 한다.

③ 현장의 대원수를 제한한다.

④ 경찰 또는 검시관을 기다린다.

4. 가족들과 접촉하여 추가적인 지원 여부를 파악한다.

SOP 306-14  아동학대피해자 보호절차

1.01 목 적

아동학대를 당한 아동 환자 관리에 대한 기준을 확립한다.

1.02 방 침

경찰이 현장에 도착할 때까지 아동학대 피해자를 보호하고 현장 증거를 보존하도록 한다.

1.03 절차

1. 환자의 요구사항을 파악한다.

2. 적절한 응급조치를 취한다.

3. 아동학대 혐의가 있는 경우 경찰관서에 현장 출동을 요청한다.

SOP 306-15  성폭력피해자 보호절차

1.01 목 적

강간 피해자를 안전하게 보호하고 경찰이 현장에 도착할 때까지 현장을 보존하는 기준을 제공한다.

1.02 방 침

현장출동대는 성폭력 피해자의 상태가 경기할 경우 적절한 응급조치를 취하고 경찰이 도착할 때 까지 현장과 증거를 보존한다. 단 피해자의 상태가 출혈 등으로 병원이송이 불가피한 경우 현장을 카메라로 촬영 후 경찰 도착 전 환자를 병원으로 이송할 수 있다.

1.03 절 차

1. 환자가 안정될 수 있도록 모든 노력을 다한다.

2. 환자의 요구사항을 파악한다.

3. 적절한 응급처치를 한다.

4. 구급출동 지령 동시에 경찰관서에 통보하여 지원을 요청한다.

5. 피해자가 씻거나 옷을 갈아입지 않도록 한다.

6. 피해자의 존엄성을 존중하고 그에 따른 행동을 한다.

7. 현장을 안전하게 보호한다.

① 현장통제를 실시한다.

② 구경꾼들을 해산시킨다.

SOP 306-16  다수사상자 발생시 병원통보절차

1.01 목 적

다수사상자 발생재난 시 병원별 재난계획을 효율적으로 가동하고 병원단계에서의 환자치료를 효과적으로 실행하기 위한 준비시간을 확보하도록 한다.

1.02 방 침

10명 이상이 부상당하거나 사망한 주요 재난이 발생한 경우 관련 병원에 필요정보를 통보하도록 한다.

1.03 절 차

상황실 요원이 10명 이상의 부상 또는 사망 가능성이 예견되는 현장정보를 통보받는 경우, 이송이 예상되는 관련병원에 다음 정보를 제공한다.

1. 현장/재난의 상황

① 다수의 부상자/사망자를 동반한 주요 화재

② 다수의 부상자/사망자를 동반한 유독 물질 사고, 유독물질 종류(파악 가능한 경우)

③ 다수의 부상자/사망자를 동반한 대형 차량 사고 (예 : 다중 교통사고)

2. 다수의 부상자/사망자의 수 (파악 가능한 경우)

3. 이송병원으로부터 떨어진 개략적인 거리와 이동시간. 병원까지의 이송 수단

Ⅳ SOP 400  대응단계별 표준작전절차

SOP 401

신고접수 및  상황관리절차

SOP 401-1  상황실 표준운영절차(지침)

1.01 목 적

모든 재난상황을 정확히 파악하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 하기 위해서 상황실에서의 근무요령을 규정한다.

1.02 방 침

1. 상황실은 통신·전산시설 등을 갖추고 화재 등 재난관련 모든 정보를 수집․관리․전파하는 소방관서의 중추시설로, 가장 중요한 임무는 각종 신고를 접수하여 필요한 소방력을 출동시키는 것이다.

2. 상황근무자는 비상시 상황실의 제반 기능이 유지될 수 있도록 한다.

1.03 표준운영절차

1. 상황근무는 중단 없이 계속되어야 하며 상시 최고의 근무상태를 유지해야 한다.

2. 상황실장은 상황근무․상황조치․상황보고 등을 총괄 감독한다.

3. 수보 즉시 상황판단, 소요 소방력 출동조치, 출동로 통보, 유관기관 상황실에 상황전파 등의 조치를 취한다.

4. 근무요원 및 상황실장외에는 상황실 접근을(출입을) 제한한다.

5. 상황근무중 지득한 재난상황, 개인정보 등에 대한 보안을 유지한다.

6. 상황근무 교대시 각 조는 30분 이상 합동근무하면서 모든 상황을 상세히 인수인계 한다.

7. 접수 및 조치하는 모든 사항을 기록하고 유지·관리한다.

8. 근무요원이 휴식할 수 있는 시간과 공간을 보장한다.

9. 근무요원은 상황실장의 허락이나 임무대행조치 없이 상황실을 이탈하지 않는다.(이탈하여서는 안되며 근무수칙을 숙지하여 성실하게 근무해야 한다)

10. 소방력 배치․출동현황, 유관기관 현황 등 상황관리에 필요한 자료를 게시 또는 비치한다.

11. 근무요원은 대형 또는 특이한 상황은 상황실장에게 즉시 보고한다.

12. 소방기관외 다른 기관의 소관사항에 대해서는 신고자에게 소관 기관을 알려 주거나 근무자가 직접 소관 기관에 통보한다.

13. 근무요원은 수동적 상황접수는 물론 능동적으로 정보를 수집하여 소방력의 이동 및 배치, 관내현황, 재난의 발생 및 수습상황 등을 정확히 파악한다.

14. 근무요원은 재난현장의 지휘관이나 대원으로부터 수시로 보고를 징구(徵求)한다.

15. 상황실에서는 신고자, 재난현장 등에게 필요한 정보를 적극적으로 제공한다.

16.  소방력만으로 대응할 수 없는 재난이 발생한 경우 유관기관에 상황을 전파하고, 필요한 인력과 장비의 지원을 요청한다.

17. 무선통신량이 증가하여 혼선되면 '침묵'을 지시하고 중요도가 높은 무선통신을 우선할 수 있도록 유도한다.

18. 도심지역․공장지역 등이 출동으로 공백이 생길 경우 인접소방관서 소방력(응원요청)이나 비번자 동원을 통해 보전한다.

19. 대형․동시다발 재난이 발생한 경우 비번근무자를 비상소집한다.

20. 기상악화로 재난발생 우려가 높은 경우 갑호 또는 을호 비상령을 발령한다.

21. 재난의 유형․규모 등을 고려하여 동원 가능한 자원이 부족한 경우 상급기관(부서) 또는 응원협정기관에 지원을 요청한다.

22. 불필요해진 소방력과 자원은 신속히 복귀시킨다.

23. 타 기관, 상급기관(부서), 언론 등에 대한 정보 제공은 상황실장 또는 담당간부를 통해서 하거나 허락을 득하고 제공한다.

24. 상황실의 통신회선 및 전산장비가 일반업무나 사적 목적에 이용되지 않도록 하여야 하며 1건에 대한 이용시간을 짧게 한다.

25. 상황실내 모든 통신․전산시설이 상시 정상적으로 작동될 수 있도록 관리하고 작동이 중지될 경우 즉시 책임자(상급관서)에 보고함과 동시에 정비조치 하며 즉시 복구되지 않을 경우 대체 수단을 가동한다.

26. 통신․전산시설의 작동중지에 대비한 대체 수단을 확보한다.

27. 근무요원과 상황실장은 통신․전산시설의 이용 및 고장조치 방법을 숙지함은 물론 새로운 기술을 습득하고 직무수행능력을 배양하는데 주력한다.

SOP 401-2  상황실 신고접수절차

1.01 목 적

신고자로부터 재난상황을 정확하고 자세하게 파악함은 물론 신고자에게 필요한 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

상황실에서 전화, 팩스, 인터넷 등을 통해서 신고자로부터 재난상황과 관련된 정보를 효과적으로 접수시킨다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 수보자는 자신의 소속과 성명을 먼저 밝히고 친절하게 통화한다.

2. 신고자가 재난상황을 6하원칙에 따라 정확하면서도 상세하고 신속하게 전달할 수 있도록 유도한다.

3. 신고자의 성명, 위치, 연락처 및 신고내용 등을 파악하고 기록한다.

4. 신고자 스스로가 위험한 상황을 극복할 수 있도록 심신을 안정시키고 대처방법 등 필요한 정보를 제공한다.

5. 공황상태에 있는 신고자를 안정시킨다.

6. 신고자가 지속적으로 재난상황을 전달할 수 있도록 유도한다.

SOP 401-3  상황실 지령절차

1.01 목 적

재난대응활동에 필요한 인원과 장비를 재난현장으로 신속하게 출동시키는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 상황실에서 전화, 방송, 무전 등을 이용하여 출동대기중이거나 출동 중인 소방력에 대해서 재난현장으로 출동하도록 명령한다.

2. 상황전파
재난대응활동에 임해야 할 의무가 있거나 대응능력을 가지고 있는 대상에게 재난 상황을 통보한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 지령(예비지령)은 수보와 동시에 시작하는 것을 원칙으로 한다.

2. 신고 받은 내용을 정리․보충하여 간단․명료하게 지령내용을 구성한다.

3. 말소리로 지령하는 것을 원칙으로 한다.(필요한 경우 약속된 음향신호나 문자로 할 수 있다.)

-  음향신호는 화재․구조․구급․기타로 구분하여 전달한다.

4. 출동시킬 전 대상에게 동시에 지령하거나, 재난현장에서 가까운 출동대 또는 반드시 필요한 출동대부터 출동시킨다.

5. 잘못된 지령은 즉시 철회 또는 수정하고, 철회․수정된 내용으로 다시 지령한다.

6. 1차 지령 후, 출동 중인 소방력에 대해서 추가․보충사항과 1차 지령사항을 2차 지령한다.

7. 출동대의 지휘관에게 재난상황, 출동대 등에 대해서 통보한다.

8. 출동중인 소방력에 대해서 안전주의를 환기시킨다.

9. 재난현장의 상황이 추가로 파악되면 즉시 출동대 지휘관(대원)에게 통보한다.

10. 상황실, 각 부서·유관기관 등에서 관리하고 있는 관련 정보를 수집하여 출동대에 통보한다.

11. 선착대의 현장상황보고를 지시한다.

SOP 401-4  상황실 무선통신절차

1.01 목 적

재난 관련 정보․지시․보고를 원활히 유통시켜, 재난현장에 동원되는 모든 인적․물적 자원이 조직적이고 효율적으로 이용될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

무전기(휴대국, 이동국, 기지국, 중계국)를 이용하여 음성이나 신호를 상호 교환한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 무선통신장비에 대한 관리책임자와 운용자를 지정․배치한다.

2. 예비 무전기와 부품 그리고 긴급수리 인력을 확보한다.

3. 대체 통신수단을 확보하고 무선통신 두절시 즉시 전환될 수 있도록 한다.

4. 무전통신의 장애 또는 두절시 즉시 보고 및 수리 조치한다.

5. 예비전원(배터리)을 충분히 비축하고 어제든지 사용할 수 있도록 관리한다.

6. 모든 간부․차량, 현장활동 최소단위(반, 부)별로 휴대국 또는 이동국을 배치한다.

7. 이어폰, 마이크장치, 방수팩 등을 지급하여 어떤 작업조건에서도 무전기를 사용할 수 있도록 한다.

8. 운용자가 아닌 사람이 무전기를 사용하지 않도록 한다.

9. 운용자는 약어와 음어의 사용법을 숙지한다.

10. 약어(또는 음어), 호출부호를 사용하여 통신보안을 유지한다.

11. 약어로 표현되지 않는 내용이 있을 경우 표준(일상)어로 간명하게 표현하거나 유․무선전화 등을 이용하여 전달한다.

12. 송신키를 잡기 전에 송신내용을 생각하면서 흥분을 가라앉히고, 빠르기와 크기를 적절히 유지하면서 명확한 발음으로 말한다.

13. 약호자재의 보안관리를 철저히 한다.

14. 공식적으로 분배·지정받은 채널만을 사용하여야 하며 타관서의 채널을 사용할 필요가 있을 경우에는 해당관서와 상급기관의 허락을 득하고 사용한다.

15. 통신이 복잡해질 경우 채널을 분리 사용한다.(중계채널 = 상급기관과의 통신 또는 상급지휘관간의 통신 또는 원거리 소방차와의 통신, 비중계채널 = 각 방면내 통신)

16. 지하층, 산속, 동굴 등과 같이 중계채널을 사용할 수 없는 공간에서는 비중계채널을 사용한다.

17. 각 대역과 무선망은 지정된 사용목적에 맞게 사용한다.

18. 각 무선망(지휘망, 작전망, 응원기관간통신망, 아마추어비상통신망 등)은 일일 2회 이상 시험 교신한다.

19. 시험교신결과, 통신장애발생 등을 통신업무일지에 기록한다.

20. 핵심·요약사항만을 교신함으로서 전파사용을 최소화한다.

21. 호출부호(명칭), 표지부호를 붙여 발신자를 명확히 한다.

22. 긴급교신 요청이 있을 경우 교신을 자제한다.

23. 명확한 발음(신호)로 교신하며 오류가 인지되면 즉시 시정한다.

24. 긴급한 사안이 아닌 경우 다른 교신 중에 개입하지 않는다.

25. 긴급한 경우 긴급사안임을 밝히고 다른 교신을 자제시키고 교신한다.

26. 통신 우선순위[비상통신(국가비상사태, 천재지변비상사태, 요인경호 작전) → 지휘통신(화재·구조·구급 등 소방활동의 지휘)→작전통신(화재․구조․구급 등 재난현장 활동, 소방상황), 일반통신(훈련, 일반행정업무)]를 따른다.

27. 무선망통제국(중앙긴급구조본부상황실, 시․도소방재난본부상황실, 소방서상황실)은 효율적인 무선소통을 위해서 소관 무선통신망을 통제한다.

28. 모든 운용자는 무선망통제국의 통제에 따른다.

29. 운용하는 모든 무선통신망은 상시 청취한다.

30. 무선통신보조설비가 있는 대상에서는 이를 적극 활용한다.

SOP 401-5  비상경보수준별 상황실대응절차

1.01 목 적

1. 다양한 긴급 상황과 비 긴급 상황 발생시 적용할 일관성 있는 대응기준을 제공한다.

2. 도시지역과 도시 인근지역 내의 대응시간을 최적화하는 것을 목적으로 한다.

3. 긴급대응 시 대원 및 위험상황에 처한 주민의 근본적인 위험요인을 인지하고 안전을 확보하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 긴급상황 및 비 긴급상황에 대응하는 서울소방재난본부는 본 SOP매뉴얼에 기술된 방침과 절차가 준수되도록 조치하여야 한다.

2. 도시 지역 내에서 비상출동지령이 발령된 후 5분 이내에 90%이상 응답해야 한다.

3. 도시 인근지역 내에서 비상출동지령이 발령된 후 10분 이내에 80%이상 응답해야 한다.

4. 비 긴급 상황 시 각 소방서 및 출동대는 표준대응 시간, 장비 및 대원을 동원하여 가능한 빠른 시간 내에 상황을 처리해야 한다.

1.03 경보의 분류

1. 1급 경보(Box alarm) (2대 이상의 소방차 출동)

① 구조물내의 화재 경보

② 구조물에 인접한 화재 경보

③ 구조물에 설치된 시설․장비로부터의 화재 경보

④ 유독 물질 사고

⑤ 건물 붕괴

⑥ 가스 누출

⑦ 구조물 내의 연기, 미상의 물질이 타는 냄새

⑧ 권한을 위임받은 현장지휘대장 또는 소방서장 요청 시

⑨ 유독물질과 위험물 등 유해화학물질을 저장․취급하는 건물 지하 등의 장소가 침수된 경우

⑩ 가스레인지 등 조리기구 위에 음식물이 방치된 채 출입문이 잠겨있는 경우

2. 2급 경보(Still Alarm) ( 단독 소방차 출동 )

① 위험성 없는 차량 화재

② 교통사고

③ 현장조사가 필요한 사항

④ 응급의료(구급) 요청

⑤ 특별 임무(물에 쓸려 내려가는 사고, 물과 관련한 문제 등)

⑥ 위험성 없는 덤불 및 잔디 화재

⑦ 산림 화재

⑧ 시설물의 기능 중단

⑨ 차량엔진이 가동되는 상태 또는 무더운 날씨에 어린이가 차량내부에 갇혀 있는 경우

⑩ 엘리베이터 내부에 사람이 갇힌 경우

3. 특별 경보(비 긴급)

① 위험요인이 없는 서비스 요청(수도관 파열, 지하실 침수)

② 시설 또는 장비 등 운송 임무

③ 동물이 덫에 걸리거나 나무에 낀 경우

1.04 절 차

1. 경보 수준별 대응기준

① 관할구역내의 1급 경보발령 시 1개 소대[펌프차 3대(진압분대)와 구조대 1개 대)가 1차 출동하여 대응하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 대규모 인명 및 재산 피해가 발생할 것으로 예상되는 경우에는 상황에 따라 펌프차(진압분대) 1개 대 이상을 추가 출동할 수 있다.

② 2급 경보(Still Alarm)가 발령되는 관할구역 내의 모든 대응은 펌프차(진압분대) 1개 대와 구조대 1개 대를 출동시키는 것을 원칙으로 한다.

③ 경기도 소방재난본부 및 인천광역시 소방재난본부 관할구역과의 경계구역 내의 모든 1급 경보가 발령될 때에는 경기도 소방재난본부 또는 인천광역시 소방재난본부와의 응원협정서에서 정한 규약에 따라  대응하도록 조치한다.

④ 관할 구역 내에서 1급 경보상황이 발령되는 상황에서는 1명이상의 현장지휘대장을 현장에 출동시킨다.

2. 시내 상업지역에 대한 대응

① ◦◦◦소방서 관할구역 내 상업지역은 ◦개 지역으로 구분된다.

㉮ 첫 번째 지역은 ◦◦구 ◦◦동 ◦◦◦로(도로명) ◦쪽(방향) 지역이 있다.

* 이 지역은 ◦◦◦호텔 뒤편의 ◦◦번(◦◦로) 도로 길을 따라 서쪽으로부터 접근한다.

㉯ 두 번째 지역은 ◦◦구 ◦◦동 ◦◦◦로(도로명) ◦쪽(방향) 지역이 있다.

* 이 지역은 시청을 지나 ◦◦◦로를 따라 동쪽에서 접근한다.

② 상업지역에 진입할 때 출동대 지정

㉮ 선착 출동대가 선두로 임무를 개시하며 이후 구조대가 2착 출동대를 따라 임무를 수행한다.

㉯ 선착 출동대는 후착하는 구조대와 2착 출동대가 부서할 수 있도록 충분한 공간을 확보할 수 있도록 비상상황이 발생한 대상물을 적정하게 지나 부서한다.

㉰ 구조대와 2착 출동대는 선착대장이 적절한 상황 평가를 실시하고 각 대의 임무 및 부서위치를 지정할 때까지 비상상황이 발생한 대상물이 위치한 블록 직전위치에 대기 또는 집결한다.

㉱ 상업지역의 혼잡성을 감안하여 현장지휘관이 별로도 지시하거나 명백한 화재 상황이 진행 중이지 않는 한 소방통제선 및 호스를 전개하지 않는다. 선착대 및 2착한 펌프차(진압분대)는 진화 전 인접 위치에 부서하여야 한다.

㉲ 상황이 발생한 상업지역 건물 내 연결송수관설비 및 연결살수설비가 설치된 경우에는 이들 설비를 활용할 준비를 우선적으로 수행하도록 한다.

㉳ 상기 연결송수관설비 및 연결살수설비를 활용하는 대응방법은 상업지역에 대한 기본적인 대응방법이나 상황에 따라 현장지휘관에 의해 지시사항이 변경될 수 있다.

3. 안전

① 소방차는 가능한 비상 경고 장치(사이렌, 조명, 경적)를 작동시켜 현장으로 이동한다.

㉮ *******************************

㉯ 시내 상업지역 내에서 임무를 수행(대응)하는 경우 보행자가 있거나 차량의 방해가 있을 경우 특별한 주의를 위해서만 사이렌 경보 장치를 사용한다.

② 모든 소방차 운전자들은 교통 상황과 날씨를 감안하여 비상 차량을 안전하게 운행해야 한다.

③ 모든 출동 소방차량은 도로 조건에 명시된 속도 제한기준을 준수하되 도로 조건에 명시된 제한속도의 1.3배 이상으로 운행할 수 없다.

④ 교통 및 날씨 상황에 의해 결정된다.

⑤ 소방차가 이동하는 경우 차량에 탑승한 인원은 안전벨트를 반드시 착용하여야 한다.

⑥ 다수의 출동대가 동시에 출동하는 경우 선도 차량은 출동과 관련된 교선이외는 무선교신을 자제한다.

SOP 401-6  응원출동 기본지침

1.01 목 적

서울특별시 관할구역 내의 모든 지역에 대해 초기에 신속한 대응이 이루어질 수 있도록 함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 각 119안전센터은 초기 신속한 출동을 위한 책임 관할지역이 지정되어 있다.

2. 사고 발생시 관할 책임 119안전센터의 최초 임무수행이 불가능할 경우 최단거리의 119안전센터에서 출동한다.

1.03 절 차

1. 서울특별시 지역 내의 대응은 소방공무원 및 의무소방원(필요한 경우 의용소방대원)으로 이루어진 출동대에 의해 대응하는 것을 원칙으로 한다.

2. 상황의 복잡성과 피해규모 등을 고려하여 필요시에는 의용소방대의 지원을 받아 대응한다.

3. 경기도 관할구역 및 인천광역시내 인접지역에의 응원출동은 출동요청이 있는 경우에 지원하는 것을 원칙으로 한다.

SOP 402

출동중 조치절차

SOP 402-1  출동대기절차

1.01 목 적

재난발생(출동지령) 즉시 재난에 대응하는 일련의 활동이 시작될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

소방력(인원, 장비)이 재난현장으로 즉시 출발할 수 있도록 준비하고 있는 것으로, 출동대기는 소방관서 뿐만 아니라 도로상이나 대상처에서도 할 수 있다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 출동지령 방송이 들리는 범위 내에서 대기한다.

2. 소방관서 이외의 장소에서 대기할 경우에는 전화기, 무전기 등으로 출동지령을 받을 수 있도록 조치한다.

3. 출동대기자들이 동시에 출동지령을 들을 수 없을 경우에는 출동지령을 접수하여 전파할 자를 지정한다.

4. 개인장구(복장)는 즉시 착용할 수 있도록 준비한다.

5. 출동대기중의 작업․운동․수면 등은 즉시 출동할 수 있는 상태로 한다.

6. 대기 장소에는 일정조도(물체를 식별할 수 있는 조도 이상)를 상시 유지한다.

7. 소방차량(차고) 앞에 일반차가 주차하지 않도록 지속적으로 감시하고 단속 조치한다.

8. 소방차량 시동점검은 2회/1일 이상 실시한다.

9. 장비점검은 출동복귀 후 그리고 2회/1일 이상 실시한다.

10. 교육(훈련), 행정업무, 조사(검사)업무 등을 출동에 지장이 없는 범위  내에서 실시한다.

11. 눈이 내려 쌓일 것으로 예상되면 소방차량 바퀴에 체인을 장착한다.

12. 소방차 상단에 눈․비로 훼손될 수 있는 장비가 있는 경우, 눈․비가 오면 포장한다.

SOP 402-2  차고출발절차

1.01 목 적

재난현장으로의 출발이 안전하고 신속하게 이루어지도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

출동대기중인 소방차량에 출동인원이 탑승하고 재난현장으로 출발한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 출동지령을 접하면 조도를 높이고 차고의 셔터를 개방한다.

2. 출동지령을 듣지 못한 출동인원이 있는지 확인하고 출동지령을 전달한다.

3. 소방차량으로 이동할 때는 다른 대원과 충돌하지 않도록 유의한다.

① 뛰지 말고 빠른 걸음으로 이동한다.

4. 전원이 출동할 경우, 청사내 화기․전기 등 위험요인을 제거하고 외부침입 대책을 강구한다.

5. 차문을 열 경우에는 다른 사람이나 벽에 부딪치지 않도록 한다.

6. 기관원은 차량에 탑승하기 전에 차량의 앞과 밑의 이상유무를 확인한다.

7. 차량의 시동을 걸고 연료, 배터리, 공기압 등을 확인한다.

8. 각 차량에 지정된 출동인원이 탑승하였는지를 확인한 후, 차문과 적재함문이 닫혀 있음을 확인한다.

9. 셔터가 완전히 개방된 것을 확인한 후, 전방을 주시하면서 서서히 출발한다.

SOP 402-3  긴급출동절차

1.01 목 적

소방차량이 안전하고 신속하게 재난현장으로 이동할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

소방차량 및 소방장비가 재난현장으로 이동하기 위해서 도로 또는 그 밖의 필요한 장소를 주행한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 사이렌을 취명하고 경광등을 켜서 긴급출동 차량임을 알린다.

2. 주간에도 전조등을 켠다.

3. 방향지시등을 비상등으로 사용하지 않는다.

4. 지휘차를 선두로 하여 모든 소방차량은 1열로 주행한다. 단, 대열에 참여할 수 없을 정도의 저속차량과 원거리 재난현장에서 긴급하게 필요한 특수차량은 별도로 주행(선행 또는 후행)할 수 있다.

5. 출동대는 지령받은 재난현장이 맞는지 상황실에 확인한다.

6. 최단거리로 또는 최단시간에 재난현장에 도착할 수 있는 경로를 선택한다.

7. 선탑자(동승자)는 수신호(신호봉) 또는 방송으로 차량소통을 돕는다.

8. 경찰공무원에게 차량통제나 교통소통 조치를 적극적 요청한다.

① 소방공무원에 의한 차량통제나 수신호 지양

9. 반대차선으로 주행할 필요가 있는 경우 선탑자(지휘관)의 승낙을 얻은 후 다른 차량에게 이를 충분히 알리고 다른 차량이 피양하는 것이 확인되면 서행으로 진행한다.

10. 정지신호에도 불구하고 계속 진행할 필요가 있을 경우에는 선탑자(지휘관)의 승낙을 얻은 후, 다른 차량과 보행자에게 이를 충분히 알려 이들이 정지하면 서행으로 통과한다.

11. 도로교통법상 앞지르기금지 또는 끼여들기 금지구역에서는 안전에 유의하면서 앞지르기나 끼여들기를 한다.

12. 양호한 조건의 도로에서는「제한속도」+「제한속도 × 0.3」이내로 주행한다.

13. 결빙된 조건의 도로에서는「제한속도 × 0.6」이내로 주행한다.

14. 비오는 조건의 도로에서는「제한속도 × 0.8」이내로 주행한다.

15. 어린이보호구역에서는 지정된 속도를 준수한다.

16. 재난현장으로 이동하는 소방차량 일지라도 초기상황, 인명고립상황, 연소확대상황 등 긴급한 상황이 아니면 제한속도를 준수한다.

17. 소방차량에 탑승하고 있는 대원들은 재난현장 도착전까지 방화복, 공기호흡기, 다이빙슈트 등 개인장구 착용을 마친다.

18. 길을 잘못 들거나 막히는 경우, 즉시 후행차량이나 상황실․지휘관에게 보고한다.

19. 상황실과의 무전통신, 자동항법장치 등을 활용하여 교통정보를 파악한다.

20. 협로나 장애물이 있는 길을 통과하는 경우, 동승자는 하차하여 안전하게 운행할 수 있도록 돕는다.

21. 탱크내 물의 유동으로 차량이 불안정해지는 것을 충분히 고려하여 운행한다.

22. 상황실로부터 재난상황에 대한 추가정보를 계속 수집하면서 소방작전을 구상한다.

23. 재난현장에 접근하면서 선착대 차량의 선탑자는「연기의 유동상태」「냄새」「화염」「차량이나 사람들의 이동․상태」「현장부근의 분위기」등을 상황실이나 지휘관에게 보고한다.

24. 퇴로를 확인(확보)하면서 현장으로 진입한다.

SOP 402-4  출동장비점검절차

1.01 목 적

모든 소방장비(장구)가 재난대응활동에 즉시 활용될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

소방장비(장구)가 정상적인 상태인가를 확인하고 즉시 활용하는데 지장이 없도록 필요한 조치를 취한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 모든 장비(장구) 점검은 2회/1일 이상 하는 것을 원칙으로 하며, 다음의 점검이 반드시 이루어지도록 한다.

①교대점검 : 비번자는 당일 당번자에게 교대 즉시 모든 장비·장구가 출동 가능하도록 인계하고, 당번자는 우선 개인장구를 확인하고 장비를 인수 받아야 한다.

②출동장비 점검·수리 : SOP 405-3~4, 7에 의거 실시

2. 사용빈도나 특성 등을 고려하여 일일 점검이 필요하지 않은 장비(장구)에 대해서는 주 또는 월별로 점검한다.

3. 월별 또는 분기별로 종합․정밀 점검을 실시한다.

4. 출동대기 상태에 있는 모든 엔진이 장착된 장비의 연료탱크는 상시 80%이상을 채워둔다.

① 연료는 언제든지 즉시 보충될 수 있도록 준비한다.

5. 장비(장구)의 성능 테스트는 최대성능이하로 한다.

6. 장비의 내부 소모품과 윤활유는 12시간 이상 최대성능으로 가동할 수 있도록 하고 필요한 경우 즉시 보충할 수 있는 방안을 강구한다.

7. 시동․조립․변형상태 등을 확인한다.

8. 점검결과 이상이 발견되면 즉시 보고․수리․충전․대체수단마련 등의 필요한 조치를 취한다.

9. 점검과 병행하여 사용방법을 익히도록 한다.

SOP 403

현장도착시 조치절차

SOP 403-1  현장도착시 차량대기 및 분대명 지정절차

1.01 목적

재난현장도착시 선착대장(현장지휘관)의 차량대기절차 및 분대명명을 통해 초기 지휘권을 확립함으로서 자원의 선택적 사용을 가능하도록 한다.

1.02 방침

1. 초기상황보고를 통해 지휘관이 누구인지를 전 출동대에 인지시킨다. 초기상황보고는 선착대장이 실시하고 추가자원의 출동여부를 결정한다.

2. 현장에 출동하는 모든 자원은 선착대장의 대기지시를 따른다.

1.03 초기 상황보고

선착대장의 초기 상황보고내용에는 다음 사항이 기본적으로 포함되어야 한다.

1. 출동대 명 및 현장도착여부(예:용현소대 현장도착)

2. 대상물의 크기(건축물 층수 및 개략적 바닥면적)

3. 대상물의 용도(건축물의 주 용도)

4. 상황개요 (예: 화재인 경우 “2층에서 연소 중”, 사고인 경우:“승용차 2대 전복”)

5. 추가자원요청

1.04 대기지시

1. 선착대장(현장지휘관)은 다음 2가지 대기개념을 활용하여 모든 출동대에 지시한다.

① 대기1단계 : 화재현장에의 차량 진 출입에 방해가 되지 않도록 일정 거리를 유지한 체 도착방향과 순서에 따라 대기하는 것. 선착대장(현장지휘관)이 대기단계에 대한 별도지시가 없으면 모든 출동대는 대기1단계 개념을 준수해야 한다.

② 대기2단계 : 일정한 장소(예 : 공터, 넓은 도로, 학교 등)에 대기차량과 기타 자원을 집합시키는 것. 대기 2단계는 사고대응활동이 장시간 소요되어 교대조의 편성운영이 필요한 경우 또는 인력중심의 대응활동이 요구되는 상황에 주로 적용한다.

③ 선착대장은 대기 1단계가 적용되는 동안 대기차량을 관리할 대기분대장을 지정할 수 있으며, 2단계를 적용할 경우 즉시 대기분대장을 지정하여야 한다. 대기분대장이 지정된 경우에는 현장지휘관의 추가자원배치는 대기분대장을 통해 이루어져야 한다.

2. 후착 하는 각 대는 반드시 선착대장에게 현장도착 보고를 해야 하며 보고는 각 대별로 하되 보고내용에는 각 대의 명칭과 차량의 종류가 포함되어야 한다.(예 : “용현펌프 현장도착”)

3. 후착 하는 각 119안전센터의 선임자는 도착즉시 지휘위치(현장지휘관)로 집결하여 임무지정을 받은 후 각 대 자원을 통제한다.

1.05 단위지휘관 및 지원참모지정 절차

1. 각 단위대의 수가 4개 이상이 될 경우에는 상급단위지휘관을 지정하여 당해 대의 지휘권을 위임한다.

2. 상급 단위대는 방면, 지역, 임무, 건축물의 층별로 지정하는 것을 원칙으로 하고 상급단위대의 이름은 부대편성기준에 따라 알기 쉽게 명명한다.

① 방면별 명명법 : 좌측소대, 우측소대, 후방소대, 전방소대

② 지역별 명명법 : A 지역소대, B 지역소대, C 지역소대

③ 임무별 명명법 : 진압소대, 배연소대, 구조소대, 대피소대

④ 건축물의 층별 명명법 : 7층 소대, 8층 소대, 지하2층 소대

3. 지원참모 지정은 도착순서와 담당업무를 고려하여 안전담당, 대기분대장, 물지원대(용수공급)장, 공보(언론)담당, 연락담당, 상황보고담당 등 임무별로 필요에 따라 지정한다.

① 안전담당 : 재난현장의 안전관리를 전담한다.

② 대기분대장 : 대기자원을 총괄 관리하고 현장지휘관의 지시에 따라 추가자원을 배치한다.

③ 물지원대(용수공급)장 : 소방용수공급에 대한 전반적 관리책임을 진다.

④ 공보(언론)담당 : 언론 및 VIP 브리핑을 담당한다.

⑤ 연락담당 : 현장지휘관의 전술상황표(계획)에 따라 유관기관의 연락관에게 임무를 부여하고 관리한다.

⑥ 상황보고담당 : 상급부서의 상황보고서작성 및 신속한 보고를 담당한다.

SOP 403-2  재난현장상황정보 수집절차

1.01 목 적

재난상황에 관한 정보를 신속하고 정확하게 파악함으로서 재난의 피해를 최소화하는 조치를 하는데 활용할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

재난피해 당사자나 관련자료 등을 통해서 요구조자, 위험요소 등에 대한 정보를 파악한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 정보수집 담당자 또는 담당참모를 지정한다.

2. 재난피해 당사자, 대상처 관계자, 주민 등을 통해 정보를 수집한다.

3. 진입한 대원에게 질문하거나 신속하게 보고하도록 하는 것은 매우 유용한 정보취득 방법이다.

4. 소방관서, 시․군청 등에서 수집․관리하고 있는 정보를 적극적으로 활용한다.

5. 요구조자, 구획․구조물․블록간에 화염․연기․유독물질․위험물 등이 확산될 위험성, 고열량가연물․위험물․유독물질․가연성가스․조연성가스․압력용기․고전압시설 등 중요 위험요인, 구조물의 붕괴 및 함몰 가능성, 2차 폭발․붕괴가능성, 소화․대피시설, 발화 지점 및 원인 등에 관한 정보를 중점적으로 수집한다.

6. 정보원(情報源), 수집시간 등을 기록한다.

7. 정보원에 대해서는 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다.

8. 당황하거나 부상한 사람에게 무리하게 질문하기보다는 그 사람의 전반적인 언행이나 모습으로 판단한다.

9. 질문 대상자에게 조사자의 신분과 질문의 취지를 충분히 설명하여 자발적으로 협조하도록 유도한다.

10. 정보원으로부터 안정적으로 상세한 정보를 얻고자 할 경우에는 지휘차량이나 소방차량 안으로 안내하여 질문한다. 단, 사전에 충분히 양해를 구한다.

11. 형사적 문제가 인지될 경우 경찰에 통보한다.

12. 필요한 경우 경찰과 협력하여 정보를 수집한다.

13. 수집된 모든 정보는 수시로 지휘관에게 보고한다.

SOP 403-3  재난현장상황판단절차

1.01 목 적

소방작전에서의 상황 판단 항목을 제시하여 소방작전이 성공적으로 이루어질 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

재난현장에 도착한 지휘관(대원)이 수집된 재난정보를 바탕으로 판단해야 할 소방 작전의 기본 방침과 방법에 관한 것이다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 보유자원(소방력)의 양과 능력, 연소․위험물질누출․가스확산․붕괴 등 진행되고 재난현상의 규모와 질, 요구조자 수와 상태 등을 비교분석한다.

2. 재난현상을「제어(방어)할 것인가？」「제거(공격)할 것인가？」 「회피할 것인가？」를 결정한다.

3. 「추가 소방력 출동을 요청할 것인가？」「출동한 소방력만으로 대응할 것인가？」「출동한 소방력을 복귀시킬 것인가？」결정한다.

4. 「소방력만으로 대응할 것인가？」「유관기관과 협력할 것인가？」를 결정한다.

5. 인명 검색 및 구조, 인명대피, 물리적 파괴현상의 제거(제어), 2차 위험에 대한 안전조치등과 같은 소방작전의 목표 중 소방력을 어디에 집중하고 어떻게 배분할 것인가를 판단한다.

6. 긴박한 목표의 달성을 위해서「위험에도 불구하고 소방작전을 감행할 것인가？」

7. 「위험을 제거하거나 대비책을 마련하고 소방작전을 할 것인가？」를 결정한다.

SOP 403-4  재난현장 차량부서기준

1.01 목 적

재난현장에 투입된 소방차량이 중대한 위험에 직면하지 않도록 하고 상황변화에 유연하게 대응하면서 재난에 효과적으로 대응할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

재난현장에 투입되는 소방차량의 위치와 역할을 정한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 공간적 제약이 없는 한, 재난대상물과 충분한 거리(10m이상, 고층건물은 건물높이 이상)를 유지한다.

2. 유독성 물질이 누출되고 있을 경우, 그 확산․유동범위가 아닌 곳에 부서한다.

3. 강력한 열복사․폭발 등의 위험이 있는 곳으로 소방차량을 접근시킬 때에는 방호대책(자위분무주수, 엄호물 등)을 강구하고, 차량방향을 즉시 이동할 수 있도록 유지한다.

4. 복사열․폭발력을 받는 면적이 최소화될 수 있도록 차량의 방향을 조정한다.

5. 후착하는 소방차량 특히, 사다리차․배연차․화학차 등 특수차량의 부서공간을 확보하면서 부서한다.

6. 간판․연결통로․화점(火點) 등의 하부와 피난․탈출․구조․진입 등이 이루어질 것으로 예상되는 개구부의 아래에는 부서를 피한다.

7. 굴절차․사다리차는 상부에 장애물(가공전선, 연결통로, 간판 등)이 없는 곳에 부서한다.

8. 하수구․통신구․환풍구 등 지하구조물 위, 연약지반, 경사로에는 가능한 부서하지 않는다. 특히, 사다리차․굴절차․물탱크차는 견고한 곳에 부서한다.

9. 경사진 곳에 부서할 경우에는, 아래쪽 또는 하중이 큰 쪽 바퀴에 반드시 고임목을 설치한다.

10. 풍하(風下), 연소경로, 도괴․출화(出火)가 예상되는 지점에는 부서하지 않는다.

11. 필요 이상의 소방차량을 재난대상물의 직근 또는 그 진입로에 진입시키지 않는다.

12. 공간적 제약이 없는 한, 부서한 차량의 퇴로(退路) 또는 이동공간을 확보하면서 부서한다.

13. 다른 소방차량과의 수리공유(水利公有)를 고려하여 부서한다.

14. 지휘방침에 따라 일관되게(포위, 집중, 전진) 부서한다.

15. 도로에 부서하는 경우, 안전유도요원(경찰, 소방공무원, 의용소방대원 등)을 배치하여야 하며 시야가 충분히 확보되지 않는 곳에서는 안전유도에 특히 유의한다.

16. 도로에 부서하는 경우, 사고수습 활동공간과 대원들의 안전이 확보될 수 있도록 차로를 차단하여야 하며, 일반차량과 충돌한 소방차량이 대원들이 활동하는 공간으로 밀려오지 않도록 차체의 방향 또는 앞바퀴의 정렬을 차선과 사선이 되도록 한다.

17.  선착대는 2착․3착대에 진입로․부서위치 등을 알려 준다.

SOP 403-5  재난현장 임무부여절차

1.01 목 적

재난현장에 출동한 소방력에 대해서 재난상황에 적합하도록 임무를 부여함에 있어 주요 고려사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

재난현장에 도착한 지휘관(선착대장)이 출동한 개개의 소방력에 대해서 적정하게 임무를 부여한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 재난상황, 출동한 소방력의 수와 개개 소방력의 능력, 후착 소방력의 수와 개개 소방력의 능력 등을 충분히 고려하여 임무부여 방침(전술)을 결정한다.

2. 결정된 전술에 입각하여 일관되게 임무를 부여한다.

3. 출동한 각 단위부대 지휘관이나 대원들을 지휘관 앞으로 모두 집결시켜 임무를 부여하는 것을 원칙으로 한다. 단, 상황이 급박하고 공간적 제약이 있을 경우, 무선통신 또는 전령을 통해서 임무를 부여한다.

4. 임무의 부여자․수명자․내용․부여시간․수행결과(경과)는 녹음장비․상황판․일지 등에 정확히 기록한다.

5. 임무가 중복 또는 상충되게 부여되지 않도록, 명령계통을 통일하고 최고 지휘관과 중간지휘관간의 지휘(역할) 범위를 명확히 한다.

6. 기존의 조직단위(기관․단체, 본부․서․119안전센터․구조대․근무조)를 임무단위로 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 필요에 따라서 기존의 조직단위를 통합․분리하여 새로운 임무단위를 편성․운영할 수 있다.

7. 임무의 난이도와 양이 임무단위의 능력과 비례하도록 한다.

8. 각 임무단위별로 책임자[법정책임자(상위계급․선임자), 지정책임자)를 지정한다.

9. 임무부여가 부적절할 경우 즉시 철회 또는 수정한다.

10. 임무교대의 방법과 시간을 함께 시달한다.

11. 임무단위 책임자와 전체 지휘관과의 통신수단을 확보한다.

12. 부여된 임무의 수행상황을 수시로 점검한다.

13. 임무단위의 역량이 과․부족할 경우 임무단위 또는 임무내용을 조정한다.

14. 부여된 임무(제1임무)가 종결되거나 수행할 수 없을 경우에 수행하여야 할 제2임무를 함께 부여한다.

15. 긴급탈출시 또는 철수시 집결할 장소를 지정한다. 집결장소는 제1집결지와 함께 제2집결지도 지정한다.

SOP 404

현장 안전관리절차

SOP 404-1  안전장구 착용절차

1.01 목 적

안전장구 착용의 시기와 방법을 규정함으로서 재난현장에서 활동하는 사람들의 안전을 확보하고자 한다.

1.02 방 침

재난현장에서 활동하는 모든 사람들이 각각의 위험조건과 임무에 맞도록 개인안전 장구를 착용한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 경찰통제선 내에서 활동하는 모든 사람은 안전장구를 착용해야한다.

① 모든 사람은 헬멧을 착용한다.

② 유독가스(유독물질)가 확산되어 있거나 확산될 위험이 있는 구역에서 활동하는 사람은 공기호흡기 또는 방독면(확산된 유독물질을 정화할 수 있는 정화통이 장착된 것)을 착용한다.

③ 피부에 작용하는 유독가스나 유독물질이 확산되어 있거나 확산될 위험이 있는 구역에서 활동하는 사람은 방호복(또는 해당 유독물질에 상응하는 화학보호복)을 착용한다.

④ 안전화(방수화), 방수복(우의), 보안경 등을 조건과 임무에 따라 착용한다.

2. 지휘관, 안전담당관, 단위부대 지휘관은 안전장구의 종류와 착용 범위·시기 등을 결정해야 하며 정확하게 착용하고 활동할 수 있도록 지속적으로 감독한다.

3. 필요에 따라 안전장구를 벗을 경우에도 즉시 안전장구를 다시 착용할 수 있도록 안전장구를 직근에 두어야 한다.

4. 위험구역 경계를 넘는 즉시 또는 위험이 감지되는 즉시 안전장구를 착용한다.

5. 모든 안전장구는 완전한 것을 사용해야 하며 한번 충격을 받았거나 오염된 것은 외형상 완전하더라도 사용하지 않도록 한다.

6. 모든 안전장구는 사용 전에 이상유무를 점검한다. 사용자가 1차로 점검하고 단위 부대 지휘관 또는 안전담당관이 재확인한다.

SOP 404-2  안전담당관 지정절차

1.01 목 적

재난현장에서 안전에 관한 사항이 체계적으로 관리되도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방침

재난현장에서 지휘관을 보좌하여 안전관리업무를 전담하는 참모를 지정․운영한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 지휘관은 휘하 참모(간부) 중 1명을 안전담당관으로 지정한다.

① 사전에 지정된 안전담당관이 자동적으로 임무를 수행하도록 한다.

② 지휘관은 안전담당관의 조언을 존중해야 하며 긴급한 경우 직접 시정조치 명을 내릴 수 있도록 허용해야 한다.

③ 안전담당관은 재난현상․소방전술 등에 관하여 전문적인 식견과 경험을 갖추어야 한다.

④ 안전담당관은 안전관리 업무에 집중해야 한다.

2. 안전담당관은 소방력이 재난현장에 도착한 때부터 철수를 완료할 때까지 안전을 관리한다.

① 안전담당관은 재난현장의 물리적 위험요소와 대원들의 행태와 전술에서의 위험요소를 찾아내고 시정시키는 역할을 한다.

SOP 404-3  긴급대응팀 운영절차

1.01 목 적

재난대응 인력을 돌발적인 사고로부터 보호하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

재난현장에 직접 투입되지 않고 만약의 사태에 대비하여 비상대기하는 팀을 운영한다.

1.01 표준운영절차(지침)

1. 위험구역에 투입된 팀이 사고를 당하거나 고립될 경우 긴급대응팀을 투입한다.

2. 교대를 위해서 대기하고 있는 팀이나 후착대를 긴급대응팀으로 지정할 수 있다.

3. 긴급대응팀은 대원 3인 이상으로, 별도의 장비를 갖추어 구성한다.

4. 긴급대응팀은 즉시 투입될 수 있도록 준비하고 있어야 한다.

5. 재난이 소규모이거나 단순할 경우 긴급대응팀을 구성하지 않을 수 있다.

SOP 404-4  현장안전지침

1.01 목 적

안전에 관한 기본방침을 확립함으로서 상시 안전을 지향하도록 한다.

1.02 방 침

재난현장에서 지휘관 및 대원이 준수해야 할 일반적이고 기초적인 원칙이다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 대원의 안전이 확보될 때, 인명구조도 가능하다.

2. 대원의 안전은 그 자체가 소방활동의 목적이다.

3. 100%안전하지 않으면 위험에 100% 대비한다.

4. 위험에 관한 정보는 자신에게 불리하게 해석한다.

5. 안전장구는 예외 없이 착용한다.

6. 모든 장비는 성능의 범위 내에서 사용한다.

7. 위험구역에 대원을 진입시킬 때에는 인솔자 및 대원의 이름, 진입시간, 개별임무 및 활동목표, 통신방법, 소지장비 등을 기록하고 위험구역내 활동을 지속적이고 집중적으로 관찰한다.

8. 안전점검은 2중으로 하는 것을 원칙으로 한다.

① 단위부대 지휘관과 안전담당관, 대원 자신과 지휘관, 대원과 대원

② 2대 이상의 계측(분석)기 사용, 2회 이상의 계측 등

9. 위험에 관한 정보는 즉시 보고(전파)되어 공유되어야 한다.

10. 위험이 감지되면 우선 회피하고 그 이후에 분석·제거하는 것을 원칙으로 한다.

11. 실패나 돌발사태에 대비한다.

① 재난대상물내에 긴급피난 장소를 지정한다.

② 대체 투입할 수 있는 장비․인원을 확보한다.

③ 모든 재난대응 자원은 잉여분이 있도록 확보한다.

④ 제2․제3의 전술(기법)을 준비해 둔다.

12. 임무단위나 대원에 대한 명령계통을 일원화한다.

① 다수의 참모나 타 단위부대 지휘관이 직접 지시하는 것을 금지한다.

② 모든 지시는 임무단위 지휘관을 통해서 한다.

13. 단독적인 행동이나 판단을 금지한다.

① 2인 이상으로 1개조 편성

② 지휘관과 참모, 지휘관과 대원, 대원과 대원이 공감하는 방법 선택

14. 수시로 다양한 방법으로 안전에 관한 주의를 환기시킨다.

① 무전통신의 시작과 종료시, 임무부여시 등

15. 일정주기를 정하여 인원점검을 실시한다

① 재난현장이 복잡하고 위험도가 높을수록 점검주기를 단축한다.

② 단위부대 지휘관이 점검하여 무전기로 안전담당관 또는 지휘관에게 보고한다.

SOP 404-5  대원후생복지서비스 운영절차

1.01 목 적

재난현장에 투입된 대원들이 활동을 계속할 수 있도록 하고 안전을 확보하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

재난수습활동 중에 재난현장에서 이루어지는 식사․휴식․교대에 관한 것이다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 재난수습활동이 중단되지 않도록 하고 조기에 마무리 짓기 위해서 식사․휴식을 동시에 하지 않도록 한다. 단, 상황이 급박하지 않을 경우 전체 인원이 동시에 식사․휴식을 하게 할 수 있다.

① 교대방법 : 대원별 또는 단위부대별, 1/3 또는 1/2 휴식․식사 등

② 휴식에는 샤워나 수면을 포함한다.

2. 재난현장의 붕괴․폭발․먼지․냄새․유독가스․군중 등의 영향이 없거나 최소화된 곳을 식사․휴식장소로 지정한다. 단, 상황이 급박하거나 재난현장이 광범위하거나 재난 현장의 유독가스․먼지 등이 미미한 경우에는 단위부대 지휘관의 지휘에 따라 활동하고 있는 현위치에서 식사․휴식할 수 있다.

① 식사는 현장에서 조리한 것이나 도시락으로 한다.

3. 식사․휴식 중에도 즉시 투입될 수 있는 태세를 유지한다.

① 개별행동이나 휴식장소 이탈금지(조직적 행동)

② 개인안전장구나 장비는 즉시 사용할 수 있도록 준비

③ 식사․휴식 장소(대원)에 대한 상황전파(통신) 방법 강구

4. 활동의 난이도․집중도․위험도, 대원의 피로도․활동시간 등을 고려하여 교대시간을 정한다.

① 대원 활동역량의 80%가 소진되기 전에(고난도․집중․중량작업을 한 대원은 30분 이내 및 공기호흡기 착용후 현장활동 30분 경과) 교대시킨다.

5. 교대는 현장활동 현위치에서 하는 것을 원칙으로 한다.

① 교대투입조는 소모자원을 파악하여 교대시 가져간다.

② 교대에 따른 공백으로 위험이 초래되지 않도록 유의한다.

③ 교대휴식조는 그 때까지의 조치․현장상황 등을 교대 투입조에 정확히 인계한다.

SOP 405

출동대 복귀절차

SOP 405-1  지휘관의 철수조치절차

1.01 목 적

비상상황 임무가 종료된 후 각 출동대가 가능한 빠른 시간 내에 이용 가능한 상태로 복귀하는 것을 보장함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 비상상황 임무는 종료된 후 각 출동대는 가능한 효과적으로 빠르고 안전하게 관내에 복귀해야 한다.

2. 비상상황의 종료 후 재 출동이 가능한 상태로의 복귀 작업은 최우선의 임무로 간주한다.

1.03 책 임

1. 현장지휘관은 사고 현장이 통제되어 안전해지면 각 출동대를 복귀시킬 권한과 책임을 가진다.

2. 각 119안전센터장(지휘관)은 현장지휘관의 복귀지시가 내려지면 가능한 빠른 시간 내에 소속 119안전센터로 복귀시킬 권한과 책임을 갖는다.

1.04 절 차

1. 비상상황으로부터 해산된 모든 출동대는 향후 대응을 위해 충분하게 재정비하고 출동준비가 되었는지 확인하여야 한다.

2. 각 출동대는 119안전센터 단위로 또는 종합방재센터의 판단에 따라 각 분대단위로 재 출동준비가 완료되면 종합상황실에 무선 또는 유선으로 통보하여야 한다.

3. 소방서 또는 119안전센터로 복귀한 각 출동대는 다음 출동지령에 준비하기 위해 차량의 주유와 장비의 재충전 및 사용 장비를 재 장착하고 소방차의 출동태세를 완료한다.(이러한 임무는 복귀 지시 후 수행해야 할 최우선 임무로 취급한다.)

4. 각 출동대의 단위 지휘관은 사고 현장에 재출동하여 임무를 충분히 수행할 수 있도록 최종 대비태세를 점검한다.

SOP 405-2  출동대 복귀전 인원점검절차

1.01 목 적

화재 등 각종 재난현장에 고립․낙오되는 대원이 없도록 하고 대원의 건강상태를 신속히 파악하여 진료하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

긴급구조활동 또는 응급복구활동이 종료된 후, 출동․투입되었던 모든 인원의 수와 건강상태 등을 확인한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 지휘관은 현장활동 종료선언과 함께 단위부대 지휘관에게 인원점검을 명한다.

2. 단위부대 지휘관은 소속 대원들에 대해서 인원점검부에 의한 인원점검을 실시한다.

① 각급 지휘관은 인원점검과 동시에 대원들을 격려한다.

3. 단위부대 지휘관은 인원점검 결과를 안전담당관이나 지휘관에게 보고한다.

① 구두, 무선통신, 문서 등의 방법으로 보고한다.

② 점검부 기재 및 보고사항 : 대원의 수, 건강상태, 피로도, 오염도

4. 지휘관이나 안전담당관은 각 단위부대의 현위치 또는 한 장소에 집합시켜 인원점검을 재실시 한다. 단, 단위부대 지휘관의 인원점검 보고만으로 인원점검을 종결할 수 있다.

5. 지휘관은 안전담당관 또는 단위부대 지휘관의 인원점검 보고를 받은 후, 장비점검 등 필요한 조치를 명한다.

① 인원점검 후속조치 사항 : 장비점검, 오염된 대원에 대한 정화 조치, 불필요한 소방력 철수, 부상대원 또는 피로도가 높은 대원에 대한 응급처치 및 이송, 부재자 수색, 현장대기 소방력 지정 등

② 오염된 대원에 대한 정화조치는 현장에서 실시하는 것을 원칙으로 하나 필요한 경우 병원이나 소방서로 이동하여 할 수 있다.

6. 피로도가 가장 적은 대원 또는 새로 지원된 대원과 정상적인 장비를 현장대기 소방력을 지정하고 책임자를 지정한다. 단, 현장정리가 완전하여 더 이상의 감시가 필요 없다고 판단될 경우 현장대기 소방력을 두지 않을 수 있다.

① 현장대기 소방력 책임자는 재발화방지 등 안전조치를 취하면서 현장에 대기하며 정기적으로 현장상황을 상황실이나 지휘관에게 보고한다.

② 현장대기 소방력은 지휘관의 철수 명에 따라 철수한다.

SOP 405-3  출동대 복귀전 장비점검절차

1.01 목 적

재난현장에 남겨지는 장비가 없도록 하고 고장․멸실된 장비를 신속히 파악하여 보수 또는 보충하고자 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

긴급구조활동 또는 응급복구활동이 종료된 후, 출동․투입되었던 물적 자원의 수량과 상태 그리고 소모량 등을 확인한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 지휘관은 인원점검이 완료되면 장비점검을 명한다.

2. 단위부대 지휘관은 출동시 그리고 활동중 투입되었던 모든 장비를 장비목록에 의하여 점검한다.

3. 단위부대별로 일정장소를 지정하여 모든 장비를 종류별로 모아 점검하는 것을 원칙으로 한다. 단, 공간․시간적 제약이 있거나 대원들의 피로도가 높을 경우 배치되었던 현 위치에서 장비점검을 실시할 수 있다.

4. 단위부대 지휘관은 장비점검결과를 지휘관에게 보고한다.

① 구두, 무선통신, 문서 등의 방법으로 보고한다.

② 점검목록 기재 및 보고사항 : 멸실 장비의 종류 및 수량, 망실장비의 종류 및 수량, 전문적 수리를 요하는 장비의 종류 및 수량, 응급조치로 사용할 수 있는 장비의 종류 및 수량, 정상 장비의 종류 및 수량, 소모량 등

③ 단순히 오염된 장비는 정상적인 장비로 분류한다.

5. 오염장비는 철수 전 현장에서 정화한다. 단, 다른 장소․대상을 오염시킬 가능성이 없거나, 정밀하게 정화할 필요가 있을 경우 소방서나 전문업체로 이동하여 실시할 수 있다.

6. 철수가 곤란한 고장․오염․멸실장비는 별도의 처리반이 처리하도록 한다.

7. 장비를 회수․적재하고 펌프차 등의 빈 수조를 충수한다.

① 펌프차 등이 너무 많거나 현장의 소화전이 적은 경우, 일부만 현장에서 충수하고 다른 소방차량은 철수한다.

8. 장비적재를 마친 대원들은 소방차량 또는 수송버스에 탑승한다.

9. 단위부대 지휘관은 적재상태․탑승상태를 최종확인한 후, 지휘관에게 철수준비가 완료되었음을 보고한다.

10. 피로도가 가장 적은 대원 또는 새로 지원된 대원과 정상적인 장비를 현장대기 소방력으로 지정하고 책임자를 지명한다. 단, 현장정리가 완전하여 더 이상의 감시가 필요 없다고 판단될 경우 현장대기 소방력을 두지 않을 수 있다.

① 현장대기 소방력의 책임자는 재발화방지 등 안전조치를 취하면서 현장에 대기하며 정기적으로 현장상황을 상황실이나 지휘관에게 보고한다.

② 현장대기 소방력은 별도의 명에 따라 철수한다.

SOP 405-4  현장 잔류장비 관리절차

1.01 목 적

출동장비의 분실되거나 타 출동대와 바뀌는 혼란을 방지하기 위해 장비관리절차를 확립하는 것을 목적으로 한다.

1.02 절 차

1. ◦◦◦소방서 소속 장비가 타 소방서 관할구역에 출동한 경우 또는 사고 현장에 일부 장비가 남겨진 경우 Form #64 양식 또는 본 양식의 사본을 작성하여 소속 장비담당부서에 발송해야 한다. (예 : 건물의 붕괴 가능성을 방지하기 위해 남겨진 장비, 개인의 재산보호를 위해 덮어둔 보호 덮게 등)

2. 표준보고양식을 작성하는 경우 다음 사항을 포함하여 작성한다.

① 사고발생 일자

② 장비를 인계받은 교대조 명칭

③ 소방서 또는 119안전센터 명칭

④ 책임 지휘관 : 사고 현장에서 명령권을 가진 최고 현장지휘관

⑤ 사고 현장 주소 : 사고가 발생한 주소 및 상호명(상호가 있는 경우)

⑥ 성명 : 사고대상 소유주 또는 거주자 성명

⑦ 전화번호 : 재산 소유주 또는 거주자 전화번호

⑧ 소유주 또는 거주자 주소 : 사고 현장 주소와 다른 경우에만 기입한다.

⑨ 장비인수 예정사항

㉮ 날짜

㉯ 시간

㉰ 장소

※ 소유주/거주자가 인계하기에 편리한 날짜, 시간, 장소를 정한다.

⑩ 현장에 남겨진 장비 : 현장에 남겨진 모든 장비를 명단에 작성하고, 필요한 경우 뒷면에 이어서 작성한다.

⑪ 수량 : 현장에 남겨진 장비의 수량을 작성한다.

⑫ 장비소속 : 장비의 소속 “대” 명칭을 작성한다.

SOP 405-5  복귀전 현장 인계절차

1.01 목 적

재난수습활동 이후에 야기될 수 있는 법․행정적 문제와 민원발생을 최소화하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

소방력이 재난현장에서 철수하면서 재난대상 또는 관계기관 관계자에게 재난현장의 제반사항을 인계한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 지휘관 또는 참모가 관계자를 만나서 필요한 설명(요청)을 한다.

① 현장에 재발화․낙하물․붕괴․잔류가스 등 위험요인이 상존하고 있을 경우, 관계자에게 위험요인과 유의사항을 충분히 설명한다.

① 도난의 우려가 있는 경우 재난대상 관계자나 경찰공무원에게 현장을 확인시키고 인계한다.

① 이재민이 있는 경우 자치단체 공무원 또는 구호단체 관계자에게 이재민 발생을 통보하고 구호를 당부한다.

① 재난대상 관계자에게 소방관서에서 하였던 조치(진화, 인명구조, 환자이송, 파괴제거 등)를 설명한다.

① 구제(배상․보상, 감․면세 등) 방법, 법(소방법, 형법 등)적 책임, 원인규명 과정, 소방관서 및 담당자 연락처 등을 알려준다.

2. 주변의 주민들에게도 인명구조, 진화, 피해상황, 안전유의사항 등을 설명한다.(방송장비 활용)

3. 원인규명이나 범죄수사를 위해서 보존이 필요한 곳은 출입통제 조치를 하고 관계기관에 인계한다.

4. 대원의 피로도가 낮고, 소화수․연료 등이 충분한 소방대를 현장대기 소방력으로 지정하고 철수한다.

① 대기 중에는 재발화를 지속적으로 감시하며 특이사항은 즉시 지휘관이나 상황실에 보고함과 동시에 필요한 조치를 한다.

① 현장대기 소방력은 별도의 명에 따라 철수한다.

① 현장대기 소방력이 철수할 때에는 재난대상 관계자 등에게 완전철수를 통보하고 지속적인 재발화 감시를 당부한다.

SOP 405-6  복귀시 도로주행기준

1.01 목 적

재난현장에 출동했던 소방력이 소방관서로 안전하게 복귀하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

재난현장에서 소방관서로 이동하기 위해서 소방차량이 일반도로를 주행한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 경광등․사이렌을 사용하지 않는다.

2. 전조등을 켠다.

3. 지휘차량이 선도하여 1열로 주행한다. 단, 대열에 참여할 수 없는 저속차량은 별도로 주행할 수 있다.

4. 일반차량에 적용되는 도로교통법의 제반규정을 준수한다.

5. 이동 중 일정간격(10～20분)으로 이동위치를 상황실에 보고한다.

6. 본서 소방차 대열과 별도로 이동하는 대열(119안전센터)도 지휘관(선임자)가 탑승한 차량이 선도하여 1열로 주행한다.

7. 소방관서에 도착하면 도착사실과 이상유무를 상황실에 보고한다.

SOP 405-7  복귀 후 장비수리절차

1.01 목 적

모든 장비의 성능과 수량을 출동전의 정상상태로 신속하게 회복하여 다른 재난이 발생할 경우 출동에 차질이 없도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

재난현장에서 복귀한 소방차량을 비롯한 각종 장비의 고장을 수리하고 소모품을 보충하며 정비한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 재난현장에서 소방관서로 복귀함과 동시에(휴식전에) 재출동에 꼭 필요한 조치를 우선 취한다.

① 우선조치 사항 : 소방차량 충수, 공기호흡기 충전 등 안전장구 정비, 응급처치장비 등 장비 점검, 연료주입, 소방호스 적재 등

② 피로도가 높거나 심각하게 오염된 대원은 휴식이나 정화를 하도록 한다.

③ 대원 전체의 피로도나 우선조치 작업시간을 고려하여, 교대로 작업과 휴식을 하도록 한다.

2. 우선조치 사항 이외의 작업은 샤워·휴식·식사 이후에 하도록 한다.

3. 장비를 분류한다.

① 분류방법 : 자체정비, 외부업체 전문정비, 소모품보충, 청소, 기타

4. 소모․멸실․망실 장비 중 비축 또는 대체 장비가 있는지 확인한다.

5. 장비관리(회계) 부서에 필요한 물품을 청구하거나 고장장비의 수리를 의뢰한다.

SOP 406

분대 표준운영기준

SOP 406  분대 표준운영기준

1.01 목 적

1. 표준 전술단위 조직의 개념을 방침하고 긴급시 모든 대원의 상호의사소통을 효율적으로 하도록 한다.

2. 각 단위조직별 기능을 방침하고 표준운용기준을 제시하여 비상상황 시에 각 출동대의 세부 임무부여 등 일상적 업무를 감소시켜주게 됨으로서 작전을 효과적으로 수행함을 목적으로 한다.

3. 효율적인 구조, 사고 현장 통제 및 재산 보호를 극대화하기 위해 구조대와 기타 출동대의 활동을 상호 통합함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 모든 출동대(隊)의 자원기준과 기본임무는 표준운영기준에 따라 편성 운영하는 것을 원칙으로 한다.

2. 표준운영기준에 현저히 미달하는 대(隊)는 단독 활동의 대(隊)로 운영 할 수 있는 추가인력이 확보될 때까지 대기 및 교대자원으로 활용하는 것을 원칙으로 한다.

3. 현장지휘관, 소대장, 중대장 등 단위 지휘관은 다수의 출동대와 다양한 유관기관의 활동을 효과적으로 통합 대응하도록 하기위해 임무를 조정하고 통제하여야 한다.

4. 현장지휘관은 각 대의 고유기능이 최고로 발휘될 수 있도록 노력해야 하며필요시 각 대의 고유기능과 다른 임시적 특별 임무를 수행할 필요가 있을 경우 요청되는 임무를 수행하도록 각 대를 최대한 활용해야 한다.

5. 현장지휘관 및 각 대의 단위지휘관은 각 대의 대원이 다양한 긴급상황에 유연하게 대처할 수 있는 능력을 보유할 수 있도록 노력하여야 하며 가능한 각 대의 보유 장비와 소방차량의 한계를 감안하여야 한다.

1.03 절 차

1. 분대 표준운영기준

① 진압분대(펌프차)

펌프차 또는 화학차 1대와 표준운용인력 3명 이상으로 구성된 대를 말하며 기본적인 임무는 다음과 같다.

㉮ 비상상황에서의 인명검색, 요구조자의 검색과 구조

㉯ 비상상황으로부터의 인명과 재산보호

㉰ 비상상황의 위험요소의 완화, 제거, 진압

㉱ 비상상황의 위험요소가 재발되지 않도록 조치

㉲ 필요시 물 지원분대의 임무 수행

㉳ 필요시 재난현장에서의 기초적인 구급활동과 응급구조사의 자격을 소지한 대원의 구급활동 지원

㉴ 필요시 구조대 임무지원

㉵ 기타 현장에서 소방용수의 사용과 관련된 임무수행 및 보조

② 물 지원분대

물탱크차 1대와 표준운용인력 1명 이상으로 구성된 대를 말하며기본 임무는 다음과 같다.

㉮ 선착한 진압분대의 펌프차에 물 지원

㉯ 필요에 따라 진압분대의 펌프차 운전요원임무를 겸한다.

③ 배연분대

배연차 또는 펌프차 1대와 표준운용인력 3명(운전1. 경방2) 이상으로 구성된 대를 말하며 기본임무는 다음과 같다.

㉮ 건축물 화재시 배연작업을 통해 내부활동 대원의 효과적 임무수행을 지원한다.

㉯ 배연작업을 위한 파괴작업

㉰ 고층 건물 화재 시 계단통로 배연 및 각 층별 대기자원이 대기할 수 있도록 클린 존 조성

㉱ 가스 또는 유해화학물질 누출시 희석 및 배연작업

㉲ 기타 현장지휘관이 부여하는 특별 임무를 수행한다.

④ 보급분대

보급차(트럭) 1대와 운영인력 3명(운전1, 의무소방원 2명)이상으로 구성된 대를 말하며 기본임무는 다음과 같다.

㉮ 예비 공기호흡기 및 용기 유지관리 및 현장공급

㉯ 대기조 및 회복조 음료공급, 기타 현장대원 복지제공

㉰ 대기소 설치시 대기소운영에 관한 사항

⑤ 구조분대

구조차 1대와 운영인력 4명 이상으로 구성된 대를 말하며 기본임무는 다음과 같다.

㉮ 비상상황에서의 인명검색, 요구조자 검색 및 구조

㉯ 구조된 자의 응급처치

㉰ 진압분대의 내부진입을 위한 통로확보 및 진입

㉱ 화재진압시 수반되는 내부 배연을 위한 파괴작업

㉲ 재난현장내․외부 조명 및 가스․전기․수도차단

㉳ 사다리 소방차를 이용한 고가 사다리 설치 및 지상 사다리 설치

㉴ 화재 확산 방지

㉵ 대상물에 설치된 소방설비 제어

㉶ 기타 현장지휘관이 부여하는 특별 임무

⑥ 사다리분대(고가, 굴절)

고가차 또는 굴절차 1대와 표준운용인력 2명(운전1, 경방1) 이상으로 구성된 대를 말하며 기본임무는 다음과 같다.

㉮ 고가차 또는 굴절차를 활용한 인명구조, 배연, 외부 방수활동

㉯ 기타 현장지휘관이 부여하는 임무

⑦ 구급분대

구급차 1대와 표준운영인력 2명(응급구조사 1명을 포함한다.) 이상으로 구성된 대를 말하며기본임무는 다음과 같다.

㉮ 응급처치 및 이송

㉯ 다수사상자 발생시 현장 중증도분류

㉰ 관창보조임무 및 기타 현장지휘관이 부여하는 임무

⑧ 기타 차량

중장비 및 기타차량은 필요에 따라 현장지휘관이 편성하는 표준 부대(분대, 소대, 중대, 반, 부)에 배치 운영한다.

2. 표준 부대편성

① 분대 : 소방차 1대 또는 동일한 임무를 부여받은 적정인력을 단위로 하여 분대를 편성하고 분대장은 그 중 선임자로 한다.

② 소대 : 진압분대(펌프차), 물 지원분대(물탱크차), 구급분대(구급차) 등 2개 이상 4개 이하의 분대를 하나의 소대로 편성하고 소대장은 119안전센터장 또는 부소장으로 한다.

③ 중대 : 2개 이상 4개 이하의 소대를 하나의 중대로 편성하고 중대장은 출동순서와 담당업무를 고려하여 소대장 이상의 계급 중에서 현장 지휘관이 지정한다. 단 직할119안전센터는 하나의 중대로 본다.

④ 반 : 2개 이상 4개 이하의 중대를 하나의 반으로 편성하고 반장은 출동순서와 담당업무를 고려하여 진압대장(소방경) 이상의 계급 중에서 관할소방서 현장지휘관이 지정한다.

⑤ 부 : 2개 이상 4개 이하의 반을 하나의 부로 편성하고 부장은 출동순서와 담당업무를 고려하여  소방령 이상의 계급 중에서 소방재난본부 현장지휘관이 지정한다.

⑥ 표준부대편성은 현장에서 현장지휘관이 직접 편성 운영하는 것을 원칙으로 한다.

3. 호흡 장비 운용

① 비상상황 시 공기호흡 장비를 사용하기 위해 상시 공기를 충전 관리한다.

② 사고 현장에 충전기, 예비용기, 손상된 용기, 재충전 용기를 보관 관리할 지역을 지정 운영한다.

4. 안전

① 사고 현장에서 모든 중대는 심한 부상이 일어나지 않도록 활동을 조정해야 한다.

② 공기호흡기는 모든 화재상황에서, 그리고 지휘관이 투입 인원의 안전을 위협할 수 있는 상황으로 판단하는 사고 현장에서 착용하여야 한다.

③ 보호 장비는 지휘관이 투입 대원의 안전을 위협할 수 있는 상황으로 판단하는 사고 현장에서 모든 인원이 착용하여야 한다. 산림지역 및 의료 사고인 경우에는 예외로 보호 장비를 착용을 하지 않는 것을 원칙으로 한다.

※ 의료 사고 시 다른 형태의 보호 장비가 고려대상이 될 수 있으며 해당 대원의 보호를 위해 착용될 수 있음을 염두에 두어야 한다. (예 : 외과 수술 마스크, 장갑, 보호 안경)

④ 현장지휘관은 사고진압활동에 앞서 안전한 현장활동을 위해 보호 장비가 필요할 시 날씨와 기후 조건 및 지형 조건을 감안하여 판단하여야 한다.

SOP 407

현장지휘관의 대응우선순위 선정절차

SOP 407  현장지휘관의 대응우선순위 선정절차

1.01 목 적

1. 선착대가 사고 상황을 평가할 때 전략과 전술적 목표를 결정하기 위한 통일된 기준을 제공한다.

2. 현장지휘관이 출동대 자원을 초기에 통제하여 자원활용의 선택권을 확보하도록 한다.

1.02 방 침

1. 선착대가 사고상황을 평가하고 전략 및 전술적 목표를 확립하기 위해“RECEO”절차를 활용한다.

2. 출동하는 모든 자원은 선착대장 또는 현장지휘관의 “RECEO”절차 적용을 위해 대기 단계 절차를 반드시 준수해야 한다.

1.03 선착대장의 전술적 상황평가절차

전술적 우선순위 판단은 일단 안전을 전제로 하므로 제일먼저 안전에 해 고려한 후 다음과 같이 “RECEO”절차에 따라 판단하고 조치한다.

1. R : RESCUE → 요구조자가 있는가 ?

① 개략적 상황분석, 건물용도, 시간대(주간 또는 야간), 목격자 정보, 자동차 주차여부 등의 상황정보를 통해 판단한다.

② 요구조자가 있으면 우선적으로 구조목표를 달성하도록 자원을 배치한다.

2. E : EXPOSURES → 외부확대위험이 있는가 ?

① 인접한 건물, 차량, 시설물, 숲(산)으로의 확대여부를 판단한다.

② 외부확대 위험이 있으면 2번째 우선적 조치사항으로 외부 확대방어 목표를 달성하도록 자원을 배치한다.

3. C : CONFINEMENT → 내부확대위험이 있는가 ?

① 건축물인 경우 내부의 다른 구획으로의 확대위험이 있는지 판단한다.

② 내부 확대위험이 있으면 3번째로 내부 확대 방어목표를 달성하기 위해 자원을 배치한다.

4. E : EXTINGUISHMENT → 화점 진압이 가능한가 ?

① 화점 진압이 가능한지 판단한다.

② 진압가능성이 있으면 4번째로 화점진압목표를 달성하기 위해 자원을 배치한다.

5. O : OVERHAUL → 정밀 검색 및 잔화정리가 필요한가 ?

① 정밀한 현장검색과 동시에 잔화정리의 필요성이 있는지 판단한다.

② 잔화정리를 해야 할 경우, 정밀검색 및 잔화정리목표 달성을 위해 자원을 배치한다.

SOP 408

선착대 도착시 임무수행절차

SOP 408  선착대 도착 시 임무수행절차

1.01 목 적

첫 번째로 도달한 소방차가 비상상황을 평가할 때 전략 및 전술 목적을 판별하는 일정한 기준을 제공함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

선착대가 비상상황을 평가하고 전략 전술 목적을 수립함에 있어 RECEO 방법을 활용하는 것을 소방재난본부의 방침으로 한다.

1.03 절 차

1. 도착 시

① 다음을 포함하는 간단하고 명료한 무선 보고를 시행한다.

㉮ 선착대 대원 수와 현황

㉯ 건물의 층수와 높이

㉰ 건물의 주 용도 (주택, 아파트, 상업, 등)

㉱ 도착 시 대상물과 주변의 상황조건

㉲ 현장지휘관의 직책(“◦◦◦119안전센터장” 또는 “◦◦◦구조대장”)

② 필요한 자원을 평가하고 필요하다면 추가적인 자원을 요청한다.

③ 선착대장은 현장지휘대장 또는 소방서장의 지휘권 이양지시가 있을 때까지 사고 현장의 지휘권을 가진다.

④ RECEO 방법을 활용하여 사고 현장 상황을 평가한다.

⑤ 우선순위에 기초하여 주요 대응목표를 결정한다.

⑥ 목표에 기초하여 전략을 결정한다.

⑦ 전략과 목표에 기초하여 전술(임무)계획을 수립한다.

⑧ 지휘권을 이양할 때까지 후착하는 대에 적절한 임무를 부여한다.

⑨ 다음 지휘권 자에게 현 상황과 전술(임무)계획을 전달한다.

⑩ 비상상황이 명백하게 선착대의 대응능력을 초과하는 경우에는 직접적인 임무 수행을 하기보다 현장지휘체계를 확립하기 위한 상황평가 및 자원분석, 추가자원 동원요청, 현장지휘소 설립 등의 초기 현장지휘활동을 하는 것이 유리하다. 다만 요구조자의 긴급구조가 필요한 경우 등 우선적 조치상황이 필요한 경우 현장지휘관의 판단에 따라 선착대의 자원을 우선 배치한다.

1.04 인명안전

1. 인명 위협 또는 잠재적인 인명 위협이 존재한다면 인명 안전은 제1 우선순위가 된다. 현장에서의 각 대원의 모든 활동은 인명 위협을 최소화하는 방향으로 전개된다.

2. 필요시 신속하고 과감하고 활동하는 진화작업은 인명 위협을 완화할 수 있다는 점을 고려하여 행동한다.

3. 인명안전은 위험상황에 빠진 주민과 대원의 안전을 동시에 고려하여야 한다.

4. 각 대의 대원은 위험한 지역이거나 불필요한 위험 부담을 갖는 위치에 배치되지 않는다.

1.05 확대방지

1. 각 대의 활동은 위험상황을 가능한 최소한의 지역으로 억제하는 방향으로 활동하여야 한다.

2. 위험상황을 억제하는 활동은 비상상황의 문제가 보다 복잡한 상황으로 악화되는 것을 예방한다.

3. 비상상황의 제한활동은 최우선순위로 인명 안전이 보장된 후에 이루어진다.

1.06 위험상황의 통제

1. "통제"는 가스누출, 화재 등 위험요소를 제거하거나 완화시키는 활동을 말한다. 통제활동은 소방관서의 대원과 유관기관의 대원, 그리고 의용소방대원의 활동을 포함하는 개념으로 진화보다 넓은 개념이다.

2. 인명안전, 확대방지, 통제활동은 우선순위에 의해 동시에 또는 순차적으로 수행한다.

3. 통제 임무는 공격적인 전략과 함께 활용된다.

SOP 409

비상시 자원봉사시민의 참여

SOP 409  비상시 자원봉사시민의 참여

1.01 목 적

비상상황 임무 시에 민간인 활용에 관한 현장지휘관 및 단위지휘관의 권한과 책임을 규정함으로서 활용범위와 절차를 이해시키는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 서울소방재난본부는 비상시 위험현장에서의 민간인의 참여를 가능한 억제하는 것을 기본방침으로 정한다.

2. 일반적이지 않은 비상상황 하에서 민간인을 참여시키는 문제는 현장지휘관의 허가를 요건으로 한다. 현장지휘관은 명백하게 위험한 지역이거나 유해한 환경에는 민간인을 참여시키거나 배치하지 않는 것을 원칙으로 하여야 한다. 현장지휘관은 그들의 행동과 상태 여부를 통제해야 한다.

1.03 범 위

이 방침에서 사용하는 "민간인"은 합법적으로 조직된 소방관서서나 경찰관서서의 일원이 아닌 사람들을 의미한다. 단, 합법적으로 조직화된 의용소방대원은 “민간인”에 포함되지 않는다.

1.04 권 한

현장지휘관 또는 단위지휘관은 민간인을 사고현장에 참여시킬 경우 위험하지 않는 임무를 부여하되 가능한 각 출동대원의 보조 또는 지원업무에 국한하되 참여의사를 가진 민간인을 체력조건이나 기타 임무에 적합한지의 여부를 판단한 후 허용하여야 한다.

1.05 책 임

1. 현장지휘관은 민간인 지원자를 선발 참여시킬 때 해당 민간인의 동의(의식적인 승인이나 암묵적인 동의)를 구하고, 이들 민간인에 대한 현장안전교육에 대한 책임을 진다.

2. 서울특별시장(서울소방재난본부)은 민간인의 지원 또는 참여 활동시 안전사고를 당한 경우 재난및안전관리기본법 및 소방기본법에 근거한 보상과 치료를 할 의무를 지니게 된다.

3. 현장지휘관은 사고 현장의 전반적인 통제에 대한 책임과 함께 민간인의 안전사고를 방지하기위한 조치를 취해야 한다.

SOP 410

자체화재조사 운영기준

SOP 410  자체화재조사 운영기준

1.01 목 적

1. 서울소방재난본부 관할 구역 내에서 발생한 모든 화재를 조사한다.

2. 119안전센터 단위로 시작하고 필요한 경우 사고 정황에 기초하여 소방서 화재조사팀, 소방재난본부 화재조사팀 단위로 진행한다.

3. 발화지점, 화재원인, 누가 어떻게 관련되어 있는지에 대한 체계적이고 과학적인 조사를 지원하는 기준을 수립함을 목적으로 한다.

4. 119안전센터 단위의 화재 조사 과정에 관한 방침, 기준, 절차의 제공을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 화재원인조사는 “소방기본법령”과 “화재조사및보고규정”에 근거하여 모든 화재의 발단과 원인을 판별하는 것을 원칙으로 한다.

2. 각 119안전센터장은 소방서 화재조사팀이 출동할 때까지 관할구역 내에서 발생하는 화재를 1차적으로 조사한다.

3. 각 119안전센터 출동대는 관할 구역내 신고 장소에 단독 출동한 경우 다음과 같은 상황이 발생하면 현장지휘관을 통해 소방서 화재조사팀의 출동을 요청해야 한다.

① 방화 및 방화의 가능성이 농후한 화재

㉮ 방화에 사용된 마른잡초, 석유통, 성냥 또는 라이터, 기타 장치(전기적, 화학적, 기계적)의 존재

㉯ 동시다발 화재

㉰ 동일한 장소 또는 대상물에서 상습적으로 발생하는 화재

㉱ 일반적이지 않고 의심스러운 시간대에 일어난 화재

㉲ 명백한 준비에 의해 일어난 화재(예를 들어 일반적으로 발견되는 내용물의 부재 또는 제거된 경우.)

㉳ 점유자에 화상을 입히거나 부상을 입힌 화재

㉴ 일반적이지 않은 조건과 발화의 위치

㉵ 점유자의 의심스러운 의견과 행동

㉶ 수용된 재산 또는 구조물의 제거 수단으로 화재를 이용한 것으로 의심되는 경우

㉷ 각종시설, 장비 등을 수리하기 전에 또는 수리하는 과정 중에 발생한 화재

㉸ 기계장치나 시설 등이 손상된 곳 또는 이미 발화한 내용물이 발견된 곳의 화재

㉹ 매도 또는 매수 재산의 화재

㉺ 상습적으로 화재를 신고한 사람에 의해 발견된 화재

㉻ 폭동, 인종문제, 집단적 행동과 잠재적으로 연관된 화재

② 비상상황과 연관성이 있는 것으로 보이는 범죄의 증거 또는 혐의가 발견된 화재

③ 누군가의 참사를 야기하는 화재

④ 폭발과 관련한 화재

⑤ 막대한 재산 및 금전적 손실을 일으키는 대형화재

⑥ 법정 소송으로 귀결될 가능성이 있는 경우

⑦ 특별하게 언급되지 않은 상황이지만 119안전센터장이 화재 조사가 필요하다고 보고한 경우

4. 119안전센터장이 소방서 화재조사팀을 요청하였으나 출동할 수 없는 상황인 경우 인근 소방서 화재조사팀을 요청하거나 인근 119안전센터 출동대의 지원을 요청할 수 있다.

1.03 책 임

1. 현장 화재 조사가 반드시 수행되도록 하는 것은 현장지휘관의 책임이다.

2. 화재 조사를 수행하는 책임을 맡은 현장지휘관 또는 119안전센터 지휘관은 상기에서 명시한 소방서 화재조사팀의 출동을 요청해야 하는 상황이 발견되면 소방서 화재조사팀 또는 소방재난본부 화재조사팀을 요청하는 책임이 있다.

3. 현장지휘관과 각 출동대 대원은 화재조사에 도움이 될 수 있는 증거를 알려주고 올바르게 수집될 때까지 증거를 보존해야 하는 책임을 가진다.

1.04 절 차

1. 진압 및 구조활동 임무를 수행할 시 방화로 보이는 여러 가지 증거와 조건을 주의 깊게 관찰하고 보존해야 한다.

2. 화재의 진압이 이루어진 후  정밀 조사가 이루어지기에 앞서 가능한 빨리 화재 조사 절차에 착수한다.

3. 가장 먼저 화재 발생 지점을 파악하도록 한다.

4. 화재의 원인을 파악하도록 한다.

5. 조사 활동이 이루어지는 동안 지휘관의 감독 하에 정밀조사를 수행한다.

6. 발견되는 모든 증거자료는 보존한다.

7. 필요시 소방서 또는 소방재난본부 화재조사팀을 요청한다.

8. 화재조사팀이 도착할 때 까지 실질적인 정밀 조사를 충실하게 이행한다.

SOP 411

배연작전절차

SOP 411  배연작전절차

1.01 목 적

대규모의 배연작업이 필요한 배연작전절차에 관한 서울소방재난본부의 방침을 수립함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 배연대는 연기의 제거 및 소방임무를 수행하기 위해 사고현장에서 활용되며 현장지휘관이 사용시 이점을 고려하여 사고 현장에서 활용된다.

2. 배연대는 현장지휘관에 의해 상황실에 요청된다. 배연차 담당 근무자는 사고 현장에 대한 적절한 배연작업을 담당한다. 배연작업에 할당할 수 있는 적절한 인력이 없는 경우 의무소방대 또는 훈련받은 의용소방대원이 담당하게 할 수 있다.

3. 배연대의 무선호출 명칭은 “◦◦번 배연대”로 한다.

1.03 절 차

1. 배연대가 사고 현장에 도착할 때, 장비를 현장에 배치하기에 앞서 다음과 같은 기준이 고려되어야 한다.

① 풍속과 풍향

② 화재 건물의 접근성

③ 현존하는 배연가능한 개구부의 존재 또는 앞으로 만들 계획에 있는 배연을 위한 개구부의 위치

④ 현존하거나 예측되는 화재 조건

⑤ 진행 중인 구조 임무

⑥ 팬으로 빨려 들어가 건물 내로 주입될 수 있는 연기, 유독가스, 먼지의 가능성

2. 배연장비에 의해 발생된 압력이 연기와 화재를 건물 내의 다른 장소로 확대되지 않도록 배연 가능한 개구부를 엄격하게 통제한다.

3. 시동 전

① 마이크로 브레이크와 휠 초크를 안전한 차량에 설치한다.

② 육안으로 엔진, 송풍기, 팬 시스템을 체크한다.

③ 팬의 입구와 출구의  장애물을 제거한다. 요청에 따라 공기배연관을 설치하며 가능한 직선으로 설치 되도록 한다.

④ 갑작스럽게 꺾이는 곳이나 20에서 25피트 간격으로 공기 관 하중을 지지하도록 한다.

⑤ 클러치를 풀어 놓는다. (레버를 앞으로)

4. 엔진 시동

① 스로틀 제어를 공회전으로 설정한다.

② 오일 압력 안전 컷 아웃 버튼을 눌러 유지한다.

③ 요청에 따라 초크를 당긴다.

④ 키를 돌려 시동을 걸고 오일 압력이 올라가면 오일 압력 컷 아웃 버튼에서 손을 뗀다.

⑤ 엔진이 600에서 1000rpm이 되도록 한다.

5. 팬의 작동

① 스로틀 1000rpm에서 그보다 낮은 rpm에서 설정되도록 한다.

② 클러치를 천천히 작동시킨다. (레버 뒤로)

③ 엔진과 팬이 정상적으로 작동하는지 확인한다.

④ 요청에 따라 스로틀을 조절한다. 단, 2500rpm의 엔진 속도를 넘어서는 안된다.

⑤ 엔진 오일 압력, 온도, 연료량을 모니터한다.

6. 팬의 종료

① 엔진 속도를 1000rpm 이하로 감속한다.

② 천천히 클러치를 풀어 놓는다. (레버 앞으로)

7. 엔진 정지

① 적절한 냉각을 위해 수 분 동안 엔진이 600에서 1000rpm 사이에서 작동하도록 한다.

② 스로틀을 완속(공회전)으로 내려놓는다.

③ 스위치를 돌려 시동을 끈다.

1.01 기 타

1. 차량을 움직일 수 있도록, 브레이크와 초크가 팬을 작동하기 전 상태로 설정되어 있음을 확인한다.

2. 건물 내에 가스 설비는 주의 깊게 모니터 되어야 한다. 건물 내에 지나가는 공기의 속도는 지시 조명을 끌 수 있을 정도로 빠르다.

3. 장치를 배연 구멍에 최대한 가깝게 위치시키면 배연 구멍의 바람을 통해 배출된 연기나 가스가 팬으로 흡입되는 결과로 이어진다.

SOP 412

개인안전경보장치 사용지침

SOP 412  개인안전경보장치 사용지침

1.01 목 적

1. 출동대원의 순직, 조난, 부상과 같은 안전사고 방지를 위해 개인안전장치 사용지침을 확립하는 것을 목적으로 한다.

2. 출동대원이 신체적으로 움직일 수 없는 상황에 처하거나 긴급지원을 필요로 하는 사고 발생시 지원신호로 타 대원을 호출 할 수 있는 개인안전경보장치(PASS : Personal Alert Safety System)를 공기호흡기에 부착 사용하도록 하여 대원이 안전하게 활동하는 것을 목적으로 한다.

3. 소방 및 구조 관련 지식, 기술 훈련을 이수한 소방관들에게 개인안전경보장치(PASS)를 모두 지급할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

1.02 방 침

1. 서울소방재난본부의 소방차에 구비된 공기호흡기는 PASS 장비와 함께 착용한다.

2. 사고 현장이나 훈련 시 공기호흡기 실린더 밸브가 열린 경우 PASS는 "ARM" 위치로 설정하는 것을 의무 사항으로 한다. 지시된 사항을 지키지 않는 경우 해당하는 대원과 소속 단위지휘관은 안전장구착용 의무위반에 따른 관련 책임을 진다.

3. 대원이 안전장구를 착용하지 않은 상태에서 유해하거나 위험한 환경에 처하게 해서는 안 된다.

4. PASS장비는 (주)산청에서 제조된 공기호흡기는 허리 벨트 왼쪽, 레귤레이터 옆에 착용한다. 그 밖의 회사에서 제조된 공기호흡기의 장착시에는 공기호흡기의 허리 벨트보다 5 내지 6인치 정도 위, 왼쪽에 설치한다.

5. PASS 장비는 수리 또는 유지 보수를 위해 탈착하는 경우를 제외하고는 공기호흡기에서 해체하여서는 안 된다.

6. 각 교대 조 시작 및 장비사용 후, 대체 장비가 지급된 경우 또는 교대 조의 일부가 다른 요원과 교체된 경우 공기호흡기 검사 시에는 반드시 장비의 정상적인 기능 여부를 체크해야 한다.

7. 공기호흡기와 PASS장비를 한 장비로 간주한다. 둘 중의 하나가 정상적인 기능을 수행하지 못하는 경우 두 장비 모두 사용 불가능한 것으로 간주한다.

8. 책임 지휘관이나 유지보수 기관이 결함 또는 분실 장비에 관한 보고를 정식으로 받은 경우 공기호흡기와 PASS 장비를 즉시 교체하도록 지시한다.

9. 배터리는 각 장비가 안정적인 전원 공급과 수요에 기반을 두어 매 6개월 주기로 자동 교체된다. 배터리는 매년 1월 1일과 7월 1일 교체된다.

10. 소방관련(조사, 사용, 검색, 위치 설정)지식과 기술을 습득하기 위한 PASS 장비의 활용 교육은 일 년에 두 번 수행하여야한다. 이 훈련은 현장에 출동하는 대원과 현장지휘체계를 운영하는 자원지원부 통신지원팀원의 의무사항이다.

1.03 절 차

1. PASS 장비 검사 절차

① 육안으로 장비의 손상을 확인한다.

② 컨트롤 손잡이를 “ON”으로 설정한다. 맥박 같이 뛰는 큰 소리가 재생된다. 이러한 소리가 5초 동안 재생되도록 한다.

③ 켜진 상태를 테스트 한 후 컨트롤 스위치를 "ARM“ 위치로 설정한다. 톤은 짧고 조용하게 재생된다. 장비가 어떠한 행동도 취하지 않도록 한다. 30초 내에 맥박 같이 뛰는 큰 소리가 활성화 되도록 한다.

④ 컨트롤 스위치를 OFF로 설정하여 장치를 끈다.

2. PASS 장비의 오작동(장비에 이상이 발생한 경우) 처리절차

① PASS 장비가 이상 작동을 일으킬 때 장비와 공기호흡기 벨트는 해제한다. 항상 PASS 장비는 공기호흡기 벨트에 부착된다. 예외적으로 수리와 유지보수 승인을 받은 요원만이 해제 한다.

② 결함 또는 분실 장비에 관한 보고서에 이상 작동사항을 기재하여 예산장비팀에 제출한다.

③ 책임 지휘관 또는 유지보수 기관은 이상 작동을 확인하고 공기호흡기와 PASS를 즉시 교체하도록 지시한다.

3. PASS 장비 사용법

① 공기호흡기가 사용 중일 때 PASS 장비는 ARM 위치에 설정되어야 한다. 컨트롤 스위치의 정면은 오렌지 색으로 점등된다. 이러한 장착은 공기호흡기 실리던 밸브가 열려진 경우 적용된다. 장비는 소방관의 거동에 문제가 발생하거나 30초 동안 이동이 없으면 자동으로 소리 경보를 송출한다.

② 위기에 처한 대원은 컨트롤 스위치를 ON으로 위치시켜 수동으로 작동시켜야 한다. 수동으로 OFF위치로 설정하여 끄지 않는 이상 맥박 같이 뛰는 큰 소리는 연속적으로 재생된다.

③ “ARM” 으로 설정되어 있을 때 PASS 장비는 낮은 볼륨의 구조신호를 송출한다. 대원이 처한 위기가 해소되었거나 위기에 처하지 않은 경우 장비를 가볍게 두드리거나 흔들어주면 소리가 멈추고  리셋하게 된다. PASS 장비가 우발적으로 구조신호를 발생시킨 경우 컨트롤 스위치를 OFF로 설정하여 리셋한 후 ARM 위치로 설정한다.

④ PASS 장비는 배터리의 잔량이 얼마 남지 않은 경우 낮은 볼륨의 비프 음을 낸다. 배터리의 잔량이 낮다는 표시가 나타나면 즉시 보고하여 장비팀에 통보하고 배터리 교환을 지시한다. 장비팀은 전문성이 있는 대원으로 하여금 배터리를 교환할 수 있도록 조치한다.

⑤ 공기호흡기를 착용한채 유해하지 않은 환경 하에서 일하거나 혼자 근무하는 경우에도 PASS 장비는 사고 현장에서 착용하여야 한다.

SOP 413

대원ID관리시스템

SOP 413  대원ID관리시스템

1.01 목 적

1. 단일 또는 다수의 임무를 수행할 때 대원들과 출동차량의 모니터링 및 추적을 용이하게하는 대원관리 시스템을 확립하는 것을 목적으로 한다.

2. 사고 현장에서 진압․구조 대원의 배치와 지휘를 담당하는 단위지휘관(소대장, 중대장 등)을 지정하는데 활용 한다.

1.02 방 침

서울소방재난본부 ◦◦◦소방서 소속 대원은 모든 사고 현장에서 이러한 절차에 따라 임무에 임해야 한다.

1.03 책 임

서울소방재난본부 ◦◦◦소방서의 모든 대원은 이 방침에 명시된 절차를 이해하고 준수하는 책임을 갖는다.

1.04 절 차

1. 일반

① 각 대원은 2개의 ID 태그를 지급받게 된다. 태그 하나는 헬멧의 후면 링에 부착하고 다른 하나는 방화복 상위 주머니에 보관한다.

② 타 119안전센터 또는 구조대에 업무지원으로 임시근무하거나 3교대 순번근무를 실시하는 경우 근무시작과 동시에, 출동차량에 배정된 대원은 헬멧에 걸어둔 ID 태그를 떼어내어 출동차량의 측면 캐비넷 내의 수납 고리에 걸어놓는다. 출동소방차 운전사는 진압 또는 구조대원과 구분되게 걸어 놓는다. 다른 119안전센터 또는 단위대(소대, 중대)에 재배정된 대원은 자신의 ID 태그를 가져가 배치받은 출동차량에 걸어둔다.

③ 비번시간이 된 대원은 수납 고리에서 태그를 떼어내어 헬멧에 걸어 둔다.

④ 임시 ID 태그의 발급 : 소방서 지휘 차량은 추가 활용 가능한 임시 무기명 ID를 적정수량 확보하여 보관한다. 이것은 분실하거나 임시로 배치된 대원이나 정규소방대원이 아닌 인원에 대한 태그로 활용된다.

2. 임무

① 단독 출동대 임무인 경우 또는 출동지령이 발령된 경우 현장지휘관이 특별히 지시하지 않는 이상 수납 고리와 태그는 소방차 내 지정장소에 보관한다.

② 다수 출동대 임무인 경우 현장지휘관은 지시한 보조대원(가능한 의무소방대원을 활용한다)을 통해 현장의 각 대로부터 수납고리를 모아 현장지휘소로 가져온다. 가져온 수납 고리를 상황판 위에 걸어둔다. 상황판은 현장에서 누가 무엇을 어디서 임무를 수행하는지 기록하며 실시간으로 업데이트 된다. 운전사가 진압대원의 역할로 배정되는 경우 태그는 진압대원 고리에 걸어둔다. 임무에 참여한 모든 인원이 복귀할 때 까지 각 부대의 수납 고리는 현장지휘소에 남겨진다. 각 개인은 사고 현장을 떠날때 자기 ID 태그를 수거해 가야한다.

③ 추가로 도착하는 출동대, 비번인 대원, 타 소방서 소방․구조 대원 및 개인은 임시 ID태그를 발급받기 위해 현장지휘소에 응소 보고를 해야 하며 이때 적절한 임무가 배정된다. 각 지휘 차량은 무기명 ID태그를 임시발급할 수 있도록 상시 보관하여야한다.

④ 두 번째 ID태그는 사고현장에서 분리된 통제구역 설정(화학재난시 HOT ZONE 출입통제선, 지하화재구역 출입통제선 등) 운영시 출입입구에 수거하는 지정대원에게 제출하는데 활용된다. 인가된 수거담당 대원은 이러한 지역에 진입하는 대원으로부터 태그를 수집하며 이를 상황판에 올려놓는다. 이들 통제지역을 떠날 때 각 대원은 자신의 태그를 돌려받아야 한다.

⑤ 대원비상점호 : 각 대의 대원비상점호를 실시함으로서 비상상황 시 대원의 이상유무 및 출결여부를 확인한다. 30초 내에 현장지휘관의 통신지원요원이나 지정된 안점담당은 대원비상점호체계를 가동하도록 상황실에 통보한다. 상황실은 3초 경보음을 무선채널을 통해 송출한 다음, 현장지휘관 통신지원 또는 안전담당은 "지금부터 ◦◦◦사고(화재)현장 출동대원 비상점호 실시“라고 통보함으로서 각 대 또는 현장지휘소 각 부서의 출결상황을 파악하게 하며 각 대로부터의 응답을 기다린다. 상황판은 출결여부 체크리스트로 이용된다.

[예 : 명령구호 : ◦◦◦119안전센터(또는 ◦번 출동대, 또는 ◦◦소대/중대)  출동대 응답 : ◦◦◦119안전센터장 ◦◦◦(성명)

소방사 ◦◦◦, 소방교 ◦◦◦, 소방장 ◦◦◦ 이상없음

각 출동대 중 어떤 대가 응답에 실패한 경우 현장지휘관은 출결여부가 확인되지 않은 대원을 찾도록 한다.

⑥ 각 출동대는 원래 소속 출동대에서 임무를 수행하는 것을 원칙으로 하며 가능한 동일 장소에서 임무를 수행하여야 한다. 각 출동대가 요청된 기능을 수행하기위해 분할되어야 하는 경우 지원을 받은 지휘관은 배정된 모든 대원을 관리해야 한다. 각 출동대 대원이이 휴식을 취하는 경우 가능한 전 출동대의 대원 모두가 동시에 휴식을 가진다.

⑦ 각 출동대 지휘관은 각 대의 모든 대원의 위치를 항시 파악하고 있어야 한다. 각 단위 출동대 지휘관은 현장지휘관의 승인없이 사고 현장에서 타 출동대로 대원을 이동시킬 수 없다. 각 출동대의 지휘관은 치료를 받거나 의료 시설로 이송되는 대원의 상황을 현장지휘관에게 보고하여야 한다.

⑧ 사고 현장에서 복귀하는 모든 대원은 ID 태그를 회수받아 소속 관서로 출발한다.

⑨ 회수해 가지 않은 태그는 현장지휘차 운전요원이 일괄관리하고 현장지휘관에게 현황을 보고한다.

SOP 414

2 IN 2 OUT

SOP 414  2 IN 2 OUT

1.01 목 적

모든 출동대원에게 안전한 임무수행환경을 조성하고 비상상황에 대응하는 위험요인으로 인한 대원들의 부상이나 순직사고의 위험성을 줄이기 위한 일반적인 기준과 절차를 확립하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

사고 현장에서의 출동자원을 가능한 안전하고 효과적으로 운용하기 위해 서울소방재난본부는 다음과 같은 절차를 모든 소속 대원들에게 적용한다.

1.03 정 의

1. 1급 위험상황 : 인명에 즉각적인 위험을 초래하거나 건강에 치명적인 영향을 미치거나 유독물질 등 위험한 환경요인이 존재하는 상황

2. 긴급대응팀 : 필요에 따라 특별하게 조직된 대원위기 구출팀으로 2명 이상이 1개 팀으로 편성된다.[자격을 갖춘 소방관 : 정규소방관(의무소방대원과 의용소방대원은 제외)]

1.04 절 차

1. 처음 도착한 중대는 사고가 1급 위험상황인지 파악한다. 1급 위험 상황 시에는 어떠한 대원도 단독으로 들어갈 수 없다. 적어도 공기호흡기를 장착한 2명의 대원으로 구성된 팀만 진입할 수 있다.

2. 화재 상황 시 현장지휘관은 화재의 초기상황에 대해 판단한다. 2명이상의 자격을 갖춘 소방관으로 이루어진 팀이 초기 화재 진압을 위한 임무를 개시한다.

3. 1급 위험상황인지 여부가 판별되고 현장에 자격을 갖춘 소방관이 5명 미만이라면 1급 위험상황에서 임무를 개시하기 전에, 적어도 5명의 소방관이 현장에 도착할 때까지 대기하여야 한다. 자격을 갖춘 2명의 추가 소방관이 1급 위험상황이 존재하는 환경 밖에서 긴급대응팀으로 상주하고 1 명은 펌프차의 운용을 담당하는 동안 2 명의 소방관이 1급 위험상황 환경에서 임무를 시작한다. 초기 긴급대응팀 대원 두 명중 한명은 임시 현장지휘관의 역할로서의 현장기록 책임을 진다. 두 번째 긴급대응팀 대원은 구조나 지원이 필요한 경우 긴급대응팀으로서의 임무가 주어지지 않는 한 다른 임무나 기능에 배정된다.

4. 1급 위험상황 환경에서 임무를 수행하는 대원은 공기호흡기를 사용해야 하며 2인 이상의 조로 진행해야 한다. 2인으로 이루어진 진입대는 지속적으로 음성과 시각적인 연락관계를 유지해야 한다. 휴대용 무전기 및 2인 연결 안전로프는 음성이나 시각적인 연락의 대체 수단으로는 적합하지 않다. 내부에 진입한 팀과 외부 팀의 통신을 포함하여 무전기는 화재현장 통신 수단으로 이용되지만 팀 구성원들은 상호 긴밀한 지원을 위해 최대한 근접하게 위치해 있어야 한다.

5. 5명의 소방관이 배정될 때 까지 1급 위험상황 환경 외부에서의 임무수행사항은 물 공급, 외부 화재 진압, 위험 지역 설정, 시설물 통제, 배연과 배연, 사다리의 설치, 강제 진입작업, 위험요인노출 보호, 그 밖에 현장지휘관에 의해 적절하다고 간주되는 외부 임무를 수행한다.

6. 사고 현장 상황이 하나이상의 내부 진입팀을 필요로 하는 단계로 진행되면 긴급대응팀은 즉시 투입할 수 있는 상태로 1급 위험상황환경 외부에 즉시 대기한다. 외부에 대기 중인 긴급대응팀은 완전한 안전장구와 보호 복을 착용하고 공기호흡기 및 무전기와 그 밖의 구조 장비를 장착하고 주어진 위치에 대기한다. 긴급대응팀 대원은 대체 팀 인원이 배정되지 않는 이상 다른 임무에는 배정되지 않는다. 이들 팀은 비상용 호흡보조장비를 착용하여야 한다.

7. 동시다발적 1급 위험상황 환경을 갖는 고층 또는 중간 높이의 건물, 대형 시설, 그 밖의 지역에서 사고가 일어난 경우 현장지휘관은 신속히 대응팀이 필요한 수를 파악하여 유사시 지연 없이 신속히 임무를 수행할 수 있도록 한다. 활동 및 이동공간이 넓은 경우 가능한 신속한 투입이 이루어질 수 있도록 둘 이상의 긴급대응팀이 대기하는 대기지점을 지정하여 운용할 것인지를 고려해야 한다. 현장지휘관은 사고의 상황에 맞춰 팀의 수를 결정해야 한다.

8. 활동대원이 위험에 빠졌거나 부상을 입거나 신속히 대응팀의 지원을 필요로 하는 경우 현장지휘관은 무선으로 이를 상황실에 통보한다. 상황실은 긴급 메세지 신호를 송출하고 동시에 구조가 진행 중임을 알려준다. 직접적으로 임무수행과 관련되지 않은 모든 무선 통신은 위험에 빠진 대의 구조를 수행하기 위해 즉시 중단된다. 동시에 대원비상점호를 실시한다. 현장지휘관은 구조 지원을 위해 필요시 긴급대응팀에 대원을 추가 배치한다. 긴급대응팀은 구조 시 행해지는 과정과 활동에 관해 현장지휘관에게 지속적으로 보고한다.

9. 현장지휘관이 건물 내 대피 명령을 내리는 경우 (운용 매뉴얼 3편 대원 책임 시스템에 명시된 대로)건물에서 대피가 이루어진 후 대원비상점호를 즉시 수행한다. 긴급대응팀은 대원비상점호 보고를 시 응답이 없는 팀을 위해 즉각적 대응이 가능하도록 현 위치를 유지한다.

1.05 예 외

1. 화재 사고 지역에 도착하여 화재가 초기 상태임을 발견한다면 그러한 화재의 진압은 5명 이내의 인원으로도 진압활동을 시작할 수 있다.  쓰레기화재, 임야화재, 차량화재와 같은 건축물 외부에서의 화재의 진압은 공기호흡기 착용이 필요한 상황일지라도 5명 이내로 임무를 시작할 수 있다.

2. 현장 도착 시 요구조자의 절박한 인명 위협 상황이 전개되고 있거나 잠재적인 인명 위협 상황이 진행되고 있는 경우 즉각적인 대응을 통해 인명 손실 또는 심각한 부상을 낮출 수 있다면 5명 이내의 대원으로 임무를 수행할 수 있다. 현장지휘관은 건물용도, 시간대, 요일, 현장정보, 건물 내에 사람이 있음을 나타내는 징후(야간에 불이 켜져 있는 경우 휠체어가 있는 경우 차량이 주차되어 있는 경우 등) 등을 고려하여 상황을 평가한다. 요구조자가 구조될 수 있다고 판단되는 경우에 즉각적인 진입을 고려한다. 확실하게 사람이 있다는 징후가 없거나 화재가 발생한 건물내에 사람이 있음을 보고하는 단위지휘관이 없다면 인명손실의 즉각적 위험성이 존재하지 않는다고 가정하고 내부 진압은 현장에 최소 5명 이상의 대원이 도착할 때까지 진행되지 않는다.

3. 직․간접적인 인명위협상황이 존재하여 즉각적인 대응을 통해 인명의 손실과 심각한 부상을 예방해야 할 상황이 전개되는 경우임에도 초기 신속히 대응팀에 배정할 인원이 현장에 없는 상황에서 1급 위험상황 환경에 진입하게 되는 팀은 단위지휘관의 책임 하에 그들이 노출될 위험요인과 상황을 주의 깊게 평가하여야한다. 이런 경우에도 모든 경우에 최소 2명 이상이 진입 팀으로 구성되어야 한다.

4. 최소 5명 미만의 인원으로 즉각적인 진입을 해야 할 경우 현장지휘관은 신속히 대응팀의 활용에 앞서 1급 위험상황하에서 내부진입을 시도한다는 사실을 상황실에 통보하여야 한다. 상황실은 모든 출동대에 이러한 사실을 통보하고 수신을 받은 각 대는 수신여부를 상황실에 통보하여야 한다.

5. 현장지휘관이 이러한 기준으로부터 벗어나 지휘한 경우 취해진 활동을 화재사고보고서에 기록하여 소방서장에게 보고하여 검토과정을 거친다. 보고서의 내용은 현장지휘관에 의해 작성되며 지휘의 이유, 정당성, SOP 규정으로부터 벗어나 취한 행동의 결과를 기록하여야 한다.

제Ⅴ장 구급대원 안전관리

구급대원 안전관리 SOP/IC01

감염방지 책무

1. 목적

이 표준작전절차는 구급대원의 건강․안전 및 감염방지와 관련한 직무별 책임을 명백히 함으로써 구급대원 안전관리의 실효성을 높이는 것을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 구급대원의 안전과 관련하여 직무상 책임이 있는 모든 사람에게 적용한다.

3. 절차(책무)

3.1 소방서장

3.1.1 구급대원의 건강․안전 및 감염방지와 관련한 관리업무는 각 직무를 담당하는 간부에게 위임될지라도 모든 구급대원의 건강 및 후생에 대한 궁극적인 책임은 소방서장에게 있다.

3.2 감염방지위원회

3.2.1 소방서장은 감염방지위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성․운영하여야 한다.

3.2.2 위원회의 위원장은 소방서장이 되며, 위원은 과장 2인(1인은 예산부서 과장을 당연직으로 한다), 구급대원 대표 2인, 자문의사 1인으로 구성하며 구급담당(팀장)이 간사가 된다.

3.2.3 위원회의 회의는 반기 1회 개최하여야 하며 다음 사항에 대한 주기적 평가 및 보완에 대한 책임을 진다. 다만, 소방서장은 필요시 위원회는 수시로 개최할 수 있다.

건강유지	채용신체검사, 정기검진, 면역주사, 지속적인 건강평가, 감염직원 지원프로그램, 의료기록
현장활동 및 회복	출동준비(감염방지 훈련, 출동차량에 개인 안전장비의 비축 및 유지관리), 현장관리(현장활동, 홍보, 정보제공), 귀소(청소․살균․소독, 개인 안전장비의 유지관리, 폐기기법)
노출 이후	통보, 확인, 치료 및 사후관리, 기록 및 보존
근무처 관리	주방, 대기실, 욕실, 세탁실, 장비저장․소독 및 폐기장소
예산편성	구급대원 보호장비 및 감염방지 기기 등의 소요 예산 수립

3.2.4 위원회는 감염방지 평가를 반기 1회 실시 후 10일 이내에 소방서장에게 평가서를 제출한다.

3.3 감염방지 간부

3.3.1 소방서의 감염방지 간부는 구급담당(팀장)이 된다.

3.3.2 감염방지 간부의 책무는 다음과 같다.

∙‘구조대 및 구급대의 편성․운영 등에 관한 규칙’ 제13조 제1항에 의한 감염방지대책의 수립․시행 및 추진결과분석

∙‘구조대 및 구급대의 편성․운영 등에 관한 규칙’ 제13조 제3항에 의한 발병여부 추적관리

∙감염방지위원회와 협의하여 감염방지를 위한 개인 보호장비의 종류 및 적정비축량 결정

∙전염성 질병에의 노출가능성 평가 및 병원과의 네트워크 구축

∙감염방지 프로그램의 평가 및 위험요소 분석

∙감염방지 프로그램의 이행상태 점검결과 분석

∙백신접종 계획의 수립․실시 및 의료기록의 보관

∙감염방지를 위한 교육실시

3.4 안전센터장

3.4.1 안전센터장의 책무는 다음과 같다.

∙3.2.3 내용의 구체적 집행

∙감염방지 프로그램의 평가 및 위험요소 도출

∙감염방지 프로그램의 이행상태 점검

∙불안전한 행위의 교정 및 교육

∙현장 및 안전센터 내에서의 안전규칙 준수확인

∙건강검진, 백신접종, 감염방지 교육을 받지 않은 구급대원의 현장활동 통제

3.5 구급대원

3.5.1 모든 구급대원의 책무는 다음과 같다.

∙개인 건강 및 안전은 궁극적으로 개인의 책임임을 인식

∙현장활동간 개인 안전장비의 의무적 착용

∙‘구조대 및 구급대의 편성․운영 등에 관한 규칙’ 제13조 제2항에 의한 유해물질등접촉보고서 작성․제출

∙‘구조대 및 구급대의 편성․운영 등에 관한 규칙’ 제38조에 의한 소독

∙전염성 질병(직무관련 유무와 무관) 증상이 있을 경우 안전센터장에게 보고

구급대원 안전관리 SOP/IC02

건강상태 확인 및 감염방지 교육

1. 목적

이 표준작전절차는 소방서에서 구급업무를 수행하는 구급대원의 감염방지를 위하여 구급대원의 건강상태 확인 및 감염방지 교육에 관한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 소방서에 근무하는 구급대원의 건강 및 안전과 관련된 책무가 있는 모든 사람에게 적용한다.

3. 절차

3.1 건강상태 확인

3.1.1 구급업무에 임하는 모든 구급대원은 건강검진을 받아야 하며, 그 결과 구급업무에 적합하다고 판단된 경우에 한하여 구급활동에 투입되어야 한다.

3.1.2 감염방지위원회는 감염방지를 위하여 필요한 경우 구급대원의 구급활동을 제한할 수 있다.

3.1.3 모든 구급대원은 B형간염, 인플루엔자, 파상풍, 디프테리아에 대한 백신접종을 받아야 한다. 또한, 소방방재청장이 필요하다고 인정하는 경우에는 추가백신의 접종을 받아야 한다. 그리고 백신접종은 의료기록에 작성되어야 하며, 구급대원 접종표․건강검진기록표를 작성하여 인사기록 카드와 같이 관리되어야 한다.

3.1.4 구급대원은 서면으로 백신접종을 거부할 수 있으며, 나중에 다시 신청할 수 있다.

3.1.5 모든 구급대원은 구급대원으로 배치되기 전에 결핵검사를 받아야 한다.

3.1.6 모든 구급대원은 ‘구조대 및 구급대의 편성․운영 등에 관한 규칙’ 제40조 제2항에 따른 정기건강검진을 받아야 한다. 단, 구급대원의 건강검진 항목 중 요추부 및 폐검사의 경우 1년마다 1회에 한하여 반드시 정밀검사를 실시토록 한다.

3.1.7 질병 등으로 인하여 구급업무를 중단했던 구급대원이 구급업무에 복귀하기 위해서는 사전에 구급업무 적합여부에 관한 의사의 진단을 받아야 한다.

3.1.8 구급대원이 구급이외의 다른 업무부서로 발령 받을 때에는 건강검진을 받아야 한다. 다만, 최근의 건강검진 결과로 갈음 처리하되, 차후 구급대원 정기 건강검진 시 검진대상자에 포함하여 건강검진을 실시하여야 한다.

3.1.9 구급대원의 감염방지 기록은 구급대원이 퇴직할 때까지 보관하여야 한다.

3.1.10 의료기록은 보안이 유지되어야 하며, 인사기록카드와 별도로 보관하여야 한다. 의료기록은 본인의 동의 없이는 어떠한 경우에도 외부에 공개되어서는 안 되고, 다른 업무부서로 발령 받을 때에는 새로운 업무부서로 송부하여야 한다.

3.1.11 직원 지원프로그램 및 참사스트레스완화(CISD) 프로그램에 참석한 기록도 의료기록에 포함하여야 하고, 외상후스트레스 상담은 년 1회이상 받아야 한다.

3.1.12 구급대원은 자신의 의료기록을 확인할 수 있으며, 복사를 요구할 수 있다.

3.1.13 구급대원의 개인 신상이 공개되지 않는 경우에 한하여 감염방지 프로그램의 평가를 위하여 자료를 활용할 수 있다.

3.1.14 구급부서와 인사부서의 정보공유는 구급대원이 업무를 수행함에 있어 신체적 적합성 또는 업무수행 제한에 중점을 두어야 하며 특정 진단에 초점을 맞추어서는 안 된다.

3.1.15 전염성질환자를 이송한 구급대원은 즉시 소방서장에게 보고하고 건강검진을 받아야 한다.

3.1.16 소방서장은 구급대원이 PTSD(외상후스트레스장애) 예방․완화를 위한 CISD프로그램에 정기적 또는 이상 징후 발생 시 참석할 수 있도록 조치한다.

3.2 감염방지 교육

3.2.1 모든 구급대원은 구급대원으로 임명될 때 최초 감염방지교육을 받아야 하며, 현재 구급대원으로 근무 중인 자는 년 1회 감염방지 보수교육을 받아야 한다.

3.2.2 감염방지 교육의 내용은 다음과 같다.

∙감염학 및 혈액을 매체로 하는 질병

∙혈액을 매체로 하는 병원균의 감염경로

∙소방서의 감염방지계획

∙직무상 혈액 및 기타 잠재적 전염성 물질에 노출될 수 있는 사례

∙개인 보호장비의 형태, 사용법, 위치, 제거, 조작, 오염제거 및 폐기방법

∙개인 보호장비 선택에 필요한 기초지식

∙B형간염 백신의 효능, 안전, 백신의 장점, 접종비용 등에 대한 정보

∙혈액 또는 잠재적 전염성 물질과의 접촉 시 행동요령

∙노출되었을 경우의 보고 및 치료 절차

∙노출 이후의 평가 및 사후관리에 대한 정보

∙생물학적 위험이 있는 물질의 표시방법 및 적절한 저장법

∙구급장비 및 소모품에 대한 소독방법

∙방사선 관련 교육

∙질의/답변/

3.2.3 감염방지 훈련을 실시한 경우 다음 사항을 3년간 기록 보존하여야 한다.

∙훈련일시

∙훈련의 내용

∙교관의 성명 및 자격

∙훈련 참가자 명단

<참고자료>

구급대원이 노출될 수 있는 전염성 질병표

질 병 명	감염경로	백신유무	증 상
에이즈/HIV	주사바늘, 점막(눈, 입)에의 혈액 튀김, 상처에의 혈액접촉	무	열, 야간발한, 체중감소, 기침
수두	호흡분비물, 수포와의 접촉	무	열, 발진, 수포
설사	배설물, 입	무	설사
풍진	호흡분비물	유	열, 발진
A형 간염	배설물, 입	무	열, 식욕부진, 황달, 피로
B형 간염	주사바늘, 점막(눈, 입)에의 혈액 튀김, 상처에의 혈액접촉, 구강대구강 인공호흡	유	열, 피로, 식욕부진, 오심, 두통, 황달
C형 간염	상 동	무	상 동
D형 간염	상동, 과거 또는 현재의 B형 간염바이러스에 따라 다름	무	B형 간염이 합병증, B형 간염의 심각성을 증가시킬 수 있음
non-A, non-B형 간염	경로가 다른 몇 가지 바이러스	무	열, 두통, 피로, 황달
단순포진 (Herpes Simplex)	점막의 접촉, 감염에 있어 손가락은 특히 위험이 있음	무	입주변의 피부상처
대상포진	습성 상처와의 접촉	무	피부상처
인플루엔자	공기	유	열, 피로, 식욕부진, 오심, 두통
이	머리와 머리의 접촉, 직접 접촉(통상 성적) 또는 속옷의 공동사용	무	심한 가려움증, 2차감염
홍역	호흡분비물, 콧물․가래와의 접촉, 전염성 강함	유	열, 발진, 기관지염
수막염	호흡분비물(바이러스성은 배설물, 입)	무	열, 심한 두통, 목경직, 목통증
單球증가증	호흡분비물 또는 타액	무	열, 목통증, 피로
이하선염	호흡분비물 및 타액접촉	유	열, 이하선의 부음
살모넬라증	음식물	무	열, 복통, 설사, 오심, 잦은 구토의 갑작스런 발병
옴	가까운 신체접촉	무	가려움, 손가락․손목․발목 등 접히는 부분의 작은 선상 흔적
매독	원칙적 성적접촉, 드물게 수혈	무	생식선 및 피부장애, 신경변성
폐결핵	공기	무	열, 야간발한, 체중감소, 기침
백일해	공기, 구강상처와의 직접접촉	유	야간 심한 기침, 기침이 가라앉고 나면 그르렁거림

구급대원 안전관리 SOP/IC03

119안전센터 환경 관리

1. 목적

이 표준작전절차는 구급대원의 감염방지를 위하여 119안전센터(이하 “안전센터”라 한다.)의 각 공간에 있어서의 안전기준을 규정하는 것을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 소방서에 근무하는 구급대원의 건강 및 안전과 관련된 책무가 있는 모든 사람에게 적용한다.

3. 절차

3.1 저장․소독․폐기 공간

3.1.1 모든 안전센터는 장비소독실, 미사용 환자보호용 장비 및 개인 감염 보호장비 보관실, 생물학 폐기물 저장실을 가능한 별도로 두어야 하며 각 실에는 시건장치를 설치하여야 한다.

3.1.2 안전센터의 주방, 욕실, 근무공간은 어떠한 경우에도 구급장비 등의 소독, 환자 보호장비 또는 감염성 폐기물의 저장을 위해서 사용하여서는 안 된다.

3.1.3 소독장소는 생물학적 위험성 표시를 하고 다음의 장비를 갖추어야 한다.

∙물이 나오는 것을 발로 조작할 수 있는 싱크대 2개

∙적절한 조명 및 배기시설

∙장비를 건조시킬 수 있는 선반

∙폐기물을 버릴 수 있는 통

∙세제 및 소독제의 안전한 저장․사용, 폐기를 위한 시설

∙소독제를 사용하기 위한 개인 보호장비

3.1.4 감염성 폐기물의 저장장소는 생물학적 위험성 표시를 하여야 한다.

3.1.5 오염된 날카로운 물건은 뚜껑이 있고 구멍이 나지 않는 용기에 저장하고 생물학적 위험성을 표시하여야 한다.

3.1.6 기타 오염된 물질은 물이 새지 않는 용기에 저장하고 생물학적 위험성을 표시하여야 한다.

3.1.7 생물학적 폐기물 저장에 사용된 재활용이 가능한 통은 소독하여야 한다.

3.1.8 감염성 폐기물의 폐기는 환자이송 병원을 통하여 즉시 분리 폐기한다. 다만, 대량환자 발생 등 많은 양의 폐기물 발생시 전문업체를 통하여 위탁 처리한다.

3.2 세탁실

3.2.1 모든 안전센터는 샤워기, 드라이기, 욕조가 있는 세탁실을 갖추어야 한다.

3.2.2 모든 작업복(가운)은 구급대원 가족 및 타 대원이 감염되는 것을 방지하기 위하여 안전센터 내에 구급대원 전용세탁기를 비치․세탁하여야 하며,  어떠한 경우에도 구급대원의 가정에서 세탁해서는 안 된다.

3.2.3 모든 구급대원은 안전센터에 여분의 작업복(가운)을 두어야 하며, 구급활동 간에 감염 잠재성이 있는 작업복은 귀소와 동시에 갈아입어야 한다.

3.2.4 환자이송에 사용된 모든 시트 또는 장비는 잠재적으로 오염된 것으로 간주하고, 환자가 이송된 의료기관에서 새 시트 등으로 교체하여야 한다.

3.3 주방

3.3.1 모든 주방은 두개의 개수대가 있어야 한다.

3.3.2 어떠한 경우에도 주방을 소독, 환자 보호장비 또는 감염성 폐기물의 저장을 위해서 사용하여서는 안 된다.

3.3.3 음식을 준비하기 전후에는 반드시 손을 씻어야 한다.

3.4 화장실

3.4.1 욕실은 손을 사용하지 않고 문을 여닫을 수 있어야 한다.

3.4.2 개수대와 화장실의 물은 발로 조작하여 내릴 수 있어야 한다.

3.4.3 손은 1회용으로 닦아야 하며 수건을 사용해서는 안 되며, 자동식 건조기를 설치한다.

3.5 침실

3.5.1 이불은 개인마다 지급하여야 하며 공용으로 사용하여서는 안 된다.

3.5.2 이불과 옷을 넣을 수 있는 별도의 라커가 있어야 한다.

구급대원 안전관리 SOP/IC04

개인보호장비 관리

1. 목적

이 표준작전절차는 구급대원을 위험으로부터 보호하기 위하여 개인의 보호장비 관리 안전기준을 규정하는 것을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 소방서에 근무하는 모든 구급대원과 구조․구급 등 소방활동 현장에서 구급활동을 하는 대원의 건강 및 안전과 관련된 책무가 있는 모든 사람에게 적용한다.

3. 절차

3.1 개인 보호장비

3.1.1 개인 보호장비의 규격, 구입, 저장, 지급

3.1.1.1 개인 보호장비의 기준 및 품목의 필수 항목을 감염방지위원회에서 지정하여 개인에게 지급하여 관리하도록 하여야 한다.

3.1.1.2 소방서장은 감염방지용 개인 보호장비의 공급, 수리, 교체 및 폐기에 대한 책임을 진다.

3.1.1.3 센터장은 안전센터 내 개인 보호장비의 비축량을 확인하고 유효기간이 적게 남은 것부터 사용하여야 한다.

3.1.1.4 개인 보호장비의 수량, 유형은 각 차량에 통일시켜야 한다.

3.1.1.5 개인 보호장비는 개인보호장비 가방, 일회용 장갑, 소독용도의 고무장갑,  멸균장갑, 일반마스크, 개인용 포켓마스크, 보호경, 얼굴 전체를 가릴 수 있는 면체, 위생모, 분비물이 침투하지 못하는 가운, 날카로운 물체를 보관하기 위한 용기, 물이 새지 않는 폐기통, 신발덮개 등을 말한다.

3.1.1.6 일회용 장갑은 비닐보다 멸균 처리된 제품으로 하여야 한다.

3.1.1.7 날카로운 물체를 보관하기 위한 통은 뚜껑이 있고, 잘 뚫어지지 않으며, 물이 새지 않아야 한다. 또한, 색깔로 표기하고 생물학적 위험성을 표시하여야 하며 항상 사용가능하여야 한다.

3.1.2 개인 보호장비의 선택 및 사용

3.1.2.1 개인 보호장비는 생체 분비물로부터 보호하기 위한 것이다.

3.1.2.2 SOP로 모두 규정하는 것이 불가능하므로 구급대원은 생체분비물의 누출, 튀김, 노출에 적합한 개인 보호장비를 선택해야 한다. 불확실한 경우에는 최소보다 최대의 것을 선택하여야 한다.

3.1.2.3 일회용 멸균장갑은 혈액, 생체분비물, 상처, 또는 감염성 물질과 접촉할 가능성이 있는 경우에 항상 착용해야 한다. 여유분의 장갑도 가지고 다니거나 차량에 비치하여야 한다.

3.1.2.4 장갑에 오염물질이 묻거나, 찢어지거나 구멍이 생긴 경우에는 가능한 한 빨리 벗고 손을 씻어야 한다.

3.1.2.5 다수인명피해 사고 시 장갑은 혈액, 체액이 묻은 경우 또는 장갑이 찢어진 경우 교체하여야 한다.

3.1.2.6 사용한 일회용 고무장갑을 재사용해서는 안 된다.

3.1.2.7 날카로운 물체 등이 있는 곳에서 활동해야 할 경우에는 가죽제 안전장갑을 착용해야 한다.

3.1.2.8 잠재적으로 오염된 개인 보호장비를 취급, 세척, 소독할 경우에는 튼튼한 장갑을 착용하여야 한다.

3.1.2.9 얼굴에 생체 분비물이 튈 수 있는 경우에는 마스크와 보호안경을 착용하여야 한다. 공기를 매체로 하는 전염성 질병이 의심될 경우에는 마스크 또는 별도의 호흡장치를 착용하여야 한다. 구급대원은 반드시 마스크를 착용하고, 가능하다면 환자에게도 마스크를 착용시켜야 한다.

3.1.2.10 현장에서 발생한 환자의 생체 분비물은 가능한 한 현장에서 제거 또는 폐기통에 수집, 폐기 처리하는 것을 원칙으로 한다.

구급대원 안전관리 SOP/IC05

현장 구급활동

1. 목적

이 표준작전절차는 구급대원이 현장으로 출동하여 응급 처치하는 과정에 감염되는 것을 방지하기 위한 안전기준을 규정하는 것을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 소방서에 근무하는 구급대원의 건강 및 안전과 관련된 책무가 있는 모든 사람에게 적용한다.

3. 절차

3.1 현장 구급활동간

3.1.1 환자의 혈액, 생체 분비물, 조직은 잠재적으로 감염성이 있으므로 모든 환자와 접촉할 때는 일반적인 주의절차를 준수해야 한다.

3.1.2 구급대원은 각 상황에서 최대한의 개인 보호 장비를 착용하여야 한다.

3.1.3 구급대원은 가능한 한 생체분비물의 튀김, 분출을 최소화해야 한다.

3.1.4 구급대원은 항상 현장상황에 대처하는데 필요한 최소인원을 투입하여야 한다. 즉시 필요하지 않은 구급대원은 감염의 우려가 있는 현장활동과 안전한 거리를 유지하여야 한다.

3.1.5 손을 씻는 것이 감염방지에 있어 가장 중요하므로 구급대원은 다음과 같은 경우에 손을 반드시 씻어야 한다.

∙개인 보호장비를 벗은 후

∙환자를 접촉한 후 매번

∙잠재적인 감염성 물질을 취급한 경우

∙장비세척 및 소독 후

∙화장실을 이용한 후

∙식사하기 전

∙음식을 준비하기 전후

3.1.6 비누로 손을 씻을 때는 10~15초 동안 씻어야 한다. 현장에서 물과 비누를 사용할 수 없을 경우에는 물 없이 씻는 세제를 활용할 수 있으나 귀소 후에는 즉시 물과 비누로 손을 씻어야 한다.

3.1.7 현장에서는 식사, 음료수 섭취, 흡연, 콘택트렌즈의 착용, 화장을 하여서는 안 된다.

3.1.8 사용한 주사바늘과 날카로운 물체는 해당 용기에 버려야 한다. 주사바늘은 사용 후 다시 뚜껑을 닫거나 구부리거나 부수거나 주사기와 분리시켜서는 안 된다. 가장 흔한 질병상의 혈액노출은 주사바늘 뚜껑을 다시 닫을 때 발생한다.

3.1.9 날카로운 물체를 담는 용기는 현장에서 쉽게 접근할 수 있어야 한다.

3.1.10 가능하면 일회용 소생장비를 사용하여야 한다. CPR을 할 때에는 다음의 순서에 의거 사용하는 것이 바람직하다.

① 일회용 bag-valve 마스크

② 한 방향 valve가 있는 일회용 pocket mask

③ 일회용 안면 마스크(face sheild)

④ 구강 대 구강 호흡

3.1.11 구강 대 구강 호흡은 다른 장비를 이용할 수 없을 때 최후의 수단으로 하여야 한다. 모든 구급대원은 구강 대 구강 호흡의 필요성을 최소화하기 위하여 한 방향 valve가 있는 pocket mask를 소지하여야 한다. 일회용 소생장비는 현장활동 간에 항상 사용할 수 있도록 해야 한다.

3.1.12 공기에 의한 전염성 질병이 의심되는 환자는 가능한 한 마스크나 방진마스크를 착용시키고 이송하여야 한다. 가능하다면 구급차의 창문을 열고 환기시설을 가동시켜야 한다.

3.1.13 개인 보호장비를 착용하였을 때는 현장을 떠난 뒤에 벗어야 한다. 만약 감염우려가 있는 환자라고 판단될 경우에는 가능한 한 빨리 벗어야 한다. 벗은 보호장비는 물이 새지 않는 통에 담아야 한다.

3.1.14 감염방지용 개인 보호장비는 구급대원과 환자를 보호하기 위해 일상적으로 착용하는 것이지 환자가 전염성 질병을 가지고 있다는 것을 의미하지는 않는다는 것을 주변 사람들에게 알려주어야 한다.

3.1.15 현장에서 어떤 의료정보도 누출되어서는 안 된다. 언론에 대한 정보제공은 소방기관의 공보관에 의해 전달되어야 하며, 어떠한 경우에도 환자의 비밀은 보호되어야 한다.

3.1.16 감염 가능성이 있는 모든 환자 보호장비는 폐기하여야 하며 가능한 한 재사용을 금지하여야 한다.

3.2 전염병 환자를 다룰 경우

3.2.1 소각할 수 있는 일회용 장비와 물품을 사용한다. 재사용할 수 있는       것은 사용 후에 깨끗이 소독시킨 후 사용한다.

3.2.2 환자를 처치할 때마다 손을 철저히 씻는다. 비누로 손을 깨끗이 씻으며, 특히 항균성 비누와 마찰제(friction)를 사용하면 병원균의 확산을 더욱 감소시킬 수 있다.

3.2.3 오염되었거나 감염된 것들은 철저히 처리한다. 환자에게 사용된 것들은 이중가방(적당한 봉투, 봉지)에 담아서 폐기물통에 버린다. 백-밸브, 마스크, 부목, 경추고정장비, 들것 등과 같이 재사용이 가능한 장비는 소독용 비누(세제)로 씻어 준다. 백-밸브처럼 작은 장비는 소독용 압력기에 넣어 소독한다. 침대나 침대받침이 오염되었다면 햇빛에 말려서 소독한다.

3.2.4 전염병 환자에 노출된 의복은 모두 세탁한다. 의복은 뜨거운 비눗물로 세탁한 후에 건조기로 말린다. 날마다 깨끗한 의복을 사용한다. 다른 세탁물과 함께 세탁하지 않는다.

3.2.5 최적의 상태로 자신의 건강을 유지한다. 환자가 전염병을 가지고 있을 때 취해야 할 예방책은 다음과 같다.

∙감염 환자를 다루기 위해서는 깨끗한 작업복을 착용한다.

∙외과용 마스크를 착용하며, 환자에게도 착용시킨다.

∙출발하기 전에 필요한 기본 장비만 응급차량에 적재한다.

∙가능하면 한번 쓰고 폐기할 수 있는 일회용 장비를 사용한다.

(예 : 장갑과 침대보)

∙소독된 포로 상처를 감싸고, 소독된 침대보로 환자를 감싼다.

∙이송이 끝난 뒤 근무복을 벗을 때에는 오염물의 확산을 최소화하기 위하여 안과 밖을 뒤집는다.

∙구급차는 항상 깨끗이 유지하고, 모든 분비물이나 내용물은 즉시 물로 씻어 낸 후 소독제로 닦아 낸다.

∙오염된 바늘, 수술칼, 뽀족한 기구는 조심히 다루도록 한다. 특히 사용한 바늘은 다시 뚜껑을 씌우거나, 구부리거나, 자르지 말고 그대로 주사바늘을 버리는 통에 즉시 버린다. 부득이 바늘 뚜껑을 씌어야 할 경우는 한 손으로 조작하여 바늘 뚜껑을 주사바늘에 씌운 후 닫도록 한다.

∙응급소생술이 필요하리라 예상되는 곳에는 엠부백과 OPA(구강기도유지기) 또는 mouth piece를 준비해 놓는다.

∙피부염이나 피부에 상처가 있는 구급대원은 가능한 환자를 직접 만지거나 환자로부터 나온 검체를 다루는 일을 하지 말아야 한다.

3.3 전염성 물질에 노출된 경우

3.3.1 모든 구급대원은 잠재적인 감염성 물질에 노출된 경우 노출된 부위를 비누를 사용해서 깨끗이 씻어야 한다.

3.3.2 직업상 전염성 질병에 노출된 모든 구급대원은 즉시 안전센터장에게 보고하여야 한다. 주사바늘에 찔린 경우에도 즉시 보고하여야 한다.

3.3.3 다음의 경우 구급대원은 퇴근하기 전에 반드시 ‘구조대 및 구급대의 편성․운영 등에 관한 규칙’ 제13조 제2항에 의한 유해물질 등 접촉보고서를 작성하여야 한다.

∙주사바늘에 찔린 경우

∙잠재적으로 전염성 물체에 의해 베인 경우

∙혈액 또는 기타 잠재적으로 감염성 물체가 눈, 점막 또는 상처에 튄 경우

∙포켓마스크나 one-way valve가 없이 구강 대 구강 인공호흡을 실시한 경우

∙구급대원이 느끼기에 심각하다고 판단되는 기타 노출

3.3.4 이 보고서에는 활동 세부내용, 감염경로, 사용한 개인 보호장비에 관한 사항을 상세히 기록한 자료를 첨부시켜야 한다.

3.3.5 안전센터장은 보고서를 검토한 다음 소방서장(주무과장)에게 보고하여야 한다.

3.3.6 소방서장은 보고서를 검토한 다음 감염의 가능성이 있다고 판단된 경우 인지한 즉시 의료인의 검사를 받도록 조치하여야 한다.

3.3.7 소방서장은 병원으로 이송된 전염병 환자를 추적하여 병원 측에 전염성 질병에 노출되었음을 통보하고 전염성 질병의 판정을 요청하여야 한다.

3.3.8 소방서장은 의료기관으로 하여금 전염병환자가 노출되었음을 알리도록 하여 전염병환자를 이송한 구급대원으로 하여금 즉시 검사를 받도록 하여야 한다.

3.3.9 소방서장은 노출된 구급대원에 대하여 장기간 발병여부를 관리하여야 한다.

3.3.10 소방서장은 의료기관으로 하여금 소방구급차에 의해 이송된 환자가 공기, 혈액 등에 의해 전염 가능한 질병의 진단이 나왔을 경우 질병관리본부와 관계기관에 통보하도록 협의하여야 하며, 통보를 받은 소방서장은 해당 구급대원을 추적하여 검사를 받도록 하여야 한다.

구급대원 안전관리 SOP/IC06

귀소 후

1. 목적

이 표준작전절차는 구급대원이 현장 활동을 마치고 안전센터에 귀소한 이후에 감염방지를 위하여 필요한 사항을 규정하는 것을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 소방서에 근무하는 모든 구급대원 및 구급대원의 건강 및 안전과 관련된 책무가 있는 모든 사람에게 적용한다.

3. 절차

3.1 구급대원은 안전센터에 귀소한 후 오염된 장비를 치우고 깨끗한 장비로 교체해야 하며 차량에 있는 개인 보호 장비의 물품은 다시 채워야 한다.

3.2 오염된 장비는 반드시 소독실에 저장하여야 한다. 세척과 소독은 가능한 한 빨리 해야 한다.

3.3 현장 활동 간에 발생한 일회용 장비 및 생물학적 위험성이 있는 폐기물은 적절한 용기에 담아서 생물학적 위험물질 보관 장소에 저장해야 한다. 날카로운 물체를 담는 용기가 가득 차면 뚜껑을 닫아 생물학적 위험물 폐기장소에 보관해야 한다.

3.4 오염된 장비나 물체와 접촉할 때는 항상 장갑을 착용하여야 한다. 누출이나 튀는 것이 예상될 때는 기타 개인 보호 장비도  착용하여야 한다.

3.5 세척이나 소독 중에는 음식 및 물을 먹거나 담배를 피우거나 콘택트렌즈를 만지거나 화장을 하여서는 안 된다.

3.6 소독은 정해진 소독제를 사용하여야 하며 차량 내 소독기가 장착된 경우 귀소 즉시 소독하여야 한다.

3.7 고장 난 장비를 정비하기 위해 보낼 때는 미리 소독한 후에 보내야 한다.

3.8 세척이나 소독을 할 경우에는 제조사의 지침에 따라야 한다.

3.9 생체 분비물에 의해 오염된 구급차의 시트는 병원 이송 및 귀소 즉시 소독하여야 한다.

3.10 오염된 작업복은 깨끗한 것을 갈아입어야 한다. 생체 분비물이 몸에 묻은 경우 샤워를 하여야 한다.

3.11 오염된 작업복은 안전센터 내에서 뜨거운 물로 세탁해야 한다. 어떠한 경우에도 오염된 작업복을 세탁하기 위해 집에 가져가서는 안 된다.

3.12 소독 간에 발생한 감염성 폐기물은 적당한 용기에 담아 생물학적 위험물 폐기지역에 두어야 한다.

구급대원 안전관리 SOP/V01

폭행방지

1. 목적

이 표준작전절차는 구급 현장 활동에서 구급대원에 대한 폭행을 방지하기 위하여 구급대원이 취해야 할 행동에 관한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 소방서에 근무하는 구급대원의 건강 및 안전과 관련된 책무가 있는 모든 사람에게 적용한다.

3. 절차

3.1 구급대원은 구급서비스가 소방기관이 국민에게 시혜적(施惠的)으로 제공하는 것이 아니라 국민의 권리인 동시에 소방기관의 의무임을 인식하여야 하며 최상의 서비스를 제공하기 위하여 노력하여야 한다.

3.2 구급대원은 구급현장에서 마주치는 환자, 보호자 또는 주변인의 몸동작, 눈, 얼굴의 변화를 주시하여 폭행에 대비하여야 한다.

3.3 구급대원은 자신의 표정과 화법(話法)이 상대방의 반응과 연결된다는 점을 명심하고 적절한 언어 및 표현을 사용할 수 있도록 노력하여야 한다.

3.4 구급대원은 구급현장에서 마주치는 환자, 보호자 또는 주변인과 대화를 나눔에 있어 상대방에게 불쾌감을 주는 행위를 하지 말아야 한다.

3.5. 구급대원은 구급현장에서 마주치는 환자, 보호자 또는 주변인과 대화를 나눔에 있어 무엇에 기대어 서거나, 손바닥을 펜으로 두드리거나, 손가락으로 얼굴을 가리키거나 부적절하게 웃거나 하지 말아야 한다.

3.6 구급대원은 구급현장에서 마주치는 환자, 보호자 또는 주변인이 손에 흉기가 될만한 것을 쥐고 있는지를 확인하여야 한다.

3.7 구급대원은 구급현장에서 마주치는 환자, 보호자 또는 주변인이 폭행의 징후를 보일 경우 뒤로 물러날 수 있도록 자세를 유지하고 안전거리를 유지하여야 한다.

3.8 구급대원은 위와 같은 행동을 하였음에도 불구하고 폭행 등 사고 개연성이 보일 경우 녹취(불가피한 경우를 제외하고 사전고지)를 하거나 녹취가 어려울 경우 주변인을 증인으로 확보하여 공무집행 방해 등에 관하여 대비하여야 한다.

3.9 구급대원은 구급현장에서 마주치는 환자, 보호자 또는 주변인에게 현재 자신이 하고 있는 응급처치가 무엇이며 그것을 하는 이유를 자세히 설명해주어야 한다.

3.10 소방서장은 구급대원의 폭행방지를 위하여 노력하여야 하며 폭행사고 발생시 적극적으로 대응하여 구급대원을 보호하여야 한다.

3.11 현장 출동한 구급대원이 생명이나 신체에 위협을 느끼는 상황에 있을 경우 경찰 등에 지원 요청하여 위험요인이 해소된 후 현장 활동에 임하여야 한다.

	《귀서 중 사고 사례》
		0
□ 사고개요 ○ 일 시 : 2005. 10. 11. 18:47경 ○ 장 소 : 광주광역시 동구 운림동 증심사 버스 종점 ○ 사고경위 - 벤치에 쓰러져 있는 환자(여, 40대)를 응급처치 중, - 음주를 하고 지나던 행인(남, 41세)이 갑자기 뒤에서 밀어, 벤치에 치이면서 넘어짐 □ 피해내용 - 인적피해 : 경추, 척추 염좌, 손목타박상(구급대원, 남․37세) □ 사고방지 대안(sop 참고) ○ 구급활동 중 주변상황 파악 ○ 구급대원이 구급현장에서 주변인의 폭행 징후를 보일 경우 안전거리 유지

구급대원 안전관리 SOP/VS01

구급차 관리

1. 목적

이 표준작전절차는 구급대원의 안전을 위하여 구급차를 관리함에 있어 필요한 사항을 규정하는 것을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 소방관서에 근무하는 구급대원의 건강 및 안전과 관련된 책무가 있는 모든 사람에게 적용한다.

3. 절차

3.1 구급차 운전실

3.1.1 구급차 운전실에 탑승하는 모든 사람은 안전벨트를 반드시 착용하여야 한다.

3.1.2 구급차 계기판 위에는 움직일 수 있는 물건을 두어서는 안 된다.

3.1.3 구급대원은 구급차 운전실에서 하차할 때 반드시 옆으로 진행하는 차량 등을 확인한 후 하차하여야 한다.

3.1.4 구급차의 조수석에 탑승한 구급대원은 통행 장애 등에 대한 정보를 운전원에게 제공하여야 한다.

3.1.5 구급차 운전원은 졸음운전을 하여서는 안 되며 근무일에 약을 복용하는 것은 신중을 기하여야 한다. 단, 약을 복용시 충분한 휴식을 취하거나 구급차운전원을 교체한다.

3.2 구급차 환자실

3.2.1 구급대원은 자신의 안전이 최우선이므로 자신의 안전을 확보한 다음 환자보호를 위하여 노력하여야 한다는 점을 잊지 말아야 한다.

3.2.2. 구급대원은 환자보호가 가능한 범위 내에서 안전벨트를 착용하여야 한다. 안전벨트 착용이 불가능한 경우 손, 발, 무릎 등을 이용하여 최대한 지지점을 확보하는 것을 습관화하여야 한다.

3.2.3 구급대원은 환자 및 장비의 고정에 철저를 기하여야 한다.

3.3 차량유지

3.3.1 구급대원은 근무교대 시마다 다음 사항을 점검하여야 한다.

∙엔진의 시동상태, 조절상태, 잡음 등

∙각종 오일량의 적정여부

∙냉각장치의 누수, 냉각수의 적정여부 및 휀벨트 상태

∙각종 계기 작동 여부

∙조명등의 점멸˙광도, 경음기의 취명상태

∙브레이크 및 동력전달 장치의 작동여부

∙축전기의 방전, 충전상태 및 장착상태

∙타이어의 공기압력 및 손상여부

∙그 밖의 차량의 청결상태(내․외부) 등

3.3.2 구급차 운전원은 차량으로부터 이탈시 도난방지를 위하여 차량열쇠 등을 항상 휴대하여야 한다.

3.4 구급차 운전원

3.4.1 구급차 운전원은 가능한 3년 이상의 운전 경력이 있는 자 중 구조대 및 구급대의 편성․운영등에 관한 규칙 제25조의 자격기준에 해당하는 자로 하여야 한다.

《운전미숙 사고 사례》

0

□ 사고개요

○ 일    시 : 2008. 4. 4. 15:10경

○ 장    소 : 충남 보령시 동대동 동대교 아래 하상도로

○ 원    인 : 교각 충돌방지 높이제한 구조물에 구급차량 상부 충돌

○ 사고경위

- 서해안 고속도로 교통사고 현장 출동하여, 환자 미 발생 귀소

- 교통 혼잡을 피해 통과 불가능한 우회도로를 진입하다 통과금지 철골 구조물       (2m)에 구급차량(2.37m)이 충돌하여, 운전석 부분과 환자실 부분이 분리된 사고

□ 피해내용

- 인적피해 : 안면부 경상 1명(구급대원, 여․28세)

- 물적피해 : 신형 리베로 구급차량 파손 (수리기간 : 33일)

□ 사고방지 대안

○ 도로 정보 및 지리정보 파악

○ 출동 및 귀서 시 교통사고 방지를 위하여 운전원을 비롯한 대원의 안전운행에       노력하고 전념하여야 한다.

구급대원 안전관리 SOP/VS02

구급차량 운행안전

1. 목적

이 표준작전절차는 긴급한 출동이 요구되는 모든 구급현장에 출동하는 소방기관 소속의 모든 구급차량의 안전운행에 관한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1 이 절차는 구급현장에 출동 또는 환자를 병원으로 이송하는 구급차량의 운행에만 적용한다.

2.2 귀소 중인 차량의 운행은 도로교통법상의 모든 규정을 따라야 한다.

3. 절차

3.1 책임소재

3.1.1 구급차량의 안전하고 신중한 운전에 대한 책임은 각 구급차량의 운전원에게 있다. 다만, 조수석에 탑승한 구급대원은 운전원의 모든 불안전한 행위를 시정하도록 요구하여야 한다.

3.2 일반원칙

3.2.1 긴급출동 시 교통사고 방지를 위하여 운전원을 비롯한 탑승자 전원은 안전운행에 전념하여야 한다.

3.2.2 구급현장에 출동하는 모든 구급차량은 항상 경광등과 사이렌을 작동시키고 전조등을 켜야 한다. 다만, 구급환자를 이송하는 도중에는 선임 구급대원의 판단에 따라 사이렌을 작동하지 않을 수도 있다.

3.2.3 교차로나 신호등이 설치된 장소를 운행 시 서행하여야 한다.

3.2.4 앞차와의 추돌을 방지하기 위하여 안전거리를 확보하여야 한다.

3.2.5 응급환자를 이송하는 구급차량은 도로교통법에서 정하는 긴급차량으로서 속도제한 등 긴급자동차의 특례를 적용받고 있기는 하나, 이것은 어디까지나 시민의 생명과 재산에 피해를 주지 않는 범위 내에서 주어지는 특례임을 명심하여야 한다.

3.2.6 사이렌 및 경광등을 작동하지 않을 때는 긴급자동차의 특례 적용을 받을 수 없기에 안전하게 운행하여야 한다.

3.2.7 구급차량의 운전원은 경적 등 일반차량의 운전자가 인식할 수 있는 방법으로 구급차 출동을 알려야 하며 항상 방어운전을 하여야 한다.

3.2.8 구급차량은 도로상황이 양호(통행량이 적고, 도로상태가 좋으며, 시계가 양호한 포장도로에 한함)한 경우에 한하여 도로표지상의 제한속도를 최대 20km/h 초과하여 운행할 수 있다. 그 외의 경우, 구급차량은 도로표지상의 규정 속도를 초과할 수 없다.

3.2.9 구급차량은 우천․폭설에 대비한 장비를 장착하여야 하며, 이 경우 구급차량의 속도는 도로교통법에 따른다.

3.2.10 구급차량에 탑승하는 모든 사람은 안전벨트를 착용하여야 한다. 다만, 환자의 응급처치를 위해 곤란한 경우에는 손잡이를 잡는 등 최대한 몸을 지지하여야 한다.

3.2.11 구급차 운전원은 모든 대원의 승차여부를 확인한 후에만 구급차량을 출발시켜야 한다.

3.2.12 구급차량 상호간에는 추월해서는 안 된다. 불가피하게 추월이 필요한 경우에는 무전교신에 의한 사전협의가 있어야만 한다.

3.3 특수 상황에서 안전운전

3.3.1 언덕길 또는 산길, 도로 모퉁이나 커브길, 철길 건널목, 횡단보도 등 위험한 곳에서 차량운행은 특히 주의하여야 한다.

3.3.2 불가피하게 구급차량이 중앙선을 넘거나 반대차선으로 운행하여야 할 경우의 최대속도는 50km/h를 초과할 수 없다. 다만, 반대차선에서 진행 중인 차량의 움직임을 파악할 수 없을 때에는 30km/h를 초과할 수 없다.

3.3.3 우선통행권으로 교차로에 접근하거나 통과할 때 운전원은 도로표지상의 제한속도를 초과할 수 없다.

3.3.4 불가피하게 구급차량이 중앙선을 넘거나 반대차선으로 운행하여 교차로에 진입할 경우에 운전원은 신호등의 색깔과 상관없이 반드시 10km/h 이하로 서행하면서 진입하여야 한다.

3.3.5 빨간불이 켜진 교차로에 구급차량이 진입할 경우에 운전원은 반드시 10km/h 이하로 서행하면서 각 방향에서 주행 중인 일반차량이 양보하는 것을 확인한 후에만 교차로를 통과하여야 한다.

3.3.6 야간운행 시 중앙선 부근에 서 있는 보행자 또는 중앙선에 바짝 붙어오는 차량으로부터 방어운전을 하기 위하여 중앙선으로부터 조금 떨어져 운행하여야 한다.

3.3.7 시야가 나쁜 교차로에 진입할 때나 커브 길을 돌 때에는 전조등을 위․아래로 번갈아 비추어 차가 접근하고 있음을 알려야 한다.

3.3.8 비 오는 날, 안개 낀 날, 눈길이나 빙판길에서는 맑은 날보다 속도를 20%이상 감속하고, 안전거리를 확보하여 운행한다.

3.4 현장도착

3.4.1 현장에 도착한 구급차량은 고임목의 설치 등 미끄럼 방지조치를 하여야 한다.

3.4.2 현장에 도착한 구급차량은 주변의 주행 중인 일반차량으로부터 대원, 환자, 현장을 보호할 수 있는 방식으로 주차되어야 하며, 이후에 도착하는 차량은 이 차량을 지나 주차하여야 한다.

3.4.3 굴곡 도로나 고속화 도로상의 구급현장에 도착한 운전원은 접근차량이 사고를 인식할 수 있는 전방지점에 안전삼각대 등을 설치하여 안전을 도모해야 한다.

3.4.4 현장에 도착한 구급차량은 주간에는 모든 등을 켜고, 야간에는 전조등을 꺼서 일반차량의 시야에 지장을 주지 말아야 한다.

3.4.5 현장에 출동한 구급차량 중 현장 활동에 활용되지 않는 차량의 운전원은 현장 주변의 일반차량의 주행으로부터 안전한 곳에 차량을 주차시켜야 한다.

3.4.6 현장에 도착한 구급대원은 구급차량이 정지하기 전에 하차하여서는 안 된다.

3.5 구급차량 운행 중 위급상황 조치 요령

3.5.1 주행 중 타이어에 펑크가 나면 핸들이 어느 한쪽으로 쏠리는 위험이 있기 때문에 핸들을 확실히 잡고, 비상등을 켜고 서행하면서 브레이크 페달을 가볍게 반복적으로 밟으면서 길 가장자리에 정차시킨 후 후방의 충분한 거리에 비상용삼각표시판을 세운다.

3.5.2 커브길 주행 시 과속과 급제동은 뒷바퀴가 중앙선이나 길 밖으로 미끄러지는 위험과 차량이 전복되는 위험이 있기 때문에 하지 말아야 한다.

3.5.3 주행 중 속도를 낮추거나 정지하고자 할 경우에는 미리 브레이크 페달을 반복적으로 밟아줌으로써 서서히 감속 할 수 있고, 뒤 따르는 차에게 정차한다는 의사표시를 하여 추돌사고를 예방하여야 한다.

3.5.4 구급대원은 환자나 보호자에게 구급차량 운행 중 굴곡이나 방지턱에 의해 구급차량 움직임이 심해짐을 숙지시켜야 한다.

3.5.5 구급차량 운전자는 구급차의 성능에 따라 방지턱 구간 운행 시 속도를 줄여 차량 움직임이 최소화 되도록 하여야 한다.

3.5.6 자가용 소지 보호자가 구급차를 뒤따를 경우, 위험할 수 있으니 구급차와 간격을 두고 운행할 것을 숙지시켜야 한다.

3.6 안전운행 기본 10분

3.6.1 교통상황에 따른 적정속도 주행 및 적신호 교차로에서는 일시정지 후 좌우를 살피면서 서행으로 통과한다.

3.6.2 적신호 교차로에서는 피양차량 등에 의한 사각이 있을 경우 그 직전에서 확실하게 일시정지 후 안전을 확인하고 통과한다.

3.6.3 적신호 교차로에서는 주위 보행자 및 차량 등의 움직임을 확실하게 파악한 후 안전속도로 통과한다.

3.6.4 적신호 교차로에서 좌회전 시는 좌측통행 보행자 및 자전거 등에 주의한다.

3.6.5 신호등이 없는 교차로에서는 교차로 직전에 확실하게 일시정지 후 좌우 안전을 확인하고 서행으로 통과한다.

3.6.6 이면도로나 협소한 도로에서는 보행자 또는 자전거 등의 돌연 돌출에 주의하면서 안전운행 하도록 한다.

3.6.7 중앙선을 넘어 운행하거나 일방통행로의 역방향으로 운행 시는 전방의 차량 등에 주의를 기울이면서 안전한 속도로 주행 또는 서행한다.

3.6.8 후진하는 경우에는 후진방향, 위치 및 장애물 등을 확인한 후 서행하고 사각이 있을 경우는 구급대원 1명이 후방의 안전을 확인하는 수신호를 보면서 안전여부를 반드시 파악한다.

3.6.9 도로교통상황에 따라 상시 안전운행에 주의를 한다.

3.6.10 현장도착 시에는 반드시 고임목을 이용하여 안전하게 고정주차 후 현장 활동을 실시한다.

3.7 사고발생 보고

3.7.1 운전원은 사고가 발생한 경우 즉각 상황실에 보고하여야 한다.

3.7.2 보고를 받은 상황실은 지체 없이 필요한 조치를 취하여야 하며, 사고가 부상, 사망, 상당한 재산피해와 관련되었을 경우에는 즉각 소방서장에게 보고하여야 한다.

3.7.3 소방서장은 사고조사를 함에 있어 당해 사고 구급차 운전원에게 충분히 소명할 수 있는 기회를 주어야 한다.

	《구급출동 중 사고 사례》
		0
□ 사고개요 ○ 일 시 : 2006. 4. 16. 07:07경 ○ 장 소 : 서울 노원구 상계동 119안전센터 앞 ○ 원 인 : 음주운전에 의한 교통사고 ○ 사고경위 - 화재 출동을 위하여 119안전센터를 나오는 구급차를 반대차선으로 진행하는 승합차가 중앙차선을 넘어오면서 정면충돌 □ 피해내용 - 인적피해 : 사망 1명, 부상 3명(구급대원 3명, 승합차 1명) - 물적피해 : 구급차량 완파 □ 사고방지 대안(sop 참고) ○ 도로 정보 및 지리정보 파악 ○ 출동 및 귀서 시 교통사고 방지를 위하여 운전원을 비롯한 대원의 안전운행에 노력하고 전념하여야 한다.

소생불능 非응급환자 이송에 관한 SOP

□ 목 적

○ 소생 불능한 非응급환자의 이송을 지양(止揚)하도록 하여, 구급차가 본래 목적(응급환자 처치․이송)에 부합하게 운용되도록 함과 동시에, 소생 가능한 사고․질병자가 사망자로 간주․처리되지 않도록 한다.

○ 응급구조사(구급대원)가 사망을 판단할 수 있도록 하자는 것이 아니며, 법률․의학적 논란의 소지가 없는 범위 내에서 본래 응급의료서비스 대상 여부(소생 불능한 非응급환자 여부)를 판단하는 기준을 제시하고자 한다.

□ 방 침

○ 사망을 인정하거나 소생의 희망을 버리기 어려운 보호자 등의 입장에서, 적극적인 처치․이송으로 생명소생 가능성을 보장한다.

○ 소생 불능한 非응급환자를 구급대원이 일관되게 조치할 수 있도록 규범을 제시한다.

□ 징 후

○ 교통사고 등으로 사망(추정)자가 발생하였다.

○ 질병 등으로 생체징후가 소멸되었다.

□ 지 침

1. 소생 불능한 非응급환자 여부를 판단한다.

1.1. 아래 상황은 소생 불능한 非응급환자로 구분한다.

1.1.1. 두부의 심각한 손상에 따른 뇌조직의 체외 유출

1.1.2. 천골 위부터 하악골 아래까지 체간의 절단 또는 압착

1.1.3. 시신의 명백한 부패 또는 소사(燒死)

1.1.4. 수상이나 땅속에 유기된 변사체 인양·발굴

1.1.5. 노환, 장기․만성질환의 악화로 예견된 심정지가 발생하여 ①보호자 등이 사망을 인정하면서 ②영안실(장례식장) 이송을 요청하고 ③DNR카드도 소지[예견된 심정지도 ①-②-③이 동시에 충족하지 않으면 응급환자에 준하며 응급처치 실시 여부에 대해서는 의사의 지도를 받아 결정]

1.1.6. 기타 치명적 외상으로 누가 보아도 소생불능

1.2. 의사가 사망 판단을 하였거나 처치를 중단한 경우도 소생 불능한 非응급환자로 구분한다.

2. 소생 불능한 非응급환자는 아래와 같이 조치하고 처치․이송을 거절한다.

2.1. 이송거절 결정을 보호자 등에게 통보한다.

2.2. 법률상 구급차 용도, 다른 응급환자에 대한 배려 등 거절사유를 보호자 등에게 설명한다.

2.3. ECG 기록지, 사진 등 근거자료와 목격자를 확보한다.

2.4. 지도의사에게 보고하고 구급활동일지 상세기록과 거절확인서를 작성한다.

3. 응급환자로 판단되면 응급처치․이송한다.

4. 익수사고가 발생하여 신고․수색․인양된 경우, ‘1.1.1~3항’에 해당하지 않으면 익수시간에 관계없이 처치․이송한다.

5. 소생 가능한 변사자(變死者)의 경우는 현장 사진을 촬영하고 변형․훼손을 최소화하면서 처치․이송하고, 검사 또는 경찰공무원에게 통보한다.

6. 소생 불능한 변사자를 발견한 경우는 현장 사진을 촬영하고 변형․훼손하지 않은 상태로 검사 또는 경찰공무원에게 인계한다.

7. 보호자 등이 처치․이송을 반대하더라도 소생 가능하다고 판단되면, 응급환자 및 응급의료종사자의 법적 권리․의무를 설명하고 처치․이송한다.

7.1. 처지․이송을 방해할 경우 경찰의 도움을 받는다.

【참고자료】

※ 사망을 판단하는 것은 고도의 의학적 지식과 경험, 법률적 자격(의사․한의사․치과의사 면허)을 필요로 하는 것이며, 사망판단의 기준을 지침화하는 것은 기술적으로 불가능하고 바람직하지 않기 때문에, 사망을 판단하는 요체는 의료인(응급의료인) 자신의 지식․경험 및 책임이다. 따라서 본 SOP는 응급구조사가 사망을 판단할 수 있도록 하는 취지가 아니며 법률․의학적 논란의 소지가 없는 범위 내에서 본래 응급의료서비스 대상 여부(소생불능 非응급환자 여부)를 판단하는 기준을 제시하는 것임

※ ‘응급의료에 관한 법률’ 상으로는 사망자 이송이 가능하나, ‘구조대 및 구급대의 편성·운영 등에 관한 규칙’ 상으로는 응급환자와 정신질환자만을 이송대상으로 규정

※ 소생불능 非응급환자를 이송하지 않는 것이 응급환자 이송의 기회비용을 줄이고 구급차 운영 본래 목적에 충실하는 것이며 구급차를 이용하는 고객을 고려하는 것임

※ 응급환자의 처치․이송을 방해하는 행위는 응급의료에관한법률 제60조 제1항 제1호의 행위로 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있음

※ DNR(Do Not Resuscitation) 카드란, 존엄사(尊嚴死, Death with Dignity)를 원하는 환자의 동의없이 의료행위를 하지 않는다는 취지로 병원 담당 의사가 발급하며, 인공적으로 연명(延命)할 뿐 소생가능성이 없는 경우 심폐소생술 등 수행을 유보한다는 의사를 표시하는 카드이다.

※ 의사가 사망을 선언하지 않았다고 하여 응급환자가 아님에도 불구하고 법적 非사망자로서 사후․형식․법률․절차적 사망 진단을 위해 구급차를 이용하는 것을 지양하도록 함

※ 변사자는 사인이 불분명하다거나 자살 또는 범죄에 의한 사망 가능성이 있다는 의미로, 의학․법적 사망판단이 이루어졌다거나 응급처치․이송이 불필요한 자라는 의미가 아니며, 형법 제163조(변사체 변경 금지)나 형사소송법 제222조(검사 또는 사법경찰관의 검시)와 응급의료에관한법률 제6조(응급의료종사자의 응급의료 시행의무)가 경합할 경우에는 일반적으로 응급의료에관한법률이 업무상 우선된다고 할 수 있음

※ 본 SOP는 성격과 내용상 표준업무지침(Standing Order)에 가까우나 기존 ‘재난현장 표준작전절차’의 일부로 포함시킬 필요성이 있어 SOP (Standard Operating Process)로 칭함

Ⅵ. SRP  표준보고절차

SRP 1

재난현황 보고서

SRP 1  재난현황보고서

SRP 1-1  재난현황보고서

○ 목적: 재난현황보고서(SRP 1-1)는 현장지휘관과 지휘참모에게 재난상황 및 출동 자원에 대한 기본 정보를 제공하며, 초기 대응활동에 대한 기록자료가 된다.

○ 준비: 이 보고서는 현장지휘관(또는 현장지휘관이 지정한 긴급구조지휘대 상황분석 요원)이 작성하며, 지휘권 이양 시 사용한다. 재난지역지도를 작성하여 이용할 경우에는 적절한 심볼을 사용한다.

○ 배포: 재난현장지휘체계의 주요 간부들이 배석하여, SRP 1-1을 이용한  지휘권 이양이 종료되면, SRP 1-1은 출력 또는 복사되어 지휘참모, 반장, 소대장, 분대장, 팀장, 그 외 대응계획부, 자원지원부의 반장이나 팀장에게 배포한다. SRP 1-1 중 대응활동요약서와 재난지역지도는 상황분석반에게, 자원현황 요약부분은 작전계획반에게 전달된다.

재난현황보고서 작성요령 (SRP 1-1)

번호	제 목	수 칙
1.	재난명	재난에 지정된 명칭 기입
2.	작성일	작성 날짜 기입 (년, 월, 일)
3.	작성시간	작성 시각 기입 (24시 기준)
4.	재난지역 지도	재난지역에 경계 및 통제선, 자원 할당 상황, 재난 시설, 특수 정보를 표시하거나 지형도 등을 첨부한다.
5.	작성자	작성하는 사람의 이름과 직위를 기입한다.
6.	대응활동 요약	대응을 위한 전략, 전술 및 특별한 문제 사항을 기입한다.
7.	재난현장지휘체계 (긴급구조통제단)	조직도상 각 직위에 임명된 구성원의 이름을 기입한다.
8.	자원현황 요약	재난대응에 출동 요청한 자원, 임무 부여된 자원, 수량, 종류 유형을 기입한다.
	요청자원	요청한 자원의 종류(예: 펌프차)와 수량(예: 1 개대)을 기입한다.
	소속, 무선 호칭명, 자원유형	소속기관을 나타내는 3글자(예: 구로서), 무선명칭(예: 고척대), 자원유형(예: 중형펌프)를 기입한다.
	현장도착 예정시각/현장 도착시각	현장도착예정시각을 기입하거나 현장도착시 현장 도착시각 을 기입한다.
	현재위치/부여된 임무	자원의 현재위치 및 부여된 임무를 기입한다.
※주 의		필요한 경우, SRP의 추가양식이 첨부될 수 있다.

재난현황 보고서		1. 재난명	2. 작성일	3. 작성시간
4. 재난지역
SRP 1-1	1페이지		5. 작성자 (성명과 직위)

6. 대응활동 요약
SRP 1-1	2 페이지

7. 재난현장지휘체계
SRP 1-1	3 페이지

8. 자원현황 요약
요청 자원	소속, 무선호칭명, 유형		현장도착 예정시각		현장 도착 시각	현재위치/부여된 임무
SRP 1-1		4 페이지

SRP 1-2  대응목표

번 호	제 목	수 칙
-	-	※주의: SRP 1-2, 대응목표, 이 양식은 표지로서 사용되며 관련된 SRP가 첨부되어야 한다. 관련 SRP가 첨부되지 않으면 작성이 완료된 것이 아니다.
1.	재 난 명	재난에 지정된 이름 기입
2.	날 짜	작성 날짜 기입 (년, 월, 일)
3.	작성시각	작성 시각 기입 (24시 기준)
4.	작전기간	이 대응목표가 유효한 기간을 기입한다. 날짜와 작전 시작시각과 종료시각을 기록한다.
5.	전반적인 대응목표 (대안포함)	전반적인 대응목표를 대안을 포함해서 명확하고 간결하게 기술할 것. 이 대응목표는 상황이 급변하지 않는 한 작전기간동안 적용된다.
6.	세부대응목표	세분화된 대응목표를 기술한다.
7.	일기예보	작전기간 내의 일기예보를 기술한다.
8.	위험과 관계된 사항	작전기간 중 대원의 안전을 위협하는 상황이나 지속적으로 주의를 기울어야 하는 위험요소에 관해 기술한다.
9.	첨부양식	적절한 첨부물이 작성되어 첨부되면, 이 형식은 배포 가능하다.
10.	작성자	형식 작성자의 이름과 직책을 기입한다. (대부분 대응계획부장임)
11.	승인자	형식 승인자의 이름과 직책을 기입한다. (대부분 현장지휘관이다.)

대응목표		1. 재난명		2. 작성일	3. 작성시각
4. 작전기간 (날짜와 시간)
5. 전반적인 대응목표 (대안포함)
6. 세부대응목표
7. 일기예보 (작전기간 내)
8. 위험과 관계된 사항
9. 첨부양식 (첨부된 표준보고절차 서식을 표시) □ 재난현장지휘체계 임무배정표 - SRP 3 □ 중대임무배정표 - SRP 1-4 □ 사고현장지도 □ 무선통신계획표 - SRP 1-5 □ 교통통제계획 □ ______________________ □ 사상자 이송현황 - SRP 1-13 □ ______________________ □ ______________________
SRP 1-2	10. 작성자		11. 승인자 (현장지휘관)

SRP 1-3  재난현장지휘체계 임무배정표

○ 목적: 재난현장지휘체계 임무배정표는 현재 활동 중인 출동대의 정보와 재난현장지휘체계의 각 기능을  운영하는 요원의 직위와 이름을 기록한다.

○ 준비: 이 목록은 대응계획부장의 지시 하에 작전계획반에 의해 작성된다.

○ 배포: 재난현장지휘체계 임무배정표는 복사되어 대응목표에 첨부되고, 간부들에게 배포된다.

재난현장지휘체계 임무배정표 작성요령

번 호	제 목	수 칙
		재난현장지휘체계 임무배정표는 재난에 지정된 대원의 수가 변경되거나, 임무 지정이 바뀌면 언제든지 수정할 수 있다.
1.	재난명	재난에 지정된 이름 기입
2.	작성일	작성날짜 기입 (년, 월, 일)
3.	작성시각	작성시각 기입 (24시 기준)
4.	작전기간	임무배정이 유효한 작전기간을 기입한다.
5～10.		각 직책을 담당하는 직원들의 이름을 기입한다. 만일 셋 이상의 반이 가동된 경우, 이를 다음 페이지에 추가해서 작성한다.
	작성자	형식 작성자의 이름과 직책을 기입한다. (대부분 대응계획부장임)

재난현장지휘체계 임무배정표				1. 재난명	2. 작성일			3.작성시각
				4. 작전기간
5. 현장지휘관, 지휘참모
현장지휘관				9. 현장지휘대
				대장
보좌관
				보좌관
안전담당
				가. 반 I
				반장
연락공보담당
6. 유관기관 연락관				보좌관
소속기관	성 명			중대장
				중대장
				중대장
				중대장
				중대장
				나. 반 II
				반장
7. 대응계획부				보좌관
부장				중대장
보좌관				중대장
작전계획반				중대장
상황분석반				중대장
상황보고반				중대장
				다. 반 III
전문가(컨설팅)				반장
				보좌관
				중대장
				중대장
				중대장
				중대장
8. 자원지원부				중대장
부장				라. 항공통제반
보좌관				항공통제반장
가. 자원지원반				항공작전소대장
반장				지상작전소대장
인력지원팀				헬기유도 담당
장비지원팀				연료공급 담당
시설지원팀				10. 긴급복구부
나. 서비스 지원반				부장
				보좌관
반장
				구청
운영지원팀
				한국전력
수송지원팀
				한국통신
통신지원팀
				수도관리사업소
비상에너지지원팀
				가스공사
SRP 1-3		작성자 (작전계획반장)

SRP 1-4  중대임무 배정표

중대임무배정표										1. 반				2. 중대
3. 재난명										4. 작전기간
5. 현장지휘대 인원
현장지휘대장										중대장
반장										항공통제반장
6. 작전기간에 할당된 소대
소대(119안전센터)/타격대/TF팀		소대장				대원수		이동 수단			현장투입 시각					현장퇴장 시각
7. 부여된 임무(전술목표)
8. 특기사항
9. 중대 무선통신표
기능	주파수			시스템			채널		기능			주파수			시스템			채널
지휘				UHF					자원지원
				TRS
소대									항공작전
작성자 (작전계획반장)					승인자 (대응계획부장)								작성일				작성시각

SRP 1-5  무선통신계획

○ 목적: 무선통신계획은 각 작업 기간 동안 사용되는 모든 무선통신 주파수 관한 정보를 제공한다.

○ 준비: 무선통신계획은 통신지원팀장에 의해 작성되어 대응계획부장에게 전달된다.

○ 배포: 무선통신계획은 관련자들에 배포된다. 이 계획과 관련된 정보는 임무배정표에 나타난다.

SRP 1-5  무선통신계획 작성 요령

번 호	제 목	수 칙
1.	재난명	재난에 지정된 이름 기입
2.	작성일시	작성되는 날짜 (월, 일 년)과 시간 (24시 기준)을 기입
3.	작전 기간 날짜/시간	무선통신계획이 적용되는 날짜 및 시간을 기입. 시작 시각과 종료 시각 및 날짜 기입.
4.	통신유형	사건에 지정 되어 사용되는 무선시스템을 기입 (예: UHF, TRS 등)
	채널	지정된 무선 채널 번호 기입
	기능	각 채널 당 지정된 기능을 기입 (예: 지휘, 자원지원, 소대, 항공작전)
	주파수	각 기능별로 부여된 채널 번호를 기입
	할당부서	각 주파수 별로 지정된 재난현장지휘체계 부서를 기입
	특이사항	특이사항에 대한 설명이 들어있다.
5.	작성자	형식을 작성하는 통신지원팀장의 이름을 기입

무선통신계획(SRP-1-5)			1. 사고명		2. 작성일시	3. 작전기간
4. 무선통신계획
통신유형	채널	운영목적		주파수	할당부서	특이사항
UHF
TRS
UHF
TRS
UHF
TRS
UHF
TRS
UHF
TRS
205. 작성자(통신지원팀)

SRP 1-6  안전메시지

재난명		날짜	시간
작전기간
주요위험물질 및 위험요인
설명
작성자
안전담당

SRP 1-7  현장도착보고 관리표

현장도착보고 관리표							현장도착 보고장소									날짜 /시간
SRP-1-7
소속 기관	단일 자원	종류	유형	출동대 명칭	현장 도착 보고 날짜/시각	선임자 성명		총 대원수	현장도착 보고 예 아니오		출발기지	자원 집결지	이동 수단	현장출동 지령시 부여임무.	임명한 가능한 사고현장지휘체계 직위		귀소 날짜
				작성자(성명과 직위)
대형,산불화재시 주로사용

SRP 1-8  활동기록

활동기록(반/중대/소대/팀 ) SRP-1-8			1. 재난명		2. 작성일	3. 작성시각
4. 팀명 또는 무선호출명		5. 팀장(성명, 직위)		6. 작전기간
7. 소속대원명부
이름		재난현장지휘체계 직위		출발 기지
8. 활동기록
시각	중요한 사항

시각	중요한 사항
SRP-1-8	9. 작성자(성명과 직위)

SRP 1-9  작전임무현황표

작전임무현황표				자원 종류															작성일 (날짜,시간)		작전기간 (날짜 & 시간)
사고명
					대원		펌프				굴절
중대/ 그룹/ 기타위치	임무 현황																		대원	특수장비, 물품	현장도착 보고장소	요청한 현장도착 시각
				요청양
				현황
				필요량
				요청양
				현황
				필요량
				요청양
				현황
				필요량
				요청양
				현황
				필요량
				요청양
				현황
				필요량
				요청양
				현황
				필요량
SRP-1-9		요청자원 총계	단일자원 타격대																작성자: (날짜 & 직위)
		보유자원 총계	단일자원 타격대
		필요자원 총계	단일자원 타격대

SRP 1-10  지원차량목록

지원차량목록		사고명			작성일	작성시간
차량정보
종류	제조사	유형	기관/소유자	차량번호.	차량위치	귀소시간
SRP-1-10	Page	작성자

SRP 1-11  귀소기록표

SRP 1-11 귀소기록표
사고명	날짜/시각		귀소번호.
귀소한 출동대/대원
귀소수단/번호
실제귀소 날짜/시간	귀소보고 예 아니오		대원수	______________
	소속기관 통보
귀소지	성명	________________________________________
	날짜	______________
출동대/대원: 귀소하는 대원이 소속된 부서에서 귀소가 확인 되었을 확인 귀소반장은 다음의 공란을 체크표시 [ ]
자원지원부
운영지원팀	___________________________________________________
통신지원팀	___________________________________________________
시설지원팀	___________________________________________________
지상지원팀	___________________________________________________
대응계획부
상황보고반	___________________________________________________
기타	___________________________________________________
비고:______________________________________________________________________

SRP 1-12 　병원별 수용능력표

연번 (관리번호)	병원명	사상자 수용능력					비고
		긴급	응급	비응급	사망	계

210mm×297mm(일반용지60g/m2)

SRP 1-13 　사상자 이송현황

사상자 이송현황

문서번호 :                       시행일 :

수    신 :                       발  신 :

연번	성 명	성별	연령	주 소	이송병원	사상자분류	사상자특징
		남여	세
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
		남여
□ 작성자 : 소속 직급 성명 서명(인)

※ 사상자 분류는 사망․긴급․응급 및 비응급으로 구분

210mm×297mm(일반용지60g/m2)