재난현장 표준작전절차(SOP)

“본 SOP는 ‘긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙’ 제10조에 의거

각종 재난현장에서 현장지휘체계를 확립하고 신속․효율적으로 현장 대응을 하기 위하여 작성된 표준작전절차로서 소방대원의 현장활동과 안전관리에 있어 요구되는 가장 기본적이고 일반적인 방침사항을 기술한 표준지침임이다.

다만 재난현장에서는 재난상황 및 현장지휘관의 상황판단에 따라 본 재난현장 표준작전절차 내용과 다르게 운영될 수 있다.”

국민안전처

개 정 이 력 서

승인 일자	주요 개정내용	개정사유	담당자	비고
07.	‣재난현장표준작전절차 (SOP) 제정	‣ 재난현장 활동 지침 마련	-	-
11.11.12	‣ 수난구조 대응절차 신설	‣ 수난구조 관련 SOP 신설	119구조과 최덕호	-
12.06.13.	‣ SOP체계 정비 (5장 → 6장) ‣ 간결, 명료한 요점위주 기술	‣SOP체제 정비 중복내용 간소화	119구조과 최덕호	-
15.12.10.	‣ 벌집제거 등 생활안전 활동 SOP신설 ‣ 전기사고 대응절차 개정	‣재난현장 활동 중 문제점 개선 (벌집제거 중 순직사고)	119구조과 허갑일	시도의견 수렴 (9.18~10.18)

재난현장 표준작전절차

Ⅰ장 : SOP 100 지휘통제절차

□ SOP 101 : 현장지휘절차	2

□ SOP 102 : 현장지휘소(통제단) 설치․운영기준	5

□ SOP 103 : 지휘권 이양 절차	7

□ SOP 104 : 지휘활동기준 및 통합지휘절차	9

□ SOP 105 : 위험구역진입절차 및 대원긴급탈출절차	12

□ SOP 106 : 현장 전술검토회의 운영절차	13

Ⅱ장 : SOP 200 화재유형별 표준작전절차

□ SOP 201 : 화재 시 임무별 표준작전절차	15

□ SOP 202 : 화재 시 특수현상 대응절차	22

□ SOP 203 : 건물화재 소방시설이용절차	25

□ SOP 204  대상물별 표준작전절차

□      204-1 : 일반건축물화재  대응절차	27

□      204-2 : 아파트화재 대응절차	28

□      204-3 : 주택화재 대응절차	29

□      204-4 : 지하철화재 대응절차	30

□      204-5 : 지하가화재 대응절차	31

□      204-6 : 지하층화재 대응절차	32

□      204-7 : 지하공동구화재 대응절차	33

□      204-8 : 터널화재 대응절차	34

□      204-9 : 지하 압기공사장 화재 대응절차	35

□      204-10 : 금속화재 대응절차	36

□      204-11 : 고층건물 화재 대응절차	37

□      204-12 : 초고층건물 화재 대응절차	39

□      204-13 : 임야화재 대응절차	41

□      204-14 : 차량화재 대응절차	42

□      204-15 : 궁현 트러스 구조물 화재 대응절차	43

□      204-16 : 선박화재 대응절차	44

□      204-17 : 목조문화재 화재 대응절차	47

Ⅲ장 : SOP 300 사고유형별 표준작전절차

□ SOP 301 : 전기사고 대응절차	49

□ SOP 302 : 기계장치사고 대응절차	52

□ SOP 303 : 승강기사고 대응절차	53

□ SOP 304 : 맨홀사고 대응절차	55

□ SOP 305 : 건축물 붕괴사고 대응절차	57

□ SOP 306 : 차량사고 대응절차	59

□ SOP 307 : 하이브리드차량사고 대응절차	61

□ SOP 308 : 철도사고 대응절차	63

□ SOP 309 : 항공기사고 대응절차	65

□ SOP 310 : 유해화학물질사고 대응절차	67

□ SOP 311 : 방사능 누출사고 대응절차	69

□ SOP 312 : 폭발물사고 대응절차	71

□ SOP 313 : 수난사고 대응절차	73

□ SOP 314 : 산악사고 대응절차	76

□ SOP 315 : 매몰사고 대응절차	78

□ SOP 316 : 벌, 동물 등의 포획․처리 절차	81

□ SOP 317 : 위험물시설물 안전조치 절차	83

□ SOP 318 : 생활민원처리 절차(문개방, 급․배수지원 등)	85

Ⅵ 장 : SOP 400 구급단계별 표준작전절차

□ SOP 401 : 구급활동 일반사항	88

□ SOP 402 : 다수환자 발생 시 대응절차	96

□ SOP 403 : 범죄관련 현장 대응절차	97

□ SOP 404 : 심정지 또는 명백한 사망환자 대응절차	99

□ SOP 405 : 구급대원 폭행피해 발생시 대응절차	100

□ SOP 406 : 주취자 또는 정신질환자 대응절차	102

□ SOP 407 : 법적 분쟁 또는 민원발생 예방	105

Ⅴ 장 : SOP 500 대응단계별 표준작전절차

□ SOP 501 : 신고접수 및 상황관리절차	107

□      501-1 : 위치정보 상황관리 표준절차	111

□      501-2 : 생활민원신고 통합에 따른 처리 절차	113

□ SOP 502 : 출동 중 조치절차	115

□ SOP 503 : 현장도착시 조치절차	117

□ SOP 504 : 출동대 복귀절차	120

Ⅵ 장 : SSG 1 현장 안전관리 표준지침

□ SSG 1-1 : 현장활동 시 주의사항(공통)	124

□ SSG 1-2 : 임무별 안전관리 표준지침	126

□ SSG 1-3 : 유형별 안전관리 표준지침	128

□ SSG 1-4 : 구급대원 감염관리 표준지침	139

□ SSG 1-5 : 구급차량 안전운행 표준지침	155

□ SSG 1-6 : 교육훈련 안전관리 표준지침	159

SOP 100  지휘통제절차

SOP 101

현장지휘절차

□ 선착대장은 도착과 함께 상황실에 최초 무선 보고 실시

□ 출동대 명 및 선착대장 지휘권 선언

(“00센터 00차 현장도착” “선착대장 000”)

□ 초기상황보고 : 대상물정보(용도, 층수 등), 요구조자, 화재의 확산 및 규모정도

□ 사고규모에 따른 추가지원요청

□ 선착대장 지휘권 선언(“선착대장 000”)

□ 후착하는 각 대 선탑자는 현장지휘관에게 현장도착 보고 후 임무지정을 받고 배치

□ 상급지휘관이 현장에 도착하면 지휘권 이양절차(SOP 103)에 따른 지휘권이양

Ⅰ. 현장 도착 선착대장 지휘권 선언

Ⅱ. 지휘(통솔) 위치선정 및 상황평가

□ 직접지시가 가능하고, 현장상황이 잘 보이는 지휘(통솔)위치 정함

□ 한번돌아봄의 원칙 - 진압활동의 효과성 평가, 현장위험요인 및 자원할당상황 파악

□ 현장지휘소 설치기준(SOP 102)에 따른 현장지휘소 위치선정

□ 주변 정보원(주민, 선착대원, 상황실, 소방활동정보카드 등)

으로부터 정보수집 및 상황평가

□ 대응활동 전략선택기준에 따른 전략선정

□ 문제해결에 소요되는 자원파악 및 추가자원 요청

Ⅲ. 상황분석에 따른 대응활동 전략선정

□ 공격 : 신속한 문제해결을 위한 적극적 공격 중심(예: 화점 진압)

□ 공격적 방어

□ 진압 위주로 우선, 동시에 방어활동을 위한 예비 수단 준비

□ 방어적 공격

□ 화재확산 방지 위주로 우선, 동시에 화점공격 진압자원 배치

□ 방어

□ 화재 확산을 방지하는 것에 한정하여 자원을 활용

Ⅳ. 전략선택 기준

□ 안전을 최우선으로 한 대응우선순위 결정

□ 요구조자가 있는가?

□ 대원들의 안전 위협요소는 있는가?

□ 외부 확대위험이 있는가?

□ 내부 확대위험이 있는가?

□ 화점 진압이 가능한가?

□ 정밀검색 및 잔화정리가 필요한가?

□ 임무부여

□ 명령통일의 원칙 및 각 방면 및 단위지휘관을 지휘소 집결 임무부여 원칙에 입각하되 현장상황에 따라 무전(전령)을 통해 임무부여 가능

□ 기존 조직단위(본부, 서, 센터)를 임무단위로 하는 것을 원칙

□ 임무단위지휘관과 현장지휘관과 통신수단 확보, 부여된 임무수행상황을 수시로 평가․조정

□ 긴급탈출 또는 철수 시 집결장소를 공시

Ⅴ. 대응활동계획 수립․시행

□ 원칙 : 통솔범위, 권한위임, 명령통일, 점진적 조직화 원칙준수

□ 단위지휘관 지정(조직화)

□ 상급단위 대는 방면, 지역, 임무(기능), 건축물 층별로 지정

□ 지휘참모는 도착순서와 전문성을 고려 안전담당, 연락공보담당, 대응계획부장 등 임무별로 필요에 따라 지정

□ 비상소집인력 운용(내근/비번자)

□ 비상소집 시 집결장소 공시, 지휘소에 비상소집 응소부 비치하고 응소자는 서명

□ 응소자는 개인안전장구를 지참(장착) 후 자원대기소에서 임무배정 시까지 이탈금지

□ 사고의 복잡성 또는 규모를 고려하여 현장지휘조직 확장운영

□ 현장 교대조 운영

□ 담당지휘관 및 안전담당은 대응활동계획(IAP)에 투입시간과 철수예정시간 기록

□ 교대조의 순환은 현장지휘관의 판단에 따라 2교대 또는 3교대로 편성

□ 교대투입과 철수 시 보고 및 현장 인수․인계 철저

Ⅵ. 현장지휘조직 개발․운용

□ 현장 전술검토회의 개최요건(SOP105)에 따른 운영검토

□ 현장철수․복귀 지시

□ 현장 인원점검 : 단위대별 인원 이상유무 보고지시, 필요시 특정장소에 집결 인원점검

□ 현장 장비점검 : 인원점검 완료 후 장비점검 실시

□ 인원․장비 이상유무 확인 후 현장철수․복귀 지시

□ 관계자 현장인계

Ⅶ. 현장철수․복귀

SOP 102

현장지휘소(통제단) 설치․운영기준

□ 약식통제단을 우선 구성하고 사고 규모 등 상황에 따라 정식통제단으로 확대운영

□ 약식통제단 : 지휘차 + 상황판 + 소방공무원 등

□ 특정통제단 : 상황별 필요 부(반)만 가동

□ 정식통제단 : [통제단의 모든 기능]

□ 현장의 인력, 소방서 잔류자, 상황실 근무자, 비번자 별 임무 분담

□ 현장 인력 : 약식 통제단 구성

□ 잔류자 및 비번자 : 소요 물품 및 장비를 수집하여 현장으로 이동․설치

□ 상황실 근무자 : 유관기관 통보, 자원동원

□ 비상소집인력 운용(내근/비번자)

□ 비상소집 시 집결장소 공시, 지휘소에 비상소집 응소부 비치하고 응소자는 서명

□ 임무배정 시 까지 자원대기소 이탈금지, 응소자는 개인안전장구 지급/장착

□ 통제단 설치시 유의사항

□ 헬기의 하향풍에 의해 통제단 시설 및 물품 파손 주의

□ 비․바람에 의한 통제단 기능 정지(저하) 방지 조치

□ 일반군중, 언론관계자 등으로부터 통제단 분리․보호책 강구

□ 일반시설과 구분될 수 있도록 통제단임을 명확히 표시

Ⅰ. 통제단 가동준비

Ⅱ. 현장지휘소 설치 위치

□ 재난 대상물은 물론 그 주변까지도 조망할 수 있는 곳(가시성)

□ 붕괴․낙하물․폭발력․열복사․소음․연기 등의 영향이 적은 곳

□ 통신과 전력공급에 지장이 없는 곳

□ 오염되거나 지반이 약하지 않은 곳

□ 차량․장비․인원의 활동을 방해하지 않는 곳

□ 현장과 외부로의 출입이 용이한 곳

□ 차폐성(구경꾼 등 여러 요소로부터의 차폐)이 좋을 것

□ 현장지휘체계 부서별로 적절한 작업공간이 확보될 것(독립성)

□ 비상상황의 확대에 따라 현장지휘체계를 확장가능한 곳(확장성)

□ 조명기구 및 발전장비

□ 확성기 및 방송장비

□ 재난대응구역 지도 및 작전상황판

□ 개인용 컴퓨터․프린터․복사기․팩스․휴대전화․카메라(스냅․동영상 촬영용)․녹음기․간이책상 및 걸상 등

□ 지휘용 무전기 및 자원봉사자 관리용 무전기

□ 종합상황실의 자원관리시스템과 연계되는 무선데이터 통신장비

□ 통제단 보고서 양식 및 각종 상황처리대장

□ 그 밖에 현장지휘관이 필요하다고 판단되는 장비․물품

Ⅲ. 현장지휘소 비치 물품

(긴급구조 및 현장지휘에 관한 규칙 제14조)

SOP 103

지휘권 이양 절차

□ 지휘권 이양 목적

□ 지휘권 이양 : 선착지휘관과 후착지휘관 또는 상급지휘관과 하급지휘관간에 지휘책임을 인수․인계하는 것

□ 재난현장에 대한 지휘책임의 명확화와 지휘권의 공백이 발생하지 않도록 하기 위함이다.

□ 지휘권 이양의 시기

□ 법적으로 관할기관에서 지휘권을 행사하도록 규정하고 있는 경우

□ 효율적 재난대응을 위하여 지휘권의 변화가 필요한 경우

□ 사고의 복잡성이 변화할 경우

□ 재난대응기간이 장기화 되어 현장지휘관의 휴식이 필요한 경우

□ 현장지휘관의 개인적인 긴급사태 발생 시

□ 상위의 지휘관이 현장에 도착할 경우 등

Ⅰ. 지휘권 이양목적과 시기

□ 재난현장의 상황

□ 대응활동계획(IAP)에 근거한 현장대응목표와 우선순위

□ 현재까지 구축한 긴급구조통제단 조직도

□ 자원할당 내역

□ 요청한 자원과 지원된 자원 현황

□ 자원대기소, 자원집결지와 같은 부대 시설물 현황

□ 재난통신계획

□ 현장상황 진단과 관심사 그리고 다른 중요한 문제들

□ 지휘참모와 일반참모 소개

Ⅱ. 지휘권 이양 시 브리핑 내용

□ 지휘권을 인수할 지휘관이 재난현장에 도착하는 즉시 지휘권을 이양

□ 상위지휘관이 재난현장을 떠나야 하거나 직접적인 지휘임무를 수행하기 곤란할 경우, 상위지휘관은 하위지휘관 또는 동급지휘관에게 지휘권을 이양가능

□ 지휘권은 공식적인 절차를 통해서 이양

□ 인수인계 지휘관이 서로 대면을 원칙

□ 지휘권을 인계하는 지휘관은 재난상황․대응활동상황․동원자원현황 등을 브리핑

□ 지휘권을 인수하는 지휘관은 제반 재난상황을 파악․평가 완료

□ ‘지휘권 이양'을 선언한다.

□ 지휘권이양 사실을 무선통신 등을 통해서 전 대원에게 전파

□ 상황이 급박할 경우, 지휘권을 인수한다는 후착․상위지휘관의 간명한 의사표시로도 지휘권이양 가능

□ 지휘권을 인수하지 않은 상위지휘관은 하위지휘관의 지휘권 행사에 개입 불가

□ 지휘권을 인계한 지휘관은 지휘권을 인수한 지휘관의 직근에서 또는 무선통신을 통해 참모역할 수행

□ 재난의 규모․복잡성 등을 고려하여 지휘권 분할․위임 가능

□ 분할․위임된 지휘권은 단일한 계통으로 행사

□ 지휘권을 분할․위임받은 지휘관은 소관사항에 대해서만 지휘

□ 다른 지휘관의 소관사항에서 오류 발견 시 상위지휘관 또는 해당분야 지휘관을 통해서 시정조치

□ 1순위 지휘계통 : 선착대장[센터장․부센터장․구조대장 등) → 현장대응계장(방호․구조․진압) → 현장지휘과장(방호․구조․진압)

→ 서장 → 본부장 → 중앙소방본부장

□ 현장지휘는 공식지휘계통인 선착대장-현장대응계장-현장지휘과장-소방서장-소방본부장에 의해 이행

□ 현장도착 간부는 현장지휘관에 의해 임무지정을 받을 때까지는 현장 지휘소에 대기,  승인 없이 현장지휘소를 이탈 못함

Ⅲ. 지휘권 이양절차

SOP 104

지휘활동기준 및 통합지휘절차

□ 전진 지휘

□ 최일선에서 임무중심지휘방식, 즉각적․공격적 활동이 필요하고 지휘권을 이양하는 것이 부적절한 경우 선착대장이 사용

□ 배연, 검색구조, 내부수관관리 등과 같은 실제임무를 이행하는 단위지휘관이 사용가능

□ 이동 지휘

□ 지휘관이 재난현장주위를 돌아다니며 지휘, 원칙적으로 방면지휘관만 사용가능

□ 고정지휘

□ 공식화된 지휘위치에서 단위지휘관을 총괄지휘, 다수의 단위대를 총괄조정 할 경우 고정지휘를 원칙

□ 고정지휘소는 지휘차 또는 현장지휘소

Ⅰ. 지휘형태 선택 기준

□ 모든 지시는 수령자에게 확실히 전달하고 전달여부 재확인

□ 음성(무선통신)으로 지시하는 것을 원칙 단, 명확히 하거나 보존이 필요한 경우 문서나 컴퓨터파일로 지시가능

□ 지시된 사항이 실행되고 있는지 수시로 확인

□ 활동목표는 구체적으로 제시하고, 이행상황을 수시로 확인

□ 지휘방침(전술)에 따라 일관성을 유지

□ 인명구조와 대원의 안전확보를 가장 우선

□ 임무단위와 대원들의 활동이 상충되거나 중복되지 않도록 함

□ 모든 자원은 공정하게 배분, 균등하게 부하를 받도록 조정

□ 비전문적이며 감정적이거나 즉흥적인 외부인(구경꾼, 기자, 정치인 등)의 부당한 관여 차단

□ 활동목표, 실행방법, 재난정보 등에 대해서 수시로 재평가 실시

□ 대두되는 난제와 위기를 해결할 수 있는 방안을 제시하거나 해결할 수 있도록 동기 부여

□ 지휘업무를 지원할 참모를 두고 상황보고, 지휘관의 명령전달 등에 이들을 적극 활용

□ 무선통신을 통한 원격지휘를 원칙, 필요에 따라 현장을 직접 확인하거나 대응활동 참여가능

□ 지휘위치(통제단)에서 고정지휘를 원칙, 필요시 이동지휘가능

□ 무선통신을 녹음하거나 일지 또는 상황판에 지휘내용 기록․정리토록 조치(기록사항 : 시간, 수명자, 전달방법, 지시내용 등)

□ 실패하거나 역량이 부족하거나 피로한 대원(임무단위) 적시 교체(배제)

□ 대원들의 불평불만, 위험확산 등에 의한 동요되지 않도록 할 것

□ 대외적으로 통제되어야 할 정보와 신속히 전파되어야 할 정보를 명확히 구분․관리

□ 재난의 원인규명이나 범죄수사에 필요한 증거훼손 유의

□ 재난의 원인․피해조사는 초기부터 작업

□ 지휘를 위한 명령과 보고는 소방전술용 약어표준 또는 호출부호를 사용하고, 약어 또는 호출부호 이외의 내용은 표준 일상어를 간명하게 사용하여 전파사용을 최소화

Ⅱ. 지휘활동 기준

□ 각 유관기관단체의 연락관은 현장 도착 즉시 현장지휘소의 연락담당에게 소속기관단체, 직책, 성명, 연락전화번호 통보

□ 무전기를 지급 받은 후 현장지휘소에 상시 대기

□ 현장지휘관(연락담당)은 유관기관 연락관에게 임무를 부여시 해당 유관기관의 연락관을 현장지휘소에 즉시 소집

□ 현장지휘관(연락담당)은 유관기관의 임무를 부여 시 임무종류, 임무장소, 임무완수시간 등을 결정, 연락관회의를 통해 분담결정

□ 유관기관의 연락관은 현장지휘관( 연락담당)으로부터 임무를 지정받아 소속기관이나 단체의 지휘관에게 보고한 후 임무를 수행하고, 임무수행결과를 현장지휘관(연락담당)에게 즉시 보고

□ 유관기관의 연락관은 현장철수 시 현장지휘관(연락담당)에게 통보하고 분배받은 무전기를 반납 후 철수

□ 재난유형별 긴급구조지원기관은 각각의 지휘소를 가동하며 긴급구조통제단과의 상호 협조체제를 유지한다.

Ⅲ. 유관기관 통합지휘절차

SOP 105

위험구역진입절차 및 대원긴급탈출절차

□ 현장위험요인(유해물질, 폭발, 비산, 붕괴, 열복사 등) 숙지

□ 필요시 통제구역 설정(Fire-Line 등 안전선 설치)

□ 위험요인에 대한 유해성, 제독, 제거방법 정보 확인

□ 활동목표와 절차, 조치방법, 긴급탈출방법, 통신방법, 교대방법, 적응안전장구와 장비 결정

□ 개인안전장비 착용상태 확인은 대원 상호간 교차점검 → 현장 안전담당관 → 지휘관 최종점검 순으로 한다.

□ 진입팀과 별도로 긴급대응팀 구성

□ 지휘관(안전담당)의 최종 지시, 승인을 받고 진입

Ⅰ. 위험구역 진입절차

□ 현장지휘관, 안전담당, 단위부대지휘관은 긴박한 위험이 감지되는 즉시 긴급탈출 지시

□ 무전기, 지휘차의 방송장비, 재난현장 방송시설, 소방차의 싸이렌 등 기준 데시벨의 1.5배 이상의 장비를 사용하여 긴급탈출 지시를 전파

□ 무전기, 지휘차의 방송장비 : 음성으로 『긴급탈출』5회 반복

□ 싸이렌 :『 [5초취명] -3초간격- [5초취명] -3초간격- [5초취명]  -3초간격- [5초취명] -3초간격- [5초취명]』을 지속 반복

□ 1차 전파 이후 2분 이내 2차로 전파, 2차 전파 이후 5분 이내 인원점검 실시

□ 미확인 대원이 있는 경우 3차 전파와 동시에 추가적인 위험요소를 확인한 후 긴급대응팀 투입

Ⅱ. 대원긴급탈출절차

SOP 106

현장 전술검토회의 운영절차

□ 유관기관단체의 지원이 필요한 사고

□ 다수 출동대의 출동으로 인한 전반적 자원통제가 필요한 사고

□ 분석을 통한 교훈적 가치가 있는 사건 등 비 일상적 사건

□ 시민이 부상 또는 사망한 사고

□ 활동대원이 심각하게 부상을 입거나 순직한 사고

□ 작전상 안전관리의 필요성이 심각하게 고려되었던 위험한 사고

Ⅰ. 정식 또는 약식 전술검토회의 개최 요건

□ 회의 주제를 구체화 하고 참석 범위, 시간, 장소를 결정·통보

□ 회의에 필요한 자료와 장소 준비

□ 사고일시, 장소, 원인, 피해상황 및 대응상황 등 개요 전반

□ 유관기관간 협력대응 조치상황과 결과분석

□ 피해발생 원인 분석, 피해 감소를 위한 소방활동 전반 문제점

□ 소방활동성과 종합평가, 교훈과 개선과제

□ 향후 조치할 사항

□ 회의 시작 선언․회의(토론) 주제를 설명 후 관련 정보 제공

□ 참가자의 의견과 정보를 취합

□ 회의 결과 정리(결정)

□ 회의 결과 통보

□ 회의 결과의 이행을 확인

□ 이행 상 문제점을 발굴·시정

□ 추가적 회의개최 필요성을 판단

Ⅱ. 전술검토회의 운영절차

SOP 200  화재유형별 표준작전절차

SOP 201

화재 시 임무별 표준작전절차

Ⅰ. 인명구조 작전절차

□ 모든 소방활동에 있어 인명탐색 및 구조를 최우선 실시

□ 요구조자용 안전장구 휴대, 2인 이상 1조로 활동

□ 구조 우선순위는 어린이 → 노인 및 장애인 → 여자 → 남자, 중상자 → 경상자 → 정상인 → 사망자 → 부분사체 순으로

□ 사망자와 부분사체는 시트로 덮어 현장 보존

□ 적절한 교대 및 탐색상황 정보의 교환

□ 요구조자 발견 즉시 안전확인 후 구조방법 보고, 2차사고 대비       지원 요청

□ 필요시 진압대의 엄호주수와 탐색․구조활동 병행

□ 소방력 투입의 우선순위

□ 드러난 요구조자가 치명적인 위험에 직면하거나 예상되는 지점

□ 보이지 않은 요구조자가 치명적인 위험에 직면하거나 예상되는 지점

□ 요구조자가 있을 것으로 추정되는 지점

□ 요구조자가 치명적 위험은 없으나 공포나 자력탈출이 힘든 지점

□ 화재상황을 고려할 때 요구조자가 있어도 사망이 확실한 지점

□ 행동요령 및 안전조치

□ 출입구나 벽 쪽에서부터 순차적으로 검색

□ 탐색구역, 역할분담, 탈출 경로 등은 투입 전에 명확히 인식

□ 중복탐색 방지를 위해 모든 대원들이 인지할 수 있는 사전 약속한       방법(현장물건 이용, 리본, 락카, 문개방 등)을 활용하여 표시

□ 대원이 방향을 잃거나 고립되지 않도록 하기 위한 조치 강구

Ⅱ. 대원고립상황 대응절차

□ 고립시 확인사항

□ 현 위치, 출입구 방향, 낙하물 및 붕괴우려 등

□ 공기호흡기 잔압, 랜턴의 조도, 무전기 감도

□ 주변 화염과 연기의 유동 상태

□ 소방호스, 라이트라인, 로프 등과 같은 지표물

□ 다른 대원들의 소리, 장비가 작동하거나 부딪치는 소리 등

□ 탈출방향 결정

□ 호스 커플링의 수나사 쪽, 놓여진 소방장비 하단방향이 출구

□ 빛 또는 신선한 공기가 들어오는 방향

□ 대원들이나 소방장비의 작동소리가 나는 방향

□ 소방차량의 사이렌 소리가 나는 도로 쪽 또는 경광등 불빛이 보이는 방향이 더 안전

□ 고립사실 알리기

□ 무전기, 큰소리, 개구부로 물건 던짐 등으로 외부에 도움 요청

□ 개인용 안전경보장치 작동

□ 쇠막대 등을 이용하여 벽․구조물 등을 규칙적으로 두드림

□ 행동요령 및 안전조치

□ 구조활동에 임하고 있는 소방력 이외에는 위험에 직면한 고립된 대원에 대한 소방력을 집중 투입, 다른 대원들의 동요 방지

□ 진입부터 현 위치까지의 진행 회상 등 수집된 정보로 탈출 구상

□ 공기호흡기의 사용시간 연장을 위한 호흡 조정

□ 벽에 닿으면 한쪽 방향을 정해서 일직선으로 기어감

□ 소방호스를 확인하여 진입로 방향으로 호스를 잡고 탈출

□ 창문까지 다다른 경우 손 또는 머리를 내밀고 구조 요청

□ 기타 상황에 맞는 적절한 방법과 수단을 동원하여 구조 요청

Ⅲ. 낙하물 ․ 붕괴 위험 대응절차

□ 낙하물 제거 선행작업

□ 전등, 선반위 물건, 부착물 등 낙하위험 물품은 사전 제거

□ 깨진 유리 제거시 낙하지점의 대원이 있는지를 확인하고, 접근 경계 및 ‘낙하물’ 조심 통보

□ 붕괴․폭발 등으로 인한 낙하 위험성 확인

□ 최성기에는 콘크리트 벽의 폭열로 박리나 균열 주의

□ 폭음, 균열음, 분리․낙하음 등 소리와 건물진동 감지

□ 화재 건축물의 도괴 또는 붕괴 방지․예측․대처

□ 소화수는 최소화하고 뿌려진 물의 배수방안 강구

□ 구조물에 충격이나 진동을 주는 불필요한 직사주수 금지

□ 붕괴가 임박한 위험한 부분은 사전 제거하고 붕괴된 건축물에서 지지역할인 수직방향의 벽, 기둥은 제거하지 않음

□ 건물은 화염에 장시간 노출되고 대량 방수하면 붕괴 유의

□ 붕괴 우려시 건축물의 높이에 해당하는 거리 밖까지 대원 철수

Ⅳ. 대원 추락사고 예방조치

□ 추락․전도 위험요인

□ 대리석 등 매끄러운 바닥, 겨울철 동결, 연기로 인한 시계 미확보

□ 웅덩이, 꺼진 바닥 등 강도가 약해진 구조물 파악

□ 폭발현상이 있었던 곳, 최성기를 지난 곳, 다량 방수한 곳

□ 슬레이트지붕, 플라스틱지붕, 기와지붕 등

□ 행동요령 및 안전 조치

□ 외력에 의한 추락․전도사고 발생뿐만 아니라 대원들의 부주의 또는 현장적응력 부족으로 발생할 수 있는 사고에도 대비

□ 안전밸트․로프 등을 이용, 몸을 지지물에 연결

□ 갈고리, 도끼 등으로 디딜 곳의 강도 확보

□ 목조․조적조 건물은 옥내 중앙부를 피하여 벽 쪽으로 위치

Ⅴ. 방수임무 수행절차

□ 운전원의 펌프 조작

□ 펌프조작 및 소방차량 하차 시 고임목 설치 후 펌프조작

□ 화재 현장을 볼 수 있는 방향에서 조작 하고 수원확보 유의

(불가시 현장확인이 용이한 지점에서 조작)

□ 표준 방수압력 기준으로 단계적으로 방수압력 조절 및 방수압력의 급격한 변화 금지

□ 관창수 또는 지휘자의 방수신호를 받고 방수

□ 관창수의 방수위치

□ 견고하고 미끄럽지 않은 곳

□ 퇴로를 확인하고, 여유수관 확보

□ 방수위치로 부적합 곳은 낙하물 위험지점인 창문, 간판, 작업자의 아래와 연소건물의 개구부 옆

□ 관창수의 방수요령

□ 직사주수, 분무주수(고속, 중속, 저속), 확산주수, 반사주수 등 주수요령 및 특성, 안전관리에 대한 충분한 숙지

□ 실내 전체가 연소하거나 농연으로 화점을 확인이 곤란한 경우에는 「천장 → 벽 → 수용물 → 바닥」순으로 주수

□ 연소되지 않은 부분 쪽에서 연소되고 있는 부분으로 주수

□ 금수성물질(제1류 위험물 등 알칼리금속의 과산화물, 금속분 등 제2류 위험물, 나트륨 등 제3류 위험물)은 주수 금지

□ 밀폐된 공간의 작은 개구부를 통해 주수시 화염 및 연기 분출 유의

□ 양쪽 개구부의 한쪽에서 방수하면 다른 쪽은 화염 및 연기 분출 유의

□ 특고압설비 등 전기설비에 대해 "Off" 등 확인되지 않은 상태에서 주수금지

□ 안전한 방수자세

□ 관창을 약간 열어 놓고, 물이 오는 것을 주시하여 방수반동 유의

□ 일거에 많은 물의 분출로 인한 강한 반동에 대비 지지물 활용

※ 방수반동은 분출되는 물의 양과 속도에 비례

□ 방수 위치가 높은 경우 소방호스 지지확보

□ 고온체 방수시 증기폭발 대비 충분한 거리와 낮은 자세 유지

Ⅵ. 방수포 활용절차

□ 방수포를 활용한 주수요령

□ 다량주수와 강한 파괴력으로 화세가 강한 화재와 국부파괴에 활용

□ 방수포 사용시 소화전이나 물탱크차로부터 즉시 급수 조치

□ 방수시 가공고압전선에 닿지 않도록 하는 등 안전에 유의

□ 사다리를 활용한 주수

□ 2인 1조로 사다리 운반법, 설치 및 등반법에 의거 실시

□ 사다리 설치각도는 약 75〫  유지

□ 옥상 난간․창틀보다 가로대를 2개 정도 높게 전개

□ 사다리 위에서 작업할 때 한쪽 다리를 가로대에 감아서 지지

□ 사다리에서 횡방향 주수 및 반동력으로 인한 추락․전도에 대비

Ⅶ. 소방호스 연장 표준절차

□ 소방호스 연장지침

□ 전개방향은「소방차량 → 방수위치」 또는 「위쪽 → 아래쪽」

□ 소방차량․방수위치․모퉁이에는 여유 호스 확보

□ 옥내 계단으로 연장이 어려울 경우 건물 개구부에서 로프를 내려 「말뚝매기 및 옭매기」로 묶어서 소방호스를 끌어 올림

□ 높은 곳의 한 지점에서 다른 지점으로 소방호스가 건너갈 때에는 사다리․파이프 등으로 받침

□ 방수위치가 높은 곳일 경우, 중간 또는 방수위치 부근에서 소방호스를 지지물에 감거나 결착

□ 도로 통과, 외력, 날카로운 물건, 화염 등을 감안, 안전 조치

Ⅷ. 굴절차 및 고가사다리차 활용절차

Ⅸ. 발화점 탐색절차

□ 차량 부서 및 전개

□ 가공전선‧간판 등 상부 장애물과 지반 경사(傾斜), 굴신(屈伸) 반경 등 전개장애 여부를 확인한 후 부서

□ 바스켓에 대원이 탑승한 상태에서 구조활동 전개

※ 화재건물에서는 즉시 방수할 수 있도록 조치

□ 붐(boom)을 건물에 접근시킬 때는 풍압(風壓), 탑승자의 움직임, 방수 반동, 유압밸브 조작 등에 의한 진동을 충분히 고려

□ 조작 속도는 일정하게 그리고 가능한 천천히 유지

□ 안전조치

□ 바스켓의 적재적량 준수, 가이드바(guide bar)를 채움

□ 대원과 요구조자는 안전밸트를 매고 바스켓과 안전로프로 연결

□ 바스켓의 대원과 운전요원 간에는 통신체계 유지

□ 발화점 확인요령

□ 자동화재탐지설비 수신반으로 활용

□ 관계자, 목격자, 신고자의 의견 청취

□ 수개 층에 연기가 차있는 경우 최하층부터 확인

※ 한개 층의 경우 지상은 직하층, 지하는 직상층으로 진입

□ 연기 흐름이 빨라질수록, 농도가 짙어질수록, 온도가 높아질수록 발화점이 가까워짐

□ 농연 속에서는 열화상카메라를 이용하며, 장비 미 휴대 시 낮은 자세로 신속히 사방을 분무주수 하여 물 끓는 소리 등으로 발화부위확인

□ 잔화정리절차

□ 연소구역 내에서 벽체, 닥트 적재 가연물 등 불씨 잠복지점 확인

□ 무작위 다량주수를 지양하고 불씨에 정확히 주수

□ 화장실, 발코니, 도괴물 아래 등 사망자 검색을 병행

□ 붕괴․낙하물․유해가스 등 위험에 유의

□ 재발화에 대비하여 소방력 대기 또는 관계자에게 감시 당부

※ 화재현장 보호 필요시 경계요원 및 경계관창을 배치

□ 건물내부 요구조자 존재 가능성 파악

□ 119신고 및 화재사고 목격자, 거주자 등 관계자의 정보

□ 현장도착 후 건물 외부 창문 또는 베란다 등 고립인원 목격

□ 기타 물증에 의한 추정

- 주택 및 아파트 등 공동주택 : 각 층별 주거 호실의 실내등 점등상태, 출입구의 신발 수

- 여관, 모텔 등 숙박시설 : 숙박부에 기재된 호실

- 사우나, 찜질방, 헬스클럽 : 이용현황(락커 번호) 또는 신발장 및 옷장 잠김 상태

- 병원, 정신질환 수용시설 등 층별 입실현황

□ 건물내부 인명탐색 중점범위

□ 발화지점의 거실내부 : 화염발생 반대 지점의 장롱, 이불, 막힌 통로, 창가, 급기구 등

□ 발 화 층 : 발화지점과 별도로 구획된 거실 중 화장실, 베란다, 엘리베이터실, 기계실 등

□ 직 상 층 : 농연의 이동경로 상의 출입구 계단, 막힌 복도, 옥상 출입문, 창가 등

□ 건물내부 인명탐색 중점범위

□ 여관, 고시원 등 미로형태의 객실이 많은 숙박 및 다중이용시설의 경우 발화층의 바로 직하층 내부구조 사전 숙지 후 탐색활동 실시

□ 거실 인명탐색 : 출입구 → 바닥 → 벽 → 책상 등 집기류 → 장롱 위, 내부 → 천장 내․외부 등으로 체계화된 원칙을 규정

□ 기타 옷더미, 화재잔해물, 건물잔해,  흙더미 등을 중점적으로 인명검색 실시

□ 인명탐색 우선순위

□ 우선탐색 : 선착대가 발화점 또는 직상층 등 위험지역 우선탐색

□ 교차탐색 : 발화층 또는 직상층 등 위험지역에 대한 선착대와 후착대 간의 교차탐색

□ 정밀탐색 : 인접건물 등 관계지역에 대한 정밀 인명  구조 탐색

Ⅹ. 인명탐색절차

SOP 202

화재 시 특수현상 대응절차

Ⅰ. 특별히 고려해야 할 현상

□ 플래시오버(Flashover)

□ 국부적․연료지배형 화재에서 전면적․환기지배형 화재로 급격히 전이되는 화재상황. 성장기에서 최성기로 넘어가는 분기점

□ 플래임오버/롤오버(Flameover/Rollover)

□ 구획실 내 화재 진행 중에 화염이 연소되지 않은 가스를 통과 또는 가로질러 이동하면서 연소하는 화재상황. 성장기에서 발생

□ 백드래프트(Backdraft)

□ 환기지배형 화재가 진행되고 있는 공간에 산소가 일시적으로 다량 공급됨에 따라 미연소가스가 폭발적으로 연소하는 화재상황

□ 풀 파이어(Pool fire)

□ 누출된 인화성액체가 고여 있는 곳이나 위험물 탱크에서 화재가 발생한 상황

□ 보일오버(boil over)

□ 탱크화재에서 탱크내부에 고인 물이 비등하면서 인화성액체가 탱크 밖으로 넘쳐, 화재면이 확산되는 상황

□ 증기운폭발(UVCE, Unconfined  Vapor Cloud Explosion)

□ 유출된 다량의 가연성가스나 가연성액체에서 생성된 증기가 대기 중에서 혼합기체를 형성하여 점화․폭발되는 화재상황

□ 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)

□ 가연성 액화가스 고압용기가 외부화재에 영향을 받아 내부 증기압이 증가하여 탱크가 파열되는 상황

□ 파이어볼(fire ball)

□ 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)현상에 이어 점화되면서 폭음과 강력한 복사열을 동반하는 화구(火球)가 버섯모양으로 부상

Ⅱ. 징후 및 대응절차

□ 플래시오버(Flashover) 징후 및 대응절차

□ 실내가 고온이고 농연 감지, 자유연소 형태

□ 폭발력으로 건축물 변형․강도약화로 붕괴, 비산, 낙하물 피해와 방수모 등 개인보호장구 이탈에 대비, 자세를 낮추고 대피 강구

□ 플래시오버 이후 내․외부 건물에 연소확대 방지 주력

□ 플래임오버/롤오버(Flameover/Rollover)

□ 뜨거운 가스가 인접 공간으로 빠져나가서 산소와 섞이게 되고, 혼합기체의 급격한 연소로 인한 화염에 주의

□ 백드래프트(Backdraft)

□ 균열된 틈이나 작은 구멍을 통하여 연기가 빠져 나오고 건물 안으로 공기가 빨려 들어가면서 경적소리와 같은 소리가 남

□ 아래쪽 개구부 개방은 금지하고 지붕 등 상부를 파괴하여 수직배연 실시. 폭발적인 화염발생과 연소 확대에 대피방안 강구

□ 풀 파이어(Pool fire)

□ 위험물 탱크에서 발화, 복사열로 인한 화상 우려

※ 복사열 위험반경 : 수포발생 = 3.5×탱크지름(m), 통증발생 = 6.5×탱크지름(m)   * 거리= 화염중심 ↔ 대원

□ 위험반경 내 방열복 착용, 내폭화학자를 활용하여 포(泡-foam) 살포, 복사열 차단 및 냉각 주수시 보일오버 또는 슬롭오버 발생에 유의, 위험반경 내 대원들은 즉시 대피방안을 사전 준비

□ 흡착포, 유처리제 등으로 누출 위험물에 대한 긴급방제 실시

□ 보일오버(boil over)

□ 탱크화재가 상당시간 진행되고 소화수의 탱크 내부 유입과 탱크 하부벽면에 물을 뿌려 물이 증발여부 확인

□ 탱크의 드레인(drain) 밸브를 개방하여 탱크 고인 물을 제거

□ 증기운폭발(UVCE, Unconfined Vapor Cloud Explosion)

□ 공기 중으로 다음과 같은 물질이 누출, 증기 생성이 용이

① 상온․상압 하에서 액체이며 인화점이 상온보다 낮은 물질 ⇒ 가솔린 등

② 상온에서 가압․액화되어 있는 물질 ⇒ 액화프로판, 액화부탄 등

③ 물질의 비점 이상의 온도이지만 가압․액화되어 있는 물질 ⇒ 반응기내의 벤젠, 헥산 등

④ 대기압 하에서 저온으로 액화시킨 물질 ⇒ LNG

□ 누출되는 가스를 그대로 연소시켜 없애는 것과 탱크가 냉각되지 않고 차단하면 폭발 위험이 있음을 고려하여 가스누출을 차단

□ 증기운이 형성되면 이후 위험반경 설정, 엄폐물 확보, 주변 가연물 살수, 방열복 착용 등으로 강력한 폭발에 대비

□ 증기운 위쪽에 분무주수(다량의 수증기)로 증기운을 확산․제거

□ 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)

□ 안전밸브가 작동으로 누출된 가스가 점화되면서 화염이 분출되고, 탱크냉각이나 화염(복사열) 차단 조치가 이루어지지 않아 탱크의 수열부분이 변색·변형되면서 부풀어 오름

□ 탱크의 상부 냉각을 최우선으로 하고 탱크 주변 화재진화 병행

□ 탱크의 파열로 파편이 멀리 비산하므로 유의,

□ 파이어볼(fire ball)

□ 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)에 이어서 바로 나타남

□ 탱크폭발 위험반경 : 약 150m

□ 파이어볼 지속시간(sec) = 0.825 × 저장 가스량(kg)

-[eqn: 수포생성가능거리(m)=114 sqrt {[ {저장량(kg)} over {지속시간(sec)} ]}]

- [eqn: 통증발생가능거리(m)=72 sqrt {[ {저장량(kg)} over {지속시간(sec)} ]}]    * 거리=화구중심↔대원

□ 위험반경 내 방열복 착용 및 엄폐물 활용

□ 밸브나 배관에서 누출되는 가스가 연소하는 화염은 소화하지 말고 그 화염에 의해서 가열되는 면을 냉각

□ 소방력에 따라 탱크 냉각 및 복사열 차단을 우선하고 BLEVE현상 징후 상시 관찰, 임박이 예상되면 소방력 즉시 대피

SOP 203

건물화재 소방시설 이용절차

Ⅰ. 스프링클러설비 활용절차

□ 출동대는 소방차를 연결송수구에 부서, 호스(65㎜) 연결

□ 스프링클러설비에 의한 완전진화시 대원에 의한 잔화정리

□ 스프링클러가 설치된 건물 내 인명검색, 대피유도 신속실시

□ 스프링클러가 설치된 건물의 효과적인 화재진압을 위해서

적절한 배연이 필요

□ 무전기를 소지한 대원을 스프링클러 차단 밸브에 배치

□ 스프링클러 시스템을 차단하기 전에 화재진압 및 확대방지

작전이 필요한 적정 진압대원을 배치

□ 소방호스를 사용할 수 없는 경우 추가 소방대 도착 전까지

스프링클러 계속 사용

□ 화재발생장소에 설치된 고가설비(제품) 및 장비, 가구 등에

대한 수손피해를 최소화하기 위해 신속한 배수작업 실시

□ 전 대원은 보호복을 완벽히 착용

□ 건물 내 인명검색 작업시 호스선과 대피유도선 활용

Ⅱ. 연결송수관 설비 활용절차

□ 화재현장 도착 이전에 연결송수 전담 소방차량 지정

□ 별도의 지시가 없는 경우, 선착대의 물탱크차 또는 대형펌프차

가 연결송수 소방차량임.

□ 연결송수 소방차량은 현장도착 즉시 연결송수구 인근에 부서

□ 진압요원은 예비 관창, 수관, 무전기 등을 소지하고 진입

□ 진입한 대원은 발화점보다 아래층(1～2층)의 방수구를 확보,

발화점까지 소방호스 전개

□ 운전요원은 진압요원의 방수구 확보 또는 발화층 도달 이전에 적정수압으로 송수

□ 계단을 이용한 현장진입을 원칙으로 하고 방화문은 닫음

□ 화재시 일반 엘리베이터 이용을 자제하고, 비상용 승강기

탑승시 공기호흡기 면체를 착용하고 탑승

□ 연결송수 소방차량의 운전요원 및 보조요원은 헬멧 등 안전

장구를 필히 착용

Ⅲ. 방재센터 활용절차 및 안전기준

□ 지휘관은 현장도착과 동시에 대원을 방재센터에 배치

□ 간부급 또는 경력이 많은 대원을 배치

□ 관계자(방재센터 근무자)의 협조를 얻어 방재센터 장악

□ 다음 사항을 확인하고 지휘관에게 보고

□ 감지기가 작동되고 있는 위치(발화 지점)

□ CCTV로 보이는 상황

□ 각 소방시설의 위치, 위험시설의 위치

□ 건물 내 수용인원 및 구획별 용도, 진입 및 대피 경로 등

□ 제반 방재시설의 작동상태를 확인하면서 필요한 조치

□ 제연설비, 소방펌프, 비상용 승강기 등 필요한 시설이 작동하고

있지 않을 경우 수동 작동

□ 시설이 작동되지 않을 경우 건물관계자(시설관리 기술인력)로 하여금 긴급복구 요구

□ 자체 방송시설로 수용인원 대피 유도

□ 가스계 소화설비 방출구역에 사람이 없는 것을 확인 후 작동

□ 현장활동 대원은 공기호흡기, 랜턴 등 개인장비 소지

SOP 204-1

일반 건축물화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 대상물의 용도, 규모에 따른 소방작전 전개 필요

□ 연소층 접근, 입체적 발생 요구조자 구조요령 필요

□ 밀폐구조로 연기 충만, 발화점 및 신속한 상황파악 곤란

□ 창문, 간판 등의 파손 낙하로 소방대원 부상 우려

SOP 204-2

아파트화재 대응절차

□ 처음 현장에 도착한 지휘관은 간단한 상황보고

□ 건물 및 화재규모, 인명피해 여부, 연소 확대 여부, 풍향․풍속

□ 추가 소방대 출동의 필요성 여부, 현장지휘관 직책․성명

□ 처음 현장에 도착한 선착대장이 현장지휘권 행사

□ 효과적인 통신과 적절한 자원 및 임무조정 활동은 건물 내

화재진압 작전에 필수요소

□ 인명구조는 소방대 최우선 고려사항임

□ 중복탐색 방지를 위해 모든 대원들이 인지할 수 있는 사전 약속한  방법(현장물건 이용, 리본, 락카, 문개방 등)을 활용하여 표시

□ 각 방, 각 층별 검색완료시 소방무선통신 이용 전파 병행

□ 화재가 확산될 수 있는 샤프트, 장비 배선관, 배연구 등 고려

□ 모든 소방대원은 진압활동 과정에서 재산손실 경감에 주력

□ 소방대원은 개인 안전장비를 착용 후 화재진압 현장에 투입

□ 지휘관은 한 순간에 출동대원에 위협을 가할 만큼 악화될 수

있는 화재와 건물 상황에 주의

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 초기 진화기회를 놓치면 상층부로 연소 확대될 가능성 상존

□ 고층에서 화재가 발생한 경우 소방장비와 수리 이용 제한

□ 스프링클러, 옥내소화전 등 소방시설의 적절히 사용 활용

SOP 204-3

□ 신고접수 및 출동단계에서 아파트 관리자에게 대피안내방송,

진입로 확보, 소방시설 작동확인, 가스차단, 주정차차량 이동 지시, 화단 장애물 제거 및 공기안전매트 설치 지시

□ 굴절차 혹은 사다리차가 출동하고 소형 소방차량을 우선 진입하되, 굴절차 혹은 사다리차가 부서할 수 있도록 공간확보

□ 소방차량 진입이 곤란한 경우, 소방호스 연장 또는 자체소방시설(연결송수관 설비, 소화전 등)을 활용

단, 자체소방시설 활용 불가 시를 대비하여 진압대원이 로프 및  관창을 소지 후 화재현장 진입

□ 진입과 대피(구조)는 계단(현관)을 이용 원칙

□ 현관문 개방을 위한 방화문 파괴기, 동력절단기, 산소절단기 등 소지

□ 가스누출이 의심되는 현장에 대하여 현관문 개방 전 가스누출 등 폭발 위험요인을 사전파악하기 위해 가스탐지기 작동

□ 주민 안전대피(구조)에 주력

□ 발화지점, 발화층의 상층, 발화층의 주민 및 노약자 우선 대피

□ 연기의 유입․이동경로를 파악, 대피 우선순위 결정

□ 주민 추락 예상지점에 에어매트나 매트리스를 설치

□ 연기의 확산을 방지하고 배출

□ 다수피난자 발생시 방화문폐쇄, 피난경로 확보, 연기차단 및

계단실 피난구역설치

□ 창유리, 파편 등 낙하물에 유의

□ 위험반경을 발화층 높이의 1/2로 하되,  기상 및 현장 상황을 고려하여 건물높이만큼 안전구역을 설정하여 주민 접근을 통제하고 모든 대원은 개인 안전장구 착용에 철저를 기한다.

주택화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 인명검색 및 구조를 최우선적으로 고려

□ 연소 확대방지를 위해 난방연료(가스, 유류)를 차단, 제거

□ 진입하는 대원은 전등, 반자, 선반, 장식물, 지붕의 낙하(붕괴)

또는 가스 폭발 등에 유의

□ 다른 건물로의 연소 확대를 차단

□ 화염이 분출될 수 있는 개구부에 경계관창 배치

□ 불이 옮겨 붙을 수 있는 부분(지붕, 처마 등)에 사전 살수

□ 비화(飛火)를 경계

□ 풍하(風下)쪽의 인접 건물로 연소 확대 방지를 위한 소방력 보강

□ 현장지휘관은 주택의 붕괴 등에 대비하여 대원들이 함부로

진입하지 않도록 하고, 대원의 안전을 도모하기 위해 현장

안전요원을 배치

□ 지붕에서 작업하는 대원은 추락, 전도, 낙하물 추락방지에 유의

□ 창문으로 내부진입시 갈고리 등으로 디딜 곳 장력과 강도확인

□ 물이 고여있는 수로, 웅덩이 등은 로프, 헝겊 등으로 표시

□ 화재발생건물 대부분이 저층건물로 다른 건물과 인접함

□ 노후된 벽돌조 건물의 경우 화염에 의한 붕괴 우려 상존

□ 실내 생활물품에서 인체에 치명적인 연소가스 발생

SOP 204-4

□ 신고접수 과정에서 신고자에게 자력탈출요령 전달

□ 초기에 배연차 등 충분한 소방력 동원

□ 공기호흡기 예비봄베 확보 또는 충전(充塡)방안 강구

□ 조명 및 전원공급 방안을 강구

□ 역의 출구(계단)가 강력한 열기와 농연으로 진입하기 곤란할

경우, 통풍구를 이용하여 진입 또는 인접역을 통해 진입

□ 진입경로는 연기유동 및 기류(급기, 배기)를 참고하여 결정

□ 무선통신 유지

□ 지하공간에서는 무선통신보조설비를 이용하여 통신

□ 필요시 현장과 지휘소간 연락관을 배치

□ 자연스럽게 형성된 기류를 가능한 유지하면서 배연차 또는

송․배풍기를 배치하여 급․배기

□ 소방력이 부족한 경우, 지상과 가까운 곳 또는 발화지점과

먼 곳에 고립된 요구조자 구조에 주력

□ 진입경로에는 로프나 라이트라인(Light line)을 설치

□ 출입구 마다 출입통제 요원(안전담당)을 배치

□ 내부진입은 급기, 배기 확인후 급기측 진입 원칙

지하철화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 지하철 화재는 대부분 지하에서 발생하기 때문에 화재진압,

인명구조, 대피유도 등 많은 장애요인 상존

□ 누전, 기구 내 고압전선 등 전기적 원인 화재발생가능성 높음

SOP 204-5

□ 신고접수 과정에서 신고자에게 자력탈출요령 전달

□ 초기에 배연차 등 충분한 소방력 동원

□ 공기호흡기 예비봄베 확보 또는 충전(充塡)방안 강구

□ 조명 및 전원공급 방안을 강구

□ 역의 출구(계단)가 강력한 열기와 농연으로 진입하기 곤란할

경우, 통풍구를 이용하여 진입 또는 인접역을 통해 진입

□ 진입경로는 연기유동 및 기류(급기, 배기)를 참고하여 결정

□ 무선통신 유지

□ 지하공간에서는 무선통신보조설비를 이용하여 통신

□ 필요시 현장과 지휘소간 연락관을 배치

□ 자연스럽게 형성된 기류를 가능한 유지하면서 배연차 또는

송․배풍기를 배치하여 급․배기

□ 소방력이 부족한 경우, 지상과 가까운 곳 또는 발화지점과

먼 곳에 고립된 요구조자 구조에 주력

□ 진입경로에는 로프나 라이트라인(Light line)을 설치

□ 출입구 마다 출입통제 요원(안전담당)을 배치

□ 내부진입은 급기, 배기 확인후 급기측 진입 원칙

지하가화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 화재위치 확인, 인명탐색, 피난유도 및 소화활동 장애 상존

□ 정전과 유독가스 등에 의한 심리적·생리적 문제 발생

□ 소방대원 내부진입 공기호흡기 공기량부족 장시간 작업곤란

□ 지하철과 연결되어 있는 경우, 지하철 운행을 통제

□ 강력한 열기와 농연으로 출입구 진입곤란시, 통풍구 이용 진입 또는 인접 입구를 통해서 지하터널로 이동․진입

□ 지하에 가압(송풍) 청정공간 확보가 가능하면 대피소로 활용

□ 비중계 무선채널 및 간이중계기 설치로 무선통신 유지

□ 방연셔터․방화셔터․방화문을 닫거나 관창을 배치하여 연기

확산 및 연소확대 차단

□ 화점으로의 진입이 어려운 경우, 연결살수설비를 이용하거나

화점 직상층 바닥을 뚫고 살수하여 진화

□ 요구조자가 없고 가스계소화설비가 있다면, 이를 활용 진화

□ 요구조자가 없다면, 급기구(통기구, 출입구)로 고발포(高發泡 )

주입 질식소화 시도

□ 안전담당자지정 현장활동대원 철저관리

□ 진입조, 대기조, 휴식조 등 조편성 교대작업 피로도 경감도모

□ 내부진입은 급기, 배기 확인후 급기측 진입 원칙

□ 공기호흡기, 방화복 등 개인휴대장비 완전착용, 2인 1조 안전로프 결속 필요시 라이트라인 전개 지휘관통제하 엄호주수 태세 갖추고 진입할 것

SOP 204-6

지하층화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□  공간이 작고 공기 유입량이 적기 때문에 연소가 완만하지만 농연과 열기는 충만

□ 진입구 협소 및 배연구 역할로 진입 곤란, 진입시 위치 방향감각의 상실 가능성 높아 소방활동상 장애

□ 진입경로에는 로프나 라이트라인(Light line)을 설치

□ 급격한 공기유입 방지로 백드래프트 발생요인 차단

□ 비상구 신속 개방, 급기구 진입

□ 가스, 위험물 등 공급차단 소방활동상 장애요인 제거

□ 다수인 대피시 출입구 통제․유도요원 배치

□ 지상층으로의 연기유입이나 연소 확대를 차단

□ 방화문 폐쇄 및 경계관창 배치

□ 지상층 수용자 대피

□ 소화수 사용량을 최소화하여 수손피해 방지

□ 진입이 곤란하고 요구조자가 없을 경우, 고발포나 가스계

소화약제 등을 주입하여 진화

□ 요구조자가 있을 것으로 예상되는 경우, 미분무나 살수설비로  진화

□ 내부진입시 단독행동금지 및 공기호흡기 등 안전장구 착용

□ 급기구 진입원칙 및 2인 1조 안전로프 결속 휴대용 조명기구 착용 지휘관 통제하에 엄호주수 태세 갗추고 진입할 것

SOP 204-7

지하공동구화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 전력케이블, 통신케이블, 가스배관, 수도배관이 함께 수용되어

있는 지하관로로 손실시 생활기반(통신망 등) 마비 혼란초래

□ 폴리에틸렌 피복 등이 연소하면서 농연(유독가스)과 고열 발생

□ 소방활동이 장시간 소요되며 연기, 열 등에 의한 활동장애

□ 지하공동구 관리기관 작업자 내부 고립여부 확인 구조

□ 적외선 측정장비 등 관측장비 활용 연소구간 정확히 판별

□ 연소방지설비 설치여부 확인 설치시 활용 진화

□ 연소구간 양쪽 맨홀 및 급․배기구 연소저지 지점 활용

□ 연소저지 지점 개방 진입하거나 방수

□ 연소저지 지점에서 연소구간 쪽 포(泡, foam) 주입 질식소화

□ 질식소화 또는 살수설비에 의한 소화방법이 불충분한 경우,

연소구간으로 대원을 진입시켜 직접 소화

□ 배연차나 송배풍기를 가동하여 공동구내 연기를 제거

□ 지하공동구와 연결된 다른 건물이나 시설로 연기 유입되거나 연소확대되지 않도록 차단

□ 공기호흡기, 방화복 등 개인안전장구 철저 착용후 2인 1조 안전로프 결속후 지휘관 통제하 엄호주수 진입

□ 가연성 가스 누설 발생장소의 경우 엔진컷터, 휴대무선 및 조명기구 등 불꽃 발생 기자재는 사용자제

□ 진입구 직하에 케미컬라이트(지하가 등에서 쓰는 발광스틱) 배치로 퇴로 확보

□ 대원들이 지치지 않도록 일정한 휴식시간을 제공

SOP 204-8

터널화재 대응절차

□ 터널은 폐쇄공간 특성상 갇힌 공기 온도가 순식간에 1천℃이상 올라갈 수 있음

□ 터널내 정체차량중 LPG, 위험물 적재차량 확인 필요

□ 외기풍향에 의해 터널내 풍향변화 있고 진입구 한정

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 화재지점으로 차량이 더 이상 밀려들지 않도록 교통통제

□ 터널 상․하행선 입구에 신속설치 가능한 바리게이트 비치

□ 다량의 포(泡, foam)를 방사할 수 있는 소방차를 출동조치

□ 화재지점까지 물탱크차나 다수의 소방차가 진입할 수 없다면

소방호스를 연장

□ 터널 상부에 고압 전력선이 가설되어 있을 수 있음으로,

방수시 감전에 유의

□ 터널 상부가 장시간 고온에 노출되었다면, 가설물이나 콘크

리트 박리편이 낙하할 수 있음으로 주의

□ 터널의 기류가 팬(fan)을 이용하여 만들어진 것이라면, 화재

발생 위치에 따라 팬의 회전방향(기류의 방향)을 바꿈

□ 공기호흡기 예비용기를 충분히 확보 장시간 작업 대비

□ 화재진압 중 공기호흡기 게이지 잔량을 수시로 확인

□ 배수로를 따라 유류 등 오염물질이 확산될 경우, 임시로

집유정(集油井)이나 둑을 만들어 차단 또는 우회시킴.

□ 도로관리자 및 경찰기관으로부터 상하행선 교통통제 상황 확인하고 방재설비 활용

□ 터널 내 지휘명령 등 전달, 통신 연락상태 확인 및 2차재해방지

□ 인명검색, 구조 및 피난유도는 원칙적 상하행선 연결통로 적극활용

SOP 204-9

지하 압기공사장화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 귀나 코에 이상이 있는 대원은 대기압보다 높게 가압을 받는 지하 공사현장 소방활동 불가

□ 압기현장 에어로크 설치로 진입구 한쪽방향 제한되고 수관 등 기자재 및 휴대무전기 에어로크로 절단되어 활동 곤란

□ 갱내 정보를 파악하여 각 대원에게 임무와 함께 주지

□ 압기를 개방하여 대기압으로 조정한 후 진입

□ 대기압으로 조정되기 전에 진입할 경우, 잠수능력이 있는

대원을 우선 진입

□ 안전장소를 지정하여 공기호흡기를 탈착하고 사용시간은 압력에 반비례하여 줄어든다는 점에 유의하여 활동시간을 정함.

□ 소방장비 반입과 소방호스 연장에 제약이 따르므로, 자체

소방시설을 최대한 활용

□ 진입하여 진화하기 곤란할 경우, 수몰(水沒)시키거나 폐쇄

하거나 불연성 가스를 봉입하여 진화

□ 요구조자 또는 다른 부분에 영향이 없거나 가연물이 많지 않은 경우, 자연히 소화되도록 방치

□ 압기 갱내 진입은 반드시 공기호흡기 착용하고 면체이탈금지

□ 출동대원 각 지휘자 지시, 명령에 근거 활동 및 단독행동금지

□ 압기현장 탈출시 맨홀로크 감압시간 고려 진입시간결정

□ 압기 갱내 진입 직전 기자재 및 개인장비 재점검 정확히 실시

SOP 204-10

금속화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

]

□ 가연성금속은 연소물을 재가 덮을 때까지 백색섬광 발생

□ 금속분말이 공기 중에 부유하면 분진폭발 가능성 상존

□ 진압된 것처럼 보이더라도 1,083℃이상 고온이므로 주의

□ 나트륨은 물과 반응 격렬한 폭발 발생하므로 주의

□ 알루미늄분은 모래, 소금, 활석, 특수 합성물, 천천히 불을 질식시키는 건조 비활성 재료 사용

□ 물 사용시 위험반응 발생 할 수 있으며 폼, 할로겐약조, 건조화합물(카보네이트), 이산화탄소 소화기로는 소화할 수 없음

□ 마그네슘 고형물질은 타기 전 용융하며 물이 녹은 금속과 접촉할 때 발생할 수 있는 증기 폭발을 억제함

□ 소형화재시 흑연, 소금 등 사용 진화하며 연소물 삽으로 퍼서 노출, 마그네슘 바퀴 화재시 건조화합물 사용, 물이나 이산화탄소 사용절대 금지(급격한 수축은 축을 격렬하게 폭발시킬 수 있음)

□ 알카리금속 → 저온발화 / 나트륨, 포테슘, 루비듐 → 습한 환경 점화, 부식성 증기 발생, 피부접촉 시 화상(중화제 아세트산, 물)

□ 나트륨 화재 시 유용한 진화 수단 : 잘 건조된 나트륨 염화물(소금), 흑연, 건조 수산화 나트륨 재, 특수 합성물, 건조사

□ 물, 폼, 소다-산, 이산화탄소, 사염화탄소 종류는 격렬한 반응을 유발하는 알카리 금속 화재 시에 절대 사용금지

□ 불타고 있는 나트륨을 등유에 가라앉히면 소화되며 가연성 액체 화재시는  CO2로 진화.

□ 금속나트륨, 금속칼륨, 카바이 등 금수성 물질은 주수로 인한 가연성 가스 폭발이나 폭발적 연소위험 으로 절대 주수금지

SOP 204-11

고층건물 화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 고층 건물화재는 입체적 활동이 요구되기 때문에 조직활동의

분담화가 요구됨

□ 굴뚝효과, 온도팽창 등 다양한 요인에 의한 연기유동 고려

□ 초기 화재시 엘리베이터, 시설물 및 건물 출입 인원 통제를 위한 로비통제 실시

□ 건물내 모든 인원 대피보다 화재발생지역 위 아래로 2 ~ 3층 정도 떨어진 지역으로 거주인원 이동

□ 화재가 발생 아래 지역(외부)은 유리파편이 떨어지는 가능성고려 반경 50m 이내 접근 금지하며, 고층건축물의 층수, 높이 및 상황을 감안하여 충분한 안전거리 확보

□ 현장지휘소는 화재 건물로부터 최소 50m 이상 떨어진 곳에 위치

□ 엘리베이터 사용이 안전하다고 판명되는 경우 화재 층을 기점으로 2층 이하까지 엘리베이터를 이용, 기타 지역은 계단 이용

□ 초기 화재 진압요원들은 화재상황에 맞춰 최대한 신속하게

지원

□ 구조 활동시는 고층 건물 내 한 층 거주인원을 약 100명 정도 상주함을 고려할 것

□ 화점층 및 화점상층 인명구조 및 피난유도 최우선

□ 화재초기 층수 상관없이 화점층 진입 일거에 소화, 화재중기이후 화재층 상층과 인접구획 연소확대 방지 우선

Ⅲ. 고층화재진압장비 보급절차

□ 지상에서 현장지휘관이 지정하는 층 또는 지역으로의 고층

화재 진압장비 Pack의 이동에 대하여 각 중대의 대원들이

책임

□ 팩은 스탠드 파이프 시스템이 설비된 건물이나 이미 연결된

호스라인이 너무 멀리 떨어진 지역 내로 운송

□ 팩 안에 있는 호스는 건물 내 스탠드 파이프 시스템에서

제공하는 호스라인에 설치하여 활용

□ 팩은 다층 건물에서 두 가지 중 하나의 방법으로 운반

□ 계단실을 통하여

□ 직접 제어하는 엘리베이터를 통해서

□ 운용 시 인명안전을 고려한 적절한 조치를 고려

SOP 204-12

□ 화재하중 매우 높고, 플라스틱 계통의 가연물 연소 특성상 연소 확대 속도가 매우 빠름

□ 수직연결공간은 고층 건물의 높이에  비례하여 연돌효과(stack effect) 발생 연소범위 확대 유발

□ 공조시스템에 의한 연기 및 유독가스의 급격한 확산 위험

□ 플래쉬오버(Flashover)등이 발생하게 되면 고온의 열과 압력에

창문 파괴, 분출된 화염과 고온의 연기는 상층창 파괴 및 발화

화시켜 화재를 상층방향으로 전파

□ 고층부에서의 화염이 몰아쳐 연기가 복도 측으로 밀려 연소 확대가 이루어질 가능성 증대.

□ 드래프트(Draft) 효과가 커서 상승기류에 의하여 방화문 등의 개폐 및 연기의 제어 상 장애 발생

□ 건물구조, 가연물, 내장재 등의 연소에 따라 화재 초기에는 목재 화재와 같이 가연물에 착화 가연성가스 발산 매연 분출하며 중기시에는 연기가 흑색으로 변해 유리창 부서짐과 시계가 가려지고 최성기에는 실내 또는 구획부분 불길에 싸여 화염 분출과 폭열로 콘크리트 조각 낙하와 개구부 부근에 있는 가연물 모체로 전도하는 화열에 의해 입체적 화재로 발전

□ 건축물 특성상 소방대원의 집중 투입이 제약받음

□ 고층부 화재진압 시 소방대원이 지상에서 수관연장의 지연으로 수원확보가 어려움

□ 다양한 공간구획과 높고 낮은 천장이 혼재되어 연소조건이 다양하고 인명구조 활동 제약

□ 특별피난계단으로 진입 시 대피자와 혼잡 발생

초고층 건물화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

SOP 204-13

□ 선착대는 도착 즉시 방재센타로 가서 관계자 및 소방설비 등으로 부터 화재상황 수집 및 경계구역설정

□ 지휘본부는 현장 도착 시점에 소방대 및 자위소방대 총괄지휘

□ 지휘본부는 선착대 소대장 및 관계자로부터 청취한 정보내용 등 종합적 현장 판단 연소저지선, 배연수단 및 소화 수단 결정

□ 지휘본부는 출동대의 지휘자를 지휘본부에 집합 각대의 임무, 담당범위 하명

□ 주요화점을 확인한 시점에서 직하층에 전진지휘소 설치

□ 제1차 경계범위는 당해 화재구역의 직상층으로 하며, 직상층이 돌파 될 우려가 있는 경우에는 그 구역 직상층을 경계범위로 하고 순차구역마다 경계범위 넓힘

□ 막다른 통로, 엘리베이터,화장실,창,출입구,계단,침실,피난기구가 설치되어 있는 부근을 검색 중점개소로 함

□ 연결송수관, 스프링클러 송수구에 수관을 2선 연장하고 지휘본부의 명령을 받아서 송수

□ 소방대 활동 거점 화점층 특별피난계단 부속실 확보 원칙

□ 비상용엘리베이터 활용 화점층을 기점으로 2개층 이하까지 진입 원칙

□ 유리파손과 비산 범위에 유의한 소방활동

□ 소방대원의 안전을 확보하기 위하여 각 대는 현장 지휘관의 하명에 따라 행동하며 지휘관 도착 전에 도착한 대는 사전 명령에 따라 행동

□ 소화활동은 인명구조 및 피난유도를 최우선적으로 하고 상황에 따라서는 소화활동 중지

□ 거주민의 피난유도 시 초고층 건물의 30층마다 설치된 피난 및 안전구역으로 대피를 유도

□ 내부 진입 시 예비 공기호흡기 실린더를 확보하여 진입

임야화재 대응절차

□ 산불의 연소 확대는 지리적요인과 기후적영향을 많이 받음

□ 건물화재와는 달리 임야화재는 여러 유관기관이 합동으로

화재진압 상존 (통합지휘체계 도입 필요)

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 모든 대원들은 산불진화에 충분한 복장을 착용

□ 수풀 지역으로 진입할 때 안전을 위해 경계대원을 배치

□ 탈출 수단은 수풀 지역에서 작업하는 모든 대원들이 숙지

□ 모든 대원은 화재가 진행 중인 방향과 위치를 명시

□ 출동대원들이 지치지 않도록 일정한 휴식시간을 제공

□ 매설된 와이어 혹은 전기 철조망 같은 울타리를 조심

□ 화재를 진압하기 위해 깊은 계곡으로 이동은 금물

□ 둘 이상의 부대의 조정을 필요로 하는 화재의 경우는 현장

지휘 시스템 수립의 필요

□ 현장지휘관은 총체적 작전에 책임을 짐.

□ 산불 진화에 여러 유관기관이 참여한 경우 산불전용 통신망

을 활용하고 난청지역은 휴대전화를 활용

□ 현장지휘관은 인명피해의 우려가 있거나, 주택 농가시설 및

각종 건축물로 화재 확산의 우려가 예상될 경우 긴급명령

□ 급한 경사, 좁은 골짜기, 강한바람, 돌풍, 낙석(落石), 낙목(落木)에 주의

□ 바람을 등지고 접근, 불길이 약한 곳으로 접근

□ 장비는 이동식펌프, 도끼 등 산림화재에 적합한 장비 사용

□ 연소확대와 화세가 강한 경우 등은 방어선 설정 진화

SOP 204-14

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

차량화재 대응절차

□ 차량화재는 엔진룸 후드 아래서 발생하는 경우가 많고, 외부

로부터 주수 시 효과가 적음

□ 차량화재는 도로에서 발생하는 경우가 많아 소방대의 현장

도착에 곤란한 경우 상존

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 소방차를 역풍 방향으로 되도록 평탄한 곳에 주차하고, 2차 사고방지 고려해 주차

□ 교통 상황 고려 대원들의 교통 위험 요인 주의

□ 화재가 발생한 차량이 일반 수송차인 경우 적재 화물의 종류 파악

□ LPG, 위험물 운반차량의 경우 경계구역 설정 진화

□ 차량 승객석에서 발생한 화재 진압시는 넓은 분무방수와 함께 정면 또는 뒤쪽으로 진입

□ 유출된 차량, 연료를 고려 진화방법 결정(가연성, 비가연성)

□ 적절한 호스 선의 크기, 휴대용소화기, 상황에 맞는 소화약제 사용

□ 연료 시스템의 잠재적인 폭발, 차량 본닛 개방 시 폭발 등에 주의하여 안전거리 유지, 개인안전장구 착용 등 안전확보

□ 에너지를 흡수범퍼와 충격 흡수기의 폭발 대비

□ 배터리는 화재 발화, 전기 충격, 폭발의 원인이 되므로 고려

□ 대부분의 버스에 장착된 서스펜션 시스템은 화재로 인한 폭발 시 10cm 내로 내려앉는 것 유념

□ 인명구조가 최우선 여객열차 경우 인명구출작업 전력

□ 소화작업은 폭발 등 2차 사고를 대비하여 안전거리를 충분히 확보한 후 연소부위를 우선한 다음 연소확대 방지 주력

□ 위험물차량 화재 경우 화재진압 후 가연성증기 발생상황, 기름유출상황 확인 필요시 경계방어태세를 갖춤

□ 불꽃발생 구조장비 사용자제 및 반드시 유압장비 사용

□ 화재진압 후 차량에서 유출되는 유류 및 각종 오일 등 흡착포를 이용 제거, 관계기관에 통보

SOP 204-15

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 궁현 트러스 구조물 화재는 Open된 구조로 급속한 연소

확대 위험성 상존

□ 궁현 트러스(Bow String Truss) 지붕을 가진 구조물 내에서

진화잔업 시 최소한의 안전규정 준수

궁현 트러스 구조물 화재 대응절차

□ 처음으로 화재현장에 도착한 소방대는 구조물로 들어가기에 앞서 신중을 기해야 함.

□ 현장지휘관은 구조물 특성을 고려하여 다음 절차를 적용

□ 제1 출동대는 65㎜ 소방호스를 배치한다.

□ 제1 소방호스에서 물이 공급됨과 동시에 처음 수 초 내로

화재를 통제하지 못한다면 불길은 커져 내부 진화작업은 중단

□ 불이 트러스 구조에서 진행 중으로 보이는 경우 건물의 입구는

봉쇄되고 진화작업은 내부 공격적 진화에서 외부 방어적 진화

로 변경

□ 소방차는 구조물 벽의 붕괴로부터 안전한 거리에 위치

□ 배연작업은 건물 내 배연이 시급하게 필요한 경우에만 수행

SOP 204-16

선박화재 대응절차

□ 활동원칙

□ 대부분의 선박은 기관실, 객실, 취사실, 화물창 등 복합용도 공간으로 화재시 피난, 소화, 인명구조활동이 원할하지 못하다는 점을 인식하고 선박관계자 협력과 관련기관과의 정보공유

□ 항상 풍상측에서 접안 지휘를 유도하고, 당일 기상상황(풍향, 풍속) 및 선박내 위험물 적재상황 등을 파악하여 소방정․소방차량의 부서 배치와 포위 집중진압

□ 선박의 종류와 화점 위치, 소화약제 및 소화방법, 접근 방법, 화재 확대 방지책, 소요 인원 및 임무 분담, 조류 및 해상 상태, 유관기관과의 협력방안을 신속히 파악․보고

□ 선박관계자의 협조(대부분 선박 입구 양현에 있는 화재제어도가 있음)를 받아 선박구조(진입로)와 소방용 설비, 적재물 및 요구조자 등 제반 정보를 입수

□ 파괴할 때는 정면을 피하고 분무주수로 지원하며 진입할 때는 화염의 분출에 유의하고 풍상 또는 풍횡 측으로 진입

□ 방수에 의한 선체의 경사 또는 전복을 방지하기 위해서는 선박관계자와 협의하여 배수펌프 작동 등 배수 조치

□ 선박은 여객선, 어선, 화물선, 유조선, 기타의 선박으로 분류

□ 소화작업을 하는 장소가 한정되고 내부구조가 구획되고, 창 등 개구부가 없어 건물의 지하실과 같이 활동에 장애가 많음.

□ 선체의 동요, 경사 등으로 주수에 의한 전복 위험이 큼

□ 선박내부에 고열, 농연이나 화재가스가 충만해 인명위험이 큼

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 구조활동

□ 내부진입 때는 농연, 열기가 없어도 유독가스, 산소가 결핍된 공기가 체류함으로 개인보호장구 착용 및 복수대원 활동

□ 진입 전에 탈출시간을 확인하고 진입 후에는 시간 경과, 공기용기의 잔량 등을 고려하여 무리한 행동은 하지 않도록 함

□ 대형 선박의 경우 내부 구조가 복잡하므로 진입경로 및 방향을 착각할 수 있으므로 탈출로를 명확히 함.

□ 안전조치

□ 선박의 구조는 선수부(창고), 중앙부(객실, 창고), 선미부(기관실, 조타실, 휴식공간)로 나누어 3도 형선이 기본이며, 발화장소별 적합한 소방활동과 인명대피 대책을 강구

□ 트랩 등을 이용하여 승선할 때는 피난자와의 충돌, 실족, 바다로의 추락에 주의

□ 갑판 상에는 와이어로프, 그물, 가설물, 트랩, 사다리가 많기 때문에 충돌에 유의

□ 기관실에 진입할 때는 고온의 엔진, 스팀의 분출 등으로 열상에 대비하고 공기호흡기의 면체, 호스 등의 장비파손에 주의

□ 해치(hatch)를 개방할 때는 역화(back draft) 현상에 의한 화염의 분출에 대비하여 정면을 피하고 엄호주수 실시

□ 이산화탄소 소화설비를 가동할 때에는 내부진입요원의 전원 탈출을 확인한 후 실시

□ 여객선

□ 인명검색 및 구조활동을 우선으로 함.

□ 육상부대는 독립행동을 피하고 선장과 연락 후 전술행동을 결정

□ 분무주수를 주로 하되 상황에 따라 고발포 주입이 효과적임.

□ 무리한 출입문 개방이나 국부파괴는 연기나 열의 분출 위험

□ 화물선

□ 통로는 수밀화 되어 간벽도 많아 화점확인이 매우 곤란

□ 배연효과가 떨어지고, 연기, 가스 등 이 충만하여 시계 불량

□ 선 내의 소화작업은 곤란하고 연소속도는 일반적으로 완만함.

□ 유조선

□ 소화 후에도 가연성 가스가 잔존하므로 조명기구나 발전기의 불꽃 등에 의해 재발화되지 않도록 환기를 하고 활동은 상측에서 행함.

□ 화재의 열에 의해 선체가 팽창하고 균열이 발생하여 기름이 유출되면 화재 면적이 확대되므로 주의

□ 유조선 내의 유류가 유출하는 경우는 연안시설물 및 주변에 있는 타 선박에의 연소 확대 및 환경보호에 중점을 둠

□ 항구안에 매어둔 소(小)선박

□ 해수면 위에 떠있는 상태로 유동성이 있어 소방활동시 추락 등 안전사고에 주의

□ 기관실 및 연료탱크 등이 선박 하부에 FRP로 덮혀 있어 화점 방수시 소화수 침투가 한계가 있어 화세에 따라 전술 결정

□ 상호 결박(계류)된 FRP재질의 선박들의 경우, 해풍으로 인접 선박으로 화염이 확산되므로 단시간에 많은 소화용수가 필요

□ 화재선박을 분리할 경우, 해류로 인한 인접선박으로의 이동을 차단하여 2차 연소 확대 방지

SOP 204-17

목조문화재 화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 화재하중이 높아 대규모 대응자원 필요

□ 목재를 주요 건축재료로 사용하여 급격한 화재확산 가능

□ 문화재 파괴, 반출 등에 대한 외부 의사결정과정 필요

□ 독특한 지붕구조로 화원 위치 등 확인 어려움

Ⅱ. 대응절차 및 기준

□ 접수·출동 단계에서 문화재 담당기관과 통신체계 확보

□ 건물내부의 고가치 유물의 반출 등

□ 문화재 담당기관의 정보와 의사결정 고려

□ 반출 시 목록작성 등 인계절차(사전에 협의) 준수

□ 2차적 피해(수손피해, 붕괴 등)를 고려 화점에 집중 방수

□ 지붕 내(적심부) 화재 진행상황 확인 시

[1단계] 용마루 파괴 → 화재진압

□ 화점 예상지점 상부 용마루 파괴 후 틈새로 방수·진화

□ 해머 등을 이용하여 수평방향으로 파괴

□ 안정적 작업을 위해 지붕위 지지점 확보

[2단계] 지붕해체 → 화재진압

□ 화점 예상지점 기와 제거(기와 아래 강회(보토) 제거·절단)

□ 투입구 확보 후 방수

□ 강회 제거를 위한 특수장비와 작업공간 확보

[3단계] 지붕파괴 → 화재진압

□ 크레인 등 중장비 활용, 지붕파괴 및 방수

SOP 300

사고유형별 표준작전절차

SOP 301

전기사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 감전의 위험성 존재, 소화수에 의한 소화는 제한됨

□ 변압기 절연유 폭발에 의한 위험 존재

□ 높은 위치의 전기시설의 낙하에 따른 부상위험 존재

□ 고압 이상의 경우 접촉이 아닌 근접만으로 감전 위험 존재

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[전기사고 일반적 주의사항]

□ 긴급한 상황이라도 고압시설이라고 판단될 시 한전 등 유관기관 관계자와 합동작업 외에는 전기시설 내로 진입 금지

* 저압(일반가정용 전압)일때에는 절연장비 및 보호장비를 착용하고 전압검전기 및 누설전류계를 휴대하고 현장 확인

□ 전신주 및 전기설비 등 고압시설 주변에 외상없이 사고자 있더라도 한전 등 유관기관 지원 전까지는 직접 접근 금지(인근 주민 및 경찰관도 무분별한 접근으로 사망사고가 발생할 수 있음)

□ 하이브리드 차량 사고 때는 관련 매뉴얼(307) 준수

□ 출동현장의 물, 철도, 울타리 등에도 전기가 흐르고 있다고 생각하고 절대 접촉 금지(필히 검전후 조치)

〔접보와 출동단계〕

□ 상황실 수보자는 전기 관련 출동인지 명확히 인지하고 출동대에 통보

□ 한전, 전기안전공사, 경찰 등 유관기관에 신속히 상황을 전파하고 즉시 지원출동을 요청

□ 출동대는 상황실로부터 정확한 현장 정보수집 및 여타 출동대 상황전파 공유

□ 전기사고 대응장비 확인 및 출동 중 주의사항 확인

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 현장상황을 판단하여 가상 안전통제선 밖에 차량을 부서하고 선착 현장지휘관은 현장상황을 파악한 후 안전 통제선을 재설정하고 통제․지휘(한전, 전기안전공사 현장도착시 까지)

□ 현장지휘관은 도착 즉시 전압 차단 등 초동조치 사항을 대원에게 지시하고 필요시 유관기관(전기안전공사) 전문가와 전력 통제대원을 지정하여 운용

□ 현장활동 대원이 전기시설을 접촉할 때에는 절연장비 및 보호장비를 착용하고 전압검전기 및 누설전류계를 휴대 하고 현장 확인(단 전선에 직접 접촉은 엄금)

□ 인명구조나 위험차단 등 긴급대응조치 상황이라도안전조치 외에는 전기시설에 방수 및 접촉․접근 금지(이산화탄소 등 적응성 있는 소화약제 사용)

□ 송전선이 끊어진 화재현장에서는 끊어진 양쪽을 전신주 거리 이상에서 팻말 등을 이용 진입통제 표시하여 2차 사고를 예방하고, 한전에 연락하여 화재발생구역 전원차단 여부를 확인한 후,  한국전기안전공사 (유관기관) 전문가와 감독하에 전기화재 적응성 있는 소화약제 사용 화재진압 실시

□ 지상 변압기에 발생한 화재는 보호 장비를 착용하고 굴절차 등 고가에서 적응성 있는 소화기로 진화할 때까지 연소상태를 유지

□ 전원․냉각액 및 낙하물의 위험이 있으므로 화재진압을 위해 전신주에 사다리를 설치하거나 전신주 아래에 진입하는 것은 절대 금지

□ 지하매설 전선 화재 때에는 맨홀 위에 차량을 정차하지 않으며 구조작업을 제외하고는 맨홀에 진입하지 않는다. 적응성 있는 소화약제를 맨홀 속으로 뿌리고 젖은 담요 등을 맨홀 뚜껑위에 덮어 산소 침투를 막아 화재를 진화

□ 고압설비 화재 때에는 유독연기가 발생하므로 신체보호 장비를 반드시 착용, 라이트라인 등을 장착한 후 진입하며 인명검색은 손등이나 주먹을 쥐고 실시

□ 단순 안전사고의 경우 한전 등 유관기관 도착 때까지 안전 통제선을 설치하여 2차 사고를 예방하고 한전 등 유관기관 도착한 때에는 조치사항 인계 후 철수

SOP 302

기계장치사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 다양한 기계장치의 특성, 구조 등 정보 부족

□ 기계장치의 동력연결 또는 이상 작동 등으로 2차사고 위험 상존

Ⅱ. 대응절차 및 기준

□ 사고현장 진입 전 바지 및 상의 끝단 정리 후 진입

□ 기계장치 전원차단, 동력전달장치 해제, 브레이크장치 체결 등의

사전조치 작업

□ 기계장치 조작·관리 담당자의 기술지원 등 협조

□ 작업장 보유·사용 공구 적극 활용

□ 가스·동력 절단기 사용시 요구조자 보호 및 주변 착화 방지조치

□ 구조물의 분해·절단 등은 신중히 고려(지지대 설치 등 안전조치)

□ 신체에 박혀있는 물체를 제거하기 곤란할 경우, 기계장치의 해당

부분을 분해하여 신체에 붙어있는 상태로 병원 이송

SOP 303

승강기사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 구조작업 도중 2차 사고발생 위험 존재

□ 요구조자의 패닉(폐쇄공포증, 과호흡 등) 등 극도의 심리적 불안감

사전해소 필요

□ 사고위치의 특수성이 구조작업의 어려움 가중

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[접보와 출동단계]

□ 승강기 멈춘 위치 확인

□ 고립된 요구조자의 일반적인 정보(남,여,인원 등) 확인

□ 승강기 제조사 긴급출동대에 동시출동 요청

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 기계실 수전반의 전원 차단

□ 승강기 내 고립 요구조자의 수 및 건강상태 확인

□ 승강기의 상태를 확인하고 구조방법 결정

(강제 문개방, 수동 문개방, 승강기 이동, 파손 등)

□ 고립 요구조자에 구조작업 진행사항을 수시로 알려 안정 유도

□ 화재 등 긴급상황 발생시 승강기 강제개방

□ 일반적으로 승강기 문을 통하여 구조하는 것을 원칙으로 하며,

필요시 승강기 위쪽 탈출구를 통한 구조작업도 고려

□ 승강기가 층과 층 사이 정지했을 경우

□ 2인은 기계실 수전반의 주전원 스위치 차단

□ 승강기가 있는 층의 요원과 연락을 취하며, 1명은 기계실의 권상기에서 브레이크의 레버를 이용하여 반복하여 누르고 다른 1명은 수동 핸들을 돌려서 승강기를 가까운 층으로 이동

□ 브레이크 레버 조작 불가능한 승강기는 보수 및 관리업체 등과 협조하여 구조

□ 1인은 승강기 위치를 확인 할 수 있는 위치에서 기계실과 연락을 취하며 승강기의 이동을 알려 준다.

□ 승강기가 층에 도착하면 승강기 상부의 도어머신을 인위적으로 회전시켜 문을 열어 승객을 구출

□ 층과 층 사이에 걸쳐진 상태에서 승강기문을 강제로 개방할 경우  승강기 추락을 방지하는 안전장비 설치 후 구조

□ 정전으로 승강기가 정지한 경우

□ 빠른 시간 내 정전 복구가 가능할 경우 설명 후 기다림

□ 정전이 길어지면 일반적인 승강기구조 방법으로 구출을 시도

□ 승강기 문개방시 안전조치

□ 문 개방 전 건물관계자에게 승강기 고장을 알리는 안내방송 실시요청

□ 건물 관리자 또는 승강기 보수업체 등에 고장상황 등 통보

SOP 304

맨홀사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 유해가스 체류 가능성이 큼

□ 제한된 공간․협소한 탈출구 등으로 인한 구조작업의 어려움

□ 전기․가스 등 다양한 내부 시설의 존재로 2차사고 위험

□ 위험성 인지의 어려움(눈에 보이지 않는 위험성을 지님)

□ 요구조자를 구하려는 과정에서 또 다른 2차 사고발생 우려

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[일반적 주의사항]

□ 맨홀 내부시설 파악 및 관계자 지원 협조

□ 전선 맨홀인 경우 관계기관에 의한 전원차단 등 조치 후 진입

□ 맨홀 내부검색이 필요한 경우 안전로프(유도로프) 장착

□ 함몰지역 및 수평으로 된 형태의 통로에 진입 시 머리가 먼저 들어가고 발목에 매듭을 실시하여 확보자에게 지지하도록 함

□ 의식이 없거나 외상환자의 경우 들것을 이용하여 지상으로 인양

□ 진입대원의 지원을 위해 충분한 지상대원을 배치, 한번 진입했던 대원과 교대로 구조활동 실시하며 비상상황에 대비

[접보와 출동단계]

□ 출동시 현장상황 파악 및 출동대원에게 임무부여 및 임무확인

□ 유해가스에 대비하여 개인안전장구 착용 및 확인

□ 출동중 사고형태, 규모에 따른 인원, 장비 등 현장대응방안 강구

□ 상황에 따라 유관기관과의 협조체제 유지

□ 전기․가스시설과 관련된 사고인 경우 한국전력 등 유관기관에 통보

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 출입통제선을 설치하여 작업공간 확보 및 장애물 제거

□ 도로상의 맨홀인 경우 교통 차단 및 관계기관 신속 전파

□ 안전담당관은 현장을 통제하여 안전을 확인한 후 작업을 진행

□ 산소농도 및 유해가스 측정을 통해 구조활동방법 결정

□ 맨홀내부는 유해가스가 존재한다고 가정하여 활동

□ 맨홀 내 유해가스 체류에 사전대처(환기)

□ 공기호흡기 실린더(공기통)를 밀어 넣어 공기를 투입

□ 내부 위험요소 및 요구조자 파악

□ 구조 활동에 필요한 작업 공간 확보 및 장애물 제거

□ 진입대원은 반드시 공기호흡기 착용, 2명 1조 구조활동 원칙

□ 맨홀 내 요구조자에 대한 신선한 공기 공급

□ 밸브 개방 공기호흡기 투입

□ 의식이 있는 경우․공기호흡기 넣어주고 착용토록 함

□ 필요 시 구출을 위한 응급처치를 실시

□ 맨홀구조기구 등 구조장비를 적정 활용하여 2차사고 최소화

□ 요구조자 인양구조 시 견고한 지점을 이용, 크레인 혹은 로프와 도르래, 사다리, 현장의 기계ㆍ기구 등을 활용

SOP 305

건축물 붕괴사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 다수의 사상자가 발생할 가능성 높음

□ 2차 붕괴 위험성에 따른, 구조대원 안전사고 발생우려 큼

□ 붕괴에 따른 진출입로의 확보 곤란으로 인명구조에 어려움이 큼

□ 요구조자의 위치를 파악하는데 어려움이 큼

□ 철근 콘크리트 등 각종 건축자재가 뒤엉켜 구조 활동에 어려움이 있으며 파괴 장비의 이용에 따른 요구조자 2차 피해 우려 큼

□ 구조 활동간 많은 인력과 시간을 필요로 함(대기조 운영)

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[접보와 출동단계]

□ 상황접보시 현장상황 파악 및 출동대 편성시 필요장비 확인

□ 상황에 따라 유관기관과 협조체제 유지

□ 구․군청, 경찰, 전기, 가스시설 등 사고와 관련된 유관기관에 통보

□ 현장상황에 따른 개인안전장구 착용 및 확인

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 현장을 고려하여 안전통제선 설정하고 통제선 밖에 차량을 배치

□ 위험지역 출입 통제선 설치, 주민 출입통제

□ 건물관계인과 사고당시 목격자 확보, 요구조자 위치 파악 주력

□ 현장지휘관은 건물외벽 등 추가붕괴징후 감시 및 안전요원 배치

□ 건축물 사면에 배치하되, 내부 진입대원이 보이거나 수시 연락에 지장이 없는 장소에 배치

□ 현장지휘관은 신속한 상황판단 및 관계기관 전파

□ 피해정도, 사상자·요구조자 수 및 대응규모 파악

□ 가스, 전기, 중장비 운용 등 관계기관 공조

□ 필요한 경우, 숙련된 건축물 폭발 전문가의 지원을 요청

□ 구조 활동에 많은 인원․시간이 소요되므로 효율적 자원배분․관리 필요

□ 교대조 편성운영 및 휴식공간 확보

□ 2차 붕괴 등 비상상황에 대비한 지원팀을 운영

□ 화재발생이 없더라도, 건물 주변에 경계관창 배치

□ 가스, 전기, 수도의 차단 및 안전조치

□ 구조견 및 탐색장비를 활용하여 요구조자의 정확한 위치를 파악한 후 구조 활동

□ 추가 붕괴 예상 건축물 및 잔해물 지지

□ 진동과 충격에 의해 붕괴된 건축물이 재 붕괴 될 수 있음 유념

□ 유독물질 누출을 대비하여 필요시 화학보호복, 공기호흡기 등 보호장비 착용

□ 병원, 공장 등 건물에는 방사성물질 취급설비가 있음을 유념

□ 방사선량율 측정기, 개인선량계 등 착용 후 현장활동 실시

□ 요구조자 구조작업 시 필요에 따라 응급처치를 우선 실시

[철수시]

□ 출입통제선․위험경고 표시판 등 설치사항 확인

SOP 306

차량사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 교통흐름이 있는 현장 특성상 2차 사고의 위험이 큼

□ 발화 및 폭발의 위험이 있음

□ 특수차량, 운송물질에 따라 대응개념의 다변화 요구됨

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[접보와 출동단계]

□ 접보시 사고에 관한 정보 수집 및 전파

□ 구급차 및 소방펌프차(구조공작차) 동시 출동여부 판단

□ 경찰 등 유관기관 통보 및 지원요청

□ 출동대원에게 임무부여 및 안전장구 착용 확인

□ 고속도로 교통사고 구급출동의 경우 3인 이상 출동을 원칙으로 함

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 현장도착시 대원들이 2차 사고로부터 보호 받을 수 있도록 차량배치

□ 고속도로의 경우 안전관리자 1명 별도 지정

□ 고속도로 사고 대응은 차량진행 방향에서 대응할 것

□ 선착대는 정확한 사고 및 교통 상황 신속 전파

□ 안전요원 배치를 통한 교통통제 및 2차사고 위험 방지 노력

□ 사고차량 식별 및 특수성 맞는 구조활동 계획수립 및 실시

□ 차량에 대한 안전조치(고임목, 개인로프 고정 등)

□ 연료 누출여부와 관계없이 차량 화재대비 경계관창 유지

□ 인명구조의 일반원칙에 의거 차량 인명구조활동 실시

□ 현장도착 경찰관 등에게 현장 접근통제 등 임무부여

[차량유형별 대응절차]

□ 위험물질 운반차량 위험물 누출에 대해서는「SOP 310」준용

□ 방사성물질 운반차량 방사성물질 누출에 대해서는「SOP 311」준용

□ 고가도로 등 특수현장은 지속적인 소방용수 공급대책 신속 마련

□ 하이브리드 차량사고 대응에 대해서는「SOP 307」준용

SOP 307

하이브리드차량사고 대응절차

Ⅰ. 사고의 특성

□ 차종에 따라 144V에서 650V까지 전압이 흐르므로 감전에 주의

□ 엔진룸 및 차체내부에 내장배터리와 연결되는 고압배선 주의

□ 감전 주의사항을 제외하고는 자동차화재진압 절차를 준용

Ⅱ. 대응절차

□ 현장의 추가 위험요소확인․배제조치 등 안전확보

□ 하이브리드 차량 식별 : 차량외부의 표식을 확인

□ 도로 상에 “고전압 위험” 또는 “접근금지” 표시로 사고주변 통제

□ 사고차량 내 고전압 발생 방지를 위하여 배터리 메인전원 차단

□ 배터리 메인전원 차단이 불가한 경우 시동용 배터리의(12v)

음극(-)을 분리하여 전원 차단

Ⅲ. 안전기준

□ 진압대원은 공기호흡기(보안경) 및 절연장갑, 절연화 등 보호장비 착용

□ 사고차량 하부의 연료 및 배터리 전해액 누출여부를 확인하고

전해액에 접촉되지 않도록 주의

□ 전압 측정기를 이용 차량 내 고전압 누설여부를 확인

□ 엔진이 멈추어 있어도 오토-스톱기능이 작동하고 있을 경우 기어레버

및 가속페달이나 브레이크 페달 등의 조작으로 엔진이 재시동

될 수 있으므로 시동키를 돌려 시동을 완전히 끈다.

□ 고전압 부품을 취급할 경우 안전 스위치 off, 배터리케이블 탈거 후 5~10분 이상 대기

Ⅳ. 화재진압 절차

□ 발화기

□ 차량 내 연소가 시작되는 단계로 일반적인 주수소화를 금하며,       ABC분말소화기를 사용 화재진압

□ 성장기

□ 소화기로 진화가 어려운 경우 주수소화를 실시하되, 감전사고를      예방하기 위해 절연장갑․절연화․보안경 등 안전장비를 착용      해야 하며, 엔진룸 화재의 경우 고전압이 흐르는 케이블로        연결되어 있음을 주의

□ 최성기

□ 화재의 규모가 최고조에 달하는 단계로 배터리 폭발 및 전해액       누출 가능성에 대비하여 위해 차량과의 일정거리를 유지하여       주수소화 실시

SOP 308

철도사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 대규모 사고 또는 다수의 사상자 발생 가능성 큼

□ 독성물질 등 위험물질을 운반하는 경우가 많음

□ 전기시설 등 관련시설 피해로 인한 2차 사고우려가 큼

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[접보와 출동단계]

□ 상황접보시 현장상황 파악 및 다수의 출동대 편성여부 판단

□ 다수의 출동대 편성시 각 출동대 진입방향 지정 및 유도

□ 구조차, 구급차, 각종 소방차량

□ 상황에 따라 유관기관과 협조체제 유지

□ 철도청, 경찰 등 사고와 관련된 유관기관에 통보

□ 개인안전장구 착용 및 확인

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 현장지휘관은 인력배치 및 차량지원 계획수립 후 상황유지

□ 현장통제선 설정 및 관계자 외 접근통제

□ 차량화재대비 각 방향별 경계관창 유지

□ 사고 상황 관계기관 신속 전파(철도차량 관제센터 등)

□ 터널의 경우 규모(길이), 진입로, 터널 내 시설 등 파악

□ 사상자 및 요구조자의 수, 피해정도 등 신속파악, 대응규모 결정

□ 사고현장 진입통제, 고압전력 차단 등 관계기관에 선 조치 요청

□ 기관사, 철도관계자 등 전문 기술인력과 긴밀한 협조유지

□ 고속철도 사고시 관제센터에 사고지점의 단전 지시

□ 화물적재, 탱크 차량은 화물의 특수성 파악(선적표 등 확인)

□ 터널 및 교량 내에서의 사고 시 주의사항

□ 가장 가까운 진․출입로 확인과 구급차와 안전요원 배치, 자력대피

요구조자에 대한 응급처치 및 이송 실시

□ 배연차, 조명차, 발전기 및 응급이송용 소방헬기 적극 활용

□ 장시간 활동에 대비 공기호흡기 예비용기 확보

□ 터널 내 진입시 천장 낙하물, 고압전기시설 등에 주의하고, 반드시 2인

1조의 검색 및 엄호주수 조를 편성·운영(진입 시간·범위 지정)

□ 물질의 종류·양에 따라 대처방법 결정(방어적 대응 등)

□ 구형디젤기관차는 발전기내에 유해물질이 포함되어 있음을 주의

□ 위험물질 운반차량 위험물 누출에 대해서는「SOP 309」준용

□ 방사성물질 운반차량 방사성물질 누출에 대해서는「SOP 310」준용

□ 사고현장 특수성에 따른 지속적인 소방용수 공급대책 신속히 마련

SOP 309

항공기사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 인화성이 높은 연료로 인한 화재 확대 위험성 큼

□ 추락으로 인한 기체 비산으로 동시다발적 화재발생 가능성 큼

□ 급격한 사상자 발생으로 신속한 대응이 요구됨

□ 다수의 사상자가 발생됨으로 많은 소방인력이 필요

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[접보와 출동단계]

□ 상황에 따라 유관기관과 협조체제 유지 및 확인

□ 공항, 군, 경찰, 산림청 등 유관기관에 통보

□ 출동대는 개인안전장구 착용 및 확인

□ 진압 및 구조대원은 필히 방열복 및 공기호흡기 착용

□ 출동 중 사고형태, 규모를 고려 소방력 동원 강구

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 사고 상황 신속 파악 및 관계기관 전파

□ 사고 형태, 항공기 상태, 승객 수 등

□ 공항소방대 및 관계자와 긴밀한 협조체계 유지

□ 화재발생 대비 경계관창 배치 및 지속적인 소방용수 공급대책 마련

□ 화재발생시 풍상 또는 기수 측으로부터 행하는 것을 원칙으로     하나 풍향과 기체의 방향이 다른 경우 풍상 또는 풍횡으로 행함

□ 화점으로 방수시 가급적 65mm 관창에 관창수 및 관창 보조 등    3인 이상이 고속분무주수 실시

□ 항공기 내ㆍ외부에 동시 화재 발생시 초기에 포를 다량 살포

□ 화재가 발생하지 않았더라도 연료누출이 있으면 발화원 제거에 노력

□ 누출 연료에 포 소화약제 등을 도포

□ 엔진 냉각으로 발화원 제거(정지된 엔진도 10~30분간 연료증기 발생가능)

□ 항공기 타이어에서 화재 발생시, 진입은 전방 또는 후방에서 접근

□ 휠과 직선으로(휠 축방향) 접근 금지, 소화약제는 타이어와 제동장치에만 살포(항공기 동체의 수손피해 방지)

□ 대형항공기의 경우 내부 승객 구조시 사다리를 이용하여 진입이    가능하며, 비상문과 출입문은 외부에 개폐장치가 있음

□ 승객 구조시 분무주수를 통한 구조대원 및 승객에 대한 엄호주    수 및 동체에 대한 냉각활동을 지속적으로 실시

□ 갑작스런 폭발에 대비

□ 위험 물질이 항공기 내부에 있는지 관계자 등을 통해 확인

□ 엔진 화재시 폭발가능성이 있음을 항상 염두하여 엄폐물(소        방차량 등) 및 대피로 사전파악

□ 항공기 엔진이 동작 중인 경우 항공기 엔진 흡입력과 위험지역    을 고려하여 활동(B747기, 이륙과 출력 기준 참조)

□ 흡입구 주변 : 반경 9m, 최소 출력시 : 반경 7m

□ 배기지역

- 최소 출력시 배기구 측면에서  40m, 이륙시 65m

- 최소 출력시 배기구 후미에서 180m, 이륙시 600m

□ 로켓엔진 항공기의 경우 엔진 화재시 소화하기 위해 어떤 시도도 하지 말 것(연료자체가 산화제임)

□ 화물 중 방사성물질 누출로 의심되는 사고시는「SOP 311」준용

SOP 310

유해화학물질사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 폭발과 화재를 동반할 수 있어 2차 재해의 위험성이 큼

□ 독성중독 등 대량 인명피해 발생의 우려가 높음

□ 피해범위가 광범위하고 매우 복잡·다양한 사고특성을 보임

□ 위험물 다양화로 누출 및 분출된 유해화학물질에 대한 특성 및

성상 등 정보부족

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[접보와 출동단계]

□ 상황실 수보자는 사고 상황 신속 파악

□ 관련 물질 종류에 따른 중화, 제독, 진화 등에 관한 정보 파악

(유해물질 비상대응 핸디북 지침 활용)

□ 전문 유관기관(화학부대, 경찰등) 지원요청

□ 시설관계자에게 물질에 관련 정보를 추가로 획득에 노력

□ 상황실 근무자는 수집된 정보를 출동대에 관련정보를 실시간 전파

□ 출동대는 화학보호복등 개인안전장비 착용 및 확인

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 현장에 도착한 차량은 바람을 등지고 접근

□ 먼저 현장에 도착한 출동대는 가상 안전통제선 밖에 차량을 배치

□ 필요 최소한의 소방력 외에 나머지는 안전장소로 재배치

□ 누출현장 주변의 저지대 및 구획된 부분에 차량배치 금지

□ 저지대·구획된 부분에 가연성증기 체류 예상 시, 분무주수로 희석

□ 현장진입 대원은 바람을 등지고 접근하며, 후방에 엄호주수 관창배치

□ 현장상황을 파악 후 확산범위 판단 및 안전통제선 재설정

□ 유해물질 농도, 풍향, 풍속 등을 측정하여 판단

□ 주민대피 조치

□ 위험지역 내 주민 우선 대피조치 및 진입차단

□ 외부에서 위험지역 내로의 주민통제 요청

- 주민대피방송(시‧군‧구) 및 외부진입차단(경찰)

□ 누출 부분에 대해 누출차단 조치

□ 밸브 잠그기, 쐐기 박기, 테이프감기 등

□ 가능한 하천·하수구로 유입방지에 주의(방유제, 누출방지둑 설치 등)

□ 유출된 유해화학물질 등은 흡착포 등으로 1차 제거

□ 유관기관 회수차량에 의한 유독물 회수실시(폐기물 처리업체 등)

□ LPG 등 가스 누출시는 냄새·소리 등을 주의 깊게 경계

□ 화재로 유류·가스 탱크외벽 가열시, 탱크외벽 냉각

□ 탱크 방호가 불가하거나 이미 위험한 정도로 가열시, 즉시 탈출

□ 안전지대로 이동 및 현장 통제(필요시 통제선에 경찰병력 배치요구)

□ 밸브·배관에 화염 발생시, 주변 가열된 부분 우선 냉각시킴

□ 밸브·배관에서 나오는 화염을 직접 소화하려고 하지 말 것

□ 가스가 소진되어 화염이 사라질 때까지 계속 냉각시킨 후, 공급측 부분의 밸브를 차단시킴

[현장활동 종료단계]

□ 오염된 장비 및 인력에 대한 철저한 제독, 검사 실시

□ 회수된 의복 및 오염장비는 전문기관에 의뢰 폐기실시

SOP 311

방사능 누출사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 피폭 등의 제2차 재해의 발생 위험이 크고 광범위함

□ 장시간에 걸쳐 지역, 인체에 영향 초래할 수 있음

□ 초기에 누출에 따른 위험 지역의 정확한 판단이 어려움

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[접보와 출동단계]

□ 방사선 사고대응 유관기관에 신속 전파, 긴밀히 협조

□ 상황실 수보자는 사고 상황 신속 파악

□ 전문 유관기관(군부대, 원자력관련부서, 경찰 등) 지원요청

□ 시설관계자에게 방사선에 관련 정보를 추가로 획득에 노력

□ 유해물질 비상대응 핸디북 지침 활용하여 정보파악

□ 상황실 근무자는 수집된 정보를 출동대에 관련정보를 실시간 전파

□ 출동대는 방사선 보호복 등 개인안전장비 착용 및 확인

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 선착대는 바람을 등지고 접근하여 가상 안전통제선 밖에 차량배치

□ 개인선량계를 착용, 개인별 피폭 선량·시간대별 기록관리

□ 기록관리 담당 전담요원 지정(10명 당 1명 지정)

□ 현장상황을 판단하고, 신속히 주민을 대피시킴

□ 유출 방사성 물질의 종류, 양, 성상

□ 방사능 노출 사람의 수·위치, 확산범위

□ 현장진입 대원은 바람을 등지고 접근

□ 방사선량 측정 후 통제선 설치(Hot/Warm/Cold Zone)

▶ 방사선관리구역 : 공간 방사선량률 100μSv/h 이상 지역

▶ Hot Zone : 공간 방사선량률 20μSv/h 이상 지역에 소방 구역을 설정

▶ Warm Zone : 공간 방사선량률이 자연방사선이상인 지역

(비상대응조치를 수행하기 위한 지역)

▶ Cold Zone : 자연방사선량, 통제선 바깥 지역

□ 상기 기준을 참고, 사고 상황·중요도·위험도를 고려하여 현장지휘관이 전문가와 협의하여 결정

□ 필요시 유관기관 협조 통제선 설치(안전지역 외 지역 경찰통제선 설치)

□ 대원 과다피폭 방지를 위한 교대조 운영

□ 응급의료, 이송, 기록관 등 모든 현장요원 보호장구 착용

□ 호흡기 보호(공기호흡기, 방독면 등), 피부보호(보호복 등)

□ 오염 가능 모든 대원과 요구조자의 이름·주소·연락처 및 노출 시간·선량을 기록, 의료진에 통보

[현장활동 종료단계]

□ 오염된 장비·의복·대원은 격리 관리

□ 오염된 장비는 전문업체에 의거 폐기조치

□ 사고수습에 관여한 인력·장비에 대해 철저히 제독, 검사 실시

□ 현장진입대원에 대한 방사선 피폭선량 누적관리 실시 (5년간)

□ 방사선에 노출된 인원 사후 추적관리 시스템에 의한 치료 및 격리실시

SOP 312

폭발물사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 폭발물에 대한 정보수집이 어려움

□ 폭발시 제어방법이 없고, 피해규모가 크며 확산이 빠름

□ 다중이 이용하는 시설 등의 테러시 대량 인명피해 가능성 큼

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[폭발물 사고의 일반적 주의사항]

□ 무선기기 사용은 일부 폭발물의 폭발을 유도할 수 있음

□ 테러 목적의 폭발물은 여러 개가 설치되어 있을 가능성 높음

□ 폭발에 따른 충격파와 비산물에 대한 엄폐물을 확보 할 것

□ 폭발에 이은 화재발생 상황에 대비

[접보와 출동단계]

□ 폭발물 사고대응 유관기관에 신속 전파, 긴밀히 협조요청

□ 상황실 근무자는 신고자 및 관계자에게 주변사람들의 대피유도 지시 및 독려

□ 수집된 정보를 출동대에 관련정보를 실시간 전파

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 현장상황에 따라 가상안전통제선 설정하고 통제선 밖에 차량배치

□ 고위험지역 안전 통제선 설치

□ 폭발물에 대한 성급한 대응조치를 하지 말 것(폭발물처리반 등 전문가의 임무)

□ 최소한의 소방력으로 대응하고, 나머지는 안전한 장소에 대기

□ 폭발물처리 전문팀이 도착하지 않은 상태에서 안전통제선 내부로 진입하지 말고 관련기관의 통제를 받을 것

□ 폭발에 따른 화재, 붕괴, 사상자 발생이 없는 경우, 전문기관의

검색, 대피조치, 폭발물 해체·폐기 등에 관여 금지

□ 인명구조, 응급처치, 화재진화 시 추가 폭발물에 주의

□ 주변과 어울리지 않는 물체에 유의

□ 폭발물 의심 물체는 건드리지 말고, 현장지휘관에게 보고 후 전문기관에 인계

□ 폐쇄공간 폭발시의 산소 소모로 인해 대기 중 산소 농도 희박함 [진입대원 반드시 공기호흡기(SCBA) 착용] - 일반적 폭발

SOP 313

수난사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 급변하는 수중 상황에 따른 위험성 큼

□ 대원 안전사고 방지를 위한 대책을 철저히 수립하여야 함

□ 광범위한 지역의 수색작업은 장기화 될 가능성 있어 피로도 증가

Ⅱ. 수난사고 대응절차(방침)

□ 신속한 상황파악 및 현장안전점검관 지정 → 사고현장 정보수집 → 수난구조 구역 설정 → 수난구조 구역 위치 표시(부표) → 수난구조 방법 결정 → 구조력 안전점검 → 수난구조 활동 전개 → 사고현장 위험성 변화 관찰(중지 및 변경) → 수난구조 활동 종료 점검

Ⅲ. 수난사고 대응절차(기준)

□ 신속한 상황파악 및 현장안전점검관 지정

□ 사고접수→ 출동 → 현장 도착 전까지 제반 상황을 파악한다.

□ 현장도착 즉시 현장안전점검관을 지정한다.(지휘권 이양시 다시 지정)

- 소방활동안전관리규정(개정 2009. 1.21, 소방방재청 훈령 제167호)

□ 사고현장 정보수집(획득)

□ 신고자 및 목격자의 진술을 통한 요구조자에 대한 정보 수집

- 사고발생경위, 익수 지점, 익수자 수

□ 사고현장의 환경여건 및 구조력

- 수심, 유속, 수류의 변화, 바닥지형, 기상, 작업가능한 구조대원수,       보유장비

- 사고규모 대비 구조력 부족시 인근지역 소방력 또는 유관기관 지원 요청

□ 위험성 관찰 및 평가

- 환경여건 대비 구조력, 사고현장의 제반 위험성 파악

□ 수난구조 활동구역 설정

□ 사고현장에서 수집된 정보에 따라 수난구조 구역 설정

□ 만일 정확한 지점을 찾지 못할 때에는 가장 확률이 높은 구역을 설정

※ 가능하면 해안선이나 방파제, 부두, 강뚝, 강변, 제방 등을 수색 경계

구역으로 정하는 것이 바람직하고 수색지역은 가능하면 사각형을 유지

해야 다음 수색구역과 구별하기 쉬워 중복해서 수색하는 번거로움을

덜어줌은 물론 여러 가지 수색․구조방법을 쉽게 활용할 수 있다.

□ 수난구조 활동구역 위치 표시(통제선, 부표 등)

□ 수난구조 활동구역이 설정되면 사고현장 주변에 통제선 설치 및 부표

등을 띄워 수난구조 활동구역을 쉽게 확인 할 수 있도록 위치표시

□ 수난구조 방법 결정

□ 수상구조 방법을 결정하기 위해 고려해야 할 사항

- 익수사고가 발생했을 때에는 그 근방에 있는 사람은 누구든지 잠재적

구조자로서 다음의 두 가지를 자신에게 물어보아야 한다.

1. 과연 나에게 구조할 능력이 있는가 ?

2. 어떠한 방법으로 구조할 것인가 ?

→ 물 밖에서의 구조, 얕은 물에 걸어(뛰기)들어가 구조, 수영구조, 도구 사용 구조

※ 물에 빠진 요구조자를 구출할 때에는 4원칙(던지고, 끌어당기고, 저어가고, 수영한다)을 준수한다.

□ 수중구조 방법을 결정하기 위해 고려해야 할 사항

- 가능하면 간단한 방법을 사용하고 수색할 지역의 수심, 물의 흐름, 바닥의

구성 물질 및 형태, 장애물 등에 따라 수색 방법과 시작지점을 정한다.

- 앵커에 로프를 묶어 띄운 부표나 수중에서 띄워 올린 위치표시 부표를

수색시작 시점으로 한다.

- 가능하면 정북쪽, 정남쪽, 정동쪽, 정서쪽 등 방위각을 기억하기 편리한        쪽으로 진행방향을 설정한다. 수색줄 사용하지 않고 나침반에 의존하면        수색할 때에는 수색하는 2명중 한명은 방향유지 및 짝 유지를 책임지고        다른 한명은 수색에 전념하도록 한다.

- 수색을 마치고 다음 지역으로 수색지역을 옮길 때에는 약간씩 겹쳐야       한곳도 빠뜨리지 않고 수색 할 수 있다.

□ 투입전 구조력 안전점검

□ 우선 장비를 철저히 점검하고, 잠수 전 제반사항을 철저하게 점검한다.

□ 수난구조 활동목적, 진행방향, 비상시 대처방법, 입.출수 장소 및 방법,

상승을 위한 최소 잔압 등을 결정하고 수신호를 숙지한다.

□ 구조장비 위치와 사용법 숙지, 구체적인 비상시 대처방안을 강구한다.

□ 수난구조 활동 전개

□ 사전에 계획한대로 수난구조 활동을 시행하며

□ 수중에서 활동 중에는 철저하게 짝을 유지해야 하고, 현장에 2인 이상의 예비대원이 확보되어 문제가 발생하면 이를 조기에 발견하여 적절한 조치를 취해 사태를 최소화 한다.

※ 구조활동에 임할 때에는 자신의 한계를 알고 그 한계 범위 내에서 구조에       임해야 한다. 예를 들어 수영에 미숙한 사람이 익수자를 구조하기 위해서

수영해서 구조하고자 한다면 이는 무모한 처사이다. 즉 구조에 임할       때에는 가장 위험이 적은 방법을 사용하여 구조에 임해야 한다.

□ 사고현장 위험성 변화 관찰(중지 및 변경)

□ 수난사고 활동 중에 구조대원 자신의 위급 상황이 닥치면 즉시 행동을

멈추고 심호흡으로 마음의 안정을 유지한 다음 판단하고 행동 한다.

※‘정지(Stop) → 생각하고(Think) → 행동(Action)’

□ 사고현장의 상태는 항상 변화하므로 이에 대비하여 계속적으로 상황을

판단해야 한다. 예를 들어 구조를 시작 할 때에는 잔잔하던 바다가 갑자기

돌풍이 불어 파도가 심하게 일 수 도 있다. 그리고 정조 때 구조를 개시

하였는데 구조시간이 오래 걸리면 조류는 창조나 낙조로 바뀌어 유속이

빨라져 구조를 힘들게 할 수 있다.

□ 구조방법 중지 및 변경하기 위해 고려해야 할 사항

- 수량증감, 기상변화, 구조력 증감, 투입대원의 체력변화 등

□ 구조활동 종료 점검

□ 구조력(인원 및 장비) 이상유무 확인․점검

□ 수중활동 시 개인별 잠수기록표 작성

□ 언론 및 대민정서 동향

SOP 314

산악사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 기상급변에 따른 사고발생의 위험성이 큼

□ 산행 인구증가로 다양한 유형의 산악사고 증가

□ 요구조자의 위치를 파악하고 도달하는데 많은 시간이 소요

□ 구조장비의 진입이 어렵고 대원들에 대한 체력안배가 필요

Ⅱ. 산악사고 대응절차(기준)

【접보와 출동단계】

□ 사고현장 정보수집

□ 신고자의 진술 및 사전정보를 통한 정보 수집

- 요구조자 상황(사고발생 경위․지점,  요구조자의 상태 및 수)

- 사고현장 환경(지형, 접근로, 전문적 등반의 필요성 등)

- 유관기관 지원 요청(민간산악구조대, 장비 등)

- 수보자는 헬기 동원여부 판단

□ 수집된 정보로 사고현장의 환경여건 및 구조력 판단

□ 접근거리․소요시간 판단 및 접근 가능한 진입로 파악

□ 구조장비 외 보조장비 확인 및 점검

- 통신장비 및 조명장비, 응급처치 장비 등 필히 확인

□ 악천후 및 야간시, 기타 조난 대비 비상물품 휴대

□ 암벽 및 빙벽 등반 중 사고시 전문 등반가 동원 요청

【현장도착 및 현장활동 단계】

□ 구조현장의 위험성 변화를 면밀히 관찰

□ 환경 변화(기상 및 기온의 변화 등)

□ 구조력 변화(대원체력, 장비상태)

□ 투입 전 구조력 안전점검 및 적합성 검토

□ 구조방법의 안전성 및 작업 중의 안전조치

□ 구조대원 투입인원 및 능력(신체상태), 보유장비 점검

□ 구조 활동방법 설정 및 변경

□ 대원의 안전을 고려하여 인원 교대 및 분배

□ 요구조자가 암벽 또는 빙벽에 매달려 있는 경우

- 우회로를 통하여 이동, 로프하강 등의 방법으로 접근

- 우회로 없을 경우에는 충분한 능력의 대원 또는 전문가 활용

□ 기상변화, 구조력 증감, 대원체력변화에 맞는 구조방법 설정

□ 요구조자 운반방법 및 이송대책 수립

□ 소방헬기 필요시 사전요청하고 헬기접근(탑승)가능지역 확보

□ 구조대원 인원과 피로도(체력)를 판단하여 운반방법을 계획

□ 구조활동간 주의사항

□ 대원과 요구조자의 안전에 위협이 되는 구조방법 금지

□ 안전을 심각하게 위협하는 방법이라 판단되면 즉시 중지하고

구조방법을 변경

□ 외상환자 경우 응급처치 및 적절한 고정으로 2차 손상방지 주의

□ 산악기후 특성상 보온대책 수립(저체온증)

SOP 315

매몰사고 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 산사태 및 공사현장 붕괴 시 다수의 사상자가 발생할 가능성이 큼

□ 2차 붕괴 및 침하 등 위험성에 따른 대원 안전사고 발생 우려됨

□ 요구조자의 위치 파악 및 접근이 곤란

□ 토사 및 각종 건축자재 등이 뒤엉켜 구조 활동에 어려움이 있으며, 중장비 및 파괴 장비의 활용에 많은 주의가 필요

□ 제한된 공간의 특성상 작업 진척 속도가 느려 많은 인력과 시간이 필요

□ 진출입로의 확보 곤란으로 인명구조에 어려움

Ⅱ. 대응절차 및 기준【공통】

【접보와 출동단계】

□ 상황접보시 현장상황 파악 및 출동대 편성시 필요장비 확인

□ 상황에 따라 유관기관과 협조체제 유지

□ 시․군청, 경찰, 전기, 가스시설, 중장비 등

□ 현장상황에 따른 개인안전장구 착용 및 확인

【현장도착 및 현장활동 단계】

□ 현장 안전점검관을 지정하고 안전통제선 설정

□ 통제선 밖에 차량을 배치, 주민 출입통제(현장에 배치된 경찰 협조) 등

□ 사고현장 정보수집(획득)

□ 건물관계인과 사고당시 목격자 확보, 요구조자 위치 파악 주력

- 사고발생경위, 요구조자 위치, 요구조자 수 등

□ 철저한 안전교육 및 안전계획 수립

□ 안전 확보를 위한 일련의 절차에 따른 안전계획을 수립

□ 요구조자 생존가능성을 판단하여 무리하거나 서두르지 않음

(대원의 안전이 선 조치)

□ 현장지휘관은 신속한 상황판단 및 관계기관 전파

□ 피해정도, 사상자 및 대응규모 등

□ 가스, 전기, 중장비 운용 등 관계기관 공조

□ 감시원 배치, 안전지역 설정 및 경보신호(휘슬신호) 숙지

□ 비상시에 대비하여 작업구역에서 긴급히 대피하기 위한 안전

지역을 근처에 선정

□ 감시원을 배치하여 위험상황 발견 즉시 경보신호(휘슬신호)를

발하여 안전지역으로 대피

□ 매몰구조 활동구역 설정

□ 사고현장에서 수집된 정보에 따라 구조 활동구역 설정

□ 1차적으로 육체적인 탐색기법인 시각과 청각을 이용하여 위치 파악

- 일체의 작업을 중지시키고 정숙유지 후 요구조자와의 교신을 시도

□ 인명구조견․탐색장비를 활용하여 요구조자의 정확한 위치 파악

□ 구조 활동구역 및 위험지역 위치 표시(통제선, 표시판 등)

□ 도괴․붕괴가 임박한 위험한 부분은 제거 또는 보강․지지

□ 구조 활동에 많은 인원․시간이 소요되므로 효율적 자원배분

및 관리 필요

【철수시 단계】

□ 구조력(인원 및 장비) 이상유무 확인․점검

□ 출입통제선․위험경고 표지판 등 설치사항 확인

Ⅲ. 대응현장별 절차(구분)

【공사현장 및 건축물 매몰지역】

□ 구조물의 일부를 제거할 경우 전체구조물에 대한 영향을 고려

□ 필요한 경우, 숙련된 건축물 폭발 전문가의 지원을 요청

□ 잠재적 위험성에 대하여 항상 주의

□ 건축물의 불안정성(진동과 충격에 의해 재 붕괴)

□ 필요시 건축물 안전진단 전문가의 지원을 요청

□ 지지역할을 하는 수직방향의 벽이나 기둥에 영향을 주거나

제거하지 않음

【도로지반 및 함몰지역 등】

□ 중장비, 소방차, 대원들은 안전한 거리를 유지하도록 하여    함몰지역으로 미끄러져 들어가지 않도록 하고 필요한 경우

지대를 높임

□ 함몰된 구멍이 매우 큰 경우 복식사다리나 요구조자를 들어

올리기 위한 장비, 안전로프 등을 활용

【산사태 등 토사 매몰지역】

□ 붕괴된 토사와 나무 위에서는 발이 빠지거나 미끄러져 넘어질

우려가 있으므로 발판을 안정시키면서 행동

□ 토사를 제거할 때는 2차 붕괴가능성을 충분히 고려하여 말뚝

및 방수시트 등으로 안전을 확보

□ 토사붕괴 발생에 대비해 토사붕괴 방향과 직각의 방향에서

퇴로를 확보

□ 붕괴현장의 토사와 가옥 등은 물을 함유하여 예상보다 무거운

경우가 많으므로 요추 등 손상방지에 주의

SOP 316

벌집제거, 동물 포획․처리 절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 벌 쏘임으로 인한 과민성 쇼크, 동물에 물릴 위험 상존

□ 화염 사용 시 화재발생, 공중 작업 시 추락 등 2차 피해 발생 우려

□ 동물 포획 중 난동에 따른 주민사상, 시설물 훼손 발생 우려

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[일반적 주의사항]

□ 작업환경이 위험하며, 벌집 또는 동물의 존치 시 주민에 피해 발생이 예상되지 않을 경우 신고자에게 안내(또는 유선통보) 후 현장 철수

□ 현장여건 상 출동대원과 보유 장비만으로 임무수행이 가능한지를 판단하여 필요 시 추가 출동대 지원 요청

□ 공중 작업 시 로프 및 매트리스 활용 안전확보, 지상의 대원은 사다리 등 작업대원이 지지하고 있는 장비를 견고하게 고정

□ 벌 쏘임, 동물에 물리는 피해에 대비, 신체가 노출되지 않도록 장갑, 신발 등 보호장구를 꼼꼼히 착용

[접보와 출동단계]

□ 보호복, 장구, 장비 등 이상 유무 확인

□ 상황실요원 또는 신고자와의 통화로 현장의 상황을 판단

□ 벌집 또는 동물의 상황, 주변의 위험시설 여부 파악

□ 사전 알레르기 반응이 확인된 직원은 벌집제거 출동제외 조치

□ 단순 야생동물 구조신고는 유관기관(구청 및 동물관련기관 등)에 이첩 통보

□ 위해동물은 접보단계에서 유관기관‧단체(경찰, 포획단 등)에 병행출동 요청

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 벌집제거

□ 전기‧가스설비 등 위험시설 존재 여부(유관기관 지원요청여부 결정)

□ 임무수행 중 벌의 공격 등 위험사항을 주변에 안내(현장통제)

□ 현장에 출동한 전 대원은 보호복 및 보호장구 착용

□ 기본적으로 퇴치 스프레이를 활용하여 벌을 없앤 후 벌집을 제거

□ 토치 등 화염 사용 시에는 화재발생 우려가 있으므로 소화기, 소방용수 등으로 화재에 대비하고, 일정시간 현장에 대기

□ 현장정리 및 철수

- 제거한 벌집을 담은 용기 또는 주머니의 입구가 완전히 막혔는지 확인

- 현장 인근 주민에게 벌집제거 후에도 벌이 나타날 수 있음을 안내

- 필요 시 벌집 제거위치에 살충제 등을 살포하여 벌집생성 예방

□ 동물포획

□ 흥분상태 또는 위해동물은 주변의 안전을 고려하여 안전거리확보 등 주변을 통제하고 마취총, 그물망 등의 장비를 사용

□ 마취도구 사용 시 동물관계인(주인)의 동의를 구하고, 마취약품으로 인해 동물이 깨어나지 못할 수도 있음을 사전에 고지

□ 위해동물의 흥분 등 추가 피해유발 가능성을 판단하여 관계인이 없더라도 마취, 사살 등 선 조치

□ 천연기념물 야생동물 포획 시 관련 기관에 통보 후 인계

□ 야생동물의 포획 시 인근야산 등 적정지역에 방사 조치

□ 포획작업 중 죽었을 경우 폐기물 관리법에 의거 지자체에 인계하여 소각처리토록 조치

- 자가소비 목적의 주민 요청이 있을 경우 인계 가능

SOP 317

위험시설물 안전조치 절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 연결된 다른 구조물의 추가 붕괴 등 2차 피해 발생 우려

□ 무거운 유압장비 활용에 따른 균형상실, 넘어짐 등의 사고 우려

□ 공중작업, 지지대의 불안정 등 작업환경의 위험성 상존

Ⅱ. 대응절차 및 기준

[일반적 주의사항]

□ 작업환경이 위험하며, 임무수행 중 주민에 피해 발생이 예상되는 경우 신고자 등 현장 관계인에게 안내 등 주변통제

□ 현장여건 상 출동대원과 보유 장비만으로 임무수행이 가능한지를 판단하여 필요 시 추가 출동대 지원 요청

□ 공중 작업 시 로프 및 매트리스 활용 안전확보, 지상의 대원은 사다리 등 작업대원이 지지하고 있는 장비를 견고하게 고정

□ 유압장비 등 활용 시 안전장구를 꼼꼼히 착용

[접보와 출동단계]

□ 보호복, 장구, 장비 등 이상 유무 확인

□ 상황실요원 또는 신고자와의 통화로 현장의 상황을 판단

□ 위험시설물의 상황을 파악해 출동대의 규모 결정

□ 현장 주변의 전기‧가스 설비 등 위험시설 존재 여부를 확인하여 필요시 관련기관에 지원 요청

[현장도착 및 현장활동 단계]

□ 안전조치 대상물의 크기, 위치, 연결된 기타 설비 등 현장상황을 종합적으로 고려하여 필요 시 관련기관에 지원을 요청

□ 작업수행, 안전관리, 지지대 고정, 기타 위험요소 관리 등 현장활동 규모에 맞는 대원별 임무 지정

□ 2차사고 발생에 대한 대비

□ 안전조치 대상물의 낙하 우려에 대비한 주변 통제 등 안전조치

□ 연결된 기타 설비의 추가 붕괴, 전도 등의 우려가 있을 시 사전 로프 결착, 지지대 설치 등 안전조치 수행

□ 적합한 장비를 활용한 작업 수행 및 대원 안전조치

□ 작업환경에 적합한 무게, 크기, 용도의 장비 활용

□ 로프, 매트리스 등을 활용한 대원 안전확보

SOP 318

생활민원처리 절차(문 개방, 급․배수지원 등)

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 상수도 파열, 호우로 인한 주택‧시설 침수는 감전 등 2차사고 발생 우려

□ 단순 문 개방 등으로 인한 긴급서비스 수혜 사각지대 발생

□ 통상 경보시설의 오작동에 따른 것으로 원인 및 화재유무 확인 필요

Ⅱ. 대응절차 및 기준

□ 문 개방

□ 아래와 같이 긴박한 경우를 제외하고 주택이나 차량의 단순 문 개방은 민간사업자나 차량보험사에 요청토록 안내

- 어린이나 환자 등이 고립되어 있는 건물

- 가스렌지가 장시간 켜 있거나 가스가 누출되고 있는 건물

- 햇볕에 노출된 차안에 어린이나 애완동물이 갇혀 있는 경우

- 화재가 진행 중이거나 히터(에어컨) 등이 켜져 있는 차량

□ 문 개방 신고 접수 후 출동단계에서 경찰에 병행출동 요청하여 가급적 현장의 관계인이 주인임을 사전에 확인

□ 문 개방 후 관계인 확인이 가능한 현장에서는 위급한 경우를 제외하고는 경찰의 입회하에 개방

□ 긴급상황을 가장한 허위신고 시 과태료가 부과됨과 문 개방에 따른 파손, 훼손이 있을 수 있음을 사전에 고지하고 개방

□ 파손이 동반되는 경우는 동의서 또는 녹취 후 안전을 고려하여 파괴를 최소로 하여 개방

□ 파괴장비 활용 시 파괴대상 주변과 작업대원의 안전조치

□ 급·배수 지원

□ 긴급 생활형 급수지원이 아닌 경우 상황실 및 현장에서 명확히 거절

□ 생활용수 공급대상에게 음용수로는 사용이 불가함과 가급적 정수, 끓인 후 사용할 것을 안내

□ 침수 상황은 감전, 가스누출, 기타 화재 등 다른 위험상황이 동반됨을 유념하여 안전장구를 착용하고 대응

□ 겨울철 작업 시 결빙 발생에 따른 차량‧대원 미끄러짐 사고 유의

□ 오작동 소방시설 처리

□ 상황접보 및 현장출동 중 신고자와의 연락을 통해 현장상황에 대해 파악하고 화재발생이 의심될 만한 징후(불꽃, 냄새 등)가 있을 시 즉시 추가지원 요청

□ 건물 내 각종 위험요인에 주의하며 건물 관계자에게 안내를 요청하고 야간에는 조명장비를 휴대하여 시야 확보

□ 관계인이 없을 시 보안업체의 현장도착 소요시간을 파악해 잠금장치 해제 후 화재발생 여부 확인을 선행하고 경찰 또는 건물 보안업체에 처리상황을 인계

□ 오작동 원인 파악 후 안전조치 및 관계자에게 상황을 설명하고, 처리 불가 시 소방시설업체에 연락해야 함을 관계인 및 신고자에게 안내

□ 조치 후에는 건물 관계자에게 임시로 복구된 상황임을 주지시키고, 유사 시 즉각 신고, 향후 소방시설 점검을 받아야 함을 안내

SOP 400

구급단계별 표준작전절차

SOP 401

구급활동 일반사항

Ⅰ. 용어정의

□ (구급요원) 화재․구조․구급현장에 출동하여 환자에게 의학적인

현장응급처치를 주로 수행하는 응급구조사·간호사 등의 인력

□ (운전요원) 화재·구조·구급현장에 출동하여 구급차량 운전을

주로 수행하고 구급요원의 현장응급처치를 보조하는 인력

□ (구급대원) 구급요원과 운전요원을 함께 지칭하는 용어

Ⅱ. 안전센터 대기시의 기본사항

□ (출동대기) 구급대원은 언제나 출동할 수 있는 대기상태를 유지

□ (건강관리) 평소 체력단련 등으로 구급업무를 원활하게 수행

할 수 있는 건강상태 유지

□ (심리관리) 구급출동 및 현장 활동에 집중할 수 있도록 심리적

안정상태 유지

□ (용모관리) 단정한 용도를 유지하고 청결한 의복 착용

□ (표준지침 숙지) 재난현장 표준지침 숙지하여 현장 활동에 대비

□ (장비정비) 원활한 현장업무를 수행할 수 있는 장비상태 유지

표1. 대원별 역할분담

운전 요원		□ 주유상태 및 각종 오일양의 적정여부 □ 엔진의 시동상태, 조절상태, 잡음 등 □ 타이어의 공기압력 및 손상여부 □ 냉각장치의 누수, 냉각수의 적정여부 및 휀벨트 □ 각종 계기, 통신장비 작동 및 충전상태 확인 □ 조명등의 점멸·광도, 경음기의 취명상태 □ 브레이크 및 동력전달 장치의 작동여부 □ 축전기의 방전, 충전상태 및 장착상태 □ 차량용 AVL단말기 정상작동상태 확인 □ 주 들것의 정상작동여부 □ 그 밖의 차량의 청결상태(내․외부) 등

구급 요원		□ 구급장비구비 조건의 충족여부 □ 고정용·휴대용 산소소생기의 산소잔량 □ 자동제세동기의 충전상태 □ 활력징후 등 측정 장비의 작동상태 □ 측정 장비 등의 예비 배터리 확보 □ 구급차용 휴대전화 및 단말기 충전상태 점검 □ 구급활동일지 등의 각종 서식 확보 □ 경추고정대의 크기별 확보 □ 환자의 기도유지에 필요한 기자재 확보 □ 포도당 및 수액을 투여할 수 있는 구급 의약품 확보 □ 각종 소모품의 구비 상태

Ⅲ. 구급출동시의 일반사항

□ (지리정보) 운전요원은 환자발생위치를 확인하고 지리 정보를

활용하여 최대한 빠른 시간에 현장도착 할 수 있도록 노력

□ (장비활용) 환자발생위치를 정확하게 파악 할 수 없는 경우

□ 주변의 대형건물 또는 내비게이션 활용, 또는 신고자와 전화통화

□ (준응급 이상의 환자 병원이송) 운전요원은 도로교통법 제29조(긴급자동차의 우선통행)를 준수하여 환자치료가 가능한 최단거리 병원으로 이송

□ (정보확보) 구급요원은 신고자와 통화하여 상세정보 확인

□ (의료지도) 구급 및 상황요원은 신고자에 의한 즉각적인 응급처치가 필요하다고 판단되는 경우 전화통화 및 무전 등으로 응급처치 지도

□ (도착예상시간) 구급요원은 교통상황 및 거리 등을 고려하여

도착예상시간을 설명

□ (정보공유) 환자상태 및 현장상황에 대하여 정보를 공유

□ (역할분담) 도착 즉시 신속한 현장대응이 이루어지도록 역할 분배

□ (감염방지) 구급대원은 현장 도착 전 개인감염방지 장비 착용

□ (교통정체) 교통정체 등으로 출동 지연되는 경우 상황실에 보고

□ (돌발상황) 구급 출동 중 다른 교통사고현장을 목격하거나 도움을

요청하는 환자를 만났을 경우, 즉시 상황실에 보고 후 기존 출동 건을

위하여 계속 진행하는 것이 원칙 (단, 기존 출동 건보다 새롭게 만난

환자의  상태가 현저하게 중하여 긴급을 요하는 경우에는 상황실과

협의하여 출동 구급대를 교체)

Tip. 구급출동 중 전화응대요령(예시)

대화진행단계		전화응대요령
자신의 신원 설명		① 예 119에 신고하셨죠? ② 저는 지금 출동하고 있는 ○○소방서 구급대원 입니다.
⇩
정확한 위치 확인 및 추가인력 필요여부		① 환자분 계신 위치가 ○○동 ○○번지가 맞으신가요? ② 환자분은 한 명인가요, 아니면 여러 명인가요? ③ 구급차만 필요한가요, 아니면 경찰도 필요한 상황인가요?
⇩
환자상태확인		① 환자분이 지금 가장 문제가 되는 증상은 어떤 것인가요? ② 환자분의 성별과 나이는 어떻게 되나요? ③ 환자분께서 앓고 계신 질병이 있나요? ④ 환자분께서 과거에도 이런 증상을 보인 적이 있나요? ⑤ 환자분께서 어떻게 해서 다치게 되셨나요? ⑥ 환자분께서 혹시 부축을 하면 거동이 가능한가요, 아니면 들것이 필요한 상황인가요?
⇩
도착예상시간		① 저희는 지금 ○○를 지나고 있습니다. 앞으로 ○○분에서 ○○사이면 도착할 수 있을 것으로 생각됩니다. ② 지금 가면서 전화를 드리는 중이니 일단은 전화를 끊으시고, 증상의 변화가 생기면 즉시 이 전화번호로 연락 주십시오.

돌발상황		① 신고자와 정상적인 통화가 불가능한 경우(욕설 등) - 현재 현장으로 가고 있는 중이라는 점을 고지 - 신고자와 같이 흥분하지 않도록 주의 - 현장 주변의 다른 사람과 통화할 수 있도록 요청 - 현장도착시 폭력적인 상황발생에 대비하여 경찰 및 소방력 지원 출동 요청

Ⅳ. 현장도착시의 일반사항

□ (상황보고) 상황실에 현장도착 보고

□ (안전확인) 모든 대원은 구급차량이 완전하게 정지한 후

뒤쪽의 위험요소가 없는지 확인하면서 하차

□ (미끄럼방지) 경사진 곳에 구급차량을 부서할 경우

□ 고임목의 설치 등으로 미끄럼방지

□ (차량부서) 안전하고 즉각적인 현장출발이 가능한 곳에 부서

표2. 차량부서방법

Tip		□ 일반적으로 차량부서는 도로의 가장 외측에 정차 □ 도로에 주차시켜야 할 경우 - 차량주위에 안전표지판을 설치 - 비상등을 작동 □ 응급차량의 전면이 주행차량의 전면을 향한 경우 - 전조등을 끄고 경광등과 비상등만 작동 □ 사고로 전깃줄이 지면에 노출된 경우 - 전봇대와 전봇대를 반경으로 하는 원의 외곽에 주차 □ 차량화재가 있는 경우 - 화재 차량으로부터 30m 밖에 위치 □ 폭발물이나 유류를 적재한 차량인 경우 - 화재 차량으로부터 600~800m 밖에 위치하거나, 현장지휘관(선착대장)의 판단에 따른 차량 부서 □ 화학물질이나 유류가 누출되는 경우 - 물질이 흘러내리는 방향의 반대편에 위치 □ 유독가스가 누출되는 경우 - 바람을 등진 방향에 위치 □ 다수의 차량이 위치하여 혼잡한 현장 - 출발 통로를 확보 □ 급경사·빙판·통로 협소로 진입이 어려운 경우 - 우회 - 안전에 곳에 배치 후 걸어서 현장으로 이동

Ⅴ. 현장 진입 시 유의사항

□ (열쇠휴대) 운전요원이 차량으로부터 이탈 할 때에는

□ 도난방지를 위하여 차량열쇠를 항상 휴대토록 함

□ (연락처) 구급대원이 활동 중 차량을 비워 두어야 할 경우에는

반드시 받을 수 있는 연락처를 차량에 비치토록 함

□ (장비구비) 환자 응급처치 및 이동(송)에 필요한 장비구비

□ 현장 출동 중 확보한 정보 내용을 활용함

□ 장비부족으로 구급차량으로 되돌아오는 일이 없도록 함

□ (안전확인) 구급대원을 위협하는 요소가 있는지를 확인함

□ (안전확보) 폭력현장·정신질환자등 구급대원의 위험이 예상되는

경우에는 경찰관계자와 함께 현장 진입토록 함

Ⅵ. 현장처치 및 구급차량으로 이동

□ (역할분담) 구급대원 상호 간 역할 분담

□ 현장응급처치 : 구급요원,  □ 환자이동업무 : 운전요원

※ 현장상황 및 구급대원 간 협의에 따라 조절 가능

- 현장업무가 한 사람에게만 집중되지 않도록 할 것

□ (부상예방) 구급대원은 부상예방을 위하여 노력

Tip		□ 가급적 힘을 적게 쓸 수 있는 장비를 최대한 활용함 □ 환자의 체중을 고려하여 들어 올릴 수 있는지 판단함 □ 단단하고 편평한 바닥 위에서 어깨 넓이로 발을 벌림 □ 허리를 곧게 펴고 다리를 이용하여 들어올림 □ 물체를 가능한 몸 가까이 붙임 □ 가급적 몸을 틀거나 비틀지 않도록 함 □ 필요한 경우 도움 또는 지원 요청 - 현장 주변의 관계자 또는 일반인 - 관할 119안전센터(화재진압대원 등) 및 구조대, 인근 구급대

□ (이동방법선정)

□ 현장상황 및 환자의 증상을 고려 최적․최단거리 의료기관 선정

□ 안전하고 적절한 들것 등 이송수단 선정

Tip		□ 주 들것을 최대한 활용 □ 차선으로 계단용 들것(슬라이딩 형식)활용 □ 들것에 환자를 끈 등으로 고정시켜 추락을 예방 □ 주 들것을 의자모양에서 수평으로 변형시킬 때 - 들것의 틈에 신체가 끼어 손상되지 않도록 주의

Ⅶ. 현장출발 및 의료기관 이송

□ (서행 및 즉시정지) 환자가 폭력적인 경우에는 언제든 정지할 수 있도록 가장 바깥차선으로 서행 또는 즉시정지 후 협조 요청

□ (동승거절) 환자의 보호자가 구급대원의 응급처치를 방해하는

경우에는 동승 거절 가능

□ (환자평가) 주기적으로 환자의 활력징후 등을 감시하고 증상의

변화를 체크

□ (수용가능여부확인) 이송하는 의료기관의 적절한 치료 및 수용여부를 상황실을 통하여 확인

□ (사전연락) 환자의 상태가 중증인 경우

□ 이송의료기관에 환자의 상태를 설명

□ 도착 즉시 치료가 진행될 수 있도록 의료진 대기 요청

□ (항공이송) 헬기지원요청 가능

□ 이송시간 · 응급정도 · 현장상황 등 고려

표3. 항공이송시 주의사항

Tip		□ 고공 상승에 따른 변화 - 온도저하, 산소희박, 공기팽창 □ 착륙장 조건 - 편평하고 지반이 단단할 것 - 주위에 전선이나 나무 등의 장애물이 없을 것 □ 착륙장으로부터 60m이내에는 군중이 위치하지 않도록 함 □ 구급대원은 30m외곽에 위치 □ 착륙장 주변에는 화기, 담배 불 등의 점화물이 없어야 함 □ 항공기가 도로 혹은 고속도로에 착륙할 경우 - 양쪽에서 차량통제를 시행 □ 항공기의 회전날개가 작동중인 경우 - 상체를 숙이고 항공기 앞쪽이나 조정석 측면으로 접근 - 뒤쪽이나 뒤쪽 측면으로 접근하면 상당히 위험 ※ 꼬리 회전날개는 지상으로부터 1~1.8m에 위치하고 회전속도가 빨라서 육안으로 식별이 되지 않는 경우가 많음 □ 항공기 한쪽에서 반대편으로 이동할 때 - 반드시 항공기 전면을 끼고 이동 □ 환자를 항공기에 이송할 때 - 승무원의 지시에 절대적으로 복종

Ⅷ. 의료기관 도착

□ (환자인계) 의료진에게 환자에 대하여 설명하고 환자인계

□ (분실방지) 환자의 소지품을 분실하지 않도록 교육

□ (낙상방지) 주 들것을 이용하여 환자를 내릴 경우에는 주 들것의

다리가 펴지지 않아 낙상이 발생할 수 있으니 유의

Tip		□ 운전요원은 구급차량의 뒷문을 열 때 차량 옆으로 지나가는 사람 및 차량이 있는지 없는지 확인 후 개방하고 주 들것을 당김. □ 구급요원은 측면에서 주 들것이 제대로 펴지는지 확인

□ (구급활동일지 작성) 사실만을 반영하여 작성

Tip		□ 사실과 다르게 기록하는 일이 없도록 함 □ 직접 목격하고 확인한 사실을 기준으로 작성 □ 환자본인이 아닌 보호자나 주변인을 통해 들어서 알게 된 정보는 그 출처를 함께 기록 - 예시) “○○○의 설명에 의하면 ~라고 함” □ 당시의 상황을 설명하기 위하여 추정되는 사항을 기록 할 경우에는 추정 사항임을 밝힘 - 예시) “~에 의한 것으로 추정 됨” □ 환자나 보호자가 응급처치를 거부하였거나 방해하는 등의 이유로 응급처치를 시행할 수 없었다면 그러한 정황을 함께 기록

□ (자체소독) 혈액·구토물 등의 오염물질을 제거하고 필요한 경우

자체소독 실시

□ (장비정비) 귀소 중에도 출동이 가능하도록 구급차량 내부를

정리하고 장비상태를 확인

Ⅸ. 귀소시 일반사항

□ (통신개방) 귀소 중 출동지령에 대비하여 통신장비의 개방상태 유지

□ (장비소독) 감염성질환자 또는 대량출혈환자의 이송으로 소독이

필요한 경우에는 상황실에 출동불가상황을 알리고 감염관리실 등에서

신속하게 차량세척 및 장비소독

□ (법규준수) 귀소 중인 구급차량은 도로교통법상의 모든 규정을 준수

□ (소지품전달) 이송환자가 소지품을 두고 내린 경우

□ 환자에게 직접 전달

□ 의식불명환자, 신원미상자 보호자 부재 시 경찰관계자 인계

□ 안전센터에 보관한 후 환자에게 연락

□ (상황발생) 귀소 중 교통사고 또는 도움을 청하는 환자를 만나는

경우에는 즉시 상황실에 연락한 후 현장업무 수행

□ (연료보충) 필요한 경우 연료보충

□ (상호토론) 해당 출동 건에 대하여 구급대원 간 상호토론

□ 해당 출동 건에서 잘된 점

□ 해당 출동 건에서 보완이 필요한 점

Ⅹ. 안전센터 귀소 후 일반사항

□ (귀소통보) 상황실에 귀소를 통보함

□ (장비정비) 구급차량 장비정비 등의 시간이 필요한 경우

□ 각 출동대에서 긴급구조시스템에 출동불가 설정 및 사유 명시(소요시간포함)

□ (장비보충) 필요한 장비 등을 보충 및 전자장비 배터리 확인

□ (산소량확인) 산소용기의 잔량을 확인하고 필요한 경우 교체

□ (의류세탁) 의류가 오염된 경우에는 즉시 해당 의류를 세탁

□ (전산입력) 구급활동일지를 전산에 입력

□ (상급보고) 특별한 구급출동 건에 대하여는 상급자에게 보고

SOP 402

다수환자 발생시 대응절차

Ⅰ. 최초 도착한 구급대의 기본역할

□ (상황전파) 현장에 최초로 도착한 구급대는 현장 정보 전파

□ 정확한 장소, 사고유형, 환자수, 필요한 인력 및 구급차량 수

□ (치료순서) 중증도 분류에 기초함

□  1순위(긴급환자) → 2순위(응급환자) → 3순위(비응급환자) → 4순위(지연환자)

□ (환자분산) 환자분산의 원칙

□ 중증환자 : 근거리 지역응급의료센타 이상의 의료기관, 경증환자 : 원거리 의료기관

표4. 중증도 분류기준

긴급		수분 혹은 단 시간 내에 즉각적인 응급처치와 이송이 필요한 환자
		○ 기도폐쇄, 심한 호흡곤란 혹은 호흡정지 ○ 심장마비의 순간이 인지된 심정지 ○ 대량출혈 혹은 수축기 혈압이 80mmHg 이하의 쇼크 ○ 개방성 흉부열상, 긴장성 기흉, 혼수상태의 중증 두부손상 ○ 개방성 복부 열상, 골반골 골절을 동반한 복부손상 ○ 기도화상을 동반한 중증의 화상, 경추손상이 의심되는 경우 ○기타 환경응급 및 내과적 이상 등 - 저체온증, 지속적인 천식 또는 심장질환
⇩
응급		수 시간 이내에 응급처치를 시행하여야 하는 환자
		○ 경추를 제외한 부위의 척추골절 ○ 중증의 출혈, 다발성 골절, 중증의 화상 ○ 의식의 저하
⇩
비응급		즉각적인 처치가 필요하지 않은 경미한 손상으로 보행 가능한 환자
		○ 소량의 출혈, 경증의 열상 또는 단순 골절, 경증의 화상 또는 타박상
⇩
지연환자		이미 사망하였거나 생존 가능성이 없는 환자
		○ 두부 또는 체간의 절단, 20분 이상 호흡이나 맥박이 없는 환자 ○ 시신의 부패, 사후강직 및 시반의 발생 ○ 심폐소생술을 시행하여도 효과가 없다고 판단되는 경우

SOP 403

범죄관련 현장 대응절차

Ⅰ. 범죄관련 현장에서 일반적 대응절차

□ (안전확보) 구급대원 안전 확보되기 전에는 현장진입 금지

□ 경찰이 현장에 도착하여 구급대원의 안전이 확보된 후 현장진입

□ (역할인식) 구급대원의 역할 인식

□ 현장응급처치제공

□ 응급의료기관으로 이송

□ 필요한 경우 현장보존 · 증거수집 및 보관

□ (우선순위) 현장상황별 환자 중증도에 따른 우선순위 결정

구 별		우선사항
		현장보존	환자이송
사망 환자	명백한 사망징후가 있는 경우	○
	소생가능성이 있는 경우		○
중증환자			○
경증환자		○

□ (현장보존) 환자의 응급처치를 위하여 꼭 필요한 경우가 아니라면

최대한 처음상태 그대로 현장보존

□ 범죄에 사용되었을 만한 물건은 만지지 않음

□ 환자의 의복이 훼손되지 않도록 주의

□ 필요한 경우 사진촬영

□ (기록유지) 환자의 진술내용은 따옴표(“ ”)로 그대로 기록

Ⅱ. 성폭력이 의심되는 경우 대응절차

□ (현장보존) 피해자 상태가 경미한 경우에는 현장보존 우선

□ 현장 응급처치 제공, 경찰관계자 도착 시까지 대기

□ (환자배려) 최대한 환자를 배려하여 대처

□ 가급적 여성구급대원이 출동

□ 명확한 출혈로 드레싱을 하는 경우를 제외하고는 생식기검사 유보

□ (증거보존) 환자가 병원검사 전 증거 훼손하지 않도록 조언

□ 목욕 및 생식기 세척 자제, 대변․소변 자제, 옷을 갈아입는 일 자제

Ⅲ. 아동학대가 의심되는 경우 대응절차

□ (학대의심) 다음의 경우 아동학대를 의심

□ 손상경위와 임상증상이 일치하지 않는 경우

□ 병력을 제공한 보호자가 사고 순간을 보지 못하였다고 이야기하는 경우

□ 소아의 영양상태가 매우 불량한 경우

□ 소아가 상해를 받았다고 진술하거나 상해를 시인하는 경우

□ 소아가 사고 발생 경위에 대하여 이야기하려 하지 않는 경우

□ 다양한 단계의 다발성 손상흔적이 있는 경우

□ 피부나 성기 부위에 담뱃불 화상과 같은 흔하지 않은 상처가 있는 경우

□ 동일한 손상으로 이전에도 구급출동한 경험이 있는 경우

□ 동일한 집에서 유사 손상이 발생하거나 단기간에 손상횟수가 많은 경우

□ 미취학 아동에게 눈에 보이는 골절이 있는 경우

□  (환자격리)

□ 보호자로부터 소아를 격리 시 경찰 및 아동보호시설의 직원과 협조

□ 학대를 가한 것으로 추정되는 보호자를 최대한 흥분시키지 않고 치료 목적임을 알리며 소아를 격리

□ (환자이송) 손상정도에 관계없이 의료기관 이송이 원칙

□ (아동격려) 아동을 최대한으로 격려

□ 현장응급처치 제공, 심리적 안정 지원

□ (아동보호) 아동을 최대한으로 격리

□ 경찰관서에 출동 요청, 경찰관계자 도착까지 아동 보호

SOP 404

심정지 또는 명백한 사망환자

Ⅰ. 심정지 또는 명백한 사망환자시 의사결정

□ (현장확인) 종합적 현장 확인

□ 위험요소, 범죄관련성, 보호자 또는 관계자의 설명

□ (환자평가) 종합적 환자평가

□ 의식 · 호흡 · 맥박 · 동공반사 · 심전도 확인

□ 소생가능성 파악

□ 명백한 사망 징후 확인

Tip		□ 사후강직, 시반, 폐 또는 심장의 노출, 신체의 부패 □ 외상에 의한 뇌 또는 체간의 분쇄손상 또는 절단

□ (심폐소생술 유보) 다음의 경우 심폐소생술 유보

□ 구급대원이 심각한 손상을 입을 위험에 놓인 경우

□ 명백한 사망의 징후를 보이는 경우

□ 대량 재해 상황에서 심정지가 발생한 경우

□ 심폐소생술을 원하지 않는다는 의학적 지시가 있는 경우

□ 심폐소생술 포기 표식이 있는 경우

□ (의사결정) 특수한 경우에서의 의사결정

□ 명백한 사망징후 확인되나 보호자가 심폐소생술 희망하는 경우

⇒ 심폐소생술 실시 가능

□ 고령 또는 만성·말기질환에 의하여 심정지가 발생한 환자

⇒  보호자에게 심폐소생술의 희망여부를 확인

□ (이송여부) 심폐소생술을 시행하지 않는 경우

□ 현장보존, 경찰인계

SOP 405

구급대원 폭행피해 발생시 대응절차

Ⅰ. 폭행사고 예방

□ (표정관리) 구급대원은 표정과 화법에 주의

□ (언어사용) 적절한 언어 및 표현을 사용

□ (행동관리) 상대방에게 불쾌감을 주는 행위 자제

□ 무엇에 기대어 서는 행위

□ 주머니에 손을 넣고 대하는 행위

□ 손바닥을 펜으로 두드리는 행위

□ 손가락으로 얼굴을 가리키는 행위

□ 부적절하게 웃는 행위

□ 성의 없이 퉁명스럽게 대하는 행위

□ (상황설명) 다음의 사항에 대하여 설명

□ 자신이 하고 있는 응급처치에 대하여 설명

□ 구급대원 폭행 시 공무집행방해죄로 처벌됨을 설명

□ CCTV 및 녹음기로 녹화 및 녹취되고 있음을 설명

Ⅱ. 구급대원 안전확보

□ (현장확인) 구급대원 안전 확보 전에는 현장진입 보류

□ (폭행대비) 다음의 사항에 유의하여 폭행에 대비

□ 환자·보호자·주변인의 몸동작·눈·얼굴변화 주시

□ 상대방이 흉기가 될 만한 물건을 들고 있는지 확인

□ (안전거리) 상대방이 폭행의 징후를 보일 경우 경찰 관계자 동원 후 안전거리 유지

□ (이송거절) 다음의 자가 신체에 위협을 가할 경우 이송거절

□ 환자본인, 환자의 보호자, 기타 환자와 관계된 주변인

Ⅲ. 구급대원 폭행발생시 대처방안

□ (이송거절) 다음의 자가 구급대원 폭행 시 이송거절 원칙

□ 환자본인, 환자와 관련된 보호자 등의 관계자

□ (증거확보) 다음의 방법으로 증거확보

□ 녹취(화), 목격자 확보

□ (정당방위) 정당방위를 넘어서는 과잉대응 자제

□ 환자본인, 환자의 보호자, 기타 환자와 관계된 주변인

□ (사건처리) 소방서장의 역할

□ 구급대원 폭행방지를 위하여 노력, 폭행사고발생시 구급대원 보호

□ 폭행사고발생시 전담팀을 구성하여 적극적 대응

□ 피해구급대원 신체적 · 정신적 회복을 위하여 지원

□ 피해구급대원 휴식기 및 적응기 제공, 문책금지

SOP 406

주취자, 정신질환자, 노숙자 대응절차

Ⅰ. 주취자 대응절차

□ (주취자) 주취자란 다음의 경우를 의미함

□ 알코올의 영향에 의하여 사회통념상 정상적인 판단이 어려울 정도로 취한 자

□ (단순음주자) 단순음주자란 다음의 경우를 의미함

□ 음주상태이기는 하나 합리적 판단을 할 수 있다고 인정되는 경우

□ 응급의료에 관한 법률 시행규칙 제2조 1호의 증상 및 징후를 보이지 아니하는 경우

□ 타인에게 피해를 주지 않을 것으로 예상되는 경우

□ (귀가조치) 단순음주자는 다음의 경우에 귀가조치 가능 및 보호자 인계

□ 환자본인이 명료한 의식으로 귀가를 희망하는 경우

□ 환자의 보호자가 귀가를 희망하는 경우

□ (이송권유) 다음의 증상을 보이는 경우에 의료기관 이송을 위해 최대한 노력

□ 강한 자극에도 의식이 회복되지 아니하는 경우

□ 외상이 있는 경우

□ 응급의료에 관한 법률 응급증상 또는 이에 준하는 증상을 보이는 경우

□ (경찰인계) 다음의 행동을 보이거나 그러한 행동을 할 것으로 예상되는 경우

□ 구급대원에게 폭행 또는 폭언 및 난폭한 행동을 하는 경우

□ 자기 또는 타인의 생명·신체·재산에 위해를 미칠 우려가 있는 경우

□ 구급대원이 의료기관이송을 적극 권유하였으나 완강하게 거부하는 경우

□ (이송거절) 다음의 경우에는 이송거절 가능

□ 주취자가 구급대원에게 폭행을 시도하는 경우

□ 주취자가 난폭한 행동을 하는 경우

Ⅱ. 정신질환자 대응절차

□ (정신질환자) 정신질환자란 다음의 경우를 의미함.

□ 정신병을 가진 자, 인격장애를 가진 자, 알코올 · 약물중독자

□ 기타 비정신병적 정신장애를 가진 자

□ (이송대상) 구급대의 이송대상자

□ 정신질환자로 추정되는 자가 자신 또는 타인을 위해할 위험이 커서 응급입원이 필요한 자

□ 정신질환자로 추정되는 자 중 응급환자로 신속한 응급처치 및 병원이송이 필요한 경우

□ (경찰동승) 정신질환자 또는 추정되는 자를 이송할 경우

□ 경찰공무원의 동승을 요구

□ (이송거절) 다음의 경우에는 이송거절 가능

□ 정신질환자가 폭행을 시도하는 경우

□ 정신질환자가 난폭한 행동을 하는 경우

□ (이송가능) 의사와 경찰공무원의 동의를 얻어 경찰공무원이 동승한 경우 이송가능

Ⅲ . 노숙자 대응절차

□ (노숙자) 노숙자란 다음의 경우를 의미함

□ 일정한 거주지나 직업이 없이 떠도는 사람

□ (처리기준) 노숙자 출동 시 처리기준

□ 국가차원의 복지관심 증대 및 사회적 취약계층 안전망 강화

차원에서 적극 대응

□ (단순노숙자) 병원진료가 필요없는 노숙자

□ 본인 상담을 통해 보호시설 입소 권유

□ 상황실 통보로 관할 관청 사회복지과 또는 경찰 인계

상 황 실	➡	구 급 대	➡	보호시설 인계
구급출동 경찰통보		□ 주간 : 경찰·관할관청 사회복지과 인계 □ 야간 : 경찰인계 또는 피구호자인계서 발급 후 보호시설 인계		상담보호센터 사전 통보

□ (경증노숙자) 경미한 증상의 비응급환자

□ 각 자치단체 운영 무료진료소 이송 원칙(병원이송 고려)

□ 그 외 사항은 단순노숙자 처리기준 준용

□ (응급노숙자) 병원진료가 필요한 노숙자

□ 자치단체 운영 응급의료기관 이송

□ 경찰 동승 또는 피구호자인계서 사전 발급 후 이송

상 황 실	➡	구 급 대	➡	환 자 이 송
구급출동 경찰통보		□ 현장 응급처치 ⇒ 자치단체 운영 응급의료기관 이송 □ 경찰 : 이송동승 또는 피호자인계서 발급		의 료 시 설 (자치단체 운영 응급의료기관)

SOP 407

법적분쟁 또는 민원발생 예방

Ⅰ. 공통사항

□ (신뢰유지) 환자 측에게 신뢰를 줄 수 있도록 언행에 주의

□ 환자나 보호자는 혼란스러운 심리상태임에 유의

□ 구급대원의 행동으로 만족도향상 및 민원발생 예방가능

□ (태도관리) 이의를 제기하는 환자측에 태도관리

□ “법대로 해보자”는 식의 강경한 태도 금물

□ 성의 있는 태도로 응대

Ⅱ. 구급활동일지 작성

□ (기록유지) 구급활동일지를 세심하게 작성

□ 구급활동일지는 구급대원의 과실을 입증하는 자료 임

□ 구급활동일지는 구급대원을 보호할 수 있는 자료 임

□ 구급활동의 내용을 빠짐없이 기록

□ 필요한 경우 사진 등 관련 자료 수집하여 보관

□ 허위작성 절대 금지

□ (정황기록) 다음의 경우 그 정황을 기록

□ 환자나 그 보호자가 응급처치 등을 거부하는 경우

□ 환자나 그 보호자가 응급처치 등을 방해하는 경우

□ 기타 이유로 응급처치 등을 제공할 수 없었던 경우

□ 환자 미이송 시 특이사항 기록(명백한 사망으로 인한 미이송, 법적문제 야기 할 수 있는 소지내용의 구급활동 내용 등)

Ⅲ. 구급대원 응급처치능력 수준유지

□ (수준유지) 다음의 노력으로 평균적인 응급처치능력 유지

□ 충실한 교육훈련

□ 최신의 의학지식 습득

□ 자신의 직무와 관련된 법령 숙지

Ⅳ. 구급대원 현장 대처방안

□ (업무범위) 응급의료에 관한 법률 등 업무범위 위반 금지

□ (설명방법) 비현실적인 기대감 갖도록 하는 설명 금지

□ (환자배려) 환자에게 가장 이익이 되는 방법으로 조치

□ 음주상태로 환자본인의 의사를 알 수 없을 경우

□ 의식수준저하로 환자본인의 의사를 알 수 없는 경우

□ 기타 합리적인 판단을 하지 못하는 경우

SOP 500

대응단계별 표준작전절차

SOP 501

신고접수 및 상황관리절차

Ⅰ. 상황관리 기본원칙

□ 신고자 입장에서 접근하고 밝고 전문가다운 목소리로 신고 접수

□ 육하원칙을 항상 염두에 두고 신속하게 요점을 놓치지 않도록 접수하고 질문할 내용을 미리 마음속에 정리할 것

□ 신고사항은 기억이나 억측에 의하지 말고 반드시 메모하도록 하며, 끝까지 침착한 자세로 정확한 정보를 얻도록 함

Tip	(첫시작) 119(상황실)입니다. ※ ( )부분 긴급상황인 경우 생략 가능 (마무리) 상황변화가 생기면 다시 연락 주십시오? 저는 소방교 ㅇㅇㅇ입니다.(긴급상황인 경우 생략 가능)

Ⅱ. 상황실 신고접수절차

□ 당일 상황근무자는 지정 근무시간 30분 전에 출근, 전 근무자와 합동근무하면서 상황책임관 입회하에 인계․인수 실시

□ 화재․구조․구급 등 출동대의 편성 확인, 소방서 및 119안전센터별 출동인원 및 장비현황 파악, 상황실내 유․무선 통신장비 확인

□ 태풍, 홍수, 지진 등 대규모 재난사고 발생으로 신고 폭주가 예상될 경우 아래와 같이 조치

□ ARS로 동일지역 동일재난에 대한 안내멘트 발송, 지역방송 활용

□ 시․도별 현 상황실의 시간당 처리건수가 2배에 도달할 경우 전화회선 및 간이접수대를 증설하고 상황근무요원 보강

□ 기존 119신고와 새로이 통합되는 11종의 긴급전화간의 체계적인 기준 정립을 위해 신고처리의 우선순위 결정

□ 1순위 - 화재, 구조, 구급 등 긴급한 신고전화

□ 2순위 - 화재, 구조, 구급 등 출동차량에 대한 상황관리

□ 3순위 - 화재, 구조, 구급 등 긴급 상황과 관련 없는 11종의 긴급신고번호 대한 상황관리(3자통화, 전화연결, 사후이첩)

Ⅲ. 상황실 지령절차

□  지령(예비지령)은 수보 후 즉시 시작하는 것을 원칙으로 함

□ 신고 받은 내용을 정리․보충하여 간단․명료하게 지령

□ 출동시킬 전 대상에게 동시에 지령하거나, 재난현장에서 가까운 출동대 또는 반드시 필요한 출동대부터 출동시킴

□ 출동 중인 소방력에 대해서 추가․보충사항 지령사항이 있으면 2차 지령함

□ 상황실, 각 부서, 유관기관 등 관련 정보를 수집하여 출동대에 통보함

□ 출동 중인 소방력에 대해서 안전주의를 환기시키며, 선착대의 현장상황보고를 지시

□ 유관기관 출동 협조 요청

□ 화재 출동 지령 후 유관기관 출동 협조 요청

□ 주취자로 의심되는 구급출동 지령 후 경찰 출동 협조 요청

Ⅳ. 상황실 무선통신절차

□ 무선통신장비에 대한 관리책임자와 운용자를 지정․배치

□ 모든 간부․차량, 현장활동 최소단위(반, 부)별로 휴대국 또는 이동국을 배치

□ 통신이 복잡해질 경우 채널을 분리 사용함

□ 통신 우선순위[비상통신(국가비상사태, 천재지변비상사태, 요인경호 작전)→ 지휘통신(화재·구조·구급․재난대응 등을 지휘하는 지휘관의 지시, 상관(기관) 보고) → 작전통신(화재․구조․구급 등 재난 현장활동과 상황관리를 위한 대응자 간 통신) → 일반통신(훈련, 일반행정업무)]를 따름

□ 중계채널 = 상급기관과 통신 또는 상급지휘관간 통신 또는 원거리 소방차와 통신, 비중계채널 = 각 방면내 통신

#1	상황보고 체계

구분

주요내용

최초보고

◦ ‘소방종합상황실 운영지침 기준’ 제5조에서 정한 상황보고

◦ 서면, 모사전송, 컴퓨터 통신, 전화 등 가장 빠른 방법 활용

「소방기본법 시행규칙」 제3조 제2항에서 정한 사항

1. 다음에 해당하는 화재

가. 사망자가 5인 이상 발생하거나 사상자가 10이상 발생

나. 이재민이 100인 이상 발생한 화재

다. 재산피해액이 50억원 이상 발생한 화재

라. 관공서, 학교, 문화재, 지하철 또는 지하구의 화재

마. 관광호텔, 11층 이상인 건축물, 지하상가. 시장, 백화점, 종합병원 또는 화재경계지구에서 발생한 화재 등

바. 철도차량, 항구에 매어둔 1천톤 이상인 선박, 항공기 등

사. 가스 및 화약류의 폭발에 의한 화재

아. 다중이용업소 화재

2. 긴급구조통제단장의 현장지휘가 필요한 재난상황

3. 언론에 보도된 재난상황

4. 그 밖에 국민안전처장관이 정하는 재난상황

◊소방활동 중 공사상자가 발생하거나 민원이 발생한 사고

◊사망자가 5인 이상 또는 다중충돌로 사상자가 10인 이상 발생한 교통사고

◊피해면적이 3ha 이상으로 확산될 우려가 있는 산불

◊인근에 문화재가 위치하거나 주택 등이 있어 인명피해가 우려되는 산불

◊지진이 발생하여 인명피해가 발생한 사고

◊중앙119구조단 및 타 시도의 소방력 지원이 필요한 사고

◊시위, 테러, 다중이 모이는 행사․집회 등 소방력 지원이 필요한 사고

⇩

중간보고

◦ 재난상황의 변화에 따라 수시로 하는 보고

◦ 소방종합상황실 근무 및 운영기준 별지2호 서식 사용

* 대상물 현황(건축물 및 소방․방화시설), 소방시설 작동유무, 인명대피 현황, 관계자 인적사항, 보험가입 유무 등

⇩

최종보고

◦ 재난상황에 따른 소방활동이 종료된 후에 하는 보고

◦ 소방종합상황실 근무 및 운영기준 별지3호 서식 사용

* 재난발생의 일시․장소․원인, 재난으로 인한 피해내역, 응급조치 사항, 소방활동사항, 향후 조치계획 등

#2	상황관리 단계별 표준활동지침

상황관리단계		표준활동지침
도입부 공통질문을 통한 정보 획득		① (재난지역 파악) 정확한 재난지점, 재난종류, 주변에 중요한 건물 파악, 고속도로 및 터널 상․하행선 파악 등 ② (인명구조 및 연소상황 파악) 불꽃이 보이는지 여부, 내부에 사람이 있는지 여부, 사람들 대피여부, 출입문 잠겨있는지 여부, 소방차 진입에 문제가 있는지 여부 ③ (신고자 정보 파악) 성명, 전화번호 파악(신고자가 불쾌하게 생각 할 수 있으므로 최대한 친절이 응대)
⇩
소방차 출동지령		① (출동지령) 신고가 접수된 경우 즉시 출동을 원칙, 재난유형․위치․신고자 전화번호 확인하고 출동지령 * 신고자의 목소리만 듣고 접수된 신고가 장난 또는 허위 등이라고 단정하지 아니하고 우선 출동조치 ② (재난정보파악) 출동지시를 받은 소방대의 출동상황 확인, 현장의 재난상황 파악 출동대에 전파(대원의 안전과 관련된 사항은 우선 전파) * 현장지휘관과 통신수단 및 유관기관과의 비상연락수단 확보, 추가자원 파악․가동, 사상자 현황 및 이송․부상정도 파악 ③ (기록관리) 상황접수가 누락되거나 보고․조치가 지연되는 사례가 없도록 상황내용을 시간대별로 파악하여 보고 및 기록․유지 등
⇩
도착 전 조치 할 사항 안내 및 응급처치 지도 시행		① 소방차 출동 지시를 내린 후, 상황에 따라 필요한 조치를 할 수 있도록 신고자 또는 주변인에게 고지 ② 응급환자의 경우 구급전담 상황요원이 구급차 도착전 응급처치 지도 시행
⇩
마무리 안내 및 유관기관 협조요청		① 일반적인 경우에는 일상적인 마무리 안내를 하고, 다른 도움 요청 전화를 받아야 하는 경우 긴급 마무리 안내 * (예시) 소방차를 보냈습니다. 급한 상황이 있어 지금 전화를 끊어야 합니다. 어떤 변화가 생기면 즉시 다시 연락하세요. ② 필요한 경우 유관기관에 통보하고 협조 요청

SOP 501-1

위치정보 상황관리 표준절차

Ⅰ. 업무특성 및 문제점

□ 신고 접수단계에서 긴급성 판단 어려움

□ 기지국 기반 위치정보는 오차범위가 커 구조활동 애로

Ⅱ. 대응절차 및 기준

□ 이동전화로 위치조회를 요구할 경우 친절히 상담한다.

□ 조회요건 등 판단을 위해 신고자에게 안내‧문의(붙임)

□ 요청사유 및 신고자와 요구조자간의 관계 확인

□ 위치정보조회 제도, 기술에 대한 고지‧안내

- 허위신고 시 1,000만원 이하의 과태료 부과에 대한 사항

- 기지국, GPS, WiFi 3가지 방식으로 위치정보 조회가 가능

- GPS, WiFi 방식 조회 불가 시 오차범위가 큰 기지국 방식으로 조회되며, 휴대전화 비정상 종료 시 기지국 방식도 조회 실패

□ 위치정보조회 요청을 위한 정보 수집

- 신고자와 요구조자의 성명, 주민등록번호, 전화번호

- 수색의 용이성을 위한 나이, 인상착의, 탑승차량 등

□ 소방대원의 출동사실 안내, 출동대 수색

□ 조회결과(위치)는 요구조자의 동의없이 신고자를 포함한 제3자에게 안내 불가(위치정보법 제29조 제11항)

※ 단, 개인위치정보주체의 동의가 있는 경우 또는 긴급구조활동을 위하여 불가피한 상황에서 긴급구조기관 및 경찰관서에 제공하는 경우에는 가능

□ 위치정보 요청서는 3개월간 보관하고 수신한 위치정보는 상황종료 후 파기

#1	위치정보 상황관리 단계별 표준활동지침

단계별 처리사항		표준활동지침
요청사유 및 관계확인		‣급박한 위험으로부터 생명․신체를 보호하기 위함인지(긴급구조사항) 여부 확인 ‣요구조자와의 관계가 본인, 배우자, 2촌 이내의 친족, 후견인 인지 확인
⇩
고지․안내		‣허위 시 과태료 부과, 위치정보조회 기술적 한계 ‣신고내용의 녹취, 요구조자에게 문자 전송 ‣위치정보조회 요청에 필요한 정보 수집 ‣전화 또는 문자로 요구조자가 긴급구조상황인지 확인 - 요구조자의 부인 시 신고자에게 통보 후 종결
⇩
판단 및 결재		‣위치정보 요청의 결재는 자체 전결 규정에 따르는 것을 원칙으로 하되, 일과 이후 등에는 시‧도 절차에 따름
⇩
위치정보 요청 및 출동사실 안내		‣정확한 측위를 위해 위치정보 재차 요청 후 비교‧분석 결과를 출동대에 안내 ‣조회가 실패한 경우 상황실 신고 접수자는 그 결과를 요청자에게 통보 ‣조회결과에 따른 출동사실을 신고자에게 안내 ‣단, 조회결과(위치)는 안내 불가(위치정보법 제29조 제11항)
⇩
출동지령 및 수색		‣위치조회장소 인근 관할출동대 출동지령 및 수색 ‣단, 조회결과(위치)는 안내 불가(위치정보법 제29조 제11항)
⇩
결과안내 및 상황종료 처리		‣수색결과를 신고자에게 안내 ‣단, 조회결과(위치)는 안내 불가(위치정보법 제29조 제11항)

SOP 501-2

생활민원신고 통합에 따른 처리 절차

Ⅰ. 생활안전 민원전화 처리 기준

□ 기존 119신고와 새로이 통합되는 11종의 긴급전화간의 체계적인 기준 정립을 위해 신고처리의 우선순위를 결정한다.

□『1순위』/『2순위』/『3순위』(SOP 501 상황실 신고접수절차 참고)

□ 3가지 유형의 11종 긴급번호 119연계 신고의 선별방법을 숙지

□ 재난상황 신고 : 국민의 생명․신체․재산을 보호하기 위하여 소방 활동이 필요하거나 신고자가 소방 활동을 요청하는 신고

□ 3자 통화 대상 신고 : 재난상황 신고 또는 단순연결처리 신고로 명확히 구별하기 어려워 유관기관과의 상호 공조가 필요한 신고

- 신고자와 신고를 접수한 119 및 유관기관과의 전화연결을 통해 3자간 동시통화 상태로 처리

□ 단순 연결처리 신고 : 긴급한 상황이 아닌 단순한 민원상담으로, 그 내용이 소방관서 업무소관이 아닌 신고

Ⅱ. 신고유형별 119출동 및 조치

□ 유관기관과 합동출동

□ 산불, 태풍  등 자연재난으로 인명피해가 우려되는 사고신고

□ 가스, 전기, 수도 등의 사고로 인명피해가 우려되는 사고신고

□ 여성폭행, 노인학대, 아동학대, 청소년 폭력 등의 사유로 구급 출동이 필요한 신고(동시출동 어려울 경우 유관기관 통보)

□ 유관기관 지원출동

□ 상수도․가스․환경 등의 사고로 배수작업․유해가스 측정․환경오염방지 등을 위해 119의 지원출동이 필요한 경우

□ 현재 인명피해가 없으나 방치할 경우 인명피해 우려가 있는 경우

□ 일반 민원성 문의 및 신고전화는 단순연결 처리

Ⅱ.11종 생활민원 긴급전화

“121” 수도신고					‣수질검사와 옥내배관, 물탱크 관리상태 종합진단 신고 ‣단수, 누수, 요금, 검침, 수도사용량 문의
“128” 환경신고					‣대기환경오염, 수질생태계오염, 오수ㆍ가축분뇨, 폐기물 불법배출, 유독물을 배출ㆍ누출하는 행위 등 신고
“1577-1366” 이주여성상담					‣성숙한 다문화사회 환경조성 등을 위한 이주여성에 대한 전문상담 및 안내
“1366” 여성긴급전화					‣부녀자를 대상으로 현저히 곤란하게 할 수 있는 성폭행 등 불이익 또는 위험에 처하게 하는 행위 등의 신고
“1388” 청소년폭력					‣청소년의 신체폭력, 금품갈취, 사이버 폭력, 언어폭력 등 학교 내외에서 발생하고 있는 폭력으로 고통 받는 청소년 상담
“1544-4500” 가스안전공사					‣가스로 인한 위험함 사고를 방지와 시설의 설치·유지 및 안전관리에 관한 사항을 처리
지역도시가스					‣가스 공급시설과 가스 사용시설 설치유지 및 안전관리에 관한 사항
“1577-1389” 노인학대					‣노인에 대하여 신체적ㆍ정신적인 폭력 뿐 아니라, 경제적 착취 또는 가혹행위 등을 하는 행위에 대한 신고․상담
“1577-1391” 아동학대					‣성인(보호자포함)에 의하여 아동의 건강·복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 폭력, 가혹행위 등을 하는 행위에 대한 신고․상담
“1588-3650“ 자연재해피해					‣태풍 등 자연현상으로 인하여 발생하는 재해 ‣국가 기반체계의 마비와 전염병 확산 등으로 인한 피해
“123” 전기고장신고					‣전기상담‧고장신고

SOP 502

출동중 조치절차

Ⅰ. 출동대기절차

□ 출동대기는 교육(훈련), 행정업무, 조사(검사)업무 중에도 할 수 있으며, 소방관서 뿐만 아니라 도로상이나 대상처에서도 할 수 있음

□ 이러한 활동시에는 출동지령 방송이나 무전기, 전화기 등으로 출동지령을 받을 수 있도록 조치

□ 출동대기자들이 동시에 출동지령을 들을 수 없을 경우에는 출동지령을 접수하여 전파할 자를 지정

□ 출동대기중의 작업․운동․휴식 등은 즉시 출동할 수 있는 상태로 함

□ 소방차량 시동점검은 2회/1일 이상 실시

□ 장비점검은 출동복귀 후 그리고 2회/1일 이상 실시

Ⅱ. 차고출발절차

□ 출동지령을 듣지 못한 출동인원이 있는지 확인하고 출동지령을 전달함

□ 이동시 다른 대원과 충돌하지 않도록 뛰지 말고 빠른 걸음으로 이동함

□ 각 차량에 지정된 출동인원이 탑승하였는지를 확인한 후, 차문과 적재함문이 닫혀 있음을 확인

□ 운전원은 차량에 탑승하기 전에 차량의 앞과 밑의 이상 유무를 확인함

□ 전원이 출동할 경우, 청사 내 화기․전기 등 위험요인을 제거하고 외부침입 대책을 강구

Ⅲ. 긴급출동절차

□ 사이렌을 취명하고 경광등을 켜서 긴급출동 차량임을 알림

□ 지휘차를 선두로 출동 차량들은 가능한 끊김이 없도록 1열 유지

□ 무리한 대열유지로 안전사고 위험이 있을 경우 유연하게 조정

□ 도로교통법상 앞지르기금지 또는 끼어들기 금지구역에서는 안전에 유의하면서 앞지르기나 끼어들기를 함

□ 정지신호에도 계속 진행할 필요시, 선탑자(지휘관)의 승낙을 얻은 후, 다른 차량과 보행자에게 이를 충분히 알려 이들이 정지하면 서행으로 통과

□ 상황실과 수시 연락하여 추가정보를 계속 수집하면서 소방작전 구상

□ 현장접근시 선착대 선탑자는「연기 유동상태」「냄새」「화염」「차량이나 사람들의 이동․상태」「현장부근 분위기」등을 상황실이나 지휘관에게 보고

□ 해빙기 및 장마철 출동 시 운행

□ 현장도착하여 화재진압요원은 하차하여 현장 지반상태 확인 철저

□ 차량진입곤란여부 확인 후 현장까지 곤란한 경우 무리한 차량 진입보다는 호스를 전개하여 화재진압에 임함

□ 운전요원은 추가출동차량에 차량 진입곤란여부 신속한 상황전파

Ⅳ. 출동장비점검절차

□ 모든 소방장비(장구)는 재난대응활동에 즉시 활용될 수 있도록 함

□ 모든 장비(장구) 점검은 2회/1일 이상 하는 것을 원칙으로 함

□ 월별 또는 분기별로 종합․정밀 점검을 실시

□ 점검결과 이상이 발견되면 즉시 보고․수리․충전․대체수단마련 등의 필요한 조치를 취함

□ 점검과 병행하여 사용방법을 익히도록 함

SOP 503

현장도착시 조치절차

Ⅰ. 현장도착시 차량대기 및 분대명 지정

□ 재난현장 도착 시 선착대장(현장지휘관)의 지휘권을 확립하고 자원의 선택적 사용을 가능하도록 대응절차를 제시

□ 후착대의 선임자는 도착 즉시 지휘위치(현장지휘관)로 집결하여, 임무 지정을 받은 후 각 대별 임무를 수행

□ 단위 출동대가 4개대 이상일 경우, 공간 또는 임무별로 부대를 편성하고 담당 지휘관을 지정하여 지휘권과 지휘범위를 이양

□ 방면별 명명법 : 좌측소대, 우측소대, 후방소대, 전방소대

□ 지역별 명명법 : A 지역소대, B 지역소대, C 지역소대

□ 임무별 명명법 : 진압소대, 배연소대, 구조소대, 대피소대

□ 건축물의 층별 명명법 : 7층 소대, 8층 소대, 지하2층 소대

Ⅱ. 재난현장 상황정보 수집절차

□ 지휘관 등의 직접 관찰뿐만 아니라 재난피해 당사자, 시설 관계자, 소방 및 지자체 보유 자료 등 다양한 채널을 통해서 정보를 수집함

□ 재난피해 당사자, 대상처 관계자, 주민 등을 통해 정보를 수집

□ 필요시 정보수집 담당자 또는 담당참모를 지정

□ 소방관서, 시․군청 등에서 수집․관리하고 있는 정보를 적극적으로 활용함

□ 필요한 경우 경찰과 협력하여 정보를 수집

□ 형사적 문제가 인지될 경우 경찰에 통보

□ 건물 내 방재실이 있는 경우 최우선 확보하여 정보수집 및 수집된 정보 활용

Ⅲ. 재난현장 상황판단절차

□ 보유자원(소방력)의 양과 능력, 연소․위험물질누출․가스확산․붕괴 등 진행되고 재난현상의 규모와 질, 요구조자 수와 상태 등을 비교분석함

□ 재난현상을「제어(방어)할 것인가？」「제거(공격)할 것인가？」 「회피할 것인가？」를 결정

□ 인명 검색 및 구조, 인명대피, 물리적 파괴현상의 제거(제어), 2차 위험에 대한 안전조치등과 같은 소방작전의 목표 중 소방력을 어디에 집중하고 어떻게 배분할 것인가를 판단

□ 상황판단 항목과 절차를 제시하여 적절한 판단이 이루어지도록 하며, 체계화된 상황판단으로 판단실패를 최소화함

Ⅳ. 재난현장 차량부서기준

□ 공간적 제약이 없는 한, 재난대상물과 충분한 거리(10m이상, 고층건물은 건물높이 이상)를 유지함

□ 복사열․폭발 등의 위험이 있는 곳으로 소방차량을 접근시킬 때에는 방호대책(자위분무주수, 엄호물 등)을 강구하고, 차량을 즉시 이동시킬 수 있도록 부서

□ 굴절차․사다리차 부서시 주변에 장애물(가공전선, 연결통로, 간판 등)이 없는지를 반드시 확인한 후, 안전한 곳에 부서

□ 후착하는 소방차량 특히, 사다리차․배연차․화학차 등 특수차량의 부서공간을 확보하면서 부서

Ⅴ. 재난현장 임무부여절차

□ 지휘관은 재난상황과 출동소방력 등, 전체적 관점에서 임무를 부여함

□ 재난상황, 출동한 소방력의 수와 개개 소방력의 능력, 후착 소방력의 수와 개개 소방력의 능력 등을 충분히 고려하여 임무부여 방침(전술)을 결정

□ 임무가 중복 또는 상충되게 부여되지 않도록, 명령계통을 통일하고 최고 지휘관과 중간지휘관간의 지휘(역할) 범위를 명확히 함

□ 기존의 조직단위(기관․단체, 본부․서․119안전센터․구조대․근무조)를 임무단위로 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 필요에 따라서 기존의 조직단위를 통합․분리하여 새로운 임무단위를 편성․운영할 수 있음

□ 임무의 난이도와 양이 임무단위의 능력과 비례하도록 함

□ 임무단위의 역량이 과․부족할 경우 임무단위 또는 임무내용을 조정함

□ 부여된 임무(제1임무)가 종결되거나 수행할 수 없을 경우에 수행하여야 할 제2임무를 함께 부여

SOP 504

출동대 복귀절차

Ⅰ. 지휘관의 철수조치절차

□ 철수 명령을 받은 각 출동대 지휘관은 인원·장비를 점검한 후 종합상황실에 현장철수 보고를 하고 소속 관서로의 이동을 지휘하여야 하며, 복귀 시까지 교통법규 준수 등 안전을 관리함

□ 소방서나 119안전센터로 복귀한 각 출동대 지휘관은 다음 출동을 위한 소방차량 충수(充水) 및 주유, 공기호흡기 세척·충전, 전지 충전, 소모품 보충, 소방호스 교체·건조 등을 최우선 임무로서 수행하도록 함

Ⅱ. 출동대 복귀전 인원점검 절차

□ 단위부대 지휘관은 소속 대원들에 대해서 인원점검부에 의한 인원점검을 실시하며, 인원점검시 대원 수, 부상유무, 건강상태, 피로도, 오염상황 등을 확인함

□ 단위부대 지휘관은 인원점검 결과를 안전담당관이나 지휘관에게 구두 또는 전화, 무전기 등으로 보고

□ 필요시 현장대기 소방력을 지정할 수 있음. 현장대기 인력은 피로도가 가장 적은 대원이나 새로 투입된 대원으로 지정함을 원칙으로 하고, 책임자를 지정하고 정상적인 장비를 현장에 배치함

□ 현장정리가 완전하여 더 이상의 감시가 필요 없다고 판단될 경우 현장대기 소방력을 두지 않을 수 있음

□ 현장대기 소방력 책임자는 재발화방지 등 안전조치를 취하면서 현장에 대기하며 정기적으로 현장상황을 상황실이나 지휘관에게 보고하며, 완전 철수는 지휘관의 철수 명령에 따라 철수함

Ⅲ. 출동대 복귀전 장비점검절차

□ 재난현장에 남겨지는 장비가 없도록 하고 고장·멸실 장비와 소모된 물품의 양을 신속하게 파악하여 출동대비에 차질이 없도록 함

□ 단위부대 지휘관은 장비점검결과를 지휘관에게 구두, 무선통신, 서면 등의 방법으로 보고

□ 점검목록 기재 및 보고사항 : 멸실 장비의 종류 및 수량, 망실장비의 종류 및 수량, 전문적 수리를 요하는 장비의 종류 및 수량, 응급조치로 사용할 수 있는 장비의 종류 및 수량, 정상 장비의 종류 및 수량, 소모량 등

□  오염장비는 철수 전 현장에서 정화함

□ 다른 장소․대상을 오염시킬 가능성이 없거나, 정밀하게 정화할 필요가 있을 경우 소방서나 전문업체로 이동하여 실시할 수 있음

□ 철수가 곤란한 고장․오염․멸실장비는 별도의 처리반이 처리하도록 함

Ⅳ. 복귀전 현장인계절차

□ 재난 활동 이후 야기될 수 있는 법․행정적 문제와 민원발생을 최소화하기 위하여 현장 인계·인수절차는 이루어져야 함

□ 지휘관 또는 참모가 관계자를 만나서 필요한 설명(요청) 함

□ 원인규명이나 범죄수사를 위해서 현장을 보존할 필요가 있는 경우

□ 현장에 재발화․낙하물․붕괴․잔류가스 등 위험요인이 상존하고 있을 경우, 관계자에게 위험요인과 유의사항을 충분히 설명

□ 도난의 우려가 있는 경우 재난대상 관계자나 경찰공무원에게 현장을 확인시키고 인계

□ 이재민이 있는 경우 자치단체 공무원 또는 구호단체 관계자에게 이재민 발생을 통보

Ⅴ. 복귀시 도로주행기준

□ 재난현장에서 소방관서로 이동할 때에는 일반차량에 적용되는 도로교통법의 제반규정을 준수

□ 대열에 참여할 수 없는 저속차량은 별도로 주행할 수 있으며 무리하게 대열을 유지하지 않도록 함

□ 소방관서에 도착하면 도착사실과 이상 유무를 상황실에 보고

Ⅵ. 복귀후 장비수리절차

□ 모든 장비의 성능과 수량을 출동전의 정상상태로 신속하게 회복하여 출동대비에 차질이 없도록 함

□ 재난현장에서 소방관서로 복귀함과 동시에(휴식 전에) 재출동에 꼭 필요한 조치를 우선

□ 우선조치 사항 : 소방차량 충수, 공기호흡기 충전 등 안전장구 정비, 응급처치장비 등 장비 점검, 연료주입, 소방호스 적재 등

□ 피로도가 높거나 심각하게 오염된 대원은 휴식이나 정화를 하도록 함

□ 대원 전체의 피로도나 우선조치 작업시간을 고려하여, 교대로 작업과 휴식을 하도록 함

□ 정비시 자체정비, 외부업체 전문정비, 소모품 보충, 청소·세탁 장비 등으로 분류

□ 소모․멸실․망실 장비 중 비축 또는 대체 장비가 있는지 확인

SSG 1

(Standard Safety Guidelines)

현장 안전관리 표준지침

SSG 1-1

현장활동 시 주의사항(공통)

Ⅰ. 현장상황판단 및 인명탐색

□ 요구조자의 존재여부가 불명확할 때는 요구조자가 있다고 가정하고 확인 될 때까지 탐색

□ 인명검색은 탐문에 근거한 장소를 최우선으로 하되, 열․연기 때문에 어려울 때는 엄호 주수 하에 실시

□ 검색이 완료된 장소는 지휘본부 보고 후 출입구 등에 표시

□ 검색조를 교체 시 검색경로, 범위 및 내부 상황 등을 인계

Ⅱ. 현장진입 시

□ 화재현장으로 이동할 때는 낮은 자세를 유지

□ 출입문 주위는 장애물이 방치되지 않도록 조치

□ 지하실에 소방호스 연장 시 예비호스를 계단상단부에 배치

□ 지하실 출입구에 위치한 대원은 지하실 입구 1층 상황 감시

Ⅲ. 가스누출된 실내 진입 시

□ 공기호흡기 착용 후 가스의 종류 및 위험범위 등을 조사

□ 연기투시기, 탐조등 등은 실내 진입 전 실외에서 점등 후 현장진입

□ 창 개방 및 송풍기에 의해 가스농도를 폭발한계 이하로 조치

□ 진입대원 신원체크 및 즉시 구조할 수 있도록 예비대원 확보

□ 실내로 공급되는 전원스위치 및 가스밸브 차단

□ 방수복 등에 의한 정전기 발생을 막기 위해 물을 적시고 진입

□ 진입 시 신체 노출이 없도록 방호 조치 철저

□ 폭발에 대비하여 위험구역 및 경계구역을 설정, 일반인 접근 통제

Ⅳ. 인명검색 시

□ 화재가 상당히 진전되었거나 발화건물의 상태가 너무 열악하여 구조대원의 생명이 매우 위험한 경우 절대 진입 금지

□ 역화(Back draft)에 대비하여 적절한 배연 후 진입 시도

□ 항상 공기호흡기를 포함하여 완전한 보호복 착용

□ 항상 팀을 지어서(2인 1조) 활동하여야 하며, 지속적인 연락유지

□ 실내 입구에 표시를 하고, 방안 진입 시 회전방향 기억

□ 문을 개방하기 전에 손등으로 문을 만져 열기를 확인

□ 낮은 자세를 유지하고 조심스럽게 벽을 따라서 이동

□ 뜨거운 부분과 약해진 부분은 조심

□ 화재확대 가능성이 없을 시 창문을 개방하여 열과 연기를 배출

□ 방향을 잃었다면 벽을 따라 처음의 출입문 방향으로 이동

□ 투입된 모든 대원을 위한 2차 대피수단이 준비되어 있어야 함

□ 발화층 상층부에서 활동할 때는 언제든지 방수 할 수 있는 소방호스를 가지고 있어야 함

Ⅴ. 구조장비 선택 및 활용 시

□ 조작이 간단한 것, 확실하게 효과를 기대할 수 있는 것, 위험이 적은 안전한 장비를 우선적으로 선택

□ 무거운 장비를 설치할 때에는 튼튼하게 고정하고 안전사고가 발생하지 않도록 조치

□ 현장 전체의 상황을 확인. 가동 범위내의 안전 상황, 반대 측 상황, 오작동에 의한 위험성 등에 유의

□ 장비의 작동에 의한 반작용 등 2차 재해에 주의

□ 현장 진입 시 개인용 로프 휴대

SSG 1-2

임무별 안전관리 표준지침

Ⅰ. 현장지휘관

□ 현장도착과 동시에 건축물의 붕괴 및 낙하 위험성 등 반드시 현장안전평가 선행 후 대응방법 결정(현장안전평가)

□ 관계자 등으로부터 종합적 정보를 취득 대원과 요구조자 안전 최우선 고려하여 결정(정확한 상황판단)

□ 현장활동대원과 안전확보요원으로 구분하여 임무부여

□ 개인안전장비 착용상태 대원 상호간 교차점검, 현장안전점검관 확인점검, 지휘관의 최종점검 등 3단계를 거쳐 철저한 관리

□ 경계구역 설정(Fire-Line 등 안전선 설치) 일반인의 출입 차단

□ 유독가스 누출 및 폭발 또는 건물붕괴 등 대량피해의 위험성이 있다고 판단되는 경우, 인근주민 대피 등 안전조치 및 경찰 등 유관기관과 협조 경계요원 배치 주변 교통통제 및 통행차단

□ 방사성물질이나 독극물의 누출, 기타 특이한 사고 발생시 독단적인 판단으로 활동하지 말고 관계자 및 관련전문가, 유경험자 등의 지식과 기술을 적극 활용(현장 및 유관 관계자의 활용)

Ⅱ. 현장안전 점검관

□ 현장 안전관리와 관련한 제반사항 현장지휘관 보좌

□ 대원들의 안전장비 착용 및 건강상태 등 대원 안전관리상태 점검

□ 현장 활동사항 수시 모니터링, 필요한 안전조치 지휘관에게 즉각 보고(급한 경우 선조치 후보고)

□ 기상악화, 급물살, 지진 등에 따라 문제가 있을 것으로 판단되는 경우 즉각적인 구조방법 변경 등 선조치 후 보고

Ⅲ. 현장 활동대원

□ 안전관리는 대원 각자의 자기관리에 달려 있다는 것을 인식 평소 체력․정신력․담력․기술연마에 노력(자기관리 철저)

□ 현장활동에 임할 때 자의적인 행동 금지, 반드시 지휘관 명령에 따라 임무를 부여받아 수행. 단, 급박한 경우에는 선 조치 후 보고

□ 반드시 2인 1조로 활동 원칙으로 하고 현장안전이 확보되지 않은 상태에서 활동 금지

□ 현장활동시에는 반드시 핼멧, 안전화, 안전장갑(화재현장에서는 공기호흡기, 방화두건, 방화복, 보조호흡기 및 인명구조경보기 추가) 등 개인안전장비 착용

SSG 1-3

유형별 안전관리 표준지침

Ⅰ.일반구조

유형

표준지침

구조일반

◊활동환경이 열악하고 행동장애가 많아 2차적인 재해발생에 의한 대원의 부상 위험성이 높음

◦ 장비의 정확한 작동방법과 제원, 성능을 파악하고 취급

◦ 로프가 지나친 장력을 받지 않도록 주의해야 하며, 지지물 파손 등에 의한 2차사고 방지를 위해 안전한 장소 선정

◦ 현장에 설치한 로프나 와이어, 유압호스 등에 대원이 걸려 넘어지지 않도록 정리․정돈 철저. 특히, 야간에는 조명기구설치

◦ 장시간 활동 전개 시 주의력이 산만해지고 부상당할 우려가 있으므로 장시간 작업자는 교대할 수 있도록 조치

교통사고

◦ 현장에서는 흘러나온 유류 등으로 인한 미끄럼방지를 위해 흡착포, 모래 등을 뿌리고 작업 개시

◦ 차량 받침목 등으로 최대한 안정화, 고정화 조치 후 작업 실시

◦ 날카로운 부분은 보호조치하고, 차량 잔해물은 안전하게 제거

◦ 로프 등으로 활동구역(Fire-Line 등)을 설정하고 사고차량 고정

◦ 엔진정지, 배터리 단자 제거조치를 하고 가자재의 불꽃에 유의

◦ 화물차의 경우 불안정한 적재물의 사전제거, 고정 등 확실한 조치

◦ 윈치 등의 장비 설치시 2차 사고 예방 위해 안전한 장소 선정

◦ 하이브리드(전기)차량 등에 접근 시 절연장갑 등 완전한

보호 장구와 전면형 자급식 공기호흡기를 착용하고 활동하며 안전플러그를 제거한다.

맨홀, 지하탱크, 정화조 사고 등

◦ 밀폐된 공간에는 반드시 유독가스나 가연성 가스 등이 체류하며, 산소부족 현상이 일어난다고 가정하고 가스측정기를 사용하여 실내공기를 측정 후 활동

◦ 탈출구와 활동공간이 협소함으로 공기호흡기 사용한계시간 준수

◦ 방독면을 착용하고 진입해서는 안 됨. 방독면은 몇 가지 적응 가스에만 유효하기 때문

◦ 도장작업 중이거나 위험물 탱크는 폭발의 위험이 매우 크므로 공기호흡기 예비용기 등으로 신선한 공기를 불어 넣은 후 작업 개시

◦ 익사할 가능성에 유의

◦ 녹슬거나 삭은 계단 및 손잡이, 미끄러운 벽면에 유의

◦ 충분한 조명을 확보하되, 반드시 방폭 조명기구 사용

◦ 충분한 공기호흡기 예비용기 공급

엘리베이터 사고

◦ 갑자기 작동할 수 있으므로 스위치 임의조작 금지

◦ 항상 추락, 낙하물, 감전의 위험이 상존함을 인지

◦ 엘리베이터와 건물에 한 다리씩 걸치고 서 있는 행위 금지

◦ 화재건물에서 엘리베이터를 이용할 때는 화재층 위로 올라가지 않도록 특히 유의하고, 해당 층을 누르기 전에 2․3층을 눌러 제대로 작동하는지 확인

◦ 화재층 아래 2개층 이상에서 내려 계단을 통해 진입

◦ 엘리베이터 탑승 전 반드시 개인안전장비 100% 착용

전기관계 사고

◦ 전력차단이 확인되기 전까지는 통전 중인 것으로 가정하고 행동

◦ 절연 고무장갑 등을 착용하며 스위치 등 노출부에 접촉하지 않도록 주의

◦ 옥외에서 수직으로 내려간 전선은 통전하고 있는 경우가 있으므로 전력회사의 직원에게 전원을 차단시킨 후 행동

◦ 통전상태에 있는 요구조자는 전원을 차단한 후 구조, 긴급한 경우는 내전의 성능범위 내에서 안전을 확보하여 행동

◦ 침수된 변전실에서 구조활동을 할 경우는 먼저 전력회사 직원을 통하여 개폐기 등 전원차단 확인

◦ 전선을 함부로 절단하지 않도록 하며, 부득이 절단 시 한선 한선 따로 절단 한다.

◦ 고압선 주변에서 사다리차를 사용하는 경우 사다리 또는 작업 중인 대원이 전선에 접촉할 위험이 있으므로

- 전력회사에 송전 정지를 요청하고, 사다리 위의 대원과 기관원과의 연락을 긴밀히 하여 전선과 안전거리를 두고 활동

Ⅱ. 화재현장 인명구조

유형	표준지침
일반건물	◦ 대원의 안전확보를 최우선으로 하고 인명구조활동 전개 ◦ 지휘자의 명령 하에 행동하며 단독행동 금지 ◦ 급기측을 진입구로 설정 원칙(계단식 복도, 문, 창 등을 진입구로 확보) ◦ 화재진압 완료 후에 인명검색 철저 및 잔화정리 철저 ◦ 화재지점 상층 내부 연기질식 대비 인명검색 실시
고층건물	◦ 계단실로 통하는 방화문을 폐쇄하여 연기차단 및 피난경로 확보 ◦ 건물자체에 설치된 비상용승강기 등 소방용 설비 유효하게 활용 ◦ 화점 직하층에 활동거점을 설정하고, 필요한 기자재 집결
차량	◦ 불꽃을 발생시키는 구조장비 사용 자제, 유압장비 사용 ◦ 적어도 100m(야간시 200m) 전에 사고표지판을 설치, 차량 통제가 불가능한 경우 유도요원 반드시 배치 ◦위해요인 적재여부 확인 및 엔진 정지 후 작업 실시
지하	◦ 지하층 화재진압시 비상구개방 확인 ◦ 좁은 계단으로 진입 시 필수요원 만 진입
산림	◦ 급경사, 골짜기, 강한바람, 구르는 바위, 쓰러지는 나무 등에 주의 ◦ 바람을 등지고 불길이 약한 쪽으로 접근하며, 풍하측 및 경사면 위쪽 등 연소 확대 방향은 피한다. ◦ 불길에 휩싸인 경우 암석지대, 개울, 움푹 파인 곳, 이미 불탄 곳으로 대피 ◦ 소화활동 시에는 퇴로를 반드시 확보하며 혼자 고립되지 않도록 주의
유류(위험물)	◦ 부서는 높은 곳, 풍상 또는 풍횡으로 실시 ◦ 인접건물 연소방지 및 하천․하수구 등에의 위험물 유입을 방지 ◦ 폭발위험 존재시 안전거리 확보하며 활동하고 관계자도 경계선 안으로 진입 통제 ◦ 가스 측정기를 통해 가스누출 검측을 선행시켜 폭발 위험성을 확인하고 진입

Ⅲ. 각종 파괴활동 구조

유형	표준지침
파괴 시	◦ 고층 파괴 시 낙하물 위험요인 제거를 위해 지상과 긴밀한 연락 유지 및 경계구역 설치 ◦ 사다리 위에서 파괴 시 파괴부분이 안면보다 아랫부분 파괴 ◦ 방진안경, 헬멧후드를 활용하고 파편비산에 의한 부상 방지 ◦ 창유리 파괴시에 신체를 창 측면에 위치
문잠금 해체 시	◦ 문 개방시는 문의 측면에 위치해 내부 상황을 확인하고 개방 ◦ 가열된 철제문은 주수에 의한 증기발생에 주의 헬멧후드 착용
유리파괴	< 보통 얇은 판유리(두께 5mm 이하) > ◦ 유리의 상부에서 조금씩 파괴(파편 및 비상이 적음) ◦ 유리에 접착테이프, 모포 등을 붙여서 외부로의 비산을 방지 ◦ 진입로가 되는 창은 창틀에 잔존하는 유리파편을 완전히 제거 < 두꺼운 판유리(6mm 이상) > ◦ 두께가 불명확한 경우 1차로 가볍게 치고 유리에서 받은 반동력으로부터 파괴에 필요한 충격력의 배분 고려 ◦ 12mm 이상의 두꺼운 판유리는 가스절단기 또는 용접기로 급속 가열한 직후에 주수냉각을 실시해 열 파열이 생기게 해서 파괴 < 맞춤유리(합성유리) > ◦ 해머로 유리를 잘게 파괴한 후 깨진 금에 칼 등을 넣어서 플라스틱 막을 절단 또는 가스절단기, 산소용접기 등으로 가열해서 절단 ◦ 강화유리는 내충격력이 강하므로 예리한 도끼 등으로 파괴
천정 파괴	◦ 긴급파괴 시 이외는 전기배선의 스위치를 확인하고 실시 ◦ 회반죽(모르타르) 도장 천장은 낙하에 주의하고 방진안경을 착용 ◦ 천정파괴는 원칙적으로 방의 구석에서 실시하는 것을 원칙

Ⅳ. 건물 공작물 구조

유형

표준지침

공통사항

◊건물 부대시설 또는 공작물 사고는 작업위치도 불안정하고 장소도 협소하여 활동상 장애가 많고 대원의 2차적 사고 발생 위험도 높음

◦ 발코니, 베란다 등은 외관상 견고하게 보여도 쉽게 무너지는 경우가 있으므로 진입 전에 갈고리 등으로 끌어당기기도 하고 연장한 사다리를 흔들어서 강도를 확인

◦ 철제 트랩 등은 부식 우려가 있어 한 계단씩 강도를 확인 진입

- 무거운 장비를 휴대한 경우 가급적 다른 통로를 이용

◦ 로프 확보지점으로 활용하는 창틀과 기둥 등은 결속하기 전에 강도를 확인(로프의 경유점은 2개소 이상)

◦ 작업장소가 높고 협소한 경우 장비를 최소한으로 제한하고 활동공간 확보

높은 곳에서의 활동

◦ 높은 곳에서 활동할 때는 대원이 떨어지거나 파괴물 등의 낙하에 대원의 부상위험이 있으므로 안전로프를 결착 낙하를 방지하고 아래쪽에는 출입을 규제하는 등의 안전조치 실시

지하공작물

◊ 일반적으로 어둡고 협소하여 힘들고 큰 장비는 활용곤란

◊환기가 불충분하거나 유독물질에 대비 호흡보호에 만전

◦ 좁고 시야확보가 어려우므로 갈고리 등을 유효하게 활용하여 안전 확인

◦ 폐쇄된 지하공간으로 진입할 때에는 반드시 공기호흡기를 착용

Ⅴ. 수난구조

유형

표준지침

육상에서의 구조

◊연안․하천가․교량하부 등에서 사고가 발생 시 구조할 수 있는 거점이 불안정하면 물에 빠질 위험이 있음

◦ 사다리차를 활용하여 구조할 경우는 회전등에 의해 대원이 부상당할 위험이 있으므로 평탄하고 지반의 견고한 장소 선정

◦ 물속에는 금속 등의 위험한 물품과 부유물 등 장애물이 있으므로 맨발로 입수하지 않는다.

◦ 익수된 요구조자에 대한 접근은 구명자켓 또는 부환에 확보로프 연결 안전을 확보한 후 후면으로부터 신중히 접근,

선상 구조

◦ 승선하는 대원은 활동이 용이한 잠수복 등 적정한 복장 착용

◦ 물살이 새거나 급류현상을 보일시 접근을 금지하며 완만한

곳으로 돌아서 접근

◦ 승선 중 이동할 때는 자세를 낮추어 물속으로 빠지지 않도록 주의

◦ 구조현장 상황이 열악하고 사망추정 실종자 수색 등이 긴급하지 않은 경우 무리한 구조활동 자제

수중 구조

수중의 잠재적 위험요소를 피하기 위해 잠수에 앞서 잠수계획을 수립하고 그 한계 내에서 잠수하는 것이 그 무엇보다 중요

◦ 구조대원은 충분한 잠수교육 및 수준유지 훈련을 계속해야 한다.

◦ 절대 혼자 잠수 활동을 하지 않는다.(2인 1조 짝 시스템)

◦ SCUBA 잠수를 하는 동안 절대로 숨을 참지 않는다.

◦ 능력한도 내에서 잠수하며, 감압이 필요한 잠수는 절대 하지 않음

◦ 일반적으로 1일 3회(1인)이상 및 수심30m 이하로 잠수하지 않는다.

(자신이 내뱉은 공기방울보다 빠르게 상승하지 않는다.)

◦ 수중구조 시 육상과 줄신호를 주기적으로 주고 받아 구조상황 전파 및 대원 안전 확보

◦ 상승속도는 1분당 9m가(1초당 15cm) 넘지 않도록 한다.

유형	표준지침
수중 구조	◦ 매 잠수 후 상승도중 수심 5~6m지점에서 안전정지 3~5분간 실시 ◦ 상승할 때는 위에 지나가는 배나 다른 장애물들이 없나 살피며 천천히 상승한다. ◦ 일반적인 수중구조 활동시 공기통 속의 공기가 50㎏/㎠(700psi) 정도 남으면 상승하기 시작하며 잠수 활동 후 약간의 공기는 항상 남겨 두도록 한다. ◦ 얼음 밑 잠수 및 폐쇄공간 수중구조 활동시 공기통 속의 잔압은 싱글실린더 1/3법칙, 더블 실린더 1/6법칙을 준수하며 안전로프, 수중 릴 등을 이용하여 입.출수 지점을 숙지한다. ◦ 얼음 밑 잠수 등 수중에서 호흡조절기가 동결 될 경우 비상호흡을 하면서 출수 한다. ◦ 얼음 밑 잠수 활동시 영하 15℃ 이하 및 수심20m 이하, 거리 30m 이상에서는 잠수 활동을 금지한다. ◦ 감압병을 예방하기 위하여 잠수 후 비행기 탑승 대기시간을 준수한다. - 감압이 불필요한 잠수 후 → 12시간 후에 탑승 - 감압이 필요한 잠수 후 → 24시간 후에 탑승 - 3일 이상 연속 잠수 후 → 24시간 후에 탑승 ◦ 돌이나 흙탕물이 같이 쓸려 내려와 시야확보가 어려운 경우 수중구조 활동은 하지 않는다. (부유물로 인한 2차 사고 발생우려)

Ⅵ. 산악구조

유형

표준지침

공통사항

산악지역 구조활동은 장시간, 장거리 활동으로 체력소모가 많으며 급경사면이나 수풀, 계곡 등 위험요인 상존

◦ 등산길을 선행 대원은 후속 대원에게 낙석, 붕괴, 낙하 등 위험을 고지

- 수풀에서 행동할 때에는 보호안경 반드시 착용

◦ 지지점으로 활용할 나무나 바위 등은 강도를 확인하고 가급적 2개소 이상의 지지점을 확보

◦ 장시간 활동할 경우는 휴식과 교대를 번갈아 하여 피로경감

◦ 급경사면의 구조 시 헬멧 등을 장착하고 위쪽에 주의하면서 행동

- 또한 낙석이 발생한 때는 큰소리로 아래쪽의 대원에게 알리고 경사면의 직하를 피해 횡방향으로 대피

여름 산

◦ 장시간 활동할 경우 열사병 등을 방지하기 위하여 나무그늘 등의 시원한 장소에서 휴식을 취하며 수분을 공급

◦ 독사, 곤층 등으로부터 신체를 보호하기 위하여 노출부가 없도록 주의

◦ 손에 땀을 자주 닦아 미끄럼 방지에 주의하며, 경사면의 위․아래 대원이 있는 경우 상호 안전을 확보

겨울 산

적설과 결빙으로 활동 중 미끄러지지 않도록 장비를 구비하고 기상조건을 충분히 고려 행동

◦ 눈이 얼어붙은 등산길에는 크램폰(아이젠) 등으로 미끄럼을 방지하고, 상황에 따라서는 대원 상호간 로프를 확보 유지

◦ 방한복, 식량, 개인장비 등을 준비하고 대원의 체력을 고려한 보행속도를 유지하여 대열을 흐트러뜨리지 않도록 주의

◦ 보폭을 작게 하여 넘어지거나 추락하지 않도록 주의

◦ 눈 쌓인 경사면에서 행동할 경우 경사면 전반을 보는 위치에 감시원을 배치

- 감시원은 눈이 무너질 위험을 확인하면 경적 등으로 알려 항상 횡 방향으로 퇴로를 확보

Ⅶ. 특수구조

유형

표준지침

항공기사고

◦ 공항 내에 진입할 때는 반드시 공항 관계자 유도에 따라서 진입, 화재발생 위험을 예측하여 풍상, 풍횡 측으로 부서함을 원칙

◦ 엔진이 가동 중인 기체에 접근 할 때는 급․배기에 의한 사고를 방지하기 위하여 기체에 횡으로 접근

- 이 경우 기체의 크기에 따라 다르지만 여객기의 경우 엔진꼬리 부근에서 약 50m, 공기 입구에서 약 10m 이상의 안전거리 확보

◦ 누출되어 있는 연료와 윤활유가 연소할 우려가 있으므로 보호복, 보호장구 등으로 신체를 보호

토사붕괴

◊구조활동 중 재붕괴의 우려가 크고 작업이 진척되지 않아 장시간 걸리기는 등 2차적인 위험요인 상존

◦ 토사 제거 시 2차 붕괴가능성을 충분히 고려 재붕괴 위험이 있는 장소는 말뚝 및 방수시트 등으로 안전을 확보

◦ 반드시 감시원을 배치하고 2차적인 토사붕괴 발생에 대비해 토사 붕괴 방향과 직각의 방향에서 퇴로를 확보

◦ 일정시간을 정해 진압대원을 정기적으로 교체, 인접 구조대 등에 응원을 요청 교체대원 확보

폭발사고

◊폭발의 충격으로 인해 건물, 공작물 등이 불안정한 상태인 경우가 많고 재붕괴 등 2차적인 재해가 발생할 위험성이 높음

◦ 붕괴된 지붕, 기둥, 교량 등은 갈고리 등으로 강도를 확인

- 붕괴위험이 있는 기둥 진입하기 전에 제거 또는 로프로 고정

◦ 2차 폭발의 우려가 있을 때는 경계구역을 설정하여 인화방지 조치 및 가스의 희석․배출 등 안전조치

유형	표준지침
원전사고	◦ 대원은 옥소제를 복용하고, 필름뱃지에 이름표 부착 ◦ 현장 투입대원은 방사능보호복 및 측정장비 등 안전장비를 갖춘 후 인명구조 활동 실시 - 개인선량계를 바깥가운의 목 부위 부착하여 오염방지 - 오염 및 부분오염지역 진입 시 2대 이상의 선량계 사용하여 측정, 안전성 확인 후 진입여부 판단 - 대원의 피폭선량 최소화 조치에 만전을 기하고 총피폭선량(누적 피폭선량)을 지속적으로 관리 ◦ 오염지역(Hot Zone)은 방사능보호복 및 Level A 보호복 착용 ◦ 위험구역 체류시간을 제한하고 손상 또는 누출이 있는 용기에는 직접 접촉금지 ◦ 사용한 물은 오염된 것이므로 밀봉된 컨테이너에 저장 처리
화학테러	◦ 독성 및 농도에 따라 적절한 대원 방호(C → B → A급) ◦ 진화, 제염, 제독에 따른 오수(汚水)가 하천 등으로 유입되지 않도록 조치(희석에 의해 유해성이 상실될 수 있는 적은 양은 제외) ◦ 바람 부는 반대방향 또는 높은 곳으로 주민대피 유도 ◦ 현장활동 대원뿐 아니라 장비에 대해서도 제염·제독
생활방사선 검출	◦ 신고접수 및 현장도착시 가능한 상세하게 상황을 파악하여 그 내용을 원자력위원회 등 주관·유관기관에 통보 ◦ 현장 투입대원은 방사능보호복 및 측정장비 등 안전장비를 갖춘 후 인명구조 활동 및 검측 실시 ◦ 경찰 통제구역, 통제선(P.L), 소방 경계구역(F.L) 설치는 합동현장지휘소에서 상황 판단회의 실시후 설치․운영 ◦ 개인선량계, 탐지장비외 현장에서 사용하는 모든 물품은 밀봉(랩, 비닐 등) ◦ 작용제, 오염농도를 파악하기 전까지는 일정거리 유지 접근 ◦ 2차 오염방지를 위한 오염지역 출발시 비닐카펫 등 설치후 출입 ◦ 모든 현장활동은 비디오 영상촬영, 노트북에 시간대별 활동상황 기록

Ⅷ. 생활안전활동

유형

표준지침

공통

◦ 생활안전활동은 유형이 매우 다양하고, 통상 지면안착 상태가 아닌 불안여건 속의 경우가 많아 복합적인 위험요인이 상존

◦ 생활안전활동은 인명 소생을 위해 촌각을 다투는 통상의 구조‧구급 활동과는 달리 현장 상황에 대해 종합적으로 판단할 수 있는 여지가 있는 만큼 다양한 위험 요인에 대한 사전 예측으로 사고발생 방지 필요

벌집제거

◊무더운 날씨에 보호복장으로 인해 작업활동 상 기동성 저하

◊대부분 처마 밑, 나무 위 등 높은 환경에서 작업

◊대원이 벌에 쏘이거나 이를 피하려 할 경우 높은 위치에서 순간적으로 중심 상실

◊보호복을 입지 않은 대원 쪽으로 벌이 날아들어 공격

◊전신주 벌집의 경우 감전 우려

◦ 현장에 출동한 전 대원은 보호복 및 장구를 꼼꼼히 착용하고, 공중 작업의 경우 로프를 활용한 안전확보와 지지대 고정이 중요

동물포획

◊고양이의 경우 협소하거나 높은 공간에서 포획 작업

◊공격성이 있는 동물은 대원에게 직접 위해할 수 있는 상황

◦ 보호복 및 장구를 꼼꼼히 착용하고, 공중 작업의 경우 로프를 활용한 안전확보와 지지대 고정이 중요

◦ 공격성이 있는 동물은 마취 등 장비를 활용하여 포획하되, 주변으로의 2차 피해 우려 시 경찰에 요청하여 사살

고드름 등

위험시설 제거

◊고드름, 간판 등 높고 위험하고 미끄러운 환경에서 작업

◊연결된 구조물의 붕괴, 낙하물 또는 파편에 따른 2차 피해 우려

◦ 보호복 및 장구를 꼼꼼히 착용하고, 공중 작업의 경우 로프를 활용한 안전확보와 지지대 고정이 중요

◦ 2차 피해 등을 예방하기 위해 구조물 등의 결착, 낙하물에 따른 피해방지를 위한 주변 통제 등 필요

SSG 1-4

구급대원 감염관리 표준지침

Ⅰ. 책임구분

□ (소방서장) 구급대원 건강·후생에 대한 총괄관리 책임

□ 각 직무를 담당하는 간부에게 관리업무 위임가능

□ 감염관리실 1개소 이상 설치·운영

□ 구급장비 소독 및 장비공급 업무 전담 인력 1인 이상 배치

□ 감염방지위원회 구성·운영

□ (감염방지 간부) 구급담당 (팀장)

□ 감염방지대책의 수립·시행 및 분석

□ 발병여부 추적관리, 감염방지를 위한 교육 실시

□ 개인보호장비(참고1～3) 종류 및 적정비축량 결정

□ 전염성질병 노출가능성 평가 및 병원과의 네트워크 구축

□ 위험요소 분석, 이행상태 점검결과 분석

□ 구급대원 건강검진(연2회), 백신접종 계획 수립·실시

□ 119 구급대장(안전센터장)

□ 위험요소 도출, 이행상태 점검

□ 불안전한 행위의 교정 및 교육

□ 현장 및 안전센터 내에서의 안전규칙 준수 확인

□ 다음에 해당하는 구급대원의 현장활동 통제

- 건강검진 또는 백신접종을 받지 않은 경우

- 감염방지 교육을 받지 않은 경우

□ (구급대원)

□ 개인건강 및 안전은 궁극적으로 개인의 책임임을 인식할 것

□ 현장활동 중 개인 안전장비의 의무적 착용

□ 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉보고서 작성·제출

□ 구급차량 및 장비소독 실시

□ 전염성 질병(참고4) 증상이 있을 경우 구급대장(안전센터장)에게 보고

Ⅱ. 평상시 감염관리

< Ⅱ - □ > 구급활동 준비과정

□ 구급대원 건강상태확인(참고5)

□ 구급업무에 임하는 모든 구급대원은 정기 건강검진 필수

- 모든 구급대원은 정기건강검진을 받아야 함

- 건강검진항목 중 요추부 및 폐검사 : 1년 1회 정밀검사 필수

□ 감염방지위원회(참고6)는 감염방지를 위하여 필요한 경우 구급활동 통제

□ 구급대원 예방접종

예방접종		•B형간염, 인플루엔자, 파상풍, 디프테리아 •기타 국민안전처 장관이 필요하다고 인정하는 경우
기록관리		•인사기록카드와 같이 관리 - 구급대원 접종표, 건강검진기록표

□ 저장·소독·폐기 공간

□ 모든 안전센터는 다음 공간 별도 확보 및 시건장치 설치

- 장비소독실

- 미사용 환자보호용 장비 및 개인 감염보호장비 보관실

□ 소독장소(생물학적 위험성 표시)

- 적절한 조명 및 배기시설, 장비를 건조시킬 수 있는 선반

□ 감염성 물질의 폐기

- 환자이송 병원을 통하여 즉시 분리 폐기

□ 세탁실

□ 작업복(기동복)의 세탁

- 안전센터 내 구급대원 전용세탁기를 비치·세탁    * 타 대원의 감염방지

□ 모든 구급대원은 여분의 작업복(기동복) 구비

Ⅱ. 평상시 감염관리

< Ⅱ - □ > 일반적 구급활동

□ 매일 근무교대 점검 시 구급차 내 장비류 및 내부소독 실시

- 구급차 내 소독장비(오존소독기, 플라즈마 소독기) 및 알코올 소독제 등 사용

□ 안전한 업무수행

- 오염된 장갑으로 자신의 얼굴을 절대 만지지 말 것

- 구급차 차량 표면에 불필요한 접촉을 하지 말 것

- 오염된 PPE*를 착용한 구급대원이 응급실로 들어가지 않도록 해당 의료기관 인력이 응급실 문 앞에서 환자를 인수토록 조치

* PPE(Personal Protective Equipment) : 개인보호장비

- 의료기관에 환자를 인계한 후 손위생을 실시하고, 사용한 PPE는 의료폐기물로 처리

□ 모든 환자와 접촉할 경우 일반적 주의절차 준수

- 환자의 혈액·생체분비물·조직은 잠재적으로 전염성을 보유하고 있음

□ 구급대원은 각 상황에서 최대한의 개인보호장비 착용

- 환자에게 전염성 질병을 가지고 있다는 것을 의미하지는 않음을 고지

- 제거한 개인보호장비는 물이 새지 않는 통에 보관

□ 손씻기(감염방지에 가장 중요)

- 환자를 접촉한 경우, 개인보호장비를 벗은 후

- 잠재적인 감염성 물질을 취급한 경우, 장비세척 및 소독 후

□ 공기에 의한 전염성 질병이 의심환자 환자 이송

- 마스크나 방진마스크 착용, 구급차의 창문을 열고 환기시설 가동

□ 환자의 비밀보호

- 현장에서 어떤 의료정보도 누출 금지

- 언론에 대한 정보제공은 소방기관의 공보관에 의하여 전달

Ⅲ. 감염병 발생시 감염관리(참고7)

< Ⅲ - □ > 감염병 의심환자 이송

□ 환자가 기침하는 동안 분비물 전파를 막기 위해 구급차에 환자용 수술용 마스크를 상시 비치

□ 감염 위험을 줄이기 위해 최소한의 구급대원 탑승

□ 발열이나 호흡기 증상이 있는 환자 탑승 시 수술마스크 착용시킴

□ 운전석과 의심환자 탑승석 사이 격벽으로 된 구급차를 이용하며, 차량 반입 외부 공기유입을 최대화할 수 있도록 재순환모드로 차량 환기장치 설정

□ 별도 구획 및 환기 없이 차량을 사용해야하는 경우, 외부 공기 통풍구를 열고 가장 높은 설정으로 후면 배기 팬 전원을 켜서 사용

□ 병원 이송 전에 기침을 유발하는 시술(기계환기, 흡입기) 피할 것

□ (감염병 의심환자 이송 시 주의사항)

1) 개인보호장비 착용 철저

- 운전자는 마스크와 장갑 착용(필요시 개인보호장비* 착용)

* 일회용 가운, 장갑, 눈 보호장비(고글 또는 안면보호구), 호흡기 보호장비(N-95 이상의 마스크)

2) 환자는 상태에 따라 눕히거나 앉은 채로 이송

3) 병원 도착 전 이송 병원으로 사전 연락을 취하여 내원준비 철저

4) 사용한 개인보호장비는 의료용 폐기물 봉투에 넣은 후 의료폐기물 처리업자를 통하여 소각처리  * 구급차에 의료용 폐기물 봉투 비치

5) 이송 후 차량내부는 소독제를 이용하여 소독, 소독수행자는 개인보호장비 착용 철저

Ⅲ. 감염병 발생시 감염관리(참고7)

< Ⅲ - □ > 전염성 물질에 노출된 경우

□ 구급대원

- 노출된 부위를 비누를 사용하여 깨끗하게 세척

- 다른 대원과의 격리

- 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉보고서(참고8) 작성, 구급대장에게 보고

․주사바늘에 찔린 경우, 잠재적으로 전염성 물체에 의하여 베인 경우

․혈액 또는 기타 잠재적으로 감염성 물체가 눈·점막·상처에 튄 경우

․포켓마스크·one-way valve 없이 입 대 입 인공호흡 실시한 경우

․구급대원이 느끼기에 심각하다고 판단되는 기타 노출

․자료첨부(활동 세부내용·감염경로·사용한 개인보호장비에 관한 사항)

□ 119 구급대장(안전센터장)

- 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉보고서를 검토, 소방서장에게 보고

□ 소방서장

- 보고서 검토, 감염의 가능성이 있다고 판단되는 경우 즉시 권역응급의료센터(기관)의 의료인의 검사를 받도록 조치

- 병원으로 이송된 전염병 환자를 추적

․병원측에 감염성 질병에 노출되었음을 통보, 감염성질병 판정 요청

- 의료기관으로 하여금 감염병 환자 정보 요청

․해당 감염병 환자를 이송한 구급대원으로 하여금 즉시 검사 조치

- 노출된 구급대원에 대하여 장기간 발병여부 관리

- 질병관리본부와 관계기관 통보협의 및 구급대원 추적검사

․구급차로 이송된 환자가 공기·혈액 등으로 전염 가능한 질병 진단받은 경우

․질병관리본부와 관계기관에 통보하도록 협의

․통보를 받았을 경우 해당 구급대원 추적 검사받도록 관리

Ⅲ. 감염병 발생시 감염관리(참고7)

< Ⅲ - □ > 이송 후 차량 관리와 소독

□ 권고되는 의료폐기물 처리를 위한 표준운영절차를 따름

□ 사용한 린넨을 재처리하기 위한 표준운영절차를 따름

□ 차량에서 더러워진 린넨을 제거할 때 적절한 PPE를 착용하고, 린넨을 털지 말 것

□ 표준 운영절차에 따라 차량 청소와 소독을 실시하고, 청소하는 동안 일회용 가운 및 장갑 착용, 사용 후 의료폐기물로 폐기

※ 환자의 구토물 등이 있을 경우 권장된 PPE를 모두 착용

□ 환자가 접촉하였거나 환자치료를 위해 허가된 소독제로 제조사의 사용권장방법에 따라 오염된 표면 청소 및 소독

< Ⅲ - □ > 직원 모니터링

□ 이송환자가 감염병 의심증상 있는 경우 즉시 보고

□ PPE를 제대로 착용하지 않고 감염병 (의심)환자와 접촉‧노출된 직원은

- 업무를 즉시 중지하고 자가격리

- 지휘체계 보고 및 해당 보건소에 알림

- 보건소에서 접촉일로부터 일정기간 일일 능동 모니터링 실시

< 감염병 의심환자의 밀접접촉자 자가격리 해제기준 >

•의심환자가 확진환자가 아닌 것으로 최종 확인된 경우, 밀접 접촉한 직원은 자가격리를 해제하고 일상생활 복귀 가능

•의심환자가 확진환자로 최종 확인된 경우, 밀접 접촉한 직원이 의심환자와 접촉한 날로부터 일정기간 모니터링을 완료하였고 증상이 없다면 자가격리 해제하고 일상생활 복귀 가능

참고 1. 개인보호장비

□ 개인보호장비(PPE *, Personal Protective Equipment)

* 질병관리본부 권고안

□ 감염병 (의심)환자를 다루는 응급의료인력은 환자와 같은 영역에 있게 된다면 PPE를 착용하고 표준주의, 접촉주의 등 감염관리 규칙을 준수

혈액을 통한 전파를 차단하기 위한 기본적인 지침(손씻기, 개인보호장비 착용, 폐기물 적정 처리 등)

환자 또는 환자 주위환경과 접촉할 시 전염될 가능성이 있는 경우

□ 개인보호장비는 N95 이상의 마스크, 일회용 장갑, 가운 또는 전신보호복, 눈 보호장비(고글 또는 안면보호구), 신발덮개를 기본적으로 사용하되 감염원 노출 상황에 맞는 개인보호장비 활용 가능

□ 운전석과 의심환자 탑승석이 물리적으로 차폐된 구급차를 운전하는 운전자가 직접 의심환자와 접촉을 하지 않는 경우 이송 중 N95 마스크와 장갑 착용

- (구급대원) N95마스크, 장갑, 가운(전신보호복), 고글 또는 안면보호구

- (구급 운전원) N95마스크, 장갑

□ 개인보호장비 사용에 대한 일반적 주의사항

□ 개인보호장비는 적절하게 착용되었을 때에만 감염을 막을 수 있음을 인지

□ 개인보호장비를 병실에서 착용하지 않아야 하며, 별도의 갱의실에서 개인보호장비를 완벽히 착용한 후, 병실에 입실 전 착용상태를 다시 한 번 확인함

□ 오염된 개인보호장비는 적절히 봉인하여 폐기하고, 재사용해야 되는 경우는 소독함

□ 개인보호장비 착용이 손씻기 등과 같은 개인위생을 대치할 수 없으므로 개인위생관리에 최선을 다해야 함

보호복과 덧신		N-95 마스크		고 글		일회용 장갑

참고 2. 개인보호장비 착 ․ 탈의순서

□ 개인보호장비 착의(착용) 순서

ㅇ 손씻기 → 방수가 되는 개인보호복(가운) → N95 마스크 → 눈 보호장비(고글 또는 안면보호구) → 개인보호복 모자 착용 → 덧신 착용 → 일회용 장갑(옷소매가 장갑 안으로 들어가도록 착용)

□ 개인보호장비 탈의 순서(미국 CDC* 지침 참조)

* 미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention)

ㅇ 장   갑

- 장갑을 낀 손으로 반대편 장갑의 외부를 잡고 벗긴다.

- 장갑을 낀 손으로 제거된 장갑을 잡는다.

- 장갑을 벗은 손의 손가락을 반대쪽 손목

부분에 넣는다.

- 안쪽이 밖으로 오도록 밀어내고 쥐고 있던

장갑을 함께 감싸 폐기

ㅇ 가   운

- 끈을 푼다.

- 목과 어깨에서 멀리 가운을 잡아당기고

가운 내부만 만지도록 한다.

- 오염된 바깥 부분이 안쪽으로

오도록 말아서 벗어 생물위해봉지에 담는다.

ㅇ 눈 보호장비(고글 또는 안면보호구)

- 앞면을 만지지 않고, 머리 또는 귀쪽 부분을 잡고 제거하여 처리

ㅇ 마 스 크

- 마스크를 30㎝ 이상 앞으로 당긴 후

머리 뒤로 젖힘

- 안경을 착용하고 있는 경우 마스크를

30㎝ 이상 앞으로 당긴 후 다른 손으로

마스크 쪽의 고무줄을 옆으로 벌려서

안경이 떨어지지 않도록 주의

참고 3. 구급차 탑승요원 개인보호장비 관리 체크리스트

1. 구급차 탑승요원 성명 :

2. 일반기준

○ 모든 구급차 탑승요원은 개인별로 아래의 보호장비를 구비하여야 한다.

개인보호장비	기준	구비여부
개인보호장비 가방	개인별 성명이 적힌 가방으로 보호장비가 들어갈 정도의 크기	□예 □아니오
일회용 장갑	비닐보다 멸균 처리된 제품. 여분의 장갑 구비. 재사용 금지	□예 □아니오
소독용도의 고무장갑	여분의 장갑 구비	□예 □아니오
가죽제 안전장갑	날카로운 물체 등이 있는 곳에서 활동해야 할 경우	□예 □아니오
멸균장갑	병원의 수술용 장갑	□예 □아니오
일반마스크	공기를 매체로 하는 전염성 질병이 의심될 경우. 출동요원과 환자모두 사용. 여분의 마스크 준비	□예 □아니오
개인용 포켓마스크	공기를 매체로 하는 전염성 질병이 의심될 경우	□예 □아니오
안 보호경(고글)	얼굴에 생체 분비물이 튈 수 있는 경우	□예 □아니오
얼굴 전체를 가릴 수 있는 면체	얼굴에 생체 분비물이 튈 수 있는 경우	□예 □아니오
앞치마	방수성이 있고 다리를 덮어야 한다	□예 □아니오
팔꿈치보호대	방수성이 있어야 한다	□예 □아니오
위생모	머리카락을 가릴 수 있어야 한다	□예 □아니오
분비물이 침투하지 못하는 가운	출혈이나 환자의 체액등의 분비물이 많은 경우	□예 □아니오
날카로운 물체를 보관 하기 위한 용기	뚜껑이 있고, 잘 뚫어지지 않으며, 물이 새지 않아야 한다. 또한, 색깔로 표기하고 생물학적 위험성을 표시하여야 하며 항상 사용 가능하여야 한다.	□예 □아니오
물이 새지 않는 폐기통	폐기물이나 분비물 처리시	□예 □아니오
신발덮개	방수처리된 것일 경우 더욱 좋음	□예 □아니오

참고 4. 구급대원이 노출될 수 있는 전염성 질병표

질 병 명	감염경로	백신유무	증 상
에이즈/HIV	주사바늘, 점막(눈, 입)에의 혈액 튀김, 상처에의 혈액접촉	무	열, 야간발한, 체중감소, 기침
수두	호흡분비물, 수포와의 접촉	무	열, 발진, 수포
설사	배설물, 입	무	설사
풍진	호흡분비물	유	열, 발진
A형 간염	배설물, 입	무	열, 식욕부진, 황달, 피로
B형 간염	주사바늘, 점막(눈, 입)에의 혈액 튀김, 상처에의 혈액접촉, 구강대구강 인공호흡	유	열, 피로, 식욕부진, 오심, 두통, 황달
C형 간염	상 동	무	상 동
D형 간염	상동, 과거 또는 현재의 B형 간염바이러스에 따라 다름	무	B형 간염이 합병증, B형 간염의 심각성을 증가시킬 수 있음
non-A, non-B형 간염	경로가 다른 몇가지 바이러스	무	열, 두통, 피로, 황달
단순포진 (Herpes Simplex)	점막의 접촉, 감염에 있어 손가락은 특히 위험 있음	무	입주변의 피부상처
대상포진	습성 상처와의 접촉	무	피부상처
인플루엔자	공기	유	열, 피로, 식욕부진, 오심, 두통
이	머리와 머리의 접촉, 직접 접촉(통상 성적) 또는 속옷의 공동사용	무	심한 가려움증, 2차 감염
홍역	호흡분비물, 콧물․가래와의 접촉, 전염성 강함	유	열, 발진, 기관지염
수막염	호흡분비물(바이러스성은 배설물, 입)	무	열, 심한 두통, 목경직, 목통증
단구증가증	호흡분비물 또는 타액	무	열, 목통증, 피로
이하선염	호흡분비물 및 타액접촉	유	열, 이하선의 부음
살모넬라증	음식물	무	열, 복통, 설사, 오심, 잦은 구토의 갑작스런 발병
옴	가까운 신체접촉	무	가려움, 손가락․손목․발목 등 접히는 부분의 작은 선상 흔적
매독	원칙적 성적접촉, 드물게 수혈	무	생식선 및 피부장애, 신경변성
폐결핵	공기	무	열, 야간발한, 체중감소, 기침
백일해	공기, 구강상처와의 직접접촉	유	야간 심한 기침, 기침이 가라앉고 나면 그르렁거림

참고 5. 감염방지 위한 구급차 탑승요원 건강관리 체크리스트

구급차 탑승요원 소속 :            성명 :

항목	종류	시행 및 이수 여부	현재 감염 및 질병 여부	완치 여부	비고
예방접종	B형 간염	□예 □아니오	□예 □아니오	□예 □아니오
	인플루엔자	□예 □아니오	□예 □아니오	□예 □아니오	매년 1회 접종
	풍진	□예 □아니오	□예 □아니오	□예 □아니오
	파상풍	□예 □아니오	□예 □아니오	□예 □아니오
	디프테리아	□예 □아니오	□예 □아니오	□예 □아니오
질병	결핵 검사	□예 □아니오	□예 □아니오	□예 □아니오	의사소견 필요 매년 1회 실시
정신건강	외상후 스트레스장애 상담 검사	□예 □아니오	□예 □아니오	□예 □아니오	매년 1회 이상 실시
교육	감염방지 보수교육	□예 □아니오			매년 1회 이상 실시

참고 6. 감염방지위원회 구성 및 운영

위원회 구성		•위 원 장 : 소방서장 / •간 사 : 구급담당 (팀장) •위 원 : 과장 2인 (당연직 : 예산부서 과장) •구급대원 : 대표 2인 •자문의사 : 1인
위원회 운영		•회의는 반기 1회 개최 (필요시 수시 개최) •감염방지 평가 - 반기 1회, 실시 후 10일 이내에 소방서장에게 제출
주요내용		•건강유지 - 채용신체검사, 정기검진, 면역주사 - 지속적인 건강평가, 감염직원 지원프로그램, 의료기록 •현장활동 및 회복 - 감염방지훈련, 개인 안전장비의 비축 및 유지관리 - 현장활동, 홍보, 정보제공 - 귀소 후 청소·살균·소독, 개인안전장비 유지관리, 폐기기법 •(노출 이후) 통보·확인·치료 및 사후관리·기록, 보존 •(근무처 관리) 주방·대기실·욕실·세탁실·장비보관-소독-폐기 •(예산 편성) 구급대원 보호장비 및 기기 등의 소요예상 수립

참고 7. 감염방지 위한 구급차 탑승요원 행동단계별 체크리스트

행동상황	감염방지활동	시행여부
출동 전 단계	항시 개인 보호장구를 준비한다	□예 □아니오
	출동 전 환자용 시트를 새것으로 교체 한다	□예 □아니오
	차량이나 장비가 소독되었는지 확인 한다	□예 □아니오
현장활동 단계	모든 환자와 접촉할 때는 감염방지를 위한 일반적인 주의절차를 준수 한다	□예 □아니오
	최대한의 개인 보호 장비를 착용한다.	□예 □아니오
	생체분비물의 튀김, 분출을 최소화 한다.	□예 □아니오
	항상 현장상황에 대처하는데 필요한 최소인원을 투입 한다	□예 □아니오
	다음과 같은 경우에 비누로 10~15초 동안 반드시 손을 씻는다.
	- 개인 보호장비를 벗은 후	□예 □아니오
	- 환자를 접촉한 후 매번	□예 □아니오
	- 잠재적인 감염성 물질을 취급한 경우	□예 □아니오
	- 장비세척 및 소독 후	□예 □아니오
	- 화장실을 이용한 후	□예 □아니오
	- 식사하기 전	□예 □아니오
	- 음식을 준비하기 전후	□예 □아니오
	현장에서는 식사, 음료수 섭취, 흡연, 콘택트렌즈의 착용, 화장을 하지 않는다.	□예 □아니오
	사용한 주사바늘과 날카로운 물체는 해당 용기에 버린다.	□예 □아니오
	가능하면 일회용 소생장비를 사용한다	□예 □아니오
	전염성 질병이 의심되는 환자는 가능한 한 마스크나 방진마스크를 착용시키고 이송한다.	□예 □아니오
	개인 보호장비를 착용하였을 때는 현장을 떠난 뒤에 빨리 벗는다	□예 □아니오
	벗은 보호장비는 물이 새지 않는 통에 담는다	□예 □아니오
	감염 가능성이 있는 모든 환자 보호장비는 폐기하고 가능한 한 재사용을 하지않는다.	□예 □아니오

참고 7. 감염방지 위한 구급차 탑승요원 행동단계별 체크리스트

행동상황	감염방지활동	시행여부
전염병 환자를 다룰 경우	소각할 수 있는 일회용 장비와 물품을 사용한다	□예 □아니오
	깨끗한 작업복을 착용한다	□예 □아니오
	외과용 마스크를 착용하며, 환자에게도 착용시킨다.	□예 □아니오
	재사용할 수 있는 것은 사용 후에 깨끗이 소독시킨 후 사용한다.	□예 □아니오
	환자를 처치할 때마다 손을 철저히 씻는다	□예 □아니오
	환자에게 사용된 것 중 오염되었거나 감염된 것들은 이중가방(적당한 봉투, 봉지)에 담아서 폐기물통에 버린다	□예 □아니오
	소독된 포로 상처를 감싸고, 소독된 침대보로 환자를 감싼다.	□예 □아니오
	재사용이 가능한 장비는 소독용 비누(세제)로 씻어 준다	□예 □아니오
	백-밸브처럼 작은 장비는 소독용 압력기에 넣어 소독한다	□예 □아니오
	침대나 침대받침이 오염되었다면 햇빛에 말려서 소독한다.	□예 □아니오
	근무복을 벗을 때에는 오염물의 확산을 최소화하기 위하여 안과 밖을 뒤집는다.	□예 □아니오
	전염병 환자에 노출된 의복은 뜨거운 비눗물로 세탁한 후에 건조기로 말린다. 다른 세탁물과 함께 세탁하지 않는다.	□예 □아니오
	구급차는 항상 깨끗이 유지하고, 모든 분비물이나 내용물은 즉시 물로 씻어 낸 후 소독제로 닦아 낸다.	□예 □아니오
	피부염이나 피부에 상처가 있는 경우 환자를 직접 만지거나 환자로부터 나온 검체를 다루는 일을 하지 않는다.	□예 □아니오

참고 7. 감염방지 위한 구급차 탑승요원 행동단계별 체크리스트

행동상황	감염방지활동	시행여부
전염성 물질에 노출된 경우	노출된 부위를 비누를 사용해서 깨끗이 씻는다.	□예 □아니오
	아래와 같은 경우 즉시 상급자에게 보고하고 접촉보고서를 작성한다.	□예 □아니오
	- 주사바늘에 찔린 경우	□예 □아니오
	- 잠재적으로 전염성 물체에 의해 베인 경우	□예 □아니오
	- 혈액 또는 기타 잠재적으로 감염성 물체가 눈, 점막 또는 상처에 튄 경우	□예 □아니오
	- 포켓마스크나 one-way valve가 없이 구강 대 구강 인공호흡을 실시한 경우	□예 □아니오
	- 요원이 느끼기에 심각하다고 판단되는 기타 노출	□예 □아니오
	감염의 가능성이 있다고 판단된 경우 인지한 즉시 의료인의 검사를 받는다.	□예 □아니오
	병원으로 이송된 전염병 환자를 추적하여 병원 측에 전염성 질병에 노출되었음을 통보하고 전염성 질병의 판정을 요청한다.	□예 □아니오
	노출된 경우 장기간 발병여부를 관리 한다.	□예 □아니오
원대복귀 후	오염된 장비를 치우고 깨끗한 장비로 교체한다	□예 □아니오
	차량에 있는 개인 보호 장비의 물품은 새것으로 다시 채운다.	□예 □아니오
	오염된 장비는 반드시 소독실에 저장하고 세척과 소독은 가능한 한 빨리 한다.	□예 □아니오
	현장 활동 간에 발생한 일회용 장비 및 생물학적 위험성이 있는 폐기물은 적절한 용기에 담아서 생물학적 위험물질 보관 장소에 저장 한다.	□예 □아니오

참고 7. 감염방지 위한 구급차 탑승요원 행동단계별 체크리스트

행동상황	감염방지활동	시행여부
원대복귀 후	날카로운 물체를 담는 용기가 가득 차면 뚜껑을 닫아 생물학적 위험물 폐기장소에 보관 한다.	□예 □아니오
	오염된 장비나 물체와 접촉할 때는 항상 장갑이나 개인보호장비를 착용 한다.	□예 □아니오
	세척이나 소독 중에는 음식 및 물을 먹거나 담배를 피우거나 콘택트렌즈를 만지거나 화장을 하지 않는다.	□예 □아니오
	소독은 정해진 소독제를 사용하여 시행한다	□예 □아니오
	고장난 장비를 정비하기 위해 보낼 때는 미리 소독한 후에 보낸다.	□예 □아니오
	세척이나 소독을 할 경우에는 제조사의 지침에 따른다.	□예 □아니오
	오염된 구급차의 시트는 귀소 즉시 소독 한다.	□예 □아니오
	오염된 작업복은 깨끗한 것으로 갈아 입는다	□예 □아니오
	생체 분비물이 몸에 묻은 경우 샤워 한다.	□예 □아니오
	오염된 작업복은 안전센터 내에서 뜨거운 물로 세탁하고 어떠한 경우에도 오염된 작업복을 세탁하기 위해 집에 가져가지 않는다.	□예 □아니오
	소독 간에 발생한 감염성 폐기물은 적당한 용기에 담아 생물학적 위험물 폐기지역에 보관한다.	□예 □아니오

참고 8. 감염성 질병 및 유해물질 등 접촉 보고서

■ 119구조·구급에 관한 법률 시행규칙 [별지 제9호서식]
감염성 질병 및 유해물질 등 접촉 보고서	결재	부대장 (부센터장)	대 장 (센터장)
소방서 구조대·구급대·안전센터
성명		계급		주민등록번호		-
구조·구급활동 일지 일련 번 호		접촉 일시		접촉지역 주 소
사고 유형	[ ]화학반응	[ ]누출	착용복장 (복수 선택 가능)	[ ]화학보호복	[ ]공기호흡기
[ ]방화복	[ ]보호안경
[ ]화재현장	[ ]폭발
[ ]기동복	[ ]장갑
[ ]유증기	[ ]구조·구급
[ ]기타( )	[ ]마스크
활동영역	[ ]통제지역	[ ]제한지역	현장오염 제거	[ ]예	[ ]아니요
[ ]안전지역	[ ]구조·구급차량
[ ]기타( )
주된 증상 및 생체징후 (보고 당시)	주된 증상:
혈 압:	맥 박:	호 흡:	체 온:
자각증상
감염경로	[ ]주사바늘에 찔림	[ ]호흡	[ ]혈액	[ ]기타( )
접촉시간 (분)	[ ]통제지역:	[ ]제한지역:	검진 내용	[ ]현장확인(구조·구급대원)
[ ]구조대상자·응급환자 접촉:
[ ]병원검진(의사)
위험물질등 명칭 (감염성 질병명)
20 . . . 보고자 계급: 성명: (서명 또는 인)

SSG 1-5

구급차량 안전운행 표준지침

Ⅰ. 안전운행 일반사항

□ (자격요건) 구급차량 운전요원 권장요건

□ 국민안전처 장관이 실시하는 구급업무에 관한 교육을 받은 자

□ (우선책임) 구급차량 안전운전의 우선 책임자

□ 1순위 : 구급차량의 운전요원

□ 2순위 : 조수석에 탑승한 구급요원

□ 구급요원은 운전요원의 모든 불완전한 행위 시정요구

□ 구급요원은 통행장애 등에 대한 정보를 운전원에게 제공

□ (특례한계) 운전요원을 비롯한 탑승자 전원은 안전운전에 전념

□ 현장출동 및 응급환자 이송 중에만 긴급자동차 특례 적용

□ 시민의 생명과 재산에 피해를 주지 않는 범위 내에서만 인정

□ 사이렌 · 경광등을 작용하지 않을 때는 특례적용 불가

단, 환자상황에 따라(정신질환 및 기타 민감한 환자) 예외 인정

□ (안전벨트) 안전벨트를 반드시 착용

□ 운전실에 탑승하는 모든 사람은 안전벨트 착용

□ 환자실에 위치한 구급대원도 가급적 안전벨트 착용

□ 응급처치 등으로 착용이 어려운 경우에는 최대한 지지점 확보

□ (승하차주의) 승하차시 안전주의

□ 운전요원은 모든 대원 승차여부 확인 후 출발

□ 모든 대원은 하차 시 반드시 옆으로 진행하는 차량 등 확인

□ (긴급표시) 긴급자동차임을 표시

□ 운전요원은 타 차량 운전자가 인식할 수 있도록 알림

Tip		□ 경적사용, 경광등 작동, 사이렌 작동, 전조등 사용

□ (안전우선) 도로상황에 따라 언제나 안전우선을 생활화

□ 긴급자동차임을 표시, 방어운전, 적정속도 주행

□ 구급차량 상호간 추월자제 (필요시 무전으로 사전협의)

□ 계기판 위에 움직일 수 있는 물건 두지 않기

□ 높이제한지역 통과시 구급요원이 내려 수신호하고 서행

□ 앞차와의 추돌방지를 위하여 안전거리 확보

□ 우천 및 폭설에 대비한 장비 장착

□ 신호등 없는 교차로 통과시 일시정지하여 좌우 안전확인 및 서행

□ 이면도로나 협소한 도로에서는 보행자 및 자전거 등 돌발 상황 주의

□ 교차로나 신호등이 설치된 장소를 운행 시 서행

Tip		□ 일시정지 후 좌우 살피며 서행 □ 보행자 및 타 차량 움직임 파악 □ 좌회전 시 좌측통행 보행자 및 자전거 주의 □ 전조등 사용

□ 후진하는 경우 주의사항

Tip		□ 후진방향․위치․장애물 등 확인 후 서행 □ 사각이 있을 경우 구급대원이 후방에서 수신호

Ⅱ. 특수한 상황에서의 안전수칙

□ (각별한 주의) 다음의 경우에 특히 주의하여 운행

□ 언덕길 또는 산길, 도로 모퉁이나 커브길, 철길 건널목,  횡단보도

□ (제한속도초과) 다음의 경우에 한하여 제한속도초과

□ 통행량이 적은 경우, 도로․시계상태가 양호한 경우, 포장도로

□ 제한속도에서 최대 20km/h 초과 가능

□ (차선침범) 불가피하게 중앙선을 넘거나 반대차선 운행 시

□ 전방의 차량 등에 주의를 기울이면서 안전속도로 서행

□ 최대속도 50km/h까지만 허용

□ 반대차선 차량움직임 파악할 수 없을 때는 30km/h초과 금지

□ (제한속도초과금지) 다음의 경우 제한속도초과금지

□ 우선통행권으로 교차로에 접근하거나 통과할 때

□ (교차로진입) 교차로 통과시 다음의 사항에 주의

□ 중앙선을 넘거나 반대차선으로 운행하여 교차로에 진입할 경우

- 신호등 색깔에 상관없이 반드시 10km/h 이하로 서행

- 각 방향 주행 중 일반차량이 양보하는 것 확인한 후에만 진입

□ 시야가 나쁜 교차로에 진입할 때나 커브 길을 돌 때

- 전조등을 위․아래로 번갈아 비추어 차가 접근하고 있음을 알림

□ (야간운행) 야간운행 시 중앙선으로부터 조금 떨어져 운행

□ 중앙선 부근에 서 있는 보행자에 주의

□ 중앙선에 바짝 붙어오는 차량으로부터 방어운전

□ (감속운전) 비 오는 날, 안개 낀 날, 눈길이나 빙판길

□ 맑은 날보다 속도를 20%이상 감속

□ 안전거리를 확보하여 운행

Ⅲ. 구급차량 현장도착시 안전수칙

□ (미끄럼 방지) 경사진 현장에 도착한 구급차량

□ 고임목의 설치 등 미끄럼 방지조치

□ (주차방법) 다음의 사항에 주의하여 차량부서

□ 주변 주행 차량으로부터 대원·환자·현장을 보호할 수 있도록 주차

□ 이후에 도착하는 차량은 이 차량을 지나 주차

□ 현장 활동에 활용되지 않는 차량은 안전한 곳에 주차

□ (안전표시) 굴곡 도로나 고속화 도로상

□ 접근차량이 사고를 인식할 수 있는 전방지점

□ 안전삼각대 등을 설치하여 안전을 도모

□ (등화정리) 현장에 도착한 구급차량

□ 주간에는 모든 등을 켬,  야간에는 전조등을 끔

- 일반차량의 시야에 지장을 주지 말아야 함

□ (정지 후 하차) 현장에 도착한 모든 대원

□ 구급차량 정지 및 주변 안전확인 후 하차

Ⅳ. 위급상황 발생시 안전수칙

□ (타이어 파손) 주행 중 타이어파손 시 안전수칙

□ 핸들을 확실하게 잡음, 비상등을 켜고 서행, 길 가장자리에 주차

□ 핸들이 어느 한쪽으로 급격히 쏠리는 위험에 대비

□ 브레이크 페달을 가볍게 반복적으로 사용

□ 후방의 충분한 거리에 비상용삼각표지판 설치

□ (커브길 주행) 커브길 주행 시 안전수칙

□ 과속 및 급제동은 자제

-  뒷바퀴가 중앙선이나 길 밖으로 미끄러짐, 차량 전복

□ (예비동작) 주행 중 속도를 낮추거나 정지하고자 할 경우

□ 미리 브레이크 페달을 반복적으로 밟아 서서히 감속

□ 뒤 따르는 차에게 의사표시를 하여 추돌사고를 예방

□ (방지턱 통과)

□ 운전요원 속도를 줄여 차량 움직임이 최소화하고 환자나 보호자에게 공지

- 굴곡이나 과속방지턱에 의해 구급차량 움직임이 심해짐

□ (안전거리) 자가용 소지 보호자가 구급차를 뒤따를 경우

□ 구급차와 간격을 두고 운행할 것을 설명

Ⅴ. 교통사고 발생시 안전수칙

□ (상황보고) 상황실에 보고 (사고처리 우선원칙)

단계별 구분		주요내용
출동 중 사고		□ 다른 구급대가 현장 출동하도록 조치 □ 사고처리
이송 중 사고		□ 다른 구급대가 사고현장으로 출동하도록 조치 □ 운전요원은 사고처리 □ 구급요원은 환자처치 □ 다른 구급대에 환자 인계
귀소 중 사고		□ 사고처리
사고처리내용		□ 사상자구호조치 □ 현장보존조치 · 경찰신고 · 현장대기 □ 긴급·부득이한 경우(도로교통법 제54조) - 구급요원이 현장에 남아 위 사항 처리 - 운전요원은 계속해서 환자이송

□ (상황실) 지체 없이 필요한 조치

- 다른 구급대 현장출동 조치

- 필요한 경우 즉각 소방서장에 보고

⇒ 사고가 부상·사망·상당한 재산피해와 관련되었을 경우

□ (소방서장)

□ 사고조사, 당해 사고 구급차 운전원에게 충분히 소명기회 제공

SSG 1-6

교육훈련 안전관리 표준지침

Ⅰ. 안전사고 방지대책

□ 안전책임관의 역할

□ 훈련시작 전 철저한 안전교육과 준비운동을 충분히 실시

□ 안전사고 사례를 수시 확인하여 철저한 대비

□ 교관과 교육생의 적정인원 배정

□ 적정비율은 5 : 1 내외

□ 훈련장 및 훈련장비의 안전 확인

□ 신체적 조건과 정서적 부분을 고려한 사고의 예방 교육

□ 안전사고 방지를 위한 훈련지침

□ 소방장비의 적정한 조작․취급요령을 습득, 장비의 점검․정비 등 철저

□ 사고사례는 살아있는 교훈으로 지속적 연찬

□ 안전이라는 개념을 기반으로 실전을 가정한 훈련을 실시

Ⅱ. 교육훈련 실시 전

□ 훈련에 대한 기본 지식 교육

□ 훈련장소, 시설 및 기자재에 관한 사항

□ 훈련장소 및 시설, 기자재의 점검․ 보강, 장애물 제거 등의 조치

□ 건강상태가 나쁜 경우는 훈련지휘자의 지시에 따른다.

□ 훈련 중에 긴급사태 발생시 신호, 연락방법 등 점검 및 확인

□ 훈련중 휴식은 안전한 상태에서 실시(장비, 휴식장소 등)

□ 중량물의 이송은 필요인원을 확보하고 무리한 작업 금지

□ 공통장비 및 개인장비에 관한사항

□ 공통 훈련장비 및 기구는 사용 전․후를 불문하고 수시로 교차점검․확인

□ 개인 안전장비는 각자가 점검 후 착용 또는 휴대

□ 준비운동에 관한 사항

□ 훈련자의 능력, 건강상태 및 컨디션에 맞는 내용으로 실시

Ⅲ. 교육훈련 실시 중

□ 일반적인 주의사항

□ 훈련지휘자의 지시 ․ 명령에 따라 행동 실시(단독행동 금지)

□ 시설 및 기자재는 허용능력 이상으로 사용 금지

□ 안전사고 위험요소 및 행동 감지한 경우는 훈련을 즉시 훈련을 중지하고 지휘자에 보고

□ 안전점검관의 지정

□ 훈련내용 전반에 걸쳐 점검하고 지휘관에게 수시보고

□ 로프하강 시 필수 점검사항

□ 하강장비(안전벨트, 헬멧, 장갑, 로프, 하강기 등)의 이상유무 확인

□ 하강지점에 안전매트 및 확보요원을 반드시 설치

□ 훈련 지휘관은 하강 전에 최종적으로 장비의 결합여부를 확인토록 지시하고 이상 유무를 보고 받은 후 하강명령

Ⅳ. 교육훈련 실시 후

□  장비 정리

□ 훈련대원의 개인장비점검 손질

□ 공용장비는 임무를 분담하여 점검 및 손질

□ 훈련과정의 안전사고 요인 분석 및 개선방안 도출- 향후 반영

Ⅴ. 소방훈련 안전점검 체크리스트

【훈련계획】

√ 훈련목표는 규정, 지침에 따라 명확하게 선정되어 있는가?

√ 안전교육 등 안전점검에 관한 내용이 포함되어 있는가?

√ 과거의 훈련결과에서 얻어진 교훈을 반영하고 있는가?

√ 훈련의 내용과 과정이 피교육자의 체력 및 기량에 적합한가?

√ 훈련 중 상황변화에 대응한 예비계획을 검토하고 있는가?

【훈련시설】

√ 출동대기 근무 중 교육훈련 시 출동에 지장은 없는가?

√ 장소 및 시설의 안전성에 관하여 검토되었는가?

√ 대원 부상시 응급체계는 구축되어 있는가?

√ 안전매트 등의 안전기구는 준비되었는가?

【훈련장소】

√ 훈련내용과 목적, 훈련대원의 능력에 적합한가?

√ 훈련 장비는 잘 정리 정돈되어 있는가?

√ 잠재위험이 있는 곳을 확인하였으며 필요한 조치는 하였는가?

√ 추락위험 장소에 위험범위의 표지․통제선 등 위험방지 조치여부?

【개인장비】

√ 방화복 등의 개인안전장구 착용상태는 완전한가?

√ 훈련에 방해되는 불필요한 장비 있는가?

√ 훈련 중 비상상황을 알릴 수 있는 신호체계를 준비하고 있는가?

【훈련대원】

√ 정신적, 육체적 건강상태를 확인 하였는가

√ 개인별 체력이나 능력차등을 파악 ․ 조치하고 있는가?

√ 훈련실시 방법을 파악하고 있으며 그 이해정도는 어떠한가?

√ 위험요소 발견 시 안전행동요령은 숙지하고 있는가?