- 소방공무원 직무환경 중 -

재난현장 유해성분 노출 평가에 관한 연구

소방공무원의 화재현장 중 발생하는 유해성분과 재난현장에서 노출되는 소음원에 대한 측정·분석연구를 통하여 소방공무원의 건강증진과 예측 가능한 질병에 대한 사전예방 방안을 강구하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 소방과학연구실-871(2007.01.31)호 「화재현장 연소생성물 유해성에 관한 연구」

❍ 교육지원과-276(2012.01.10)호 「2012년도 세출예산 편성결과 시달」

❍ 교육지원과-757(2012.01.26)호 「2012년도 자체 주요업무계획 시달」

❍ 시장님 구두지시사항(2011.12.24) 「소방공무원 근무환경 개선연구」

❍ 소방과학연구센터-354(12.05.09) 「화재현장 유해성분 노출평가에 관한 연구계획보고」

Ⅱ		연구 필요성

❍ 소방공무원 평균 수명 58.8세(일반국민, 80.7세)로 낮음

출처  - 소방공무원 평균수명 : 한국일보 2008.9.17기사 “불보다 무서운 2교대 --소방관 수명을 태운다”

- 일반국민 평균수명 : 디지틀보사 2012.12.30기사 “ 신년특집, 공공보건의료 활성화방안”

❍ 특수건강검진 결과 일반인 집단에 비해 소방공무원 청력수준 낮음

출처 - 서울소방학교 소방연구논문집 제14호 “재난현장 소음노출에 따른 청력저하 개선방안에 관한 연구”

❍ 화재 및 잔화정리 시 노출되는 유해가스에 대한 분석자료 미미

❍ 소방차량, 소방장비, 소방관서에서 발생되는 소음원에 대한 연구자료 거의 없음

❍ 물리적, 화학적 유해인자 노출 정도 측정․분석(서울대학교, 한성대학교)으로 소방공무원 건강유지 ․ 증진에 기여

Ⅲ		연구개요

❏ 연구기간 : 2013. 1. 21. ～ 2013. 11. 30.

구 분	측 정	분 석	논문작성
기간	2013.1.21(월)～2013.2.28(목)	2013.3월 ～2013.9월	2013.10월 ～2013.11월
장소(기관)	강남소방서 (기타 필요시 서초․송파․강동 )	서울대학교, 한성대학교	서울대학교, 한성대학교

※ 측정샘플링 개수(약 30～40개정도)가 채워지면 측정연구일정 조기종료 가능

❏ 참여기관 : 4개 기관(서울소방학교, 강남소방서, 서울대학교, 한성대학교)

❏ 직접 참여대상자 : 14명

► 소방과학연구센터 : 3명 (소방경 양영숙, 소방위 백인환, 소방장 유재열)   ► 서울대학교 : 4명 (보건대학원 윤충식 교수 외 3명)

► 한성대학교 : 2명(공과대학 박두용 교수 외 1명)

► 강남소방서 : 5명

※화재진압․화재조사․구조․구급․운전 업무분야별 1명씩, 개인소음 노출량 측정에 참여

❏ 연구내용(방법)

▶화재현장 유해성분 노출평가 연구

- 화재현장(화재진화 및 잔화정리 시)에서 발생하는 유해인자 노출량  측정 및 분석

※ 측정 유해인자 : 호흡성분진, 미세먼지, 유기용제, 염화비닐, PHAS, 아클로레인, 중금속 등

- 서울소방학교 연구원(3명) 강남소방서 상주 화재현장(강남, 송파, 서초, 강동 관내)       출동 샘플러 착용 직접 시료채취

- 진화작업 시 현장 입구 및 잔화정리 시 화재조사요원 동선 범위내에서

15～20분정도 샘플링

- 서울대학교 보건대학원(윤충식 교수 외)에서 측정결과 분석 및 논문작성

		•호흡기부근에 각종 샘플러 설치 •15～20분 간 화재현장 입구 및 화재조사 동선 범위 내 대기 •펌프가 작동되면 관을 통해 샘플러로 유해인자 모아짐 (물기엄금)

【그림 1】 화재현장 유해성분 측정위한 샘플러 착용 모습

▶재난현장 노출 소음량 및 소음원 특성 분석 연구

- 현장활동 중 노출되는 소음량 및 소음원 특성 조사 및 분석

- 소음계(Sound Level Meter) 및 개인소음 측정기(Noise Dosimeter) 활용 측정

- 재난현장에서 발생하는 소음의 직무별 개인노출량 및

소방차량․장비 등에서 발생하는 소음원 측정

- 개인노출량 측정은 출동대원(화재진압, 화재조사, 구조, 구급, 운전) 업무분야별 1명씩 협조

- 시설․장비 등에 관한 소음원은 한성대학교 연구원 직접 측정

- 한성대학교 공과대학(박두용 교수 외)에서 측정결과 분석 및 논문작성

		•소음계는 차량, 장비, 방송설비 등에서 발생하는 소음 측정 •개인소음 측정기는 현장출동대원 옷깃에 착용 측정

【그림 2】 소음계 및 개인소음 측정기

Ⅳ		세부추진계획

1

연구 진행일정

❏ 연구설명회

► 일 시 : 2013. 01. 17(목) 08:50～09:10(강남소방서)

► 대 상 : 재난현장 유해성분 측정연구 참여 기관 및 관심 직원

► 장 소 : 강남소방서 회의실

► 강 사 : 서울대학교 강태선 연구원 및 한성대학교 박두용 교수

► 내 용 : 재난현장 유해성분 측정연구 개요, 방법 설명 및 협조사항 당부

❏ 화학적 및 물리적(소음) 유해성분 측정

► 측정기간 : 2013. 1. 21(월) ～ 2013. 2. 28(목).

► 측정기관 : 4권역 관내(주로 강남소방서 관내, 필요시 서초․송파․강동 소방서)

► 측정내용 : 화재현장 유해성분(화재진화 및 잔화정리 시), 개인별 노출소음량 및 소음원 특성

► 측정방법

- 화학적 유해성분 : 서울소방학교 연구원 3명, 강남소방서 대기 및 현장 출동 직접 측정

※ 상주 연구원 근무 방법 : 기간 내 매주 월요일～금요일(주말 휴무) 09:00～22:00

- 개인 노출 소음량 : 강남소방서 출동대원 협조(업무분야별 1명씩, 2주간) 측정

- 소음 소스원 : 한성대학교 연구원 1명 직접 측정

❏ 연구결과 분석 및 논문 작성

► 기 간 : 2013. 3월 ～ 2013. 11월

► 기 관 : 서울대학교(화학적 유해성분) 및 한성대학교(소음연구)

※ 중간 결과 보고회 : 2013. 7월 말(예정)

► 내 용 : 호흡성 분진 등 화학적 유해성분 및 노출소음 주파수 특성 등 연구결과 분석              ․ 논문 작성

2

세부추진 일정

일 정	내 용	비 고
2013.1.17(목)	․ 연구참여자 교육(소음, 화학적 유해인자)	․ 서울소방학교 ․ 한성대학교 ․ 서울대학교
2012.1.21~ 2013.2.28.	․ 소음 및 화학적 유해성분 측정	․ 서울소방학교 ․ 강남소방서 ․ 서울대학교 ․ 한성대학교
2013. 1~3월	․ 소음 및 화학적 유해성분 분석	․ 서울대학교 ․ 한성대학교
2013. 7월말	․ 연구결과 중간보고회	․ 서울소방학교 ․ 한성대학교 ․ 서울대학교
2013. 11월	․ 최종 보고서 작성	․ 서울소방학교 ․ 한성대학교 ․ 서울대학교

※ 연구결과의 공신력 확보를 위해 서울대학교 및 한성대학교 연구원 공동 참여

Ⅴ		행정사항

❍ 강남소방서는 상주 연구원(소방경 양영숙 외 2명) 대기 장소, 현장출동 탑승차량 및 대기기간 내 식사(중식․석식)를 협조 바라며 , 개인소음량 노출 측정자를 업무(화재진압․화재조사․구조․구급․운전)분야별로 1명씩 지정하여 주시기 바랍니다.

❍ 기타 4권역 소방서(서초, 송파, 강동)는 화재현장에 소방학교 연구원이 출동할 경우 화재현장 유해인자 샘플링을 할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.